|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| **Директор МКУ «КР МКД»** | | **Исполнительный директор ООО «УКБР №4»** | | |
|  | |  | | |
| /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **С.Б. Русович** | | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **Н.В. Тихонова** | | |
|  | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | |
|  | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Объект: | г.Калининград, ул.Багратиона 99-103, 105-107 и Ленинский проспект, 88-90 | | | |
|  | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2014-3-02** | | | | |
| на капитальный ремонт **дворовой территории**  **МКД №99-103, 105-107 по ул. Багратиона и МКД №88-90 по Ленинскому проспекту,** г. Калининград. | | | | |
|  | | | | |
| Сметная стоимость: | | | **3 268.347** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | **2.346** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | **348.308** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ И АВТОСТОЯНКА*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕРр 68-14-1 Разборка бортовых камней на бетон. основан, 100 м | 0.54 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 912.50 | 337.64 | 574.86 | 14.41 | 4.54 | 7 475 | 4 865 | 2 610 |
|  | 105.66 |  | 57.06 | 1 | 14.39 |  | 821 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 410.49 |  |  |  | 88.4% | 5 026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 236.82 |  |  |  | 48% | 2 729 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
| 2. | ТЕРр 68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.1239 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 855.00 | 265.93 | 589.07 | 14.4 | 4.65 | 6 569 | 3 829 | 2 739 |
|  | 473.50 |  | 58.67 | 1 | 14.39 |  | 844 |
|  | Объем: 177\*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 337.58 |  |  |  | 88.4% | 4 131 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 194.76 |  |  |  | 48% | 2 243 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
| 3. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 32.604 | 7.56 |  | 7.56 | 246.54 |  | 246.54 |  | 6.07 | 1 497 |  | 1 497 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 12.39\*2.2+54\*0.3\*0.15\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.90/6.07* | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (рабо тающими вне карьеров) на расст. 15 км. (класс груза 1), т | 32.604 | 27.63 |  | 27.63 | 900.77 |  | 900.77 |  | 6.07 | 5 468 |  | 5 468 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 12.39\*2.2+54\*0.3\*0.15\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.70/6.07* | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 27-09-006-01 Устр-во средств техническ.регулирования,100п.м. | 0.35 | 417.51 | 189.91 | 227.60 | 146.13 | 66.47 | 79.66 | 14.41 | 7.4 | 1 547 | 958 | 589 |
|  | 10.39 |  | 3.64 | 4.08 | 14.38 |  | 52 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 99.56 |  |  |  | 120.7% | 1 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 56.61 |  |  |  | 64.6% | 652 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
| 6. | ТЕР 01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомо- били-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5- 0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.5936 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 3 587.34 | 85.23 | 3 495.85 | 14.4 | 6.8 | 25 032 | 1 227 | 23 772 |
| 10.54 | 836.41 | 6.26 | 496.49 | 5.24 | 14.39 | 33 | 7 145 |
|  | Объем: 1263\*0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 552.63 |  |  |  | 80.75% | 6 760 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 42.5% |  |  | 247.23 |  |  |  | 34% | 2 846 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
| 7. | Х403-1-15 Перевозка грузов авто- мобилями-самосвалами (работа- ющими вне карьеров) на расст. 15 км. (класс груза 1), т | 949.76 | 27.63 |  | 27.63 | 26 239.66 |  | 26 239.66 |  | 6.07 | 159 275 |  | 159 275 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 593.6\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.70/6.07* | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 01-01-016-01 Работа на отва- ле, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.5936 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 204.75 | 14.70 | 186.92 | 14.4 | 7.32 | 1 596 | 212 | 1 368 |
| 5.27 | 52.52 | 3.13 | 31.18 | 5.24 | 14.41 | 16 | 449 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 43.59 |  |  |  | 80.75% | 534 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 42.5% |  |  | 19.50 |  |  |  | 34% | 225 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
| 9. | ТЕР 27-04-001-01 Устр-во подсти- лающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100м3 матери ала основания (в плотном теле) | 2.526 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 7 912.18 | 388.62 | 7 478.10 | 14.4 | 4.72 | 41 067 | 5 596 | 35 297 |
| 18.00 | 248.28 | 45.47 | 627.14 | 3.83 | 14.4 | 174 | 9 031 |
|  | Объем: 1263\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 442.38 |  |  |  | 120.7% | 17 655 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 820.23 |  |  |  | 64.6% | 9 449 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
| 10. | ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительн. работ средний, м3 | 277.86 | 104.66 |  |  | 29 080.83 |  |  |  |  | 202 635 |  |  |
| 104.66 |  | 29 080.83 |  | 729.27 |  | 202 635 |  |
|  | Объем: 252.6\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 27-04-007-01 Устр-во основа- ний толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке ка- менных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 1.263 | 56 466.18 | 368.51 | 4 693.90 | 71 316.78 | 465.42 | 5 928.40 | 14.4 | 5.66 | 397 333 | 6 702 | 33 555 |
| 51 403.77 | 660.93 | 64 922.96 | 834.75 | 5.5 | 14.41 | 357 076 | 12 029 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 846.24 |  |  |  | 120.7% | 22 608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 1 049.89 |  |  |  | 64.6% | 12 100 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
| 12. | ТЕР 27-04-001-02 Устр-во подсти- лающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-цементной смеси, прим, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.4896 | 3 277.66 | 153.85 | 3 098.61 | 1 604.74 | 75.32 | 1 517.08 | 14.4 | 4.74 | 8 323 | 1 085 | 7 191 |
| 25.20 | 262.69 | 12.34 | 128.61 | 3.83 | 14.4 | 47 | 1 852 |
|  | Объем: 1224\*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 289.58 |  |  |  | 120.7% | 3 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 164.67 |  |  |  | 64.6% | 1 897 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
| 13. | ТССЦ 407-0028 Смесь пескоце- ментная (цемент М 400), м3 | 49.9392 | 280.61 |  |  | 14 013.44 |  |  |  |  | 102 754 |  |  |
| 280.61 |  | 14 013.44 |  | 2 057.59 |  | 102 754 |  |
|  | Объем: 0.4896\*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 27-07-005-02 Устр-во покры- тий из тротуарной плитки, кол-во плитки при укл-ке на 1м2 55шт. 10м2 | 122.4 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 20 362.77 | 17 207.91 | 2 426.58 | 14.41 | 4.7 | 264 170 | 247 966 | 11 405 |
| 5.95 | 0.90 | 728.28 | 110.16 | 6.59 | 14.51 | 4 799 | 1 598 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 24 591.66 |  |  |  | 120.7% | 301 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 13 984.34 |  |  |  | 64.6% | 161 218 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
| 15. | С цена поставщика. Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 80 мм, серая, м2 | 1248.48 | 105.47 |  |  | 131 678.25 |  |  |  |  | 587 285 |  |  |
| 105.47 |  | 131 678.25 |  | 4.46 |  | 587 285 |  |
|  | Объем: 1224\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =420/4.46\*1.12* | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1.59 | 5 136.11 | 784.81 | 101.71 | 8 166.41 | 1 247.84 | 161.72 | 14.41 | 6.23 | 53 449 | 17 981 | 1 008 |
| 4 249.59 | 12.84 | 6 756.85 | 20.41 | 5.1 | 14.38 | 34 460 | 294 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 800.92 |  |  |  | 120.7% | 22 058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 1 024.11 |  |  |  | 64.6% | 11 806 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
| 17. | ТССЦ 403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043м3/(ГОСТ 6665-91), шт | 159 | 76.13 |  |  | 12 104.67 |  |  |  |  | 73 029 |  |  |
| 76.13 |  | 12 104.67 |  | 459.3 |  | 73 029 |  |
| 18. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил. 27.3 п. 3.1; Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Прил.27.3 п. 3.8 "При ечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.79 | 1 060.47 | 784.81 | 101.71 | 837.77 | 620.00 | 80.35 | 14.41 | 6.23 | 10 136 | 8 934 | 501 |
| 173.95 | 12.84 | 137.42 | 10.14 | 5.1 | 14.38 | 701 | 146 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 894.80 |  |  |  | 120.7% | 10 960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 508.84 |  |  |  | 64.6% | 5 866 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
| 19. | ТССЦ 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 4.00846 | 685.00 |  |  | 2 745.80 |  |  |  |  | 14 274 |  |  |
| 685.00 |  | 2 745.80 |  | 3 560.87 |  | 14 274 |  |
|  | Объем: (0.79)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТССЦ 402-0004 Раствор готовый кладочный цементн. марки 100, м3 | 0.015642 | 569.06 |  |  | 8.90 |  |  |  |  | 48 |  |  |
| 569.06 |  | 8.90 |  | 3 085.83 |  | 48 |  |
|  | Объем: (0.79)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТССЦ 403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016м3/(ГОСТ 6665-91), шт | 79 | 34.14 |  |  | 2 697.06 |  |  |  |  | 18 638 |  |  |
| 34.14 |  | 2 697.06 |  | 235.93 |  | 18 638 |  |
| 22. | ТЕР 47-01-046-04 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 1.8 | 2 219.13 | 387.78 |  | 3 994.43 | 698.00 |  | 14.41 | 1 | 30 265 | 10 058 |  |
| 1 831.35 |  | 3 296.43 |  | 6.13 | 1 | 20 207 |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 802.70 |  |  |  | 97.75% | 9 832 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76.5% |  |  | 533.97 |  |  |  | 61.2% | 6 155 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
| 23. | ТЕР 47-01-046-06 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 1.8 | 891.77 | 61.79 | 456.93 | 1 605.19 | 111.22 | 822.47 | 14.41 | 4.9 | 8 346 | 1 603 | 4 030 |
| 373.06 | 44.25 | 671.51 | 79.65 | 4.04 | 14.43 | 2 713 | 1 149 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 219.50 |  |  |  | 97.75% | 2 690 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76.5% |  |  | 146.02 |  |  |  | 61.2% | 1 684 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | ***УСТРОЙСТВО Ж/Б ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА , ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА*** | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глу- биной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.02 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 29.33 | 29.33 |  | 14.4 | 1 | 422 | 422 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.5+0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 23.46 |  |  |  | 68% | 287 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38.25% |  |  | 11.22 |  |  |  | 30.6% | 129 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
| 25. | ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.032 | 490.29 | 490.29 |  | 15.69 | 15.69 |  | 14.4 | 1 | 226 | 226 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 2\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 12.55 |  |  |  | 68% | 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38.25% |  |  | 6.00 |  |  |  | 30.6% | 69 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
| 26. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расст. 15 км. (класс груза 1), т | 3.2 | 27.63 |  | 27.63 | 88.41 |  | 88.41 |  | 6.07 | 537 |  | 537 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 2\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.70/6.07* | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 27-04-001-01 Устр-во подсти- лающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 матери ала основания (в плотном теле) | 0.0085 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 26.62 | 1.31 | 25.16 | 14.4 | 4.72 | 138 | 19 | 119 |
| 18.00 | 248.28 | 0.15 | 2.11 | 3.83 | 14.4 | 1 | 30 |
|  | Объем: 0.45+0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 4.86 |  |  |  | 120.7% | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 2.76 |  |  |  | 64.6% | 32 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
| 28. | ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительн работ средний, м3 | 0.935 | 104.66 |  |  | 97.86 |  |  |  |  | 682 |  |  |
| 104.66 |  | 97.86 |  | 729.27 |  | 682 |  |
|  | Объем: 0.85\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил. 27.3 п. 3.1; Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Прил.27.3 п. 3.8 "При ечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.08 | 1 060.47 | 784.81 | 101.71 | 84.84 | 62.78 | 8.14 | 14.41 | 6.23 | 1 026 | 905 | 51 |
| 173.95 | 12.84 | 13.92 | 1.03 | 5.1 | 14.38 | 71 | 15 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 90.61 |  |  |  | 120.7% | 1 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 51.53 |  |  |  | 64.6% | 594 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
| 30. | ТССЦ 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 0.40592 | 685.00 |  |  | 278.06 |  |  |  |  | 1 445 |  |  |
| 685.00 |  | 278.06 |  | 3 560.87 |  | 1 445 |  |
|  | Объем: (0.08)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТССЦ 402-0004 Раствор готовый кладочный цементн. марки 100, м3 | 0.001584 | 569.06 |  |  | 0.90 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 569.06 |  | 0.90 |  | 3 085.83 |  | 5 |  |
|  | Объем: (0.08)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТССЦ 403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016м3/(ГОСТ 6665-91), шт. | 8 | 34.14 |  |  | 273.12 |  |  |  |  | 1 887 |  |  |
| 34.14 |  | 273.12 |  | 235.93 |  | 1 887 |  |
| 33. | ТЕР 06-01-001-16 Устр-во фунда- ментных плит железобетонных плоских (водоотводный лоток), прим, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.00123 | 126 463.72 | 2 296.52 | 3 601.45 | 155.55 | 2.82 | 4.43 | 14.4 | 7.57 | 854 | 41 | 34 |
| 120 565.75 | 514.11 | 148.30 | 0.63 | 5.26 | 14.39 | 780 | 9 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 3.62 |  |  |  | 89.25% | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(105.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55.25% |  |  | 1.91 |  |  |  | 44.2% | 22 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
| 34. | ТЕР 06-01-035-01 Устр-во лестнич ных ступеней и пандуса в опалуб- ке, прим, 100м3 железобетона в деле | 0.0012 | 175 060.51 | 11 114.32 | 11 145.50 | 210.07 | 13.34 | 13.37 | 14.41 | 7.1 | 1 248 | 192 | 95 |
| 152 800.69 | 1 340.75 | 183.36 | 1.61 | 5.24 | 14.38 | 961 | 23 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 15.70 |  |  |  | 89.25% | 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(105.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55.25% |  |  | 8.26 |  |  |  | 44.2% | 95 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО по СМЕТЕ** | | | | | **342 482.36** | **21 709.57** | **50 867.54** |  |  | **2 028 681** | **312 821** | **291 141** |
| **269 905.27** | **2 463.28** |  |  | **1 424 721** | **35 487** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **342 482.36** | **21 709.57** | **50 867.54** |  |  | **2 028 681** | **312 821** | **291 141** |
| **269 905.27** | **2 463.28** |  |  | **1 424 721** | **35 487** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **61 300.64** |  |  |  |  | **415 397** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -** | | | | | **33 482.43** |  |  |  |  | **410 088** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -** | | | | | **19 068.66** |  |  |  |  | **219 813** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **395 033.45** |  |  |  |  | **2 658 582** |  |  |
|  | **. ВСЕГО по СМЕТЕ** | | | | | **395 033.45** |  |  |  |  | **2 658 582** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | | | | | **8 453.72** |  |  |  |  | **56 894** |  |  |
|  | **ВСЕГО по СМЕТЕ** | | | | | **403 487.17** |  |  |  |  | **2 715 476** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%** | | | | | **8 069.74** |  |  |  |  | **54 310** |  |  |
|  | **ВСЕГО по СМЕТЕ** | | | | | **411 556.91** |  |  |  |  | **2 769 786** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **74 080.24** |  |  |  |  | **498 561** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **485 637.15** |  |  |  |  | **3 268 347** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **33 482.43** |  |  |  |  | **410 088** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **19 068.66** |  |  |  |  | **219 813** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | **Главный инженер ООО «УКБР №4» В.Е.Липин** |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |