«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 461 209	руб.	Смета на сумму:	1 461 209	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт МКД №3-5а по ул.Школьная в г.Калининграде	
	
Сметная стоимость:	1 461.209	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.216	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	227.988	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ПОЛЫ ПОДВАЛА	
	
	РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ СЕТЕЙ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
1.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	0.8	274.54	75.11	199.43	220	60	160	16.9	5.19	1 844	1 015	828	
					20.89			17	1	16.9			282	
	Накладные расходы		99%			76				84%	1 089			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46				48%	623			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					342					3 556			
	
2.	ТЕРр 51-3-2 
Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта	0.016	5 332.86	5 125.32	2.03	85	82		16.9	9.26	1 399	1 386		
				205.51			3		3.85	1		13		
	Накладные расходы		75%			62				64%	887			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			37				36%	499			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183					2 785			
	
3.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	0.8	199.29	37.49	35.68	159	30	29	16.91	6.2	1 157	507	177	
				126.13	4.04		101	3	4.69	16.9		473	55	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			37				94%	528			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			21				51%	287			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					217					1 972			
	
4.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	0.8	402.39	42.07	65.10	322	34	52	16.9	5.95	2 128	569	310	
				295.22	7.42		236	6	5.29	16.89		1 249	100	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			44				94%	629			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			26				51%	341			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					392					3 098			
	
5.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.8	731.83	39.08	0.36	585	31		16.9	5.7	3 145	528	2	
				692.39			554		4.72	1		2 614		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			34				94%	496			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			20				51%	269			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					639					3 911			
	
	РЕМОНТ ПОЛОВ ПОДВАЛА	
	
6.	ТЕРр 57-10-3 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.32	2 526.51	1 124.28	139.64	808	360	45	16.9	5.37	8 478	6 080	240	
				1 262.59	15.50		404	5	5.34	16.9		2 158	84	
	Накладные расходы		80%			292				68%	4 192			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			248				54%	3 329			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 348					15 998			
	
7.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	43.41	731.83	39.08	0.36	31 769	1 697	16	16.9	5.7	170 630	28 673	89	
				692.39			30 057		4.72	1		141 867		
	Объем: 868.2*0.05													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			1 884				94%	26 953			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 086				51%	14 623			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 739					212 206			
	
8.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	1.5975	191.16	142.58	48.58	305	228	78	16.9	8.51	4 510	3 849	660	
					2.89			5	5.07	16.93			78	
	Объем: 868.2*1.84/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			221				80%	3 142			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			128				44%	1 728			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					655					9 379			
	
9.	ТССЦ 204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	1.5975	5 486.84			8 765					37 004			
				5 486.84			8 765		23 163.75			37 004		
	Объем: 868.2*1.84/1000													
	
10.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.913	48.13	4.41	36.66	92	8	70	16.9	8.6	975	143	603	
									1	1				
	Объем: 0.473+0.8*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			8				100%	143			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			5				60%	86			
	
11.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	4.473	16.40		16.40	73		73		9.25	679		679	
														
	Объем: 0.473+0.8*1.8+1.6*1.6													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	43 183	2 530	523			231 949	42 750	3 588	
			40 120	36				185 378	599	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	43 018	2 522	380			230 295	42 607	2 306	
			40 120	36				185 378	599	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 765					37 004			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=64 - по стр. 2; %=94 - по стр. 3-5, 7; %=68 - по стр. 6; %=80 - по стр. 8)	2 650					37 916			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=36 - по стр. 2; %=51 - по стр. 3-5, 7; %=54 - по стр. 6; %=44 - по стр. 8)	1 612					21 698			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	47 280					289 909			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	165	8	143			1 654	143	1 282	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 10)	8					143			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10)	5					86			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	165					1 654			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	47 445					291 563			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 015					6 239			
	ИТОГО	48 460					297 802			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	969					5 956			
	ИТОГО	49 429					303 758			
	НДС 18%	8 897					54 676			
	ВСЕГО С НДС	58 326					358 434			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 650					37 916			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 612					21 698			
	
	Раздел 2.  ПОДВАЛ.   ХВС	
	
12.	ТЕРр 69-1-1 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.12	418.14	418.14		50	50		16.9	1	848	848		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			39				66%	560			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25				40%	339			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114					1 747			
	
13.	ТЕР 46-03-017-05 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.1	2 167.90	645.39	40.91	217	65	4	16.91	9.25	1 762	1 091	38	
				1 481.60			148		4.27	1		633		
	Накладные расходы		99%			64				84%	916			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			39				48%	524			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					320					3 202			
	
14.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.225	391.23	305.70	8.28	88	69	2	16.9	5.15	1 239	1 162	10	
				77.25	1.51		17		3.88	16.88		67	6	
	Накладные расходы		74%			51				63%	736			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			35				40%	467			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					174					2 442			
	
15.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.9	673.19	525.85	14.21	606	473	13	16.9	5.12	8 529	7 998	65	
				133.13	2.56		120	2	3.88	16.93		465	39	
	Накладные расходы		74%			352				63%	5 063			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			238				40%	3 215			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 195					16 807			
	
16.	ТЕР 16-02-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.225	9 046.20	454.18	74.90	2 035	102	17	16.9	9.04	8 222	1 727	152	
				8 517.12	2.71		1 916	1	3.31	16.92		6 343	10	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			118				98%	1 702			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			73				56%	973			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 227					10 897			
	
17.	ТССЦ 103-0053 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы), м	0.75	50.25			38					153			
				50.25			38		204.2			153		
	Объем: 0.05*15													
	
18.	ТССЦ 302-0077 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, шт.	11	43.57			479					2 738			
				43.57			479		248.93			2 738		
	
19.	ТССЦ 302-0080 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном, шт.	11	195.80			2 154					11 312			
				195.80			2 154		1 028.37			11 312		
	
20.	ТЕР 16-02-002-07 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода	0.9	14 563.57	713.56	180.64	13 107	642	163	16.91	9.07	58 591	10 860	1 475	
				13 669.38	5.06		12 302	5	3.76	16.91		46 257	77	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			744				98%	10 718			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			459				56%	6 125			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 310					75 434			
	
21.	С цена поставщ. 
Кран шаровый под приварку Dn 65 Pn25TEMPER, шт	3	490.27			1 471					7 045			
				490.27			1 471		4.79			7 045		
	Поправки: М: =2280/4.79*1.03	
	
22.	ТЕРр 69-2-4 
(прим) 
Сверление отверстий  электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см, 100 отверстий	1.6	136.99	95.03	41.96	219	152	67	16.9	3.97	2 836	2 570	267	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			119				66%	1 696			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			76				40%	1 028			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					414					5 560			
	
23.	ТЕР 46-05-008-03 
(прим) 
Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг, 1 т металлоконструкций	0.0264	1 225.19	824.88	286.03	32	22	8	16.91	4.32	416	368	33	
				114.28			3		4.91	1		15		
	Объем: 0.0144+0.012													
	Накладные расходы		99%			22				84%	309			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			13				48%	177			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67					902			
	
24.	С цена поставщик. 
Шпилька М8, м	48	12.47			599					2 868			
				12.47			599		4.79			2 868		
	Объем: 0.3*160													
	Поправки: М: =58*1.03/4.79	
	
25.	С цена поставщик. 
Полоса перфорированная 25х2мм, м	24	18.71			449					2 151			
				18.71			449		4.79			2 151		
	Объем: 0.3*80													
	Поправки: М: =87*1.03/4.79	
	
26.	ТССЦ 101-0121 
Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм, т	0.0164	21 625.00			355					1 309			
				21 625.00			355		79 793.1			1 309		
	Объем: 0.0513/1000*320													
	
27.	С цена поставщик. 
Анкер латунный М8, шт	160	4.13			661					3 164			
				4.13			661		4.79			3 164		
	Поправки: М: =19.2*1.03/4.79	
	
28.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 65 мм, 1 врезка	1	107.88	78.78	9.17	108	79	9	16.9	5.88	1 465	1 331	54	
				19.93	0.18		20		3.98	17		79	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			91				98%	1 307			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			56				56%	747			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					255					3 519			
	
29.	ТЕР 26-01-017-01 
(прим) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	11.25	201.97	44.44	31.46	2 272	500	354	16.91	9.04	18 801	8 453	3 200	
				126.07			1 418		5.04	1		7 148		
	Объем: 22.5+90													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		90%			450				77%	6 509			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			300				48%	4 057			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 022					29 367			
	
30.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	24.75	7.80			193					1 057			
				7.80			193		42.72			1 057		
	Объем: 22.5*1.1													
	
31.	ТССЦ 104-0848 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм, м	99	12.01			1 189					6 474			
				12.01			1 189		65.39			6 474		
	Объем: 90*1.1													
	
32.	ТЕР 16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.225	139.53	74.24	59.78	31	17	13	16.91	0.99	301	282	13	
				5.50			1		3.85	1		5		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			20				98%	276			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			12				56%	158			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63					735			
	
33.	ТЕР 16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.9	149.61	74.24	59.78	135	67	54	16.91	0.99	1 242	1 130	53	
				15.58			14		4.22	1		59		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			77				98%	1 107			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			48				56%	633			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					260					2 982			
	
34.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2287	360.95	72.00	12.49	83	16	3	16.9	3.27	505	278	9	
				276.46	0.13		63		3.44	17.27		217	1	
	Объем: 1.808+21.06													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		81%			13				69%	193			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10				48%	134			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106					831			
	
35.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2287	626.25	44.26	8.29	143	10	2	16.9	3.93	559	171	7	
				573.70	0.13		131		2.9	17.27		380	1	
	Объем: 1.808+21.06													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		81%			8				69%	119			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6				48%	83			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157					760			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	26 714	2 264	709			143 587	38 269	5 376	
			23 741	8				99 939	137	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 462	815	438			42 750	13 779	3 554	
			5 209					25 416	2	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 737					8 840			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 12, 22; %=84 - по стр. 13, 23; %=77 - по стр. 29; %=69 - по стр. 34, 35)	715					10 301			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 12, 22; %=48 - по стр. 13, 23, 29, 34, 35)	469					6 341			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 646					59 392			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	20 252	1 449	271			100 837	24 490	1 822	
			18 532	8				74 523	135	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 14, 15; %=98 - по стр. 16, 20, 28, 32, 33)	1 453					20 911			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 14, 15; %=56 - по стр. 16, 20, 28, 32, 33)	920					12 317			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	22 625					134 065			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	30 271					193 457			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	648					4 140			
	ИТОГО	30 919					197 597			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	618					3 952			
	ИТОГО	31 537					201 549			
	НДС 18%	5 677					36 279			
	ВСЕГО С НДС	37 214					237 828			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 168					31 212			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 389					18 658			
	
	Раздел 3.  ГВС	
	
36.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.15	391.23	305.70	8.28	59	46	1	16.9	5.15	826	775	6	
				77.25	1.51		12		3.88	16.88		45	4	
	Накладные расходы		74%			34				63%	491			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			23				40%	312			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116					1 628			
	
37.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	1	673.19	525.85	14.21	673	526	14	16.9	5.12	9 476	8 887	73	
				133.13	2.56		133	3	3.88	16.93		517	43	
	Накладные расходы		74%			391				63%	5 626			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			265				40%	3 572			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 329					18 674			
	
38.	ТЕР 16-02-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.15	9 046.20	454.18	74.90	1 357	68	11	16.9	9.04	5 482	1 151	102	
				8 517.12	2.71		1 278		3.31	16.92		4 229	7	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			78				98%	1 135			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			48				56%	648			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 483					7 265			
	
39.	ТССЦ 302-0077 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, шт.	11	43.57			479					2 738			
				43.57			479		248.93			2 738		
	
40.	ТССЦ 302-0080 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном, шт.	11	195.80			2 154					11 312			
				195.80			2 154		1 028.37			11 312		
	
41.	ТССЦ 103-0053 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы), м	0.75	50.25			38					153			
				50.25			38		204.2			153		
	Объем: 0.05*15													
	
42.	ТЕР 16-02-002-07 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода	1	14 563.57	713.56	180.64	14 564	714	181	16.91	9.07	65 101	12 066	1 638	
				13 669.38	5.06		13 669	5	3.76	16.91		51 397	86	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			827				98%	11 909			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			510				56%	6 805			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 901					83 815			
	
43.	ТССЦ 302-0079 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном, шт.	10	120.85			1 209					6 961			
				120.85			1 209		696.05			6 961		
	
44.	С цена поставщ. 
Кран шаровый под приварку Dn 65 Pn25TEMPER, шт	3	490.27			1 471					7 045			
				490.27			1 471		4.79			7 045		
	Поправки: М: =2280/4.79*1.03	
	
45.	ТЕР 26-01-017-01 
(прим) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	11.5	201.97	44.44	31.46	2 323	511	362	16.91	9.04	19 219	8 641	3 271	
				126.07			1 450		5.04	1		7 307		
	Объем: 15+100													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		90%			460				77%	6 654			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			307				48%	4 148			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 090					30 020			
	
46.	ТССЦ 104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	16.5	12.37			204					976			
				12.37			204		59.13			976		
	Объем: 15*1.1													
	
47.	ТССЦ 104-0859 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм, м	110	20.96			2 306					10 232			
				20.96			2 306		93.02			10 232		
	Объем: 100*1.1													
	
48.	ТЕР 16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.15	139.53	74.24	59.78	21	11	9	16.91	0.99	200	188	9	
				5.50			1		3.85	1		3		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			13				98%	184			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			8				56%	105			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41					490			
	
49.	ТЕР 16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	1	149.61	74.24	59.78	150	74	60	16.91	0.99	1 380	1 255	59	
				15.58			16		4.22	1		66		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			85				98%	1 230			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			53				56%	703			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					288					3 313			
	
	ОБРАТКА	
	
50.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.15	391.23	305.70	8.28	59	46	1	16.9	5.15	826	775	6	
				77.25	1.51		12		3.88	16.88		45	4	
	Накладные расходы		74%			34				63%	491			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			23				40%	312			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116					1 628			
	
51.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.9	673.19	525.85	14.21	606	473	13	16.9	5.12	8 529	7 998	65	
				133.13	2.56		120	2	3.88	16.93		465	39	
	Накладные расходы		74%			352				63%	5 063			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			238				40%	3 215			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 195					16 807			
	
52.	ТЕР 16-02-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.9	8 039.48	454.18	74.90	7 236	409	67	16.9	9.04	37 732	6 908	609	
				7 510.40	2.71		6 759	2	4.47	16.92		30 214	41	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			473				98%	6 810			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			292				56%	3 891			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 000					48 433			
	
53.	ТССЦ 302-0066 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, шт.	3	198.67			596					4 142			
				198.67			596		1 380.68			4 142		
	
54.	ТЕР 16-02-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.15	4 375.70	454.18	74.90	656	68	11	16.9	9.04	4 040	1 151	102	
				3 846.62	2.71		577		4.83	16.92		2 787	7	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			78				98%	1 135			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			48				56%	648			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					782					5 823			
	
55.	ТССЦ 302-0077 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, шт.	11	43.57			479					2 738			
				43.57			479		248.93			2 738		
	
56.	ТССЦ 302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	11	64.31			707					4 447			
				64.31			707		404.26			4 447		
	
57.	ТССЦ 103-0053 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы), м	0.75	50.25			38					153			
				50.25			38		204.2			153		
	Объем: 0.05*15													
	
58.	ТЕР 16-07-003-05 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	3	66.00	56.30	6.47	198	169	19	16.91	5.29	3 020	2 856	103	
				3.23			10		6.27	1		61		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ];  ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			194				98%	2 799			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			120				56%	1 599			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					512					7 418			
	
59.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	10.5	201.97	44.44	31.46	2 121	467	330	16.91	9.04	17 548	7 890	2 987	
				126.07			1 324		5.04	1		6 672		
	Объем: 90+15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		90%			420				77%	6 075			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			280				48%	3 787			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 822					27 411			
	
60.	ТССЦ 104-0853 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м	16.5	8.70			144					723			
				8.70			144		43.79			723		
	Объем: 15*1.1													
	
61.	ТССЦ 104-0856 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	99	14.84			1 469					6 670			
				14.84			1 469		67.37			6 670		
	Объем: 90*1.1													
	
62.	ТЕР 16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	1.05	139.53	74.24	59.78	147	78	63	16.91	0.99	1 403	1 318	62	
				5.50			6		3.85	1		22		
	Объем: 90+15													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			90				98%	1 292			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			55				56%	738			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					292					3 433			
	
63.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3084	360.95	72.00	12.49	111	22	4	16.9	3.27	681	375	13	
				276.46	0.13		85		3.44	17.27		293	1	
	Объем: 1.808+21.06+7.97													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		81%			18				69%	259			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			13				48%	180			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142					1 121			
	
64.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3084	626.25	44.26	8.29	193	14	3	16.9	3.93	754	231	10	
				573.70	0.13		177		2.9	17.27		513	1	
	Объем: 1.808+21.06+7.97													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		81%			11				69%	160			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8				48%	111			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					213					1 025			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	41 768	3 696	1 149			234 507	62 465	9 115	
			36 923	12				162 926	233	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 871	1 014	699			56 803	17 137	6 281	
			7 159					33 386	2	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 123					18 601			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 45, 59; %=69 - по стр. 63, 64)	909					13 148			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 45, 59, 63, 64)	608					8 227			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 388					78 178			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	32 897	2 682	450			177 704	45 328	2 834	
			29 764	12				129 540	231	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 36, 37, 50, 51; %=98 - по стр. 38, 42, 48, 49, 52, 54, 58, 62)	2 649					38 164			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 36, 37, 50, 51; %=56 - по стр. 38, 42, 48, 49, 52, 54, 58, 62)	1 683					22 549			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	37 229					238 417			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	47 617					316 595			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 019					6 775			
	ИТОГО	48 636					323 370			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	973					6 467			
	ИТОГО	49 609					329 837			
	НДС 18%	8 930					59 371			
	ВСЕГО С НДС	58 539					389 208			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 558					51 312			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 291					30 776			
	
	Раздел 4.  ОТОПЛЕНИЕ	
	
65.	ТЕР 16-02-002-08 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.56	17 055.22	713.56	180.64	9 551	400	101	16.91	9.07	40 436	6 757	917	
				16 161.03	5.06		9 050	3	3.62	16.91		32 762	48	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			463				98%	6 669			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			286				56%	3 811			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 301					50 916			
	
66.	ТССЦ 301-5608 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 83-92 мм, шт.	56	9.95			557					1 809			
				9.95			557		32.3			1 809		
	
67.	ТЕР 16-02-002-07 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода	0.12	14 563.57	713.56	180.64	1 748	86	22	16.91	9.07	7 812	1 448	197	
				13 669.38	5.06		1 640	1	3.76	16.91		6 168	10	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			100				98%	1 429			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			62				56%	816			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 910					10 057			
	
68.	ТССЦ 301-5606 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	12	6.81			82					293			
				6.81			82		24.4			293		
	
69.	ТССЦ 302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	20	64.31			1 286					8 085			
				64.31			1 286		404.26			8 085		
	
70.	ТЕРр 66-24-2 
(прим) 
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.15	168.46	168.46		25	25		16.9	1	427	427		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			19				63%	269			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			13				40%	171			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56					867			
	
71.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	61.3	201.97	44.44	31.46	12 381	2 724	1 929	16.91	9.04	102 447	46 062	17 436	
				126.07			7 728		5.04	1		38 950		
	Объем: 130+92+24+24+78+12+151+46+56													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		90%			2 452				77%	35 468			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 634				48%	22 110			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 467					160 025			
	
72.	ТССЦ 104-0853 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м	143	8.70			1 244					6 262			
				8.70			1 244		43.79			6 262		
	Объем: 130*1.1													
	
73.	ТССЦ 104-0854 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	101.2	10.06			1 018					5 214			
				10.06			1 018		51.52			5 214		
	Объем: 92*1.1													
	
74.	ТССЦ 104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	26.4	12.37			327					1 561			
				12.37			327		59.13			1 561		
	Объем: 24*1.1													
	
75.	ТССЦ 104-0856 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	26.4	14.84			392					1 779			
				14.84			392		67.37			1 779		
	Объем: 24*1.1													
	
76.	ТССЦ 104-0858 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	85.8	18.05			1 549					7 344			
				18.05			1 549		85.6			7 344		
	Объем: 78*1.1													
	
77.	ТССЦ 104-0859 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм, м	13.2	20.96			277					1 228			
				20.96			277		93.02			1 228		
	Объем: 12*1.1													
	
78.	ТССЦ 104-0860 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм, м	166.1	24.69			4 101					21 003			
				24.69			4 101		126.45			21 003		
	Объем: (151)*1.1													
	
79.	ТССЦ 104-0862 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм, м	112.2	29.68			3 330					15 295			
				29.68			3 330		136.32			15 295		
	Объем: (46+56)*1.1													
	
80.	ТЕР 13-06-003-01 
(прим) 
Очистка поверхности трубопроводов щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	21.7	9.78	9.78		212	212		16.89	1	3 584	3 584		
									1	1				
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		81%			172				69%	2 473			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			127				48%	1 720			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					511					7 777			
	
81.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6586	360.95	72.00	12.49	238	47	8	16.9	3.27	1 455	801	27	
				276.46	0.13		182		3.44	17.27		626	2	
	Объем: 23.11+15.3+3.01+1.93+4.51+18													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		81%			38				69%	554			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28				48%	385			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					304					2 395			
	
82.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6586	626.25	44.26	8.29	412	29	5	16.9	3.93	1 610	493	21	
				573.70	0.13		378		2.9	17.27		1 096	2	
	Объем: 23.11+15.3+3.01+1.93+4.51+18													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		81%			23				69%	342			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17				48%	238			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					453					2 189			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	38 730	3 523	2 065			227 644	59 572	18 598	
			33 141	4				149 475	62	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	25 506	3 037	1 942			169 209	51 367	17 484	
			20 526					100 358	4	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	12 238					59 686			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 70; %=77 - по стр. 71; %=69 - по стр. 80-82)	2 703					39 105			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 70; %=48 - по стр. 71, 80-82)	1 820					24 624			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	30 029					232 938			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 224	486	123			58 435	8 205	1 114	
			12 615	4				49 117	58	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 65, 67)	564					8 098			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 65, 67)	348					4 627			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	14 136					71 160			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	44 165					304 098			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	945					6 508			
	ИТОГО	45 110					310 606			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	902					6 212			
	ИТОГО	46 012					316 818			
	НДС 18%	8 282					57 027			
	ВСЕГО С НДС	54 294					373 845			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 267					47 203			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 168					29 251			
	
	Раздел 5.  КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
83.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.2	1 321.40	357.49	963.91	264	71	193	16.91	5.19	2 210	1 209	1 001	
					100.96			20	1	16.9			341	
	Накладные расходы		99%			90				84%	1 302			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			55				48%	744			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					409					4 256			
	
84.	ТЕР 46-03-017-05 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.5	2 167.90	645.39	40.91	1 084	323	20	16.91	9.25	8 809	5 457	189	
				1 481.60			741		4.27	1		3 163		
	Накладные расходы		99%			320				84%	4 584			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			194				48%	2 619			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 598					16 012			
	
85.	ТЕР 46-04-009-02 
(прим) 
Разборка бетонного основания  пола, 1 м3	0.3	274.54	75.11	199.43	82	23	60	16.9	5.19	691	381	311	
					20.89			6	1	16.9			106	
	Накладные расходы		99%			29				84%	409			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17				48%	234			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128					1 334			
	
86.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.18	775.58	765.14	10.44	140	138	2	16.91	9.36	2 347	2 329	18	
					4.83			1	1	16.89			15	
	Накладные расходы		74%			103				63%	1 477			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			70				40%	938			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					312					4 761			
	
87.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.65	12 865.35	777.64	8.66	8 362	505	6	16.91	9.45	21 634	8 547	53	
				12 079.05	0.90		7 851	1	1.66	17		13 033	10	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			582				98%	8 386			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			359				56%	4 792			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 303					34 812			
	
88.	ТССЦ 301-7362 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 108-116 мм, шт.	45	34.49			1 552					6 862			
				34.49			1 552		152.49			6 862		
	
89.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	3	102.08	97.09	1.21	306	291	4	16.9	9.3	5 027	4 923	34	
				3.78			11		6.23	1		71		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			335				98%	4 825			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			207				56%	2 757			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					847					12 608			
	
90.	ТЕРр 51-1-5 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.006	6 766.21	4 298.15	10.13	41	26		16.9	9.27	498	436	1	
				2 457.93			15		4.19	1		62		
	Накладные расходы		75%			20				64%	279			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			12				36%	157			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72					934			
	
91.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.9742	48.13	4.41	36.66	95	9	72	16.9	8.6	1 005	147	622	
									1	1				
	Объем: 0.0072+0.049+0.306+0.033+0.34+0.033+0.306+0.3*2.2+0.24													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			9				100%	147			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			5				60%	88			
	
92.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.9742	16.40		16.40	32		32		9.25	299		299	
														
	Объем: 0.0072+0.049+0.306+0.033+0.34+0.033+0.306+0.3*2.2+0.24													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	11 958	1 386	389			49 382	23 429	2 528	
			10 170	28				23 191	472	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 471	443	273			12 208	7 483	1 502	
			756	26				3 225	447	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 83-85; %=64 - по стр. 90)	458					6 574			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 83-85; %=36 - по стр. 90)	278					3 754			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 207					22 536			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 360	934	12			35 870	15 799	105	
			9 414	2				19 966	25	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 86; %=98 - по стр. 87, 89)	1 019					14 687			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 86; %=56 - по стр. 87, 89)	635					8 486			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	12 014					59 043			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	127	9	104			1 304	147	921	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 91)	9					147			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 91)	5					88			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	127					1 304			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	14 348					82 883			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	307					1 774			
	ИТОГО	14 655					84 657			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	293					1 693			
	ИТОГО	14 948					86 350			
	НДС 18%	2 691					15 543			
	ВСЕГО С НДС	17 639					101 893			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 477					21 261			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	913					12 240			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	162 353	13 399	4 835			887 069	226 485	39 205	
			144 095	88				620 909	1 503	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	85 328	7 831	3 732			511 265	132 373	31 127	
			73 770	62				347 763	1 054	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	26 863					124 131			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 13, 23, 83-85; %=64 - по стр. 2, 90; %=94 - по стр. 3-5, 7; %=68 - по стр. 6; %=80 - по стр. 8; %=66 - по стр. 12, 22; %=77 - по стр. 29, 45, 59, 71; %=69 - по стр. 34, 35, 63, 64, 80-82; %=63 - по стр. 70)	7 435					107 044			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 23, 29, 34, 35, 45, 59, 63, 64, 71, 80-85; %=36 - по стр. 2, 90; %=51 - по стр. 3-5, 7; %=54 - по стр. 6; %=44 - по стр. 8; %=40 - по стр. 12, 22, 70)	4 787					64 644			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	97 550					682 953			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	76 733	5 551	856			372 846	93 822	5 875	
			70 325	26				273 146	449	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 14, 15, 36, 37, 50, 51, 86; %=98 - по стр. 16, 20, 28, 32, 33, 38, 42, 48, 49, 52, 54, 58, 62, 65, 67, 87, 89)	5 685					81 860			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 14, 15, 36, 37, 50, 51, 86; %=56 - по стр. 16, 20, 28, 32, 33, 38, 42, 48, 49, 52, 54, 58, 62, 65, 67, 87, 89)	3 586					47 979			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	86 004					502 685			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	292	17	247			2 958	290	2 203	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 10, 91)	17					290			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10, 91)	10					174			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	292					2 958			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	183 846					1 188 596			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 934					25 436			
	ИТОГО	187 780					1 214 032			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 756					24 281			
	ИТОГО	191 536					1 238 313			
	НДС 18%	34 476					222 896			
	ВСЕГО С НДС	226 012					1 461 209			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 120					188 904			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 373					112 623			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                               Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                                     Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)