«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 003 793	руб.	Смета на сумму:	2 003 793	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Банковская, 6-12	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Банковская, 6-12	
Сметная стоимость:	2 003.793	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.295	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	257.850	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	10.7	165.55	131.65	33.90	1 771.39	1 408.66	362.73	12.51	4.4	19 218	17 622	1 596	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 394.57				84%	14 802			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			845.20				48%	8 459			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 011.16					42 479			
	
2.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	10.7	172.51	127.80	44.71	1 845.86	1 367.46	478.40	12.51	7.12	20 513	17 107	3 406	
					6.95			74.36	1	12.49			929	
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 196.71				71%	12 806			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			937.18				52%	9 379			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 979.75					42 697			
	
3.	Е58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	1.032	3 803.88	268.33	45.75	3 925.60	276.92	47.21	12.51	6.95	14 057	3 464	328	
				3 489.80	5.68		3 601.47	5.86	2.85	12.54		10 264	74	
	Накладные расходы		83%			234.71				71%	2 512			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			183.81				52%	1 840			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 344.11					18 409			
	
4.	Е58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.18	6 775.72	1 449.90	67.19	1 219.63	260.98	12.09	12.51	7.02	7 231	3 265	85	
				5 258.63			946.55		4.1	1		3 881		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			216.61				71%	2 318			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			169.64				52%	1 698			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 605.88					11 247			
	
5.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.07	9 291.30	1 358.31	34.61	9 941.69	1 453.39	37.03	12.51	6.98	43 456	18 182	258	
				7 898.38			8 451.27		2.96	1		25 016		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 206.31				71%	12 909			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			944.70				52%	9 455			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 092.71					65 820			
	
6.	Е58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.1	4 519.16	360.82	36.65	451.92	36.08	3.67	12.51	7.07	2 167	451	26	
				4 121.69			412.17		4.1	1		1 690		
	Накладные расходы		83%			29.95				71%	320			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.45				52%	235			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					505.32					2 722			
	
7.	Е53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	2.1	1 615.27	301.17	30.24	3 392.07	632.46	63.50	12.51	6.11	18 437	7 912	388	
				1 283.86	5.99		2 696.11	12.58	3.76	12.52		10 137	157	
	Накладные расходы		86%			554.73				73%	5 890			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			451.53				56%	4 519			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 398.33					28 846			
	
8.	Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.05	2 618.75	2 607.40	11.35	130.94	130.37	0.57	12.51	4.05	1 633	1 631	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			108.21				71%	1 158			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.74				52%	848			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.89					3 639			
	
9.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	394.62	69.00	29.78	1 973.08	345.00	148.88	12.51	6.53	9 519	4 316	972	
				295.84	2.08		1 479.20	10.38	2.86	12.51		4 231	130	
	Удал.ресурсы:  С101-9084	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			376.70				90%	4 001			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			191.91				43%	1 912			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 541.69					15 432			
	
10.	С203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	4.25	1 365.61			5 803.84					11 388			
				1 365.61			5 803.84		2 679.54			11 388		
	
11.	Е20-02-003-02 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм, 1 решетка	10	85.20	12.80	4.04	851.97	128.00	40.38	12.51	5.25	8 095	1 601	212	
				68.36			683.60		9.19	1		6 282		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			147.20				98%	1 569			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			90.88				56%	897			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 090.05					10 561			
	
12.	Е54-3-1 
Разборка карниза ( применительно), 100 м2 подшивки	0.688	257.63	231.54	26.09	177.25	159.30	17.95	12.51	6.47	2 109	1 993	116	
					10.34			7.11	1	12.53			89	
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		85%			141.45				72%	1 499			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			133.13				64%	1 332			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					451.83					4 941			
	
13.	Е10-01-022-01 
Подшивка  карниза ( применительно), 100 м2 потолка	0.688	10 259.57	603.91	84.83	7 058.58	415.49	58.36	12.52	6.76	27 985	5 202	395	
				9 570.83	3.78		6 584.73	2.60	3.4	12.5		22 388	32	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			443.18				90%	4 711			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			225.77				43%	2 251			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 727.52					34 946			
	
14.	Е15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.688	978.00	299.35	6.74	672.87	205.95	4.64	12.51	7.14	3 830	2 576	33	
				671.92	0.16		462.28	0.11	2.64	12.46		1 220	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			195.76				80%	2 062			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			96.85				37%	953			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					965.48					6 845			
	
15.	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.554	221.62	101.80	102.69	2 117.31	972.58	981.08	12.51	3.39	15 784	12 167	3 326	
				17.13	1.45		163.66	13.85	1.78	12.56		291	174	
	Объем: 103.2*2+1070*0.7													
	Удал.ресурсы:  С113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			887.79				77%	9 503			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			591.86				48%	5 924			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 596.96					31 210			
	
16.	С113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	197.7678	36.04			7 127.55					29 766			
				36.04			7 127.55		150.51			29 766		
	Объем: 9.554*20.7													
	
17.	Е12-01-007-02 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (применительно), 100 м2 кровли	10.76	4 088.23	504.69	210.18	43 989.40	5 430.45	2 261.48	12.52	6.84	267 849	67 989	15 469	
				3 373.37	20.39		36 297.46	219.37	5.08	12.5		184 391	2 742	
	Вычт.ресурсы:  С101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  С101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			6 101.81				92%	65 073			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3 107.40				44%	31 122			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53 198.61					364 043			
	
18.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	1369.6	75.00			102 720.00			1	1	460 186			
				75.00			102 720.00		4.48	1		460 186		
	Объем: 1070*1.28													
	Поправки: М: =320*1.05/4.48	
	
19.	Е12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	1.72	4 972.00	72.11	75.20	8 551.83	124.02	129.34	12.51	6.29	31 161	1 551	814	
				4 824.69	5.48		8 298.47	9.42	3.47	12.5		28 796	118	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			144.12				92%	1 535			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			73.39				44%	734			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 769.34					33 431			
	
20.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	3.44	75.57	75.35	0.22	259.96	259.20	0.76	12.51	4.09	3 246	3 243	3	
									1	1				
	Объем: 172*2													
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			215.14				71%	2 303			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			168.48				52%	1 686			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					643.58					7 235			
	
21.	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.72	8 813.16	326.90	31.86	15 158.64	562.27	54.80	12.51	6.89	53 363	7 034	378	
				8 454.40	3.03		14 541.57	5.20	3.16	12.48		45 951	65	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			612.87				92%	6 531			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			312.11				44%	3 124			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 083.62					63 018			
	
22.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник), 100 м2 покрытия	0.688	11 907.97	1 173.45	33.16	8 192.68	807.33	22.82	12.51	7.14	29 479	10 100	163	
				10 701.36	3.78		7 362.54	2.60	2.61	12.5		19 216	32	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			874.72				92%	9 321			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			445.46				44%	4 458			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 512.87					43 259			
	
23.	Е10-01-008-08 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1523	219.24	204.34	14.90	33.39	31.12	2.27	12.52	7.17	406	390	16	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			32.99				90%	351			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			16.80				43%	168			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83.18					925			
	
24.	Е10-01-008-08 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1523	373.54	335.71	26.60	56.89	51.13	4.05	12.52	7.17	676	640	29	
				11.23			1.71		4.14	1		7		
	Вычт.ресурсы:  С101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  С101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			54.20				90%	576			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			27.61				43%	275			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.70					1 527			
	
25.	С101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.067012	23 811.97			1 595.69					3 207			
				23 811.97			1 595.69		47 861.13			3 207		
	Объем: 0.1523*0.44													
	
26.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.2	7 415.77	333.04	13.17	8 898.92	399.65	15.80	12.51	7.18	27 255	5 000	113	
				7 069.56			8 483.47		2.61	1		22 142		
	Накладные расходы		83%			331.71				71%	3 550			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			259.77				52%	2 600			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 490.40					33 405			
	
27.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	12.51	7.18	3 085	1 158	9	
				5 145.09			823.21		2.33	1		1 918		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	822			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	602			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 509			
	
28.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	12.51	7.18	1 289	481	5	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					1 881			
	
29.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.51	7.18	1 309	481	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					1 901			
	
30.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.2	1 357.93	327.73	1.01	1 629.52	393.28	1.21	12.51	7.2	10 153	4 920	9	
				1 029.19			1 235.03		4.23	1		5 224		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			326.42				71%	3 493			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			255.63				52%	2 558			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 211.57					16 205			
	
	Деревянные вентканалы (шахты)	
	
31.	Е53-1-2 
Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	0.623	584.91	333.63	251.28	364.40	207.85	156.55	12.51	5.99	3 538	2 600	938	
					33.37			20.79	1	12.5			260	
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		86%			196.63				73%	2 088			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			160.05				56%	1 602			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					721.08					7 227			
	
32.	Е53-1-4 
Разборка каркаса из брусьев, 100 м2 стен	0.623	730.29	403.97	326.32	454.97	251.67	203.30	12.51	5.99	4 366	3 148	1 218	
					43.34			27.00	1	12.5			338	
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		86%			239.66				73%	2 545			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			195.07				56%	1 952			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					889.70					8 863			
	
33.	Е10-01-014-02 
Устройство чистых перегородок дощатых однослойных, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.623	10 901.78	1 279.85	222.33	6 791.81	797.34	138.51	12.52	6.38	29 196	9 983	884	
				9 399.61	18.31		5 855.96	11.41	3.13	12.49		18 329	142	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			857.28				90%	9 113			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			436.73				43%	4 354			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 085.81					42 662			
	
34.	Е61-28-2 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам( ниже крыши), 100 м2 поверхности	0.4	3 976.65	430.56	10.32	1 590.66	172.22	4.13	12.51	7.12	10 740	2 155	29	
				3 535.77			1 414.31		6.05	1		8 557		
	Накладные расходы		79%			136.05				67%	1 444			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			86.11				40%	862			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 812.82					13 046			
	
35.	Е61-1-1 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм ( ниже крыши), 100 м2 поверхности	0.4	596.97	260.90	10.44	238.79	104.36	4.18	12.51	6.47	1 882	1 306	27	
				325.63	4.13		130.25	1.65	4.22	12.55		550	21	
	Накладные расходы		79%			83.75				67%	889			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			53.01				40%	531			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					375.54					3 302			
	
36.	Е15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке ( ниже крыши), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	189.33	101.80	2.94	75.73	40.72	1.18	12.51	7.09	636	509	8	
				84.59	0.16		33.84	0.07	3.51	12.46		119	1	
	Объем: 62.3-22.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			38.75				80%	408			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			19.17				37%	189			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					133.65					1 233			
	
37.	Е10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью вентиляционные шахты, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.223	14 944.55	335.71	26.60	3 332.63	74.86	5.93	12.52	7.17	14 442	937	43	
				14 582.24			3 251.84		4.14	1		13 463		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			79.35				90%	843			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			40.42				43%	403			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 452.41					15 688			
	
38.	Е58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.8	1 123.87	161.26	3.04	899.10	129.01	2.43	12.51	7.17	3 604	1 614	17	
				959.57			767.66		2.57	1		1 973		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			107.08				71%	1 146			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.86				52%	839			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 090.03					5 589			
	
39.	Е65-33-1 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	5.7	489.26	418.02	0.33	2 788.78	2 382.71	1.88	12.51	6.39	33 170	29 808	12	
				70.91	0.13		404.19	0.74	8.29	12.46		3 351	9	
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Вычт.ресурсы:  С301-1514:[ М-(3754.00=37.54*100) ]	
	Накладные расходы		103%			2 454.95				88%	26 239			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 430.07				48%	14 312			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 673.80					73 721			
	
40.	С101-3987 
Решетки металлические размером 200х200 мм, шт.	570	39.70			22 629.00					54 680			
				39.70			22 629.00		95.93			54 680		
	
41.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	44.075	7.34		7.34	323.32		323.32		5.54	1 791		1 791	
										1				
	Объем: 18.9+14.3+0.25+4.2+0.01+4.1+0.38+0.87+0.215+0.45+0.4													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
42.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	44.075	26.50		26.50	1 167.99		1 167.99		5.54	6 471		6 471	
										1				
	Объем: 18.9+14.3+0.25+4.2+0.01+4.1+0.38+0.87+0.215+0.45+0.4													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	282 188.65	20 181.24	6 761.02			1 292 368	252 536	39 594	
			255 246.41	425.10				1 000 240	5 314	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	278 547.90	17 670.53	6 718.76			1 251 103	221 127	39 370	
			254 158.62	424.36				990 607	5 305	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	139 876.08					559 227			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 8, 20, 26-30, 38; %=73 - по стр. 7, 31, 32; %=90 - по стр. 9, 13, 23, 24, 33, 37; %=72 - по стр. 12; %=80 - по стр. 14, 36; %=77 - по стр. 15; %=92 - по стр. 17, 19, 21, 22; %=67 - по стр. 34, 35)	17 559.80					187 205			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15; %=52 - по стр. 2-6, 8, 20, 26-30, 38; %=56 - по стр. 7, 31, 32; %=43 - по стр. 9, 13, 23, 24, 33, 37; %=64 - по стр. 12; %=37 - по стр. 14, 36; %=44 - по стр. 17, 19, 21, 22; %=40 - по стр. 34, 35)	10 730.94					107 362			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	306 838.64					1 545 670			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 640.75	2 510.71	42.26			41 265	31 409	224	
			1 087.79	0.74				9 633	9	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 11; %=88 - по стр. 39)	2 602.15					27 808			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 11; %=48 - по стр. 39)	1 520.95					15 209			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 763.85					84 282			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	314 602.49					1 629 952			
	Строительный контроль 2,14%	6 732.49					34 881			
	Итого со строительным контролем	321 334.98					1 664 833			
	Непредвиденные расходы 2%	6 426.70					33 297			
	Итого с непредвиденными расходами	327 761.68					1 698 130			
	НДС	58 997.10					305 663			
	Всего с НДС	386 758.78					2 003 793			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	20 161.95					215 013			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 251.89					122 571			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)