«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	1 596 992	руб.	Смета на сумму:	1 596 992	руб.	
		
Директор  ООО  «УК  Управдом»	Директор  МКУ  «КР  МКД»	
_____________________ /В.А. Тишковец /	______________________ /С.Б. русович /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Товарная, д. 6-8	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт системы водоотведения, электроснабжения, холодного водоснабжения, подвала, лестниц МКД по ул. Товарной, д. 6-8 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	1 596.992	тыс. руб.	
монтажных работ:	112.219	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.717	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	423.863	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ	
	
	Стены	
1.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		2.73	188.95	515.83	3 212.14	8 769	17	
1. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	62.2986	8.280	515.83	140.760	8 769	17	
		Накладные расходы				99%	510.67	84%	7 366		
		Сметная прибыль				60%	309.50	48%	4 209		
		Всего с НР и СП					1 336.00		20 344		
	
2.	Е53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки		7	1 615.27	11 306.88	11 295.75	79 070	6.993	
2. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	35.39	247.73	8.510	2 108.18	144.650	35 834	16.998	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	3.01	15.080	45.39	256.870	773	17.034	
2. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.2	1.4	113.70	159.18	810.77	1 135	7.131	
			(1)			15.08	21.11	256.87	360	17.034	
2. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	1.61	32.61	52.50	300.82	484	9.225	
			(1)			15.08	24.28	256.87	414	17.034	
2. 5.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.253	1.771	585.82	1 037.49	2 748.34	4 867	4.691	
2. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.402	2.814	2 824.60	7 948.42	13 057.23	36 743	4.623	
2. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.044	0.308	3.60	1.11	20.52	6	5.7	
		Накладные расходы				86%	1 852.07	73%	26 723		
		Сметная прибыль				70%	1 507.50	56%	20 500		
		Всего с НР и СП					14 666.45		126 293		
	
3.	Е62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		5.47	57.09	312.29	681.96	3 730	11.944	
3. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.77	20.6219	8.280	170.75	140.760	2 903	17	
3. 2.	С101-0488	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00547	25 695.00	140.55	150 268.60	822	5.848	
3. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.2735	3.60	0.98	20.52	6	5.7	
		Накладные расходы				80%	136.60	68%	1 974		
		Сметная прибыль				50%	85.38	40%	1 161		
		Всего с НР и СП					534.27		6 865		
	
4.	Е61-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0.1	6 374.88	637.49	71 358.89	7 136	11.194	
4. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	383.06	38.306	9.510	364.29	161.770	6 197	17.011	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.116	15.080	1.75	256.870	30	17.034	
4. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.16	0.116	32.61	3.78	300.82	35	9.225	
			(1)			15.08	1.75	256.87	30	17.034	
4. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.44	612.02	269.29	2 053.44	904	3.355	
4. 5.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.035	3.60	0.13	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				79%	289.17	67%	4 172		
		Сметная прибыль				50%	183.02	40%	2 491		
		Всего с НР и СП					1 109.68		13 799		
	
5.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности		5.47	4 517.63	24 711.42	38 095.77	208 384	8.433	
5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	446.352	8.280	3 695.79	140.760	62 829	17	
5. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.547	1.86	1.02	10.30	6	5.538	
5. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.7111	101.31	72.04	999.00	710	9.861	
			(1)			12.94	9.20	219.76	156	16.983	
5. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	601.7	31.58	19 001.69	215.71	129 793	6.831	
5. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	1.3675	1 416.70	1 937.34	10 988.26	15 026	7.756	
5. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	0.9846	3.60	3.54	20.52	20	5.7	
		Накладные расходы				79%	2 919.67	67%	42 095		
		Сметная прибыль				50%	1 847.90	40%	25 132		
		Всего с НР и СП					29 478.99		275 611		
	
6.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-601.7	31.58	-19 001.69	215.71	-129 793	6.831	
		Объем: (5.47)*(-110.0)									
	
7.	С405-0219 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-1.3675	1 416.70	-1 937.34	10 988.26	-15 026	7.756	
		Объем: (5.47)*(-0.25)									
	
8.	С101-3887 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2		601.7	11.15	6 708.96	53.24	32 035	4.775	
		Объем: (5.47)*(110.0)									
	
9.	Е15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2  Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		5.47	2 036.55	11 139.94	20 400.25	111 589	10.017	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
9. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	90.48	494.9256	9.630	4 766.13	163.850	81 094	17.015	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	39.84348	10.483	417.68	178.711	7 120	17.048	
9. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.744	4.06968	32.61	132.71	300.82	1 224	9.225	
			(1)			15.08	61.37	256.87	1 045	17.034	
9. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	35.7738	18.36	656.81	241.94	8 655	13.178	
			(1)			9.96	356.31	169.82	6 075	17.05	
9. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0003829	10 947.00	4.19	69 468.96	27	6.346	
9. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	15.1519	31.58	478.50	215.71	3 268	6.831	
9. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	8.2597	612.02	5 055.10	2 053.44	16 961	3.355	
9. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.03282	1 416.70	46.50	10 988.26	361	7.756	
		Накладные расходы				95%	4 924.62	80%	70 571		
		Сметная прибыль				47%	2 436.39	37%	32 639		
		Всего с НР и СП					18 500.95		214 799		
	
10.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		5.47	193.63	1 059.17	2 275.73	12 448	11.753	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
10. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	67.01844	8.670	581.05	147.370	9 877	16.998	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.06564	15.080	0.99	256.870	17	17.034	
10. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.06564	32.61	2.14	300.82	20	9.225	
			(1)			15.08	0.99	256.87	17	17.034	
10. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.13128	101.31	13.30	999.00	131	9.861	
			(1)			12.94	1.70	219.76	29	16.983	
10. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	4.376	63.37	277.31	238.39	1 043	3.762	
10. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.008752	4 290.70	37.55	21 459.44	188	5.001	
10. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0547	17.11	0.94	51.45	3	3.007	
10. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.002735	12 480.00	34.13	46 983.82	129	3.765	
10. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.09299	1 208.60	112.39	11 305.46	1 051	9.354	
10. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.002188	168.49	0.37	3 310.11	7	19.646	
		Накладные расходы				95%	552.94	80%	7 915		
		Сметная прибыль				47%	273.56	37%	3 661		
		Всего с НР и СП					1 885.67		24 024		
	
	Потолки	
11.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности		50	9.77	488.70	166.73	8 337	17.06	
		Начисления: Н5= 1.2	
11. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1.08	54	9.050	488.70	154.380	8 337	17.059	
		Накладные расходы				81%	395.85	69%	5 753		
		Сметная прибыль				60%	293.22	48%	4 002		
		Всего с НР и СП					1 177.77		18 091		
	
12.	Е13-06-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности		50	1.39	69.36	20.12	1 006	14.504	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.12	6	9.050	54.30	154.380	926	17.059	
12. 2.	Х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.12	6	2.51	15.06	13.25	80	5.279	
		Накладные расходы				81%	43.98	69%	639		
		Сметная прибыль				60%	32.58	48%	444		
		Всего с НР и СП					145.92		2 089		
	
13.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.5	360.96	180.48	2 295.20	1 148	6.361	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
13. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	6.372	3.186	11.300	36.00	192.130	612	17.003	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.006	11.230	0.07	191.220	1	17.028	
13. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.012	0.006	102.57	0.62	835.60	5	8.147	
			(1)			11.23	0.07	191.22	1	17.028	
13. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.006	1.86	0.01	10.30		5.538	
13. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.672	7.46	5.01	18.19	12	2.438	
13. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.006	101.31	0.61	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
13. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.006	20 496.00	122.98	72 156.04	433	3.52	
13. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.001	15 255.00	15.26	79 246.03	79	5.195	
		Накладные расходы				81%	29.22	69%	423		
		Сметная прибыль				60%	21.64	48%	294		
		Всего с НР и СП					231.34		1 865		
	
14.	Е62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		1.8	57.09	102.76	681.96	1 228	11.95	
14. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.77	6.786	8.280	56.19	140.760	955	17	
14. 2.	С101-0488	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.0018	25 695.00	46.25	150 268.60	270	5.848	
14. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.09	3.60	0.32	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				80%	44.95	68%	649		
		Сметная прибыль				50%	28.10	40%	382		
		Всего с НР и СП					175.81		2 259		
	
15.	Е15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия		1.8	102.56	184.61	1 710.47	3 079	16.678	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
15. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9.72	17.496	10.210	178.63	173.840	3 042	17.026	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0216	15.080	0.33	256.870	6	17.034	
15. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.0216	32.61	0.70	300.82	6	9.225	
			(1)			15.08	0.33	256.87	6	17.034	
15. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0216	101.31	2.19	999.00	22	9.861	
			(1)			12.94	0.28	219.76	5	16.983	
15. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.18	17.11	3.08	51.45	9	3.007	
		Накладные расходы				95%	170.01	80%	2 438		
		Сметная прибыль				47%	84.11	37%	1 128		
		Всего с НР и СП					438.73		6 645		
	
16.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		23.4	15.82	370.19	55.68	1 303	3.52	
		Объем: (1.8)*0.013*1000									
	
17.	Е15-02-015-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1.8	1 835.90	3 304.63	19 001.75	34 203	10.35	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
17. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	82.548	148.5864	9.630	1 430.89	163.850	24 346	17.015	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.988	10.7784	10.196	109.90	173.832	1 874	17.049	
17. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.276	0.4968	32.61	16.20	300.82	149	9.225	
			(1)			15.08	7.49	256.87	128	17.034	
17. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.712	10.2816	18.36	188.77	241.94	2 488	13.178	
			(1)			9.96	102.40	169.82	1 746	17.05	
17. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000126	10 947.00	1.38	69 468.96	9	6.346	
17. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.64	4.752	31.58	150.07	215.71	1 025	6.831	
17. 7.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	1.43	2.574	589.48	1 517.32	2 403.45	6 186	4.077	
		Накладные расходы				95%	1 463.75	80%	20 976		
		Сметная прибыль				47%	724.17	37%	9 701		
		Всего с НР и СП					5 492.55		64 880		
	
18.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности		1.8	193.63	348.54	2 275.73	4 096	11.752	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
18. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	22.0536	8.670	191.20	147.370	3 250	16.998	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0216	15.080	0.33	256.870	6	17.034	
18. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.0216	32.61	0.70	300.82	6	9.225	
			(1)			15.08	0.33	256.87	6	17.034	
18. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0432	101.31	4.38	999.00	43	9.861	
			(1)			12.94	0.56	219.76	9	16.983	
18. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	1.44	63.37	91.25	238.39	343	3.762	
18. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00288	4 290.70	12.36	21 459.44	62	5.001	
18. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.018	17.11	0.31	51.45	1	3.007	
18. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0009	12 480.00	11.23	46 983.82	42	3.765	
18. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0306	1 208.60	36.98	11 305.46	346	9.354	
18. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00072	168.49	0.12	3 310.11	2	19.646	
		Накладные расходы				95%	181.95	80%	2 605		
		Сметная прибыль				47%	90.02	37%	1 205		
		Всего с НР и СП					620.51		7 906		
	
	Полы	
19.	Е57-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Заделка выбоин в полах  площадью до 1,0 м2	100 мест		0.18	2 526.51	454.77	26 549.40	4 779	10.509	
19. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	124.23	22.3614	9.050	202.37	154.380	3 452	17.059	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.38	0.2484	11.230	2.79	191.220	47	17.028	
19. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.38	0.2484	95.16	23.64	468.45	116	4.923	
			(1)			11.23	2.79	191.22	47	17.028	
19. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1.38	0.2484	6.03	1.50	8.99	2	1.491	
19. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.045	0.0081	987.52	8.00	6 638.00	54	6.722	
19. 6.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	2.14	0.3852	569.06	219.20	2 995.86	1 154	5.265	
19. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.018	3.60	0.06	20.52		5.7	
		Накладные расходы				80%	164.13	68%	2 379		
		Сметная прибыль				68%	139.51	54%	1 889		
		Всего с НР и СП					758.41		9 048		
	
20.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.36	6 082.32	2 189.64	37 970.14	13 669	6.243	
		Объем: 2*180/1000									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
20. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	15.168	5.46048	9.400	51.33	159.830	873	17.003	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.192	0.06912	15.080	1.04	256.870	18	17.034	
20. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.192	0.06912	113.70	7.86	810.77	56	7.131	
			(1)			15.08	1.04	256.87	18	17.034	
20. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.09504	101.31	9.63	999.00	95	9.861	
			(1)			12.94	1.23	219.76	21	16.983	
20. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.01008	9 906.00	99.85	49 384.46	498	4.985	
20. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.36	5 613.80	2 020.97	33 743.67	12 148	6.011	
		Накладные расходы				95%	49.75	80%	713		
		Сметная прибыль				55%	28.80	44%	392		
		Всего с НР и СП					2 268.20		14 774		
	
21.	С101-0816 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		-0.01008	9 906.00	-99.85	49 384.46	-498	4.987	
		Объем: (0.36)*(-0.028)									
	
22.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.36	5 613.80	-2 020.97	33 743.67	-12 148	6.011	
		Объем: (0.36)*(-1.0)									
	
23.	С204-0097 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.36	5 486.84	1 975.26	60 823.56	21 896	11.085	
	
24.	Е11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		1.8	1 943.04	3 497.48	14 446.50	26 004	7.435	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
24. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	48.78	87.804	8.280	727.02	140.760	12 359	17	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	2.7432	15.080	41.37	256.870	705	17.034	
24. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.524	2.7432	32.61	89.46	300.82	825	9.225	
			(1)			15.08	41.37	256.87	705	17.034	
24. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.64	10.152	0.62	6.29	2.92	30	4.71	
24. 5.	С401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	2.04	3.672	722.23	2 652.03	3 447.79	12 660	4.774	
24. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	6.3	3.60	22.68	20.52	129	5.7	
		Накладные расходы				111%	852.91	94%	12 280		
		Сметная прибыль				64%	491.77	51%	6 663		
		Всего с НР и СП					4 842.16		44 947		
	
25.	Е11-01-011-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки		1.8	2 299.49	4 139.09	11 560.59	20 809	5.027	
		Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6	
25. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.6	6.48	8.280	53.65	140.760	912	17	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	2.7216	15.080	41.04	256.870	699	17.034	
25. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.512	2.7216	32.61	88.75	300.82	819	9.225	
			(1)			15.08	41.04	256.87	699	17.034	
25. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	30.0672	0.62	18.64	2.92	88	4.71	
25. 5.	С401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	3.06	5.508	722.23	3 978.04	3 447.79	18 990	4.774	
		Накладные расходы				111%	105.11	94%	1 514		
		Сметная прибыль				64%	60.60	51%	822		
		Всего с НР и СП					4 304.80		23 145		
	
	Оконные блоки	
26.	Е46-03-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3		0.2	389.31	77.86	3 225.30	645	8.284	
26. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	12.3	2.46	9.510	23.39	161.770	398	17.011	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.54	0.508	11.230	5.70	191.220	97	17.028	
26. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2.54	0.508	95.16	48.34	468.45	238	4.923	
			(1)			11.23	5.70	191.22	97	17.028	
26. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	5.08	1.016	6.03	6.13	8.99	9	1.491	
		Накладные расходы				99%	28.80	84%	416		
		Сметная прибыль				60%	17.45	48%	238		
		Всего с НР и СП					124.11		1 298		
	
27.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.04	1 734.68	69.39	27 542.67	1 102	15.881	
27. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	172.76	6.9104	8.580	59.29	145.950	1 009	17.01	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.3096	15.080	4.67	256.870	80	17.034	
27. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.3096	32.61	10.10	300.82	93	9.225	
			(1)			15.08	4.67	256.87	80	17.034	
		Накладные расходы				99%	63.32	84%	915		
		Сметная прибыль				60%	38.38	48%	523		
		Всего с НР и СП					171.09		2 539		
	
28.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0.04	21 294.18	851.77	89 207.32	3 568	4.189	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
28. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	259.296	10.37184	9.280	96.25	157.880	1 638	17.013	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.08448	15.080	1.27	256.870	22	17.034	
28. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.08448	32.61	2.75	300.82	25	9.225	
			(1)			15.08	1.27	256.87	22	17.034	
28. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	27.468	1.09872	3.41	3.75	13.90	15	4.076	
28. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	42.324	1.69296	2.75	4.66	4.66	8	1.695	
28. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.17136	101.31	17.36	999.00	171	9.861	
			(1)			12.94	2.22	219.76	38	16.983	
28. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	429	17.16	7.02	120.46	5.19	89	0.739	
28. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2.84	8.75	24.85	5.19	15	0.593	
28. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	4.56	94.50	430.92	263.68	1 202	2.79	
28. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.084	83.70	90.73	51.87	56	0.62	
28. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	2.856	14.41	41.15	77.29	221	5.364	
28. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.32	59.00	18.88	399.61	128	6.773	
		Накладные расходы				106%	103.37	90%	1 494		
		Сметная прибыль				54%	52.66	43%	714		
		Всего с НР и СП					1 007.80		5 776		
	
29.	С203-0954 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		4	3 070.76	12 283.04	7 513.04	30 052	2.447	
	
30.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		6.7068	48.13	322.80	490.34	3 289	10.189	
		Объем: 0.81+273*0.012*1.8									
	
31.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.7068	16.40	109.99	145.95	979	8.901	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					64 352.49		486 888	7.566	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					63 919.70		482 620	7.55	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					21 337.45		85 286	3.997	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 26, 27; %=73 - по стр. 2; %=68 - по стр. 3, 14, 19; %=67 - по стр. 4, 5; %=80 - по стр. 9, 10, 15, 17, 18, 20; %=69 - по стр. 11-13; %=94 - по стр. 24, 25; %=90 - по стр. 28)					14 882.85		214 011	14.38	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11-13, 26, 27; %=56 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3-5, 14; %=37 - по стр. 9, 10, 15, 17, 18; %=54 - по стр. 19; %=44 - по стр. 20; %=51 - по стр. 24, 25; %=43 - по стр. 28)					8 746.25		118 189	13.513	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					87 548.80		814 820	9.307	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					432.79		4 268	9.862	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					432.79		4 268	9.862	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					87 981.59		819 088	9.31	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 882.81	2.14	17 528	9.309	
	ИТОГО					89 864.40		836 616	9.31	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 797.29	2	16 732	9.31	
	ИТОГО					91 661.69		853 348	9.31	
	НДС 18%				18	16 499.10	18	153 603	9.31	
	ВСЕГО С НДС					108 160.79		1 006 951	9.31	
	
	Раздел 2.  ЛЕСТHИЦЫ	
	
32.	Е59-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт ступеней: деревянных	100 ступеней		0.94	6 788.55	6 381.24	64 341.48	60 481	9.478	
32. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	318.6	299.484	9.050	2 710.33	154.380	46 234	17.059	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.61	0.5734	15.080	8.65	256.870	147	17.034	
32. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.61	0.5734	32.61	18.70	300.82	172	9.225	
			(1)			15.08	8.65	256.87	147	17.034	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.376	101.31	38.09	999.00	376	9.861	
			(1)			12.94	4.87	219.76	83	16.983	
32. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.00282	10 705.00	30.19	54 434.60	154	5.085	
32. 6.	С102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.369	0.34686	1 868.10	647.97	7 304.09	2 533	3.91	
32. 7.	С102-0116	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	1.6	1.504	1 952.10	2 935.96	7 321.50	11 012	3.751	
		Накладные расходы				76%	2 066.42	65%	30 148		
		Сметная прибыль				60%	1 631.39	48%	22 263		
		Всего с НР и СП					10 079.05		112 892		
	
33.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		0.8037	221.94	178.37	2 307.85	1 855	10.4	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
33. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	10.644	8.5545828	9.980	85.37	169.690	1 452	17.003	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.0867996	12.940	1.12	219.760	19	16.983	
33. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.108	0.0867996	29.03	2.52	258.03	22	8.888	
			(1)			12.94	1.12	219.76	19	16.983	
33. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	9.372	7.5322764	7.46	56.19	18.19	137	2.438	
33. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.252	0.2025324	101.31	20.52	999.00	202	9.861	
			(1)			12.94	2.62	219.76	45	16.983	
33. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	0.8037	17.11	13.75	51.45	41	3.007	
33. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.006	0.0048222	3.60	0.02	20.52		5.7	
		Накладные расходы				90%	77.84	77%	1 133		
		Сметная прибыль				60%	51.89	48%	706		
		Всего с НР и СП					308.11		3 694		
	
34.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		16.63659	36.04	599.58	264.70	4 404	7.345	
		Объем: (0.8037)*20.7									
	
35.	Е15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.8037	1 637.38	1 315.96	14 833.28	11 922	9.06	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
35. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	61.644	49.5432828	9.630	477.10	163.850	8 118	17.015	
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0192888	15.080	0.29	256.870	5	17.034	
35. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.024	0.0192888	32.61	0.63	300.82	6	9.225	
			(1)			15.08	0.29	256.87	5	17.034	
35. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.1060884	101.31	10.75	999.00	106	9.861	
			(1)			12.94	1.37	219.76	23	16.983	
35. 5.	С101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.025	0.0200925	18 040.00	362.47	74 495.42	1 497	4.129	
35. 6.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.675108	63.37	42.78	238.39	161	3.762	
35. 7.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.0433998	4 290.70	186.22	22 528.66	978	5.251	
35. 8.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.249147	17.11	4.26	51.45	13	3.007	
35. 9.	С101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0116	0.00932292	24 823.42	231.43	111 271.37	1 037	4.483	
35. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.00192888	168.49	0.32	3 310.11	6	19.646	
		Накладные расходы				95%	453.52	80%	6 498		
		Сметная прибыль				47%	224.37	37%	3 006		
		Всего с НР и СП					1 993.85		21 426		
	
36.	Е09-03-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса		1.6	263.05	420.87	2 977.81	4 764	11.319	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
36. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	15.36	24.576	9.860	242.32	167.740	4 122	17.012	
36. 2.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	11.16	17.856	4.44	79.28	6.48	116	1.459	
36. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.096	101.31	9.73	999.00	96	9.861	
			(1)			12.94	1.24	219.76	21	16.983	
36. 4.	С101-2181	Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм	т	0.00075	0.0012	16 501.00	19.80	99 309.73	119	6.018	
36. 5.	С201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	0.004	0.0064	10 897.91	69.75	48 645.26	311	4.464	
		Накладные расходы				81%	196.28	69%	2 844		
		Сметная прибыль				72%	174.47	58%	2 391		
		Всего с НР и СП					791.62		9 999		
	
37.	С101-1639 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	т		0.1792	5 703.70	1 022.10	42 031.76	7 532	7.369	
		Объем: 1.12*160/1000									
	
38.	Е59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней		0.04	1 679.52	67.18	19 935.04	797	11.864	
38. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	102.89	4.1156	9.160	37.70	155.940	642	17.024	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.0116	15.080	0.17	256.870	3	17.034	
38. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.29	0.0116	32.61	0.38	300.82	3	9.225	
			(1)			15.08	0.17	256.87	3	17.034	
38. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.006	101.31	0.61	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
38. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.004	987.52	3.95	6 638.00	27	6.722	
38. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00004	10 705.00	0.43	54 434.60	2	5.085	
38. 7.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.02116	747.34	15.81	3 626.06	77	4.852	
38. 8.	С204-0028	Проволока арматурная	т	0.002	0.00008	5 794.00	0.46	40 784.61	3	7.039	
38. 9.	С401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.28	0.0112	700.01	7.84	3 340.36	37	4.772	
		Накладные расходы				76%	28.78	65%	419		
		Сметная прибыль				60%	22.72	48%	310		
		Всего с НР и СП					118.68		1 526		
	
39.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности		20	9.77	195.48	166.73	3 335	17.061	
		Начисления: Н5= 1.2	
39. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1.08	21.6	9.050	195.48	154.380	3 335	17.059	
		Накладные расходы				81%	158.34	69%	2 301		
		Сметная прибыль				60%	117.29	48%	1 601		
		Всего с НР и СП					471.11		7 237		
	
40.	Е13-06-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности		20	1.39	27.74	20.12	402	14.492	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
40. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.12	2.4	9.050	21.72	154.380	371	17.059	
40. 2.	Х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.12	2.4	2.51	6.02	13.25	32	5.279	
		Накладные расходы				81%	17.59	69%	256		
		Сметная прибыль				60%	13.03	48%	178		
		Всего с НР и СП					58.37		836		
	
41.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.2	360.96	72.19	2 295.20	459	6.358	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
41. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	6.372	1.2744	11.300	14.40	192.130	245	17.003	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0024	11.230	0.03	191.220		17.028	
41. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.012	0.0024	102.57	0.25	835.60	2	8.147	
			(1)			11.23	0.03	191.22		17.028	
41. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0024	1.86		10.30		5.538	
41. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.2688	7.46	2.01	18.19	5	2.438	
41. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0024	101.31	0.24	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
41. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0024	20 496.00	49.19	72 156.04	173	3.52	
41. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0004	15 255.00	6.10	79 246.03	32	5.195	
		Накладные расходы				81%	11.69	69%	169		
		Сметная прибыль				60%	8.66	48%	118		
		Всего с НР и СП					92.54		746		
	
42.	Е15-04-030-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.2	1 321.99	264.40	15 038.96	3 008	11.377	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
42. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	85.272	17.0544	9.400	160.31	159.830	2 726	17.003	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0024	15.080	0.04	256.870	1	17.034	
42. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.0024	32.61	0.08	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.04	256.87	1	17.034	
42. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.0072	101.31	0.73	999.00	7	9.861	
			(1)			12.94	0.09	219.76	2	16.983	
42. 5.	С101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.00492	17 160.00	84.43	38 845.54	191	2.264	
42. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.06	17.11	1.03	51.45	3	3.007	
42. 7.	С101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.54	33.01	17.83	147.90	80	4.48	
		Накладные расходы				95%	152.33	80%	2 182		
		Сметная прибыль				47%	75.36	37%	1 009		
		Всего с НР и СП					492.10		6 199		
	
43.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		3.14	48.13	151.13	490.34	1 540	10.19	
	
44.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		3.14	16.40	51.50	145.95	458	8.893	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					10 747.74		100 957	9.393	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					10 124.24		94 195	9.304	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 621.68		11 936	7.36	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 32, 38; %=77 - по стр. 33; %=80 - по стр. 35, 42; %=69 - по стр. 39-41)					2 966.52		43 106	14.531	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 32, 33, 38-41; %=37 - по стр. 35, 42)					2 144.72		29 190	13.61	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					15 235.48		166 491	10.928	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					420.87		4 764	11.319	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 36)					196.28		2 844	14.49	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36)					174.47		2 391	13.704	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					791.62		9 999	12.631	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					202.63		1 998	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					202.63		1 998	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					16 229.73		178 488	10.998	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	347.32	2.14	3 820	10.999	
	ИТОГО					16 577.05		182 308	10.998	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	331.54	2	3 646	10.997	
	ИТОГО					16 908.59		185 954	10.998	
	НДС 18%				18	3 043.55	18	33 472	10.998	
	ВСЕГО С НДС					19 952.14		219 426	10.998	
	
	Раздел 3.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
45.	Е46-03-010-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2	100 отверстий		0.08	4 394.07	351.53	33 873.69	2 710	7.709	
45. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	110.64	8.8512	10.090	89.31	171.760	1 520	17.023	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30.57	2.4456	11.230	27.46	191.220	468	17.028	
45. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	30.57	2.4456	95.16	232.72	468.45	1 146	4.923	
			(1)			11.23	27.46	191.22	468	17.028	
45. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	61.14	4.8912	6.03	29.49	8.99	44	1.491	
		Накладные расходы				99%	115.60	84%	1 670		
		Сметная прибыль				60%	70.06	48%	954		
		Всего с НР и СП					537.19		5 334		
	
46.	Е46-03-017-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки		0.1	2 044.22	204.42	16 082.43	1 608	7.866	
46. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	60.8	6.08	8.580	52.17	145.950	887	17.01	
46. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.023	1.86	0.04	10.30		5.538	
46. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.04	101.31	4.05	999.00	40	9.861	
			(1)			12.94	0.52	219.76	9	16.983	
46. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00095	5 233.80	4.97	51 322.60	49	9.806	
46. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00059	10 705.00	6.32	54 434.60	32	5.085	
46. 6.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.021	1 603.30	33.67	5 828.56	122	3.635	
46. 7.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.018	1 507.80	27.14	5 982.82	108	3.968	
46. 8.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.104	725.63	75.47	3 501.34	364	4.825	
46. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00049	1 208.60	0.59	11 305.46	6	9.354	
46. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.0137	0.00137	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	51.65	84%	745		
		Сметная прибыль				60%	31.30	48%	426		
		Всего с НР и СП					287.37		2 779		
	
47.	Е65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями		0.66	775.58	511.88	13 109.63	8 652	16.902	
47. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	85.3	56.298	8.970	504.99	152.560	8 589	17.008	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.2112	15.080	3.18	256.870	54	17.034	
47. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.32	0.2112	32.61	6.89	300.82	64	9.225	
			(1)			15.08	3.18	256.87	54	17.034	
		Накладные расходы				74%	376.05	63%	5 445		
		Сметная прибыль				50%	254.09	40%	3 457		
		Всего с НР и СП					1 142.01		17 554		
	
48.	Е65-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями		0.06	622.35	37.34	10 544.26	633	16.952	
48. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	68.8	4.128	8.970	37.03	152.560	630	17.008	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0096	15.080	0.14	256.870	2	17.034	
48. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.16	0.0096	32.61	0.31	300.82	3	9.225	
			(1)			15.08	0.14	256.87	2	17.034	
		Накладные расходы				74%	27.51	63%	398		
		Сметная прибыль				50%	18.59	40%	253		
		Всего с НР и СП					83.43		1 284		
	
49.	Е46-04-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бетонных оснований под полы	1 м3		1.25	274.54	343.18	2 182.79	2 728	7.949	
49. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	7.8	9.75	9.630	93.89	163.850	1 598	17.015	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	2.325	11.230	26.11	191.220	445	17.028	
49. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.86	2.325	95.16	221.25	468.45	1 089	4.923	
			(1)			11.23	26.11	191.22	445	17.028	
49. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	4.65	6.03	28.04	8.99	42	1.491	
		Накладные расходы				99%	118.80	84%	1 716		
		Сметная прибыль				60%	72.00	48%	981		
		Всего с НР и СП					533.98		5 425		
	
50.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.0875	1 275.12	111.57	21 677.04	1 897	17.003	
50. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	154	13.475	8.280	111.57	140.760	1 897	17	
		Накладные расходы				72%	80.33	61%	1 157		
		Сметная прибыль				38%	42.40	31%	588		
		Всего с НР и СП					234.30		3 642		
	
51.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.2	1 275.59	255.12	7 478.89	1 496	5.864	
51. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	2.04	8.670	17.69	147.370	301	16.998	
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.07	11.230	0.79	191.220	13	17.028	
51. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.07	102.57	7.18	835.60	58	8.147	
			(1)			11.23	0.79	191.22	13	17.028	
51. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	2.2	104.66	230.25	516.66	1 137	4.937	
		Накладные расходы				117%	21.62	99%	311		
		Сметная прибыль				76%	14.04	61%	192		
		Всего с НР и СП					290.79		1 998		
	
52.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.04	704.46	28.18	11 963.43	479	16.998	
52. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	3.54	7.960	28.18	135.180	479	16.982	
		Накладные расходы				72%	20.29	61%	292		
		Сметная прибыль				38%	10.71	31%	148		
		Всего с НР и СП					59.18		920		
	
53.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		4.4	104.66	460.50	516.66	2 273	4.936	
		Объем: 0.04*110									
	
54.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		2	725.26	1 450.52	3 827.43	7 655	5.277	
54. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	7.32	8.900	65.15	151.270	1 107	16.997	
54. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.96	0.62	0.60	2.92	3	4.71	
54. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.004	8 095.10	32.38	23 453.30	94	2.897	
54. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.002	747.34	1.49	3 626.06	7	4.852	
54. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	2.04	660.97	1 348.38	3 151.63	6 429	4.768	
54. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.7	3.60	2.52	20.52	14	5.7	
		Накладные расходы				111%	72.32	94%	1 041		
		Сметная прибыль				64%	41.70	51%	565		
		Всего с НР и СП					1 564.53		9 260		
	
55.	Е16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода		0.66	12 734.30	8 404.64	36 111.41	23 834	2.836	
55. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	61.6	40.656	10.520	427.70	179.030	7 279	17.018	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.033	15.080	0.50	256.870	8	17.034	
55. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.03	0.0198	97.19	1.92	1 104.78	22	11.367	
			(1)			15.08	0.30	256.87	5	17.034	
55. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.02	0.0132	113.70	1.50	810.77	11	7.131	
			(1)			15.08	0.20	256.87	3	17.034	
55. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0132	101.31	1.34	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
55. 6.	С101-2449	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	2.64	182.07	480.66	610.14	1 611	3.351	
55. 7.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0017556	20 580.00	36.13	161 788.18	284	7.861	
55. 8.	С302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	99.8	65.868	113.13	7 451.65	221.55	14 593	1.958	
55. 9.	С411-0001	Вода	м3	1.57	1.0362	3.60	3.73	20.52	21	5.7	
		Накладные расходы				115%	492.43	98%	7 141		
		Сметная прибыль				71%	304.02	56%	4 081		
		Всего с НР и СП					9 201.09		35 056		
	
56.	Е16-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода		0.07	6 002.06	420.14	22 483.68	1 574	3.746	
56. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	64.24	4.4968	10.520	47.31	179.030	805	17.018	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0014	15.080	0.02	256.870		17.034	
56. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.01	0.0007	97.19	0.07	1 104.78	1	11.367	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
56. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.01	0.0007	113.70	0.08	810.77	1	7.131	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
56. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0007	101.31	0.07	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
56. 6.	С101-2449	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.105	182.07	19.12	610.14	64	3.351	
56. 7.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.000084	20 580.00	1.73	161 788.18	14	7.861	
56. 8.	С302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м	99.8	6.986	50.34	351.68	98.56	689	1.958	
56. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.39	0.0273	3.60	0.10	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				115%	54.43	98%	789		
		Сметная прибыль				71%	33.60	56%	451		
		Всего с НР и СП					508.17		2 814		
	
57.	С301-1224 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг		10.22	27.31	279.11	217.48	2 223	7.965	
		Объем: 14*0.73									
	
58.	Е16-07-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка		1	261.75	261.75	2 734.03	2 734	10.445	
58. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8.94	8.94	9.050	80.91	154.380	1 380	17.059	
58. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	101.31	1.01	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
58. 3.	С101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00192	1 964.50	3.77	23 342.31	45	11.882	
58. 4.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00072	11.87	0.01	130.73		11.013	
58. 5.	С103-1011	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	25.00	25.00	176.17	176	7.047	
58. 6.	С103-1034	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.	1	1	73.29	73.29	610.63	611	8.332	
58. 7.	С301-3342	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	77.76	77.76	512.17	512	6.587	
		Накладные расходы				115%	93.05	98%	1 352		
		Сметная прибыль				71%	57.45	56%	773		
		Всего с НР и СП					412.24		4 859		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					13 119.88		60 496	4.611	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 205.02		20 846	6.504	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					460.50		2 273	4.936	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 45, 46, 49; %=61 - по стр. 50, 52; %=99 - по стр. 51; %=94 - по стр. 54)					480.61		6 932	14.423	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 45, 46, 49; %=31 - по стр. 50, 52; %=61 - по стр. 51; %=51 - по стр. 54)					282.21		3 853	13.653	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 967.84		31 631	7.972	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					9 914.86		39 650	3.999	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 47, 48; %=98 - по стр. 55, 56, 58)					1 043.46		15 126	14.496	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 47, 48; %=56 - по стр. 55, 56, 58)					667.74		9 014	13.499	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					11 626.06		63 790	5.487	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					15 593.90		95 421	6.119	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	333.71	2.14	2 042	6.119	
	ИТОГО					15 927.61		97 463	6.119	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	318.55	2	1 949	6.118	
	ИТОГО					16 246.16		99 412	6.119	
	НДС 18%				18	2 924.31	18	17 894	6.119	
	ВСЕГО С НДС					19 170.47		117 306	6.119	
	
	Раздел 4.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
59.	Е46-03-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий		0.04	619.47	24.78	4 721.57	189	7.627	
59. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	15.17	0.6068	10.090	6.12	171.760	104	17.023	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.35	0.174	11.230	1.95	191.220	33	17.028	
59. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4.35	0.174	95.16	16.56	468.45	82	4.923	
			(1)			11.23	1.95	191.22	33	17.028	
59. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8.7	0.348	6.03	2.10	8.99	3	1.491	
		Накладные расходы				99%	7.99	84%	115		
		Сметная прибыль				60%	4.84	48%	66		
		Всего с НР и СП					37.61		370		
	
60.	Е46-03-017-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки		0.01	2 167.91	21.68	18 186.83	182	8.395	
60. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	75.22	0.7522	8.580	6.45	145.950	110	17.01	
60. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.0021	1.86		10.30		5.538	
60. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.004	101.31	0.41	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
60. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.000095	5 233.80	0.50	51 322.60	5	9.806	
60. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000059	10 705.00	0.63	54 434.60	3	5.085	
60. 6.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0021	1 603.30	3.37	5 828.56	12	3.635	
60. 7.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0018	1 507.80	2.71	5 982.82	11	3.968	
60. 8.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.0104	725.63	7.55	3 501.34	36	4.825	
60. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.000049	1 208.60	0.06	11 305.46	1	9.354	
60. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.0137	0.000137	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	6.39	84%	92		
		Сметная прибыль				60%	3.87	48%	53		
		Всего с НР и СП					31.94		327		
	
61.	Е65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода		0.075	391.22	29.34	5 573.01	418	14.247	
61. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	34.66	2.5995	8.820	22.93	149.970	390	17.003	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.0075	15.080	0.11	256.870	2	17.034	
61. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.1	0.0075	32.61	0.24	300.82	2	9.225	
			(1)			15.08	0.11	256.87	2	17.034	
61. 4.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	0.2475	1.52	0.38	3.21	1	2.112	
61. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	0.2055	13.15	2.70	51.59	11	3.923	
61. 6.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.03225	95.85	3.09	448.87	14	4.683	
		Накладные расходы				74%	17.05	63%	247		
		Сметная прибыль				50%	11.52	40%	157		
		Всего с НР и СП					57.91		822		
	
62.	Е65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода		0.22	673.18	148.10	9 586.83	2 109	14.24	
62. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	59.62	13.1164	8.820	115.69	149.970	1 967	17.003	
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0374	15.080	0.56	256.870	10	17.034	
62. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.17	0.0374	32.61	1.22	300.82	11	9.225	
			(1)			15.08	0.56	256.87	10	17.034	
62. 4.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	1.254	1.52	1.91	3.21	4	2.112	
62. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	1.0406	13.15	13.68	51.59	54	3.923	
62. 6.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.1628	95.85	15.60	448.87	73	4.683	
		Накладные расходы				74%	86.03	63%	1 246		
		Сметная прибыль				50%	58.13	40%	791		
		Всего с НР и СП					292.25		4 145		
	
63.	Е16-04-002-03 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода		0.075	2 210.22	165.77	30 525.51	2 289	13.808	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
63. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	146.16	10.962	10.520	115.32	179.030	1 963	17.018	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.664	0.4248	15.080	6.41	256.870	109	17.034	
63. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.06	0.0045	97.19	0.44	1 104.78	5	11.367	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
63. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.036	0.0027	113.70	0.31	810.77	2	7.131	
			(1)			15.08	0.04	256.87	1	17.034	
63. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5.568	0.4176	101.37	42.33	620.67	259	6.123	
			(1)			15.08	6.30	256.87	107	17.034	
63. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.0198	101.31	2.01	999.00	20	9.861	
			(1)			12.94	0.26	219.76	4	16.983	
63. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00051	0.00003825	23 035.00	0.88	95 085.64	4	4.128	
63. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.17	0.01275	48.92	0.62	232.15	3	4.746	
63. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.06	0.0045	458.52	2.06	3 875.13	17	8.451	
63. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.33	0.02475	27.44	0.68	563.77	14	20.546	
63. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.2	0.015	52.58	0.79	59.35	1	1.129	
63. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.004	0.0003	4.80		43.58		9.079	
63. 13.	С411-0001	Вода	м3	1.21	0.09075	3.60	0.33	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				115%	139.99	98%	2 031		
		Сметная прибыль				71%	86.43	56%	1 160		
		Всего с НР и СП					392.19		5 480		
	
64.	С507-3338 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 10/32	м		7.035	29.31	206.20	65.87	463	2.245	
		Объем: (0.075)*93.8									
	
65.	С301-5806 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм	10 шт.		0.6	48.80	29.28	252.74	152	5.191	
	
66.	С302-0064 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.		4	76.97	307.88	481.23	1 925	6.252	
	
67.	СЦена поставщика.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт		2						
	
68.	СЦена поставщика.	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт		2						
	
69.	С507-3311 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	10 шт.		0.4	206.90	82.76	1 022.99	409	4.942	
	
70.	С507-5009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.		0.3	24.90	7.47	103.45	31	4.15	
	
71.	Е16-04-002-06 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм	100 м трубопровода		0.22	3 526.30	775.79	40 543.71	8 920	11.498	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
71. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	169.824	37.36128	10.090	376.98	171.760	6 417	17.023	
71. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.152	3.55344	15.080	53.59	256.870	913	17.034	
71. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.084	0.01848	97.19	1.80	1 104.78	20	11.367	
			(1)			15.08	0.28	256.87	5	17.034	
71. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.06	0.0132	113.70	1.50	810.77	11	7.131	
			(1)			15.08	0.20	256.87	3	17.034	
71. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	16.008	3.52176	101.37	357.00	620.67	2 186	6.123	
			(1)			15.08	53.11	256.87	905	17.034	
71. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.408	0.08976	101.31	9.09	999.00	90	9.861	
			(1)			12.94	1.16	219.76	20	16.983	
71. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00072	0.0001584	23 035.00	3.65	95 085.64	15	4.128	
71. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.43	0.0946	48.92	4.63	232.15	22	4.746	
71. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.085	0.0187	458.52	8.57	3 875.13	72	8.451	
71. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.47	0.1034	27.44	2.84	563.77	58	20.546	
71. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.52	0.1144	52.58	6.02	59.35	7	1.129	
71. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0156	0.003432	4.80	0.02	43.58		9.079	
71. 13.	С411-0001	Вода	м3	4.67	1.0274	3.60	3.70	20.52	21	5.7	
		Накладные расходы				115%	495.16	98%	7 183		
		Сметная прибыль				71%	305.70	56%	4 105		
		Всего с НР и СП					1 576.65		20 208		
	
72.	С507-3341 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 10/63	м		20.812	71.43	1 486.60	253.92	5 285	3.555	
		Объем: (0.22)*94.6									
	
73.	С301-5810 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 67-73 мм	10 шт.		1	83.10	83.10	346.72	347	4.176	
	
74.	С302-0067 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в	шт.		2	291.80	583.60	1 825.01	3 650	6.254	
	
75.	С507-5012 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	10 шт.		0.5	116.20	58.10	522.27	261	4.492	
	
76.	С507-4305 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.		0.2	226.60	45.32	1 028.84	206	4.545	
	
77.	Е26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода		2.9	1 021.54	2 962.48	5 194.48	15 064	5.085	
		Объем: 22+7									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
77. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	4.224	12.2496	10.520	128.87	179.030	2 193	17.018	
77. 2.	Х33-2101	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	1.3572	2.30	3.12	4.29	6	1.865	
77. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	0.87	101.31	88.14	999.00	869	9.861	
			(1)			12.94	11.26	219.76	191	16.983	
77. 4.	С101-2466	Краска "Армофиниш"	л	1.438	4.1702	559.64	2 333.81	2 047.63	8 539	3.659	
77. 5.	С101-2481	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм	10 м	1.5	4.35	57.80	251.43	676.20	2 941	11.699	
77. 6.	С104-0169	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	0.87	118.00	102.66	183.11	159	1.552	
77. 7.	С113-0393	Клей "Армофлекс" 520	л	0.143	0.4147	89.01	36.91	715.85	297	8.042	
77. 8.	С113-0394	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.058	198.53	11.51	808.65	47	4.073	
77. 9.	С506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	0.033	0.0957	62.96	6.03	129.83	12	2.062	
		Накладные расходы				90%	115.98	77%	1 689		
		Сметная прибыль				60%	77.32	48%	1 053		
		Всего с НР и СП					3 155.79		17 805		
	
78.	С113-0393 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей "Армофлекс" 520	л		-0.4147	89.01	-36.91	715.85	-297	8.047	
		Объем: (2.9)*(-0.143)									
	
79.	С113-0394 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Очиститель для клея "Армофлекс"	л		-0.058	198.53	-11.51	808.65	-47	4.083	
		Объем: (2.9)*(-0.02)									
	
80.	С506-0879 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг		-0.0957	62.96	-6.03	129.83	-12	1.99	
		Объем: (2.9)*(-0.033)									
	
81.	С101-2466 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска "Армофиниш"	л		-4.1702	559.64	-2 333.81	2 047.63	-8 539	3.659	
		Объем: (2.9)*(-1.438)									
	
82.	С101-2481 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм	10 м		-4.35	57.80	-251.43	676.20	-2 941	11.697	
		Объем: (2.9)*(-1.5)									
	
83.	С104-0844 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	10 м		0.77	78.00	60.06	506.59	390	6.494	
	
84.	С104-0849 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	10 м		2.42	151.60	366.87	980.09	2 372	6.466	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					4 805.49		32 826	6.831	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 886.45		6 655	3.528	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 886.45		6 655	3.528	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 886.45		6 655	3.528	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					796.18		6 361	7.989	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					426.93		2 762	6.469	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 59, 60; %=77 - по стр. 77)					130.36		1 896	14.544	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 59, 60, 77)					86.03		1 171	13.612	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 012.57		9 428	9.311	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 122.86		19 810	9.332	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 61, 62; %=98 - по стр. 63, 71)					738.22		10 706	14.502	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 61, 62; %=56 - по стр. 63, 71)					461.78		6 213	13.454	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 322.86		36 729	11.053	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					6 221.88		52 812	8.488	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	133.15	2.14	1 130	8.487	
	ИТОГО					6 355.03		53 942	8.488	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	127.10	2	1 079	8.489	
	ИТОГО					6 482.13		55 021	8.488	
	НДС 18%				18	1 166.78	18	9 904	8.488	
	ВСЕГО С НДС					7 648.91		64 925	8.488	
	
	Раздел 5.  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	
	
	демонтажные работы	
85.	Е67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.15	53.31	8.00	898.63	135	16.875	
85. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	6.32	0.948	8.280	7.85	140.760	133	17	
85. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0045	15.080	0.07	256.870	1	17.034	
85. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.03	0.0045	32.61	0.15	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
		Накладные расходы				85%	6.73	72%	96		
		Сметная прибыль				65%	5.15	52%	70		
		Всего с НР и СП					19.88		301		
	
86.	Е67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.		0.14	48.36	6.77	822.04	115	16.987	
86. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	5.84	0.8176	8.280	6.77	140.760	115	17	
		Накладные расходы				85%	5.75	72%	83		
		Сметная прибыль				65%	4.40	52%	60		
		Всего с НР и СП					16.93		258		
	
87.	Е67-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м пучка проводов		0.4	19.51	7.80	331.58	133	17.051	
87. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	2.25	0.9	8.670	7.80	147.370	133	16.998	
		Накладные расходы				85%	6.63	72%	96		
		Сметная прибыль				65%	5.07	52%	69		
		Всего с НР и СП					19.50		298		
	
	строительные и отделочные  рабоы	
88.	Е46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий		0.08	2 312.44	185.00	18 302.31	1 464	7.914	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
88. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	62.0025	4.9602	10.090	50.05	171.760	852	17.023	
88. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7325	1.2586	11.230	14.13	191.220	241	17.028	
88. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7325	1.2586	95.16	119.77	468.45	590	4.923	
			(1)			11.23	14.13	191.22	241	17.028	
88. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.465	2.5172	6.03	15.18	8.99	23	1.491	
		Накладные расходы				99%	63.54	84%	918		
		Сметная прибыль				60%	38.51	48%	525		
		Всего с НР и СП					287.05		2 907		
	
89.	Е46-03-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м борозд		0.35	1 747.93	611.77	13 675.60	4 786	7.823	
89. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	47.25	16.5375	9.740	161.08	165.790	2 742	17.022	
89. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.01	4.2035	11.230	47.21	191.220	804	17.028	
89. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	12.01	4.2035	95.16	400.01	468.45	1 969	4.923	
			(1)			11.23	47.21	191.22	804	17.028	
89. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	24.02	8.407	6.03	50.69	8.99	76	1.491	
		Накладные расходы				99%	206.21	84%	2 979		
		Сметная прибыль				60%	124.97	48%	1 702		
		Всего с НР и СП					942.95		9 467		
	
90.	Е46-03-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см	10 м2 ниш		0.18	1 530.34	275.46	12 684.24	2 283	8.288	
		Объем: (0.6*0.5)*6									
90. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	48.4	8.712	9.510	82.85	161.770	1 409	17.011	
90. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.98	1.7964	11.230	20.17	191.220	344	17.028	
90. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.98	1.7964	95.16	170.95	468.45	842	4.923	
			(1)			11.23	20.17	191.22	344	17.028	
90. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	19.96	3.5928	6.03	21.66	8.99	32	1.491	
		Накладные расходы				99%	101.99	84%	1 473		
		Сметная прибыль				60%	61.81	48%	841		
		Всего с НР и СП					439.26		4 597		
	
91.	Е46-03-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.		0.14	1 571.78	220.05	11 533.97	1 615	7.339	
91. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	36.21	5.0694	9.740	49.38	165.790	840	17.022	
91. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.37	1.5918	11.230	17.88	191.220	304	17.028	
91. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	11.37	1.5918	95.16	151.48	468.45	746	4.923	
			(1)			11.23	17.88	191.22	304	17.028	
91. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	3.1836	6.03	19.20	8.99	29	1.491	
		Накладные расходы				99%	66.59	84%	961		
		Сметная прибыль				60%	40.36	48%	549		
		Всего с НР и СП					326.99		3 125		
	
92.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки		0.1	1 944.71	194.47	16 643.83	1 664	8.557	
92. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	55.16	5.516	8.580	47.33	145.950	805	17.01	
92. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.44	0.044	1.86	0.08	10.30		5.538	
92. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.024	101.31	2.43	999.00	24	9.861	
			(1)			12.94	0.31	219.76	5	16.983	
92. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00095	5 233.80	4.97	51 322.60	49	9.806	
92. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00005	9 906.00	0.50	49 384.46	2	4.985	
92. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0003	10 705.00	3.21	54 434.60	16	5.085	
92. 7.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.009	1 507.80	13.57	5 982.82	54	3.968	
92. 8.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.07	0.007	6 683.04	46.78	49 728.97	348	7.441	
92. 9.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.104	725.63	75.47	3 501.34	364	4.825	
92. 10.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.00011	1 208.60	0.13	11 305.46	1	9.354	
92. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.0032	0.00032	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	46.86	84%	676		
		Сметная прибыль				60%	28.40	48%	386		
		Всего с НР и СП					269.72		2 727		
	
93.	Е15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.105	2 510.21	263.57	24 474.17	2 570	9.751	
		Объем: 35*0.3									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
93. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	103.008	10.81584	9.980	107.94	169.690	1 835	17.003	
93. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	0.79254	10.644	8.44	181.445	144	17.047	
93. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.008	0.10584	32.61	3.45	300.82	32	9.225	
			(1)			15.08	1.60	256.87	27	17.034	
93. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	0.6867	18.36	12.61	241.94	166	13.178	
			(1)			9.96	6.84	169.82	117	17.05	
93. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0000126	10 947.00	0.14	69 468.96	1	6.346	
93. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.5817	31.58	18.37	215.71	125	6.831	
93. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.19635	612.02	120.17	2 053.44	403	3.355	
93. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00063	1 416.70	0.89	10 988.26	7	7.756	
		Накладные расходы				95%	110.56	80%	1 583		
		Сметная прибыль				47%	54.70	37%	732		
		Всего с НР и СП					428.83		4 885		
	
94.	Е15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.105	1 668.24	175.17	13 256.60	1 392	7.947	
		Объем: 35*0.3									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
94. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	52.272	5.48856	9.280	50.93	157.880	867	17.013	
94. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00252	12.940	0.03	219.760	1	16.983	
94. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.024	0.00252	29.03	0.07	258.03	1	8.888	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
94. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0189	101.31	1.91	999.00	19	9.861	
			(1)			12.94	0.24	219.76	4	16.983	
94. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0882	63.37	5.59	238.39	21	3.762	
94. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.03255	17.11	0.56	51.45	2	3.007	
94. 7.	С101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.00315	6 835.05	21.53	38 259.92	121	5.598	
94. 8.	С101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.005355	11 024.26	59.03	33 315.43	178	3.022	
94. 9.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	2.1	16.92	35.53	87.74	184	5.186	
		Накладные расходы				95%	48.41	80%	694		
		Сметная прибыль				47%	23.95	37%	321		
		Всего с НР и СП					247.53		2 408		
	
95.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.81	48.13	38.99	490.34	397	10.182	
		Объем: 0.45*1.8									
	
96.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		0.81	16.40	13.28	145.95	118	8.886	
		Объем: 0.45*1.8									
	
	монтажные работы	
	Вводно-распределительное устройство (сущ)	
97.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		4	52.95	211.79	554.37	2 217	10.468	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
97. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.872	7.488	10.090	75.55	171.760	1 286	17.023	
97. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.624	8.45	5.27	38.16	24	4.516	
97. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.192	4.44	0.85	6.48	1	1.459	
97. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.024	38.55	0.93	100.02	2	2.595	
97. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.28	14.56	4.08	54.15	15	3.719	
97. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.004	19.01	0.08	162.85	1	8.567	
97. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.196	16.15	3.17	120.13	24	7.438	
97. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.144	33.42	4.81	104.14	15	3.116	
97. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.004	160.32	0.64	396.44	2	2.473	
97. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.048	104.50	5.02	367.31	18	3.515	
97. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.056	212.90	11.92	437.95	25	2.057	
97. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.004	16 244.00	64.98	107 655.65	431	6.627	
97. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.4	80.00	32.00	878.46	351	10.981	
97. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.024	51.48	1.24	97.26	2	1.889	
		Накладные расходы				95%	71.77	81%	1 042		
		Сметная прибыль				65%	49.11	52%	669		
		Всего с НР и СП					332.67		3 927		
	
98.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  GLS6 -В10/2	шт		4	64.76	259.04	373.02	1 492	5.76	
	
99.	Ц08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.		2	90.76	181.51	895.90	1 792	9.873	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
99. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	2.784	5.568	10.090	56.18	171.760	956	17.023	
99. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.024	15.080	0.36	256.870	6	17.034	
99. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.024	145.54	3.49	810.77	19	5.571	
			(1)			15.08	0.36	256.87	6	17.034	
99. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.312	8.45	2.64	38.16	12	4.516	
99. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.096	4.44	0.43	6.48	1	1.459	
99. 6.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	0.48	1.45	0.70	5.02	2	3.462	
99. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.024	101.31	2.43	999.00	24	9.861	
			(1)			12.94	0.31	219.76	5	16.983	
99. 8.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.028	38.55	1.08	100.02	3	2.595	
99. 9.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.14	14.56	2.04	54.15	8	3.719	
99. 10.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.008	19.01	0.15	162.85	1	8.567	
99. 11.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.38	0.76	16.15	12.27	120.13	91	7.438	
99. 12.	С101-2143	Краска	кг	0.047	0.094	33.42	3.14	104.14	10	3.116	
99. 13.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.002	0.004	160.32	0.64	396.44	2	2.473	
99. 14.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.036	0.072	104.50	7.52	367.31	26	3.515	
99. 15.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.028	212.90	5.96	437.95	12	2.057	
99. 16.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.002	0.004	16 244.00	64.98	107 655.65	431	6.627	
99. 17.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.2	80.00	16.00	878.46	176	10.981	
99. 18.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.009	0.018	51.48	0.93	97.26	2	1.889	
		Накладные расходы				95%	53.71	81%	779		
		Сметная прибыль				65%	36.75	52%	500		
		Всего с НР и СП					271.97		3 071		
	
100.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  GLS6 -С63/3	шт		2	196.88	393.76	1 134.03	2 268	5.76	
	
101.	Ц08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м		0.01	990.93	9.91	13 804.37	138	13.925	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
101. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	63	0.63	10.210	6.43	173.840	110	17.026	
101. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.092	0.07092	11.373	0.81	193.664	14	17.028	
101. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.264	0.00264	145.54	0.38	810.77	2	5.571	
			(1)			15.08	0.04	256.87	1	17.034	
101. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.352	0.02352	8.45	0.20	38.16	1	4.516	
101. 5.	Х33-1002	Станок: сверлильный	маш.-ч	1.2	0.012	2.87	0.03	9.98		3.477	
101. 6.	Х35-1201	Шинотрубогиб	маш.-ч	6.828	0.06828	16.77	1.15	212.57	15	12.676	
			(1)			11.23	0.77	191.22	13	17.028	
101. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.00264	101.31	0.27	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
101. 8.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2.88	0.0288	16.15	0.47	120.13	3	7.438	
101. 9.	С101-2143	Краска	кг	1.74	0.0174	33.42	0.58	104.14	2	3.116	
101. 10.	С101-2175	Шайбы пружинные	т	0.00012	0.0000012	31 879.00	0.04	69 635.50		2.184	
101. 11.	С101-2272	Аргон газообразный, сорт: I	м3	0.31	0.0031	64.28	0.20	227.84	1	3.544	
101. 12.	С506-1143	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм	т	0.00006	0.0000006	52 873.00	0.03	282 141.38		5.336	
101. 13.	С506-1180	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм	т	0.00003	0.0000003	80 117.00	0.02	529 534.61		6.61	
		Накладные расходы				95%	6.88	81%	100		
		Сметная прибыль				65%	4.71	52%	64		
		Всего с НР и СП					21.49		303		
	
102.	С.Цена поставщик	Главная заземляющая щина 8х12 14/2	шт		1	28.84	28.84	166.12	166	5.756	
	
103.	С.Цена поставщик	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт		1	8.83	8.83	50.86	51	5.776	
	
104.	Ц08-03-574-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил		0.03	1 713.08	51.39	10 323.26	310	6.032	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
104. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	20.16	0.6048	10.520	6.36	179.030	108	17.018	
104. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00036	15.080	0.01	256.870		17.034	
104. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.00036	145.54	0.05	810.77		5.571	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
104. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00036	101.31	0.04	999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
104. 5.	С101-0501	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.0001	0.000003	70 944.00	0.21	219 021.91	1	3.087	
104. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.02	0.0006	19.01	0.01	162.85		8.567	
104. 7.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.01	0.0003	160.32	0.05	396.44		2.473	
104. 8.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.1	0.003	243.56	0.73	795.93	2	3.268	
104. 9.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.2	0.006	104.50	0.63	367.31	2	3.515	
104. 10.	С111-0087	Бирки-оконцеватели	100 шт.	1.02	0.0306	1 400.61	42.86	6 267.25	192	4.475	
104. 11.	С506-1362	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30	кг	0.08	0.0024	79.91	0.19	595.55	1	7.453	
104. 12.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.1	0.003	51.48	0.15	97.26		1.889	
		Накладные расходы				95%	6.05	81%	87		
		Сметная прибыль				65%	4.14	52%	56		
		Всего с НР и СП					61.58		454		
	
105.	С502-0501 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м		0.003	3 890.12	11.67	26 519.72	80	6.855	
	
	Щиты распределительные этажные	
106.	Ц08-03-572-08 
(Приказ № 138/пр от 28.02.2017)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.		6	235.53	1 413.19	1 865.43	11 193	7.92	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
106. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.784	16.704	10.520	175.73	179.030	2 991	17.018	
106. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.72	15.080	10.86	256.870	185	17.034	
106. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.12	0.72	145.54	104.79	810.77	584	5.571	
			(1)			15.08	10.86	256.87	185	17.034	
106. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.66	3.96	8.45	33.46	38.16	151	4.516	
106. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.72	101.31	72.94	999.00	719	9.861	
			(1)			12.94	9.32	219.76	158	16.983	
106. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.3	1.8	14.56	26.21	54.15	97	3.719	
106. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	1.02	16.15	16.47	120.13	123	7.438	
106. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.03	0.18	33.42	6.02	104.14	19	3.116	
106. 9.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.01	0.06	16 244.00	974.64	107 655.65	6 459	6.627	
		Накладные расходы				95%	177.26	81%	2 573		
		Сметная прибыль				65%	121.28	52%	1 652		
		Всего с НР и СП					1 711.73		15 417		
	
107.	С509-6321 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм	шт.		6	209.30	1 255.80	756.35	4 538	3.614	
	
108.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		12	52.95	635.36	554.37	6 652	10.47	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
108. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.872	22.464	10.090	226.66	171.760	3 858	17.023	
108. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	1.872	8.45	15.82	38.16	71	4.516	
108. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.576	4.44	2.56	6.48	4	1.459	
108. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.072	38.55	2.78	100.02	7	2.595	
108. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.84	14.56	12.23	54.15	45	3.719	
108. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.012	19.01	0.23	162.85	2	8.567	
108. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.588	16.15	9.50	120.13	71	7.438	
108. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.432	33.42	14.44	104.14	45	3.116	
108. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.012	160.32	1.92	396.44	5	2.473	
108. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.144	104.50	15.05	367.31	53	3.515	
108. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.168	212.90	35.77	437.95	74	2.057	
108. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.012	16 244.00	194.93	107 655.65	1 292	6.627	
108. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	1.2	80.00	96.00	878.46	1 054	10.981	
108. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.072	51.48	3.71	97.26	7	1.889	
		Накладные расходы				95%	215.33	81%	3 125		
		Сметная прибыль				65%	147.33	52%	2 006		
		Всего с НР и СП					998.02		11 783		
	
109.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2	шт		12	56.94	683.28	327.97	3 936	5.76	
	
110.	Ц08-02-144-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (подключение квартир)	100 шт.		0.24	151.47	36.35	2 578.95	619	17.029	
		Объем: 12*2									
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
110. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	14.592	3.50208	10.210	35.76	173.840	609	17.026	
		Накладные расходы				95%	33.97	81%	493		
		Сметная прибыль				65%	23.24	52%	317		
		Всего с НР и СП					93.57		1 429		
	
111.	С509-1264 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	100 шт.		0.12	307.00	36.84	1 925.43	231	6.27	
	
	Электроснабжение подъездов освещения МОП (стояки, подвал)	
112.	Ц08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.9	314.15	282.73	4 344.34	3 910	13.829	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
112. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	22.848	20.5632	9.980	205.22	169.690	3 489	17.003	
112. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.0972	15.080	1.47	256.870	25	17.034	
112. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.108	0.0972	145.54	14.15	810.77	79	5.571	
			(1)			15.08	1.47	256.87	25	17.034	
112. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	2.3328	8.45	19.71	38.16	89	4.516	
112. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.644	4.1796	2.75	11.49	4.66	19	1.695	
112. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.0972	101.31	9.85	999.00	97	9.861	
			(1)			12.94	1.26	219.76	21	16.983	
112. 7.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.864	14.56	12.58	54.15	47	3.719	
112. 8.	С113-8040	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.18	35.07	6.31	173.26	31	4.94	
		Накладные расходы				95%	196.36	81%	2 846		
		Сметная прибыль				65%	134.35	52%	1 827		
		Всего с НР и СП					613.43		8 584		
	
113.	С103-1394 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м		91.8	5.85	537.03	18.71	1 718	3.199	
		Объем: 90*1.02									
	
114.	С507-5008 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.		5	13.70	68.50	59.56	298	4.35	
	
115.	С301-7352 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм	10 шт.		9	122.10	1 098.90	621.79	5 596	5.092	
	
116.	Ц08-02-410-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м		0.5	358.29	179.14	4 821.39	2 411	13.459	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
116. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	18.336	9.168	9.980	91.50	169.690	1 556	17.003	
116. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.066	15.080	1.00	256.870	17	17.034	
116. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.132	0.066	145.54	9.61	810.77	54	5.571	
			(1)			15.08	1.00	256.87	17	17.034	
116. 4.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	0.996	0.498	2.75	1.37	4.66	2	1.695	
116. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.066	101.31	6.69	999.00	66	9.861	
			(1)			12.94	0.85	219.76	15	16.983	
116. 6.	С103-1398	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 63 мм	м	0.3	0.15	27.29	4.09	152.14	23	5.575	
116. 7.	С113-8040	Клей БМК-5к	кг	0.4	0.2	35.07	7.01	173.26	35	4.94	
116. 8.	С402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.021	0.0105	658.94	6.92	3 454.07	36	5.242	
116. 9.	С509-0067	Профиль монтажный	шт.	0.5	0.25	74.36	18.59	321.48	80	4.323	
116. 10.	С509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.032	0.016	510.00	8.16	1 382.07	22	2.71	
116. 11.	С509-0809	Заглушки	10 шт.	1	0.5	47.37	23.69	1 022.12	511	21.577	
		Накладные расходы				95%	87.88	81%	1 274		
		Сметная прибыль				65%	60.13	52%	818		
		Всего с НР и СП					327.14		4 503		
	
117.	С103-2457 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 50 мм	10 м		5.1	88.54	451.55	524.97	2 677	5.928	
		Объем: 50*1.02									
	
118.	С301-7355 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм	10 шт.		5	149.90	749.50	769.61	3 848	5.134	
	
119.	Ц08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.54	103.58	55.93	1 266.31	684	12.23	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
119. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	6.468	3.49272	9.980	34.86	169.690	593	17.003	
119. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.01296	15.080	0.20	256.870	3	17.034	
119. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.024	0.01296	145.54	1.89	810.77	11	5.571	
			(1)			15.08	0.20	256.87	3	17.034	
119. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.01296	101.31	1.31	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
119. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.000324	11 582.00	3.75	13 654.32	4	1.179	
119. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.0108	33.42	0.36	104.14	1	3.116	
119. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0864	104.50	9.03	367.31	32	3.515	
119. 8.	С509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.006588	130.35	0.86	852.91	6	6.543	
119. 9.	С509-1652	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.027	122.00	3.29	551.59	15	4.521	
		Накладные расходы				95%	33.31	81%	483		
		Сметная прибыль				65%	22.79	52%	310		
		Всего с НР и СП					112.03		1 477		
	
120.	Ц08-02-412-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.36	51.17	18.42	480.02	173	9.392	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
120. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	2.196	0.79056	9.980	7.89	169.690	134	17.003	
120. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00432	15.080	0.07	256.870	1	17.034	
120. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.00432	145.54	0.63	810.77	4	5.571	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
120. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00432	101.31	0.44	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
120. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.000216	11 582.00	2.50	13 654.32	3	1.179	
120. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.0072	33.42	0.24	104.14	1	3.116	
120. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0576	104.50	6.02	367.31	21	3.515	
120. 8.	С509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.004392	130.35	0.57	852.91	4	6.543	
		Накладные расходы				95%	7.56	81%	109		
		Сметная прибыль				65%	5.17	52%	70		
		Всего с НР и СП					31.16		353		
	
121.	Ц08-02-412-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		0.36	142.69	51.37	1 565.90	564	10.979	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
121. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	7.548	2.71728	9.980	27.12	169.690	461	17.003	
121. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.01296	15.080	0.20	256.870	3	17.034	
121. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.01296	145.54	1.89	810.77	11	5.571	
			(1)			15.08	0.20	256.87	3	17.034	
121. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.01296	101.31	1.31	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
121. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.000378	11 582.00	4.38	13 654.32	5	1.179	
121. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.0072	33.42	0.24	104.14	1	3.116	
121. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.1152	104.50	12.04	367.31	42	3.515	
121. 8.	С509-1654	Гильза кабельная: медная ГМ 16	100 шт.	0.05	0.018	172.00	3.10	1 012.08	18	5.884	
121. 9.	С509-1711	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.004392	192.97	0.85	1 148.64	5	5.952	
		Накладные расходы				95%	25.95	81%	376		
		Сметная прибыль				65%	17.76	52%	241		
		Всего с НР и СП					95.08		1 181		
	
122.	С501-8482 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.0918	3 697.14	339.40	30 383.11	2 789	8.217	
		Объем: 90*1.02									
	
123.	С501-8484 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.0367	7 877.29	289.10	69 542.93	2 552	8.827	
		Объем: 36*1.02									
	
124.	Ц08-02-412-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м		0.5	200.48	100.24	2 280.30	1 140	11.373	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
124. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	10.752	5.376	9.980	53.65	169.690	912	17.003	
124. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.036	15.080	0.54	256.870	9	17.034	
124. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.072	0.036	145.54	5.24	810.77	29	5.571	
			(1)			15.08	0.54	256.87	9	17.034	
124. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.072	0.036	101.31	3.65	999.00	36	9.861	
			(1)			12.94	0.47	219.76	8	16.983	
124. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00116	0.00058	11 582.00	6.72	13 654.32	8	1.179	
124. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.01	33.42	0.33	104.14	1	3.116	
124. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.16	104.50	16.72	367.31	59	3.515	
124. 8.	С509-0779	Втулки В42	1000 шт.	0.0122	0.0061	308.94	1.88	2 294.63	14	7.427	
124. 9.	С509-1656	Гильза кабельная: медная ГМ 35	100 шт.	0.05	0.025	446.00	11.15	2 632.61	66	5.903	
		Накладные расходы				95%	51.48	81%	746		
		Сметная прибыль				65%	35.22	52%	479		
		Всего с НР и СП					186.94		2 365		
	
125.	С501-8509 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м		0.051	19 185.32	978.45	174 351.22	8 892	9.088	
		Объем: 50*1.02									
	
126.	С503-0657 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Коробка установочная   ip44	10 шт.		0.8	91.00	72.80	53.14	43	0.591	
	
127.	С503-0536 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Разветвительная коробка для открытой проводки  ip44	10 шт.		1	709.80	709.80	2 181.35	2 181	3.073	
	
128.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.15	2 495.43	374.31	21 616.77	3 243	8.664	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
128. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	12.7152	10.520	133.76	179.030	2 276	17.018	
128. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.1584	15.080	2.39	256.870	41	17.034	
128. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	1.056	0.1584	145.54	23.05	810.77	128	5.571	
			(1)			15.08	2.39	256.87	41	17.034	
128. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	19.656	2.9484	4.44	13.09	6.48	19	1.459	
128. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.1566	101.31	15.87	999.00	156	9.861	
			(1)			12.94	2.03	219.76	34	16.983	
128. 6.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.000459	14 454.00	6.63	132 862.52	61	9.192	
128. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0465	104.50	4.86	367.31	17	3.515	
128. 8.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.612	212.90	130.29	437.95	268	2.057	
128. 9.	С509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.153	291.00	44.52	1 817.71	278	6.246	
		Накладные расходы				95%	129.34	81%	1 877		
		Сметная прибыль				65%	88.50	52%	1 205		
		Всего с НР и СП					592.15		6 325		
	
129.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный   IP54	шт		2	71.53	143.06	412.01	824	5.76	
	
130.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный IP44	шт		13	65.97	857.61	379.99	4 940	5.76	
	
131.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие  для светильников	шт		15	22.57	338.55	130.00	1 950	5.76	
	
132.	Ц08-03-591-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.1	394.77	39.48	5 855.16	586	14.843	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
132. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	30.912	3.0912	10.520	32.52	179.030	553	17.018	
132. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0036	15.080	0.05	256.870	1	17.034	
132. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.0036	145.54	0.52	810.77	3	5.571	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.034	
132. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0024	101.31	0.24	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
132. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.000315	1 416.70	0.45	10 988.26	3	7.756	
132. 6.	С509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.0102	510.00	5.20	1 382.07	14	2.71	
		Накладные расходы				95%	30.94	81%	449		
		Сметная прибыль				65%	21.17	52%	288		
		Всего с НР и СП					91.59		1 323		
	
133.	С509-1201 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.		1	71.50	71.50	837.35	837	11.706	
	
134.	Ц08-03-591-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.04	400.93	16.04	5 960.00	238	14.838	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
134. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	31.488	1.25952	10.520	13.25	179.030	225	17.018	
134. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00144	15.080	0.02	256.870		17.034	
134. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.00144	145.54	0.21	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
134. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00096	101.31	0.10	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
134. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.000126	1 416.70	0.18	10 988.26	1	7.756	
134. 6.	С509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00408	510.00	2.08	1 382.07	6	2.71	
		Накладные расходы				95%	12.61	81%	182		
		Сметная прибыль				65%	8.63	52%	117		
		Всего с НР и СП					37.27		537		
	
135.	С.Цена поставщик	Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44	шт		4	19.48	77.92	112.20	449	5.762	
	
	устройство контура заземления	
136.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.018	1 275.12	22.95	21 677.04	390	16.993	
		Объем: 0.7*0.5*5									
136. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	154	2.772	8.280	22.95	140.760	390	17	
		Накладные расходы				72%	16.52	61%	238		
		Сметная прибыль				38%	8.72	31%	121		
		Всего с НР и СП					48.20		749		
	
137.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.018	704.46	12.68	11 963.43	215	16.956	
		Объем: 0.7*0.5*5									
137. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	1.593	7.960	12.68	135.180	215	16.982	
		Накладные расходы				72%	9.13	61%	131		
		Сметная прибыль				38%	4.82	31%	67		
		Всего с НР и СП					26.63		413		
	
138.	Ц08-02-471-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.		0.3	246.50	73.95	2 563.79	769	10.399	
		Начисления: Н17= 2	
138. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	10.7	3.21	9.980	32.04	169.690	545	17.003	
138. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.057	15.080	0.86	256.870	15	17.034	
138. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.19	0.057	145.54	8.30	810.77	46	5.571	
			(1)			15.08	0.86	256.87	15	17.034	
138. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.75	0.525	8.45	4.44	38.16	20	4.516	
138. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.057	101.31	5.77	999.00	57	9.861	
			(1)			12.94	0.74	219.76	13	16.983	
138. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.65	0.195	14.56	2.84	54.15	11	3.719	
138. 7.	С113-1786	Лак битумный: БТ-123	т	0.002	0.0006	33 215.00	19.93	132 978.10	80	4.004	
		Накладные расходы				95%	31.26	81%	454		
		Сметная прибыль				65%	21.39	52%	291		
		Всего с НР и СП					126.59		1 514		
	
139.	С101-1641 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.034	5 326.70	181.11	39 491.28	1 343	7.415	
		Объем: 3*3*3.77/1000									
	
140.	Ц08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0.1	385.74	38.57	3 931.54	393	10.189	
		Начисления: Н17= 2	
140. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	16.6	1.66	9.980	16.57	169.690	282	17.003	
140. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	0.022	15.080	0.33	256.870	6	17.034	
140. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.22	0.022	145.54	3.20	810.77	18	5.571	
			(1)			15.08	0.33	256.87	6	17.034	
140. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.13	0.313	8.45	2.64	38.16	12	4.516	
140. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.022	101.31	2.23	999.00	22	9.861	
			(1)			12.94	0.28	219.76	5	16.983	
140. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.9	0.09	14.56	1.31	54.15	5	3.719	
140. 7.	С113-1786	Лак битумный: БТ-123	т	0.0037	0.00037	33 215.00	12.29	132 978.10	49	4.004	
		Накладные расходы				95%	16.06	81%	233		
		Сметная прибыль				65%	10.99	52%	150		
		Всего с НР и СП					65.61		776		
	
141.	С101-1638 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т		0.016	7 160.12	114.56	43 683.29	699	6.102	
		Объем: 10*1.57/1000									
	
142.	Ц08-02-472-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м		0.04	850.41	34.02	6 629.08	265	7.79	
		Начисления: Н17= 2	
142. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.16	1.2864	9.980	12.84	169.690	218	17.003	
142. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0012	15.080	0.02	256.870		17.034	
142. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.03	0.0012	145.54	0.17	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
142. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	12.8	0.512	4.44	2.27	6.48	3	1.459	
142. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0012	101.31	0.12	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
142. 6.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2.04	0.0816	212.90	17.37	437.95	36	2.057	
142. 7.	С101-4621	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	2.04	0.0816	12.00	0.98	15.71	1	1.309	
		Накладные расходы				95%	12.22	81%	177		
		Сметная прибыль				65%	8.36	52%	113		
		Всего с НР и СП					54.60		555		
	
143.	С502-0523 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м		0.004	14 211.98	56.85	78 754.79	315	5.541	
		Объем: 4*1.02									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					15 653.91		109 287	6.981	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 507.87		76 512	7.281	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					6 681.60		38 832	5.812	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 85-87; %=81 - по стр. 97, 99, 101, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 119-121, 124, 128, 132, 134, 138, 140, 142)					1 219.04		17 680	14.503	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 85-87, 97, 99, 101, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 119-121, 124, 128, 132, 134, 138, 140, 142)					835.62		11 372	13.609	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 562.53		105 564	8.403	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 256.79		18 421	8.162	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					295.67		2 042	6.906	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 88-92; %=80 - по стр. 93, 94; %=61 - по стр. 136, 137)					669.81		9 653	14.412	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 88-92; %=37 - по стр. 93, 94; %=31 - по стр. 136, 137)					386.24		5 245	13.58	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 312.84		33 319	10.058	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 836.98		13 839	4.878	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 836.98		13 839	4.878	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					52.27		515	9.853	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					52.27		515	9.853	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					18 764.62		153 237	8.166	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	401.56	2.14	3 279	8.166	
	ИТОГО					19 166.18		156 516	8.166	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	383.32	2	3 130	8.166	
	ИТОГО					19 549.50		159 646	8.166	
	НДС 18%				18	3 518.91	18	28 736	8.166	
	ВСЕГО С НДС					23 068.41		188 382	8.166	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					108 679.51		790 454	7.273	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 394.32		83 167	6.71	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					8 568.05		45 487	5.309	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 85-87; %=81 - по стр. 97, 99, 101, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 119-121, 124, 128, 132, 134, 138, 140, 142)					1 219.04		17 680	14.503	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 85-87, 97, 99, 101, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 119-121, 124, 128, 132, 134, 138, 140, 142)					835.62		11 372	13.609	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 448.98		112 219	7.767	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					80 301.93		622 443	7.751	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					24 142.23		104 299	4.32	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 26, 27, 45, 46, 49, 59, 60, 88-92; %=73 - по стр. 2; %=68 - по стр. 3, 14, 19; %=67 - по стр. 4, 5; %=80 - по стр. 9, 10, 15, 17, 18, 20, 35, 42, 93, 94; %=69 - по стр. 11-13, 39-41; %=94 - по стр. 24, 25, 54; %=90 - по стр. 28; %=65 - по стр. 32, 38; %=77 - по стр. 33, 77; %=61 - по стр. 50, 52, 136, 137; %=99 - по стр. 51)					19 130.15		275 598	14.406	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11-13, 26, 27, 32, 33, 38-41, 45, 46, 49, 59, 60, 77, 88-92; %=56 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3-5, 14; %=37 - по стр. 9, 10, 15, 17, 18, 35, 42, 93, 94; %=54 - по стр. 19; %=44 - по стр. 20; %=51 - по стр. 24, 25, 54; %=43 - по стр. 28; %=31 - по стр. 50, 52, 136, 137; %=61 - по стр. 51)					11 645.45		157 648	13.537	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					111 077.53		1 055 689	9.504	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					420.87		4 764	11.319	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 36)					196.28		2 844	14.49	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36)					174.47		2 391	13.704	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					791.62		9 999	12.631	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					14 874.70		73 299	4.928	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 47, 48, 61, 62; %=98 - по стр. 55, 56, 58, 63, 71)					1 781.68		25 832	14.499	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 47, 48, 61, 62; %=56 - по стр. 55, 56, 58, 63, 71)					1 129.52		15 227	13.481	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					17 785.90		114 358	6.43	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					687.69		6 781	9.861	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					687.69		6 781	9.861	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					144 791.72		1 299 046	8.972	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 098.54	2.14	27 800	8.972	
	ИТОГО					147 890.26		1 326 846	8.972	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 957.81	2	26 537	8.972	
	ИТОГО					150 848.07		1 353 383	8.972	
	НДС 18%				18	27 152.65	18	243 609	8.972	
	ВСЕГО С НДС					178 000.72		1 596 992	8.972	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)