«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 541 616	руб.	Смета на сумму:	2 541 616	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
	
Объект:	Многоквартирный дом по ул.Пугачева,35-39; ул.К.Маркса,33-39; ул.Офицерская,38-40	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт чердачного перекрытия МКД	
Сметная стоимость:	2 541.616	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.816	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	558.472	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  УТЕПЛЕНИЕ, РЕМОНТ ЧЕРДАЧНОГО  ПЕРЕКРЫТИЯ	
	
1.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  ходовых досок, 100 м ходов	9	35.43	25.47	9.96	318.89	229.25	89.64	13.29	6.71	3 648	3 047	601	
					0.86			7.78	5.42	13.98			109	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			251.25				90%	2 840			
	Сметная прибыль		54%			128.00				43%	1 357			
	Всего с НР и СП					698.14					7 845			
	
2.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	9	1 059.33	36.62	15.56	9 533.96	329.54	140.06	13.29	6.71	54 448	4 380	940	
				1 007.15	1.35		9 064.35	12.15	5.42	13.98		49 129	170	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			362.19				90%	4 095			
	Сметная прибыль		54%			184.51				43%	1 957			
	Всего с НР и СП					10 080.66					60 500			
	
3.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок), 100 шт.	0.36	1 748.93	352.69	1 396.24	629.61	126.97	502.65	12.52	4.41	3 806	1 590	2 217	
					127.80			46.01	1	12.5			575	
	Накладные расходы		99%			171.25				84%	1 819			
	Сметная прибыль		60%			103.79				48%	1 039			
	Всего с НР и СП					904.65					6 664			
	
4.	ТЕР 46-03-017-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок, 1 м3 заделки	0.25	1 561.03	250.39	17.91	390.26	62.60	4.48	12.51	7.06	2 027	783	32	
				1 292.73			323.18		3.75	1		1 212		
	Накладные расходы		99%			61.97				84%	658			
	Сметная прибыль		60%			37.56				48%	376			
	Всего с НР и СП					489.79					3 061			
	
5.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя пола (прим.), 100 м2 стен	12.84	1 138.82	680.90	457.92	14 622.45	8 742.76	5 879.69	12.51	5.93	144 238	109 372	34 867	
					59.65			765.91	1	12.5			9 574	
	Накладные расходы		86%			8 177.46				73%	86 831			
	Сметная прибыль		70%			6 656.07				56%	66 610			
	Всего с НР и СП					29 455.98					297 678			
	
6.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой под  утеплитель, укрытие пленкой утеплителя, 100 м2 покрытия	25.68	286.73	122.64	1.26	7 363.19	3 149.29	32.42	12.51	7.2	51 130	39 398	233	
				162.83			4 181.47		2.75	1		11 499		
	Объем: 1284*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			2 928.84				79%	31 124			
	Сметная прибыль		64%			2 015.55				51%	20 093			
	Всего с НР и СП					12 307.58					102 347			
	
7.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	3210	13.13			42 147.30					137 388			
				13.13			42 147.30		42.8			137 388		
	Объем: 2568*1.25													
	
8.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (h=150мм), 1 м3 изоляции	192.6	202.86	119.97	82.89	39 069.97	23 105.84	15 964.13	12.51	6.94	399 845	289 054	110 791	
									17.02	1				
	Объем: 1284*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			20 795.26				77%	222 572			
	Сметная прибыль		60%			13 863.50				48%	138 746			
	Всего с НР и СП					73 728.73					761 163			
	
9.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	3929.04	26.54			104 276.72					342 337			
				26.54			104 276.72		87.13			342 337		
	Объем: 1284*3*1.02													
	
10.	ТЕРр 54-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	0.98	2 314.38	619.65	152.98	2 268.09	607.26	149.92	12.51	7.18	14 868	7 597	1 076	
				1 541.75			1 510.92		4.1	1		6 195		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			516.17				72%	5 470			
	Сметная прибыль		80%			485.81				64%	4 862			
	Всего с НР и СП					3 270.07					25 200			
	
11.	ТЕРр 54-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов	0.36	43 280.26	8 594.61	2 589.38	15 580.89	3 094.06	932.18	12.51	6.38	89 717	38 707	5 947	
				32 096.27	229.52		11 554.66	82.63	3.9	12.5		45 063	1 033	
	Накладные расходы		85%			2 700.19				72%	28 613			
	Сметная прибыль		80%			2 541.35				64%	25 434			
	Всего с НР и СП					20 822.43					143 763			
	
12.	ТЕР 46-03-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.	0.2	2 463.06	519.14	1 943.92	492.61	103.83	388.78	12.52	4.41	3 014	1 300	1 715	
					177.93			35.59	1	12.5			445	
	Накладные расходы		99%			138.03				84%	1 466			
	Сметная прибыль		60%			83.65				48%	838			
	Всего с НР и СП					714.29					5 317			
	
13.	ТЕР 46-04-007-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок, 100 м2	0.481	1 208.95	1 027.62	181.33	581.50	494.29	87.22	12.51	6.42	6 743	6 184	560	
					70.93			34.12	1	12.53			427	
	Накладные расходы		99%			523.13				84%	5 553			
	Сметная прибыль		60%			317.05				48%	3 173			
	Всего с НР и СП					1 421.67					15 470			
	
14.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	1.41	585.86	276.35	58.52	826.06	389.65	82.51	12.51	7.02	6 438	4 874	579	
				251.00			353.91		2.78	1		984		
	Объем: 4.7*5*0.2*0.15*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0028:[ М-(2264.55=2435.00*0.93) ];  ТССЦ 102-0060:[ М-(212.28=1769.00*0.12) ];  ТССЦ 102-0077:[ М-(13.55=1355.20*0.01) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			413.03				90%	4 387			
	Сметная прибыль		54%			210.41				43%	2 096			
	Всего с НР и СП					1 449.50					12 920			
	
15.	ТССЦ 203-0429 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3	1.41	2 827.80			3 987.20					11 298			
				2 827.80			3 987.20		8 012.56			11 298		
	
16.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.38089	1 615.27	301.17	30.24	615.24	114.71	11.52	12.51	6.11	3 344	1 435	70	
				1 283.86	5.99		489.01	2.28	3.76	12.52		1 839	29	
	Объем: (0.47*0.79)*0.3+1.1*0.7*0.35													
	Накладные расходы		86%			100.61				73%	1 069			
	Сметная прибыль		70%			81.89				56%	820			
	Всего с НР и СП					797.74					5 233			
	
17.	ТЕРр 54-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов	0.06	43 280.26	8 594.61	2 589.38	2 596.82	515.68	155.36	12.51	6.38	14 953	6 451	991	
				32 096.27	229.52		1 925.78	13.77	3.9	12.5		7 511	172	
	Накладные расходы		85%			450.03				72%	4 769			
	Сметная прибыль		80%			423.56				64%	4 239			
	Всего с НР и СП					3 470.41					23 960			
	
18.	ТЕРр 54-13-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устранение просадки конца балки на опоре, 100 мест	0.42	9 424.49	5 903.23	1 442.74	3 958.29	2 479.36	605.95	12.51	4.77	37 722	31 017	2 890	
				2 078.52	142.75		872.98	59.96	4.37	12.5		3 815	749	
	Накладные расходы		85%			2 158.42				72%	22 872			
	Сметная прибыль		80%			2 031.46				64%	20 330			
	Всего с НР и СП					8 148.17					80 924			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	249 259.05	43 545.09	25 026.51			1 326 964	545 189	163 509	
			180 687.48	1 060.20				618 270	13 283	
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
19.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	130	7.34		7.34	953.65		953.65		5.54	5 283		5 283	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
20.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	130	26.50		26.50	3 445.00		3 445.00		5.54	19 085		19 085	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	4 398.65		4 398.65			24 368		24 368	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	253 657.70	43 545.09	29 425.16			1 351 332	545 189	187 877	
			180 687.48	1 060.20				618 270	13 283	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	253 657.70	43 545.09	29 425.16			1 351 332	545 189	187 877	
			180 687.48	1 060.20				618 270	13 283	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	150 411.22					491 023			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 2, 14; %=84 - по стр. 3, 4, 12, 13; %=73 - по стр. 5, 16; %=79 - по стр. 6; %=77 - по стр. 8; %=72 - по стр. 10, 11, 17, 18)	39 747.82					424 135			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 2, 14; %=48 - по стр. 3, 4, 8, 12, 13; %=56 - по стр. 5, 16; %=51 - по стр. 6; %=64 - по стр. 10, 11, 17, 18)	29 164.15					291 968			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	322 569.67					2 067 435			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	322 569.67					2 067 435			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	6 902.99					44 243			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	329 472.66					2 111 678			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	6 589.45					42 234			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	336 062.11					2 153 912			
	НДС 18%	60 491.18					387 704			
	Всего с НДС	396 553.29					2 541 616			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	39 747.82					424 135			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	29 164.15					291 968			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)