«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 733 288	руб.	Смета на сумму:	1 733 288	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	

Объект:	Госпитальная, д. 2 (памятник архитектуры)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД № 2 по ул. Госпитальной	
Сметная стоимость:	1 733.288	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.705	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	226.520	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.347	165.55	131.65	33.90	719.65	572.28	147.36	14.4	6.14	9 146	8 241	905	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			566.56				84%	6 922			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			343.37				48%	3 956			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 629.58					20 024			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.347	172.51	127.80	44.71	749.90	555.55	194.35	14.41	7.71	9 504	8 005	1 498	
					6.95			30.21	1	14.38			434	
	Накладные расходы		83%			486.18				71%	5 992			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			380.74				52%	4 388			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 616.82					19 884			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	4.347	172.51	127.80	44.71	749.90	555.55	194.35	14.41	7.71	9 504	8 005	1 498	
					6.95			30.21	1	14.38			434	
	Накладные расходы		83%			486.18				71%	5 992			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			380.74				52%	4 388			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 616.82					19 884			
	
4.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата и стропильных ног), 1 м3	0.736	218.68	77.46	141.22	160.95	57.01	103.94	14.4	4.42	1 280	821	459	
					12.93			9.52	1	14.39			137	
	Объем: 0.12*0.25*24.53													
	Накладные расходы		99%			65.86				84%	805			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			39.92				48%	460			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					266.73					2 545			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	2.07	9 291.30	1 358.31	34.61	19 232.99	2 811.70	71.64	14.4	7.89	90 103	40 489	565	
				7 898.38			16 349.65		3	1		49 049		
	Накладные расходы		83%			2 333.71				71%	28 747			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 827.61				52%	21 054			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 394.31					139 904			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м	0.528	9 291.30	1 358.31	34.61	4 905.81	717.19	18.27	14.4	7.89	22 983	10 328	144	
				7 898.38			4 170.34		3	1		12 511		
	Объем: 44*1.2													
	Накладные расходы		83%			595.27				71%	7 333			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			466.17				52%	5 371			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 967.25					35 686			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50мм х 150 мм), 100 м	0.45	4 519.16	360.82	36.65	2 033.62	162.37	16.49	14.4	7.97	10 260	2 338	131	
				4 121.69			1 854.76		4.2	1		7 790		
	Объем: 5*9													
	Накладные расходы		83%			134.77				71%	1 660			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.54				52%	1 216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 273.93					13 136			
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.22	6 775.72	1 449.90	67.19	1 490.66	318.98	14.78	14.4	7.93	9 604	4 593	117	
				5 258.63			1 156.90		4.23	1		4 894		
	Накладные расходы		83%			264.75				71%	3 261			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			207.34				52%	2 388			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 962.75					15 253			
	
9.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.00736	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 005.22	43.89	27.90	14.4	7.71	4 543	632	215	
				126 825.19	588.90		933.43	4.33	3.96	14.39		3 696	62	
	Объем: 0.12*0.25*24.53													
	Накладные расходы		86%			41.47				73%	507			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			33.75				56%	389			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 080.44					5 438			
	
10.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.067	8 572.20	5 513.35	252.31	574.34	369.39	16.90	14.4	6.63	6 373	5 319	112	
				2 806.54	60.12		188.04	4.03	5.01	14.42		942	58	
	Объем: 2.3+2.3+0.9+1.2													
	Накладные расходы		78%			291.27				66%	3 549			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			235.25				50%	2 689			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 100.86					12 610			
	
11.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.2814	2 934.00			825.63					3 555			
				2 934.00			825.63		12 633.52			3 555		
	Объем: 0.067*4200													
	
12.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.023	23 217.20	15 220.75	473.40	534.00	350.08	10.89	14.4	6.63	5 980	5 041	72	
				7 523.05	112.70		173.03	2.59	5.01	14.41		867	37	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			275.08				66%	3 351			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			222.18				50%	2 539			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 031.26					11 870			
	
13.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.253	2 934.00			742.30					3 196			
				2 934.00			742.30		12 633.52			3 196		
	Объем: 2.3*22*5													
	
14.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.023	23 217.20	15 220.75	473.40	534.00	350.08	10.89	14.4	6.63	5 980	5 041	72	
				7 523.05	112.70		173.03	2.59	5.01	14.41		867	37	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			275.08				66%	3 351			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			222.18				50%	2 539			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 031.26					11 870			
	
15.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.253	2 934.00			742.30					3 196			
				2 934.00			742.30		12 633.52			3 196		
	Объем: 2.3*22*5													
	
16.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.009	23 217.20	15 220.75	473.40	208.95	136.99	4.26	14.4	6.63	2 340	1 973	28	
				7 523.05	112.70		67.71	1.01	5.01	14.41		339	15	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			107.64				66%	1 312			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			86.94				50%	994			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					403.53					4 646			
	
17.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.099	2 934.00			290.47					1 251			
				2 934.00			290.47		12 633.52			1 251		
	Объем: 0.009*2200*5													
	
18.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (8 каналов), 100 м труб	0.012	32 504.08	21 309.05	662.76	390.05	255.71	7.95	14.4	6.63	4 368	3 682	53	
				10 532.27	157.78		126.39	1.89	5.01	14.41		633	27	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			200.93				66%	2 448			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			162.29				50%	1 855			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					753.27					8 670			
	
19.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.1848	2 934.00			542.20					2 335			
				2 934.00			542.20		12 633.52			2 335		
	Объем: 0.012*2200*7													
	
20.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.2512	2 412.79	1 295.60	2.05	606.09	325.45	0.51	14.4	5.48	5 860	4 687	3	
				1 115.14			280.12		4.18	1		1 171		
	Накладные расходы		79%			257.11				67%	3 140			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			162.73				40%	1 875			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 025.92					10 875			
	
21.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2512	2 291.60	114.18	14.24	575.65	28.68	3.58	14.4	8	1 974	413	29	
				2 163.18			543.39		2.82	1		1 532		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			27.25				80%	330			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.48				37%	153			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					616.38					2 457			
	
22.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство обделки оголовников, 100 м2 покрытия	0.0603	11 907.97	1 173.45	33.16	718.05	70.76	2.00	14.4	7.8	2 745	1 019	16	
				10 701.36	3.78		645.29	0.23	2.65	14.39		1 710	3	
	Объем: 15.08*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			76.67				92%	940			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			39.04				44%	450			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					833.76					4 135			
	
23.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.347	221.62	101.80	102.69	963.36	442.52	446.38	14.4	3.55	8 120	6 372	1 585	
				17.13	1.45		74.46	6.30	2.19	14.47		163	91	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			403.94				77%	4 977			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			269.29				48%	3 102			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 636.59					16 199			
	
24.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	89.9829	36.04			3 242.98					16 179			
				36.04			3 242.98		179.8			16 179		
	Объем: 4.347*20.7													
	
25.	ТЕР 12-01-007-05 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	4.347	29 858.10	1 069.80	288.58	129 793.18	4 650.42	1 254.44	14.4	7.52	679 735	66 966	9 433	
				28 499.73	32.46		123 888.33	141.11	4.87	14.39		603 336	2 031	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			5 174.85				92%	63 477			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 635.34				44%	30 359			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					137 603.37					773 571			
	
26.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.56	153.74	72.11	75.20	86.09	40.38	42.11	14.4	6.73	878	581	283	
				6.43	5.48		3.60	3.07	3.73	14.38		13	44	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1851:[ М-(22.16=42.61*0.52) ];  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			46.93				92%	575			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			23.90				44%	275			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					156.91					1 728			
	
27.	С Цена поставщик. 
Решетка снегозащитная  2 м, шт.	28	186.55			5 223.32					23 296			
				186.55			5 223.32		4.46			23 296		
	Поправки: М: =800/4.46*1.04	
	
28.	С Цена поставщик. 
Держатель решетки снегозащитный (по 4 шт. в комплекте), шт.	28	244.84			6 855.61					30 576			
				244.84			6 855.61		4.46			30 576		
	Поправки: М: =1050.0/4.46*1.04	
	
29.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.05	1 174.67	1 166.71	7.96	58.73	58.34	0.40	14.41	5.49	843	841	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			48.42				71%	597			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.92				52%	437			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.07					1 877			
	
30.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	576.22	69.00	29.78	2 881.08	345.00	148.88	14.4	7.03	12 890	4 968	1 047	
				477.44	2.08		2 387.20	10.38	2.88	14.4		6 875	149	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			376.70				90%	4 605			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			191.91				43%	2 200			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 449.69					19 696			
	
31.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	2	3 070.76			6 141.52					10 059			
				3 070.76			6 141.52		5 029.56			10 059		
	Объем: 0.4*5													
	
32.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.09	1 734.68	1 482.28	252.40	156.12	133.41	22.72	14.41	7.36	2 090	1 922	167	
					100.00			9.00	1	14.43			130	
	Объем: 5*0.9*2													
	Накладные расходы		99%			140.99				84%	1 724			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.45				48%	985			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					382.55					4 799			
	
33.	ТЕР 10-01-034-08 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов	0.09	13 595.42	1 591.83	605.26	1 223.59	143.26	54.47	14.4	6.89	5 290	2 063	375	
				11 398.33	10.66		1 025.85	0.96	2.78	14.42		2 852	14	
	Объем: 5*0.9*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			152.87				90%	1 869			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			77.88				43%	893			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 454.34					8 052			
	
34.	ТССЦ 203-1073 
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2, м2	9	1 520.49			13 684.41					21 861			
				1 520.49			13 684.41		2 429.02			21 861		
	Объем: 5*0.9*2													
	
35.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1073	373.54	335.71	26.60	40.08	36.02	2.85	14.41	8.05	547	519	23	
				11.23			1.20		4.11	1		5		
	Объем: 1.2*1.2*2+3.14*0.5*5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			38.18				90%	467			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			19.45				43%	223			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					97.71					1 237			
	
36.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0472	23 811.97			1 123.92					2 177			
				23 811.97			1 123.92		46 126.25			2 177		
	Объем: 0.1073*0.44													
	
37.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.733	75.57	75.35	0.22	55.39	55.23	0.16	14.4	5.59	796	795	1	
									1	1				
	Объем: 67.8+5.5													
	Накладные расходы		83%			45.84				71%	564			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.90				52%	413			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					137.13					1 774			
	
38.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.2932	11 907.97	1 173.45	33.16	3 491.42	344.06	9.72	14.4	7.8	13 345	4 954	76	
				10 701.36	3.78		3 137.64	1.11	2.65	14.39		8 315	16	
	Объем: (67.8+5.5)*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			372.78				92%	4 572			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			189.84				44%	2 187			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 054.05					20 104			
	
39.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.733	8 813.16	326.90	31.86	6 460.05	239.62	23.36	14.4	7.48	23 208	3 450	175	
				8 454.40	3.03		6 197.08	2.22	3.16	14.36		19 583	32	
	Объем: 67.8+5.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			261.19				92%	3 203			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			133.01				44%	1 532			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 854.25					27 944			
	
40.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.378	7 415.77	333.04	13.17	2 803.16	125.89	4.98	14.4	8.06	8 961	1 813	40	
				7 069.56			2 672.29		2.66	1		7 108		
	Объем: 6.3*6													
	Накладные расходы		83%			104.49				71%	1 287			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			81.83				52%	943			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 989.48					11 191			
	
41.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	14.4	8.06	2 440	999	8	
				5 145.09			617.41		2.32	1		1 432		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	709			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	519			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 669			
	
42.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	14.4	8.06	1 036	415	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 546			
	
43.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.06	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 547			
	
44.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.38	1 357.93	327.73	1.01	516.01	124.54	0.38	14.4	8.08	3 404	1 793	3	
				1 029.19			391.09		4.11	1		1 607		
	Накладные расходы		83%			103.37				71%	1 273			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.95				52%	932			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					700.33					5 609			
	
45.	ТЕРр 54-3-1 
(прим.) 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.0509	257.63	231.54	26.09	13.11	11.79	1.33	14.4	7.36	179	170	10	
					10.34			0.53	1	14.42			8	
	Объем: 67.8*0.075													
	Накладные расходы		85%			10.47				72%	128			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			9.86				64%	114			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.44					421			
	
46.	ТЕР 10-01-022-02 
Устройство лобовой доски, 100 м2 потолка	0.0509	4 610.12	423.79	117.39	234.66	21.57	5.98	14.41	7.42	1 037	311	44	
				4 068.95	5.10		207.11	0.26	3.29	14.38		681	4	
	Объем: 67.8*0.075													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			23.14				90%	284			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			11.79				43%	135			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.59					1 456			
	
47.	ТЕР 15-04-024-02 
(прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0509	1 316.51	347.48	6.74	67.01	17.69	0.34	14.4	8.02	380	255	3	
				962.29	0.16		48.98	0.01	2.5	14.31		122		
	Объем: 67.8*0.075													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			16.82				80%	204			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.32				37%	94			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92.14					678			
	
48.	ТЕРр 54-3-1 
(прим.) 
Разборка карниза, 100 м2 подшивки	0.463	257.63	231.54	26.09	119.28	107.20	12.08	14.4	7.36	1 633	1 544	89	
					10.34			4.79	1	14.42			69	
	Объем: 33.9+12.4													
	Накладные расходы		85%			95.19				72%	1 161			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			89.59				64%	1 032			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					304.06					3 827			
	
49.	ТЕР 10-01-022-02 
(прим.) 
Устройство карниза, 100 м2 потолка	0.463	4 610.12	423.79	117.39	2 134.49	196.21	54.35	14.41	7.42	9 429	2 827	403	
				4 068.95	5.10		1 883.92	2.36	3.29	14.38		6 198	34	
	Объем: 33.9+12.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			210.48				90%	2 575			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			107.23				43%	1 230			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 452.20					13 234			
	
50.	ТЕР 15-04-024-02 
(прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.463	1 316.51	347.48	6.74	609.54	160.89	3.12	14.4	8.02	3 456	2 317	25	
				962.29	0.16		445.54	0.08	2.5	14.31		1 114	1	
	Объем: 33.9+12.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			152.92				80%	1 854			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			75.66				37%	858			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					838.12					6 168			
	
	Утепление пристройки	
	
51.	ТЕР 12-01-014-02 
(прим.) 
Разборка засыпного утеплителя из керамзита, 1 м3 утеплителя	2.37	47.52	20.14	27.38	112.62	47.72	64.90	14.4	5.91	1 071	687	384	
					3.42			8.11	2.44	14.4			117	
	Объем: 23.7*0.1													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			60.30				92%	740			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			30.71				44%	354			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					203.62					2 164			
	
52.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.237	286.73	122.64	1.26	67.95	29.06	0.30	14.4	8.08	531	419	2	
				162.83			38.59		2.85	1		110		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			27.03				79%	331			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			18.60				51%	214			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.57					1 076			
	
53.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	29.625	13.13			388.98					1 275			
				13.13			388.98		43.04			1 275		
	Объем: 23.7*1.25													
	
54.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	2.37	202.86	119.97	82.89	480.77	284.32	196.44	14.4	7.9	5 646	4 094	1 552	
									17.72	1				
	Объем: 23.7*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			255.89				77%	3 152			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			170.59				48%	1 965			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					907.25					10 764			
	
55.	ТССЦ 104-0098 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	48.348	26.54			1 283.16					4 268			
				26.54			1 283.16		88.28			4 268		
	Объем: 23.7*2*1.02													
	
56.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.237	286.73	122.64	1.26	67.95	29.06	0.30	14.4	8.08	531	419	2	
				162.83			38.59		2.85	1		110		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			27.03				79%	331			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			18.60				51%	214			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.57					1 076			
	
57.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	29.625	7.04			208.56					682			
				7.04			208.56		23.01			682		
	Объем: 23.7*1.25													
	
58.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	26.74	7.56		7.56	202.20		202.20		6.07	1 227		1 227	
										1				
	Объем: 17.682821+2.277+0.69552+4.347*1.40													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
59.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	26.74	27.63		27.63	738.76		738.76		6.07	4 484		4 484	
										1				
	Объем: 17.682821+2.277+0.69552+4.347*1.40													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	231 349.04	15 452.92	4 138.96			1 120 677	222 536	27 368	
			211 757.16	276.90				870 765	3 984	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	231 349.04	15 452.92	4 138.96			1 120 677	222 536	27 368	
			211 757.16	276.90				870 765	3 984	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	41 295.36					123 906			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 32; %=71 - по стр. 2, 3, 5-8, 29, 37, 40-44; %=73 - по стр. 9; %=66 - по стр. 10, 12, 14, 16, 18; %=67 - по стр. 20; %=80 - по стр. 21, 47, 50; %=92 - по стр. 22, 25, 26, 38, 39, 51; %=77 - по стр. 23, 54; %=90 - по стр. 30, 33, 35, 46, 49; %=72 - по стр. 45, 48; %=79 - по стр. 52, 56)	14 741.04					180 892			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 23, 32, 54; %=52 - по стр. 2, 3, 5-8, 29, 37, 40-44; %=56 - по стр. 9; %=50 - по стр. 10, 12, 14, 16, 18; %=40 - по стр. 20; %=37 - по стр. 21, 47, 50; %=44 - по стр. 22, 25, 26, 38, 39, 51; %=43 - по стр. 30, 33, 35, 46, 49; %=64 - по стр. 45, 48; %=51 - по стр. 52, 56)	9 415.47					108 345			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	255 505.55					1 409 914			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	255 505.55					1 409 914			
	Строительный контроль 2,14%	5 467.82					30 172			
	Всего со строительным контролем	260 973.37					1 440 086			
	Непредвиденные работы 2%	5 219.47					28 802			
	Всего с непредвиденными работами	266 192.84					1 468 888			
	НДС	47 914.71					264 400			
	Всего с НДС	314 107.55					1 733 288			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 741.04					180 892			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 415.47					108 345			

Сдал:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.		
		
Принял:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.