«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	2 239 071	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	____________________ / С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Можайская, д.47	
	
Сметная стоимость:	2 239.071	тыс. руб.	
монтажных работ:	3.549	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.108	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	480.916	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.8	165.55	131.65	33.90	463.54	368.62	94.92	16.11	6.86	6 590	5 938	651	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			364.93				84%	4 988			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			221.17				48%	2 850			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 049.65					14 428			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.8	172.51	127.80	44.71	483.03	357.84	125.19	16.11	9.68	6 977	5 765	1 212	
					6.95			19.46	1	16.08			313	
	Накладные расходы		83%			313.16				71%	4 315			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			245.25				52%	3 161			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 041.43					14 453			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли	2.8	172.51	127.80	44.71	483.03	357.84	125.19	16.11	9.68	6 977	5 765	1 212	
					6.95			19.46	1	16.08			313	
	Накладные расходы		83%			313.16				71%	4 315			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			245.25				52%	3 161			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 041.43					14 453			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	2.8	2 713.25	179.98	29.68	7 597.10	503.94	83.10	16.12	9.21	30 690	8 124	765	
				2 503.59	4.13		7 010.05	11.56	3.11	18.83		21 801	218	
	Накладные расходы		83%			427.87				71%	5 923			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			335.08				52%	4 338			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 360.04					40 951			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	16.11	9	4 526	2 336	60	
				5 258.63			525.86		4.05	1		2 130		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 659			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	1 215			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					7 399			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.4	9 291.30	1 358.31	34.61	3 716.52	543.32	13.84	16.11	8.96	18 292	8 753	124	
				7 898.38			3 159.35		2.98	1		9 415		
	Накладные расходы		83%			450.96				71%	6 215			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			353.16				52%	4 552			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 520.63					29 058			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки)прим., 100 м	0.42	9 291.30	1 358.31	34.61	3 902.35	570.49	14.54	16.11	8.96	19 206	9 191	130	
				7 898.38			3 317.32		2.98	1		9 886		
	Накладные расходы		83%			473.51				71%	6 526			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			370.82				52%	4 779			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 746.68					30 511			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.3	4 519.16	360.82	36.65	1 355.75	108.25	11.00	16.11	9.04	6 084	1 744	99	
				4 121.69			1 236.51		3.43	1		4 241		
	Накладные расходы		83%			89.85				71%	1 238			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.36				52%	907			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 515.96					8 229			
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	7.56	221.62	101.80	102.69	1 675.41	769.59	776.32	16.11	3.72	15 628	12 398	2 888	
				17.13	1.45		129.50	10.96	2.64	16.18		342	177	
	Объем: 280*0.7+280*2													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			702.50				77%	9 683			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			468.33				48%	6 036			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 846.24					31 347			
	
10.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	156.492	36.04			5 639.97					29 514			
				36.04			5 639.97		188.6			29 514		
	Объем: 7.56*20.7													
	
11.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	16.12	6.42	421	420	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	298			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	218			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					938			
	
12.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3	0.2	218.68	77.46	141.22	43.74	15.49	28.24	16.11	4.18	368	250	118	
					12.93			2.59	1	16.09			42	
	Накладные расходы		99%			17.90				84%	245			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.85				48%	140			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.49					753			
	
13.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки	0.002	136 578.60	5 963.00	3 790.41	273.16	11.93	7.58	16.11	9.68	1 247	192	73	
				126 825.19	588.90		253.65	1.18	3.87	16.09		982	19	
	Накладные расходы		86%			11.27				73%	154			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			9.18				56%	118			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					293.61					1 519			
	
14.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	16.11	7.82	2 182	1 112	233	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.83	16.1		837	33	
	Вычт.ресурсы:  203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	1 031			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	492			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 705			
	
15.	203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.72	2 460.30			1 771.42					3 030			
				2 460.30			1 771.42		4 208.2			3 030		
	Объем: 1.2*0.6													
	
16.	ТЕРр 65-33-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена жалюзийных решеток (прим), 100 жалюзийных решеток	0.02	4 243.26	418.02	0.33	84.87	8.36	0.01	16.11	9.24	770	135		
				3 824.91	0.13		76.50		8.31	18.69		636		
	Накладные расходы		103%			8.61				88%	119			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.02				48%	65			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.50					954			
	
17.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.8	286.73	122.64	1.26	802.84	343.38	3.54	16.11	9.16	7 051	5 532	32	
				162.83			455.92		3.26	1		1 486		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			319.34				79%	4 370			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			219.76				51%	2 821			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 341.95					14 243			
	
18.	101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	350	13.13			4 595.50					14 812			
				13.13			4 595.50		42.32			14 812		
	Объем: 2.80*125													
	
19.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.8	8 171.06	405.87	165.99	22 878.96	1 136.43	464.77	16.12	8.26	129 611	18 319	3 839	
				7 599.20	14.91		21 277.76	41.76	5.05	16.09		107 453	672	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 272.45				92%	17 472			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			648.00				44%	8 356			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 799.41					155 439			
	
20.	101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	12	137.86			1 654.32					6 728			
				137.86			1 654.32		560.66			6 728		
	
21.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.058	8 572.20	5 513.35	252.31	497.19	319.77	14.63	16.11	7.76	6 001	5 152	114	
				2 806.54	60.12		162.78	3.49	4.52	17.91		736	62	
	Накладные расходы		78%			252.14				66%	3 441			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			203.65				50%	2 607			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					952.99					12 049			
	
22.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.244	3 086.00			752.98					3 280			
				3 086.00			752.98		13 441.57			3 280		
	Объем: 4200*0.058													
	
23.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2-х каналов, 100 м труб	0.027	4 643.44	3 044.15	94.68	125.37	82.19	2.56	16.11	7.75	1 528	1 324	20	
				1 504.61	22.54		40.62	0.61	4.52	17.9		184	11	
	Накладные расходы		78%			64.58				66%	881			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			52.16				50%	668			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					242.12					3 077			
	
24.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.059	3 086.00			182.07					793			
				3 086.00			182.07		13 441.57			793		
	Объем: 2200*0.027*1													
	
25.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7до 4-х каналов, 100 м труб	0.031	13 930.32	9 132.45	284.04	431.84	283.11	8.81	16.11	7.75	5 262	4 561	68	
				4 513.83	67.62		139.93	2.10	4.52	17.9		632	38	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			222.46				66%	3 035			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			179.68				50%	2 300			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					833.99					10 597			
	
26.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.205	3 086.00			632.63					2 756			
				3 086.00			632.63		13 441.57			2 756		
	Объем: 2200*0.031*3													
	
27.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб,, 100 м2 поверхности	0.206	2 412.79	1 295.60	2.05	497.03	266.89	0.42	16.11	6.41	5 116	4 300	3	
				1 115.14			229.72		3.54	1		813		
	Накладные расходы		79%			210.84				67%	2 881			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			133.45				40%	1 720			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					841.32					9 717			
	
28.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска дымовых труб  по подготовленной поверхности вручную (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.206	893.91	146.73	7.76	184.15	30.23	1.60	16.11	9.07	987	487	15	
				739.42			152.32		3.19	1		486		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			28.72				80%	390			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.21				37%	180			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					227.08					1 557			
	
29.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.356	8 813.16	326.90	31.86	3 137.49	116.38	11.34	16.11	8.82	11 576	1 875	100	
				8 454.40	3.03		3 009.77	1.08	3.19	16.07		9 601	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			126.86				92%	1 741			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			64.60				44%	832			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 328.95					14 149			
	
30.	ТЕР 12-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники,колен, воронок,капельник  и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (прим), 100 м2фасада (без вычета проемов)	3.3	1 311.60	139.46	3.80	4 328.28	460.22	12.54	16.11	9.13	19 172	7 414	114	
				1 168.34			3 855.52		3.02	1		11 644		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			497.04				92%	6 821			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			253.12				44%	3 262			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 078.44					29 255			
	
31.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегодержателей, 100 м ограждения	0.356	4 972.00	72.11	75.20	1 770.03	25.67	26.77	16.11	7.68	8 503	414	206	
				4 824.69	5.48		1 717.59	1.95	4.59	16.09		7 884	31	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			29.83				92%	409			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			15.19				44%	196			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 815.05					9 108			
	
32.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отдельных досок чистой наружной обшивки ветровая (прим), 100 м досок	0.043	1 013.25	295.48	18.24	43.57	12.71	0.78	16.11	9.13	312	205	7	
				699.53			30.08		3.33	1		100		
	Объем: 7.1*4*0.15													
	Накладные расходы		86%			10.93				73%	150			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			8.90				56%	115			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.40					576			
	
33.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов (прим), 100 м2 потолка	0.648	4 610.12	423.79	117.39	2 987.36	274.61	76.07	16.12	8.32	13 497	4 427	633	
				4 068.95	5.10		2 636.68	3.30	3.2	16.08		8 437	53	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			294.58				90%	4 032			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			150.07				43%	1 926			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 432.02					19 455			
	
34.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву (карнизы, лобовая), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.691	1 316.51	347.48	6.74	909.71	240.11	4.66	16.11	9.15	5 640	3 868	43	
				962.29	0.16		664.94	0.11	2.6	18.69		1 729	2	
	Объем: 4.3+64.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			228.21				80%	3 096			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			112.90				37%	1 432			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 250.82					10 168			
	
	ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
35.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Разборка ходовых досок, 100 м ходов	0.336	37.58	27.06	10.52	12.63	9.09	3.53	16.11	7.44	173	146	26	
					0.97			0.33	3.11	16.07			5	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			9.99				90%	136			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.09				43%	65			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.70					374			
	
36.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых  труб кирпичных, 100 м2	0.177	188.95	188.95		33.44	33.44		16.11	1	539	539		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			33.11				84%	453			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.06				48%	259			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.61					1 250			
	
37.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, под крышей, 100 м2 поверхности	0.177	2 412.79	1 295.60	2.05	427.06	229.32	0.36	16.11	6.41	4 395	3 694	2	
				1 115.14			197.38		3.54	1		699		
	Накладные расходы		79%			181.16				67%	2 475			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			114.66				40%	1 478			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					722.88					8 348			
	
38.	ТЕР 15-04-013-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности известковая, 100 м2 фасада	0.177	84.78	47.28	2.86	15.01	8.37	0.51	16.11	8.81	176	135	4	
				34.64			6.13		5.93	1		36		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.95				80%	108			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.93				37%	50			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.90					334			
	
39.	ТЕР 11-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 изоляции	16.5	42.78	15.93	26.85	705.80	262.81	442.99	16.11	6.72	7 211	4 234	2 977	
					4.29			70.75	2.4	17.28			1 223	
	Объем: 165*0.1													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			370.25				94%	5 130			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			213.48				51%	2 783			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 289.53					15 124			
	
40.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	1.65	441.81	310.37	131.44	728.99	512.12	216.87	16.12	9.14	10 238	8 255	1 982	
					2.91			4.81	5.14	18.77			90	
	Вычт.ресурсы:  104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			573.79				94%	7 844			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			330.84				51%	4 256			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 633.62					22 338			
	
41.	104-1703 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	25.493	523.43			13 343.80					54 297			
				523.43			13 343.80		2 129.86			54 297		
	Объем: 165*0.15*1.03													
	
42.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	1.65	38.44	35.90	2.54	63.43	59.24	4.19	16.11	9.11	992	954	38	
									2.07	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			65.76				94%	897			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			37.91				51%	487			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					167.10					2 375			
	
43.	101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	201.96	7.04			1 421.80					4 823			
				7.04			1 421.80		23.88			4 823		
	Объем: 165*1.224													
	
44.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	1.65	38.44	35.90	2.54	63.43	59.24	4.19	16.11	9.11	992	954	38	
									2.07	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			65.76				94%	897			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			37.91				51%	487			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					167.10					2 375			
	
45.	101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	201.96	15.27			3 083.93					10 130			
				15.27			3 083.93		50.16			10 130		
	Объем: 165*1.224													
	
46.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.336	1 688.64	38.89	16.44	567.38	13.07	5.52	16.11	7.44	1 958	211	41	
				1 633.31	1.51		548.79	0.51	3.11	16.07		1 707	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			14.39				90%	197			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.33				43%	94			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					589.11					2 249			
	
	Окна чердака	
	
47.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.012	1 734.68	1 482.28	252.40	20.82	17.79	3.03	16.12	9.34	315	287	28	
					100.00			1.20	1	18.81			23	
	Объем: 0.5*0.6*4													
	Накладные расходы		99%			18.80				84%	260			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.39				48%	149			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.01					724			
	
48.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.012	21 223.62	2 306.00	742.65	254.68	27.67	8.91	16.11	7.17	1 116	446	64	
				18 174.97	28.43		218.10	0.34	2.78	18.81		606	6	
	Объем: 0.5*0.6*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			29.69				90%	407			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			15.13				43%	194			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					299.50					1 717			
	
49.	203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.2	3 070.76			3 684.91					6 299			
				3 070.76			3 684.91		5 248.9			6 299		
	Объем: 0.5*0.6*4													
	
50.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.018	4 993.78	2 313.83	83.97	89.89	41.65	1.51	16.11	9.34	876	671	14	
				2 595.97	33.28		46.73	0.60	4.09	18.81		191	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			40.14				80%	546			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			19.86				37%	252			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149.89					1 674			
	
51.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.018	1 729.94	469.18	19.81	31.14	8.45	0.36	16.12	9.14	217	136	3	
				1 240.95	0.33		22.34	0.01	3.46	18.69		77		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8.04				80%	109			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.98				37%	50			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.15					376			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	99 547.73	8 729.69	2 637.00			499 874	140 663	17 977	
			88 181.01	200.24				341 233	3 367	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	99 462.86	8 721.33	2 636.99			499 104	140 528	17 977	
			88 104.51	200.24				340 597	3 367	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	36 763.33					136 462			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 12, 36, 47; %=71 - по стр. 2-8, 11; %=77 - по стр. 9; %=73 - по стр. 13, 32; %=90 - по стр. 14, 33, 35, 46, 48; %=79 - по стр. 17; %=92 - по стр. 19, 29-31; %=66 - по стр. 21, 23, 25; %=67 - по стр. 27, 37; %=80 - по стр. 28, 34, 38, 50, 51; %=94 - по стр. 39, 40, 42, 44)	8 359.23					114 766			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 12, 36, 47; %=52 - по стр. 2-8, 11; %=56 - по стр. 13, 32; %=43 - по стр. 14, 33, 35, 46, 48; %=51 - по стр. 17, 39, 40, 42, 44; %=44 - по стр. 19, 29-31; %=50 - по стр. 21, 23, 25; %=40 - по стр. 27, 37; %=37 - по стр. 28, 34, 38, 50, 51)	5 356.28					68 985			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	113 178.37					682 855			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	84.87	8.36	0.01			770	135		
			76.50					636		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 16)	8.61					119			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16)	5.02					65			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	98.50					954			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	113 276.87					683 809			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 424.13					14 634			
	ИТОГО	115 701.00					698 443			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 314.02					13 969			
	ИТОГО	118 015.02					712 412			
	НДС 18%	21 242.70					128 234			
	ВСЕГО С НДС	139 257.72					840 646			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 367.84					114 885			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 361.30					69 050			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
52.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.55	1 454.57	549.87	8.86	5 163.74	1 952.06	31.46	16.12	9.13	47 814	31 467	287	
				895.84			3 180.22		5.05	1		16 060		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1.38, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			2 147.27				93%	29 264			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 327.40				54%	16 992			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 638.41					94 070			
	
53.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.35	63.27	49.68	13.59	22.14	17.39	4.76	16.11	1.78	289	280	8	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			13.56				66%	185			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			8.70				40%	112			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.40					586			
	
54.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.35	4 688.98	197.81	4 246.36	1 641.14	69.23	1 486.23	16.12	4.06	7 453	1 116	6 034	
				244.81	143.10		85.68	50.09	3.54	15.1		303	756	
	Накладные расходы		78%			93.07				66%	1 236			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			59.66				40%	749			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 793.87					9 437			
	
55.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных + откосов, 100 м2	3.63	188.95	188.95		685.89	685.89		16.11	1	11 050	11 050		
									1	1				
	Объем: 330+33													
	Накладные расходы		99%			679.03				84%	9 282			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			411.53				48%	5 304			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 776.46					25 636			
	
56.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	3.5	37.19	25.77		130.17	90.19		16.12	1	1 656	1 454		
				11.42			39.97		5.06	1		202		
	Накладные расходы		86%			77.56				73%	1 061			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			63.13				56%	814			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					270.87					3 532			
	
57.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	3.63	80.30	76.91	1.68	291.48	279.19	6.08	16.11	9.18	4 570	4 498	56	
				1.71	0.16		6.21	0.59	2.64	18.69		16	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			265.79				80%	3 607			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			131.50				37%	1 668			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					688.77					9 846			
	
58.	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	47.7	15.82			754.61					2 474			
				15.82			754.61		51.87			2 474		
	Объем: 363*0.013/100*1010													
	
59.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
прим.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	33	811.20	235.30	124.98	26 769.48	7 764.95	4 124.18	16.11	7.47	220 928	125 093	30 808	
				450.92			14 880.36		4.37	1		65 027		
	Объем: 330.0*0.1													
	Вычт.ресурсы:  104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			6 988.46				77%	96 322			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4 658.97				48%	60 045			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 416.91					377 294			
	
60.	104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	32.01	671.40			21 491.51					116 600			
				671.40			21 491.51		3 642.62			116 600		
	Объем: 33*0.97													
	
61.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	3.3	1 043.83	675.65	13.36	3 444.64	2 229.65	44.09	16.11	9.09	42 948	35 920	401	
				354.82			1 170.91		5.66	1		6 627		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			1 761.42				67%	24 066			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 114.83				40%	14 368			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 320.89					81 382			
	
62.	101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	363	12.74			4 624.62					9 264			
				12.74			4 624.62		25.52			9 264		
	Объем: 330*1.1													
	
63.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.63	2 074.12	832.23	83.91	7 529.07	3 021.00	304.60	16.11	9.97	66 586	48 668	3 037	
				1 157.98	39.06		4 203.47	141.80	3.54	14.27		14 880	2 023	
	Объем: 330+33													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 004.66				80%	40 553			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 486.52				37%	18 756			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 020.25					125 894			
	
64.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	3.3	6 763.95	788.77	62.59	22 321.04	2 602.95	206.54	16.11	8.32	113 113	41 934	1 718	
				5 912.59			19 511.55		3.56	1		69 461		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 472.80				80%	33 547			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 223.39				37%	15 516			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 017.23					162 176			
	
65.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.63	915.24	118.78	57.04	3 322.32	431.18	207.05	16.12	3.94	16 329	6 951	816	
				739.42			2 684.09		3.19	1		8 562		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			409.62				80%	5 561			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			202.65				37%	2 572			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 934.60					24 462			
	
	ЦОКОЛЬ	
	
66.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	0.279	188.95	188.95		52.72	52.72		16.11	1	849	849		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			52.19				84%	713			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.63				48%	408			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136.54					1 970			
	
67.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.279	80.30	76.91	1.68	22.40	21.46	0.47	16.11	9.18	351	346	4	
				1.71	0.16		0.48	0.05	2.64	18.69		1	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			20.43				80%	278			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.11				37%	128			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.94					757			
	
68.	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	3.7	15.82			58.53					192			
				15.82			58.53		51.87			192		
	Объем: 27.9*0.013/100*1010													
	
69.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.125	19 716.98	3 507.27	113.70	2 464.62	438.41	14.21	16.11	6.69	14 904	7 063	95	
				16 096.01	15.10		2 012.00	1.89	3.85	16.09		7 746	30	
	Накладные расходы		86%			378.66				73%	5 178			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			308.21				56%	3 972			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 151.49					24 054			
	
70.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколя), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.279	2 074.12	832.23	83.91	578.68	232.19	23.41	16.11	9.97	5 118	3 741	233	
				1 157.98	39.06		323.08	10.90	3.54	14.27		1 144	156	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			230.94				80%	3 118			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			114.25				37%	1 442			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					923.87					9 677			
	
71.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.279	915.24	118.78	57.04	255.35	33.14	15.91	16.12	3.94	1 255	534	63	
				739.42			206.30		3.19	1		658		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			31.48				80%	427			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.58				37%	198			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					302.41					1 880			
	
	отмостка	
	
72.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.0176	2 714.76	666.84	2 047.92	47.78	11.74	36.04	16.12	7.26	451	189	262	
					258.98			4.56	1	15.81			72	
	Объем: 17.6*1*0.1													
	Накладные расходы		104%			16.95				88%	230			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.78				48%	125			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.51					806			
	
73.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.053	1 466.39	1 466.39		77.72	77.72		16.11	1	1 252	1 252		
									1	1				
	Объем: 17.6*0.3													
	Начисления: Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		72%			55.96				61%	764			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			29.53				31%	388			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					163.21					2 404			
	
74.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.053	3 001.78	246.00	111.59	159.09	13.04	5.91	16.12	4.34	688	210	26	
				2 644.20			140.14		3.23	1		453		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			14.34				93%	195			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			8.87				54%	113			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					182.30					997			
	
75.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	1.76	203.51	35.93	41.45	358.17	63.23	72.95	16.12	4.78	2 398	1 019	349	
				126.13	4.21		221.99	7.41	4.64	16.11		1 030	119	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			78.41				94%	1 070			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			45.21				51%	580			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					481.79					4 048			
	
76.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	1.76	452.40	40.32	76.78	796.23	70.96	135.12	16.11	4.6	4 367	1 143	622	
				335.31	7.73		590.15	13.60	4.41	16.1		2 603	219	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			93.86				94%	1 280			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			54.12				51%	695			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					944.21					6 342			
	
77.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	1.76	730.22	37.46	0.38	1 285.19	65.92	0.66	16.11	5.8	6 464	1 062	4	
				692.39			1 218.61		4.43	1		5 398		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		111%			73.17				94%	998			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			42.19				51%	542			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 400.55					8 004			
	
78.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (переновеска), 100 м трубопровода	0.247	673.19	525.85	14.21	166.28	129.88	3.51	16.11	5.27	2 217	2 092	18	
				133.13	2.20		32.88	0.54	3.24	18.78		107	10	
	Накладные расходы		74%			96.51				63%	1 324			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			65.21				40%	841			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328.00					4 382			
	
79.	ТЕР 16-02-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.247	5 798.80	459.79	154.10	1 432.30	113.57	38.06	16.11	8.21	6 983	1 830	312	
				5 184.91	3.59		1 280.67	0.89	3.78	16.09		4 841	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			131.63				98%	1 807			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			81.27				56%	1 033			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 645.20					9 823			
	
80.	301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	3.458	27.31			94.44					672			
				27.31			94.44		194.32			672		
	Объем: 0.14*24.7													
	
81.	ТЕР 22-03-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Приварка в сущ.  стальной трубопровод диаметром 50 мм 9прим), 1 фланец	4	51.34	5.00	44.94	205.36	20.01	179.75	16.12	4.97	1 230	323	893	
				1.40	4.73		5.60	18.90	2.55	16.07		14	304	
	Вычт.ресурсы:  507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			45.52				99%	621			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			29.57				61%	382			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					280.46					2 233			
	
82.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 прим., 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.064	112.52	69.00	13.01	7.20	4.42	0.83	16.11	2.72	79	71	2	
				30.51	0.14		1.95	0.01	2.88	16.45		6		
	Объем: 0.26*24.7													
	Вычт.ресурсы:  113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			3.59				69%	49			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.66				48%	34			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.45					162			
	
83.	113-0034 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая, т	0.001	32 162.35			32.16					82			
				32 162.35			32.16		81 768.85			82		
	Объем: (0.06422)*0.012													
	
84.	ТЕР 13-03-004-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.064	832.25	27.36	9.90	53.26	1.75	0.63	16.11	4.07	193	28	3	
				794.99	0.14		50.88	0.01	3.19	16.45		162		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1.43				69%	19			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.06				48%	13			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.74					226			
	
85.	ТЕР 24-02-090-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок	0.1	1 250.38	409.16	424.94	125.04	40.92	42.49	16.11	5.44	1 045	659	231	
				416.28			41.63		3.72	1		155		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			47.88				99%	652			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			31.10				61%	402			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					204.02					2 099			
	
86.	ФЕРм 08-02-390-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	0.472	237.65	154.92	31.20	112.17	73.12	14.73	16	3.28	1 317	1 170	48	
				51.53	0.14		24.32	0.07	4.05	16.21		99	1	
	Накладные расходы		95%			69.53				81%	949			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.57				52%	609			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					229.27					2 874			
	
88.	С1 Цена поставщи. 
Короб пластмассовый 90*60мм 2м, м2	48.14	15.08			725.76					3 099			
				15.08			725.76		4.27			3 099		
	Объем: 47.2*1.02													
	Поправки: М: =125/2/4.27*1.03	
	
89.	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.472	51.16	35.34	2.22	24.15	16.68	1.05	16.01	7.31	318	267	8	
				13.60	0.14		6.42	0.07	6.67	16.21		43	1	
	Накладные расходы		95%			15.91				81%	217			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.89				52%	139			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.95					674			
	
90.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	12.528	48.13	4.41	36.66	602.92	55.25	459.28	16.1	7.59	5 799	890	3 486	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			55.25				100%	890			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			33.15				60%	534			
	
91.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	12.528	16.40		16.40	205.46		205.46	1	7.87	1 617		1 617	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	108 134.83	20 679.81	7 665.46			724 014	333 169	51 441	
			79 701.19	251.38				337 981	3 717	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	136.32	89.80	15.78			1 635	1 437	56	
			30.74	0.14				142	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 86, 89)	85.44					1 166			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 86, 89)	58.46					748			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	280.22					3 549			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	105 497.11	20 291.31	6 943.37			705 091	326 920	45 952	
			78 262.46	249.81				332 219	3 691	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	27 687.19					131 711			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 52, 74; %=66 - по стр. 53, 54; %=84 - по стр. 55, 66; %=73 - по стр. 56, 69; %=80 - по стр. 57, 63-65, 67, 70, 71; %=77 - по стр. 59; %=67 - по стр. 61; %=88 - по стр. 72; %=61 - по стр. 73; %=94 - по стр. 75-77; %=99 - по стр. 81, 85; %=69 - по стр. 82, 84)	19 058.06					260 276			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 52, 74; %=40 - по стр. 53, 54, 61; %=48 - по стр. 55, 59, 66, 72, 82, 84; %=56 - по стр. 56, 69; %=37 - по стр. 57, 63-65, 67, 70, 71; %=31 - по стр. 73; %=51 - по стр. 75-77; %=61 - по стр. 81, 85)	11 422.13					146 318			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	135 977.30					1 111 685			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 693.02	243.45	41.57			9 872	3 922	330	
			1 407.99	1.43				5 620	24	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 78; %=98 - по стр. 79)	228.14					3 131			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 78; %=56 - по стр. 79)	146.48					1 873			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 067.64					14 876			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	808.38	55.25	664.74			7 416	890	5 103	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 90)	55.25					890			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 90)	33.15					534			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	808.38					7 416			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	139 133.54					1 137 526			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 977.46					24 343			
	ИТОГО	142 111.00					1 161 869			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 842.22					23 237			
	ИТОГО	144 953.22					1 185 106			
	НДС 18%	26 091.58					213 319			
	ВСЕГО С НДС	171 044.80					1 398 425			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	19 371.64					264 573			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 627.07					148 939			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	207 682.56	29 409.50	10 302.46			1 223 888	473 832	69 418	
			167 882.20	451.62				679 214	7 084	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	136.32	89.80	15.78			1 635	1 437	56	
			30.74	0.14				142	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 86, 89)	85.44					1 166			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 86, 89)	58.46					748			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	280.22					3 549			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	204 959.97	29 012.64	9 580.36			1 204 195	467 448	63 929	
			166 366.97	450.05				672 816	7 058	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	64 450.52					268 173			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 12, 36, 47, 55, 66; %=71 - по стр. 2-8, 11; %=77 - по стр. 9, 59; %=73 - по стр. 13, 32, 56, 69; %=90 - по стр. 14, 33, 35, 46, 48; %=79 - по стр. 17; %=92 - по стр. 19, 29-31; %=66 - по стр. 21, 23, 25, 53, 54; %=67 - по стр. 27, 37, 61; %=80 - по стр. 28, 34, 38, 50, 51, 57, 63-65, 67, 70, 71; %=94 - по стр. 39, 40, 42, 44, 75-77; %=93 - по стр. 52, 74; %=88 - по стр. 72; %=61 - по стр. 73; %=99 - по стр. 81, 85; %=69 - по стр. 82, 84)	27 417.29					375 042			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 12, 36, 47, 55, 59, 66, 72, 82, 84; %=52 - по стр. 2-8, 11; %=56 - по стр. 13, 32, 56, 69; %=43 - по стр. 14, 33, 35, 46, 48; %=51 - по стр. 17, 39, 40, 42, 44, 75-77; %=44 - по стр. 19, 29-31; %=50 - по стр. 21, 23, 25; %=40 - по стр. 27, 37, 53, 54, 61; %=37 - по стр. 28, 34, 38, 50, 51, 57, 63-65, 67, 70, 71; %=54 - по стр. 52, 74; %=31 - по стр. 73; %=61 - по стр. 81, 85)	16 778.41					215 303			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	249 155.67					1 794 540			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 777.89	251.81	41.58			10 642	4 057	330	
			1 484.49	1.43				6 256	24	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 16; %=63 - по стр. 78; %=98 - по стр. 79)	236.75					3 250			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16; %=40 - по стр. 78; %=56 - по стр. 79)	151.50					1 938			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 166.14					15 830			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	808.38	55.25	664.74			7 416	890	5 103	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 90)	55.25					890			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 90)	33.15					534			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	808.38					7 416			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	252 410.41					1 821 335			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 401.58					38 977			
	ИТОГО	257 811.99					1 860 312			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 156.24					37 206			
	ИТОГО	262 968.23					1 897 518			
	НДС 18%	47 334.28					341 553			
	ВСЕГО С НДС	310 302.51					2 239 071			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	27 739.48					379 458			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 988.37					217 989			

Составил:	Ведущий инженер СО  МКУ КР МКД                                                                        Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ КР МКД                                                                               Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)