«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	29 958	руб.	Смета на сумму:	29 958	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖКХ Чкаловск»	
		
________________ / Русович С.Б. /	________________ /Брезицкий А.В. /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	МКД № 1-5 по ул. Беланова, г.Калининград 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения 	
Сметная стоимость:	29.958	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.055	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	8.181	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.14	673.19	525.85	14.21	94.25	73.62	1.99	14.4	4.5	1 134	1 060	9	
				133.13	2.20		18.64	0.31	3.47	14.4		65	4	
	Накладные расходы		74%			54.71				62.9%	669			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			36.97				40%	426			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					185.92					2 229			
	
2.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.06	687.25	153.07	534.18	41.24	9.18	32.05	14.41	4.42	274	132	142	
					48.89			2.93	1	14.39			42	
	Накладные расходы		99%			11.99				84.15%	146			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			7.21				47.6%	83			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.43					503			
	
3.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.0076	1 944.70	473.27	25.13	14.78	3.60	0.19	14.41	7.97	109	52	2	
				1 446.30			10.99		5.05	1		56		
	Накладные расходы		99%			3.56				84.15%	44			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			2.14				47.6%	25			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.49					178			
	
4.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.14	3 432.88	2 357.66	944.60	480.60	330.07	132.24	14.41	5.93	5 619	4 756	784	
				130.62	133.64		18.29	18.71	4.31	14.39		79	269	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115.2%			401.79				97.92%	4 920			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			246.06				56.44%	2 836			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 128.46					13 376			
	
5.	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	13.12	33.67			441.75					1 000			
				33.67			441.75		76.25			1 000		
	Объем: 0.14*93.7													
	
6.	ТССЦ 507-2620 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 40 мм, 10 шт.	0.4	284.00			113.60					185			
				284.00			113.60		463.42			185		
	
7.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	1.96	27.31			53.53					437			
				27.31			53.53		222.97			437		
	Объем: 14*0.14													
	
8.	ТССЦ 302-1835 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм, шт.	2	139.65			279.30					886			
				139.65			279.30		442.83			886		
	
9.	ТССЦ 507-0876 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 40 мм, 10 шт.	0.4	679.00			271.60					491			
				679.00			271.60		1 228.2			491		
	
10.	ТЕР 16-07-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	2	96.16	64.75	8.09	192.33	129.50	16.17	14.41	5.22	2 204	1 866	84	
				23.33			46.66		5.43	1		253		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115.2%			149.18				97.92%	1 827			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			91.36				56.44%	1 053			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					432.88					5 084			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 982.98	545.97	182.64			12 339	7 866	1 021	
			1 254.36	21.95				3 452	315	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	826.95					1 676			
			826.95					1 676		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	826.95					1 676			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	826.95					1 676			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	56.02	12.78	32.24			383	184	144	
			10.99	2.93				56	42	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 2, 3)	15.55					190			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 2, 3)	9.35					108			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	80.92					681			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 100.01	533.19	150.40			10 280	7 682	877	
			416.42	19.02				1 720	273	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1; %=97.92 - по стр. 4, 10)	605.69					7 417			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56.44 - по стр. 4, 10)	374.39					4 315			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 080.09					22 012			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	2 987.96					24 369			
	Строительный контроль 2,14%	63.94					521			
	Всего со строительным контролем	3 051.90					24 890			
	Непредвиденные работы 2%	61.04					498			
	Всего с непредвиденными работами	3 112.94					25 388			
	НДС	560.33					4 570			
	Всего с НДС	3 673.27					29 958			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	621.24					7 607			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	383.74					4 423			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)