«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 388 499	руб.	Смета на сумму:	1 388 499	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»	
		
________________ /__С.Б. Русович__ /	      ________________ /__А.Н. Поправка_ /	
		
«_____»______________2013 года	              «23»  июля  2013 года	
	
Объект: капитальный ремонт мягкой кровли по ул. Пионерская, д. 11-13, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт мягкой кровли	
Сметная стоимость:	1 388.499	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.812	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	211.188	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Техн. часть п.1.12.1 (высота здания 33 м) К=(33-15)*0.5%=1.09	
	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	8.03	164.91	119.07	45.84	1 324.23	956.13	368.10	12.51	4.4	13 581	11 961	1 620	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			946.57				84%	10 047			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			573.68				48%	5 741			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 844.48					29 370			
	
2.	ТЕР 12-01-017-01 
Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	8.03	373.01	199.47	173.54	2 995.25	1 601.76	1 393.49	12.52	5.2	27 300	20 054	7 246	
					19.54			156.87	5.21	12.5			1 961	
	Начисления: Н3= 1*0.8, Н4= 1*0.8, Н5= 1*0.8, Н48= 1*0	
	Накладные расходы		108%			1 899.32				92%	20 254			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			967.25				44%	9 687			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 861.82					57 240			
	
3.	ТЕР 12-01-017-02 
Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	8.03	243.60	183.20	60.40	1 956.11	1 471.10	485.01	12.52	5.27	20 974	18 418	2 556	
					7.60			61.03	5.29	12.37			755	
	Начисления: Н3= 1*0.8*25, Н4= 1*0.8*25, Н5= 1*0.8*25, Н48= 1*0*25	
	Накладные расходы		108%			1 654.70				92%	17 639			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			842.67				44%	8 436			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 453.48					47 049			
	
4.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	8.03	1 497.66	312.55	271.15	12 026.19	2 509.76	2 177.33	12.52	5.2	80 981	31 422	11 322	
				913.96	30.53		7 339.10	245.12	5.21	12.5		38 237	3 064	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.09	
	Накладные расходы		108%			2 975.27				92%	31 727			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 515.18				44%	15 174			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 516.64					127 882			
	
5.	ТЕР 12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	8.03	1 832.43	287.05	94.38	14 714.38	2 305.02	757.83	12.52	5.27	94 489	28 859	3 994	
				1 451.00	11.88		11 651.53	95.36	5.29	12.37		61 637	1 180	
	Начисления: Н3= 1.25*25, Н4= 1.25*25, Н5= 1.15*25*1.09, Н48= 25	
	Накладные расходы		108%			2 592.41				92%	27 636			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 320.21				44%	13 217			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 627.00					135 342			
	
6.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	8.03	183.22	32.57	5.06	1 471.24	261.50	40.65	12.51	7.18	10 660	3 271	292	
				145.59			1 169.09		6.07	1		7 096		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.09	
	Накладные расходы		108%			282.42				92%	3 009			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			143.83				44%	1 439			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 897.49					15 109			
	
7.	ТЕР 12-01-002-09 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (основная кровля, лифтовые), 100 м2 кровли	8.03	493.79	179.64	58.46	3 965.15	1 442.50	469.45	12.51	5.3	29 978	18 046	2 488	
				255.69	3.78		2 053.19	30.31	4.6	12.5		9 445	379	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15*1.09	
	Накладные расходы		108%			1 590.63				92%	16 951			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			810.05				44%	8 107			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 365.83					55 036			
	
8.	Цена поставщика. 
Унифлекс ЭПП (нижний слой), м2	931.48	24.84			23 141.46			1	1	103 674			
				24.84			23 141.46		4.48	1		103 674		
	Объем: 803*1.16													
	Поправки: М: =106*1.05/4.48	
	
9.	Цена поставщика. 
Унифлекс ЭКП (верхний слой), м2	915.42	28.83			26 389.84			1	1	118 226			
				28.83			26 389.84		4.48	1		118 226		
	Объем: 803*1.14													
	Поправки: М: =123*1.05/4.48	
	
10.	ТЕР 12-01-004-04 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (будки выходов, вентканалы), 100 м примыканий	2.8171	1 133.29	433.42	132.18	3 192.58	1 221.00	372.35	12.52	6.15	25 493	15 287	2 290	
				567.69	13.40		1 599.24	37.75	4.95	12.5		7 916	472	
	Объем: 47.62+1.3*6+16.23+1.65+4.41+1.25*3+3.96+8.65*2+(7.75-0.5)*2+(8.65-1.95)*2+6*2+6.8*2+1.95*2+2.9+4.95*2+11.65+2.94+7.75*2+8.65*4+2.4*8+0.5*6+1.8*4+2.95*4+0.9*2+0.3*10-0.95*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.09	
	Накладные расходы		108%			1 359.45				92%	14 498			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			692.31				44%	6 934			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 244.34					46 925			
	
11.	Цена поставщика. 
Унифлекс ЭКП (верхний слой), м2	709.9092	28.83			20 465.35			1	1	91 685			
				28.83			20 465.35		4.48	1		91 685		
	Объем: 281.71*2.52													
	Поправки: М: =123*1.05/4.48	
	
12.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапеты лифтовых), 1 м3 кладки	1.2	1 615.27	301.17	30.24	1 938.32	361.40	36.29	12.51	6.11	10 536	4 521	222	
				1 283.86	5.99		1 540.63	7.19	3.76	12.52		5 793	90	
	Накладные расходы		86%			316.99				73%	3 366			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			258.01				56%	2 582			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 513.32					16 484			
	
13.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (крышки парапетов 30%, крышки  вентканалов), 100 м2 стяжки	0.1492	1 497.66	312.55	271.15	223.45	46.63	40.46	12.52	5.2	1 505	584	210	
				913.96	30.53		136.36	4.55	5.21	12.5		710	57	
	Объем: (7.75*2+8.65*4)*0.25*0.3+3*0.45*2+2.45*0.65*4+1.85*0.45*2+0.95*0.45													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15*1.09	
	Накладные расходы		108%			55.27				92%	590			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			28.15				44%	282			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.87					2 377			
	
14.	ТЕР 12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	0.1492	366.49	57.41	18.88	54.68	8.57	2.82	12.52	5.27	351	107	15	
				290.20	2.38		43.30	0.35	5.29	12.37		229	4	
	Начисления: Н3= 1*1.25*5, Н4= 1*1.25*5, Н5= 1*1.15*1.09*5, Н48= 1*5	
	Накладные расходы		108%			9.63				92%	102			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4.91				44%	49			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.22					502			
	
15.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (парапеты), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2004	2 074.12	832.23	83.91	415.65	166.78	16.82	12.51	7.96	3 202	2 086	134	
				1 157.98	39.06		232.06	7.83	4.23	12.5		982	98	
	Объем: (8.65*4+7.75*2)*0.4													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			165.88				80%	1 747			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			82.07				37%	808			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					663.60					5 757			
	
16.	ТЕРр 58-20-2 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, 100 м	1.9241	5 101.25	623.63	10.64	9 815.32	1 199.93	20.47	12.51	6.88	37 585	15 011	141	
				4 466.98	1.81		8 594.92	3.48	2.61	12.52		22 433	44	
	Объем: 47.62+1.3*6+16.23+1.65+4.41+1.25*3+3.96+8.65*2+(7.75-0.5)*2+(8.65-1.95)*2+6*2+6.8*2+1.95*2+2.9+4.95*2+11.65+2.94+0.5*2+1.95*2													
	Начисления: Н5= 1*1.09	
	Накладные расходы		83%			998.83				71%	10 689			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			782.22				52%	7 829			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 596.37					56 103			
	
17.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.058	2 990.03	408.49	6.66	3 163.45	432.18	7.05	12.51	6.9	12 647	5 407	49	
				2 574.88	1.03		2 724.22	1.09	2.64	12.57		7 192	14	
	Объем: 8.65*2+7.75*2+8.65*2-1.95*2+2.4*8+0.5*6+1.8*4+2.95*4+0.9*2+0.3*10+7.75*2-0.95*2													
	Начисления: Н5= 1.09	
	Накладные расходы		83%			359.61				71%	3 849			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			281.63				52%	2 819			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 804.69					19 315			
	
18.	ТЕР 20-02-012-01 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	8	42.53	30.39	4.18	340.24	243.16	33.40	12.51	5.25	3 408	3 042	175	
				7.96			63.68		3	1		191		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			279.63				98%	2 981			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			172.64				56%	1 704			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					792.52					8 093			
	
19.	Цена поставщика. 
Дефлектор  Д 100 мм, шт.	8	74.29			594.29			1	1	2 662			
				74.29			594.29		4.48	1		2 662		
	Поправки: М: =320*1.04/4.48	
	
20.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	12	88.07	12.17		1 056.84	146.04		12.51	1	4 286	1 827		
				75.90			910.80		2.7	1		2 459		
	Накладные расходы		103%			150.42				88%	1 608			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			87.62				48%	877			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 294.89					6 771			
	
21.	ТЕРр 65-6-23 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.03	29 964.93	4 732.18	73.66	898.95	141.97	2.21	12.51	7	4 735	1 776	15	
				25 159.09	7.11		754.77	0.21	3.9	12.53		2 944	3	
	Накладные расходы		103%			146.45				88%	1 566			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.31				48%	854			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 130.70					7 154			
	
22.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.06	775.58	765.14	10.44	46.53	45.91	0.63	12.52	6.47	579	575	4	
					4.13			0.25	1	12.55			3	
	Объем: 3*2													
	Накладные расходы		74%			34.16				63%	364			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			23.08				40%	231			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.77					1 174			
	
23.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.06	12 237.99	745.23	9.03	734.28	44.71	0.54	12.51	6.78	1 741	559	4	
				11 483.73	0.95		689.02	0.06	1.71	12.42		1 178	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			51.49				98%	549			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			31.79				56%	314			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					817.55					2 603			
	
24.	ТССЦ 302-3340 
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм, м	5.988	113.13			677.42					927			
				113.13			677.42		154.75			927		
	Объем: 6*0.998													
	
25.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.2	1 138.38	175.77	3.04	227.68	35.15	0.61	12.51	7.17	937	440	4	
				959.57			191.91		2.57	1		493		
	Начисления: Н5= 1*1.09	
	Накладные расходы		83%			29.17				71%	312			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.85				52%	229			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					279.70					1 478			
	
26.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2	0.03325	1 143.95	891.55	252.40	38.04	29.64	8.39	12.52	6.47	425	371	54	
					100.00			3.33	1	12.53			42	
	Объем: 1.75*0.95*2													
	Накладные расходы		99%			32.64				84%	347			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.78				48%	198			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90.46					970			
	
27.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	3.325	91.08	29.04	27.29	302.82	96.55	90.73	12.51	6.57	2 283	1 208	596	
				34.75			115.54		4.15	1		480		
	Объем: 1.75*0.95*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			78.21				69%	834			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			69.52				58%	701			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					450.54					3 817			
	
28.	ТССЦ 203-8115 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм, шт.	2	2 843.43			5 686.86					19 681			
				2 843.43			5 686.86		9 840.46			19 681		
	
29.	ТССЦ 101-0887 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных, компл.	2	123.58			247.16					1 193			
				123.58			247.16		596.73			1 193		
	
30.	ТЕР 12-01-012-01 
Разборка ограждения кровли, 100 м ограждения	1.8751	98.29	50.16	48.13	184.30	94.06	90.24	12.51	6.29	1 744	1 177	568	
					3.50			6.57	3.47	12.5			82	
	Объем: 47.62+1.3*6+16.23+1.65+4.41+1.25*3+3.96+8.65*2+(7.75-0.5)*2+(8.65-1.95)*2+6*2+6.8*2+1.95*2+2.9+4.95*2+11.65+2.94													
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0	
	Накладные расходы		108%			108.68				92%	1 158			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			55.35				44%	554			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					348.33					3 456			
	
31.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.8751	4 978.48	78.59	75.20	9 335.16	147.37	141.01	12.51	6.29	34 123	1 844	887	
				4 824.69	5.48		9 046.78	10.27	3.47	12.5		31 392	128	
	Объем: 47.62+1.3*6+16.23+1.65+4.41+1.25*3+3.96+8.65*2+(7.75-0.5)*2+(8.65-1.95)*2+6*2+6.8*2+1.95*2+2.9+4.95*2+11.65+2.94													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15*1.09	
	Накладные расходы		108%			170.25				92%	1 814			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			86.70				44%	868			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 592.11					36 805			
	
	Балконные плиты верхнего этажа, крышки вентканалов	
	
32.	ТЕР 12-01-002-10 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	1.059425	265.50	105.58	31.65	281.28	111.86	33.53	12.51	5.35	2 204	1 399	179	
				128.27	2.08		135.89	2.20	4.6	12.51		625	28	
	Объем: 94.78+3*0.45*2+2.45*0.65*4+1.85*0.45*2+0.95*0.45													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.09	
	Накладные расходы		108%			123.18				92%	1 313			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			62.73				44%	628			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					467.20					4 145			
	
33.	Цена поставщика. 
Унифлекс ЭКП (верхний слой), м2	122.8933	28.83			3 542.78			1	1	15 872			
				28.83			3 542.78		4.48	1		15 872		
	Объем: 105.9425*1.16													
	Поправки: М: =123*1.05/4.48	
	
34.	ТЕР 12-01-004-04 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (будки выходов, вентканалы), 100 м примыканий	0.873	1 133.29	433.42	132.18	989.36	378.38	115.39	12.52	6.15	7 900	4 737	710	
				567.69	13.40		495.59	11.70	4.95	12.5		2 453	146	
	Объем: 3.25*2+5.4*2+1.95*4+6*2+1*2+7.8+4.2+8+1.3*6+6.8*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.09	
	Накладные расходы		108%			421.29				92%	4 492			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			214.54				44%	2 149			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 625.19					14 541			
	
35.	Цена поставщика. 
Унифлекс ЭКП (верхний слой), м2	219.996	28.83			6 342.07			1	1	28 412			
				28.83			6 342.07		4.48	1		28 412		
	Объем: 87.3*2.52													
	Поправки: М: =123*1.05/4.48	
	
36.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (балконные плиты), 100 м	1.688	2 990.03	408.49	6.66	5 047.17	689.53	11.24	12.51	6.9	20 178	8 626	78	
				2 574.88	1.03		4 346.40	1.74	2.64	12.57		11 474	22	
	Объем: 3.25*4+1*4+5.4*4+1.7*4+1.95*4+6*4+6.8*6+1.3*6+1*3+7.8*2+4.2*2+8*2													
	Начисления: Н5= 1.09	
	Накладные расходы		83%			573.75				71%	6 140			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			449.33				52%	4 497			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 070.25					30 815			
	
37.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	57.643	7.34		7.34	422.85		422.85		5.54	2 343		2 343	
										1				
	Объем: 803*7/1000+803*1.6*0.04+0.63													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
38.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	57.643	26.50		26.50	1 527.54		1 527.54		5.54	8 463		8 463	
										1				
	Объем: 803*7/1000+803*1.6*0.04+0.63													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	165 776.27	16 188.59	8 666.43			846 963	202 615	46 659	
			140 921.25	687.26				597 691	8 573	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	161 124.90	15 470.25	8 538.92			826 342	193 628	45 865	
			137 115.73	686.74				586 850	8 566	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	85 815.52					378 743			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 26; %=92 - по стр. 2-7, 10, 13, 14, 30-32, 34; %=73 - по стр. 12; %=80 - по стр. 15; %=71 - по стр. 16, 17, 25, 36)	16 665.97					177 682			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 26; %=44 - по стр. 2-7, 10, 13, 14, 30-32, 34; %=56 - по стр. 12; %=37 - по стр. 15; %=52 - по стр. 16, 17, 25, 36)	9 213.43					92 226			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	187 004.30					1 096 250			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	302.82	96.55	90.73			2 283	1 208	596	
			115.54					480		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 27)	78.21					834			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 27)	69.52					701			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	450.55					3 818			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 348.55	621.79	36.78			18 338	7 779	198	
			3 689.98	0.52				10 361	7	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 18, 23; %=88 - по стр. 20, 21; %=63 - по стр. 22)	662.14					7 067			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 18, 23; %=48 - по стр. 20, 21; %=40 - по стр. 22)	400.44					3 979			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 411.13					29 384			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	192 865.98					1 129 452			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 127.33					24 170			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	196 993.31					1 153 622			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	3 939.87					23 072			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	200 933.18					1 176 694			
	НДС 18%	36 167.97					211 805			
	Всего с НДС	237 101.15					1 388 499			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 406.32					185 583			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 683.39					96 906			

Составил:	Начальник договорного отдела                                                                     И.Г. Резник	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. директора по экономике                                                                      Л.Д. Воеводина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)