«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:
Директор
МКУ «КР МКД»	889 473	руб.	Смета на сумму:
Директор
ООО «УК Управдом»	889 473	руб.	

________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.А. Тишковец /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт  крыши (этернит) дома № 130а по ул. Киевская	
Сметная стоимость:	889.473	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.215	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	139.062	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.04	165.55	131.65	33.90	503.27	400.22	103.06	12.51	4.4	5 460	5 007	453	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			396.22				84%	4 206			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			240.13				48%	2 403			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 139.62					12 069			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.04	172.51	127.80	44.71	524.43	388.51	135.92	12.51	7.12	5 828	4 860	968	
					6.95			21.13	1	12.49			264	
	Накладные расходы		83%			340.00				71%	3 638			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			266.27				52%	2 664			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 130.70					12 131			
	
3.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.4	3 803.88	268.33	45.75	1 521.55	107.33	18.30	12.51	6.95	5 448	1 343	127	
				3 489.80	5.68		1 395.92	2.27	2.85	12.54		3 978	28	
	Накладные расходы		83%			90.97				71%	973			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			71.24				52%	713			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 683.76					7 134			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.15	9 291.30	1 358.31	34.61	10 685.00	1 562.06	39.80	12.51	6.98	46 705	19 541	278	
				7 898.38			9 083.14		2.96	1		26 886		
	Накладные расходы		83%			1 296.51				71%	13 874			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 015.34				52%	10 161			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 996.85					70 740			
	
5.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.9	4 519.16	360.82	36.65	8 586.40	685.56	69.64	12.51	7.07	41 177	8 576	492	
				4 121.69			7 831.21		4.1	1		32 108		
	Накладные расходы		83%			569.01				71%	6 089			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			445.61				52%	4 460			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 601.03					51 725			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.4	6 775.72	1 449.90	67.19	2 710.29	579.96	26.88	12.51	7.02	16 068	7 255	189	
				5 258.63			2 103.45		4.1	1		8 624		
	Накладные расходы		83%			481.37				71%	5 151			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			376.97				52%	3 773			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 568.63					24 992			
	
7.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.04	4 088.23	504.69	210.18	12 428.23	1 534.25	638.93	12.52	6.84	75 675	19 209	4 370	
				3 373.37	20.39		10 255.04	61.98	5.08	12.5		52 096	775	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 723.93				92%	18 385			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			877.93				44%	8 793			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 030.08					102 853			
	
8.	С Цена поставщик. 
Этернит в комплекте, 	389.12	83.55			32 509.73					131 990			
				83.55			32 509.73		4.06			131 990		
	Объем: 304*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
9.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.7	75.57	75.35	0.22	52.90	52.75	0.15	12.51	4.09	660	660	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.78				71%	469			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.29				52%	343			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.97					1 472			
	
10.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.7	8 813.16	326.90	31.86	6 169.21	228.83	22.30	12.51	6.89	21 717	2 863	154	
				8 454.40	3.03		5 918.08	2.12	3.16	12.48		18 701	26	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			249.43				92%	2 658			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			127.02				44%	1 271			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 545.66					25 646			
	
11.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.45	7 415.77	333.04	13.17	3 337.10	149.87	5.93	12.51	7.18	10 221	1 875	43	
				7 069.56			3 181.30		2.61	1		8 303		
	Накладные расходы		83%			124.39				71%	1 331			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			97.42				52%	975			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 558.91					12 527			
	
12.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	12.51	7.18	1 542	579	5	
				5 145.09			411.61		2.33	1		959		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	411			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	301			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 254			
	
13.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	12.51	7.18	654	240	2	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					949			
	
14.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	12.51	7.18	644	240	2	
				8 231.09			329.24		1.22	1		402		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					939			
	
15.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.45	1 357.93	327.73	1.01	611.07	147.48	0.45	12.51	7.2	3 807	1 845	3	
				1 029.19			463.14		4.23	1		1 959		
	Накладные расходы		83%			122.41				71%	1 310			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			95.86				52%	959			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					829.34					6 076			
	
16.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.62	4 972.00	72.11	75.20	3 082.64	44.71	46.62	12.51	6.29	11 232	559	293	
				4 824.69	5.48		2 991.31	3.39	3.47	12.5		10 380	42	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			51.95				92%	553			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			26.46				44%	264			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 161.04					12 049			
	
17.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.21	221.62	101.80	102.69	1 819.46	835.76	843.06	12.51	3.39	13 564	10 455	2 858	
				17.13	1.45		140.64	11.90	1.78	12.56		250	150	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			762.89				77%	8 166			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			508.60				48%	5 090			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 090.95					26 820			
	
18.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	169.947	36.04			6 124.89					25 579			
				36.04			6 124.89		150.51			25 579		
	Объем: 8.21*20.7													
	
19.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.51	4.05	980	979	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	695			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	509			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 184			
	
20.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
21.	ТССЦ 203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	6.75	1 770.36			11 949.93					20 893			
				1 770.36			11 949.93		3 095.21			20 893		
	Объем: 1.5*1.5*3													
	
22.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08	373.54	335.71	26.60	29.88	26.86	2.13	12.52	7.17	355	336	15	
				11.23			0.90		4.14	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			28.47				90%	302			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.50				43%	144			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.86					802			
	
23.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0352	23 811.97			838.18					1 685			
				23 811.97			838.18		47 861.13			1 685		
	Объем: 0.08*0.44													
	
24.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки потолков (карнизов) из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.4	257.63	231.54	26.09	103.05	92.62	10.44	12.51	6.47	1 226	1 159	68	
					10.34			4.14	1	12.53			52	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			82.25				72%	872			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			77.41				64%	775			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.70					2 873			
	
25.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка потолков досками обшивки (карнизов), 100 м2 потолка	0.4	10 259.57	603.91	84.83	4 103.83	241.56	33.93	12.52	6.76	16 270	3 024	229	
				9 570.83	3.78		3 828.33	1.51	3.4	12.5		13 016	19	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			257.65				90%	2 739			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			131.26				43%	1 308			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 492.74					20 317			
	
26.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву (карнизов), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	1 316.51	347.48	6.74	526.60	138.99	2.70	12.51	7.14	2 651	1 739	19	
				962.29	0.16		384.92	0.07	2.32	12.46		893	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1	
	Накладные расходы		95%			132.11				80%	1 392			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			65.36				37%	644			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					724.07					4 687			
	
27.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.1	8 572.20	5 513.35	252.31	857.22	551.34	25.23	12.51	6.18	8 417	6 897	156	
				2 806.54	60.12		280.65	6.01	4.86	12.52		1 364	75	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			434.73				66%	4 602			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			351.13				50%	3 486			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 643.08					16 505			
	
28.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.42	2 934.00			1 232.28					4 721			
				2 934.00			1 232.28		11 241.04			4 721		
	Объем: 0.10*4200													
	
29.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (7 каналов), 100 м труб	0.1	27 860.64	18 264.90	568.08	2 786.06	1 826.49	56.81	12.51	6.18	27 588	22 849	351	
				9 027.66	135.24		902.77	13.52	4.86	12.52		4 387	169	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
	Накладные расходы		78%			1 435.21				66%	15 192			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 159.21				50%	11 509			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 380.47					54 289			
	
30.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.32	2 934.00			3 872.88					14 838			
				2 934.00			3 872.88		11 241.04			14 838		
	Объем: 0.10*2200*6													
	
31.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.57	2 412.79	1 295.60	2.05	1 375.29	738.49	1.17	12.51	4.04	11 932	9 239	5	
				1 115.14			635.63		4.23	1		2 689		
	Накладные расходы		79%			583.41				67%	6 190			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			369.25				40%	3 696			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 327.94					21 818			
	
32.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.57	2 291.60	114.18	14.24	1 306.21	65.08	8.12	12.51	7.11	4 263	814	58	
				2 163.18			1 233.01		2.75	1		3 391		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			61.83				80%	651			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			30.59				37%	301			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 398.62					5 215			
	
33.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (оголовок дымов.труб.) из листовой оцинкованной стали, под цвет кровли, 100 м2 покрытия	0.18	1 339.24	1 173.45	33.16	241.06	211.22	5.97	12.51	7.14	2 747	2 642	43	
				132.63	3.78		23.87	0.68	2.61	12.5		62	8	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1875:[ М-(10568.73=13515.00*0.782) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			228.85				92%	2 438			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			116.55				44%	1 166			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					586.46					6 351			
	
34.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.14076	23 811.97			3 351.77					6 737			
				23 811.97			3 351.77		47 861.13			6 737		
	Объем: 0.18*0.782													
	
35.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	12.84	7.34		7.34	94.19		94.19		5.54	522		522	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
36.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	12.84	26.50		26.50	340.26		340.26		5.54	1 885		1 885	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	125 928.77	10 979.86	2 622.95			551 392	137 375	14 173	
			112 325.98	134.95				399 845	1 687	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	125 928.77	10 979.86	2 622.95			551 392	137 375	14 173	
			112 325.98	134.95				399 845	1 687	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	59 879.66					206 443			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 9, 11-15, 19; %=92 - по стр. 7, 10, 16, 33; %=77 - по стр. 17; %=90 - по стр. 20, 22, 25; %=72 - по стр. 24; %=80 - по стр. 26, 32; %=66 - по стр. 27, 29; %=67 - по стр. 31)	9 858.61					105 029			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17; %=52 - по стр. 2-6, 9, 11-15, 19; %=44 - по стр. 7, 10, 16, 33; %=43 - по стр. 20, 22, 25; %=64 - по стр. 24; %=37 - по стр. 26, 32; %=50 - по стр. 27, 29; %=40 - по стр. 31)	6 719.42					67 107			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	142 506.80					723 528			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	142 506.80					723 528			
	Строительный контроль 2,14%	3 049.65					15 483			
	Итого со строительным контролем	145 556.45					739 011			
	Непредвиденные расходы 2%	2 911.13					14 780			
	Итого с непредвиденными	148 467.58					753 791			
	НДС	26 724.16					135 682			
	Всего с НДС	175 191.74					889 473			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 858.61					105 029			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 719.42					67 107			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)