«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Нансена,22	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт крыши	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2.65	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.65	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.34	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.624	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками 150х50 мм с двух сторон	100 м	0.16	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
7.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.042	
8.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.1764	
9.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 12 каналов)	100 м труб	0.015	
10.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.363	
11.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м труб	0.007	
12.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0462	
13.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м труб	0.02	
14.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.22	
15.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.32	
16.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.205	
17.	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	
18.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.855	
19.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	38.3985	
20.	Устройство кровель из волнистых листов "Этернит" по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	2.65	
21.	Этернит	м2	339.2	
22.	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	0.364	
23.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.01	
24.	Устройство слуховых окон с жалюзи	1 слуховое окно	1	
25.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.39	
26.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.019	
27.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0084	
28.	Прокладка  трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.063	
29.	Устройство частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	3	
30.	Смена ветровых досок	100 м досок	0.3	
31.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву ветровой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.045	
32.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник, ветровая планка)	100 м2 покрытия	0.155	
33.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.364	
34.	Устройство прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.28	
35.	Устройство колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
36.	Устройство воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
37.	Устройство ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.24	
38.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	11.5925	
39.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	11.5925	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)