«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 662 645	руб.	Смета на сумму:	1 662 645	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ТСЖ «Остров»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / М.Ю. Лымарев /	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

	
Объект: 	ул. Октябрьская, 5-11 г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 29 г. Калининград	
Сметная стоимость:	1 662.645	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.501	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	87.054	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.3015	6 900.71	2 146.35	4 754.36	2 080.56	647.12	1 433.44	16.9	5.2	18 390	10 936	7 454	
					473.09			142.64	1	16.9			2 411	
	Объем: 335*0.09													
	Накладные расходы		104%			821.35				88%	11 745			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			473.86				48%	6 407			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 375.77					36 542			
	
2.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.63	1 689.81	625.26	1 064.55	1 064.58	393.91	670.67	16.91	4.9	9 947	6 661	3 286	
					105.56			66.50	1	16.9			1 124	
	Накладные расходы		104%			478.83				88%	6 851			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			276.25				48%	3 737			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 819.65					20 535			
	
3.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	72.57	3.71		3.13	268.95		227.14	1	8.6	2 545		1 953	
					0.36			26.13	1	14.17			370	
	Объем: 30.15*2.2 +(63*0.3*0.15)*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			26.13				100%	370			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			15.68				60%	222			
	
4.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	72.57	10.52		10.52	763.44		763.44		9.04	6 901		6 901	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	4 177.53	1 041.03	3 094.69			37 783	17 597	19 594	
				235.27					3 905	
	
	Раздел 2.  Устройство покрытия проезжей части дворовой территории	
	
5.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.30175	4 846.79	124.86	4 711.39	1 462.52	37.68	1 421.66	16.9	8.75	13 091	637	12 440	
				10.54	657.79		3.18	198.49	4.67	16.9		15	3 354	
	Накладные расходы		95%			224.36				81%	3 233			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			101.55				34%	1 357			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 788.43					17 681			
	
6.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	482.8	10.52		10.52	5 079.06		5 079.06		9.04	45 915		45 915	

7.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.30175	344.93	24.76	314.90	104.08	7.47	95.02	16.89	8.98	987	126	853	
				5.27	49.16		1.59	14.83	4.67	16.9		7	251	
	Накладные расходы		95%			21.19				81%	305			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			9.59				34%	128			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.85					1 421			
	
8.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.28	2 520.14	133.78	2 368.36	3 225.78	171.24	3 031.50	16.89	5.96	21 062	2 892	18 068	
				18.00	198.48		23.04	254.05	4.43	16.9		102	4 294	
	Объем: 640*0.2													
	Накладные расходы		142%			603.91				121%	8 695			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			344.48				65%	4 671			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 174.18					34 428			
	
9.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	140.8	104.66			14 736.13					70 128			
				104.66			14 736.13		498.07			70 128		
	Объем: 128*1.1													
	
10.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.64	61 088.01	320.44	4 324.25	39 096.33	205.08	2 767.52	16.9	7.35	279 202	3 466	20 341	
				56 443.32	612.47		36 123.72	391.98	7.07	16.9		255 395	6 624	
	Накладные расходы		142%			847.83				121%	12 209			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			483.62				65%	6 559			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40 427.77					297 969			
	
11.	ТЕР 27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания	0.64	17 982.70		1 207.05	11 508.93		772.51	1	7.34	82 006		5 670	
				16 775.65	168.30		10 736.42	107.71	7.11	16.9		76 336	1 820	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		142%			152.95				121%	2 202			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			87.25				65%	1 183			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 749.12					85 391			
	
12.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.512	2 106.64		41.70	1 078.60		21.35	1	8.72	9 183		186	
				2 064.94	7.98		1 057.25	4.09	8.51	16.89		8 997	69	
	Объем: 640*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			5.81				121%	83			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			3.31				65%	45			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 087.72					9 311			
	
13.	ТЕР 27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.64	56 027.99	391.04	2 309.26	35 857.91	250.27	1 477.93	16.9	6.77	188 297	4 229	10 006	
				53 327.69	293.95		34 129.72	188.13	5.1	16.9		174 062	3 179	
	Накладные расходы		142%			622.53				121%	8 964			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			355.10				65%	4 815			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 835.54					202 076			
	
14.	ТЕР 27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, 1000 м2 покрытия	0.64	13 086.58	1.84	6.32	8 375.41	1.18	4.04	16.88	2.21	42 884	20	9	
				13 078.42			8 370.19		5.12	1		42 855		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			1.68				121%	24			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.96				65%	13			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 378.04					42 921			
	
15.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.192	2 106.64		41.70	404.47		8.01	1	8.72	3 444		70	
				2 064.94	7.98		396.47	1.53	8.51	16.89		3 374	26	
	Объем: 640*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			2.17				121%	31			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.24				65%	17			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					407.88					3 492			
	
16.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.64	55 822.91	391.04	2 302.93	35 726.66	250.27	1 473.88	16.9	6.77	234 544	4 229	9 978	
				53 128.94	293.64		34 002.52	187.93	6.48	16.9		220 336	3 176	
	Накладные расходы		142%			622.24				121%	8 960			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			354.94				65%	4 813			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 703.85					248 317			

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	156 655.88	923.19	16 152.48			990 743	15 599	123 536	
			139 580.23	1 348.74				851 607	22 793	
	
	Раздел 3.  Устройство пешеходной зоны	
	
19.	ТЕР 27-03-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см, 100 м2	0.82	1 111.26	31.58	1 068.16	911.23	25.90	875.89	16.9	5.53	5 323	438	4 844	
				11.52	52.89		9.45	43.37	4.43	16.9		42	733	
	Накладные расходы		142%			98.36				121%	1 417			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			56.11				65%	761			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 065.70					7 501			
	
20.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	180.4	3.71		3.13	668.55		564.65	1	8.6	6 328		4 856	
					0.36			64.94	1	14.17			920	
	Объем: 82*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			64.94				100%	920			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			38.96				60%	552			
	
21.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	180.4	10.52		10.52	1 897.81		1 897.81	1	9.04	17 156		17 156	
									1	1				
	
22.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.025	2 106.64		41.70	52.67		1.04	1	8.72	448		9	
				2 064.94	7.98		51.62	0.20	8.51	16.89		439	3	
	Объем: 82*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			0.28				121%	4			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.16				65%	2			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.12					454			
	
23.	ТЕР 27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.082	56 027.99	391.04	2 309.26	4 594.30	32.07	189.36	16.9	6.77	24 126	542	1 282	
				53 327.69	293.95		4 372.87	24.10	5.1	16.9		22 302	407	
	Накладные расходы		142%			79.76				121%	1 148			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			45.50				65%	617			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 719.56					25 891			
	
24.	ТЕР 27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, 1000 м2 покрытия	0.082	13 086.58	1.84	6.32	1 073.10	0.15	0.52	16.88	2.21	5 495	3	1	
				13 078.42			1 072.43		5.12	1		5 491		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			0.21				121%	4			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.12				65%	2			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 073.43					5 501			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	9 197.66	58.12	3 529.27			58 876	983	28 148	
			5 506.37	132.61				28 274	2 063	
	
	Раздел 4.  Установка бортовых камней	
	
25.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0094	4 846.79	124.86	4 711.39	45.56	1.17	44.29	16.9	8.75	408	20	388	
				10.54	657.79		0.10	6.18	4.67	16.9			104	
	Объем: 125*0.3*0.25													
	Накладные расходы		95%			6.98				81%	100			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			3.16				34%	42			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.70					551			
	
26.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	15.04	16.40		16.40	246.66		246.66	1	9.05	2 232		2 232	
									1	1				
	Объем: 9.4*1.6													
	
27.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0094	344.93	24.76	314.90	3.24	0.23	2.96	16.89	8.98	31	4	27	
				5.27	49.16		0.05	0.46	4.67	16.9			8	
	Накладные расходы		95%			0.66				81%	10			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.30				34%	4			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.19					45			
	
28.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0563	2 520.14	133.78	2 368.36	141.88	7.53	133.34	16.89	5.96	926	127	795	
				18.00	198.48		1.01	11.17	4.43	16.9		4	189	
	Объем: 125*0.3*0.15													
	Накладные расходы		142%			26.55				121%	382			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			15.15				65%	205			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.58					1 514			
	
29.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	6.19	104.66			647.85					3 083			
				104.66			647.85		498.07			3 083		
	Объем: 5.63*1.1													
	
30.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.25	5 013.40	682.44	81.37	6 266.75	853.05	101.71	16.9	7.56	40 046	14 417	769	
				4 249.59	10.25		5 311.99	12.81	4.68	16.91		24 860	217	
	Накладные расходы		142%			1 229.52				121%	17 707			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			701.35				65%	9 512			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 197.62					67 265			
	
31.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	125	76.13			9 516.25					45 919			
				76.13			9 516.25		367.35			45 919		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	16 868.19	861.98	528.96			92 645	14 568	4 211	
			15 477.25	30.62				73 866	518	

	
	Раздел 5.  Прочие  работы	
	
32.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1	2 168.55	337.20		2 168.55	337.20		16.9	1	14 013	5 699		
				1 831.35			1 831.35		4.54	1		8 314		
	Накладные расходы		115%			387.78				98%	5 585			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			259.64				61%	3 476			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 815.97					23 074			
	
33.	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	1	792.33	53.73	365.54	792.33	53.73	365.54	16.9	6.45	4 460	908	2 358	
				373.06	35.46		373.06	35.46	3.2	16.9		1 194	599	
	Накладные расходы		115%			102.57				98%	1 477			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			68.68				61%	919			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					963.57					6 856			
	
34.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	6	198.53	15.09	5.07	1 191.18	90.54	30.42	16.89	9.43	10 410	1 529	287	
				178.37			1 070.22		8.03	1		8 594		
	Накладные расходы		104%			94.16				88%	1 346			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			54.32				48%	734			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 339.67					12 489			
	
35.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.1	414.35	165.14	182.08	41.44	16.51	18.21	16.9	8.76	474	279	160	
				67.13	8.29		6.71	0.83	5.33	16.91		36	14	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-1213:[ М-(11.15=1548.45*0.0072) ];  ТССЦ 501-0575:[ М-(40.50=4.05*10) ]	
	Накладные расходы		142%			24.62				121%	355			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			14.05				65%	190			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.11					1 019			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	4 193.50	497.98	414.17			29 357	8 415	2 805	
			3 281.34	36.29				18 138	613	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	191 092.76	3 382.30	23 719.57			1 209 404	57 162	178 294	
			163 845.19	1 783.53				971 885	29 892	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	182 168.29	3 382.30	14 940.81			1 128 327	57 162	99 281	
			163 845.19	1 692.46				971 885	28 602	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	24 900.23					119 130			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 34; %=81 - по стр. 5, 7, 25, 27; %=121 - по стр. 8, 10-16, 19, 22-24, 28, 30, 35; %=98 - по стр. 32, 33)	6 456.30					92 837			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 34; %=34 - по стр. 5, 7, 25, 27; %=65 - по стр. 8, 10-16, 19, 22-24, 28, 30, 35; %=61 - по стр. 32, 33)	3 710.67					50 210			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	192 335.26					1 271 374			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 924.47		8 778.76			81 077		79 013	
				91.07					1 290	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 20)	91.07					1 290			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 20)	54.64					774			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 924.47					81 077			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	201 259.73					1 352 451			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 306.96					28 942			
	ИТОГО	205 566.69					1 381 393			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 111.33					27 628			
	ИТОГО	209 678.02					1 409 021			
										
	НДС 18%	37 742.04					253 624			
	ВСЕГО С НДС	247 420.06					1 662 645			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 456.30					92 837			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 710.67					50 210			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)