«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 523 221	руб.	Смета на сумму:	2 523 221	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 200__г.	«______»____________________ 200__г.	

	
Стройка:	Общежитие	
	
Объект:	Другие с 10.2010	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 27	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Багратиона, 1-13	
Сметная стоимость:	2 523.221	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.113	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	449.593	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2010 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е58-17-1 
Разборка покрытий кровель рулонных материалов, 100 м2 покрытий кровель	21.2	145.93	144.15	1.78	3 093.72	3 055.98	37.74	10.88	3.38	33 377	33 249	128	
									1	10.88				
2.	Е58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	10.66	2 546.74	1 221.06	191.35	27 148.25	13 016.50	2 039.79	10.88	3.64	212 648	141 620	7 425	
				1 134.33	15.51		12 091.96	165.34	5.26	10.88		63 604	1 799	
3.	Е12-01-016-1 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли	21.2	508.39	47.60	5.63	10 777.94	1 009.09	119.25	10.88	5.24	59 852	10 979	625	
				455.17			9 649.60		5	10.88		48 248		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
4.	Е12-01-002-9 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя, 100 м2 кровли	21.2	279.35	164.81	55.61	5 922.20	3 493.90	1 178.99	10.88	4.37	45 977	38 014	5 152	
				58.93	3.36		1 249.32	71.29	2.25	10.88		2 811	776	
	Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(6478.62=56.83*114) ];  С101-1962:[ М-(4786.16=41.26*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
5.	С101-1961-15 
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, битум СБС, Стеклоэласт К-4,5 стеклохолст, м2	2416.8	44.07			106 508.38					228 968			
				44.07			106 508.38		94.74			228 968		
	Объем: 2120*1.14													
6.	С101-1962-5 
Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя, Стеклоэласт П - 4,0 полиэстер, пленка, м2	2459.2	57.61			141 674.51					283 300			
				57.61			141 674.51		115.2			283 300		
	Объем: 2120*1.16													
7.	Е12-01-004-5 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий	6.35	5 677.45	585.41	126.43	36 051.82	3 717.34	802.80	10.88	5.01	128 026	40 445	4 022	
				4 965.62	11.19		31 531.69	71.04	2.65	10.88		83 559	773	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
8.	Е20-02-012-1 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, дефлектор	54	42.76	30.39	4.41	2 308.88	1 641.30	238.28	10.88	4.18	20 047	17 857	996	
				7.95			429.30		2.78	10.88		1 193		
	Вычт.ресурсы:  С300-9115:[  ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
9.	СЦена поставщика. 
Дефлекторы, шт.	54	267.80			14 461.20			1	1	14 461			
				267.80			14 461.20		1	1		14 461		
	Поправки: М: *1.03	
10.	Е58-20-3 
Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м, 100 м	4.56	6 349.67	635.76	12.31	28 954.50	2 899.07	56.13	10.88	5.68	95 299	31 542	319	
				5 701.60	2.02		25 999.30	9.21	2.44	10.88		63 438	100	
11.	Е58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	4.9	867.23	161.08	3.37	4 249.43	789.29	16.51	10.88	5.24	16 835	8 587	87	
				702.78			3 443.62		2.37	10.88		8 161		
	Объем: 14+35													
12.	Е58-21-2 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах добавлять на каждый следующий канал (до 9 каналов), 10 шт.	4.9	1 991.04	360.24	8.96	9 756.10	1 765.18	43.90	10.88	5.26	38 270	19 205	231	
				1 621.84			7 947.02		2.37	10.88		18 834		
	Начисления: Н1= 8	
13.	Е61-10-1 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (выходы на кровлю, шахты вентканалов), 100 м2 отремонтированной поверхности	3.78	3 191.30	1 873.08	1.51	12 063.11	7 080.24	5.71	10.88	3.37	97 309	77 033	19	
				1 316.71			4 977.16		4.07	10.88		20 257		
	Объем: 98+280													
14.	Е60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в 1 канал, 100 м труб	0.07	63 666.76	5 513.35	227.57	4 456.67	385.93	15.93	10.88	5.17	19 933	4 199	82	
				57 925.84	54.90		4 054.81	3.84	3.86	10.88		15 652	42	
15.	Е60-7-8 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 9 каналов), 100 м труб	0.07	270 513.20	24 353.20	683.36	18 935.92	1 704.72	47.84	10.88	5.16	85 294	18 547	247	
				245 476.64	164.64		17 183.36	11.52	3.87	10.88		66 500	125	
	Начисления: Н1= 8	
16.	Е56-13-2 
Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен, 10 коробок	0.7	2 153.34	617.28	13.49	1 507.34	432.10	9.44	10.88	5.24	17 892	4 701	49	
				1 522.57			1 065.80		12.33	10.88		13 141		
17.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	55.48	4.72		4.72	261.87		261.87		4.81	1 260		1 260	
										1				
18.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	55.48	27.17		27.17	1 507.39		1 507.39		4.81	7 251		7 251	
										1				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	429 639.23	40 990.64	6 381.57			1 405 999	445 978	27 893	
			382 267.03	332.24				932 127	3 615	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	427 330.35	39 349.34	6 143.29			1 385 952	428 121	26 897	
			381 837.73	332.24				930 934	3 615	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	248 182.89					512 268			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 2, 10-12; %=108 - по стр. 3, 4, 7; %=79 - по стр. 13; %=78 - по стр. 14, 15; %=82 - по стр. 16)	34 633.55					376 814			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 10-12; %=55.3 - по стр. 3, 4, 7; %=50 - по стр. 13; %=63 - по стр. 14, 15; %=62 - по стр. 16)	23 864.73					259 648			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	485 828.63					2 022 414			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 308.88	1 641.30	238.28			20 047	17 857	996	
			429.30					1 193		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 8)	1 890.78					20 571			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.6 - по стр. 8)	1 158.76					12 607			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 358.42					53 225			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	491 187.05					2 075 639			
	Технический надзор 1%	4 911.87	4 911.87				20 756	20 756		
	Всего с техническим надзором	496 098.92	496 098.92				2 096 395	2 096 395		
	Непредвиденные расходы 2%	9 921.98	9 921.98				41 928	41 928		
	Всего по смете с тех. надзором и непервиденными	506 020.90	506 020.90				2 138 323	2 138 323		
	НДС	91 083.76	91 083.76				384 898	384 898		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	597 104.66	597 104.66				2 523 221	2 523 221		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	36 524.33					397 385			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	25 023.49					272 255			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)