«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 169 570	руб.	Смета на сумму:	4 169 570	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект: г. Калининград, ул. Б. Песочная, д. 1-5 и ул. М. Песочная д. 1-3	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Б. Песочная, д. 1-5 и ул. М .Песочная д. 1-3	
Сметная стоимость:	4 169.570	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.692	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	553.741	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.3468	6 900.71	2 146.35	4 754.36	2 393.17	744.35	1 648.81	15.07	4.66	18 901	11 217	7 683	
					473.50			164.21	1	15.06			2 473	
	Объем: 385.3*0.09													
	Накладные расходы		104%			944.90				88%	12 047			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			545.14				48%	6 571			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 883.21					37 519			
	
2.	Е68-12-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня, 100 м3 конструкций	0.289	3 293.49	2 359.71	933.78	951.82	681.96	269.86	15.08	8.31	12 526	10 284	2 243	
					16.67			4.82	1	15.1			73	
	Объем: 240.8*0.12													
	Накладные расходы		104%			714.25				88%	9 114			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			412.07				48%	4 971			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 078.14					26 612			
	
3.	Е68-12-20 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка тротуаров из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм, 100 м2 площади разборки	0.707	6 832.06	1 933.41	4 354.46	4 830.27	1 366.92	3 078.60	15.28	4.49	36 425	20 887	13 823	
				544.19	279.09		384.74	197.32	4.46	16.07		1 716	3 171	
	Накладные расходы		104%			1 626.81				88%	21 171			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			938.54				48%	11 548			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 395.62					69 144			
	
4.	Е68-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.8	1 689.81	625.26	1 064.55	1 351.85	500.21	851.64	15.08	4.5	11 376	7 543	3 832	
					105.66			84.53	1	15.06			1 273	
	Накладные расходы		104%			608.13				88%	7 758			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			350.84				48%	4 232			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 310.82					23 366			
	
5.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	76.296	3.71		3.13	282.76		238.81	1	6.11	2 014		1 459	
					0.36			27.47	1	12.64			347	
	Объем: 34.68*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			27.47				100%	347			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			16.48				60%	208			
	
6.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	84.36	48.13	4.41	36.66	4 059.92	372.03	3 092.64	15.07	7.27	37 060	5 606	22 483	
									1	1				
	Объем: 28.89*2+70.7*0.12*2.2+80*0.3*0.15*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			372.03				100%	5 606			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			223.22				60%	3 364			
	
7.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	160.656	16.40		16.40	2 634.76		2 634.76	1	7.52	19 813		19 813	
									1	1				
	Объем: 76.296+84.36													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	16 504.55	3 665.47	11 815.12			138 115	55 537	71 336	
			384.74	478.35				1 716	7 337	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 527.11	3 293.44	5 848.91			79 228	49 931	27 581	
			384.74	450.88				1 716	6 990	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-4)	3 894.09					50 090			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4)	2 246.59					27 322			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 667.79					156 640			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 977.44	372.03	5 966.21			58 887	5 606	43 755	
				27.47					347	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 5, 6)	399.50					5 953			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 5, 6)	239.70					3 572			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 977.44					58 887			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	22 645.23					215 527			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	484.61					4 612			
	ИТОГО	23 129.84					220 139			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	462.60					4 403			
	ИТОГО	23 592.44					224 542			
	НДС 18%	4 246.64					40 418			
	ВСЕГО С НДС	27 839.08					264 960			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 894.09					50 090			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 246.59					27 322			
	
	Раздел 2.  Проезжая часть и автостоянка	
	
8.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.459	6 043.37	143.59	5 889.24	2 773.91	65.91	2 703.16	15.07	6.77	19 315	993	18 300	
				10.54	836.41		4.84	383.91	4.36	14.82		21	5 690	
	Объем: 240.8*0.27+735.72*0.48+340*0.25*0.48													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			427.33				81%	5 413			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			193.42				34%	2 272			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 394.66					27 000			
	
9.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1), т	734.4	12.00		12.00	8 809.29		8 809.29	1	6.28	55 322		55 322	
									1	1				
	Объем: 459*1.6													
	Поправки: ЭМ: =75.33/6.28	
	
10.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.459	523.82	34.75	478.53	240.43	15.95	219.64	15.07	7.34	1 874	240	1 612	
				10.54	79.95		4.84	36.70	4.36	14.11		21	518	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			50.02				81%	614			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			22.64				34%	258			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.09					2 746			
	
11.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.123	3 132.30	153.85	2 960.45	6 649.87	326.62	6 285.04	15.07	5.17	37 562	4 922	32 494	
				18.00	248.28		38.21	527.09	3.83	15.07		146	7 943	
	Объем: (976.52+340*0.25)*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 212.27				121%	15 567			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			691.51				65%	8 362			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 553.64					61 491			
	
12.	С408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	233.53	104.66			24 441.25					114 624			
				104.66			24 441.25		490.83			114 624		
	Объем: 212.3*1.1													
	
13.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.97652	62 217.14	368.51	5 405.31	60 756.28	359.85	5 278.40	15.07	6.18	329 067	5 423	32 620	
				56 443.32	768.74		55 118.03	750.69	5.28	15.02		291 023	11 275	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 576.97				121%	20 205			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			899.54				65%	10 854			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63 232.78					360 125			
	
14.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Добавка песко-цементной смеси (прим), 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.4883	675.78		675.78	329.98		329.98	1	5.83	1 924		1 924	
					73.83			36.05	4.52	15.07			543	
	Объем: 976.52*0.05													
	Вычт.ресурсы:  С408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			51.19				121%	657			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			29.20				65%	353			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					410.37					2 934			
	
15.	С407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	49.81	280.61			13 977.18					92 734			
				280.61			13 977.18		1 861.75			92 734		
	Объем: 48.83*1.02													
	
16.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	97.652	166.36	140.59	19.83	16 245.63	13 728.65	1 935.95	15.08	4.96	219 297	207 028	9 602	
				5.95	0.90		581.03	87.89	4.59	15.18		2 667	1 334	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			19 619.49				121%	252 118			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			11 191.40				65%	135 435			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47 056.51					606 850			
	
17.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщ.80мм, серая М-400, м3	996.05	104.18			103 772.87			1	1	438 959			
				104.18			103 772.87		4.23	1		438 959		
	Объем: 976.52*1.02													
	Поправки: М: =390*1.13/4.23	
	
18.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	3.4	5 136.11	784.81	101.71	17 462.77	2 668.34	345.82	15.08	6.39	107 034	40 239	2 210	
				4 249.59	12.84		14 448.61	43.65	4.47	15.05		64 585	657	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			3 851.03				121%	49 484			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2 196.71				65%	26 582			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 510.51					183 101			
	
19.	С403-8021 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	340	76.13			25 884.20					151 779			
				76.13			25 884.20		446.41			151 779		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	281 343.66	17 165.32	25 907.28			1 569 491	258 845	154 084	
			238 271.06	1 865.98				1 156 559	27 960	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	281 343.66	17 165.32	25 907.28			1 569 491	258 845	154 084	
			238 271.06	1 865.98				1 156 559	27 960	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	168 075.50					798 096			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 10; %=121 - по стр. 11, 13, 14, 16, 18)	26 788.29					344 058			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 8, 10; %=65 - по стр. 11, 13, 14, 16, 18)	15 224.41					184 117			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	323 356.36					2 097 666			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	323 356.36					2 097 666			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 919.83					44 890			
	ИТОГО	330 276.19					2 142 556			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 605.52					42 851			
	ИТОГО	336 881.71					2 185 407			
	НДС 18%	60 638.71					393 373			
	ВСЕГО С НДС	397 520.42					2 578 780			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	26 788.29					344 058			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	15 224.41					184 117			
	
	Раздел 3.  Устройство пешеходной зоны	
	
20.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1383	6 043.37	143.59	5 889.24	835.80	19.86	814.48	15.07	6.77	5 820	299	5 514	
				10.54	836.41		1.46	115.68	4.36	14.82		6	1 714	
	Объем: (256.97*0.31+144.54*0.22+70.7*0.19+241*0.18*0.31)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			128.76				81%	1 631			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			58.28				34%	684			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 022.85					8 135			
	
21.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	221.44	10.52		10.52	2 329.55		2 329.55	1	7.52	17 518		17 518	
									1	1				
	
22.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.1384	523.82	34.75	478.53	72.50	4.81	66.23	15.07	7.34	565	72	486	
				10.54	79.95		1.46	11.07	4.36	14.11		6	156	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			15.09				81%	185			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			6.83				34%	78			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.41					827			
	
23.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.031	3 132.30	153.85	2 960.45	3 229.40	158.62	3 052.22	15.07	5.17	18 241	2 390	15 780	
				18.00	248.28		18.56	255.97	3.83	15.07		71	3 857	
	Объем: (472.21+241*0.18)*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			588.72				121%	7 559			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			335.82				65%	4 061			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 153.94					29 860			
	
24.	С408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	113.4	104.66			11 868.44					55 660			
				104.66			11 868.44		490.83			55 660		
	Объем: 103.12*1.1													
	
25.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Добавка песко-цементной смеси (прим), 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.2361	675.78		675.78	159.55		159.55	1	5.83	930		930	
					73.83			17.43	4.52	15.07			263	
	Объем: 472.21*0.05													
	Вычт.ресурсы:  С408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			24.75				121%	318			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			14.12				65%	171			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					198.42					1 419			
	
26.	С407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	24.08	280.61			6 757.09					44 831			
				280.61			6 757.09		1 861.75			44 831		
	Объем: 23.61*1.02													
	
27.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	47.221	166.36	140.59	19.83	7 855.80	6 638.68	936.16	15.08	4.96	106 044	100 111	4 643	
				5.95	0.90		280.96	42.50	4.59	15.18		1 290	645	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			9 487.28				121%	121 915			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			5 411.76				65%	65 491			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 754.83					293 450			
	
28.	С403-8719 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2	481.65	119.43			57 523.46					188 653			
				119.43			57 523.46		391.68			188 653		
	Объем: 472.21*1.02													
	
29.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	2.41	1 060.47	784.81	101.71	2 555.73	1 891.38	245.13	15.08	6.39	31 962	28 522	1 566	
				173.95	12.84		419.22	30.94	4.47	15.05		1 874	466	
	Вычт.ресурсы:  С401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  С402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 729.69				121%	35 075			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 557.08				65%	18 842			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 842.50					85 880			
	
30.	С402-0004 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.0477	569.06			27.14					135			
				569.06			27.14		2 827.05			135		
	Объем: (2.41)*(0.06*0.33)													
	
31.	С401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	12.23	685.00			8 377.55					38 076			
				685.00			8 377.55		3 113.32			38 076		
	Объем: (2.41)*(5.9*0.86)													
	
32.	С403-8023 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	241	34.14			8 227.74					57 319			
				34.14			8 227.74		237.84			57 319		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	109 819.75	8 713.35	7 603.32			565 754	131 394	46 437	
			93 503.08	473.59				387 921	7 101	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	107 490.20	8 713.35	5 273.77			548 236	131 394	28 919	
			93 503.08	473.59				387 921	7 101	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	92 781.42					384 674			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 20, 22; %=121 - по стр. 23, 25, 27, 29)	12 974.29					166 683			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 20, 22; %=65 - по стр. 23, 25, 27, 29)	7 383.88					89 327			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	127 848.37					804 246			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 329.55		2 329.55			17 518		17 518	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 329.55					17 518			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	130 177.92					821 764			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 785.81					17 586			
	ИТОГО	132 963.73					839 350			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 659.27					16 787			
	ИТОГО	135 623.00					856 137			
	НДС 18%	24 412.14					154 105			
	ВСЕГО С НДС	160 035.14					1 010 242			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 974.29					166 683			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 383.88					89 327			
	
	Раздел 4.  Озеленение	
	
33.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	2	2 219.13	387.78		4 438.26	775.56		15.08	1	25 321	11 695		
				1 831.35			3 662.70		3.72	1		13 625		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			891.89				98%	11 461			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			597.18				61%	7 134			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 927.34					43 916			
	
34.	Е47-01-046-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	2	891.77	61.79	456.93	1 783.55	123.58	913.85	15.08	5.45	9 642	1 864	4 980	
				373.06	44.25		746.12	88.50	3.75	15.1		2 798	1 336	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			243.89				98%	3 136			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			163.30				61%	1 952			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 190.74					14 730			
	
35.	Е68-37-1 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец	5	103.99	11.18	3.04	519.95	55.90	15.20	15.08	8.49	4 208	843	129	
				89.77			448.85		7.21	1		3 236		
	Накладные расходы		104%			58.14				88%	742			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.54				48%	405			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					611.63					5 354			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	6 741.76	955.04	929.05			39 171	14 402	5 109	
			4 857.67	88.50				19 659	1 336	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 741.76	955.04	929.05			39 171	14 402	5 109	
			4 857.67	88.50				19 659	1 336	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 33, 34; %=88 - по стр. 35)	1 193.92					15 339			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 33, 34; %=48 - по стр. 35)	794.02					9 491			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 729.70					64 001			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	8 729.70					64 001			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	186.82					1 370			
	ИТОГО	8 916.52					65 371			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	178.33					1 307			
	ИТОГО	9 094.85					66 678			
	НДС 18%	1 637.07					12 002			
	ВСЕГО С НДС	10 731.92					78 680			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 193.92					15 339			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	794.02					9 491			
	
	Раздел 5.  Ремонт дождевой канализации	
	
36.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.046	1 466.39	1 466.39		67.45	67.45		15.07	1	1 017	1 017		
									1	1				
	Объем: 58*0.8*0.1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			53.96				68%	692			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			25.63				31%	315			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.04					2 024			
	
37.	Е66-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм, 100 м	0.58	766.73	766.73		444.70	444.70		15.07	1	6 702	6 702		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			329.08				63%	4 222			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			222.35				40%	2 681			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					996.13					13 605			
	
38.	Е01-02-068-01; 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта	0.1392	1 089.95		1 089.95	151.72		151.72	1	7.31	1 109		1 109	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	
39.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.464	1 297.83	101.69	44.88	602.19	47.19	20.82	15.07	5.44	3 330	711	113	
				1 151.26	4.91		534.18	2.28	4.69	15.08		2 505	34	
	Объем: 58*0.1*0.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			64.31				111%	827			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			37.60				61%	454			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					704.10					4 611			
	
40.	Е16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (прим), 100 м трубопровода	0.58	12 833.31	745.23	9.03	7 443.32	432.24	5.23	15.08	7.84	20 010	6 518	41	
				12 079.05	0.95		7 005.85	0.55	1.92	14.96		13 451	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			553.97				109%	7 113			
										=(128.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			307.28				56%	3 655			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 304.57					30 778			
	
41.	С103-9068 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы безнапорные полиэтиленовые, м	58.58												
									3.83					
	Объем: (0.58)*101													
	
42.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта	0.09164	889.77	889.77		81.54	81.54		15.07	1	1 229	1 229		
									1	1				
	Объем: (58*0.8*0.21)-0.58													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			65.23				68%	836			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			30.99				31%	381			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					177.76					2 446			
	
43.	С408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	9.3	104.66			973.34					4 565			
				104.66			973.34		490.83			4 565		
	Объем: 9.16*1.02													
	
44.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.326	889.77	889.77		290.06	290.06		15.07	1	4 371	4 371		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			232.05				68%	2 972			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			110.22				31%	1 355			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					632.33					8 698			
	
45.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	6	297.32	188.38		1 783.93	1 130.29		15.07	1	19 302	17 033		
				108.94			653.64		3.47	1		2 268		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			1 469.38				111%	18 907			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			859.02				61%	10 390			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 112.33					48 599			
	
46.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ с крышкой," Wavin ", шт.	6	68.84			413.05					1 747			
				68.84			413.05		4.23			1 747		
	Поправки: М: =280*1.04/4.23	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	12 251.30	2 493.47	177.77			63 382	37 581	1 263	
			9 580.06	2.83				24 536	42	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 394.93	2 061.23	172.54			41 625	31 063	1 222	
			2 161.16	2.28				9 338	34	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	973.34					4 565			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 36, 42, 44; %=63 - по стр. 37; %=111 - по стр. 39, 45)	2 214.01					28 455			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 36, 42, 44; %=40 - по стр. 37; %=61 - по стр. 39, 45)	1 285.81					15 577			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 894.75					85 657			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 856.37	432.24	5.23			21 757	6 518	41	
			7 418.90	0.55				15 198	8	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 40)	553.97					7 113			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 40)	307.28					3 655			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 717.62					32 525			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	16 612.37					118 182			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	355.50					2 529			
	ИТОГО	16 967.87					120 711			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	339.36					2 414			
	ИТОГО	17 307.23					123 125			
	НДС 18%	3 115.30					22 163			
	ВСЕГО С НДС	20 422.53					145 288			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 767.98					35 568			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 593.09					19 232			
	
	Раздел 6.  Дождевая канализация К2	
	
47.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0056	6 043.37	143.59	5 889.24	33.84	0.80	32.98	15.07	6.77	236	12	223	
				10.54	836.41		0.06	4.68	4.36	14.82			69	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.21				81%	66			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.36				34%	28			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.40					329			
	
48.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.076	1 466.39	1 466.39		111.45	111.45		15.07	1	1 679	1 679		
									1	1				
	Объем: (3.26+3.2*1.2*0.8+2.41+4.6*0.8*1.2)-5.6													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			89.16				68%	1 142			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			42.35				31%	520			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					242.96					3 341			
	
49.	Е01-02-068-01; 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта	0.041	1 089.95		1 089.95	44.69		44.69	1	7.31	327		327	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	
50.	Е23-01-030-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 100 м трубопроводов	0.078	5 843.67	396.30	5 436.21	455.81	30.91	424.02	15.08	4.75	2 484	466	2 014	
				11.16	264.26		0.87	20.61	3.83	15.05		3	310	
	Объем: 3.2+4.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			66.98				111%	861			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			39.16				61%	473			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					561.94					3 819			
	
51.	С103-1319 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 200 мм, м	7.8	95.40			744.12					3 230			
				95.40			744.12		414.13			3 230		
	Объем: 3.2+4.6													
	
52.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.1084	1 297.83	101.69	44.88	140.68	11.02	4.86	15.07	5.44	778	166	26	
				1 151.26	4.91		124.80	0.53	4.69	15.08		585	8	
	Объем: (3.2*0.1*0.8+4.6*0.1*0.80)+0.46													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			15.02				111%	193			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			8.78				61%	106			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.47					1 077			
	
53.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	1	297.32	188.38		297.32	188.38		15.07	1	3 217	2 839		
				108.94			108.94		3.47	1		378		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			244.89				111%	3 151			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			143.17				61%	1 732			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					685.38					8 100			
	
54.	Е23-03-001-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.101	21 398.16	1 757.30	3 428.55	2 161.21	177.49	346.28	15.07	6.64	13 112	2 675	2 299	
				16 212.31	370.14		1 637.44	37.38	4.97	15.06		8 138	563	
	Вычт.ресурсы:  С403-3120:[ М-(3641.19=1876.90*1.94) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			279.33				111%	3 594			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			163.30				61%	1 975			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 603.84					18 681			
	
55.	С403-8296 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14), шт.	3	86.83			260.49					1 912			
				86.83			260.49		637.33			1 912		
	
56.	С403-8241 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт.	1	345.39			345.39					2 204			
				345.39			345.39		2 203.75			2 204		
	
57.	С403-8228 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт.	1	340.73			340.73					2 073			
				340.73			340.73		2 072.96			2 073		
	
58.	Е23-03-001-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах 9дождевой), 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.0678	16 793.80	1 757.30	3 428.55	1 138.62	119.15	232.46	15.07	6.64	7 251	1 796	1 544	
				11 607.95	370.14		787.02	25.10	4.97	15.06		3 911	378	
	Вычт.ресурсы:  С403-0119:[ М-(8245.55=547.15*15.07) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			187.53				111%	2 413			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			109.63				61%	1 326			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 435.78					10 990			
	
59.	С403-8241 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") (прим), шт.	1	345.39			345.39					2 204			
				345.39			345.39		2 203.75			2 204		
	
60.	С403-8270 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14), шт.	1	132.49			132.49					823			
				132.49			132.49		822.89			823		
	
61.	С403-8272 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)(прим), шт.	1	361.29			361.29					2 261			
				361.29			361.29		2 261.46			2 261		
	
62.	С101-2537 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.	1	841.48			841.48					5 562			
				841.48			841.48		5 561.61			5 562		
	
63.	С101-2535 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Люки чугунные легкие, шт.	1	438.63			438.63					2 633			
				438.63			438.63		2 633.07			2 633		
	
64.	С201-0650 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянок С1) прим., т	0.0097	14 187.00			137.61					922			
				14 187.00			137.61		95 044.69			922		
	Объем: 9.7/1000													
	
65.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта	0.0162	889.77	889.77		14.41	14.41		15.07	1	217	217		
									1	1				
	Объем: (7.8*0.8*0.3)-0.25													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			11.53				68%	148			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.48				31%	67			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.41					432			
	
66.	С408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	1.7	104.66			177.92					834			
				104.66			177.92		490.83			834		
	Объем: 1.62*1.02													
	
67.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.076	889.77	889.77		67.62	67.62		15.07	1	1 019	1 019		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			54.10				68%	693			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			25.70				31%	316			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.41					2 028			
	
68.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	8.992	10.52		10.52	94.60		94.60	1	7.52	711		711	
									1	1				
	
69.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.00562	523.82	34.75	478.53	2.94	0.20	2.69	15.07	7.34	23	3	20	
				10.54	79.95		0.06	0.45	4.36	14.11			6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			0.62				81%	7			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.28				34%	3			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.84					33			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	8 688.73	721.43	1 182.58			55 712	10 872	7 164	
			6 784.73	88.75				37 673	1 334	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 712.40	721.43	1 087.98			50 849	10 872	6 453	
			5 903.00	88.75				33 521	1 334	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 243.81					20 506			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 47, 69; %=68 - по стр. 48, 65, 67; %=111 - по стр. 50, 52-54, 58)	954.35					12 268			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 47, 69; %=31 - по стр. 48, 65, 67; %=61 - по стр. 50, 52-54, 58)	540.19					6 547			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 206.94					69 664			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	137.61					922			
			137.61					922		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	137.61					922			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	744.12					3 230			
			744.12					3 230		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	744.12					3 230			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	94.60		94.60			711		711	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	94.60					711			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	10 183.27					74 527			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	217.92					1 595			
	ИТОГО	10 401.19					76 122			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	208.02					1 522			
	ИТОГО	10 609.21					77 644			
	НДС 18%	1 909.66					13 976			
	ВСЕГО С НДС	12 518.87					91 620			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	954.35					12 268			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	540.19					6 547			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	435 349.75	33 714.08	47 615.12			2 431 625	508 631	285 393	
			353 381.34	2 998.00				1 628 064	45 110	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	417 210.06	32 909.81	39 219.53			2 328 600	496 507	223 368	
			345 080.71	2 969.98				1 608 714	44 755	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	265 074.07					1 207 841			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-4, 35; %=81 - по стр. 8, 10, 20, 22, 47, 69; %=121 - по стр. 11, 13, 14, 16, 18, 23, 25, 27, 29; %=98 - по стр. 33, 34; %=68 - по стр. 36, 42, 44, 48, 65, 67; %=63 - по стр. 37; %=111 - по стр. 39, 45, 50, 52-54, 58)	48 018.95					616 893			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 35; %=34 - по стр. 8, 10, 20, 22, 47, 69; %=65 - по стр. 11, 13, 14, 16, 18, 23, 25, 27, 29; %=61 - по стр. 33, 34, 39, 45, 50, 52-54, 58; %=31 - по стр. 36, 42, 44, 48, 65, 67; %=40 - по стр. 37)	27 474.90					332 381			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	492 703.91					3 277 874			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	137.61					922			
			137.61					922		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	137.61					922			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 600.49	432.24	5.23			24 987	6 518	41	
			8 163.02	0.55				18 428	8	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 40)	553.97					7 113			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 40)	307.28					3 655			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 461.74					35 755			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	9 401.59	372.03	8 390.36			77 116	5 606	61 984	
				27.47					347	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 5, 6)	399.50					5 953			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 5, 6)	239.70					3 572			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	9 401.59					77 116			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	511 704.85					3 391 667			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	10 950.48					72 582			
	ИТОГО	522 655.33					3 464 249			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	10 453.11					69 285			
	ИТОГО	533 108.44					3 533 534			
	НДС 18%	95 959.52					636 036			
	ВСЕГО С НДС	629 067.96					4 169 570			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	48 572.92					624 006			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	27 782.18					336 036			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)