«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	583 397	руб.	Смета на сумму:	583 397	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Лужская д.36	
Сметная стоимость:	583.397	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.990	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	110.684	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	1.49	553.31	459.71	93.60	824.43	684.97	139.46	12.51	4.4	9 183	8 569	614	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			678.12				84.15%	7 211			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			407.56				47.6%	4 079			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 910.11					20 473			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.49	2 875.85	685.02	51.83	4 285.02	1 020.68	77.23	12.51	7.1	22 687	12 769	548	
				2 139.00			3 187.11		2.94	1		9 370		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			847.16				70.55%	9 009			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			663.44				52%	6 640			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 795.63					38 335			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.341	5 502.93	806.67	80.64	7 379.43	1 081.74	108.14	12.51	7.11	34 046	13 533	769	
				4 615.62			6 189.55		3.19	1		19 745		
	Объем: 149*0.9													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			897.84				70.55%	9 548			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			703.13				52%	7 037			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 980.41					50 631			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.042	6 775.72	1 449.90	67.19	284.58	60.90	2.82	12.51	7.02	1 687	762	20	
				5 258.63			220.86		4.1	1		906		
	Накладные расходы		83%			50.55				70.55%	538			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.59				52%	396			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					374.71					2 621			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.98	9 291.30	1 358.31	34.61	9 105.47	1 331.14	33.92	12.51	6.98	39 801	16 653	237	
				7 898.38			7 740.41		2.96	1		22 912		
	Накладные расходы		83%			1 104.85				70.55%	11 749			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			865.24				52%	8 660			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 075.56					60 209			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.59	4 519.16	360.82	36.65	2 666.30	212.88	21.62	12.51	7.07	12 786	2 663	153	
				4 121.69			2 431.80		4.1	1		9 970		
	Накладные расходы		83%			176.69				70.55%	1 879			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			138.37				52%	1 385			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 981.36					16 050			
	
7.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	5	162.60	38.37	35.62	813.00	191.85	178.10	12.51	7.07	5 511	2 400	1 259	
				88.61			443.05		4.18	1		1 852		
	Накладные расходы		83%			159.24				70.55%	1 693			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.70				52%	1 248			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 096.94					8 452			
	
8.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.023	221.62	101.80	102.69	891.56	409.53	413.11	12.51	3.39	6 646	5 123	1 400	
				17.13	1.45		68.91	5.83	1.78	12.56		123	73	
	Объем: 149*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			373.82				76.5%	3 975			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			247.14				47.6%	2 473			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 512.52					13 094			
	
9.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	83.2761	36.04			3 001.27					12 534			
				36.04			3 001.27		150.51			12 534		
	Объем: 20.7*4.023													
	
10.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.49	286.73	122.64	1.26	427.23	182.73	1.88	12.51	7.2	2 967	2 286	14	
				162.83			242.62		2.75	1		667		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			169.39				78.8%	1 801			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			116.49				51%	1 166			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					713.11					5 934			
	
11.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	186.25	13.13			2 445.46					7 972			
				13.13			2 445.46		42.8			7 972		
	Объем: 149*1.25													
	
12.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.749	1 138.82	680.90	457.92	852.98	509.99	342.98	12.51	5.93	8 414	6 380	2 034	
					59.65			44.68	1	12.5			558	
	Объем: 10.7*3.5*2													
	Накладные расходы		86%			477.02				73.1%	5 072			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			388.27				56%	3 885			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 718.27					17 371			
	
13.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.749	286.73	122.64	1.26	214.76	91.85	0.95	12.51	7.2	1 491	1 149	7	
				162.83			121.96		2.75	1		335		
	Объем: 10.7*3.5*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			85.14				78.8%	905			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			58.55				51%	586			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.46					2 982			
	
14.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	93.625	13.13			1 229.30					4 007			
				13.13			1 229.30		42.8			4 007		
	Объем: 74.9*1.25													
	
15.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (h=150мм), 1 м3 изоляции	11.235	202.86	119.97	82.89	2 279.08	1 347.84	931.24	12.51	6.94	23 324	16 861	6 463	
									17.02	1				
	Объем: (10.7*3.5*2)*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 213.06				76.5%	12 899			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			801.96				47.6%	8 026			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 294.10					44 249			
	
16.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	229.194	26.54			6 082.81					19 970			
				26.54			6 082.81		87.13			19 970		
	Объем: 74.9*3*1.02													
	
17.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.49	8 171.06	405.87	165.99	12 174.87	604.75	247.32	12.52	6.6	61 062	7 571	1 632	
				7 599.20	14.91		11 322.81	22.22	4.58	12.5		51 858	278	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			677.13				91.8%	7 205			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			346.40				44.2%	3 469			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 198.40					71 737			
	
18.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	24	137.86			3 308.64					14 394			
				137.86			3 308.64		599.75			14 394		
	
19.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.31	75.57	75.35	0.22	23.43	23.36	0.07	12.51	4.09	292	292		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			19.39				70.55%	206			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.18				52%	152			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.00					650			
	
20.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.21	4 972.00	72.11	75.20	1 044.12	15.14	15.79	12.51	6.29	3 805	189	99	
				4 824.69	5.48		1 013.18	1.15	3.47	12.5		3 516	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			17.59				91.8%	186			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			9.00				44.2%	90			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 070.71					4 081			
	
21.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.31	2 956.30	374.76	6.66	916.45	116.18	2.06	12.51	6.9	3 575	1 453	14	
				2 574.88	1.03		798.21	0.32	2.64	12.57		2 107	4	
	Накладные расходы		83%			96.69				70.55%	1 028			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.72				52%	758			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 088.87					5 361			
	
22.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.31	8 813.16	326.90	31.86	2 732.08	101.34	9.88	12.51	6.89	9 618	1 268	68	
				8 454.40	3.03		2 620.86	0.94	3.16	12.48		8 282	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			110.46				91.8%	1 175			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			56.51				44.2%	566			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 899.05					11 359			
	
23.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.18	7 415.77	333.04	13.17	1 334.84	59.95	2.37	12.51	7.18	4 088	750	17	
				7 069.56			1 272.52		2.61	1		3 321		
	Накладные расходы		83%			49.76				70.55%	529			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			38.97				52%	390			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 423.57					5 007			
	
24.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	12.51	7.18	1 542	579	5	
				5 145.09			411.61		2.33	1		959		
	Накладные расходы		83%			38.40				70.55%	408			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	301			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 252			
	
25.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	12.51	7.18	654	240	2	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				70.55%	169			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					948			
	
26.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	12.51	7.18	644	240	2	
				8 231.09			329.24		1.22	1		402		
	Накладные расходы		83%			15.95				70.55%	169			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					938			
	
27.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.14	1 357.93	327.73	1.01	190.11	45.88	0.14	12.51	7.2	1 184	574	1	
				1 029.19			144.09		4.23	1		609		
	Накладные расходы		83%			38.08				70.55%	405			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.82				52%	298			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258.01					1 887			
	
28.	ТЕРр 53-16-1 
(мауэрлат. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	0.1668	1 615.27	301.17	30.24	269.43	50.24	5.04	12.51	6.11	1 464	628	31	
				1 283.86	5.99		214.15	1.00	3.76	12.52		805	13	
	Объем: 6.95*0.4*0.06													
	Накладные расходы		86%			44.07				73.1%	469			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			35.87				56%	359			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					349.36					2 292			
	
29.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.01	8 572.20	5 513.35	252.31	85.72	55.13	2.52	12.51	6.18	842	690	16	
				2 806.54	60.12		28.07	0.60	4.86	12.52		136	8	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			43.47				66.3%	463			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			35.11				50.4%	352			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.30					1 657			
	
30.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.042	3 649.31			153.27					579			
				3 649.31			153.27		13 782.4			579		
	Объем: 0.01*4200													
	
31.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (8-каналов), 100 м труб	0.01	32 504.08	21 309.05	662.76	325.04	213.09	6.63	12.51	6.18	3 219	2 666	41	
				10 532.27	157.78		105.32	1.58	4.86	12.52		512	20	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			167.44				66.3%	1 781			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			135.24				50.4%	1 354			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					627.72					6 354			
	
32.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.154	3 649.31			561.99					2 122			
				3 649.31			561.99		13 782.4			2 122		
	Объем: 0.01*2200*7													
	
33.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.067	2 412.79	1 295.60	2.05	161.66	86.81	0.14	12.51	4.04	1 403	1 086	1	
				1 115.14			74.71		4.23	1		316		
	Накладные расходы		79%			68.58				67.15%	729			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			43.41				40%	434			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					273.64					2 567			
	
34.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.067	2 291.60	114.18	14.24	153.54	7.65	0.95	12.51	7.11	501	96	7	
				2 163.18			144.93		2.75	1		399		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			7.23				80.33%	77			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			3.58				37.4%	36			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.35					614			
	
35.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карнизов из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.139	257.63	231.54	26.09	35.81	32.18	3.63	12.51	6.47	426	403	23	
					10.34			1.44	1	12.53			18	
	Объем: 6.95*4*0.5													
	Накладные расходы		85%			28.58				72.25%	304			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			26.90				64%	269			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.28					1 000			
	
36.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов  досками обшивки, 100 м2 потолка	0.139	10 259.57	603.91	84.83	1 426.08	83.94	11.79	12.52	6.76	5 654	1 051	80	
				9 570.83	3.78		1 330.35	0.52	3.4	12.5		4 523	7	
	Объем: 6.95*4*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			89.70				90.27%	955			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			45.23				42.84%	453			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 561.00					7 062			
	
37.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.139	978.00	299.35	6.74	135.94	41.61	0.94	12.51	7.14	774	521	7	
				671.92	0.16		93.40	0.02	2.64	12.46		247		
	Объем: 6.95*4*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			39.34				80.33%	419			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			19.46				37.4%	195			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.74					1 387			
	
38.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной карнизов над фронтонами, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0556	373.54	335.71	26.60	20.77	18.67	1.48	12.52	7.17	247	234	11	
				11.23			0.62		4.14	1		3		
	Объем: 6.95*4*0.2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			19.83				90.27%	211			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			10.00				42.84%	100			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.60					558			
	
39.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.024464	23 811.97			582.54					1 171			
				23 811.97			582.54		47 861.13			1 171		
	Объем: 0.0556*0.44													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	69 410.51	8 766.72	2 563.49			332 286	109 679	15 575	
			58 080.26	80.30				207 036	1 005	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	69 410.51	8 766.72	2 563.49			332 286	109 679	15 575	
			58 080.26	80.30				207 036	1 005	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	17 365.28					62 749			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-7, 19, 21, 23-27; %=76.5 - по стр. 8, 15; %=78.8 - по стр. 10, 13; %=73.1 - по стр. 12, 28; %=91.8 - по стр. 17, 20, 22; %=66.3 - по стр. 29, 31; %=67.15 - по стр. 33; %=80.33 - по стр. 34, 37; %=72.25 - по стр. 35; %=90.27 - по стр. 36, 38)	7 820.52					83 167			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 8, 15; %=52 - по стр. 2-7, 19, 21, 23-27; %=51 - по стр. 10, 13; %=56 - по стр. 12, 28; %=44.2 - по стр. 17, 20, 22; %=50.4 - по стр. 29, 31; %=40 - по стр. 33; %=37.4 - по стр. 34, 37; %=64 - по стр. 35; %=42.84 - по стр. 36, 38)	5 535.90					55 407			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	82 766.93					470 860			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	82 766.93					470 860			
	Строительный контроль 2,14%	1 771.21					10 076			
	Всего со строительным контролем	84 538.14					480 936			
	Непредвиденные расходы 2%	1 690.76					9 619			
	Итог с непредвиденными	86 228.90					490 555			
	НДС	15 521.20					88 300			
	Всего с НДС	101 750.10					578 855			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 820.52					83 167			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 535.90					55 407			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
40.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	19.71	7.34		7.34	144.59		144.59		5.54	801		801	
										1				
	Объем: 8.07+5.96+5.68													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
41.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	19.71	26.50		26.50	522.32		522.32		5.54	2 894		2 894	
										1				
	Объем: 8.07+5.96+5.68													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	666.91		666.91			3 695		3 695	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	666.91		666.91			3 695		3 695	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	666.91					3 695			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	666.91					3 695			
	Строительный контроль 2,14%	14.27					79			
	Всего со строительным контролем	681.18					3 774			
	Непредвиденные расходы 2%	13.62					75			
	Итог с непредвиденными	694.80					3 849			
	НДС	125.06					693			
	Всего с НДС	819.86					4 542			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	70 077.42	8 766.72	3 230.40			335 981	109 679	19 270	
			58 080.26	80.30				207 036	1 005	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	70 077.42	8 766.72	3 230.40			335 981	109 679	19 270	
			58 080.26	80.30				207 036	1 005	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	17 365.28					62 749			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-7, 19, 21, 23-27; %=76.5 - по стр. 8, 15; %=78.8 - по стр. 10, 13; %=73.1 - по стр. 12, 28; %=91.8 - по стр. 17, 20, 22; %=66.3 - по стр. 29, 31; %=67.15 - по стр. 33; %=80.33 - по стр. 34, 37; %=72.25 - по стр. 35; %=90.27 - по стр. 36, 38)	7 820.52					83 167			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 8, 15; %=52 - по стр. 2-7, 19, 21, 23-27; %=51 - по стр. 10, 13; %=56 - по стр. 12, 28; %=44.2 - по стр. 17, 20, 22; %=50.4 - по стр. 29, 31; %=40 - по стр. 33; %=37.4 - по стр. 34, 37; %=64 - по стр. 35; %=42.84 - по стр. 36, 38)	5 535.90					55 407			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	83 433.84					474 555			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	83 433.84					474 555			
	Строительный контроль 2,14%	1 785.48					10 155			
	Всего со строительным контролем	85 219.32					484 710			
	Непредвиденные расходы 2%	1 704.39					9 694			
	Итог с непредвиденными	86 923.71					494 404			
	НДС	15 646.27					88 993			
	Всего с НДС	102 569.98					583 397			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 820.52					83 167			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 535.90					55 407			

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                               М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)