«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 818 423	руб.	Смета на сумму:	2 818 423	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2015г.	«______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Музыкальная, 1-5	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории МКД № 1-5 по ул. Музыкальная, г. Калининград	
Сметная стоимость:	2 818.423	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.160	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	352.417	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.2855	6 900.71	2 146.35	4 754.36	1 970.15	612.78	1 357.37	16.11	4.92	16 550	9 872	6 678	
					473.09			135.07	1	16.1			2 175	
	Объем: 571*0.05													
	Накладные расходы		104%			777.76				88%	10 601			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			448.71				48%	5 783			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 196.62					32 934			
	
2.	ТЕРр 68-13-1 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную, 1000 м2	0.102	774.76	774.76		79.03	79.03		16.1	1	1 272	1 272		
									1	1				
	Накладные расходы		104%			82.19				88%	1 119			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			47.42				48%	611			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					208.64					3 002			
	
3.	ТЕРр 68-14-1 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	2.5	1 689.81	625.26	1 064.55	4 224.53	1 563.15	2 661.38	16.11	4.7	37 691	25 182	12 508	
					105.56			263.90	1	16.11			4 251	
	Накладные расходы		104%			1 900.13				88%	25 901			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 096.23				48%	14 128			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 220.89					77 720			
	
4.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	96.54	3.71		3.13	357.77		302.17	1	7.37	2 977		2 227	
					0.36			34.75	1	13.5			469	
	Объем: (32.63*2.2)+(250*0.3*0.15)*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			34.75				100%	469			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			20.85				60%	281			
	
5.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	96.54	16.40		16.40	1 583.26		1 583.26	1	7.88	12 476		12 476	
									1	1				
	Объем: (32.63*2.2)+(250*0.3*0.15)*2.2													
	
	Устройство проезда и автостоянки	
	
6.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.3681	6 043.37	143.59	5 889.24	2 224.56	52.86	2 167.83	16.1	7.81	17 799	851	16 931	
				10.54	822.24		3.88	302.67	4.5	16.11		17	4 876	
	Объем: 558*0.43+267*0.48													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			337.75				81%	4 639			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			152.88				34%	1 947			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 715.19					24 385			
	
7.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	588.96	16.40		16.40	9 658.94		9 658.94	1	7.88	76 112		76 112	
									1	1				
	Объем: 368.1*1.6													
	
8.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.3681	427.37	28.47	393.63	157.31	10.48	144.89	16.1	8.62	1 426	169	1 249	
				5.27	61.45		1.94	22.62	4.5	16.11		9	364	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			31.45				81%	432			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			14.23				34%	181			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.99					2 039			
	
9.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.65	3 132.30	153.85	2 960.45	5 168.29	253.85	4 884.74	16.1	5.61	31 610	4 087	27 403	
				18.00	248.10		29.70	409.37	4.03	16.11		120	6 595	
	Объем: 825*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			941.77				121%	12 925			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			537.21				65%	6 943			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 647.27					51 479			
	
10.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	181.5	104.66			18 995.79					86 358			
				104.66			18 995.79		475.8			86 358		
	Объем: 165*1.10													
	
11.	ТЕР 27-04-006-01 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.825	62 217.14	368.51	5 405.31	51 329.14	304.02	4 459.38	16.1	6.95	311 091	4 895	30 993	
				56 443.32	765.59		46 565.74	631.61	5.91	16.11		275 204	10 175	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 328.59				121%	18 235			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			757.86				65%	9 796			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53 415.59					339 121			
	
12.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.4125	675.78		675.78	278.76		278.76	1	6.9	1 923		1 923	
					73.76			30.43	4.22	16.11			490	
	Объем: 825*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			43.21				121%	593			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			24.65				65%	319			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					346.62					2 834			
	
13.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	42.08	280.61			11 808.07					82 862			
				280.61			11 808.07		1 969.16			82 862		
	Объем: 41.25*1.02													
	
14.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	82.5	166.36	140.59	19.83	13 724.91	11 598.47	1 635.56	16.11	5.28	197 691	186 851	8 636	
				5.95	0.91		490.88	75.28	4.49	16		2 204	1 205	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			16 576.73				121%	227 548			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			9 455.74				65%	122 236			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39 757.37					547 475			
	
15.	ТССЦ 403-8708 
Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая, м2	841.5	136.23			114 637.55					383 842			
				136.23			114 637.55		456.14			383 842		
	Объем: 825*1.02													
	
	Устройство тротуара	
	
16.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0362	6 043.37	143.59	5 889.24	218.77	5.20	213.19	16.1	7.81	1 750	84	1 665	
				10.54	822.24		0.38	29.76	4.5	16.11		2	480	
	Объем: 134*0.27													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			33.21				81%	457			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			15.03				34%	192			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					267.01					2 399			
	
17.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	57.92	16.40		16.40	949.89		949.89	1	7.88	7 485		7 485	
									1	1				
	Объем: 36.2*1.6													
	
18.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0362	427.37	28.47	393.63	15.47	1.03	14.25	16.1	8.62	140	17	123	
				5.27	61.45		0.19	2.22	4.5	16.11		1	36	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3.09				81%	43			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.40				34%	18			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.96					201			
	
19.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.268	3 132.30	153.85	2 960.45	839.46	41.23	793.40	16.1	5.61	5 134	664	4 451	
				18.00	248.10		4.82	66.49	4.03	16.11		19	1 071	
	Объем: 134*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			152.96				121%	2 099			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			87.25				65%	1 128			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 079.68					8 361			
	
20.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	29.48	104.66			3 085.38					14 027			
				104.66			3 085.38		475.8			14 027		
	Объем: 26.8*1.1													
	
21.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.067	675.78		675.78	45.28		45.28	1	6.9	312		312	
					73.76			4.94	4.22	16.11			80	
	Объем: 134*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			7.01				121%	97			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			4.00				65%	52			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.30					461			
	
22.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	6.83	280.61			1 916.57					13 449			
				280.61			1 916.57		1 969.16			13 449		
	Объем: 6.7*1.02													
	
23.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	13.4	166.36	140.59	19.83	2 229.26	1 883.87	265.66	16.11	5.28	32 110	30 349	1 403	
				5.95	0.91		79.73	12.23	4.49	16		358	196	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 692.46				121%	36 959			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 535.84				65%	19 854			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 457.56					88 924			
	
24.	ТССЦ 403-8719 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2	136.68	119.43			16 323.69					53 879			
				119.43			16 323.69		394.2			53 879		
	Объем: 134*1.02													
	
	Устройство бортовых камней	
	
25.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0288	6 043.37	143.59	5 889.24	174.05	4.14	169.61	16.1	7.81	1 393	67	1 325	
				10.54	822.24		0.30	23.68	4.5	16.11		1	381	
	Объем: 230*0.3*0.3+96*0.28*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			26.43				81%	363			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			11.96				34%	152			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.44					1 908			
	
26.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	46.08	16.40		16.40	755.71		755.71	1	7.88	5 955		5 955	
									1	1				
	Объем: 28.8*1.6													
	
27.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0288	427.37	28.47	393.63	12.31	0.82	11.34	16.1	8.62	112	13	98	
				5.27	61.45		0.15	1.77	4.5	16.11		1	29	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2.46				81%	34			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.11				34%	14			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.88					160			
	
28.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1304	3 132.30	153.85	2 960.45	408.45	20.06	386.04	16.1	5.61	2 498	323	2 166	
				18.00	248.10		2.35	32.35	4.03	16.11		9	521	
	Объем: 230*0.3*0.15+96*0.28*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			74.42				121%	1 021			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			42.45				65%	549			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					525.32					4 068			
	
29.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	14.34	104.66			1 500.82					6 823			
				104.66			1 500.82		475.8			6 823		
	Объем: 13.04*1.1													
	
30.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	2.3	5 136.11	784.81	101.71	11 813.05	1 805.05	233.94	16.11	6.9	75 752	29 079	1 614	
				4 249.59	12.81		9 774.06	29.47	4.61	16.11		45 058	475	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 605.02				121%	35 760			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 485.96				65%	19 210			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 904.03					130 722			
	
31.	ТССЦ 403-8021 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	230	76.13			17 509.90					103 079			
				76.13			17 509.90		448.17			103 079		
	
32.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	0.96	1 060.47	784.81	101.71	1 018.05	753.41	97.64	16.11	6.9	13 581	12 137	674	
				173.95	12.81		166.99	12.30	4.61	16.11		770	198	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 087.31				121%	14 925			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			620.23				65%	8 018			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 725.58					36 524			
	
33.	ТССЦ 402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.019008	569.06			10.82					55			
				569.06			10.82		2 880.81			55		
	Объем: (0.96)*(0.06*0.33)													
	
34.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	4.87104	685.00			3 336.66					15 404			
				685.00			3 336.66		3 162.38			15 404		
	Объем: (0.96)*(5.9*0.86)													
	
35.	ТССЦ 403-8023 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	96	34.14			3 277.44					24 694			
				34.14			3 277.44		257.23			24 694		
	
	Прочие работы	
	
36.	ТЕРр 68-37-1 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец	1	103.99	11.18	3.04	103.99	11.18	3.04	16.11	9.24	905	180	28	
				89.77			89.77		7.76	1		697		
	Накладные расходы		104%			11.63				88%	158			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.71				48%	86			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.33					1 150			
	
37.	ТЕР 47-01-046-04 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.5	2 219.13	387.78		3 328.70	581.67		16.11	1	19 672	9 371		
				1 831.35			2 747.03		3.75	1		10 301		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			668.92				98%	9 184			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			447.89				61%	5 716			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 445.51					34 572			
	
38.	ТЕР 47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	1.5	891.77	61.79	456.93	1 337.66	92.68	685.39	16.11	6.26	7 451	1 493	4 291	
				373.06	44.33		559.59	66.49	2.98	16.11		1 668	1 071	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			183.05				98%	2 513			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			122.56				61%	1 564			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 643.27					11 528			
	
39.	ТЕР 27-09-006-01 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.1	536.29	189.91	227.60	53.63	18.99	22.76	16.11	8.4	554	306	191	
				118.78	10.36		11.88	1.04	4.76	16.12		57	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			28.44				121%	391			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			16.22				65%	210			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.30					1 155			
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	306 463.07	19 693.97	33 781.42			1 667 894	317 262	228 917	
			252 932.07	2 188.44				1 120 968	35 155	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	293 157.50	19 693.97	20 531.45			1 562 889	317 262	124 662	
			252 932.07	2 153.69				1 120 968	34 686	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	192 402.69					784 472			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 36; %=81 - по стр. 6, 8, 16, 18, 25, 27; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 14, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 39; %=98 - по стр. 37, 38)	29 596.00					405 998			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 36; %=34 - по стр. 6, 8, 16, 18, 25, 27; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 14, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 39; %=61 - по стр. 37, 38)	16 933.54					218 707			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	339 687.04					2 187 594			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	13 305.57		13 249.97			105 005		104 255	
				34.75					469	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)	34.75					469			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)	20.85					281			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	13 305.57					105 005			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	352 992.61					2 292 599			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	7 554.04					49 062			
	ИТОГО	360 546.65					2 341 661			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 210.93					46 833			
	ИТОГО	367 757.58					2 388 494			
	НДС 18%	66 196.36					429 929			
	ВСЕГО С НДС	433 953.94					2 818 423			

Составил:	

Инженер-сметчик ООО «УКЛР»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)