«                                       «УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму: 2028162руб.
Директор МКУ «КР МКД»	

	

         ________________ /Русович С.Б. /	

 «______»____________________ 2015 г

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
Капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Красноармейская, д. 7-11	
	
Сметная стоимость:	2 028.162	тыс. руб.	
монтажных работ:	11.502	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.812	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	557.670	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	18	1 213.62	458.23	8.86	21 845.19	8 248.12	159.53	16.12	9.13	202 276	132 960	1 456	
				746.53			13 437.54		5.05	1		67 860		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			9 072.93				93%	123 653			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			5 608.72				54%	71 798			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 526.84					397 727			
	
2.	ТЕР 46-03-001-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий	1.22	1 729.84	176.63	803.75	2 110.40	215.49	980.58	16.11	9.01	15 946	3 472	8 835	
				749.46	211.89		914.34	258.51	3.98	16.14		3 639	4 172	
	Накладные расходы		99%			469.26				84%	6 421			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			284.40				48%	3 669			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 864.06					26 036			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.22	4 688.98	197.81	4 246.36	5 720.56	241.33	5 180.56	16.12	4.06	25 981	3 890	21 033	
				244.81	143.10		298.67	174.58	3.54	15.1		1 057	2 636	
	Накладные расходы		78%			324.41				66%	4 307			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			207.96				40%	2 610			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 252.92					32 899			
	
4.	ТЕРр 53-21-29 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Ремонт и восстановление герметизации стыковшириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки, 100 м восстановленной герметизации стыков	10.2414	5 065.42	528.47	22.14	51 876.99	5 412.27	226.74	16.11	6.8	200 167	87 192	1 542	
				4 514.81			46 237.98		2.41	1		111 434		
	Накладные расходы		86%			4 654.55				73%	63 650			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			3 788.59				56%	48 828			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60 320.13					312 645			
	
5.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (местами), 100 м2 расчищенной поверхности	3.8	172.22	172.22		654.44	654.44		16.11	1	10 543	10 543		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			523.55				68%	7 169			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			327.22				40%	4 217			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 505.21					21 929			
	
6.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов+откосов, 100 м2 обработанной поверхности	12.13	73.19	39.30	33.89	887.79	476.71	411.09	16.12	3.74	9 222	7 685	1 537	
									3.48	1				
	Объем: 1220.414+104.27-111.465													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]	
	Накладные расходы		80%			381.37				68%	5 226			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			238.36				40%	3 074			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 507.51					17 522			
	
7.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	197.24593	15.82			3 120.43					10 231			
				15.82			3 120.43		51.87			10 231		
	Объем: 1213*0.0161/100*1010													
	
8.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	12.13	689.65	675.65	13.36	8 365.45	8 195.63	162.06	16.11	9.09	133 549	132 032	1 473	
				0.64			7.76		5.66	1		44		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			6 474.55				67%	88 461			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4 097.82				40%	52 813			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 937.81					274 823			
	
9.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	1334.3	12.74			16 998.98					34 051			
				12.74			16 998.98		25.52			34 051		
	Объем: 1213.0*1.1													
	
10.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	12.13	1 938.46	448.56	18.91	23 513.52	5 441.03	229.38	16.11	9.34	154 389	87 655	2 142	
				1 470.99	7.49		17 843.11	90.85	3.62	18.82		64 592	1 710	
	Накладные расходы		79%			4 370.19				67%	59 875			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 765.94				40%	35 746			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 649.65					250 010			
	
11.	ТЕРр 62-26-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов+откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	12.13	1 702.87	133.64	125.61	20 655.81	1 621.05	1 523.65	16.12	4.01	76 544	26 131	6 110	
				1 443.62			17 511.11		2.53	1		44 303		
	Объем: 1220.414+104.27-111.465													
	Накладные расходы		80%			1 296.84				68%	17 769			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			810.53				40%	10 452			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 763.18					104 765			
	
12.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхности цоколя (прим), 100 м2	0.56	188.95	188.95		105.81	105.81		16.11	1	1 705	1 705		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			104.75				84%	1 432			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			63.49				48%	818			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					274.05					3 956			
	
13.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.02	2 074.12	832.23	83.91	2 115.61	848.88	85.59	16.11	9.97	18 710	13 675	853	
				1 157.98	39.06		1 181.14	39.84	3.54	14.27		4 181	569	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			844.28				80%	11 395			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			417.70				37%	5 270			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 377.59					35 375			
	
14.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.02	689.65	675.65	13.36	703.44	689.16	13.63	16.11	9.09	11 230	11 102	124	
				0.64			0.65		5.66	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			544.44				67%	7 438			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			344.58				40%	4 441			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 592.46					23 109			
	
15.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	112.2	11.15			1 251.03					4 278			
				11.15			1 251.03		38.13			4 278		
	Объем: 102*1.1													
	
16.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска цоколя  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.02	2 291.60	114.18	14.24	2 337.43	116.47	14.52	16.11	9.07	8 208	1 876	132	
				2 163.18			2 206.44		2.81	1		6 200		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			110.65				80%	1 501			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			54.74				37%	694			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 502.82					10 403			
	
17.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	2.66	2 956.30	374.76	6.66	7 863.76	996.86	17.72	16.11	9.22	35 058	16 059	163	
				2 574.88	1.03		6 849.18	2.74	2.75	18.87		18 835	52	
	Накладные расходы		83%			829.67				71%	11 439			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			649.74				52%	8 378			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 343.17					54 875			
	
18.	ТЕРр 58-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перенавеска водосточных труб с лесов (прим), 100 м труб	1.165	560.81	553.26		653.34	644.55		16.12	1	10 442	10 390		
				7.55			8.80		5.9	1		52		
	Накладные расходы		83%			534.98				71%	7 377			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			418.96				52%	5 403			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 607.27					23 222			
	
19.	ФЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 747 от 21.12.2010 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.54	325.68	193.34	39.07	175.87	104.40	21.10	17.1	3.17	2 035	1 785	67	
				93.27	0.12		50.37	0.06	3.62	17.36		182	1	
	Накладные расходы		95%			99.24				81%	1 447			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.90				52%	929			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					343.01					4 410			
	
20.	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м	54	4.30			232.22					6 270			
				4.30			232.22		27			6 270		
	Поправки: М: =116.11/27	
	
21.	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.54	51.16	35.34	2.22	27.63	19.08	1.20	17.11	7.84	386	327	9	
				13.60	0.14		7.34	0.08	6.81	17.36		50	1	
	Накладные расходы		95%			18.20				81%	266			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.45				52%	171			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.29					822			
	
22.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.705	48.13	4.41	36.66	33.93	3.11	25.85	16.1	7.59	326	50	196	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			3.11				100%	50			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.87				60%	30			
	
23.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.705	16.40		16.40	11.56		11.56	1	7.87	91		91	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	171 261.19	34 034.39	9 064.76			971 638	548 529	45 763	
			128 157.09	566.66				377 263	9 141	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	435.72	123.48	22.30			8 691	2 112	76	
			289.93	0.14				6 502	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	232.22					6 270			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 19, 21)	117.44					1 712			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19, 21)	80.35					1 099			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	633.51					11 502			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	170 779.98	33 907.80	9 005.05			962 530	546 367	45 400	
			127 867.16	566.52				370 761	9 139	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	21 370.44					48 560			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2, 12; %=66 - по стр. 3; %=73 - по стр. 4; %=68 - по стр. 5, 6, 11; %=67 - по стр. 8, 10, 14; %=80 - по стр. 13, 16; %=71 - по стр. 17, 18)	30 536.41					417 113			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 12; %=40 - по стр. 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14; %=56 - по стр. 4; %=37 - по стр. 13, 16; %=52 - по стр. 17, 18)	20 078.72					258 212			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	221 395.11					1 637 855			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	45.49	3.11	37.41			417	50	287	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 22)	3.11					50			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22)	1.87					30			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	45.49					417			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	222 074.11					1 649 774			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 752.39					35 305			
	ИТОГО	226 826.50					1 685 079			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 536.53					33 702			
	ИТОГО	231 363.03					1 718 781			
	НДС 18%	41 645.35					309 381			
	ВСЕГО С НДС	273 008.38					2 028 162			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	30 653.85					418 825			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	20 159.07					259 311			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	171 261.19	34 034.39	9 064.76			971 638	548 529	45 763	
			128 157.09	566.66				377 263	9 141	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	435.72	123.48	22.30			8 691	2 112	76	
			289.93	0.14				6 502	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	232.22					6 270			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 19, 21)	117.44					1 712			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19, 21)	80.35					1 099			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	633.51					11 502			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	170 779.98	33 907.80	9 005.05			962 530	546 367	45 400	
			127 867.16	566.52				370 761	9 139	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	21 370.44					48 560			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2, 12; %=66 - по стр. 3; %=73 - по стр. 4; %=68 - по стр. 5, 6, 11; %=67 - по стр. 8, 10, 14; %=80 - по стр. 13, 16; %=71 - по стр. 17, 18)	30 536.41					417 113			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 12; %=40 - по стр. 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14; %=56 - по стр. 4; %=37 - по стр. 13, 16; %=52 - по стр. 17, 18)	20 078.72					258 212			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	221 395.11					1 637 855			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	45.49	3.11	37.41			417	50	287	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 22)	3.11					50			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22)	1.87					30			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	45.49					417			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	222 074.11					1 649 774			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 752.39					35 305			
	ИТОГО	226 826.50					1 685 079			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 536.53					33 702			
	ИТОГО	231 363.03					1 718 781			
	НДС 18%	41 645.35					309 381			
	ВСЕГО С НДС	273 008.38					2 028 162			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	30 653.85					418 825			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	20 159.07					259 311			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)