«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт мягкой кровли МКД № 1-1а по ул. Гайдара 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Высота здания -29м (29-15)*0,5=7%	
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	6.3	
2.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	1.8	
3.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	6.3	
4.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	6.3	
5.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	718.2	
6.	Унифлекс ЭПП	м2	730.8	
7.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1.84	
8.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	211.68	
9.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.84	
10.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (козырьки балконные)	100 м2 кровли	0.84	
11.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	97.44	
12.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	6	
13.	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	8	
14.	Дефлектор	шт	8	
15.	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.04	
16.	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	4	
17.	Масляная окраска металлических поверхностей вентканалов количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
18.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1.84	
19.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.8	
20.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.046	
21.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.046	
22.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	4.6	
23.	Ремонт кирпичной кладки парапетов и лифтовых шахт	1 м3 кладки	7	
24.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1.1	
25.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	14.3	
26.	Штукатурка парапетов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.1	
27.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5	
28.	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	2	
29.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	7.3809	
30.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	7.3809	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)