«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-7»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Т.В. Просвирина /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения МКД по ул. Барнаульской,1-3	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.44	
2.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.088	
3.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1	
4.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.45	
5.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.44	
6.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	44	
7.	Труба из полипропилена PN 10/20	м	39.56	
8.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	100	
9.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	32	
10.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	10	
11.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм	шт.	6	
12.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.06	
13.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	6	
14.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	5.57	
15.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	20	
16.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	2	
17.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	2	
18.	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	1	
19.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.5	
20.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	46.9	
21.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	50	
22.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм	шт.	4	
23.	ППР колено ф 32 *90	шт	40	
24.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	18	
25.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	12	
26.	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	6	
27.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.21	
28.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	19.68	
29.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	21	
30.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм	шт.	2	
31.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	30	
32.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	8	
33.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	5	
34.	Труба из полипропилена PN 10/63 (гильза)	м	3	
35.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.24	
36.	Труба из полипропилена PN 10/63	м	22.7	
37.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	24	
38.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	10	
39.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	6	
40.	Разборное соединение 2"	шт	1	
41.	ППР муфта 63* 2"	шт	1	
42.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	6	
43.	Труба из полипропилена PN 10/75 (гильза)	м	2	
44.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	32	
45.	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	14.5	
46.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	6.6	
47.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	48.4	
48.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	55	
49.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	23.1	
50.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	м	26.4	
51.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
	
	Раздел 2.  Отопление	
	
52.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	1.5	
53.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.3	
54.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	5.27	
55.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1.67	
56.	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.)	100 м трубопровода	2.04	
57.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	204	
58.	Труба из полипропилена PN 25/20	м	183.4	
59.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	100	
60.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	208	
61.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	50	
62.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	208	
63.	ППР кран шаровый ф 20	шт	61	
64.	Разборное соединение 1/2"	шт	208	
65.	Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза)	м	10	
66.	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(прим.)	100 м трубопровода	3.23	
67.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	323	
68.	Труба из полипропилена PN 25/25	м	300.07	
69.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	200	
70.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	208	
71.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	80	
72.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	шт.	10	
73.	Разборное соединение 3/4"	шт	10	
74.	ППР кран шаровый ф 25	шт	35	
75.	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	30	
76.	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.)	100 м трубопровода	0.14	
77.	Труба из полипропилена PN 25/40	м	13.12	
78.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	14	
79.	ППР кран шаровый  ф 40	шт	2	
80.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	20	
81.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	6	
82.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	3	
83.	Прокладка трубопроводов отопления  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм(прим.)	100 м трубопровода	0.56	
84.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	56	
85.	Труба из полипропилена PN 25/50	м	52.98	
86.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	10	
87.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	шт.	22	
88.	ППР кран шаровый  ф 50	шт	4	
89.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	14	
90.	Труба из полипропилена PN 10/75	м	5	
91.	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм (прим.)	100 м трубопровода	0.48	
92.	Труба из полипропилена PN 25/63	м	45.41	
93.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	48	
94.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	20	
95.	ППР кран шаровый ф 63	шт	2	
96.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	24	
97.	Разборное соединение 2"	шт	2	
98.	ППР муфта  63* 2"	шт	2	
99.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	12	
100.	Труба из полипропилена PN 10/75	м	4	
101.	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм(прим.)	100 м трубопровода	0.13	
102.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	13	
103.	Труба из полипропилена PN 25/75	м	12.66	
104.	ППР колено ф 75 *90	шт	4	
105.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	шт.	4	
106.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	3	
107.	Разборное соединение 2 1/2"	шт	2	
108.	ППР муфта 75* 2 1/2"	шт	2	
109.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.33	
110.	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм	шт.	1	
111.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ( уголок45*45*4)	кг	4.62	
112.	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0.05	
113.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ( уголок45*45*4)	кг	0.9	
114.	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм	шт.	1	
115.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.38	
116.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.071	
117.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.071	
118.	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	31.9	
119.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	м	57.2	
120.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	107.8	
121.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	15.4	
122.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	м	61.6	
123.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм	м	89.1	
124.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	м	19.8	
125.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	2	
126.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	2	
127.	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3	100 шт.	0.01	
128.	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3	1 бак	1	
129.	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	1	
130.	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	100 приборов	1.2	
	
	Раздел 3.  водоотведение	
	
131.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.68	
132.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.6582	
133.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.2	
134.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.11	
135.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	1.11	
136.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	110	
137.	ПВХ тройник 110*90	шт	34	
138.	ПВХ  колено  110 *45	шт	128	
139.	ПВХ  ревизия  110	шт	19	
140.	Воздушный клапан  110	шт	6	
141.	Переход чугун/пластик 110мм PP (с резинкой 124/110) канализационный серый	шт.	32	
142.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм	100 м трубопровода	0.2	
143.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156-168 мм	шт.	20	
144.	Труба 160 х 4.0 х 2000мм Н(SN4) ПВХ	шт.	10	
145.	ПВХ  ревизия  160	шт	3	
146.	ПВХ тройник 160*110*45	шт	3	
147.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
148.	Смена унитазов типа <Компакт>	100 приборов	0.32	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)