«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	17 480 933	руб.	
	            Директор МКУ «КР МКД»	
		
	     ________________ /Русович С.Б./	
		
	  «______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Черняховского,2-4а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением МКД г.Калининград, ул.Черняховского,2-4а	
Сметная стоимость:	17 480.933	тыс. руб.	
монтажных работ:	11.285	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	18.193	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 975.335	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ТЕР 46-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из металлочерепицы, 100 м2 покрытия	9.5	84.90	71.04	13.86	806.55	674.88	131.67	16.1	6.86	11 769	10 866	903	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			668.13				84%	9 127			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			404.93				48%	5 216			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 879.61					26 112			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	9.5	215.64	159.75	55.89	2 048.56	1 517.63	530.93	16.11	10.11	29 817	24 449	5 368	
					8.68			82.41	1	16.1			1 327	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			1 328.03				71%	18 301			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 040.03				52%	13 404			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 416.62					61 521			
	
3.	ТЕРр 58-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли	9.5	341.46	290.44	51.03	3 243.89	2 759.16	484.74	16.11	10.11	49 351	44 450	4 901	
					7.91			75.17	1	16.12			1 212	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			2 352.49				71%	32 420			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 842.31				52%	23 744			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 438.70					105 515			
	
4.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мауэрлата, 1 м3 древесины в конструкции	6.4	191.41	160.20	31.21	1 225.01	1 025.28	199.73	16.1	8.95	18 295	16 507	1 788	
									2.75	1				
	Объем: 0.2*0.2*160													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			1 086.80				90%	14 856			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			553.65				43%	7 098			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 865.46					40 249			
	
5.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	3 273.44	3 259.25	14.19	130.94	130.37	0.57	16.11	6.42	2 104	2 100	4	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			108.21				71%	1 491			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.74				52%	1 092			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.89					4 687			
	
6.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.68	94.46	94.19	0.28	158.70	158.24	0.46	16.1	6.5	2 551	2 548	3	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			131.34				71%	1 809			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			102.86				52%	1 325			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					392.90					5 685			
	
7.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, под мауэрлат  МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25, 1 м3 кладки	3	1 698.12	376.46	37.80	5 094.37	1 129.39	113.40	16.1	7.4	34 891	18 183	839	
				1 283.86	8.10		3 851.58	24.30	4.12	16.12		15 869	392	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		86%			992.17				73%	13 560			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			807.58				56%	10 402			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 894.13					58 853			
	
8.	ТЕР 10-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	60.75	3 012.76	305.43	64.64	183 024.94	18 554.61	3 926.92	16.11	8.04	938 947	298 915	31 572	
				2 642.69	3.53		160 543.42	214.52	3.79	16.12		608 460	3 458	
	Объем: 0.15*0.15*2700													
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы		106%			19 895.28				90%	272 136			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10 135.33				43%	130 020			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					213 055.55					1 341 103			
	
9.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка элементов каркаса из брусьев, лежень, стойки, подкосы, 1 м3 древесины в конструкции	15.87	3 090.19	287.86	60.95	49 041.35	4 568.33	967.33	16.1	8.95	201 848	73 550	8 658	
				2 741.38			43 505.70		2.75	1		119 641		
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы		106%			4 842.43				90%	66 195			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			2 466.90				43%	31 627			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56 350.68					299 670			
	
10.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	419.31	86.25	37.22	1 677.24	345.00	148.88	16.1	7.92	10 189	5 555	1 179	
				295.84	2.59		1 183.36	10.38	2.92	16.1		3 455	167	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы		106%			376.70				90%	5 150			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			191.91				43%	2 460			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 245.85					17 799			
	
11.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.88	2 460.30			7 085.66					12 120			
				2 460.30			7 085.66		4 208.45			12 120		
	Объем: 0.9*0.8*4													
	
12.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.036816	21 223.62	2 306.00	742.65	781.37	84.90	27.34	16.1	7.25	3 492	1 367	198	
				18 174.97	33.18		669.13	1.22	2.88	16.11		1 927	20	
	Объем: 0.78*1.18*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			91.29				90%	1 248			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			46.50				43%	596			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					919.16					5 337			
	
13.	С цена поставщик. 
Мансардное окно Велюкс 0,78*1,18, м2	3.6816	3 236.27			11 914.66					52 663			
				3 236.27			11 914.66		4.42			52 663		
	Поправки: М: =14162.7*1.01/4.42	
	
14.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	10.14	286.73	122.64	1.26	2 907.43	1 243.53	12.80	16.1	9.27	25 786	20 021	119	
				162.83			1 651.10		3.42	1		5 647		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			1 156.48				79%	15 817			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			795.86				51%	10 211			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 859.77					51 813			
	
15.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1267.5	13.13			16 642.28					53 653			
				13.13			16 642.28		42.33			53 653		
	Объем: 10.14*125													
	
16.	ТЕР 12-01-007-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	10.14	30 044.05	1 337.25	360.72	304 646.64	13 559.70	3 657.69	16.1	9.3	1 700 971	218 311	34 016	
				28 346.08	40.53		287 429.25	410.99	5.04	16.11		1 448 643	6 621	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0004:[ М-(153.65=569.06*0.27) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы		108%			15 088.35				92%	206 937			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			7 683.88				44%	98 970			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					327 418.86					2 006 879			
	
17.	С цена поставщик. 
Замок конька, шт	22	152.04			3 344.80					14 784			
				152.04			3 344.80		4.42			14 784		
	Поправки: М: =640*1.05/4.42	
	
18.	С цена поставщик. 
Черепица торцевая левая, шт	136	97.40			13 246.15					58 548			
				97.40			13 246.15		4.42			58 548		
	Поправки: М: =410*1.05/4.42	
	
19.	С цена поставщик. 
Черепица торцевая правая, шт	136	97.40			13 246.15					58 548			
				97.40			13 246.15		4.42			58 548		
	Поправки: М: =410*1.05/4.42	
	
20.	С цена поставщик. 
Аэроэлемент конька, м	90.9	47.51			4 318.78					19 089			
				47.51			4 318.78		4.42			19 089		
	Поправки: М: =200*1.05/4.42	
	
21.	С цена поставщик. 
Ступеньки керамические для обслуживания кровли 40см, шт	68	270.81			18 415.38					81 396			
				270.81			18 415.38		4.42			81 396		
	Поправки: М: =1140*1.05/4.42	
	
22.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, капельник  МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25, 100 м	1.6	3 051.66	468.45	8.32	4 882.65	749.52	13.32	16.1	9.25	24 014	12 067	123	
				2 574.88	1.51		4 119.81	2.42	2.87	16.06		11 824	39	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			624.11				71%	8 595			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			488.76				52%	6 295			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 995.52					38 904			
	
23.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.6	8 902.85	408.62	39.83	14 244.56	653.80	63.73	16.1	9.06	55 472	10 526	577	
				8 454.40	3.77		13 527.04	6.03	3.28	16.12		44 369	97	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы		108%			712.62				92%	9 773			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			362.91				44%	4 674			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 320.08					69 919			
	
24.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	1.3	212.72	90.13	94.00	276.54	117.17	122.20	16.1	7.85	3 029	1 886	959	
				28.59	6.83		37.17	8.88	4.94	16.12		184	143	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы		108%			136.13				92%	1 867			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			69.33				44%	893			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					482.00					5 788			
	
25.	С цена поставщик. 
Бугель снегозадержателя с решеткой длиной 3м, шт	43	688.91			29 623.30					130 935			
				688.91			29 623.30		4.42			130 935		
	Поправки: М: =2900*1.05/4.42	
	
26.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, слуховые окна, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1	464.12	419.64	33.25	46.41	41.96	3.33	16.11	9.24	712	676	31	
				11.23			1.12		4.3	1		5		
	Объем: 4*2.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы		106%			44.48				90%	608			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			22.66				43%	291			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.55					1 611			
	
27.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.044	23 811.97			1 047.73					2 022			
				23 811.97			1 047.73		45 952.98			2 022		
	Объем: 0.10*0.44													
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25, 100 м	1.54	7 502.32	416.30	16.46	11 553.58	641.10	25.35	16.1	9.24	46 266	10 322	234	
				7 069.56			10 887.12		3.28	1		35 710		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			532.11				71%	7 329			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			416.72				52%	5 367			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 502.41					58 962			
	
29.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.22	5 878.09	722.88	10.13	1 293.18	159.03	2.23	16.1	9.25	5 886	2 560	21	
				5 145.09			1 131.92		2.92	1		3 305		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			131.99				71%	1 818			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			103.37				52%	1 331			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 528.54					9 035			
	
30.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.11	4 726.92	600.70	10.13	519.96	66.08	1.11	16.1	9.25	2 206	1 064	10	
				4 116.09			452.77		2.5	1		1 132		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			54.85				71%	755			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.95				52%	553			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					617.76					3 515			
	
31.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.11	8 841.92	600.70	10.13	972.61	66.08	1.11	16.1	9.25	2 088	1 064	10	
				8 231.09			905.42		1.12	1		1 014		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			54.85				71%	755			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.95				52%	553			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 070.41					3 397			
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.28	1 440.12	409.66	1.26	1 843.35	524.37	1.62	16.1	9.27	13 845	8 442	15	
				1 029.19			1 317.36		4.09	1		5 388		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			435.23				71%	5 994			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			340.84				52%	4 390			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 619.42					24 229			
	
33.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.1	8 572.20	5 513.35	252.31	857.22	551.34	25.23	16.1	7.78	10 336	8 876	196	
				2 806.54	66.80		280.65	6.68	4.5	16.11		1 263	108	
	Накладные расходы		78%			435.26				66%	5 929			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			351.55				50%	4 492			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 644.03					20 757			
	
34.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.42	3 086.00			1 296.12					6 064			
				3 086.00			1 296.12		14 439.09			6 064		
	Объем: 0.1*4200													
	
35.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 30 каналов), 100 м труб	0.1	134 659.76	88 280.35	2 745.72	13 465.98	8 828.04	274.57	16.1	7.77	163 900	142 131	2 133	
				43 633.69	725.87		4 363.37	72.59	4.5	16.11		19 635	1 169	
	Начисления: Н3= 29, Н4= 29, Н5= 29, Н48= 29	
	Накладные расходы		78%			6 942.49				66%	94 578			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			5 607.40				50%	71 650			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 015.87					330 128			
	
36.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	6.38	3 086.00			19 688.68					92 121			
				3 086.00			19 688.68		14 439.09			92 121		
	Объем: 0.1*2200*29													
	
37.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонных оголовников, 1 м3	2	1 507.44	278.21	47.43	3 014.88	556.42	94.86	16.1	6.67	20 416	8 958	633	
				1 181.80	1.96		2 363.60	3.92	4.58	16.11		10 825	63	
	Накладные расходы		99%			554.74				84%	7 578			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			336.20				48%	4 330			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 905.82					32 324			
	
38.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.9	2 412.79	1 295.60	2.05	4 584.30	2 461.64	3.90	16.1	6.41	46 628	39 632	25	
				1 115.14			2 118.77		3.29	1		6 971		
	Накладные расходы		79%			1 944.70				67%	26 553			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 230.82				40%	15 853			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 759.82					89 034			
	
39.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска труб с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.9	2 512.50	159.37	15.75	4 773.74	302.80	29.93	16.1	9.14	19 315	4 875	274	
				2 337.38			4 441.02		3.19	1		14 167		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			287.66				80%	3 900			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			142.32				37%	1 804			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 203.72					25 019			
	
40.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, оголовники, 100 м2 покрытия	0.24	12 209.62	1 466.81	41.45	2 930.31	352.03	9.95	16.1	9.88	13 034	5 668	98	
				10 701.36	4.72		2 568.33	1.13	2.83	16.09		7 268	18	
	Объем: 80*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы		108%			381.41				92%	5 231			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			194.24				44%	2 502			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 505.96					20 767			
	
41.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, брандмауэр  МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25, 1 м3 кладки	3.2	1 698.12	376.46	37.80	5 433.99	1 204.68	120.96	16.1	7.4	37 217	19 395	895	
				1 283.86	8.10		4 108.35	25.92	4.12	16.12		16 926	418	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		86%			1 058.32				73%	14 463			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			861.42				56%	11 095			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 353.73					62 776			
	
42.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, брандмауэр, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.35	2 074.12	832.23	83.91	725.94	291.28	29.37	16.1	9.97	6 316	4 690	293	
				1 157.98	34.61		405.29	12.11	3.29	16.1		1 333	195	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			288.22				80%	3 908			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			142.59				37%	1 807			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 156.75					12 031			
	
43.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	2 512.50	159.37	15.75	879.37	55.78	5.51	16.1	9.14	3 558	898	50	
				2 337.38			818.08		3.19	1		2 610		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			52.99				80%	718			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.22				37%	332			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					958.58					4 609			
	
44.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.16	12 209.62	1 466.81	41.45	1 953.54	234.69	6.63	16.1	9.88	8 690	3 779	66	
				10 701.36	4.72		1 712.22	0.76	2.83	16.09		4 846	12	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы		108%			254.29				92%	3 488			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			129.50				44%	1 668			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 337.32					13 846			
	
45.	ТЕР 10-01-008-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.6	10 456.15	1 860.34	144.77	16 729.83	2 976.55	231.63	16.1	9.18	98 051	47 922	2 126	
				8 451.04			13 521.66		3.55	1		48 002		
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы		106%			3 155.14				90%	43 130			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1 607.34				43%	20 606			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 492.31					161 787			
	
46.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.6	1 316.51	347.48	6.74	2 106.42	555.97	10.78	16.1	9.25	13 008	8 951	100	
				962.29	0.19		1 539.66	0.30	2.57	16.2		3 957	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			528.46				80%	7 165			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			261.45				37%	3 314			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 896.32					23 487			
	
	Вентиляционные каналы	
	
47.	ТЕРр 53-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	0.16	149.82	98.65	51.17	23.97	15.78	8.19	16.1	6.78	310	254	56	
					6.79			1.09	1	16.1			17	
	Объем: (0.5+0.5)*2*1*8													
	Накладные расходы		86%			14.51				73%	198			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			11.81				56%	152			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.29					660			
	
48.	ТЕРр 53-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен	0.48	730.29	403.97	326.32	350.54	193.91	156.63	16.1	6.78	4 184	3 122	1 062	
					43.28			20.77	1	16.11			335	
	Объем: (0.5+0.5)*2*3*8													
	Накладные расходы		86%			184.62				73%	2 524			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			150.28				56%	1 936			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					685.44					8 644			
	
49.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.2	3 020.43	230.29	48.76	604.09	46.06	9.75	16.1	8.95	2 337	742	87	
				2 741.38			548.28		2.75	1		1 508		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			48.82				90%	668			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			24.87				43%	319			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					677.79					3 324			
	
50.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обшивка каркасных стен досками под штукатурку, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.48	3 104.61	230.44	94.03	1 490.21	110.61	45.13	16.1	9.23	6 468	1 781	417	
				2 780.15			1 334.47		3.2	1		4 270		
	Объем: (0.5+0.5)*2*3*8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			117.25				90%	1 603			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			59.73				43%	766			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 667.19					8 837			
	
51.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	1.76	755.51	204.61	99.98	1 329.70	360.11	175.96	16.1	7.59	10 665	5 798	1 336	
				450.92			793.62		4.45	1		3 532		
	Объем: ((0.55+0.55)*2*2*8)*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Накладные расходы		90%			324.10				77%	4 464			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			216.07				48%	2 783			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 869.87					17 913			
	
52.	ТССЦ 104-0002 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Вата минеральная, м3	1.7072	447.38			763.77					4 272			
				447.38			763.77		2 502.2			4 272		
	Объем: 1.76*0.97													
	
53.	ТЕРр 61-28-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам, 100 м2 поверхности	0.576	502.85	430.56	10.32	289.64	248.00	5.94	16.1	9.19	4 247	3 993	55	
				61.97			35.69		5.59	1		200		
	Объем: (0.6+0.6)*2*3*8													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			195.92				67%	2 675			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			124.00				40%	1 597			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					609.56					8 520			
	
54.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	63.36	12.74			807.21					1 617			
				12.74			807.21		25.52			1 617		
	Объем: 0.576*110													
	
55.	ТЕРр 61-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	0.864	1 044.57	373.70	20.87	902.51	322.88	18.03	16.11	9.26	7 216	5 202	167	
				650.00	9.65		561.60	8.34	3.29	16.11		1 848	134	
	Накладные расходы		79%			261.66				67%	3 575			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			165.61				40%	2 134			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 329.78					12 926			
	
56.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.24	373.54	335.71	26.60	89.65	80.57	6.38	16.11	9.24	1 369	1 298	59	
				11.23			2.70		4.3	1		12		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			85.40				90%	1 168			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			43.51				43%	558			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					218.56					3 095			
	
57.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.1056	23 811.97			2 514.54					4 853			
				23 811.97			2 514.54		45 952.98			4 853		
	Объем: 0.24*0.44													
	
58.	ТЕРр 60-19-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков	0.08	10 602.83	2 382.41	32.50	848.23	190.59	2.60	16.1	9.25	4 933	3 069	24	
				8 187.92	3.32		655.03	0.27	2.81	16.1		1 841	4	
	Накладные расходы		78%			148.87				66%	2 028			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			120.24				50%	1 537			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 117.34					8 498			
	
59.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	35	221.62	101.80	102.69	7 756.54	3 562.93	3 594.06	16.11	3.8	72 705	57 399	13 657	
				17.13	1.45		599.55	50.75	2.75	16.17		1 649	821	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			3 252.31				77%	44 829			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 168.21				48%	27 946			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 177.06					145 480			
	
60.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	724.5	36.04			26 110.98					147 465			
				36.04			26 110.98		203.54			147 465		
	Объем: 35*20.7													
	
61.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	74.724	48.13	4.41	36.66	3 596.16	329.53	2 739.38	16.1	7.6	34 613	5 305	20 819	
									1	1				
	Объем: 70.924+4*950/1000													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			329.53				100%	5 305			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			197.72				60%	3 183			
	
62.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	74.724	16.40		16.40	1 225.47		1 225.47		7.88	9 657		9 657	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	836 448.25	72 602.32	19 267.30			4 522 852	1 169 167	145 813	
			744 051.40	1 040.95				3 199 386	16 775	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	831 626.62	72 272.79	15 302.45			4 478 582	1 163 862	115 337	
			744 051.40	1 040.95				3 199 386	16 775	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	170 066.19					740 150			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 37; %=71 - по стр. 2, 3, 5, 6, 22, 28-32; %=90 - по стр. 4, 8-10, 12, 26, 45, 49, 50, 56; %=73 - по стр. 7, 41, 47, 48; %=79 - по стр. 14; %=92 - по стр. 16, 23, 24, 40, 44; %=66 - по стр. 33, 35, 58; %=67 - по стр. 38, 53, 55; %=80 - по стр. 39, 42, 43, 46; %=77 - по стр. 51, 59)	71 361.20					976 916			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 37, 51, 59; %=52 - по стр. 2, 3, 5, 6, 22, 28-32; %=43 - по стр. 4, 8-10, 12, 26, 45, 49, 50, 56; %=56 - по стр. 7, 41, 47, 48; %=51 - по стр. 14; %=44 - по стр. 16, 23, 24, 40, 44; %=50 - по стр. 33, 35, 58; %=40 - по стр. 38, 53, 55; %=37 - по стр. 39, 42, 43, 46)	42 022.32					539 694			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	945 010.14					5 995 192			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 821.63	329.53	3 964.85			44 270	5 305	30 476	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 61)	329.53					5 305			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 61)	197.72					3 183			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 821.63					44 270			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	949 831.77					6 039 462			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	20 326.40					129 244			
	ИТОГО	970 158.17					6 168 706			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	19 403.16					123 374			
	ИТОГО	989 561.33					6 292 080			
	НДС 18%	178 121.04					1 132 574			
	ВСЕГО С НДС	1 167 682.37					7 424 654			
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
63.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	27.4	1 538.38	632.36	10.19	42 151.72	17 326.55	279.26	16.11	9.24	405 913	279 131	2 580	
				895.84			24 545.91		5.06	1		124 202		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			19 059.21				93%	259 592			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			11 782.05				54%	150 731			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72 992.98					816 236			
	
64.	ТЕР 08-07-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.23	1 605.54	789.84	11.64	3 580.36	1 761.34	25.97	16.11	9.25	38 011	28 375	240	
				804.06			1 793.05		5.24	1		9 396		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 937.47				93%	26 389			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 197.71				54%	15 323			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 715.55					79 722			
	
65.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	2.74	72.76	57.13	15.63	199.36	156.54	42.82	16.11	1.87	2 602	2 522	80	
									1	1				
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		78%			122.10				66%	1 665			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			78.27				40%	1 009			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					399.73					5 275			
	
66.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	2.74	5 355.61	227.48	4 883.31	14 674.36	623.30	13 380.28	16.11	4.24	68 981	10 041	56 732	
				244.81	154.15		670.78	422.36	3.29	16.11		2 207	6 804	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		78%			815.61				66%	11 118			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			522.83				40%	6 738			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 012.80					86 837			
	
67.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	14	217.29	217.29		3 042.10	3 042.10		16.1	1	48 978	48 978		
									1	1				
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		99%			3 011.68				84%	41 142			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 825.26				48%	23 509			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 879.04					113 629			
	
68.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	34	41.06	29.64		1 395.89	1 007.61		16.11	1	18 170	16 233		
				11.42			388.28		4.99	1		1 938		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		86%			866.54				73%	11 850			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			705.33				56%	9 090			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 967.76					39 111			
	
69.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.8	1 664.98	346.35	34.78	2 996.97	623.42	62.60	16.1	7.4	20 021	10 037	463	
				1 283.86	7.45		2 310.95	13.41	4.12	16.12		9 521	216	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		86%			547.67				73%	7 485			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			445.78				56%	5 742			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 990.42					33 247			
	
70.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.28	20 260.13	4 033.36	130.76	5 672.84	1 129.34	36.61	16.11	6.78	36 965	18 194	248	
				16 096.01	17.34		4 506.88	4.86	4.11	16.11		18 523	78	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		86%			975.41				73%	13 339			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			793.94				56%	10 232			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 442.19					60 536			
	
71.	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	15	40 115.83	3 949.94	5 323.82	601 737.47	59 249.09	79 857.32	16.11	5.79	2 231 107	954 503	462 374	
				30 842.07	282.92		462 631.05	4 243.84	1.76	16.11		814 231	68 368	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-1306:[ М-(35.22=5.87*6) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		95%			60 318.28				80%	818 297			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			29 841.68				37%	378 462			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691 897.43					3 427 866			
	
72.	С104-9100-09 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160, м3	168									860 436			
									5 121.64			860 436		
	Объем: (15.0)*11.2													
	
73.	ТССЦ 201-1306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	840	5.87			4 930.80					16 901			
				5.87			4 930.80		20.12			16 901		
	
	Козырьки	
	
74.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.06	189.65	136.93	52.72	11.38	8.22	3.16	16.1	6.86	154	132	22	
									1	1				
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		99%			8.14				84%	111			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.93				48%	63			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.45					328			
	
75.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.06	2 807.83	1 404.22	165.08	168.47	84.25	9.90	16.11	4.98	1 780	1 357	49	
				1 238.53	17.83		74.31	1.07	5.02	16.1		373	17	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		83%			70.82				71%	976			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.46				52%	714			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.74					3 470			
	
76.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.08	12 088.96	1 349.47	38.14	967.12	107.96	3.05	16.1	9.88	4 191	1 738	30	
				10 701.36	4.34		856.11	0.35	2.83	16.09		2 423	6	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			116.97				92%	1 604			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			59.57				44%	767			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 143.67					6 563			
	
77.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.06	185.77	34.36	5.82	11.15	2.06	0.35	16.1	9.25	93	33	3	
				145.59			8.74		6.51	1		57		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2.22				92%	30			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.13				44%	15			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.51					138			
	
78.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.06	276.06	111.39	36.40	16.56	6.68	2.18	16.11	6.39	159	108	14	
				128.27	2.39		7.70	0.14	4.83	16.1		37	2	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			7.37				92%	101			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.75				44%	48			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.68					309			
	
79.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	6.96	30.20			210.19					844			
				30.20			210.19		121.29			844		
	Объем: (0.06)*116													
	
80.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	0.06	2 008.58	515.84	21.75	120.51	30.95	1.30	16.1	9.27	838	498	12	
				1 470.99	10.06		88.26	0.60	3.71	16.1		327	10	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		79%			24.92				67%	340			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15.78				40%	203			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161.21					1 382			
	
81.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	941.61	136.60	65.59	56.50	8.20	3.94	16.11	3.96	305	132	16	
				739.42			44.37		3.55	1		157		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.79				80%	106			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.85				37%	49			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.14					459			
	
82.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками, дверей, лестниц, 1 м2 очищаемой поверхности	12	10.78	10.78		129.34	129.34		16.09	1	2 081	2 081		
									1	1				
	Объем: 8+4													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			104.77				69%	1 436			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			77.60				48%	999			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					311.71					4 516			
	
83.	ТЕР 13-06-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности	12	1.56	1.20	0.36	18.75	14.44	4.31	16.01	6.16	258	231	27	
									1	1				
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			11.70				69%	159			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.66				48%	111			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.11					528			
	
84.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	370.77	79.35	14.96	44.49	9.52	1.80	16.11	2.82	254	153	5	
				276.46	0.16		33.18	0.02	2.87	16.45		95		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			7.73				69%	106			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.72				48%	73			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.94					433			
	
85.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	632.41	48.77	9.93	75.89	5.85	1.19	16.1	3.44	258	94	4	
				573.70	0.16		68.84	0.02	2.32	16.45		160		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			4.75				69%	65			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.52				48%	45			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84.17					368			
	
86.	ТЕР 46-02-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3	0.624	1 419.02	145.87	2.71	885.47	91.02	1.69	16.1	6.86	4 743	1 465	12	
				1 270.44			792.75		4.12	1		3 266		
	Объем: 5.2*0.12													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		99%			90.11				84%	1 231			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			54.61				48%	703			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 030.19					6 677			
	
	Короба из ПВХ	
	
87.	ТЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 200 мм, 100 м	0.8	388.91	246.16	56.80	311.13	196.92	45.44	16.11	2.66	3 558	3 172	121	
				85.96	0.18		68.77	0.14	3.85	16.2		265	2	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			187.21				81%	2 571			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			128.09				52%	1 650			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					626.43					7 779			
	
88.	СЦена поставщика. 
Короб ПВХ 200*100мм, м	80	5.83			466.06			1	1	2 060			
				5.83			466.06		4.42	1		2 060		
	Поправки: М: =25*1.03/4.42	
	
89.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.8	80.53	45.02	2.96	64.42	36.02	2.37	16.11	7.13	672	580	17	
				32.54	0.18		26.03	0.14	2.89	16.2		75	2	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			34.35				81%	471			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.50				52%	303			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.28					1 446			
	
90.	ТЕР 09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций	0.1	776.56	226.14	550.42	77.66	22.61	55.04	16.11	6.18	704	364	340	
					59.65			5.97	3.64	16.1			96	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			23.15				69%	317			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			20.58				58%	267			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.39					1 288			
	
91.	ТЕР 20-06-018-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж кондиционеров оконных мощностью до 3 кВт, 1 кондиционер	20	7.57	7.23	0.34	151.36	144.56	6.80	16.11	3.22	2 351	2 329	22	
									1	1				
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			166.24				98%	2 282			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			102.64				56%	1 304			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					420.24					5 938			
	
92.	ТЕР 20-06-018-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка кондиционеров оконных мощностью до 3 кВт, 1 кондиционер	20	25.12	23.90	1.22	502.39	477.95	24.44	16.11	3.22	7 778	7 700	79	
									1	1				
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			549.64				98%	7 546			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			339.34				56%	4 312			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 391.38					19 636			
	
93.	ТЕР 20-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.06	685.56	623.10	62.46	41.13	37.39	3.75	16.1	7.85	631	602	29	
					3.14			0.19	2.81	16.11			3	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			43.22				98%	593			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			26.68				56%	339			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					111.03					1 563			
	
94.	ТЕР 20-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.06	3 029.92	2 060.11	224.47	181.80	123.61	13.47	16.1	7.85	2 221	1 990	106	
				745.34	11.27		44.72	0.68	2.81	16.11		126	11	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			142.93				98%	1 961			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			88.25				56%	1 121			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					412.98					5 303			
	
95.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт цементной стяжки балконных плит площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.0864	2 807.83	1 404.22	165.08	242.60	121.32	14.26	16.11	4.98	2 563	1 955	71	
				1 238.53	17.83		107.01	1.54	5.02	16.1		537	25	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		83%			101.97				71%	1 406			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			79.86				52%	1 030			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					424.43					4 998			
	
96.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0816	12 088.96	1 349.47	38.14	986.46	110.12	3.11	16.1	9.88	4 275	1 773	31	
				10 701.36	4.34		873.23	0.35	2.83	16.09		2 471	6	
	Объем: 20.4*0.4													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			119.31				92%	1 637			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			60.76				44%	783			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 166.53					6 694			
	
97.	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения	0.2448	518.62	318.91	199.71	126.96	78.07	48.89	16.11	8.51	1 674	1 258	416	
					4.01			0.98	6.02	16.11			16	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		140%			110.67				119%	1 516			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			67.19				68%	866			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					304.82					4 056			
	
98.	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения	0.2448	1 354.93	602.52	410.12	331.69	147.50	100.40	16.11	8.51	3 735	2 376	854	
				342.29	8.24		83.79	2.02	6.02	16.11		504	32	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			209.33				119%	2 866			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			127.09				68%	1 637			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					668.11					8 238			
	
99.	С цена поставщик. 
Кованое металлическое ограждение, м2	24.48	1 882.35			46 080.00					203 674			
				1 882.35			46 080.00		4.42			203 674		
	Поправки: М: =8000*1.04/4.42	
	
100.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2448	370.77	79.35	14.96	90.77	19.42	3.66	16.11	2.82	517	313	10	
				276.46	0.16		67.68	0.04	2.87	16.45		194	1	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			15.76				69%	217			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.68				48%	151			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.21					884			
	
101.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2448	632.41	48.77	9.93	154.81	11.94	2.43	16.1	3.44	526	192	8	
				573.70	0.16		140.44	0.04	2.32	16.45		326	1	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			9.70				69%	133			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.19				48%	93			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					171.70					752			
	
	Декоративный фронтон	
	
102.	ТЕР 08-02-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	36.8	227.73	53.43	48.90	8 380.57	1 966.19	1 799.66	16.1	10.11	62 079	31 656	18 195	
				125.40	7.59		4 614.72	279.31	2.65	16.1		12 229	4 497	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0025:[ М-(1169.42=5997.00*0.195) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			2 470.05				93%	33 622			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 526.94				54%	19 523			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 377.56					115 224			
	
103.	ТССЦ 404-0194 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 1000 шт.	7.176	3 108.29			22 305.09					123 188			
				3 108.29			22 305.09		17 166.66			123 188		
	Объем: 195*36.8													
	
104.	ТЕР 08-02-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий	0.074	787.78	710.50	77.28	58.30	52.58	5.72	16.11	9.6	902	847	55	
					4.99			0.37	1	16.1			6	
	Объем: 74/1000													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			58.25				93%	793			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			36.01				54%	461			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.55					2 156			
	
105.	ТССЦ 101-6031 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм, м2	36	17.27			621.72					2 612			
				17.27			621.72		72.56			2 612		
	
106.	ТЕР 15-03-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка бетонных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 750 мм, 100 м деталей	0.471872	3 459.97	2 907.85	225.63	1 632.66	1 372.13	106.47	16.11	5.68	23 503	22 105	605	
				326.49	32.47		154.06	15.32	5.15	16.11		793	247	
	Объем: (2.5*4+1.94*8+2.5*4+1.4*8)*1.01													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 318.08				80%	17 882			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			652.10				37%	8 270			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 602.84					49 655			
	
107.	С цена поставщик. 
Бетонное изделие тип1, шт	4	8 305.85			33 223.41					146 847			
				8 305.85			33 223.41		4.42			146 847		
	Поправки: М: =32203.39*1.14/4.42	
	
108.	С цена поставщик. 
Бетонное изделие тип2, шт	8	9 835.88			78 687.01					347 797			
				9 835.88			78 687.01		4.42			347 797		
	Поправки: М: =38135.59*1.14/4.42	
	
109.	С цена поставщик. 
Бетонное изделие тип3, шт	8	6 557.25			52 458.01					231 864			
				6 557.25			52 458.01		4.42			231 864		
	Поправки: М: =25423.73*1.14/4.42	
	
110.	С цена поставщик. 
Бетонное изделие тип4, шт	4	6 557.25			26 229.01					115 932			
				6 557.25			26 229.01		4.42			115 932		
	Поправки: М: =25423.73*1.14/4.42	
	
111.	ТЕР 06-01-098-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций наружных стен толщиной свыше 30 см, 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)	2.54	1 137.84	285.53	515.17	2 890.11	725.24	1 308.53	16.1	6.54	23 694	11 676	8 558	
				337.14	43.36		856.34	110.12	4.04	16.11		3 460	1 774	
	Объем: 15+4+6.4													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			902.19				92%	12 374			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			542.98				52%	6 994			
			=(77*0.85)							=(77*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 335.28					43 062			
	
112.	ТССЦ 401-0066 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200), м3	12.954	725.63			9 399.81					44 230			
				725.63			9 399.81		3 414.36			44 230		
	Объем: 25.4*0.5*1.02													
	
113.	ТССЦ 203-0511 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щиты из досок толщиной 25 мм, м2	58.8	33.38			1 962.74					12 189			
				33.38			1 962.74		207.3			12 189		
	Объем: 25.4*2+8													
	
114.	ТЕР 06-01-015-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры, 1 т	0.4	17 665.34	1 638.06	100.78	7 066.14	655.22	40.31	16.1	7.53	43 598	10 549	304	
				15 926.50	4.77		6 370.60	1.91	5.14	16.1		32 745	31	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			624.27				80%	8 464			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			361.42				44%	4 655			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 051.84					56 717			
	
115.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.76	92.09	88.45	1.93	69.98	67.22	1.46	16.1	9.24	1 099	1 082	14	
				1.71	0.22		1.30	0.16	2.75	16.2		4	3	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			64.01				80%	868			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			31.67				37%	401			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					165.66					2 368			
	
116.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	9.88	15.82			156.30					550			
				15.82			156.30		55.67			550		
	Объем: (0.76)*0.013*1000													
	
117.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.76	2 211.55	957.07	96.50	1 680.78	727.37	73.34	16.1	9.97	15 337	11 711	731	
				1 157.98	39.80		880.06	30.25	3.29	16.1		2 895	487	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			719.74				80%	9 758			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			356.08				37%	4 513			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 756.60					29 609			
	
118.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	0.76	793.00	777.00	15.36	602.68	590.52	11.68	16.1	9.2	9 618	9 507	107	
				0.64			0.49		5.7	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		79%			466.51				67%	6 370			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			295.26				40%	3 803			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 364.45					19 790			
	
119.	ТССЦ 101-2795 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2	83.6	6.42			536.71					2 319			
				6.42			536.71		27.74			2 319		
	Объем: 0.76*110													
	
120.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	190	9.39			1 784.10					3 036			
				9.39			1 784.10		15.98			3 036		
	Объем: 2.5*76													
	
121.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.76	2 856.15	907.09	71.98	2 170.67	689.39	54.70	16.1	8.44	16 982	11 099	462	
				1 877.08			1 426.58		3.8	1		5 421		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			654.92				80%	8 879			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			324.01				37%	4 107			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 149.60					29 968			
	
122.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.76	2 538.76	183.27	18.11	1 929.46	139.29	13.77	16.1	9.14	8 035	2 243	126	
				2 337.38			1 776.41		3.19	1		5 667		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			132.33				80%	1 794			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			65.47				37%	830			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 127.25					10 659			
	
123.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, фронтона, 100 м2 покрытия	0.4	12 088.96	1 349.47	38.14	4 835.59	539.79	15.25	16.1	9.88	20 955	8 691	151	
				10 701.36	4.34		4 280.54	1.74	2.83	16.09		12 114	28	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			584.85				92%	8 021			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			297.84				44%	3 836			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 718.28					32 813			
	
	Цоколь	
	
124.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.03	1 994.88	1 704.62	290.26	59.85	51.14	8.71	16.11	9.26	904	824	81	
					134.23			4.03	1	16.11			65	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		99%			54.62				84%	747			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.10				48%	427			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.57					2 077			
	
125.	ТЕР 46-03-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3	0.75	447.71	134.52	313.19	335.78	100.89	234.89	16.11	4.81	2 755	1 625	1 130	
					32.80			24.60	1	16.11			396	
	Объем: 3*0.25													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		99%			124.24				84%	1 698			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			75.29				48%	970			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					535.31					5 423			
	
126.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.06	21 680.92	2 651.90	854.05	1 300.86	159.11	51.24	16.1	7.25	6 074	2 562	372	
				18 174.97	38.15		1 090.50	2.29	2.88	16.11		3 141	37	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			171.08				90%	2 339			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			87.16				43%	1 118			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 559.10					9 531			
	
127.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	6	2 460.30			14 761.80					25 251			
				2 460.30			14 761.80		4 208.45			25 251		
	
128.	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж металлических решеток цокольных окон, 1 т металлических изделий	0.2	486.35	311.76	174.59	97.27	62.35	34.92	16.11	9.48	1 336	1 004	331	
					7.29			1.46	4.71	16.1			23	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		110%			70.19				93%	955			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			43.39				54%	555			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.85					2 846			
	
129.	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических решеток цокольных окон, 1 т металлических изделий	0.2	20 441.96	589.00	358.54	4 088.39	117.80	71.71	16.11	9.48	20 941	1 898	680	
				19 494.42	14.96		3 898.88	2.99	4.71	16.1		18 364	48	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			132.87				93%	1 810			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			82.14				54%	1 051			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 303.40					23 802			
	
130.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.77	217.29	217.29		167.32	167.32		16.1	1	2 694	2 694		
									1	1				
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		99%			165.65				84%	2 263			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			100.39				48%	1 293			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					433.36					6 250			
	
131.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.77	2 211.55	957.07	96.50	1 702.89	736.94	74.30	16.1	9.97	15 539	11 865	741	
				1 157.98	39.80		891.64	30.65	3.29	16.1		2 934	493	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			729.21				80%	9 886			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			360.77				37%	4 572			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 792.87					29 998			
	
132.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	0.77	793.00	777.00	15.36	610.61	598.29	11.83	16.1	9.2	9 744	9 632	109	
				0.64			0.49		5.7	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		79%			472.65				67%	6 453			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			299.15				40%	3 853			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 382.40					20 050			
	
133.	ТССЦ 101-2795 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2	84.7	6.42			543.77					2 350			
				6.42			543.77		27.74			2 350		
	Объем: 0.77*110													
	
134.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	192.5	9.39			1 807.58					3 076			
				9.39			1 807.58		15.98			3 076		
	Объем: 2.5*77													
	
135.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.77	2 856.15	907.09	71.98	2 199.23	698.46	55.42	16.1	8.44	17 205	11 245	468	
				1 877.08			1 445.35		3.8	1		5 492		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			663.54				80%	8 996			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			328.28				37%	4 161			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 191.04					30 362			
	
136.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.77	2 538.76	183.27	18.11	1 954.85	141.12	13.95	16.1	9.14	8 141	2 272	127	
				2 337.38			1 799.78		3.19	1		5 741		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			134.06				80%	1 818			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			66.33				37%	841			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 155.24					10 799			
	
137.	ТЕР 15-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен (, 100 м2 облицованной поверхности	0.3	5 354.67	4 062.51	72.94	1 606.40	1 218.75	21.88	16.11	8.64	20 990	19 634	189	
				1 219.22	28.00		365.77	8.40	3.19	16.11		1 167	135	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0278:[ М-(8647.00=86.47*100) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 165.79				80%	15 815			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			576.76				37%	7 315			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 348.95					44 120			
	
138.	ТССЦ 101-4488 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм, м2	30	203.12			6 093.60					19 508			
				203.12			6 093.60		650.28			19 508		
	
	Декоративные элементы	
	
139.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	39.879	48.13	4.41	36.66	1 919.22	175.87	1 461.96	16.1	7.6	18 472	2 831	11 111	
									1	1				
	Объем: (1400+77)*0.015*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			175.87				100%	2 831			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			105.52				60%	1 699			
	
140.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	39.879	16.40		16.40	654.02		654.02		7.88	5 154		5 154	

141.	ТЕР 26-01-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен (русты), 100 м2 поверхности	1.37	311.94	161.41	12.42	427.36	221.14	17.02	16.11	7.08	3 993	3 563	120	
				138.11	0.52		189.21	0.71	1.64	16.2		310	11	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		90%			199.67				77%	2 752			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			133.11				48%	1 716			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					760.14					8 461			
	
142.	ТССЦ 101-2800 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дюбель распорный с металлическим стержнем (доп. РЦЦС: "марка IZM, размером") 10х300 мм, 10 шт.	79.2	21.22			1 680.62					14 683			
				21.22			1 680.62		185.39			14 683		
	
143.	С104-9100-09 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160, м3	15.344									78 586			
									5 121.64			78 586		
	Объем: (1.37)*11.2													
	
144.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.37	1 147.18	777.00	15.36	1 571.64	1 064.49	21.05	16.1	9.2	20 103	17 138	194	
				354.82			486.10		5.7	1		2 771		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		79%			840.95				67%	11 482			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			532.25				40%	6 855			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 944.83					38 441			
	
145.	ТССЦ 101-2795 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2	150.7	6.42			967.49					4 180			
				6.42			967.49		27.74			4 180		
	Объем: 1.37*110													
	
146.	ТЕРр 61-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	1.37	1 103.76	429.75	24.00	1 512.15	588.76	32.88	16.11	9.26	12 719	9 485	304	
				650.00	11.10		890.50	15.20	3.29	16.11		2 930	245	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		79%			477.13				67%	6 519			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			301.98				40%	3 892			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 291.26					23 130			
	
147.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	1.37	2 856.15	907.09	71.98	3 912.92	1 242.71	98.61	16.1	8.44	30 612	20 008	832	
				1 877.08			2 571.60		3.8	1		9 772		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 180.57				80%	16 006			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			584.07				37%	7 403			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 677.57					54 021			
	
148.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.37	2 538.76	183.27	18.11	3 478.11	251.08	24.81	16.1	9.14	14 484	4 042	227	
				2 337.38			3 202.21		3.19	1		10 215		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			238.53				80%	3 234			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			118.01				37%	1 496			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 834.64					19 213			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 045 041.51	102 066.37	100 361.88			5 616 842	1 644 128	576 493	
			842 331.78	5 228.27				3 391 695	84 222	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	841.61	232.94	47.81			6 290	3 752	138	
			560.86	0.28				2 400	4	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	466.06					2 060			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 87, 89)	221.56					3 042			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 87, 89)	151.59					1 953			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 214.76					11 285			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 035 741.52	100 851.44	98 094.59			5 556 340	1 624 560	559 514	
			836 795.40	5 221.15				3 372 268	84 108	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	62 831.52					1 197 038			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 63, 64, 102, 104, 128, 129; %=66 - по стр. 65, 66; %=84 - по стр. 67, 74, 86, 124, 125, 130; %=73 - по стр. 68-70; %=80 - по стр. 71, 81, 106, 114, 115, 117, 121, 122, 131, 135-137, 147, 148; %=71 - по стр. 75, 95; %=92 - по стр. 76-78, 96, 111, 123; %=67 - по стр. 80, 118, 132, 144, 146; %=69 - по стр. 82-85, 100, 101; %=119 - по стр. 97, 98; %=90 - по стр. 126; %=77 - по стр. 141)	103 493.95					1 406 513			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 63, 64, 102, 104, 128, 129; %=40 - по стр. 65, 66, 80, 118, 132, 144, 146; %=48 - по стр. 67, 74, 82-86, 100, 101, 124, 125, 130, 141; %=56 - по стр. 68-70; %=37 - по стр. 71, 81, 106, 115, 117, 121, 122, 131, 135-137, 147, 148; %=52 - по стр. 75, 95, 111; %=44 - по стр. 76-78, 96, 114, 123; %=68 - по стр. 97, 98; %=43 - по стр. 126)	56 053.16					714 096			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 195 288.63					7 676 949			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 008.46	22.61	55.04			17 605	364	340	
			4 930.80	5.97				16 901	96	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 90)	23.15					317			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 90)	20.58					267			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 052.19					18 189			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	876.68	783.51	48.46			12 981	12 621	236	
			44.72	0.87				126	14	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 91-94)	902.04					12 382			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 91-94)	556.91					7 076			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 335.63					32 439			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 573.24	175.87	2 115.98			23 626	2 831	16 265	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 139)	175.87					2 831			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 139)	105.52					1 699			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 573.24					23 626			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 206 464.45					7 762 488			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	25 818.34					166 117			
	ИТОГО	1 232 282.79					7 928 605			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	24 645.66					158 572			
	ИТОГО	1 256 928.45					8 087 177			
	НДС 18%	226 247.12					1 455 692			
	ВСЕГО С НДС	1 483 175.57					9 542 869			
	
	Раздел 3.  УСТРОЙСТВО ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПО УЛ.ЧЕРНЯХОВСКОГО 2-4А	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
149.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.0792	7 935.82	2 468.30	5 467.51	628.52	195.49	433.03	16.11	4.92	5 280	3 149	2 130	
					544.05			43.09	1	16.1			694	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		104%			248.12				88%	3 382			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			143.15				48%	1 845			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 019.79					10 506			
	
150.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	14.256	48.13	4.41	36.66	686.08	62.87	522.62	16.1	7.6	6 603	1 012	3 972	
									1	1				
	Объем: 7.92*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			62.87				100%	1 012			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			37.72				60%	607			
	
151.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	14.256	16.40		16.40	233.80		233.80	1	7.88	1 842		1 842	
									1	1				
	Объем: 7.92*1.8													
	
	Устройство проезда и автостоянки	
	
152.	ТЕР 01-01-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.13278	6 177.80	93.51	6 084.29	820.29	12.42	807.87	16.1	6.94	5 807	200	5 607	
					805.75			106.99	1	16.11			1 724	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		86%			102.69				73%	1 405			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			51.35				34%	654			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					974.33					7 866			
	
153.	ТЕР 01-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.09941	897.65		897.65	89.24		89.24	1	8.54	762		762	
					165.00			16.40	1	16.11			264	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		86%			14.10				73%	193			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			7.05				34%	90			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.40					1 044			
	
154.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.9941	589.29	149.97	439.31	585.81	149.09	436.72	16.1	5.06	4 610	2 400	2 210	
					49.08			48.79	1	16.1			785	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		86%			170.18				73%	2 325			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			85.09				34%	1 083			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					841.08					8 018			
	
155.	ТЕР 01-02-055-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1, 100 м3 грунта	0.099	2 558.26	2 558.26		253.27	253.27		16.1	1	4 078	4 078		
									1	1				
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы		72%			182.35				61%	2 488			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			96.24				31%	1 264			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					531.87					7 830			
	
156.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Прил.1.12 п.3.183 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы" Кзтр=1,1, 100 м3 грунта	0.099	1 024.81	1 024.81		101.46	101.46		16.1	1	1 633	1 633		
									1	1				
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н5= 1.15*1.1	
	Накладные расходы		72%			73.05				61%	996			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			38.55				31%	506			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					213.07					3 135			
	
157.	ТЕР 01-01-014-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3 грунта	0.1025	10 767.31	202.72	10 532.98	1 103.65	20.78	1 079.63	16.1	6.55	7 421	335	7 072	
				31.62	1 134.33		3.24	116.27	4.51	16.11		15	1 873	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25*1.1, Н4= 1.25*1.1, Н5= 1.15*1.1	
	Накладные расходы		86%			117.86				73%	1 612			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			58.93				34%	751			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 280.44					9 784			
	
158.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	164	16.40		16.40	2 689.60		2 689.60	1	7.88	21 194		21 194	
									1	1				
	Объем: 102.5*1.6													
	
159.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.1025	395.88	28.47	362.14	40.58	2.92	37.12	16.1	8.62	369	47	320	
				5.27	56.53		0.54	5.79	4.5	16.11		2	93	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Накладные расходы		86%			7.49				73%	102			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			3.75				34%	48			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.82					519			
	
160.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	3.372	1 319.81	116.95	51.61	4 450.42	394.35	174.02	16.1	6.47	25 138	6 349	1 126	
				1 151.26	5.65		3 882.05	19.05	4.55	16.11		17 663	307	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			483.68				99%	6 589			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			314.18				61%	4 060			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 248.28					35 788			
	
161.	ТЕР 23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	1	325.58	216.64		325.58	216.64		16.1	1	3 874	3 488		
				108.94			108.94		3.54	1		386		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			253.47				99%	3 453			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			164.65				61%	2 128			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					743.70					9 455			
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
162.	ТЕР 22-01-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 1 км трубопровода	0.0878	14 095.87	4 273.45	9 534.03	1 237.62	375.21	837.09	16.11	5.74	10 953	6 045	4 805	
				288.39	1 205.83		25.32	105.87	4.07	16.1		103	1 705	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			562.86				99%	7 673			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			365.62				61%	4 728			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 166.10					23 353			
163.	С цена поставщик. 
Труба ПВХ с раструбом наружняя класс с SN8 д=200х5,9 Wavin, м	88.678	238.30			21 132.07					93 404			
				238.30			21 132.07		4.42			93 404		
	Объем: 87.8*1.01													
	Поправки: М: =1012.78/4.42*1.04	
	
	КОЛОДЦЫ	
164.	ТЕР 23-03-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.46	25 817.23	2 020.90	3 942.83	11 875.93	929.61	1 813.70	16.1	7.18	76 940	14 967	13 022	
				19 853.50	425.10		9 132.61	195.54	5.36	16.11		48 951	3 150	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			1 316.43				99%	17 936			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			855.11				61%	11 051			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 047.47					105 927			
165.	ТССЦ 201-0650 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянки), т	0.0415	14 187.00			588.76					3 946			
				14 187.00			588.76		95 077.64			3 946		
166.	ТССЦ 101-2536 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные тяжелые, шт.	4	669.54			2 678.16					17 194			
				669.54			2 678.16		4 298.6			17 194		
167.	ТЕР 23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.158	26 883.51	2 073.08	4 486.35	4 247.59	327.55	708.84	16.11	6.83	29 385	5 277	4 841	
				20 324.07	576.62		3 211.20	91.11	6	16.11		19 267	1 468	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			489.83				99%	6 678			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			318.18				61%	4 114			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 055.60					40 177			
168.	ТССЦ 101-2537 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.	2	841.48			1 682.96					10 040			
				841.48			1 682.96		5 019.94			10 040		
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	55 451.39	3 041.66	9 863.28			330 473	48 980	68 903	
			42 445.85	748.90				210 971	12 063	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	51 253.15	2 978.79	6 417.26			296 888	47 968	41 895	
			41 857.09	748.90				207 025	12 063	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 361.12					27 234			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 149; %=73 - по стр. 152-154, 157, 159; %=61 - по стр. 155, 156; %=99 - по стр. 160-162, 164, 167)	4 022.12					54 830			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 149; %=34 - по стр. 152-154, 157, 159; %=31 - по стр. 155, 156; %=61 - по стр. 160-162, 164, 167)	2 501.86					32 321			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	57 777.13					384 039			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	588.76					3 946			
			588.76					3 946		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	588.76					3 946			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 609.48	62.87	3 446.02			29 639	1 012	27 008	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 150)	62.87					1 012			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 150)	37.72					607			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 609.48					29 639			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	61 975.37					417 624			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 326.27					8 937			
	ИТОГО	63 301.64					426 561			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 266.03					8 531			
	ИТОГО	64 567.67					435 092			
	НДС 18%	11 622.18					78 317			
	ВСЕГО С НДС	76 189.85					513 409			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 936 941.15	177 710.35	129 492.46			10 470 167	2 862 275	791 209	
			1 628 829.03	7 018.12				6 802 052	113 060	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	841.61	232.94	47.81			6 290	3 752	138	
			560.86	0.28				2 400	4	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	466.06					2 060			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 87, 89)	221.56					3 042			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 87, 89)	151.59					1 953			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 214.76					11 285			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 918 621.29	176 103.02	119 814.30			10 331 810	2 836 390	716 746	
			1 622 703.89	7 011.00				6 778 679	112 946	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	237 258.83					1 964 422			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 37, 67, 74, 86, 124, 125, 130; %=71 - по стр. 2, 3, 5, 6, 22, 28-32, 75, 95; %=90 - по стр. 4, 8-10, 12, 26, 45, 49, 50, 56, 126; %=73 - по стр. 7, 41, 47, 48, 68-70, 152-154, 157, 159; %=79 - по стр. 14; %=92 - по стр. 16, 23, 24, 40, 44, 76-78, 96, 111, 123; %=66 - по стр. 33, 35, 58, 65, 66; %=67 - по стр. 38, 53, 55, 80, 118, 132, 144, 146; %=80 - по стр. 39, 42, 43, 46, 71, 81, 106, 114, 115, 117, 121, 122, 131, 135-137, 147, 148; %=77 - по стр. 51, 59, 141; %=93 - по стр. 63, 64, 102, 104, 128, 129; %=69 - по стр. 82-85, 100, 101; %=119 - по стр. 97, 98; %=88 - по стр. 149; %=61 - по стр. 155, 156; %=99 - по стр. 160-162, 164, 167)	178 877.27					2 438 259			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 37, 51, 59, 67, 74, 82-86, 100, 101, 124, 125, 130, 141, 149; %=52 - по стр. 2, 3, 5, 6, 22, 28-32, 75, 95, 111; %=43 - по стр. 4, 8-10, 12, 26, 45, 49, 50, 56, 126; %=56 - по стр. 7, 41, 47, 48, 68-70; %=51 - по стр. 14; %=44 - по стр. 16, 23, 24, 40, 44, 76-78, 96, 114, 123; %=50 - по стр. 33, 35, 58; %=40 - по стр. 38, 53, 55, 65, 66, 80, 118, 132, 144, 146; %=37 - по стр. 39, 42, 43, 46, 71, 81, 106, 115, 117, 121, 122, 131, 135-137, 147, 148; %=54 - по стр. 63, 64, 102, 104, 128, 129; %=68 - по стр. 97, 98; %=34 - по стр. 152-154, 157, 159; %=31 - по стр. 155, 156; %=61 - по стр. 160-162, 164, 167)	100 577.34					1 286 111			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 198 075.90					14 056 180			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 597.22	22.61	55.04			21 551	364	340	
			5 519.56	5.97				20 847	96	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 90)	23.15					317			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 90)	20.58					267			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 640.95					22 135			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	876.68	783.51	48.46			12 981	12 621	236	
			44.72	0.87				126	14	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 91-94)	902.04					12 382			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 91-94)	556.91					7 076			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 335.63					32 439			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	11 004.35	568.27	9 526.85			97 535	9 148	73 749	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 61, 139, 150)	568.27					9 148			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 61, 139, 150)	340.96					5 489			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	11 004.35					97 535			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	2 218 271.59					14 219 574			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	47 471.01					304 299			
	ИТОГО	2 265 742.60					14 523 873			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	45 314.85					290 477			
	ИТОГО	2 311 057.45					14 814 350			
	НДС 18%	415 990.34					2 666 583			
	ВСЕГО С НДС	2 727 047.79					17 480 933			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)