«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	665 172	руб.	Смета на сумму:	665 172	руб.	
Директор МКУ «КРМКД»	Директор ООО «ЖЭУ- 18»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская С.Я. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №37  ул. Каштановая аллея   г. Калининграда	
Сметная стоимость:	665.172	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.094	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	123.731	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Кроля сложная, со скатом на 5 сторон и перепадом по высоте.(МДС81-35.2004, Приложение3,п.11,2, ОЗП=1,25,ЭМ=1,25  ЭМЗ=1,25	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.25	165.55	131.65	33.90	372.49	296.21	76.28	12.51	4.4	4 041	3 706	336	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			293.25				84%	3 113			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			177.73				48%	1 779			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					843.46					8 933			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.25	215.64	159.75	55.89	485.18	359.44	125.75	12.51	7.12	5 392	4 497	895	
					8.69			19.55	1	12.49			244	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			314.56				71%	3 366			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			246.34				52%	2 465			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 046.09					11 223			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.5322	5 724.76	1 008.34	100.80	3 046.72	536.64	53.65	12.51	7.11	14 931	6 713	381	
				4 615.62			2 456.43		3.19	1		7 836		
	Объем: (18.47*2+11.1*2+2.3+4.6+6.7+6.7+6.4+5.8+5.8+9)*0.5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			445.41				71%	4 766			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			348.82				52%	3 491			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 840.95					23 188			
	
4.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов,, 100 м труб и покрытий	0.5914	94.46	94.19	0.28	55.87	55.70	0.16	12.51	4.09	698	697	1	
									1	1				
	Объем: 18.47*2+11.1*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			46.23				71%	495			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.21				52%	362			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.31					1 555			
	
5.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон  треугольных, 100 окон	0.01	1 468.34	1 458.39	9.95	14.68	14.58	0.10	12.51	4.05	183	182		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			12.10				71%	129			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.48				52%	95			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.26					407			
	
6.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люков выхода на кровлю, 100 окон	0.01	3 273.44	3 259.25	14.19	32.73	32.59	0.14	12.51	4.05	408	408	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			27.05				71%	290			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.18				52%	212			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.96					910			
	
7.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	12.51	6.53	1 904	863	194	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.86	12.51		846	26	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	800			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	382			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 086			
	
8.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.72	2 460.30			1 771.42					3 035			
				2 460.30			1 771.42		4 214.88			3 035		
	Объем: 0.8*0.9													
	
9.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной слуховых окон, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0556	373.54	335.71	26.60	20.77	18.67	1.48	12.52	7.17	247	234	11	
				11.23			0.62		4.14	1		3		
	Объем: 6.95*4*0.2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			19.79				90%	211			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.08				43%	101			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.64					558			
	
10.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.024464	23 811.97			582.54					1 171			
				23 811.97			582.54		47 861.13			1 171		
	Объем: 0.0556*0.44													
	
11.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.), 100 м2 проемов	0.00405	21 223.62	2 306.00	742.65	85.96	9.34	3.01	12.51	5.84	333	117	18	
				18 174.97	28.43		73.61	0.12	2.7	12.53		199	1	
	Объем: 0.75*0.54*1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.03				90%	106			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.11				43%	51			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.10					490			
	
12.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54, м2	0.405	3 956.07			1 602.21			1	1	7 979			
				3 956.07			1 602.21		4.98	1		7 979		
	Объем: 0.75*0.54*1													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
13.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.12	7 154.99	1 812.38	83.99	858.60	217.49	10.08	12.51	7.02	5 379	2 721	71	
				5 258.63			631.04		4.1	1		2 587		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			180.52				71%	1 932			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.37				52%	1 415			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 180.49					8 726			
	
14.	ТЕРр 53-16-1 
(мауэрлат. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(применительно), 1 м3 кладки	0.6336	1 615.27	301.17	30.24	1 023.44	190.82	19.16	12.51	6.11	5 563	2 387	117	
				1 283.86	5.99		813.45	3.80	3.76	12.52		3 059	48	
	Объем: 26.4*0.2*0.12													
	Накладные расходы		86%			167.37				73%	1 778			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			136.23				56%	1 364			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 327.05					8 704			
	
15.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок), 100 м	0.981	3 483.42	1 507.39	25.28	3 417.24	1 478.75	24.79	12.51	7.02	26 405	18 499	174	
				1 950.76			1 913.70		4.04	1		7 731		
	Объем: 57*1.3+24													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			1 227.36				71%	13 134			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			961.19				52%	9 619			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 605.79					49 159			
	
16.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (хребтовая), 100 м	0.042	9 639.53	1 697.89	43.26	404.86	71.31	1.82	12.51	6.98	1 887	892	13	
				7 898.38			331.73		2.96	1		982		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			59.19				71%	633			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.35				52%	464			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					510.40					2 984			
	
17.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.61	4 618.53	451.03	45.81	2 817.30	275.13	27.95	12.51	7.07	13 948	3 442	198	
				4 121.69			2 514.23		4.1	1		10 308		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			228.36				71%	2 444			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			178.83				52%	1 790			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 224.49					18 182			
	
18.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.2548	9 639.53	1 697.89	43.26	2 456.15	432.62	11.02	12.51	6.98	11 446	5 412	77	
				7 898.38			2 012.51		2.96	1		5 957		
	Объем: 2.82+2.4+1.46+2.7+1.5+2.6+12													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			359.07				71%	3 843			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			281.20				52%	2 814			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 096.43					18 103			
	
19.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	36	181.10	47.96	44.53	6 519.51	1 726.65	1 602.90	12.51	7.07	46 267	21 600	11 333	
				88.61			3 189.96		4.18	1		13 334		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			1 433.12				71%	15 336			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 122.32				52%	11 232			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 074.95					72 835			
	
20.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.6394	221.62	101.80	102.69	584.93	268.69	271.03	12.51	3.39	4 361	3 361	919	
				17.13	1.45		45.21	3.83	1.78	12.56		80	48	
	Объем: 225*0.7+53.22*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			245.27				77%	2 625			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			163.51				48%	1 636			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					993.71					8 622			
	
21.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	54.63558	36.04			1 969.07					8 223			
				36.04			1 969.07		150.51			8 223		
	Объем: 2.6394*20.7													
	
22.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.25	317.70	153.30	1.58	714.83	344.91	3.55	12.51	7.2	5 348	4 315	26	
				162.83			366.37		2.75	1		1 008		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		93%			320.77				79%	3 409			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			220.74				51%	2 201			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 256.34					10 958			
	
23.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	281.25	13.13			3 692.81					12 038			
				13.13			3 692.81		42.8			12 038		
	Объем: 225*1.25													
	
24.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.25	8 314.02	507.34	207.48	18 706.55	1 141.51	466.84	12.52	6.6	95 683	14 292	3 081	
				7 599.20	18.64		17 098.20	41.94	4.58	12.5		78 310	524	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			1 278.13				92%	13 631			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			650.90				44%	6 519			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 635.57					115 833			
	
25.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	36.5	137.86			5 031.89					21 891			
				137.86			5 031.89		599.75			21 891		
	
26.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения	0.86	5 008.82	90.13	94.00	4 307.59	77.51	80.84	12.51	6.29	15 876	970	508	
				4 824.69	6.84		4 149.23	5.89	3.47	12.5		14 398	74	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			90.07				92%	960			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			45.87				44%	459			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 443.53					17 296			
	
27.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.5914	8 870.16	375.93	39.83	5 245.81	222.33	23.55	12.51	6.89	18 743	2 781	162	
				8 454.40	3.78		4 999.93	2.24	3.16	12.48		15 800	28	
	Объем: 18.47*2+11.1*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы		108%			242.54				92%	2 584			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			123.51				44%	1 236			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 611.86					22 563			
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.24	7 502.32	416.30	16.46	1 800.56	99.91	3.95	12.51	7.18	5 707	1 250	28	
				7 069.56			1 696.69		2.61	1		4 428		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			82.93				71%	888			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			64.94				52%	650			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 948.43					7 245			
	
29.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 878.09	722.88	10.13	470.25	57.83	0.81	12.51	7.18	1 688	723	6	
				5 145.09			411.61		2.33	1		959		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			48.00				71%	513			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	376			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					555.84					2 577			
	
30.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 841.92	600.70	10.13	353.68	24.03	0.41	12.51	7.18	705	301	3	
				8 231.09			329.24		1.22	1		402		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	214			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					389.24					1 075			
	
31.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 726.92	600.70	10.13	189.08	24.03	0.41	12.51	7.18	715	301	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	214			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					224.64					1 085			
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.22	1 440.12	409.66	1.26	316.83	90.13	0.28	12.51	7.2	2 087	1 127	2	
				1 029.19			226.42		4.23	1		958		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			74.81				71%	800			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			58.58				52%	586			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					450.22					3 473			
	
33.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.065	8 572.20	5 513.35	252.31	557.19	358.37	16.40	12.51	6.18	5 471	4 483	101	
				2 806.54	60.12		182.43	3.91	4.86	12.52		887	49	
	Объем: 1.8+1.2+1+0.5+0.4+1.6													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			282.58				66%	2 991			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			228.24				50%	2 266			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 068.00					10 728			
	
34.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.273	3 649.31			996.26					3 763			
				3 649.31			996.26		13 782.4			3 763		
	Объем: 0.065*4200													
	
35.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала), 100 м труб	0.027	4 643.44	3 044.15	94.68	125.37	82.19	2.56	12.51	6.18	1 241	1 028	16	
				1 504.61	22.54		40.62	0.61	4.86	12.52		197	8	
	Объем: 0.5+0.4+1.8													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			64.58				66%	684			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			52.16				50%	518			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					242.12					2 443			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0594	3 649.31			216.77					819			
				3 649.31			216.77		13 782.4			819		
	Объем: 0.027*2200													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6-и каналов, 100 м труб	0.038	23 217.20	15 220.75	473.40	882.25	578.39	17.99	12.51	6.18	8 736	7 236	111	
				7 523.05	112.70		285.88	4.28	4.86	12.52		1 389	54	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			454.48				66%	4 811			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			367.08				50%	3 645			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 703.81					17 192			
	
38.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.418	3 649.31			1 525.41					5 761			
				3 649.31			1 525.41		13 782.4			5 761		
	Объем: 0.038*5*2200													
	
39.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оголовников на трубах, 1 м3	0.35	1 567.41	240.58	37.36	548.59	84.20	13.08	12.52	6.66	3 484	1 054	87	
				1 289.47	2.11		451.31	0.74	5.19	12.52		2 342	9	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			84.09				84%	893			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			50.96				48%	510			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					683.64					4 887			
	
40.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.3984	2 412.79	1 295.60	2.05	961.26	516.17	0.82	12.51	4.04	8 340	6 457	3	
				1 115.14			444.27		4.23	1		1 879		
	Накладные расходы		79%			407.77				67%	4 326			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			258.09				40%	2 583			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 627.12					15 249			
	
41.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3984	2 291.60	114.18	14.24	912.97	45.49	5.67	12.51	7.11	2 979	569	40	
				2 163.18			861.81		2.75	1		2 370		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			43.22				80%	455			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21.38				37%	211			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					977.57					3 645			
	
42.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	13.22	7.34		7.34	96.98		96.98		5.54	537		537	
										1				
	Объем: 10.03+3.19													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
43.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	13.22	26.50		26.50	350.33		350.33		5.54	1 941		1 941	
										1				
	Объем: 10.03+3.19													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	76 519.55	9 800.63	3 343.57			387 354	122 618	21 394	
			63 375.36	88.99				243 341	1 113	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 519.55	9 800.63	3 343.57			387 354	122 618	21 394	
			63 375.36	88.99				243 341	1 113	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	17 388.38					64 680			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 39; %=71 - по стр. 2-6, 13, 15-19, 28-32; %=90 - по стр. 7, 9, 11; %=73 - по стр. 14; %=77 - по стр. 20; %=79 - по стр. 22; %=92 - по стр. 24, 26, 27; %=66 - по стр. 33, 35, 37; %=67 - по стр. 40; %=80 - по стр. 41)	8 657.87					92 374			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 20, 39; %=52 - по стр. 2-6, 13, 15-19, 28-32; %=43 - по стр. 7, 9, 11; %=56 - по стр. 14; %=51 - по стр. 22; %=44 - по стр. 24, 26, 27; %=50 - по стр. 33, 35, 37; %=40 - по стр. 40; %=37 - по стр. 41)	6 135.63					61 345			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	91 313.05					541 073			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	91 313.05					541 073			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	1 954.10					11 579			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	93 267.15					552 652			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	1 865.34					11 053			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	95 132.49					563 705			
	НДС 18%	17 123.85					101 467			
	Всего с НДС	112 256.34					665 172			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 657.87					92 374			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 135.63					61 345			

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                                                   Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)