«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму:         3 000 700  руб.
Директор МКУ «КР МКД»
____________________/Русович С.Б./

«_______» ___________________2015 г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
На капитальный  ремонт внутридомовых инженерных  систем  электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу : г. Калининград,  ул. Батальная, д. 38-44,
 ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13, ул. Серж.  Щедина, д.14-16    
	
Сметная стоимость:	3 000.700	тыс. руб.	
монтажных работ:	1 565.649	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.367	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	531.784	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ в МОП	
	демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.7	53.31	52.33	0.98	37.32	36.63	0.69	16.11	9.33	596.53	590.13	6.40	
					0.39			0.27	1	18.69			5.10	
	Накладные расходы		85%			31.37				72%	428.57			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.99				52%	309.52			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92.67					1 334.62			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.3	48.36	48.36		14.51	14.51		16.11	1	233.72	233.72		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			12.33				72%	168.28			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.43				52%	121.53			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.28					523.53			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	3.5	19.51	19.51		68.29	68.29		16.11	1	1 100.07	1 100.07		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			58.05				72%	792.05			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			44.39				52%	572.04			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.73					2 464.16			
	
4.	ТЕРр 67-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2, 100 м пучка проводов	2.8	34.84	34.51	0.33	97.55	96.63	0.92	16.11	9.24	1 565.21	1 556.68	8.54	
					0.13			0.36	1	18.69			6.80	
	Накладные расходы		85%			82.44				72%	1 125.71			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			63.04				52%	813.01			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					243.04					3 503.93			
	
5.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	2.4	80.15	79.82	0.33	192.36	191.57	0.79	16.11	9.24	3 093.48	3 086.16	7.32	
					0.13			0.31	1	18.69			5.83	
	Накладные расходы		85%			163.10				72%	2 226.23			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.72				52%	1 607.83			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					480.18					6 927.55			
	
	общестроительные работы	
	
6.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.22	2 557.56	625.61	1 931.95	562.66	137.63	425.03	16.12	4.18	3 995.27	2 218.65	1 776.62	
					176.84			38.90	1	16.1			626.36	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			174.76				84%	2 389.81			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			105.92				48%	1 365.60			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					843.34					7 750.68			
	
7.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.44	1 202.69	267.87	934.82	529.18	117.86	411.32	16.12	4.18	3 619.28	1 899.97	1 719.31	
					85.56			37.65	1	16.1			606.09	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			153.95				84%	2 105.09			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			93.31				48%	1 202.91			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					776.44					6 927.28			
	
8.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	9.2	1 935.05	460.22	1 474.83	17 802.46	4 234.02	13 568.44	16.12	4.18	124 968.53	68 252.47	56 716.06	
					134.99			1 241.91	1	16.1			19 994.72	
	Объем: 690+230													
	Накладные расходы		99%			5 421.17				84%	74 127.64			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 285.56				48%	42 358.65			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 509.19					241 454.82			
	
9.	ТЕР 46-03-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03, 100 м борозд	9.2	946.14	219.16	726.98	8 704.49	2 016.27	6 688.22	16.12	4.18	60 459.05	32 502.30	27 956.74	
					66.54			612.17	1	16.1			9 855.90	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		99%			2 602.16				84%	35 580.89			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 577.06				48%	20 331.94			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 883.71					116 371.87			
	
10.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим), 1 м3 заделки	9.89	1 944.70	473.27	25.13	19 233.08	4 680.64	248.54	16.12	9.04	145 070.09	75 451.92	2 246.76	
				1 446.30			14 303.91		4.71	1		67 371.40		
	Объем: (0.03*0.3*690)+(0.04*0.4*230)													
	Накладные расходы		99%			4 633.83				84%	63 379.61			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 808.38				48%	36 216.92			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 675.30					244 666.62			
	
11.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.773	2 702.63	1 182.22	191.18	7 494.40	3 278.29	530.13	16.11	11.58	73 069.48	52 813.28	6 138.89	
				1 329.24	108.12		3 685.98	299.82	3.83	14.96		14 117.31	4 485.26	
	Объем: (920+4.32)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			3 399.20				80%	45 838.83			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 681.71				37%	21 200.46			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 575.32					140 108.77			
	
12.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.773	1 745.74	557.85	23.67	4 840.94	1 546.92	65.64	16.11	9.12	34 817.25	24 920.90	598.61	
				1 164.22	0.39		3 228.38	1.08	2.88	16.04		9 297.74	17.35	
	Объем: (920+4.32)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 470.60				80%	19 950.60			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			727.56				37%	9 227.15			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 039.10					63 995.00			
	
13.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	26.64	48.13	4.41	36.66	1 282.07	117.48	976.62	16.1	7.59	12 330.38	1 891.47	7 412.56	
									1	1				
	Объем: 14.8*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			117.48				100%	1 891.47			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			70.49				60%	1 134.88			
	
14.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	26.64	16.40		16.40	436.90		436.90	1	7.87	3 438.37		3 438.37	
									1	1				
	Объем: 14.8*1.8													
	
	монтажные работы	
	
	Щиты  распределительные  в составе:	
	
15.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	44	81.30	28.21	50.09	3 577.20	1 241.33	2 203.87	17.09	6.24	35 924.78	21 214.30	13 752.16	
				3.00	3.79		132.00	166.85	7.26	17.98		958.32	2 999.93	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 337.77				81%	19 613.53			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			915.32				52%	12 591.40			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 830.29					68 129.71			
	
16.	С.Цена поставщик 
Шит  распределительный наружного исп  для электрооборудования,   типа  ЩРн -48з-0 74У2 IP44 с замк. ИЭК, шт	44	779.86			34 313.71					146 519.56			
				779.86			34 313.71		4.27			146 519.56		
	Поправки: М: =3233*1.03/4.27	
	
17.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	176	39.27	17.81	1.36	6 912.22	3 134.21	238.66	17.1	5.37	92 712.30	53 594.96	1 281.58	
				20.11			3 539.36		10.69	1		37 835.76		
	Объем: 154+22													
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2 977.50				81%	43 411.92			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 037.24				52%	27 869.38			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 926.96					163 993.60			
	
18.	С.Цена поставщик 
Автомат В16А  CLS6-В16/2 6к A, шт	22	137.01			3 014.26					12 870.88			
				137.01			3 014.26		4.27			12 870.88		
	Поправки: М: =568*1.03/4.27	
	
19.	С.Цена поставщик 
Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА, шт	154	163.06			25 111.74					107 227.12			
				163.06			25 111.74		4.27			107 227.12		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
20.	С.Цена поставщик 
Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40, шт	57	17.90			1 020.21					4 356.28			
				17.90			1 020.21		4.27			4 356.28		
	Поправки: М: =74.20*1.03/4.27	
	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
	
21.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	6.9	288.28	214.78	54.61	1 989.12	1 481.95	376.82	17.11	5.86	28 495.06	25 356.24	2 208.18	
				18.89	1.46		130.34	10.10	7.14	17.93		930.63	181.12	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 417.45				81%	20 685.26			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			969.83				52%	13 279.43			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 376.40					62 459.75			
	
22.	ТССЦ 103-1394 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	703.8	5.85			4 117.23					13 562.23			
				5.85			4 117.23		19.27			13 562.23		
	Объем: 690*1.02													
	
23.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	575	0.99			568.27					2 426.50			
				0.99			568.27		4.27			2 426.50		
	Поправки: М: =4.22/4.27	
	
24.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	86.3	24.44			2 109.17					8 369.37			
				24.44			2 109.17		96.98			8 369.37		
	
25.	ФЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	4.6	440.17	310.43	104.10	2 024.77	1 427.97	478.86	17.11	6.58	28 423.21	24 432.55	3 150.90	
				25.64	4.21		117.94	19.38	7.12	18		839.76	348.75	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 374.98				81%	20 072.85			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			940.78				52%	12 886.28			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 340.53					61 382.34			
	
26.	ТССЦ 103-1397 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм, м	469.2	15.70			7 366.44					24 614.23			
				15.70			7 366.44		52.46			24 614.23		
	Объем: 460*1.02													
	
27.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	384	5.42			2 081.87					8 889.60			
				5.42			2 081.87		4.27			8 889.60		
	Поправки: М: =23.15/4.27	
	
28.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	57.5	24.44			1 405.30					5 576.35			
				24.44			1 405.30		96.98			5 576.35		
	
29.	ФЕРм 08-02-410-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба полиэтиленовая , диаметр до 50 мм (прим KOPOFLEX), 100 м	1.6	296.63	172.36	31.36	474.61	275.77	50.17	17.11	7.48	7 308.90	4 718.42	375.27	
				92.92	1.79		148.67	2.86	14.9	17.94		2 215.21	51.32	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 113-8040;  ССЦ 402-0006;  ССЦ 507-0591;  ССЦ 509-0067;  ССЦ 509-0783;  ССЦ 509-0809	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			264.70				81%	3 863.49			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			181.11				52%	2 480.26			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					920.42					13 652.65			
	
30.	С.Цена поставщик 
Труба гибкая д-50 мм, KOPOFLEX, м	163.2	18.07			2 949.37					12 593.82			
				18.07			2 949.37		4.27			12 593.82		
	Объем: 160*1.02													
	Поправки: М: =74.20*1.04/4.27	
	
31.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	6.9	80.62	60.80	5.33	556.29	419.55	36.76	17.11	7.84	8 094.56	7 178.46	288.22	
				14.49	0.32		99.98	2.24	6.28	18		627.88	40.24	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			400.70				81%	5 847.15			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			274.16				52%	3 753.72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 231.15					17 695.43			
	
32.	ФЕРм 08-02-412-09 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	13.36	31.62	20.64	2.66	422.50	275.75	35.59	17.11	7.84	5 755.20	4 718.09	279.03	
				8.32	0.17		111.16	2.24	6.82	17.36		758.08	38.96	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			264.09				81%	3 853.21			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			180.69				52%	2 473.67			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					867.28					12 082.08			
	
33.	ФЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	6	101.63	70.96	7.98	609.76	425.74	47.88	17.11	7.85	8 556.00	7 284.34	375.86	
				22.69	0.49		136.14	2.95	6.58	17.78		895.80	52.49	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1654;  ССЦ 509-1711	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			407.26				81%	5 942.83			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			278.65				52%	3 815.15			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 295.66					18 313.98			
	
34.	ФЕРм 08-02-412-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	3.2	306.78	162.43	53.23	981.71	519.78	170.34	17.11	7.84	11 858.92	8 893.48	1 335.48	
				91.12	3.24		291.58	10.37	5.59	18		1 629.95	186.62	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0781;  ССЦ 509-1660	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			503.64				81%	7 354.88			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			344.60				52%	4 721.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 829.95					23 935.45			
	
35.	ФЕРм 08-02-412-07 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2, 100 м	6.3	425.05	242.75	63.89	2 677.79	1 529.31	402.49	17.11	7.84	33 387.70	26 166.54	3 155.56	
				118.41	3.89		745.98	24.49	5.45	18		4 065.61	440.90	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0782;  ССЦ 509-1661	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 476.11				81%	21 552.03			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 009.97				52%	13 835.87			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 163.87					68 775.60			
	
36.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	2.067	5 101.90			10 545.63					45 029.84			
				5 101.90			10 545.63		4.27			45 029.84		
	Объем: (690+1336)*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
37.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.612	12 046.69			7 372.58					31 480.90			
				12 046.69			7 372.58		4.27			31 480.90		
	Объем: 600*1.02													
	Поправки: М: =51439.38/4.27	
	
38.	С501-8511 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 1000 м	0.3264	77 576.44			25 320.95					108 120.45			
				77 576.44			25 320.95		4.27			108 120.45		
	Объем: 320*1.02													
	Поправки: М: =331251.39/4.27	
	
39.	С501-8512 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 1000 м	0.6426	115 083.93			73 952.94					315 779.04			
				115 083.93			73 952.94		4.27			315 779.04		
	Объем: 630*1.02													
	Поправки: М: =491408.40/4.27	
	
40.	ФЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир), 100 шт.	1.54	142.72	140.38		219.78	216.18		17.1	1	3 758.25	3 696.66		
				2.34			3.60		17.09	1		61.59		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			205.37				81%	2 994.29			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			140.52				52%	1 922.26			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.67					8 674.81			
	
41.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	2	1 626.77	840.90	271.52	3 253.55	1 681.80	543.05	17.09	7.81	40 235.50	28 741.96	4 241.20	
				514.35	14.26		1 028.70	28.51	7.05	18		7 252.34	513.22	
	Объем: 156+44													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 624.79				81%	23 696.70			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 111.70				52%	15 212.69			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 990.05					79 144.89			
	
42.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный 6 W  IP54, шт	44	91.26			4 015.65					17 146.82			
				91.26			4 015.65		4.27			17 146.82		
	Поправки: М: =378.35*1.03/4.27	
	
43.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	156	71.93			11 221.26					47 914.78			
				71.93			11 221.26		4.27			47 914.78		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.27	
	
44.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	200	29.23			5 845.43					24 960.00			
				29.23			5 845.43		4.27			24 960.00		
	Поправки: М: =120*1.04/4.27	
	
45.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.88	498.53	376.16	16.54	438.71	331.02	14.55	17.09	7.56	6 208.65	5 657.21	110.01	
				105.83	0.49		93.13	0.43	4.74	17.78		441.44	7.70	
	Объем: 66+22													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			314.88				81%	4 588.58			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			215.44				52%	2 945.75			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					969.03					13 742.98			
	
46.	С Цена поставщик. 
Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44, шт.	66	88.82			5 862.36					25 032.28			
				88.82			5 862.36		4.27			25 032.28		
	Поправки: М: =368.23*1.03/4.27	
	
47.	С Цена поставщик. 
Выключатель наружной установки 1-кл IP54, шт.	22	20.55			452.14					1 930.63			
				20.55			452.14		4.27			1 930.63		
	Поправки: М: =85.20*1.03/4.27	
	
48.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.44	537.91	418.19	16.54	236.68	184.00	7.28	17.09	7.56	3 415.73	3 144.61	55.01	
				103.19	0.49		45.40	0.22	4.76	17.78		216.12	3.85	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			175.01				81%	2 550.25			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			119.74				52%	1 637.20			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					531.43					7 603.18			
	
49.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный  IP44  0331-02, шт	44	27.06			1 190.84					5 084.90			
				27.06			1 190.84		4.27			5 084.90		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.27	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	315 508.25	29 681.10	27 959.56			1 751 977.05	491 315.54	138 634.64	
			257 679.60	2 503.11				1 119 000.52	40 468.51	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	315 508.25	29 681.10	27 959.56			1 751 977.05	491 315.54	138 634.64	
			257 679.60	2 503.11				1 119 000.52	40 468.51	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	243 138.40	13 551.99	4 608.72			1 252 032.89	231 364.58	30 630.72	
			224 977.66	271.58				990 037.61	4 882.83	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	218 353.68					931 309.12			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-5; %=81 - по стр. 15, 17, 21, 25, 29, 31-35, 40, 41, 45, 48)	13 091.53					190 767.80			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5, 15, 17, 21, 25, 29, 31-35, 40, 41, 45, 48)	8 985.32					122 848.65			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	265 215.25					1 565 649.34			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	59 167.21	16 011.63	21 937.32			445 998.95	258 059.49	97 152.99	
			21 218.27	2 231.53				90 786.45	35 585.68	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 6-10; %=80 - по стр. 11, 12)	17 855.68					243 372.47			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6-10; %=37 - по стр. 11, 12)	10 279.50					131 903.63			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	87 302.39					821 275.05			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	11 483.67					38 176.46			
			11 483.67					38 176.46		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	11 483.67					38 176.46			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 718.97	117.48	1 413.52			15 768.75	1 891.47	10 850.93	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13)	117.48					1 891.47			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13)	70.49					1 134.88			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 718.97					15 768.75			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	365 720.28					2 440 869.60			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	7 826.41					52 234.61			
	ИТОГО	373 546.69					2 493 104.21			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 470.93					49 862.08			
	ИТОГО	381 017.62					2 542 966.29			
	НДС 18%	68 583.17					457 733.93			
	ВСЕГО С НДС	449 600.79					3 000 700.22			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                 Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                 Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)