«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 006 980	руб.	Смета на сумму:	1 006 980	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»
	Генеральный директор ООО «УЮТ»	
________________ / Русович С.Б. /	________________ /Баранова Н.С. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт кровли МЖД по улице Леонова 19а/19б	
Сметная стоимость:	1 006.980	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.261	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	143.383	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.79	165.55	131.65	33.90	792.98	630.60	162.38	12.51	4.4	8 603	7 889	714	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			624.29				84%	6 627			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			378.36				48%	3 787			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 795.63					19 016			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.79	172.51	127.80	44.71	826.32	612.16	214.16	12.51	7.12	9 183	7 658	1 525	
					6.95			33.29	1	12.49			416	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			535.72				71%	5 733			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			419.54				52%	4 198			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 781.59					19 114			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.715	5 502.93	806.67	80.64	3 934.59	576.77	57.66	12.51	7.11	18 153	7 215	410	
				4 615.62			3 300.17		3.19	1		10 528		
	Объем: 143*0.5													
	Накладные расходы		83%			478.72				71%	5 123			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			374.90				52%	3 752			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 788.21					27 027			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.09	6 775.72	1 449.90	67.19	609.81	130.49	6.05	12.51	7.02	3 615	1 632	42	
				5 258.63			473.28		4.1	1		1 940		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			108.31				71%	1 159			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.82				52%	849			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					802.94					5 622			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.8	9 291.30	1 358.31	34.61	7 433.04	1 086.65	27.69	12.51	6.98	32 491	13 594	193	
				7 898.38			6 318.70		2.96	1		18 703		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			901.92				71%	9 652			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			706.32				52%	7 069			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 041.28					49 212			
	
6.	ТЕРр 58-5-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	26	111.23	12.64	28.30	2 891.98	328.64	735.80	12.51	7.07	17 190	4 111	5 202	
				70.29			1 827.54		4.31	1		7 877		
	Накладные расходы		83%			272.77				71%	2 919			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			213.62				52%	2 138			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 378.37					22 247			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.57	3 176.89	1 205.91	20.22	1 810.83	687.37	11.53	12.51	7.02	13 172	8 599	81	
				1 950.76			1 111.93		4.04	1		4 492		
	Объем: 1.5*38													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			570.52				71%	6 105			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			446.79				52%	4 471			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 828.14					23 749			
	
8.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.03	1 174.67	1 166.71	7.96	35.24	35.00	0.24	12.51	4.05	439	438	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			29.05				71%	311			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.75				52%	228			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.04					978			
	
9.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
10.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.9	2 460.30			7 134.87					12 223			
				2 460.30			7 134.87		4 214.88			12 223		
	
11.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люка выхода на крышу (прим.), 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.51	4.05	653	652	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	463			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	339			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 455			
	
12.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.), 100 м2 проемов	0.0081	21 223.62	2 306.00	742.65	171.91	18.68	6.02	12.51	5.84	666	234	35	
				18 174.97	28.43		147.22	0.23	2.7	12.53		397	3	
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			20.04				90%	213			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.21				43%	102			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.17					981			
	
13.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54, м2	0.81	3 956.07			3 204.42			1	1	15 958			
				3 956.07			3 204.42		4.98	1		15 958		
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
14.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карнизов из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.335	257.63	231.54	26.09	86.31	77.57	8.74	12.51	6.47	1 027	970	57	
					10.34			3.46	1	12.53			43	
	Накладные расходы		85%			68.88				72%	729			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			64.82				64%	648			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					220.01					2 405			
	
15.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов досками обшивки, 100 м2 потолка	0.335	10 259.57	603.91	84.83	3 436.95	202.31	28.42	12.52	6.76	13 626	2 533	192	
				9 570.83	3.78		3 206.23	1.26	3.4	12.5		10 901	16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			215.78				90%	2 294			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			109.93				43%	1 096			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 762.66					17 016			
	
16.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.335	1 316.51	347.48	6.74	441.03	116.41	2.26	12.51	7.14	2 220	1 456	16	
				962.29	0.16		322.37	0.05	2.32	12.46		748	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			110.64				80%	1 166			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			54.74				37%	539			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					606.40					3 925			
	
17.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.453	221.62	101.80	102.69	1 208.47	555.10	559.95	12.51	3.39	9 009	6 944	1 898	
				17.13	1.45		93.41	7.91	1.78	12.56		166	99	
	Объем: 479.0*0.7+71.5*2+33.5*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			506.71				77%	5 423			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			337.81				48%	3 381			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 052.99					17 813			
	
18.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	112.8771	36.04			4 068.09					16 989			
				36.04			4 068.09		150.51			16 989		
	Объем: 5.453*20.7													
	
19.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	4.79	4 088.23	504.69	210.18	19 582.64	2 417.46	1 006.74	12.52	6.84	119 238	30 267	6 886	
				3 373.37	20.39		16 158.44	97.66	5.08	12.5		82 085	1 221	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 716.33				92%	28 969			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 383.32				44%	13 855			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 682.29					162 062			
	
20.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	613.12	83.55			51 224.21			1	1	207 970			
				83.55			51 224.21		4.06	1		207 970		
	Объем: 479.0*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
21.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	0.836	75.57	75.35	0.22	63.18	62.99	0.18	12.51	4.09	789	788	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			52.28				71%	559			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.94				52%	410			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					156.41					1 758			
	
22.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали капельника шириной до 0,4 м, 100 м	0.836	2 956.30	374.76	6.66	2 471.47	313.30	5.57	12.51	6.9	9 641	3 919	38	
				2 574.88	1.03		2 152.60	0.86	2.64	12.57		5 683	11	
	Накладные расходы		83%			260.75				71%	2 790			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			204.20				52%	2 044			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 936.43					14 475			
	
23.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегоограждения, 100 м ограждения	0.836	4 972.00	72.11	75.20	4 156.59	60.28	62.87	12.51	6.29	15 146	754	395	
				4 824.69	5.48		4 033.44	4.58	3.47	12.5		13 996	57	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			70.05				92%	746			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			35.67				44%	357			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 262.31					16 249			
	
24.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.836	8 813.16	326.90	31.86	7 367.80	273.29	26.64	12.51	6.89	25 937	3 419	184	
				8 454.40	3.03		7 067.88	2.53	3.16	12.48		22 334	32	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			297.89				92%	3 175			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			151.70				44%	1 518			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 817.39					30 630			
	
25.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.6	7 415.77	333.04	13.17	4 449.46	199.82	7.90	12.51	7.18	13 627	2 500	57	
				7 069.56			4 241.74		2.61	1		11 071		
	Накладные расходы		83%			165.85				71%	1 775			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			129.88				52%	1 300			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 745.19					16 702			
	
26.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
	
27.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
	
28.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
	
29.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.6	1 357.93	327.73	1.01	814.76	196.64	0.61	12.51	7.2	5 076	2 460	4	
				1 029.19			617.51		4.23	1		2 612		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			163.21				71%	1 747			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.82				52%	1 279			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 105.79					8 102			
	
30.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.09	8 572.20	5 513.35	252.31	771.50	496.20	22.71	12.51	6.18	7 575	6 207	140	
				2 806.54	60.12		252.59	5.41	4.86	12.52		1 228	68	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			391.26				66%	4 142			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			316.01				50%	3 138			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 478.77					14 854			
	
31.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.378	3 649.31			1 379.44					5 210			
				3 649.31			1 379.44		13 782.4			5 210		
	Объем: 0.09*4200													
	
32.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5-и каналов, 100 м труб	0.05	18 573.76	12 176.60	378.72	928.69	608.83	18.94	12.51	6.18	9 196	7 616	117	
				6 018.44	90.16		300.92	4.51	4.86	12.52		1 462	56	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			478.41				66%	5 064			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			386.40				50%	3 836			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 793.50					18 096			
	
33.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.44	3 649.31			1 605.70					6 064			
				3 649.31			1 605.70		13 782.4			6 064		
	Объем: 2200*0.05*4													
	
34.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6-и каналов, 100 м труб	0.02	23 217.20	15 220.75	473.40	464.34	304.42	9.47	12.51	6.18	4 598	3 808	59	
				7 523.05	112.70		150.46	2.25	4.86	12.52		731	28	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			239.20				66%	2 532			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			193.20				50%	1 918			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					896.74					9 048			
	
35.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.22	3 649.31			802.85					3 032			
				3 649.31			802.85		13 782.4			3 032		
	Объем: 2200*0.02*5													
	
36.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.647	2 412.79	1 295.60	2.05	1 561.08	838.25	1.33	12.51	4.04	13 544	10 487	5	
				1 115.14			721.50		4.23	1		3 052		
	Накладные расходы		79%			662.22				67%	7 026			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			419.13				40%	4 195			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 642.42					24 765			
	
37.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.647	2 291.60	114.18	14.24	1 482.67	73.88	9.21	12.51	7.11	4 839	924	65	
				2 163.18			1 399.58		2.75	1		3 849		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			70.19				80%	739			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			34.72				37%	342			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 587.58					5 920			
	
38.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	15.83	7.34		7.34	116.12		116.12		5.54	643		643	
										1				
	Объем: 2.42+6.71+6.7													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
39.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	15.83	26.50		26.50	419.50		419.50		5.54	2 324		2 324	
										1				
	Объем: 2.42+6.71+6.7													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	140 472.32	11 289.32	3 620.20			639 640	141 254	21 881	
			125 562.86	170.23				476 498	2 129	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	140 472.32	11 289.32	3 620.20			639 640	141 254	21 881	
			125 562.86	170.23				476 498	2 129	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	69 419.58					267 446			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-8, 11, 21, 22, 25-29; %=90 - по стр. 9, 12, 15; %=72 - по стр. 14; %=80 - по стр. 16, 37; %=77 - по стр. 17; %=92 - по стр. 19, 23, 24; %=66 - по стр. 30, 32, 34; %=67 - по стр. 36)	10 385.75					110 710			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17; %=52 - по стр. 2-8, 11, 21, 22, 25-29; %=43 - по стр. 9, 12, 15; %=64 - по стр. 14; %=37 - по стр. 16, 37; %=44 - по стр. 19, 23, 24; %=50 - по стр. 30, 32, 34; %=40 - по стр. 36)	6 879.24					68 761			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	157 737.31					819 111			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	157 737.31					819 111			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	3 375.58					17 529			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	161 112.89					836 640			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	3 222.26					16 733			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	164 335.15					853 373			
	НДС 18%	29 580.33					153 607			
	Всего с НДС	193 915.48					1 006 980			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 385.75					110 710			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 879.24					68 761			

Составил:	Заместитель директора по тех. вопросам ООО «УЮТ»                  Иванова Л.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)