|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 1 456 834 | | руб. | Смета на сумму: | 1 456 834 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Многоквартирный дом по ул. Чкалова, 98-100 | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| На ремонт крыши, фасада, отмостки МКД | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **1 456.834** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **2.354** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **293.772** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 2.62 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 449.67 | 1 204.44 | 245.23 | 14.4 | 6.44 | 18 923 | 17 344 | 1 579 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 192.40 |  |  |  | 84% | 14 569 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 722.66 |  |  |  | 48% | 8 325 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 364.73 |  |  |  |  | 41 817 |  |  |
| 2. | ТЕР 46-04-008-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 0.129 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 21.36 | 16.98 | 4.37 | 14.4 | 6.44 | 273 | 245 | 28 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 16.81 |  |  |  | 84% | 206 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 10.19 |  |  |  | 48% | 118 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 48.36 |  |  |  |  | 596 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.749 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 474.23 | 351.32 | 122.91 | 14.41 | 8.08 | 6 056 | 5 063 | 993 |
|  | 6.95 |  | 19.11 | 1 | 14.38 |  | 275 |
|  | Объем: 262+12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 307.46 |  |  |  | 71% | 3 790 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 240.78 |  |  |  | 52% | 2 776 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 022.47 |  |  |  |  | 12 622 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-12-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 2.749 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 7 458.72 | 494.77 | 81.59 | 14.41 | 8.35 | 29 353 | 7 130 | 681 |
| 2 503.59 | 4.13 | 6 882.37 | 11.35 | 3.13 | 16.83 | 21 542 | 191 |
|  | Объем: 262+12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 420.08 |  |  |  | 71% | 5 198 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 328.98 |  |  |  | 52% | 3 807 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 207.78 |  |  |  |  | 38 358 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-18-4  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.2 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 6 603.52 | 968.00 | 96.77 | 14.41 | 8.19 | 32 299 | 13 949 | 793 |
| 4 615.62 |  | 5 538.74 |  | 3.17 | 1 | 17 558 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 803.44 |  |  |  | 71% | 9 904 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 629.20 |  |  |  | 52% | 7 253 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 036.16 |  |  |  |  | 49 456 |  |  |
| 6. | ТЕР 12-01-014-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка засыпного утеплителя ( мансарда), 1 м3 утеплителя | 18 | 47.52 | 20.14 | 27.38 | 855.36 | 362.45 | 492.91 | 14.4 | 6.2 | 8 275 | 5 219 | 3 056 |
|  | 3.42 |  | 61.63 | 2.08 | 14.4 |  | 888 |
|  | Объем: 120\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 458.01 |  |  |  | 92% | 5 618 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 233.24 |  |  |  | 44% | 2 687 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 546.61 |  |  |  |  | 16 581 |  |  |
| 7. | ТЕР 26-01-039-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (мансарда), 1 м3 изоляции | 18 | 253.57 | 149.96 | 103.61 | 4 564.25 | 2 699.28 | 1 864.97 | 14.4 | 8.09 | 53 957 | 38 870 | 15 088 |
|  |  |  |  | 17.69 | 1 |  |  |
|  | Объем: 120\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25\*1.25, Н4= 1\*1,25\*1.25, Н5= 1\*1,15\*1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 2 429.35 |  |  |  | 77% | 29 930 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 619.57 |  |  |  | 48% | 18 658 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 613.17 |  |  |  |  | 102 545 |  |  |
| 8. | ТССЦ 104-0097  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 360 | 26.54 |  |  | 9 554.40 |  |  |  |  | 31 194 |  |  |
| 26.54 |  | 9 554.40 |  | 86.65 |  | 31 194 |  |
|  | Объем: 120\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Покрытие пленкой стен и кровель (мансарда), 100 м2 покрытия | 1.2 | 317.70 | 153.30 | 1.58 | 381.24 | 183.95 | 1.89 | 14.4 | 8.27 | 3 243 | 2 649 | 16 |
| 162.83 |  | 195.40 |  | 2.96 | 1 | 578 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25\*1.25, Н4= 1\*1,25\*1.25, Н5= 1\*1,15\*1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 171.07 |  |  |  | 79% | 2 093 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 117.73 |  |  |  | 51% | 1 351 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 670.04 |  |  |  |  | 6 687 |  |  |
| 10. | ТССЦ 101-4135  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 150 | 7.04 |  |  | 1 056.00 |  |  |  |  | 3 357 |  |  |
| 7.04 |  | 1 056.00 |  | 22.38 |  | 3 357 |  |
|  | Объем: 120\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕРр 58-5-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.2 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 355.14 | 289.98 | 13.44 | 14.4 | 8.12 | 8 513 | 4 176 | 109 |
| 5 258.63 |  | 1 051.73 |  | 4.02 | 1 | 4 228 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 240.68 |  |  |  | 71% | 2 965 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 188.49 |  |  |  | 52% | 2 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 784.31 |  |  |  |  | 13 649 |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.27 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 11 799.95 | 1 725.05 | 43.95 | 14.4 | 8.08 | 54 486 | 24 841 | 355 |
| 7 898.38 |  | 10 030.94 |  | 2.92 | 1 | 29 290 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 431.79 |  |  |  | 71% | 17 637 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 121.28 |  |  |  | 52% | 12 917 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 353.02 |  |  |  |  | 85 040 |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.35 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 581.71 | 126.29 | 12.83 | 14.4 | 8.16 | 6 857 | 1 819 | 105 |
| 4 121.69 |  | 1 442.59 |  | 3.42 | 1 | 4 934 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 104.82 |  |  |  | 71% | 1 291 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 82.09 |  |  |  | 52% | 946 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 768.62 |  |  |  |  | 9 094 |  |  |
| 14. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки | 0.96 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 550.66 | 289.12 | 29.03 | 14.4 | 6.76 | 9 080 | 4 163 | 196 |
| 1 283.86 | 5.99 | 1 232.51 | 5.75 | 3.83 | 15.59 | 4 720 | 90 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 253.59 |  |  |  | 73% | 3 105 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 206.41 |  |  |  | 56% | 2 382 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 010.66 |  |  |  |  | 14 566 |  |  |
| 15. | ТЕРр 58-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.01 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 26.19 | 26.07 | 0.11 | 14.41 | 5.73 | 376 | 376 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 21.64 |  |  |  | 71% | 267 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 16.95 |  |  |  | 52% | 196 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 64.77 |  |  |  |  | 838 |  |  |
| 16. | ТЕР 10-01-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 1 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 14.4 | 7.13 | 2 043 | 994 | 212 |
| 295.84 | 2.08 | 295.84 | 2.08 | 2.83 | 14.4 | 837 | 30 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19\*0.5) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 75.34 |  |  |  | 90% | 922 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 38.38 |  |  |  | 43% | 440 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 508.35 |  |  |  |  | 3 405 |  |  |
| 17. | ТССЦ 203-8040  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2 | 0.75 | 1 365.61 |  |  | 1 024.21 |  |  |  |  | 2 006 |  |  |
| 1 365.61 |  | 1 024.21 |  | 2 674.92 |  | 2 006 |  |
| 18. | ТЕР 20-02-003-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных (применительно), 1 решетка | 2 | 85.20 | 12.80 | 4.04 | 170.39 | 25.60 | 8.07 | 14.41 | 5.37 | 1 819 | 369 | 43 |
| 68.36 |  | 136.72 |  | 10.29 | 1 | 1 407 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 29.44 |  |  |  | 98% | 362 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 18.18 |  |  |  | 56% | 207 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 218.01 |  |  |  |  | 2 387 |  |  |
| 19. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.8323 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 070.91 | 491.92 | 496.22 | 14.4 | 3.56 | 9 042 | 7 084 | 1 767 |
| 17.13 | 1.45 | 82.78 | 7.01 | 2.32 | 14.47 | 192 | 101 |
|  | Объем: 274.9\*0.7+120\*2+127\*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 449.04 |  |  |  | 77% | 5 532 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 299.36 |  |  |  | 48% | 3 449 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 819.31 |  |  |  |  | 18 023 |  |  |
| 20. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 100.02861 | 36.04 |  |  | 3 605.03 |  |  |  |  | 19 377 |  |  |
| 36.04 |  | 3 605.03 |  | 193.71 |  | 19 377 |  |
|  | Объем: 4.8323\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.749 | 317.70 | 153.30 | 1.58 | 873.37 | 421.41 | 4.34 | 14.4 | 8.27 | 7 429 | 6 068 | 36 |
| 162.83 |  | 447.62 |  | 2.96 | 1 | 1 325 |  |
|  | Объем: 262+12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25\*1.25, Н4= 1\*1,25\*1.25, Н5= 1\*1,15\*1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 391.91 |  |  |  | 79% | 4 794 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 269.70 |  |  |  | 51% | 3 095 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 534.98 |  |  |  |  | 15 317 |  |  |
| 22. | ТССЦ 101-4134  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 343.625 | 13.13 |  |  | 4 511.80 |  |  |  |  | 14 590 |  |  |
| 13.13 |  | 4 511.80 |  | 42.46 |  | 14 590 |  |
|  | Объем: 274.9\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕР 12-01-023-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 2.749 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 22 462.24 | 1 115.74 | 456.30 | 14.41 | 7.28 | 118 419 | 16 078 | 3 322 |
| 7 599.20 | 14.91 | 20 890.20 | 40.99 | 4.74 | 14.39 | 99 020 | 590 |
|  | Объем: 262+12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 249.27 |  |  |  | 92% | 15 335 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 636.20 |  |  |  | 44% | 7 334 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 24 347.71 |  |  |  |  | 141 087 |  |  |
| 24. | С Цена поставщик.  Коньковая планка, м | 47.6 | 39.00 |  |  | 1 856.29 |  |  |  |  | 8 335 |  |  |
| 39.00 |  | 1 856.29 |  | 4.49 |  | 8 335 |  |
|  | *Поправки: М: =170\*1.03/4.49* | | | | | | | | | | | | |
| 25. | С Цена поставщик.  Примыкания к трубам вентканалов, стенам, м | 16.3 | 34.41 |  |  | 560.88 |  |  |  |  | 2 518 |  |  |
| 34.41 |  | 560.88 |  | 4.49 |  | 2 518 |  |
|  | *Поправки: М: =150\*1.03/4.49* | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство снегозадержателей (применительно), 100 м ограждения | 0.55 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 2 734.60 | 39.66 | 41.36 | 14.4 | 6.88 | 11 496 | 571 | 285 |
| 4 824.69 | 5.48 | 2 653.58 | 3.01 | 4.01 | 14.38 | 10 641 | 43 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 46.08 |  |  |  | 92% | 565 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 23.47 |  |  |  | 44% | 270 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 804.15 |  |  |  |  | 12 331 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий | 1.1 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 83.13 | 82.89 | 0.24 | 14.4 | 5.82 | 1 195 | 1 194 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 55\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 68.80 |  |  |  | 71% | 848 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 53.88 |  |  |  | 52% | 621 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 205.81 |  |  |  |  | 2 664 |  |  |
| 28. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.55 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 4 847.24 | 179.79 | 17.52 | 14.4 | 7.72 | 17 325 | 2 589 | 135 |
| 8 454.40 | 3.03 | 4 649.92 | 1.66 | 3.14 | 14.36 | 14 601 | 24 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 195.97 |  |  |  | 92% | 2 404 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 99.80 |  |  |  | 44% | 1 150 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 143.00 |  |  |  |  | 20 879 |  |  |
| 29. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.22 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 2 619.75 | 258.16 | 7.30 | 14.4 | 8.12 | 9 969 | 3 717 | 59 |
| 10 701.36 | 3.78 | 2 354.30 | 0.83 | 2.63 | 14.39 | 6 192 | 12 |
|  | Объем: 55\*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 279.71 |  |  |  | 92% | 3 431 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 142.44 |  |  |  | 44% | 1 641 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 041.90 |  |  |  |  | 15 040 |  |  |
| 30. | ТЕР 10-01-008-08  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.046 | 219.24 | 204.34 | 14.90 | 10.09 | 9.40 | 0.69 | 14.41 | 8.24 | 141 | 135 | 6 |
|  |  |  |  | 4.11 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 9.96 |  |  |  | 90% | 122 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 5.08 |  |  |  | 43% | 58 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25.13 |  |  |  |  | 321 |  |  |
| 31. | ТЕР 10-01-008-08  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.046 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 17.18 | 15.44 | 1.22 | 14.41 | 8.24 | 235 | 223 | 10 |
| 11.23 |  | 0.52 |  | 4.11 | 1 | 2 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 16.37 |  |  |  | 90% | 201 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 8.34 |  |  |  | 43% | 96 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 41.88 |  |  |  |  | 532 |  |  |
| 32. | ТССЦ 101-3190  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.02024 | 23 811.97 |  |  | 481.95 |  |  |  |  | 931 |  |  |
| 23 811.97 |  | 481.95 |  | 45 984.42 |  | 931 |  |
|  | Объем: 0.046\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.3 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 2 224.73 | 99.91 | 3.95 | 14.4 | 8.24 | 7 092 | 1 439 | 33 |
| 7 069.56 |  | 2 120.87 |  | 2.65 | 1 | 5 620 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 82.93 |  |  |  | 71% | 1 022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 64.94 |  |  |  | 52% | 748 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 372.60 |  |  |  |  | 8 862 |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.2 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 146.30 | 115.66 | 1.62 | 14.4 | 8.25 | 4 066 | 1 666 | 13 |
| 5 145.09 |  | 1 029.02 |  | 2.32 | 1 | 2 387 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 96.00 |  |  |  | 71% | 1 183 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 75.18 |  |  |  | 52% | 866 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 317.48 |  |  |  |  | 6 115 |  |  |
| 35. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.1 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 871.98 | 48.06 | 0.81 | 14.4 | 8.25 | 1 728 | 692 | 7 |
| 8 231.09 |  | 823.11 |  | 1.25 | 1 | 1 029 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 39.89 |  |  |  | 71% | 491 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 31.24 |  |  |  | 52% | 360 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 943.11 |  |  |  |  | 2 579 |  |  |
| 36. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.1 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 460.48 | 48.06 | 0.81 | 14.4 | 8.25 | 1 728 | 692 | 7 |
| 4 116.09 |  | 411.61 |  | 2.5 | 1 | 1 029 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 39.89 |  |  |  | 71% | 491 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 31.24 |  |  |  | 52% | 360 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 531.61 |  |  |  |  | 2 579 |  |  |
| 37. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.3 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 407.38 | 98.32 | 0.30 | 14.4 | 8.27 | 2 681 | 1 416 | 3 |
| 1 029.19 |  | 308.76 |  | 4.09 | 1 | 1 263 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 81.61 |  |  |  | 71% | 1 005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 63.91 |  |  |  | 52% | 736 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 552.89 |  |  |  |  | 4 423 |  |  |
| 38. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.05 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 428.61 | 275.67 | 12.62 | 14.4 | 7.12 | 4 702 | 3 970 | 90 |
| 2 806.54 | 60.12 | 140.33 | 3.01 | 4.58 | 16.01 | 643 | 48 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 217.37 |  |  |  | 66% | 2 652 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 175.57 |  |  |  | 50% | 2 009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 821.55 |  |  |  |  | 9 363 |  |  |
| 39. | ТССЦ 404-0008  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт. | 0.21 | 3 259.00 |  |  | 684.39 |  |  |  |  | 3 087 |  |  |
| 3 259.00 |  | 684.39 |  | 14 699.13 |  | 3 087 |  |
|  | Объем: 0.05\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб | 0.02 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 278.61 | 182.65 | 5.68 | 14.4 | 7.12 | 3 084 | 2 630 | 40 |
| 4 513.83 | 67.62 | 90.28 | 1.35 | 4.58 | 16 | 413 | 22 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 143.52 |  |  |  | 66% | 1 750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 115.92 |  |  |  | 50% | 1 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 538.05 |  |  |  |  | 6 160 |  |  |
| 41. | ТССЦ 404-0008  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт. | 0.132 | 3 259.00 |  |  | 430.19 |  |  |  |  | 1 940 |  |  |
| 3 259.00 |  | 430.19 |  | 14 699.13 |  | 1 940 |  |
|  | Объем: 0.02\*2200\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб | 0.03 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 696.52 | 456.62 | 14.20 | 14.4 | 7.12 | 7 710 | 6 575 | 101 |
| 7 523.05 | 112.70 | 225.69 | 3.38 | 4.58 | 16 | 1 034 | 54 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 358.80 |  |  |  | 66% | 4 375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 289.80 |  |  |  | 50% | 3 315 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 345.12 |  |  |  |  | 15 400 |  |  |
| 43. | ТССЦ 404-0008  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт. | 0.33 | 3 259.00 |  |  | 1 075.47 |  |  |  |  | 4 851 |  |  |
| 3 259.00 |  | 1 075.47 |  | 14 699.13 |  | 4 851 |  |
|  | Объем: 0.03\*2200\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТЕР 46-01-008-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах ( прим), 1 м3 | 0.125 | 1 567.41 | 240.58 | 37.36 | 195.93 | 30.07 | 4.67 | 14.41 | 7.35 | 1 225 | 433 | 34 |
| 1 289.47 | 2.11 | 161.18 | 0.26 | 4.7 | 14.41 | 758 | 4 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04\*0.09) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 30.03 |  |  |  | 84% | 367 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 18.20 |  |  |  | 48% | 210 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 244.15 |  |  |  |  | 1 802 |  |  |
| 45. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.07 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 168.90 | 90.69 | 0.14 | 14.4 | 5.73 | 1 595 | 1 306 | 1 |
| 1 115.14 |  | 78.06 |  | 3.69 | 1 | 288 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 71.65 |  |  |  | 67% | 875 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 45.35 |  |  |  | 40% | 522 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 285.89 |  |  |  |  | 2 992 |  |  |
| 46. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 160.41 | 7.99 | 1.00 | 14.4 | 8.19 | 549 | 115 | 8 |
| 2 163.18 |  | 151.42 |  | 2.81 | 1 | 425 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 7.59 |  |  |  | 80% | 92 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 3.76 |  |  |  | 37% | 43 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 171.76 |  |  |  |  | 684 |  |  |
| 47. | ТЕРр 53-7-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Смена ветровой доски, 100 м досок | 0.3 | 1 013.25 | 295.48 | 18.24 | 303.98 | 88.64 | 5.47 | 14.4 | 8.24 | 2 018 | 1 276 | 45 |
| 699.53 |  | 209.86 |  | 3.32 | 1 | 697 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 76.23 |  |  |  | 73% | 931 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 62.05 |  |  |  | 56% | 715 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 442.26 |  |  |  |  | 3 664 |  |  |
| 48. | Т01-01-01-041  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 18.68 | 66.71 |  | 66.71 | 1 246.15 |  | 1 246.15 | 1 | 6.28 | 7 826 |  | 7 826 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 10.48+0.181+6.28+0.497+1.242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =418.94/6.28* | | | | | | | | | | | | |
| 49. | Т03-21-01-015  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 18.68 | 18.71 |  | 18.71 | 349.45 |  | 349.45 |  | 6.28 | 2 195 |  | 2 195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =117.48/6.28* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **107 185.56** | **12 989.05** | **5 719.91** |  |  | **551 189** | **187 076** | **39 279** |
| **88 476.56** | **161.42** |  |  | **324 839** | **2 372** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. ФАСАД** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2.1 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 2 548.61 | 962.28 | 18.61 | 14.41 | 8.24 | 21 780 | 13 866 | 153 |
| 746.53 |  | 1 567.71 |  | 4.95 | 1 | 7 760 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 1 058.51 |  |  |  | 93% | 12 895 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 654.35 |  |  |  | 54% | 7 488 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 261.47 |  |  |  |  | 42 163 |  |  |
| 51. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.21 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 13.29 | 10.43 | 2.85 | 14.4 | 2.05 | 156 | 150 | 6 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 210/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 8.14 |  |  |  | 66% | 99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 5.22 |  |  |  | 40% | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 26.64 |  |  |  |  | 315 |  |  |
| 52. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.21 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 984.69 | 41.54 | 891.74 | 14.41 | 3.69 | 4 079 | 599 | 3 291 |
| 244.81 | 143.10 | 51.41 | 30.05 | 3.69 | 13.5 | 190 | 406 |
|  | Объем: 210/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 55.84 |  |  |  | 66% | 663 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 35.80 |  |  |  | 40% | 402 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 076.33 |  |  |  |  | 5 144 |  |  |
| 53. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.6935 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 120.19 | 208.86 | 20.97 | 14.4 | 6.76 | 6 559 | 3 008 | 142 |
| 1 283.86 | 5.99 | 890.36 | 4.15 | 3.83 | 15.59 | 3 410 | 65 |
|  | Объем: (0.73\*1.9\*0.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 183.19 |  |  |  | 73% | 2 243 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 149.11 |  |  |  | 56% | 1 721 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 452.49 |  |  |  |  | 10 523 |  |  |
| 54. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 2.56 | 37.19 | 25.77 |  | 95.21 | 65.97 |  | 14.41 | 1 | 1 099 | 951 |  |
| 11.42 |  | 29.24 |  | 5.06 | 1 | 148 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 56.73 |  |  |  | 73% | 694 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 46.18 |  |  |  | 56% | 533 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 198.12 |  |  |  |  | 2 326 |  |  |
| 55. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, 100 м2 | 2.1924 | 188.95 | 188.95 |  | 414.25 | 414.25 |  | 14.4 | 1 | 5 965 | 5 965 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 210+9.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 410.11 |  |  |  | 84% | 5 011 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 248.55 |  |  |  | 48% | 2 863 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 072.91 |  |  |  |  | 13 839 |  |  |
| 56. | ТЕР 15-02-019-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.1 | 3 347.20 | 581.22 | 43.93 | 7 029.11 | 1 220.57 | 92.24 | 1 | 1 | 7 029 | 1 221 | 92 |
| 2 722.05 | 26.60 | 5 716.31 | 55.86 | 1 | 1 | 5 716 | 56 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 212.61 |  |  |  | 80% | 1 022 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 599.92 |  |  |  | 37% | 472 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 841.64 |  |  |  |  | 8 523 |  |  |
| 57. | ТЕР 15-02-019-05  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0924 | 5 966.95 | 1 065.67 | 80.15 | 551.35 | 98.47 | 7.41 | 1 | 1 | 551 | 98 | 7 |
| 4 821.13 | 47.38 | 445.47 | 4.38 | 1 | 1 | 445 | 4 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 97.71 |  |  |  | 80% | 82 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 48.34 |  |  |  | 37% | 38 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 697.40 |  |  |  |  | 670 |  |  |
| 58. | ТССЦ 201-1306  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Уголок ПВХ с стеклосеткой, м | 57 | 5.87 |  |  | 334.59 |  |  |  |  | 1 046 |  |  |
| 5.87 |  | 334.59 |  | 18.35 |  | 1 046 |  |
| 59. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 2.1 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 2 192.04 | 1 418.87 | 28.06 | 14.4 | 8.2 | 24 849 | 20 432 | 230 |
| 354.82 |  | 745.12 |  | 5.62 | 1 | 4 188 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 1 120.91 |  |  |  | 67% | 13 689 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 709.43 |  |  |  | 40% | 8 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 022.38 |  |  |  |  | 46 711 |  |  |
| 60. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 231 | 12.74 |  |  | 2 942.94 |  |  |  |  | 5 900 |  |  |
| 12.74 |  | 2 942.94 |  | 25.54 |  | 5 900 |  |
|  | Объем: 210\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 2.1924 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 14 829.29 | 1 729.31 | 137.22 | 14.4 | 7.55 | 69 363 | 24 902 | 1 036 |
| 5 912.59 |  | 12 962.76 |  | 3.35 | 1 | 43 425 |  |
|  | Объем: 210+9.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 642.84 |  |  |  | 80% | 19 922 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 812.78 |  |  |  | 37% | 9 214 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 284.91 |  |  |  |  | 98 498 |  |  |
| 62. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.1924 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 5 024.11 | 250.34 | 31.21 | 14.4 | 8.19 | 17 187 | 3 605 | 256 |
| 2 163.18 |  | 4 742.56 |  | 2.81 | 1 | 13 327 |  |
|  | Объем: 210+9.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 237.82 |  |  |  | 80% | 2 884 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 117.66 |  |  |  | 37% | 1 334 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 379.59 |  |  |  |  | 21 405 |  |  |
| 63. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.173 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 511.44 | 64.83 | 1.15 | 14.4 | 8.36 | 2 133 | 934 | 10 |
| 2 574.88 | 1.03 | 445.45 | 0.18 | 2.67 | 16.87 | 1 189 | 3 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 53.96 |  |  |  | 71% | 665 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 42.26 |  |  |  | 52% | 487 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 607.65 |  |  |  |  | 3 286 |  |  |
| 64. | ТССЦ 509-9900  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Строительный мусор, т | 0.038752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.67 |  |  |  |
|  | Объем: (0.173)\*0.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Т01-01-01-041  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 2.45 | 66.71 |  | 66.71 | 163.44 |  | 163.44 | 1 | 6.28 | 1 026 |  | 1 026 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 2.41+0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =418.94/6.28* | | | | | | | | | | | | |
| 66. | Т03-21-01-015  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 2.45 | 18.71 |  | 18.71 | 45.83 |  | 45.83 |  | 6.28 | 288 |  | 288 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =117.48/6.28* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **38 800.38** | **6 485.72** | **1 440.73** |  |  | **169 010** | **75 731** | **6 537** |
| **30 873.92** | **94.62** |  |  | **86 744** | **534** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. ОТМОСТКА** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | ТЕР 46-04-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка бетонных оснований, 1 м3 | 7.3 | 303.52 | 75.11 | 228.41 | 2 215.70 | 548.30 | 1 667.39 | 14.4 | 4.41 | 15 249 | 7 896 | 7 353 |
|  | 20.91 |  | 152.64 | 1 | 14.39 |  | 2 197 |
|  | Объем: 73\*1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 693.93 |  |  |  | 84% | 8 478 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 420.56 |  |  |  | 48% | 4 845 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 330.19 |  |  |  |  | 28 572 |  |  |
| 68. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.146 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 214.09 | 214.09 |  | 14.4 | 1 | 3 083 | 3 083 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 73\*0.2\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 154.14 |  |  |  | 61% | 1 881 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 81.35 |  |  |  | 31% | 956 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 449.59 |  |  |  |  | 5 919 |  |  |
| 69. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.146 | 426.34 | 426.34 |  | 62.25 | 62.25 |  | 14.4 | 1 | 896 | 896 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 73\*0.2\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 44.82 |  |  |  | 61% | 547 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 23.66 |  |  |  | 31% | 278 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 130.73 |  |  |  |  | 1 720 |  |  |
| 70. | Т03-21-01-005  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 5 км (класс груза 1), т | 20.44 | 92.95 |  | 92.95 | 1 899.94 |  | 1 899.94 | 1 | 6.28 | 11 932 |  | 11 932 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 14.6\*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =583.74/6.28* | | | | | | | | | | | | |
| 71. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.219 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 657.39 | 53.87 | 24.44 | 14.41 | 4.01 | 2 745 | 776 | 98 |
| 2 644.20 |  | 579.08 |  | 3.23 | 1 | 1 870 |  |
|  | Объем: 73\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 59.26 |  |  |  | 93% | 722 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 36.63 |  |  |  | 54% | 419 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 753.28 |  |  |  |  | 3 886 |  |  |
| 72. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 7.3 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 1 485.59 | 262.26 | 302.59 | 14.41 | 4.67 | 9 824 | 3 779 | 1 413 |
| 126.13 | 4.21 | 920.75 | 30.75 | 5.03 | 14.4 | 4 631 | 443 |
|  | Объем: 73\*1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 325.24 |  |  |  | 94% | 3 969 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 187.53 |  |  |  | 51% | 2 153 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 998.36 |  |  |  |  | 15 946 |  |  |
| 73. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 7.3 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 3 302.55 | 294.33 | 560.46 | 14.41 | 4.59 | 17 902 | 4 241 | 2 572 |
| 335.31 | 7.73 | 2 447.76 | 56.39 | 4.53 | 14.39 | 11 088 | 811 |
|  | Объем: 73\*1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 389.30 |  |  |  | 94% | 4 749 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 224.46 |  |  |  | 51% | 2 577 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 916.31 |  |  |  |  | 25 227 |  |  |
| 74. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 7.3 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 5 330.61 | 273.43 | 2.74 | 14.4 | 5.33 | 26 747 | 3 937 | 15 |
| 692.39 |  | 5 054.45 |  | 4.51 | 1 | 22 796 |  |
|  | Объем: 73\*1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 303.51 |  |  |  | 94% | 3 701 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 175.00 |  |  |  | 51% | 2 008 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 809.11 |  |  |  |  | 32 456 |  |  |
| 75. | Т01-01-01-041  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 13.14 | 66.71 |  | 66.71 | 876.57 |  | 876.57 | 1 | 6.28 | 5 505 |  | 5 505 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 7.3\*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =418.94/6.28* | | | | | | | | | | | | |
| 76. | Т03-21-01-015  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 13.14 | 18.71 |  | 18.71 | 245.81 |  | 245.81 |  | 6.28 | 1 544 |  | 1 544 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 7.3\*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =117.48/6.28* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **16 290.50** | **1 708.53** | **5 579.94** |  |  | **95 427** | **24 608** | **30 432** |
| **9 002.04** | **239.78** |  |  | **40 385** | **3 451** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **162 276.44** | **21 183.30** | **12 740.58** |  |  | **815 626** | **287 415** | **76 248** |
| **128 352.52** | **495.82** |  |  | **451 968** | **6 357** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **161 771.46** | **21 157.70** | **12 732.51** |  |  | **812 761** | **287 046** | **76 205** |
| **127 881.21** | **495.82** |  |  | **449 515** | **6 357** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **27 783.55** |  |  |  |  | **98 086** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 44, 55, 67; %=71 - по стр. 3-5, 11-13, 15, 27, 33-37, 63; %=92 - по стр. 6, 23, 26, 28, 29; %=77 - по стр. 7, 19; %=79 - по стр. 9, 21; %=73 - по стр. 14, 47, 53, 54; %=90 - по стр. 16, 30, 31; %=66 - по стр. 38, 40, 42, 51, 52; %=67 - по стр. 45, 59; %=80 - по стр. 46, 56, 57, 61, 62; %=93 - по стр. 50, 71; %=61 - по стр. 68, 69; %=94 - по стр. 72-74)** | | | | | **19 987.64** |  |  |  |  | **229 874** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 7, 19, 44, 55, 67; %=52 - по стр. 3-5, 11-13, 15, 27, 33-37, 63; %=44 - по стр. 6, 23, 26, 28, 29; %=51 - по стр. 9, 21, 72-74; %=56 - по стр. 14, 47, 53, 54; %=43 - по стр. 16, 30, 31; %=50 - по стр. 38, 40, 42; %=40 - по стр. 45, 51, 52, 59; %=37 - по стр. 46, 56, 57, 61, 62; %=54 - по стр. 50, 71; %=31 - по стр. 68, 69)** | | | | | **12 690.13** |  |  |  |  | **138 968** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **194 449.23** |  |  |  |  | **1 181 603** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **334.59** |  |  |  |  | **1 046** |  |  |
| **334.59** |  |  |  | **1 046** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **334.59** |  |  |  |  | **1 046** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **170.39** | **25.60** | **8.07** |  |  | **1 819** | **369** | **43** |
| **136.72** |  |  |  | **1 407** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 18)** | | | | | **29.44** |  |  |  |  | **362** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 18)** | | | | | **18.18** |  |  |  |  | **207** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **218.01** |  |  |  |  | **2 388** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **195 001.83** |  |  |  |  | **1 185 037** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | | | | | **4 173.04** |  |  |  |  | **25 360** |  |  |
|  | **Итого со строительным контролем** | | | | | **199 174.87** |  |  |  |  | **1 210 397** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **3 983.50** |  |  |  |  | **24 208** |  |  |
|  | **Итого с непредвиденными расходами** | | | | | **203 158.37** |  |  |  |  | **1 234 605** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **36 568.51** |  |  |  |  | **222 229** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **239 726.88** |  |  |  |  | **1 456 834** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **20 017.08** |  |  |  |  | **230 236** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **12 708.31** |  |  |  |  | **139 175** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |