«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 569 366	руб.	Смета на сумму:	2 569 366	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
		
________________ /_С.Б.Русович_______ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Марш.Новикова, д. 22-24	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт фасада с утеплением, лестниц	
Сметная стоимость:	2 569.366	тыс. руб.	
монтажных работ:	11.880	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.022	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	489.851	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	Е08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		6.28	1 381.08	8 673.19	14 300.44	89 807	10.355	
		Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
1. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	52.2	327.816	9.160	3 002.79	155.940	51 120	17.024	
1. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.4396	101.31	44.54	999.00	439	9.861	
			(1)			12.94	5.69	219.76	97	16.983	
1. 3.	С101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.0108	0.067824	2 205.70	149.60	16 947.02	1 149	7.683	
1. 4.	С101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.042	0.26376	15 470.92	4 080.61	118 130.24	31 158	7.636	
1. 5.	С203-0514	Щиты: настила	м2	4.08	25.6224	54.47	1 395.65	231.85	5 941	4.256	
		Накладные расходы				110%	3 303.07	93%	47 542		
		Сметная прибыль				68%	2 041.90	54%	27 605		
		Всего с НР и СП					14 018.16		164 953		
	
2.	Е69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		0.63	63.27	39.86	870.57	548	13.748	
2. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	5.49	3.4587	9.050	31.30	154.380	534	17.059	
2. 2.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.94	3.1122	2.75	8.56	4.66	15	1.695	
		Накладные расходы				78%	24.41	66%	352		
		Сметная прибыль				50%	15.65	40%	214		
		Всего с НР и СП					79.92		1 114		
	
3.	Е69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		0.63	4 688.98	2 954.06	22 962.60	14 466	4.897	
3. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	20.8	13.104	9.510	124.62	161.770	2 120	17.011	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	5.2416	16.110	84.44	273.990	1 436	17.007	
3. 3.	Х03-1005	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	5.2416	510.38	2 675.21	2 256.78	11 829	4.422	
			(1)			16.11	84.44	273.99	1 436	17.007	
3. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.252	612.02	154.23	2 053.44	517	3.355	
		Накладные расходы				78%	163.07	66%	2 347		
		Сметная прибыль				50%	104.53	40%	1 422		
		Всего с НР и СП					3 221.66		18 235		
	
4.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		5.431	188.95	1 026.19	3 212.14	17 445	17	
		Объем: 507.19+35.91									
4. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	123.93542	8.280	1 026.19	140.760	17 445	17	
		Накладные расходы				99%	1 015.93	84%	14 654		
		Сметная прибыль				60%	615.71	48%	8 374		
		Всего с НР и СП					2 657.83		40 472		
	
5.	Е53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин		4.55	37.19	169.21	498.52	2 268	13.403	
5. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	2.71	12.3305	9.510	117.26	161.770	1 995	17.011	
5. 2.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.02	0.091	569.06	51.78	2 995.86	273	5.265	
5. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.0455	3.60	0.16	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				86%	100.84	73%	1 456		
		Сметная прибыль				70%	82.08	56%	1 117		
		Всего с НР и СП					352.14		4 842		
	
6.	Е15-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2		5.0719	38 941.43	197 507.03	147 622.19	748 725	3.791	
6. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	361.17	1831.818123	9.510	17 420.59	161.770	296 333	17.011	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17.18	87.135242	14.323	1 248.01	243.737	21 238	17.018	
6. 3.	Х03-0407	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6.08	30.837152	90.47	2 789.84	414.17	12 772	4.578	
			(1)			12.94	399.03	219.76	6 777	16.983	
6. 4.	Х15-2600	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	11.1	56.29809	216.25	12 174.46	733.63	41 302	3.393	
			(1)			15.08	848.98	256.87	14 461	17.034	
6. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.08	0.405752	4.44	1.80	6.48	3	1.459	
6. 6.	Х33-0302	Машины шлифовальные: угловые	маш.-ч	0.23	1.166537	2.08	2.43	6.56	8	3.154	
6. 7.	Х33-0500	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0.2	1.01438	15.11	15.33	39.53	40	2.616	
6. 8.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	21.24	107.727156	2.75	296.25	4.66	502	1.695	
6. 9.	Х40-0004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	11.1	56.29809	145.65	8 199.82	1 319.19	74 268	9.057	
			(1)			15.08	848.98	256.87	14 461	17.034	
6. 10.	С101-1879	Заклепка СТД-985	кг	0.006	0.0304314	19.13	0.58	208.52	6	10.9	
6. 11.	С101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.96	9.940924	99.55	989.62	277.75	2 761	2.79	
6. 12.	С101-2786	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12.71	64.463849	21.71	1 399.51	88.16	5 683	4.061	
6. 13.	С101-2787	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25.42	128.927698	32.37	4 173.39	173.69	22 393	5.366	
6. 14.	С101-2788	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44.92	227.829748	68.12	15 519.76	257.71	58 714	3.783	
6. 15.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	4.492	22.7829748	83.70	1 906.93	51.87	1 182	0.62	
6. 16.	С101-2795	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	134.75	683.438525	6.42	4 387.68	42.74	29 210	6.657	
6. 17.	С101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	120	608.628	8.37	5 094.22	48.94	29 786	5.847	
6. 18.	С101-2807	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0.36	1.825884	113.84	207.86	644.30	1 176	5.66	
6. 19.	С101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0.004	0.0202876	10 435.75	211.72	47 111.22	956	4.514	
6. 20.	С101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.89	4.513991	29.60	133.61	5.74	26	0.194	
6. 21.	С113-8075	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831.95	4219.567205	9.39	39 621.74	18.51	78 104	1.971	
6. 22.	С113-8076	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	3043.14	8.12	24 710.30	15.33	46 651	1.888	
6. 23.	С201-1302	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м	3.26	16.534394	31.04	513.23	94.73	1 566	3.052	
6. 24.	С201-1306	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	30.4314	5.87	178.63	20.98	638	3.574	
6. 25.	С402-0093	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	400	2028.76	28.37	57 555.92	22.00	44 633	0.775	
6. 26.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.50719	3.60	1.83	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				95%	17 735.17	80%	254 057		
		Сметная прибыль				47%	8 774.24	37%	117 501		
		Всего с НР и СП					224 016.44		1 120 283		
	
7.	С104-9100-09	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3		56.81			6 382.43	362 586		
		Объем: (5.0719)*11.2									
	
8.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали ( сандриков, отливов) шириной до 0,4 м	100 м		0.56	2 956.30	1 655.53	16 381.42	9 174	5.541	
8. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	41.41	23.1896	9.050	209.87	154.380	3 580	17.059	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0448	15.080	0.68	256.870	12	17.034	
8. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.08	0.0448	32.61	1.46	300.82	13	9.225	
			(1)			15.08	0.68	256.87	12	17.034	
8. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0224	101.31	2.27	999.00	22	9.861	
			(1)			12.94	0.29	219.76	5	16.983	
8. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00336	7 550.40	25.37	67 478.93	227	8.937	
8. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00224	10 705.00	23.98	54 434.60	122	5.085	
8. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.10304	13 515.00	1 392.59	50 553.85	5 209	3.741	
		Накладные расходы				83%	174.76	71%	2 550		
		Сметная прибыль				65%	136.86	52%	1 868		
		Всего с НР и СП					1 967.14		13 592		
	
9.	С104-1163 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 4 мм	м2		11.2	30.06	336.67	142.04	1 591	4.726	
		Объем: 56*0.2									
	
	Перенавеска кабеля	
10.	Ц08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.52	338.42	175.98	4 036.92	2 099	11.927	
		Начисления: Н17= 2	
10. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	20.33	10.5716	10.090	106.67	171.760	1 816	17.023	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0052	15.080	0.08	256.870	1	17.034	
10. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0052	32.61	0.17	300.82	2	9.225	
			(1)			15.08	0.08	256.87	1	17.034	
10. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	7.63	3.9676	3.41	13.53	13.90	55	4.076	
10. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	7.63	3.9676	2.75	10.91	4.66	18	1.695	
10. 6.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.000728	13 903.00	10.12	102 399.04	75	7.365	
10. 7.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.208	156.00	32.45	468.06	97	3	
		Накладные расходы				95%	101.41	81%	1 472		
		Сметная прибыль				65%	69.39	52%	945		
		Всего с НР и СП					346.78		4 516		
	
11.	Ц08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.52	72.53	37.72	776.65	404	10.71	
		Начисления: Н17= 2	
11. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	3.76	1.9552	9.980	19.51	169.690	332	17.003	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0052	15.080	0.08	256.870	1	17.034	
11. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.01	0.0052	145.54	0.76	810.77	4	5.571	
			(1)			15.08	0.08	256.87	1	17.034	
11. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0052	101.31	0.53	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
11. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.026	33.42	0.87	104.14	3	3.116	
11. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.0286	243.56	6.97	795.93	23	3.268	
11. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0832	104.50	8.69	367.31	31	3.515	
		Накладные расходы				95%	18.61	81%	270		
		Сметная прибыль				65%	12.73	52%	173		
		Всего с НР и СП					69.06		847		
	
12.	С509-1838 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м		0.52	1 460.15	759.28	12 531.82	6 517	8.583	
	
	Карниз	
13.	Е62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0.51	172.22	87.83	2 927.81	1 493	16.999	
13. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	20.8	10.608	8.280	87.83	140.760	1 493	17	
		Накладные расходы				80%	70.26	68%	1 015		
		Сметная прибыль				50%	43.92	40%	597		
		Всего с НР и СП					202.01		3 105		
	
14.	Е61-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт штукатурки карниза по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		0.02	3 222.10	64.44	36 398.56	728	11.297	
14. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	201.84	4.0368	9.280	37.46	157.880	637	17.013	
14. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.71	0.0142	1.86	0.03	10.30		5.538	
14. 3.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.044	612.02	26.93	2 053.44	90	3.355	
14. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.007	3.60	0.03	20.52		5.7	
		Накладные расходы				79%	29.59	67%	427		
		Сметная прибыль				50%	18.73	40%	255		
		Всего с НР и СП					112.76		1 410		
	
15.	Е26-01-048-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2 изолируемой поверхности		0.53	2 984.79	1 581.94	20 932.76	11 094	7.013	
15. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	11.2	5.936	9.050	53.72	154.380	916	17.059	
15. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.2968	101.31	30.07	999.00	297	9.861	
			(1)			12.94	3.84	219.76	65	16.983	
15. 3.	С101-1991	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм	м2	105	55.65	26.59	1 479.73	175.68	9 777	6.607	
15. 4.	С101-2555	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	0.003	0.00159	11 583.00	18.42	65 953.25	105	5.694	
		Накладные расходы				90%	48.35	77%	705		
		Сметная прибыль				60%	32.23	48%	440		
		Всего с НР и СП					1 662.52		12 239		
	
16.	С101-1991 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм	м2		-55.65	26.59	-1 479.73	175.68	-9 777	6.607	
		Объем: (0.53)*(-105.0)									
	
17.	С101-1754 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2		55.65	12.74	708.98	35.11	1 954	2.756	
		Объем: (0.53)*(105.0)									
	
18.	Е61-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности		0.53	1 063.73	563.78	8 881.46	4 707	8.349	
18. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	35.73	18.9369	8.900	168.54	151.270	2 865	16.997	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.1537	15.080	2.32	256.870	39	17.034	
18. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.29	0.1537	32.61	5.01	300.82	46	9.225	
			(1)			15.08	2.32	256.87	39	17.034	
18. 4.	С101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0253	0.013409	22 343.00	299.60	84 633.51	1 135	3.788	
18. 5.	С402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т	0.568	0.30104	298.83	89.96	2 184.74	658	7.311	
18. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.1855	3.60	0.67	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				79%	134.98	67%	1 946		
		Сметная прибыль				50%	85.43	40%	1 162		
		Всего с НР и СП					784.19		7 814		
	
19.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.53	69.93	37.06	1 156.80	613	16.541	
19. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	3.4715	10.210	35.44	173.840	603	17.026	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0053	15.080	0.08	256.870	1	17.034	
19. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0053	32.61	0.17	300.82	2	9.225	
			(1)			15.08	0.08	256.87	1	17.034	
19. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0053	101.31	0.54	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
19. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.053	17.11	0.91	51.45	3	3.007	
		Накладные расходы				95%	33.74	80%	483		
		Сметная прибыль				47%	16.69	37%	223		
		Всего с НР и СП					87.50		1 320		
	
20.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		6.89	15.82	109.00	55.68	384	3.523	
		Объем: (0.53)*0.013*1000									
	
21.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска карниза акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.53	873.22	462.81	5 376.62	2 850	6.158	
21. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	6.8582	9.860	67.62	167.740	1 150	17.012	
21. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0371	1.86	0.07	10.30		5.538	
21. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0318	101.31	3.22	999.00	32	9.861	
			(1)			12.94	0.41	219.76	7	16.983	
21. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0053	17.11	0.09	51.45		3.007	
21. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.02014	13 665.62	275.23	52 744.03	1 062	3.86	
21. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	6.89	16.92	116.58	87.74	605	5.186	
		Накладные расходы				95%	64.24	80%	920		
		Сметная прибыль				47%	31.78	37%	426		
		Всего с НР и СП					558.83		4 196		
	
22.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.02014	13 665.62	-275.23	52 744.03	-1 062	3.859	
		Объем: (0.53)*(-0.038)									
	
23.	С1 Цена поставщи.	Краска акриловая типа Маршал Акрилат	кг		20.14	32.33	651.13	186.22	3 750	5.759	
		Объем: 0.53*0.038*1000									
	
	Цоколь	
24.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.4225	188.95	79.83	3 212.14	1 357	16.999	
24. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	9.64145	8.280	79.83	140.760	1 357	17	
		Накладные расходы				99%	79.03	84%	1 140		
		Сметная прибыль				60%	47.90	48%	651		
		Всего с НР и СП					206.76		3 148		
	
25.	Е53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки		0.46	1 615.27	743.02	11 295.75	5 196	6.993	
25. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	35.39	16.2794	8.510	138.54	144.650	2 355	16.998	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.1978	15.080	2.98	256.870	51	17.034	
25. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.2	0.092	113.70	10.46	810.77	75	7.131	
			(1)			15.08	1.39	256.87	24	17.034	
25. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	0.1058	32.61	3.45	300.82	32	9.225	
			(1)			15.08	1.60	256.87	27	17.034	
25. 5.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.253	0.11638	585.82	68.18	2 748.34	320	4.691	
25. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.402	0.18492	2 824.60	522.33	13 057.23	2 415	4.623	
25. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.044	0.02024	3.60	0.07	20.52		5.7	
		Накладные расходы				86%	121.71	73%	1 756		
		Сметная прибыль				70%	99.06	56%	1 347		
		Всего с НР и СП					963.79		8 300		
	
26.	Е58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий		0.88	75.57	66.50	1 282.15	1 128	16.962	
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	9.1	8.008	8.280	66.31	140.760	1 127	17	
26. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.1056	1.86	0.20	10.30	1	5.538	
		Накладные расходы				83%	55.04	71%	800		
		Сметная прибыль				65%	43.10	52%	586		
		Всего с НР и СП					164.64		2 514		
	
27.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.4225	69.93	29.54	1 156.80	489	16.554	
27. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	2.767375	10.210	28.25	173.840	481	17.026	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.004225	15.080	0.06	256.870	1	17.034	
27. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.004225	32.61	0.14	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.06	256.87	1	17.034	
27. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.004225	101.31	0.43	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
27. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.04225	17.11	0.72	51.45	2	3.007	
		Накладные расходы				95%	26.89	80%	386		
		Сметная прибыль				47%	13.31	37%	178		
		Всего с НР и СП					69.74		1 053		
	
28.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		5.4925	15.82	86.89	55.68	306	3.522	
		Объем: (0.4225)*0.013*1000									
	
29.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности		0.4225	4 517.63	1 908.70	38 095.77	16 095	8.432	
29. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	34.476	8.280	285.46	140.760	4 853	17	
29. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.04225	1.86	0.08	10.30		5.538	
29. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.054925	101.31	5.56	999.00	55	9.861	
			(1)			12.94	0.71	219.76	12	16.983	
29. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	46.475	31.58	1 467.68	215.71	10 025	6.831	
29. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.105625	1 416.70	149.64	10 988.26	1 161	7.756	
29. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	0.07605	3.60	0.27	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				79%	225.51	67%	3 252		
		Сметная прибыль				50%	142.73	40%	1 941		
		Всего с НР и СП					2 276.94		21 288		
	
30.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-46.475	31.58	-1 467.68	215.71	-10 025	6.831	
		Объем: (0.4225)*(-110.0)									
	
31.	С405-0219 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.105625	1 416.70	-149.64	10 988.26	-1 161	7.759	
		Объем: (0.4225)*(-0.25)									
	
32.	С101-3887 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2		46.475	11.15	518.20	53.24	2 474	4.774	
		Объем: (0.4225)*(110.0)									
	
33.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.4225	1 948.79	823.36	16 921.43	7 149	8.683	
33. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	70.88	29.9468	10.210	305.76	173.840	5 206	17.026	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.17455	9.960	11.70	169.820	199	17.05	
33. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.38025	3.45	1.31	13.63	5	3.951	
33. 4.	Х11-1501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.17455	23.03	27.05	251.51	295	10.921	
			(1)			9.96	11.70	169.82	199	17.05	
33. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.798525	612.02	488.71	2 053.44	1 640	3.355	
33. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.147875	3.60	0.53	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				95%	301.59	80%	4 324		
		Сметная прибыль				47%	149.21	37%	2 000		
		Всего с НР и СП					1 274.15		13 473		
	
34.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.4225	873.22	368.94	5 376.62	2 272	6.158	
34. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	5.46715	9.860	53.91	167.740	917	17.012	
34. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.029575	1.86	0.06	10.30		5.538	
34. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.02535	101.31	2.57	999.00	25	9.861	
			(1)			12.94	0.33	219.76	6	16.983	
34. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.004225	17.11	0.07	51.45		3.007	
34. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.016055	13 665.62	219.40	52 744.03	847	3.86	
34. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	5.4925	16.92	92.93	87.74	482	5.186	
		Накладные расходы				95%	51.21	80%	734		
		Сметная прибыль				47%	25.34	37%	339		
		Всего с НР и СП					445.49		3 345		
	
35.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.016055	13 665.62	-219.40	52 744.03	-847	3.861	
		Объем: (0.4225)*(-0.038)									
	
36.	С1 Цена поставщи.	Краска акриловая типа Маршал Акрилат	кг		16.055	32.33	519.06	186.22	2 990	5.76	
		Объем: 0.4225*0.038*1000									
	
37.	Е58-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м труб		0.4	560.81	224.33	9 486.25	3 795	16.917	
37. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	60.4	24.16	9.160	221.31	155.940	3 768	17.024	
37. 2.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.0004	7 550.40	3.02	67 478.93	27	8.937	
		Накладные расходы				83%	183.69	71%	2 675		
		Сметная прибыль				65%	143.85	52%	1 959		
		Всего с НР и СП					551.87		8 430		
	
	Проемы	
38.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.03108	1 143.95	35.55	17 494.01	544	15.302	
		Объем: 2.1*1.48									
38. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	3.2295228	8.580	27.71	145.950	471	17.01	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.2405592	15.080	3.63	256.870	62	17.034	
38. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.2405592	32.61	7.84	300.82	72	9.225	
			(1)			15.08	3.63	256.87	62	17.034	
		Накладные расходы				99%	31.03	84%	448		
		Сметная прибыль				60%	18.80	48%	256		
		Всего с НР и СП					85.38		1 248		
	
39.	Е09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		3.11	81.83	254.49	810.98	2 522	9.91	
39. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.4	7.464	10.520	78.52	179.030	1 336	17.018	
39. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	1.244	8.45	10.51	38.16	47	4.516	
39. 3.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.12	0.3732	5.85	2.18	8.46	3	1.446	
39. 4.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	0.19	0.5909	2.75	1.62	4.66	3	1.695	
39. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.5287	101.31	53.56	999.00	528	9.861	
			(1)			12.94	6.84	219.76	116	16.983	
39. 6.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.000311	14 044.00	4.37	52 249.35	16	3.72	
39. 7.	С101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.311	99.55	30.96	277.75	86	2.79	
39. 8.	С204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.00933	7 798.00	72.76	53 769.76	502	6.895	
		Накладные расходы				81%	63.60	69%	922		
		Сметная прибыль				72%	56.53	58%	775		
		Всего с НР и СП					374.63		4 219		
	
40.	С203-9066-023	Блоки дверные стальные площадью св. 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		3.11			11 294.42	35 126		
	
41.	Е46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.048	1 870.07	89.76	29 845.76	1 433	15.965	
		Объем: 1.6*1.5*2									
41. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	188.54	9.04992	8.580	77.65	145.950	1 321	17.01	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.37152	15.080	5.60	256.870	95	17.034	
41. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.37152	32.61	12.12	300.82	112	9.225	
			(1)			15.08	5.60	256.87	95	17.034	
		Накладные расходы				99%	82.42	84%	1 189		
		Сметная прибыль				60%	49.95	48%	680		
		Всего с НР и СП					222.13		3 302		
	
42.	Е10-01-034-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20	100 м2 проемов		0.048	13 258.68	636.42	59 204.52	2 842	4.466	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
42. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	174.864	8.393472	9.280	77.89	157.880	1 325	17.013	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.792	0.038016	15.080	0.57	256.870	10	17.034	
42. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.792	0.038016	32.61	1.24	300.82	11	9.225	
			(1)			15.08	0.57	256.87	10	17.034	
42. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	14.964	0.718272	3.41	2.45	13.90	10	4.076	
42. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	23.064	1.107072	2.75	3.04	4.66	5	1.695	
42. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.205632	101.31	20.83	999.00	205	9.861	
			(1)			12.94	2.66	219.76	45	16.983	
42. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	244	11.712	7.02	82.22	5.19	61	0.739	
42. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	56	2.688	8.75	23.52	5.19	14	0.593	
42. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	69	3.312	94.50	312.98	263.68	873	2.79	
42. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	15.6	0.7488	83.70	62.67	51.87	39	0.62	
42. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	38.9	1.8672	14.41	26.91	77.29	144	5.364	
42. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.384	59.00	22.66	399.61	153	6.773	
		Накладные расходы				106%	83.17	90%	1 202		
		Сметная прибыль				54%	42.37	43%	574		
		Всего с НР и СП					761.96		4 618		
	
43.	С203-0966 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2		4.8	1 067.43	5 123.66	2 042.00	9 802	1.913	
	
44.	Е10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м		0.032	5 834.62	186.71	20 642.56	661	3.54	
		Объем: 1.6*2									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
44. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	25.428	0.813696	9.050	7.36	154.380	126	17.059	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.001536	15.080	0.02	256.870		17.034	
44. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.048	0.001536	32.61	0.05	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
44. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.00576	101.31	0.58	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
44. 5.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	1.8112	94.50	171.16	263.68	478	2.79	
44. 6.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.128	59.00	7.55	399.61	51	6.773	
		Накладные расходы				106%	7.82	90%	113		
		Сметная прибыль				54%	3.99	43%	54		
		Всего с НР и СП					198.52		829		
	
45.	С101-2911 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м		3.2	105.17	336.54	580.16	1 857	5.518	
	
46.	Е61-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0.061	6 374.88	388.87	71 358.89	4 353	11.194	
		Объем: 2.7+3.4									
46. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	383.06	23.36666	9.510	222.22	161.770	3 780	17.011	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.07076	15.080	1.07	256.870	18	17.034	
46. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.16	0.07076	32.61	2.31	300.82	21	9.225	
			(1)			15.08	1.07	256.87	18	17.034	
46. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.2684	612.02	164.27	2 053.44	551	3.355	
46. 5.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.02135	3.60	0.08	20.52		5.7	
		Накладные расходы				79%	176.40	67%	2 545		
		Сметная прибыль				50%	111.65	40%	1 519		
		Всего с НР и СП					676.91		8 417		
	
47.	Е15-04-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.061	1 020.87	62.27	6 538.53	399	6.408	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
47. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	18.216	1.111176	9.510	10.57	161.770	180	17.011	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.000732	15.080	0.01	256.870		17.034	
47. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.000732	32.61	0.02	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
47. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.005856	101.31	0.59	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
47. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.3	0.0183	63.37	1.16	238.39	4	3.762	
47. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.000305	4 290.70	1.31	21 459.44	7	5.001	
47. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0061	17.11	0.10	51.45		3.007	
47. 8.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.052	0.003172	15 295.00	48.52	63 620.30	202	4.16	
		Накладные расходы				95%	10.05	80%	144		
		Сметная прибыль				47%	4.97	37%	67		
		Всего с НР и СП					77.29		610		
	
48.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности щетками,дверн.блока	1 м2 очищаемой поверхности		3.11	8.15	25.33	138.94	432	17.055	
48. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.9	2.799	9.050	25.33	154.380	432	17.059	
		Накладные расходы				81%	20.52	69%	298		
		Сметная прибыль				60%	15.20	48%	207		
		Всего с НР и СП					61.05		937		
	
49.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.0311	346.88	10.79	2 083.40	65	6.024	
49. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	5.31	0.165141	11.300	1.87	192.130	32	17.003	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.000311	11.230		191.220		17.028	
49. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.000311	102.57	0.03	835.60		8.147	
			(1)			11.23		191.22		17.028	
49. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000311	1.86		10.30		5.538	
49. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.034832	7.46	0.26	18.19	1	2.438	
49. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000311	101.31	0.03	999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
49. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0003732	20 496.00	7.65	72 156.04	27	3.52	
49. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0000622	15 255.00	0.95	79 246.03	5	5.195	
		Накладные расходы				81%	1.51	69%	22		
		Сметная прибыль				60%	1.12	48%	15		
		Всего с НР и СП					13.43		102		
	
50.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.0311	617.49	19.20	2 484.15	77	4.01	
50. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	3.83	0.119113	9.630	1.15	163.850	20	17.015	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.000311	11.230		191.220		17.028	
50. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.000311	102.57	0.03	835.60		8.147	
			(1)			11.23		191.22		17.028	
50. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000311	1.86		10.30		5.538	
50. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.020215	7.46	0.15	18.19		2.438	
50. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000311	101.31	0.03	999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
50. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00004354	13 674.00	0.60	63 195.68	3	4.622	
50. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0005909	29 187.00	17.25	91 466.07	54	3.134	
		Накладные расходы				81%	0.93	69%	14		
		Сметная прибыль				60%	0.69	48%	10		
		Всего с НР и СП					20.82		100		
	
51.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		16.524	48.13	795.30	490.34	8 102	10.187	
		Объем: 0.72+(543.1+42.25)*0.015*1.8									
	
52.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		16.524	16.40	270.99	145.95	2 412	8.901	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					227 614.26		1 374 209	6.037	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					972.98		9 020	9.27	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					759.28		6 517	8.583	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 11)					120.02		1 742	14.514	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 11)					82.12		1 118	13.614	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 175.12		11 880	10.11	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					225 320.50		1 352 153	6.001	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					8 390.13		422 820	50.395	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 24, 38, 41; %=73 - по стр. 5, 25; %=80 - по стр. 6, 19, 21, 27, 33, 34, 47; %=71 - по стр. 8, 26, 37; %=68 - по стр. 13; %=67 - по стр. 14, 18, 29, 46; %=77 - по стр. 15; %=90 - по стр. 42, 44; %=69 - по стр. 48-50)					24 356.94		349 496	14.349	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 14, 18, 29, 46; %=48 - по стр. 4, 15, 24, 38, 41, 48-50; %=56 - по стр. 5, 25; %=37 - по стр. 6, 19, 21, 27, 33, 34, 47; %=52 - по стр. 8, 26, 37; %=43 - по стр. 42, 44)					12 912.99		173 588	13.443	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					262 590.43		1 875 237	7.141	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					254.49		2 522	9.91	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 39)					63.60		922	14.497	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39)					56.53		775	13.71	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					374.62		4 219	11.262	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 066.29		10 514	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 066.29		10 514	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					265 206.46		1 901 850	7.171	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	5 675.42	2.14	40 700	7.171	
	ИТОГО					270 881.88		1 942 550	7.171	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	5 417.64	2	38 851	7.171	
	ИТОГО					276 299.52		1 981 401	7.171	
	НДС 18%				18	49 733.91	18	356 652	7.171	
	ВСЕГО С НДС					326 033.43		2 338 053	7.171	
	
	Раздел 2.  БАЛКОНЫ	
	
53.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.159	188.95	30.04	3 212.14	511	17.011	
53. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	3.62838	8.280	30.04	140.760	511	17	
		Накладные расходы				99%	29.74	84%	429		
		Сметная прибыль				60%	18.02	48%	245		
		Всего с НР и СП					77.80		1 186		
	
54.	Е57-2-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия		0.08	3 123.68	249.89	27 047.99	2 164	8.66	
54. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	111.2	8.896	9.050	80.51	154.380	1 373	17.059	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21	1.68	11.560	19.42	196.847	331	17.028	
54. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.8	0.144	32.61	4.70	300.82	43	9.225	
			(1)			15.08	2.17	256.87	37	17.034	
54. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	19.2	1.536	95.16	146.17	468.45	720	4.923	
			(1)			11.23	17.25	191.22	294	17.028	
54. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	38.4	3.072	6.03	18.52	8.99	28	1.491	
		Накладные расходы				80%	79.94	68%	1 159		
		Сметная прибыль				68%	67.95	54%	920		
		Всего с НР и СП					397.79		4 243		
	
55.	Е46-04-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	1 м3		1.2	548.79	658.55	3 893.21	4 672	7.094	
55. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.16	14.592	9.400	137.16	159.830	2 332	17.003	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.54	4.248	11.230	47.71	191.220	812	17.028	
55. 3.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.44	2.928	1.52	4.45	3.21	9	2.112	
55. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.54	4.248	95.16	404.24	468.45	1 990	4.923	
			(1)			11.23	47.71	191.22	812	17.028	
55. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	7.08	8.496	6.03	51.23	8.99	76	1.491	
55. 6.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	2	2.4	13.15	31.56	51.59	124	3.923	
55. 7.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.26	0.312	95.85	29.91	448.87	140	4.683	
		Накладные расходы				99%	183.02	84%	2 641		
		Сметная прибыль				60%	110.92	48%	1 509		
		Всего с НР и СП					952.49		8 822		
	
56.	Е59-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м решетки		0.16	514.68	82.35	7 266.07	1 163	14.123	
56. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	47.3	7.568	8.430	63.80	143.350	1 085	17.005	
56. 2.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.7	0.752	1.52	1.14	3.21	2	2.112	
56. 3.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	3.9	0.624	13.15	8.21	51.59	32	3.923	
56. 4.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.6	0.096	95.85	9.20	448.87	43	4.683	
		Накладные расходы				76%	48.49	65%	705		
		Сметная прибыль				60%	38.28	48%	521		
		Всего с НР и СП					169.12		2 389		
	
57.	Е68-23-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт металлических ограждений: мелкий	1 м2		4	23.65	94.60	320.11	1 280	13.531	
57. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	1.88	7.52	9.160	68.88	155.940	1 173	17.024	
57. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.45	1.8	8.45	15.21	38.16	69	4.516	
57. 3.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0002	0.0008	13 134.00	10.51	48 876.68	39	3.721	
		Накладные расходы				104%	71.64	88%	1 032		
		Сметная прибыль				60%	41.33	48%	563		
		Всего с НР и СП					207.56		2 875		
	
58.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности щетками, ограждения балкона	1 м2 очищаемой поверхности		19.2	8.15	156.38	138.94	2 668	17.061	
		Объем: 16*1.2									
58. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.9	17.28	9.050	156.38	154.380	2 668	17.059	
		Накладные расходы				81%	126.67	69%	1 841		
		Сметная прибыль				60%	93.83	48%	1 281		
		Всего с НР и СП					376.88		5 790		
	
59.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.192	346.88	66.60	2 083.40	400	6.006	
59. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	5.31	1.01952	11.300	11.52	192.130	196	17.003	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00192	11.230	0.02	191.220		17.028	
59. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.00192	102.57	0.20	835.60	2	8.147	
			(1)			11.23	0.02	191.22		17.028	
59. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00192	1.86		10.30		5.538	
59. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.21504	7.46	1.60	18.19	4	2.438	
59. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00192	101.31	0.19	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
59. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.002304	20 496.00	47.22	72 156.04	166	3.52	
59. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000384	15 255.00	5.86	79 246.03	30	5.195	
		Накладные расходы				81%	9.35	69%	135		
		Сметная прибыль				60%	6.92	48%	94		
		Всего с НР и СП					82.87		629		
	
60.	Е07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство металлических ограждений без поручней, без стоимости ограждений	100 м ограждения		0.192	30 734.01	5 900.93	208 113.80	39 958	6.771	
60. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	45.65	8.7648	9.980	87.47	169.690	1 487	17.003	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.07296	15.080	1.10	256.870	19	17.034	
60. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.38	0.07296	32.61	2.38	300.82	22	9.225	
			(1)			15.08	1.10	256.87	19	17.034	
60. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	1.1136	8.45	9.41	38.16	42	4.516	
60. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.42432	101.31	42.99	999.00	424	9.861	
			(1)			12.94	5.49	219.76	93	16.983	
60. 6.	С101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.0288	563.43	16.23	3 748.04	108	6.652	
60. 7.	С101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.00384	12 871.00	49.42	47 901.91	184	3.722	
60. 8.	С201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	0.40128	14 187.00	5 692.96	93 924.27	37 690	6.62	
60. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.0192	3.60	0.07	20.52		5.7	
		Накладные расходы				140%	124.00	119%	1 792		
		Сметная прибыль				85%	75.28	68%	1 024		
		Всего с НР и СП					6 100.21		42 774		
	
61.	С201-0650 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		-0.40128	14 187.00	-5 692.96	93 924.27	-37 690	6.62	
		Объем: (0.192)*(-2.09)									
	
62.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности щетками, существующей несущей рамы балкона	1 м2 очищаемой поверхности		18.1	8.15	147.42	138.94	2 515	17.06	
62. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.9	16.29	9.050	147.42	154.380	2 515	17.059	
		Накладные расходы				81%	119.41	69%	1 735		
		Сметная прибыль				60%	88.45	48%	1 207		
		Всего с НР и СП					355.28		5 458		
	
63.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.181	346.88	62.78	2 083.40	377	6.005	
63. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	5.31	0.96111	11.300	10.86	192.130	185	17.003	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00181	11.230	0.02	191.220		17.028	
63. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.00181	102.57	0.19	835.60	2	8.147	
			(1)			11.23	0.02	191.22		17.028	
63. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00181	1.86		10.30		5.538	
63. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.20272	7.46	1.51	18.19	4	2.438	
63. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00181	101.31	0.18	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
63. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.002172	20 496.00	44.52	72 156.04	157	3.52	
63. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000362	15 255.00	5.52	79 246.03	29	5.195	
		Накладные расходы				81%	8.81	69%	128		
		Сметная прибыль				60%	6.53	48%	89		
		Всего с НР и СП					78.12		593		
	
64.	Е69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		0.36	63.27	22.78	870.57	313	13.74	
64. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	5.49	1.9764	9.050	17.89	154.380	305	17.059	
64. 2.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.94	1.7784	2.75	4.89	4.66	8	1.695	
		Накладные расходы				78%	13.95	66%	201		
		Сметная прибыль				50%	8.95	40%	122		
		Всего с НР и СП					45.68		636		
	
65.	Е69-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий		0.36	60.85	21.90	837.26	301	13.744	
65. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	5.28	1.9008	9.050	17.20	154.380	293	17.059	
65. 2.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.75	1.71	2.75	4.70	4.66	8	1.695	
		Накладные расходы				78%	13.42	66%	193		
		Сметная прибыль				50%	8.60	40%	117		
		Всего с НР и СП					43.92		612		
	
66.	Е06-01-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т		0.00288	18 416.47	53.04	153 909.11	443	8.352	
		Объем: 0.08*36/1000									
66. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	315.01	0.9072288	9.400	8.53	159.830	145	17.003	
66. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.00072	15.080	0.01	256.870		17.034	
66. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.25	0.00072	113.70	0.08	810.77	1	7.131	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
66. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.37	0.0010656	101.31	0.11	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
66. 5.	С201-0798	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.01	0.0000288	1 446.60	0.04	4 846.52		3.35	
66. 6.	С204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно	т	1	0.00288	15 375.00	44.28	102 940.27	296	6.695	
		Накладные расходы				95%	8.11	80%	116		
		Сметная прибыль				55%	4.70	44%	64		
		Всего с НР и СП					65.85		623		
	
67.	С204-0059 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно	т		-0.00288	15 375.00	-44.28	102 940.27	-296	6.685	
		Объем: (0.00288)*(-1.0)									
	
68.	С101-2877 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Болт анкерный диаметром 12 мм	шт.		36	12.27	441.72	11.25	405	0.917	
	
69.	Е09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Демонтаж  швеллера	1 т конструкций		0.06872	780.04	53.60	10 063.13	692	12.91	
		Объем: 8.59*8/1000									
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
69. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	44.296	3.04402112	9.280	28.25	157.880	481	17.013	
69. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.674	0.18375728	15.136	2.78	257.804	47	17.033	
69. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.0048104	134.97	0.65	2 085.69	10	15.453	
			(1)			17.21	0.08	292.54	1	16.998	
69. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.084	0.00577248	113.70	0.66	810.77	5	7.131	
			(1)			15.08	0.09	256.87	1	17.034	
69. 5.	Х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т	маш.-ч	2.52	0.1731744	132.52	22.95	1 076.46	186	8.123	
			(1)			15.08	2.61	256.87	44	17.034	
69. 6.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.022	0.07023184	1.52	0.11	3.21		2.112	
69. 7.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.07	0.0048104	14.19	0.07	96.41		6.794	
69. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.00913976	101.31	0.93	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.983	
		Накладные расходы				81%	25.13	69%	364		
		Сметная прибыль				72%	22.34	58%	306		
		Всего с НР и СП					101.08		1 363		
	
70.	Е09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, подкосов	1 т конструкций		0.25928	1 517.37	393.42	17 201.59	4 460	11.336	
		Объем: 8.59*8/1000+(8.23*2+6.51*2+0.57*4)/1000*6									
70. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	63.28	16.4072384	9.280	152.26	157.880	2 590	17.013	
70. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.82	0.9904496	15.136	14.99	257.804	255	17.033	
70. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.1	0.025928	134.97	3.50	2 085.69	54	15.453	
			(1)			17.21	0.45	292.54	8	16.998	
70. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.0311136	113.70	3.54	810.77	25	7.131	
			(1)			15.08	0.47	256.87	8	17.034	
70. 5.	Х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т	маш.-ч	3.6	0.933408	132.52	123.70	1 076.46	1 005	8.123	
			(1)			15.08	14.08	256.87	240	17.034	
70. 6.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.3785488	1.52	0.58	3.21	1	2.112	
70. 7.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.025928	14.19	0.37	96.41	2	6.794	
70. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0492632	101.31	4.99	999.00	49	9.861	
			(1)			12.94	0.64	219.76	11	16.983	
70. 9.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000025928	42 199.00	1.09	204 231.36	5	4.84	
70. 10.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.311136	13.15	4.09	51.59	16	3.923	
70. 11.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000077784	5 233.80	0.04	51 322.60		9.806	
70. 12.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0005030032	5 919.30	2.98	38 886.83	20	6.569	
70. 13.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.0001140832	14 044.00	1.60	52 249.35	6	3.72	
70. 14.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.00544488	16 152.00	87.95	120 128.96	654	7.437	
70. 15.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000025928	10 705.00	0.03	54 434.60		5.085	
70. 16.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.0933408	8.54	0.80	47.09	4	5.514	
70. 17.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000155568	14 737.00	2.29	79 545.15	12	5.398	
70. 18.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0002670584	2 214.00	0.59	9 095.06	2	4.108	
70. 19.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000803768	20 496.00	1.65	72 156.04	6	3.52	
70. 20.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.000051856	18 473.00	0.96	92 065.62	5	4.984	
70. 21.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.004848536	89.00	0.43	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				81%	135.47	69%	1 963		
		Сметная прибыль				72%	120.42	58%	1 650		
		Всего с НР и СП					649.31		8 073		
	
71.	С204-0056 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	т		0.25928	1 314.48	340.82	8 062.26	2 090	6.132	
	
72.	С101-3685 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс	т		0.06872	5 399.40	371.05	36 740.75	2 525	6.805	
		Объем: 8.59*8/1000									
	
73.	С101-1896 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм	т		0.17688	5 364.58	948.89	37 814.43	6 689	7.049	
		Объем: (8.23*2+6.51*2)/1000*6									
	
74.	С101-5430 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь полосовая	кг		13.68	5.13	70.18	35.97	492	7.011	
		Объем: 0.57*4*6									
	
75.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.08	346.88	27.75	2 083.40	167	6.018	
75. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	5.31	0.4248	11.300	4.80	192.130	82	17.003	
75. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0008	11.230	0.01	191.220		17.028	
75. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.0008	102.57	0.08	835.60	1	8.147	
			(1)			11.23	0.01	191.22		17.028	
75. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0008	1.86		10.30		5.538	
75. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0896	7.46	0.67	18.19	2	2.438	
75. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0008	101.31	0.08	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
75. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00096	20 496.00	19.68	72 156.04	69	3.52	
75. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00016	15 255.00	2.44	79 246.03	13	5.195	
		Накладные расходы				81%	3.90	69%	57		
		Сметная прибыль				60%	2.89	48%	39		
		Всего с НР и СП					34.53		263		
	
76.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.08	617.49	49.40	2 484.15	199	4.028	
76. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	3.83	0.3064	9.630	2.95	163.850	50	17.015	
76. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0008	11.230	0.01	191.220		17.028	
76. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.0008	102.57	0.08	835.60	1	8.147	
			(1)			11.23	0.01	191.22		17.028	
76. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0008	1.86		10.30		5.538	
76. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.052	7.46	0.39	18.19	1	2.438	
76. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0008	101.31	0.08	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
76. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000112	13 674.00	1.53	63 195.68	7	4.622	
76. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00152	29 187.00	44.36	91 466.07	139	3.134	
		Накладные расходы				81%	2.40	69%	35		
		Сметная прибыль				60%	1.78	48%	24		
		Всего с НР и СП					53.57		258		
	
77.	Е06-01-041-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	100 м3 в деле		0.012	156 076.99	1 872.92	996 627.63	11 960	6.386	
77. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	1368.8	16.4256	9.160	150.46	155.940	2 561	17.024	
77. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	42.8	0.5136	15.056	7.73	256.456	132	17.034	
77. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	41.53	0.49836	97.19	48.44	1 104.78	551	11.367	
			(1)			15.08	7.52	256.87	128	17.034	
77. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1	0.012	113.70	1.36	810.77	10	7.131	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
77. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.00324	102.57	0.33	835.60	3	8.147	
			(1)			11.23	0.04	191.22	1	17.028	
77. 6.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	149.94	1.79928	8.45	15.20	38.16	69	4.516	
77. 7.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	69.02	0.82824	0.62	0.51	2.92	2	4.71	
77. 8.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	2.85	0.0342	3.42	0.12	13.62		3.982	
77. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.36	0.01632	101.31	1.65	999.00	16	9.861	
			(1)			12.94	0.21	219.76	4	16.983	
77. 10.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.133	0.001596	5 233.80	8.35	51 322.60	82	9.806	
77. 11.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.18	0.00216	14 044.00	30.34	52 249.35	113	3.72	
77. 12.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.032	0.000384	10 705.00	4.11	54 434.60	21	5.085	
77. 13.	С102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	1.44	0.01728	1 499.10	25.90	5 622.31	97	3.75	
77. 14.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	3.36	0.04032	1 373.00	55.36	6 009.15	242	4.377	
77. 15.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	114.6	1.3752	33.38	45.90	226.78	312	6.794	
77. 16.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	8.91	0.10692	5 613.80	600.23	33 743.67	3 608	6.011	
77. 17.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	101.5	1.218	725.63	883.82	3 501.34	4 265	4.825	
77. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.057	0.000684	1 208.60	0.83	11 305.46	8	9.354	
77. 19.	С411-0001	Вода	м3	0.16	0.00192	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				95%	150.28	80%	2 154		
		Сметная прибыль				55%	87.00	44%	1 185		
		Всего с НР и СП					2 110.21		15 299		
	
78.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.10692	5 613.80	-600.23	33 743.67	-3 608	6.011	
		Объем: (0.012)*(-8.91)									
	
79.	С401-0066 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3		-1.218	725.63	-883.82	3 501.34	-4 265	4.826	
		Объем: (0.012)*(-101.5)									
	
80.	С204-0019 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм	т		0.00504	7 311.17	36.85	52 645.07	265	7.191	
		Объем: 6*0.21*4/1000									
	
81.	С204-0021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т		0.02928	6 683.04	195.68	49 728.97	1 456	7.441	
		Объем: 6*1.22*4/1000									
	
82.	С401-0067 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3		1.218	751.65	915.51	3 823.48	4 657	5.087	
		Объем: (0.012)*(101.5)									
	
83.	Е11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности		0.12	3 651.51	438.18	28 891.37	3 467	7.912	
83. 1.	З1-100-51	Рабочий среднего разряда 5,1	чел.-ч	46.18	5.5416	11.960	66.28	203.420	1 127	17.008	
83. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.39	0.0468	15.080	0.71	256.870	12	17.034	
83. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.39	0.0468	32.61	1.53	300.82	14	9.225	
			(1)			15.08	0.71	256.87	12	17.034	
83. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	8.05	0.966	35.39	34.19	101.14	98	2.858	
83. 5.	Х36-1101	Термос 100 л	маш.-ч	6	0.72	1.41	1.02	2.65	2	1.879	
83. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.59	0.0708	101.31	7.17	999.00	71	9.861	
			(1)			12.94	0.92	219.76	16	16.983	
83. 7.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.00168	3 786.40	6.36	33 151.43	56	8.755	
83. 8.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.03468	2 447.30	84.87	24 380.60	846	9.962	
83. 9.	С101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.00684	2 508.60	17.16	21 142.72	145	8.428	
83. 10.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	116	13.92	7.09	98.69	39.92	556	5.63	
83. 11.	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.0114	6 899.80	78.66	35 300.17	402	5.116	
83. 12.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.06	17.11	1.03	51.45	3	3.007	
83. 13.	С113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.02772	1 487.50	41.23	5 348.15	148	3.595	
		Накладные расходы				111%	74.36	94%	1 071		
		Сметная прибыль				64%	42.87	51%	581		
		Всего с НР и СП					555.41		5 119		
	
84.	С101-0852 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2		-13.92	7.09	-98.69	39.92	-556	5.634	
		Объем: (0.12)*(-116.0)									
	
85.	С101-1564 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гидроизол	м2		13.92	33.27	463.12	67.99	946	2.043	
		Объем: (0.12)*(116.0)									
	
86.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.08	1 659.73	132.78	12 769.15	1 022	7.697	
86. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	39.51	3.1608	8.430	26.65	143.350	453	17.005	
86. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.1016	15.080	1.53	256.870	26	17.034	
86. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.27	0.1016	32.61	3.31	300.82	31	9.225	
			(1)			15.08	1.53	256.87	26	17.034	
86. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.7256	0.62	0.45	2.92	2	4.71	
86. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	0.1632	621.09	101.36	3 247.57	530	5.229	
86. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	0.28	3.60	1.01	20.52	6	5.7	
		Накладные расходы				111%	31.28	94%	450		
		Сметная прибыль				64%	18.04	51%	244		
		Всего с НР и СП					182.10		1 717		
	
87.	Е11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, толщ. до 30мм	100 м2 стяжки		0.08	658.51	52.68	3 595.76	288	5.467	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
87. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	1	0.08	8.430	0.67	143.350	11	17.005	
87. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.0336	15.080	0.51	256.870	9	17.034	
87. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.42	0.0336	32.61	1.10	300.82	10	9.225	
			(1)			15.08	0.51	256.87	9	17.034	
87. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.64	0.3712	0.62	0.23	2.92	1	4.71	
87. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	1.02	0.0816	621.09	50.68	3 247.57	265	5.229	
		Накладные расходы				111%	1.31	94%	19		
		Сметная прибыль				64%	0.76	51%	10		
		Всего с НР и СП					54.75		317		
	
88.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.018	6 050.46	108.91	37 496.19	675	6.198	
		Объем: 2.25*8/1000									
88. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	0.22752	9.400	2.14	159.830	36	17.003	
88. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.00288	15.080	0.04	256.870	1	17.034	
88. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.00288	113.70	0.33	810.77	2	7.131	
			(1)			15.08	0.04	256.87	1	17.034	
88. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.00396	101.31	0.40	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
88. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.000504	9 906.00	4.99	49 384.46	25	4.985	
88. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.018	5 613.80	101.05	33 743.67	607	6.011	
		Накладные расходы				95%	2.07	80%	30		
		Сметная прибыль				55%	1.20	44%	16		
		Всего с НР и СП					112.18		721		
	
89.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.018	5 613.80	-101.05	33 743.67	-607	6.007	
		Объем: (0.018)*(-1.0)									
	
90.	С101-6031 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2		8	17.27	138.16	107.19	858	6.21	
	
91.	Е12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		0.096	11 748.28	1 127.83	58 324.58	5 599	4.964	
		Объем: 24*0.4									
91. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	112.75	10.824	9.050	97.96	154.380	1 671	17.059	
91. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0192	15.080	0.29	256.870	5	17.034	
91. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.2	0.0192	97.19	1.87	1 104.78	21	11.367	
			(1)			15.08	0.29	256.87	5	17.034	
91. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.00672	101.31	0.68	999.00	7	9.861	
			(1)			12.94	0.09	219.76	1	16.983	
91. 5.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.000384	11 233.01	4.31	70 358.46	27	6.264	
91. 6.	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.001152	7 308.20	8.42	67 733.93	78	9.268	
91. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.075072	13 515.00	1 014.60	50 553.85	3 795	3.741	
		Накладные расходы				108%	106.11	92%	1 542		
		Сметная прибыль				55%	54.04	44%	737		
		Всего с НР и СП					1 287.98		7 878		
	
92.	Е15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия		0.159	85.75	13.63	1 426.25	227	16.654	
92. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	8.1	1.2879	10.210	13.15	173.840	224	17.026	
92. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00159	15.080	0.02	256.870		17.034	
92. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.00159	32.61	0.05	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
92. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00159	101.31	0.16	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
92. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0159	17.11	0.27	51.45	1	3.007	
		Накладные расходы				95%	12.51	80%	179		
		Сметная прибыль				47%	6.19	37%	83		
		Всего с НР и СП					32.33		489		
	
93.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		2.067	15.82	32.70	55.68	115	3.517	
		Объем: (0.159)*0.013*1000									
	
94.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности		0.159	4 517.63	718.30	38 095.77	6 057	8.432	
94. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	12.9744	8.280	107.43	140.760	1 826	17	
94. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.0159	1.86	0.03	10.30		5.538	
94. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.02067	101.31	2.09	999.00	21	9.861	
			(1)			12.94	0.27	219.76	5	16.983	
94. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	17.49	31.58	552.33	215.71	3 773	6.831	
94. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.03975	1 416.70	56.31	10 988.26	437	7.756	
94. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	0.02862	3.60	0.10	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				79%	84.87	67%	1 223		
		Сметная прибыль				50%	53.72	40%	730		
		Всего с НР и СП					856.88		8 011		
	
95.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-17.49	31.58	-552.33	215.71	-3 773	6.831	
		Объем: (0.159)*(-110.0)									
	
96.	С405-0219 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.03975	1 416.70	-56.31	10 988.26	-437	7.761	
		Объем: (0.159)*(-0.25)									
	
97.	С101-3887 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2		17.49	11.15	195.01	53.24	931	4.774	
		Объем: (0.159)*(110.0)									
	
98.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.159	2 074.13	329.79	18 947.56	3 013	9.136	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
98. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	81.512	12.960408	10.210	132.33	173.840	2 253	17.026	
98. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.475	0.552525	9.960	5.50	169.820	94	17.05	
98. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1.125	0.178875	3.45	0.62	13.63	2	3.951	
98. 4.	Х11-1501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	3.475	0.552525	23.03	12.72	251.51	139	10.921	
			(1)			9.96	5.50	169.82	94	17.05	
98. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.30051	612.02	183.92	2 053.44	617	3.355	
98. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.05565	3.60	0.20	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				95%	130.94	80%	1 878		
		Сметная прибыль				47%	64.78	37%	868		
		Всего с НР и СП					525.51		5 759		
	
99.	Е26-01-048-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 изолируемой поверхности		0.159	2 984.79	474.58	20 932.76	3 328	7.013	
99. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	11.2	1.7808	9.050	16.12	154.380	275	17.059	
99. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.08904	101.31	9.02	999.00	89	9.861	
			(1)			12.94	1.15	219.76	20	16.983	
99. 3.	С101-1991	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм	м2	105	16.695	26.59	443.92	175.68	2 933	6.607	
99. 4.	С101-2555	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	0.003	0.000477	11 583.00	5.53	65 953.25	31	5.694	
		Накладные расходы				90%	14.51	77%	212		
		Сметная прибыль				60%	9.67	48%	132		
		Всего с НР и СП					498.76		3 672		
	
100.	С101-1991 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм	м2		-16.695	26.59	-443.92	175.68	-2 933	6.607	
		Объем: (0.159)*(-105.0)									
	
101.	С101-1754 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2		16.695	12.74	212.69	35.11	586	2.755	
		Объем: (0.159)*(105.0)									
	
102.	С113-8075 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг		39.75	9.39	373.25	18.51	736	1.972	
		Объем: 15.9*2.5									
	
103.	Е15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности		0.159	2 613.04	415.47	19 126.26	3 041	7.319	
103. 1.	З1-100-46	Рабочий среднего разряда 4,6	чел.-ч	61.57	9.78963	11.140	109.06	189.540	1 856	17.014	
103. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.08109	1.86	0.15	10.30	1	5.538	
103. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	1.48	0.23532	4.44	1.04	6.48	2	1.459	
103. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.06678	101.31	6.77	999.00	67	9.861	
			(1)			12.94	0.86	219.76	15	16.983	
103. 5.	С113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.018	0.002862	21 908.00	62.70	68 542.70	196	3.129	
103. 6.	С402-0068	Наполнитель из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.4	0.0636	3 706.24	235.72	14 466.74	920	3.903	
103. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.068	0.010812	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				95%	103.61	80%	1 485		
		Сметная прибыль				47%	51.26	37%	687		
		Всего с НР и СП					570.34		5 213		
	
104.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.159	873.22	138.84	5 376.62	855	6.158	
104. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	2.05746	9.860	20.29	167.740	345	17.012	
104. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.01113	1.86	0.02	10.30		5.538	
104. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.00954	101.31	0.97	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.983	
104. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00159	17.11	0.03	51.45		3.007	
104. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.006042	13 665.62	82.57	52 744.03	319	3.86	
104. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	2.067	16.92	34.97	87.74	181	5.186	
		Накладные расходы				95%	19.28	80%	276		
		Сметная прибыль				47%	9.54	37%	128		
		Всего с НР и СП					167.65		1 259		
	
105.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.006042	13 665.62	-82.57	52 744.03	-319	3.863	
		Объем: (0.159)*(-0.038)									
	
106.	С1 Цена поставщи.	Краска акриловая типа Маршал Акрилат	кг		6.042	32.33	195.34	186.22	1 125	5.759	
		Объем: 0.159*0.038*1000									
	
107.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		4.5133	48.13	217.23	490.34	2 213	10.187	
		Объем: 0.724+15.9*0.015*1.8+1.68*2									
	
108.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		4.5133	16.40	74.02	145.95	659	8.903	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					10 561.40		74 079	7.014	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 823.13		66 055	6.724	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 930.97		23 876	4.842	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 53, 55; %=68 - по стр. 54; %=65 - по стр. 56; %=88 - по стр. 57; %=69 - по стр. 58, 59, 62, 63, 75, 76; %=119 - по стр. 60; %=66 - по стр. 64, 65; %=80 - по стр. 66, 77, 88, 92, 98, 103, 104; %=94 - по стр. 83, 86, 87; %=92 - по стр. 91; %=67 - по стр. 94; %=77 - по стр. 99)					1 573.96		22 718	14.434	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 53, 55-59, 62, 63, 75, 76, 99; %=54 - по стр. 54; %=68 - по стр. 60; %=40 - по стр. 64, 65, 94; %=44 - по стр. 66, 77, 88, 91; %=51 - по стр. 83, 86, 87; %=37 - по стр. 92, 98, 103, 104)					973.48		13 222	13.582	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					12 370.57		101 995	8.245	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					447.02		5 152	11.525	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 69, 70)					160.61		2 327	14.489	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 69, 70)					142.76		1 956	13.701	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					750.39		9 435	12.573	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					291.25		2 872	9.861	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					291.25		2 872	9.861	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					13 412.21		114 302	8.522	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	287.02	2.14	2 446	8.522	
	ИТОГО					13 699.23		116 748	8.522	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	273.98	2	2 335	8.523	
	ИТОГО					13 973.21		119 083	8.522	
	НДС 18%				18	2 515.18	18	21 435	8.522	
	ВСЕГО С НДС					16 488.39		140 518	8.522	
	
	Раздел 3.  ЛЕСТHИЦЫ	
	
109.	Е46-04-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий полов дощатых, площадки лестниц	100 м2 покрытия		0.11	371.81	40.90	5 395.40	593	14.499	
109. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	30.53	3.3583	8.280	27.81	140.760	473	17	
109. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.65	0.4015	15.080	6.05	256.870	103	17.034	
109. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	3.65	0.4015	32.61	13.09	300.82	121	9.225	
			(1)			15.08	6.05	256.87	103	17.034	
		Накладные расходы				99%	33.52	84%	484		
		Сметная прибыль				60%	20.32	48%	276		
		Всего с НР и СП					94.74		1 353		
	
110.	Е11-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м2 покрытия		0.11	13 948.94	1 534.38	74 621.63	8 208	5.349	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
110. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	80.052	8.80572	9.050	79.69	154.380	1 359	17.059	
110. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.912	0.10032	15.080	1.51	256.870	26	17.034	
110. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.912	0.10032	32.61	3.27	300.82	30	9.225	
			(1)			15.08	1.51	256.87	26	17.034	
110. 4.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	1.08	0.1188	1.03	0.12	4.80	1	4.66	
110. 5.	Х34-0311	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	3.24	0.3564	2.39	0.85	21.52	8	9.004	
110. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.32	0.1452	101.31	14.71	999.00	145	9.861	
			(1)			12.94	1.88	219.76	32	16.983	
110. 7.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.002882	10 705.00	30.85	54 434.60	157	5.085	
110. 8.	С203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	3.71	0.4081	3 442.50	1 404.88	15 948.54	6 509	4.633	
		Накладные расходы				111%	90.13	94%	1 302		
		Сметная прибыль				64%	51.97	51%	706		
		Всего с НР и СП					1 676.48		10 216		
	
111.	С203-0346 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3		-0.4081	3 442.50	-1 404.88	15 948.54	-6 509	4.633	
		Объем: (0.11)*(-3.71)									
	
112.	С102-0055 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3		0.4081	2 368.59	966.62	9 326.10	3 806	3.937	
		Объем: (0.11)*(3.71)									
	
113.	Е59-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт ступеней: деревянных	100 ступеней		0.2	6 788.55	1 357.71	64 341.48	12 868	9.478	
113. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	318.6	63.72	9.050	576.67	154.380	9 837	17.059	
113. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.61	0.122	15.080	1.84	256.870	31	17.034	
113. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.61	0.122	32.61	3.98	300.82	37	9.225	
			(1)			15.08	1.84	256.87	31	17.034	
113. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.08	101.31	8.10	999.00	80	9.861	
			(1)			12.94	1.04	219.76	18	16.983	
113. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0006	10 705.00	6.42	54 434.60	33	5.085	
113. 6.	С102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.369	0.0738	1 868.10	137.87	7 304.09	539	3.91	
113. 7.	С102-0116	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	1.6	0.32	1 952.10	624.67	7 321.50	2 343	3.751	
		Накладные расходы				76%	439.67	65%	6 414		
		Сметная прибыль				60%	347.11	48%	4 737		
		Всего с НР и СП					2 144.48		24 019		
	
114.	С102-0112 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		-0.0738	1 868.10	-137.87	7 304.09	-539	3.909	
		Объем: (0.2)*(-0.369)									
	
115.	С102-0116 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		-0.32	1 952.10	-624.67	7 321.50	-2 343	3.751	
		Объем: (0.2)*(-1.6)									
	
116.	С102-0051 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3		0.0738	2 351.55	173.54	8 745.50	645	3.717	
		Объем: (0.2)*(0.369)									
	
117.	С102-0055 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3		0.32	2 368.59	757.95	9 326.10	2 984	3.937	
		Объем: (0.2)*(1.6)									
	
118.	Е57-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса		0.22	31.22	6.87	530.67	117	17.031	
118. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.77	0.8294	8.280	6.87	140.760	117	17	
		Накладные расходы				80%	5.50	68%	80		
		Сметная прибыль				68%	4.67	54%	63		
		Всего с НР и СП					17.04		260		
	
119.	Е11-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство плинтусов деревянных МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м плинтуса		0.22	709.06	155.99	5 589.83	1 230	7.885	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
119. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	9.18	2.0196	9.050	18.28	154.380	312	17.059	
119. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.02112	101.31	2.14	999.00	21	9.861	
			(1)			12.94	0.27	219.76	5	16.983	
119. 3.	С101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0003	0.000066	10 623.00	0.70	71 883.65	5	6.767	
119. 4.	С203-0352	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	22.22	6.07	134.88	40.15	892	6.614	
		Накладные расходы				111%	20.29	94%	293		
		Сметная прибыль				64%	11.70	51%	159		
		Всего с НР и СП					187.98		1 682		
	
120.	Е10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Разборка ограждений из брусьев	1 м3 древесины в конструкции		0.119	191.41	22.78	3 017.77	359	15.759	
		Объем: 7*0.05*0.05*2+0.05*0.05*1.2*28									
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
120. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	18	2.142	8.900	19.06	151.270	324	16.997	
120. 2.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.184	0.021896	4.44	0.10	6.48		1.459	
120. 3.	Х33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.264	0.031416	4.60	0.14	22.76	1	4.948	
120. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.288	0.034272	101.31	3.47	999.00	34	9.861	
			(1)			12.94	0.44	219.76	8	16.983	
		Накладные расходы				106%	20.20	90%	292		
		Сметная прибыль				54%	10.29	43%	139		
		Всего с НР и СП					53.28		790		
	
121.	Е10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка элементов каркаса из брусьев, ограждений	1 м3 древесины в конструкции		0.168	3 028.49	508.79	14 167.91	2 380	4.678	
		Объем: 7*0.15*0.08+0.05*0.05*1.2*28									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
121. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	27	4.536	8.900	40.37	151.270	686	16.997	
121. 2.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.276	0.046368	4.44	0.21	6.48		1.459	
121. 3.	Х33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.396	0.066528	4.60	0.31	22.76	2	4.948	
121. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.432	0.072576	101.31	7.35	999.00	73	9.861	
			(1)			12.94	0.94	219.76	16	16.983	
121. 5.	С101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.0031	0.0005208	11 154.00	5.81	45 160.71	24	4.049	
121. 6.	С101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.00043344	2 518.90	1.09	26 145.16	11	10.38	
121. 7.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.00126	16 152.00	20.35	120 128.96	151	7.437	
121. 8.	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.2436	6.41	1.56	36.10	9	5.632	
121. 9.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.000504	10 705.00	5.40	54 434.60	27	5.085	
121. 10.	С102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0.93	0.15624	2 435.00	380.44	7 662.69	1 197	3.147	
121. 11.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.12	0.02016	1 769.00	35.66	7 692.06	155	4.348	
121. 12.	С102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.01	0.00168	1 355.20	2.28	4 817.07	8	3.555	
121. 13.	С113-1777	Паста антисептическая	т	0.00301	0.00050568	15 737.00	7.96	72 976.26	37	4.637	
		Накладные расходы				106%	42.79	90%	617		
		Сметная прибыль				54%	21.80	43%	295		
		Всего с НР и СП					573.38		3 292		
	
122.	С102-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3		-0.15624	2 435.00	-380.44	7 662.69	-1 197	3.146	
		Объем: (0.168)*(-0.93)									
	
123.	С102-0060 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		-0.02016	1 769.00	-35.66	7 692.06	-155	4.347	
		Объем: (0.168)*(-0.12)									
	
124.	С102-0077 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3		-0.00168	1 355.20	-2.28	4 817.07	-8	3.509	
		Объем: (0.168)*(-0.01)									
	
125.	С102-0023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		0.08904	2 214.00	197.13	9 095.06	810	4.109	
		Объем: 0.05*0.05*1.2*28*1.06									
	
126.	С2 Цена поставщи.	Поручень 150*80мм	м		7	55.56	388.92	320.03	2 240	5.76	
	
127.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		0.8	221.94	177.55	2 307.85	1 846	10.397	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
127. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	10.644	8.5152	9.980	84.98	169.690	1 445	17.003	
127. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.0864	12.940	1.12	219.760	19	16.983	
127. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.108	0.0864	29.03	2.51	258.03	22	8.888	
			(1)			12.94	1.12	219.76	19	16.983	
127. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	9.372	7.4976	7.46	55.93	18.19	136	2.438	
127. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.252	0.2016	101.31	20.42	999.00	201	9.861	
			(1)			12.94	2.61	219.76	44	16.983	
127. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	0.8	17.11	13.69	51.45	41	3.007	
127. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.006	0.0048	3.60	0.02	20.52		5.7	
		Накладные расходы				90%	77.49	77%	1 127		
		Сметная прибыль				60%	51.66	48%	703		
		Всего с НР и СП					306.70		3 676		
	
128.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		16.56	36.04	596.82	264.70	4 383	7.344	
		Объем: (0.80)*20.7									
	
129.	Е62-11-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.21	1 333.75	280.09	12 339.11	2 591	9.251	
129. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	55.52	11.6592	9.160	106.80	155.940	1 818	17.024	
129. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.021	15.080	0.32	256.870	5	17.034	
129. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.1	0.021	32.61	0.68	300.82	6	9.225	
			(1)			15.08	0.32	256.87	5	17.034	
129. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0126	101.31	1.28	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
129. 5.	С101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0179	0.003759	18 040.00	67.81	74 495.42	280	4.129	
129. 6.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0136	0.002856	17 234.00	49.22	77 305.10	221	4.486	
129. 7.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.1	0.231	63.37	14.64	238.39	55	3.762	
129. 8.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0432	0.009072	4 290.70	38.93	21 459.44	195	5.001	
129. 9.	С101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0378	17.11	0.65	51.45	2	3.007	
129. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.000504	168.49	0.08	3 310.11	2	19.646	
		Накладные расходы				80%	85.70	68%	1 240		
		Сметная прибыль				50%	53.56	40%	729		
		Всего с НР и СП					419.35		4 560		
	
130.	С101-0459 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т		-0.003759	18 040.00	-67.81	74 495.42	-280	4.129	
		Объем: (0.21)*(-0.0179)									
	
131.	С101-0628 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Олифа комбинированная, марки: К-3	т		-0.002856	17 234.00	-49.22	77 305.10	-221	4.49	
		Объем: (0.21)*(-0.0136)									
	
132.	С113-1779 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска огнезащитная	т		0.0067	21 529.00	144.24	230 566.88	1 545	10.711	
	
133.	Е15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Улучшенная окраска огнезащитной краской по дереву лестницы	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.43	1 637.38	704.07	14 833.28	6 378	9.059	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
133. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	61.644	26.50692	9.630	255.26	163.850	4 343	17.015	
133. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.01032	15.080	0.16	256.870	3	17.034	
133. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.024	0.01032	32.61	0.34	300.82	3	9.225	
			(1)			15.08	0.16	256.87	3	17.034	
133. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.05676	101.31	5.75	999.00	57	9.861	
			(1)			12.94	0.73	219.76	12	16.983	
133. 5.	С101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.025	0.01075	18 040.00	193.93	74 495.42	801	4.129	
133. 6.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.3612	63.37	22.89	238.39	86	3.762	
133. 7.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.02322	4 290.70	99.63	22 528.66	523	5.251	
133. 8.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.1333	17.11	2.28	51.45	7	3.007	
133. 9.	С101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0116	0.004988	24 823.42	123.82	111 271.37	555	4.483	
133. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.001032	168.49	0.17	3 310.11	3	19.646	
		Накладные расходы				95%	242.65	80%	3 477		
		Сметная прибыль				47%	120.05	37%	1 608		
		Всего с НР и СП					1 066.77		11 463		
	
134.	С101-1824 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т		-0.004988	24 823.42	-123.82	111 271.37	-555	4.482	
		Объем: (0.43)*(-0.0116)									
	
135.	С101-0459 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т		-0.01075	18 040.00	-193.93	74 495.42	-801	4.13	
		Объем: (0.43)*(-0.025)									
	
136.	С113-1779 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска огнезащитная	т		0.0157	21 529.00	338.01	230 566.88	3 620	10.71	
	
137.	Е15-04-025-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву перил	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.07	2 346.47	164.25	29 831.78	2 088	12.712	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
137. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	166.32	11.6424	9.630	112.12	163.850	1 908	17.015	
137. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00084	15.080	0.01	256.870		17.034	
137. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.00084	32.61	0.03	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
137. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.00756	101.31	0.77	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
137. 5.	С101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.02544	0.0017808	17 888.00	31.85	44 509.31	79	2.488	
137. 6.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0588	63.37	3.73	238.39	14	3.762	
137. 7.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.039	0.00273	4 290.70	11.71	22 528.66	62	5.251	
137. 8.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0217	17.11	0.37	51.45	1	3.007	
137. 9.	С101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0021	0.000147	24 823.42	3.65	111 271.37	16	4.483	
137. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.000168	168.49	0.03	3 310.11	1	19.646	
		Накладные расходы				95%	106.52	80%	1 526		
		Сметная прибыль				47%	52.70	37%	706		
		Всего с НР и СП					323.47		4 320		
	
138.	С101-1824 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т		-0.000147	24 823.42	-3.65	111 271.37	-16	4.384	
		Объем: (0.07)*(-0.0021)									
	
139.	С101-0420 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т		-0.0017808	17 888.00	-31.85	44 509.31	-79	2.48	
		Объем: (0.07)*(-0.02544)									
	
140.	С113-1779 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска огнезащитная	т		0.002	21 529.00	43.06	230 566.88	461	10.706	
	
141.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.681	48.13	32.78	490.34	334	10.189	
	
142.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		0.681	16.40	11.17	145.95	99	8.863	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					5 547.54		46 882	8.451	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 503.59		46 449	8.44	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					3 606.29		20 494	5.683	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 109; %=94 - по стр. 110, 119; %=65 - по стр. 113; %=68 - по стр. 118, 129; %=90 - по стр. 120, 121; %=77 - по стр. 127; %=80 - по стр. 133, 137)					1 164.46		16 852	14.472	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 109, 113, 127; %=51 - по стр. 110, 119; %=54 - по стр. 118; %=43 - по стр. 120, 121; %=40 - по стр. 129; %=37 - по стр. 133, 137)					745.82		10 122	13.572	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 413.87		73 423	9.903	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					43.95		433	9.852	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					43.95		433	9.852	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					7 457.82		73 856	9.903	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	159.60	2.14	1 581	9.906	
	ИТОГО					7 617.42		75 437	9.903	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	152.35	2	1 509	9.905	
	ИТОГО					7 769.77		76 946	9.903	
	НДС 18%				18	1 398.56	18	13 850	9.903	
	ВСЕГО С НДС					9 168.33		90 796	9.903	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					243 723.20		1 495 170	6.135	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					972.98		9 020	9.27	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					759.28		6 517	8.583	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 11)					120.02		1 742	14.514	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 11)					82.12		1 118	13.614	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 175.12		11 880	10.11	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					240 647.22		1 464 657	6.086	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					16 927.39		467 190	27.6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3, 64, 65; %=84 - по стр. 4, 24, 38, 41, 53, 55, 109; %=73 - по стр. 5, 25; %=80 - по стр. 6, 19, 21, 27, 33, 34, 47, 66, 77, 88, 92, 98, 103, 104, 133, 137; %=71 - по стр. 8, 26, 37; %=68 - по стр. 13, 54, 118, 129; %=67 - по стр. 14, 18, 29, 46, 94; %=77 - по стр. 15, 99, 127; %=90 - по стр. 42, 44, 120, 121; %=69 - по стр. 48-50, 58, 59, 62, 63, 75, 76; %=65 - по стр. 56, 113; %=88 - по стр. 57; %=119 - по стр. 60; %=94 - по стр. 83, 86, 87, 110, 119; %=92 - по стр. 91)					27 095.36		389 066	14.359	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 54, 118; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 14, 18, 29, 46, 64, 65, 94, 129; %=48 - по стр. 4, 15, 24, 38, 41, 48-50, 53, 55-59, 62, 63, 75, 76, 99, 109, 113, 127; %=56 - по стр. 5, 25; %=37 - по стр. 6, 19, 21, 27, 33, 34, 47, 92, 98, 103, 104, 133, 137; %=52 - по стр. 8, 26, 37; %=43 - по стр. 42, 44, 120, 121; %=68 - по стр. 60; %=44 - по стр. 66, 77, 88, 91; %=51 - по стр. 83, 86, 87, 110, 119)					14 632.29		196 932	13.459	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					282 374.87		2 050 655	7.262	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					701.51		7 674	10.939	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 39, 69, 70)					224.21		3 249	14.491	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39, 69, 70)					199.29		2 731	13.704	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 125.01		13 654	12.137	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 401.49		13 819	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 401.49		13 819	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					286 076.49		2 090 008	7.306	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 122.04	2.14	44 726	7.306	
	ИТОГО					292 198.53		2 134 734	7.306	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	5 843.97	2	42 695	7.306	
	ИТОГО					298 042.50		2 177 429	7.306	
	НДС 18%				18	53 647.65	18	391 937	7.306	
	ВСЕГО С НДС					351 690.15		2 569 366	7.306	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                           Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник отдела СО МКУ «КР МКД»                                                     Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)