«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	939 423	руб.	Смета на сумму:	939 423	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт  крыши (этернит) дома № 108 по ул. Киевская 	
Сметная стоимость:	939.423	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	764.158	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.283	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	147.220	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.58	165.55	131.65	33.90	592.67	471.31	121.36	12.51	4.4	6 430	5 896	534	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			466.60				84%	4 953			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			282.79				48%	2 830			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 342.05					14 213			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.58	172.51	127.80	44.71	617.59	457.52	160.06	12.51	7.12	6 863	5 724	1 140	
					6.95			24.88	1	12.49			311	
	Накладные расходы		83%			400.39				71%	4 285			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			313.56				52%	3 138			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 331.54					14 286			
	
3.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.45	3 803.88	268.33	45.75	1 711.75	120.75	20.59	12.51	6.95	6 129	1 511	143	
				3 489.80	5.68		1 570.41	2.56	2.85	12.54		4 476	32	
	Накладные расходы		83%			102.35				71%	1 096			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.15				52%	802			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 894.25					8 027			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.9	9 291.30	1 358.31	34.61	8 362.17	1 222.48	31.15	12.51	6.98	36 552	15 293	217	
				7 898.38			7 108.54		2.96	1		21 041		
	Накладные расходы		83%			1 014.66				71%	10 858			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			794.61				52%	7 952			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 171.44					55 362			
	
5.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.6	4 519.16	360.82	36.65	2 711.50	216.49	21.99	12.51	7.07	13 003	2 708	155	
				4 121.69			2 473.01		4.1	1		10 139		
	Накладные расходы		83%			179.69				71%	1 923			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			140.72				52%	1 408			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 031.91					16 334			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.37	6 775.72	1 449.90	67.19	2 507.02	536.46	24.86	12.51	7.02	14 863	6 711	175	
				5 258.63			1 945.69		4.1	1		7 977		
	Накладные расходы		83%			445.26				71%	4 765			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			348.70				52%	3 490			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 300.98					23 118			
	
7.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.58	4 088.23	504.69	210.18	14 635.88	1 806.79	752.43	12.52	6.84	89 117	22 621	5 147	
				3 373.37	20.39		12 076.66	72.99	5.08	12.5		61 349	912	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 030.16				92%	21 650			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 033.88				44%	10 355			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 699.92					121 122			
	
8.	С Цена поставщик. 
Этернит в комплекте, 	458.24	83.55			38 284.48					155 435			
				83.55			38 284.48		4.06			155 435		
	Объем: 358*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
9.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.8	75.57	75.35	0.22	60.46	60.28	0.18	12.51	4.09	755	754	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			50.03				71%	535			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.18				52%	392			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149.67					1 682			
	
10.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.8	8 813.16	326.90	31.86	7 050.53	261.52	25.49	12.51	6.89	24 820	3 272	176	
				8 454.40	3.03		6 763.52	2.42	3.16	12.48		21 373	30	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			285.06				92%	3 038			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			145.17				44%	1 453			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 480.75					29 311			
	
11.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.57	7 415.77	333.04	13.17	4 226.99	189.83	7.51	12.51	7.18	12 946	2 375	54	
				7 069.56			4 029.65		2.61	1		10 517		
	Накладные расходы		83%			157.56				71%	1 686			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			123.39				52%	1 235			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 507.94					15 867			
	
12.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	12.51	7.18	1 928	723	6	
				5 145.09			514.51		2.33	1		1 199		
	Накладные расходы		83%			48.00				71%	513			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	376			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.74					2 817			
	
13.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	12.51	7.18	818	301	3	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	214			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.80					1 188			
	
14.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	12.51	7.18	806	301	3	
				8 231.09			411.55		1.22	1		502		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	214			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.55					1 176			
	
15.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.8	1 357.93	327.73	1.01	1 086.34	262.18	0.81	12.51	7.2	6 769	3 280	6	
				1 029.19			823.35		4.23	1		3 483		
	Накладные расходы		83%			217.61				71%	2 329			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.42				52%	1 706			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 474.37					10 803			
	
16.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.76	4 972.00	72.11	75.20	3 778.72	54.80	57.15	12.51	6.29	13 769	686	359	
				4 824.69	5.48		3 666.76	4.16	3.47	12.5		12 724	52	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			63.68				92%	679			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			32.43				44%	325			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 874.82					14 773			
	
17.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.451	221.62	101.80	102.69	2 316.10	1 063.89	1 073.19	12.51	3.39	17 266	13 309	3 638	
				17.13	1.45		179.03	15.15	1.78	12.56		319	190	
	Объем: 358*2+358*0.7+78.5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			971.14				77%	10 394			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			647.42				48%	6 480			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 934.66					34 140			
	
18.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	216.3357	36.04			7 796.74					32 561			
				36.04			7 796.74		150.51			32 561		
	Объем: 10.451*20.7													
	
19.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.51	4.05	980	979	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	695			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	509			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 184			
	
20.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
21.	ТССЦ 203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	9	1 770.36			15 933.24					27 857			
				1 770.36			15 933.24		3 095.21			27 857		
	Объем: 1.5*2.0*3													
	
22.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08	373.54	335.71	26.60	29.88	26.86	2.13	12.52	7.17	355	336	15	
				11.23			0.90		4.14	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			28.47				90%	302			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.50				43%	144			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.86					802			
	
23.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0352	23 811.97			838.18					1 685			
				23 811.97			838.18		47 861.13			1 685		
	Объем: 0.08*0.44													
	
24.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.14	8 572.20	5 513.35	252.31	1 200.11	771.87	35.32	12.51	6.18	11 784	9 656	218	
				2 806.54	60.12		392.92	8.42	4.86	12.52		1 910	105	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			608.63				66%	6 442			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			491.58				50%	4 881			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 300.32					23 107			
	
25.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.588	2 934.00			1 725.19					6 610			
				2 934.00			1 725.19		11 241.04			6 610		
	Объем: 0.14*4200													
	
26.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (7 каналов), 100 м труб	0.14	27 860.64	18 264.90	568.08	3 900.49	2 557.09	79.53	12.51	6.18	38 623	31 989	492	
				9 027.66	135.24		1 263.87	18.93	4.86	12.52		6 142	237	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
	Накладные расходы		78%			2 009.30				66%	21 269			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 622.89				50%	16 113			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 532.68					76 005			
	
27.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.848	2 934.00			5 422.03					20 773			
				2 934.00			5 422.03		11 241.04			20 773		
	Объем: 0.14*2200*6													
	
28.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.75	2 412.79	1 295.60	2.05	1 809.59	971.70	1.54	12.51	4.04	15 700	12 156	6	
				1 115.14			836.36		4.23	1		3 538		
	Накладные расходы		79%			767.64				67%	8 145			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			485.85				40%	4 862			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 063.08					28 707			
	
29.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.75	2 291.60	114.18	14.24	1 718.70	85.64	10.68	12.51	7.11	5 609	1 071	76	
				2 163.18			1 622.39		2.75	1		4 462		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			81.36				80%	857			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			40.25				37%	396			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 840.31					6 862			
	
30.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (оголовок дымов.труб.) из листовой оцинкованной стали, под цвет кровли, 100 м2 покрытия	0.07	1 339.24	1 173.45	33.16	93.75	82.14	2.32	12.51	7.14	1 068	1 028	17	
				132.63	3.78		9.28	0.26	2.61	12.5		24	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1875:[ М-(10568.73=13515.00*0.782) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			88.99				92%	949			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			45.32				44%	454			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					228.06					2 470			
	
31.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.05474	23 811.97			1 303.47					2 620			
				23 811.97			1 303.47		47 861.13			2 620		
	Объем: 0.07*0.782													
	
32.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	16.01	7.34		7.34	117.45		117.45		5.54	651		651	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
33.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	16.01	26.50		26.50	424.27		424.27		5.54	2 350		2 350	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	132 757.08	11 610.71	3 061.31			583 206	145 270	16 166	
			118 085.05	156.00				421 773	1 950	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	132 757.08	11 610.71	3 061.31			583 206	145 270	16 166	
			118 085.05	156.00				421 773	1 950	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	71 303.33					247 541			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 9, 11-15, 19; %=92 - по стр. 7, 10, 16, 30; %=77 - по стр. 17; %=90 - по стр. 20, 22; %=66 - по стр. 24, 26; %=67 - по стр. 28; %=80 - по стр. 29)	10 347.40					110 191			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17; %=52 - по стр. 2-6, 9, 11-15, 19; %=44 - по стр. 7, 10, 16, 30; %=43 - по стр. 20, 22; %=50 - по стр. 24, 26; %=40 - по стр. 28; %=37 - по стр. 29)	7 087.63					70 761			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	150 192.11					764 158			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	150 192.11					764 158			
	Строительный контроль 2,14%	3 214.11					16 353			
	Итого со строительным контролем	153 406.22					780 511			
	Непредвиденные работы 2%	3 068.12					15 610			
	Итого с непредвиденными расходами	156 474.34					796 121			
	НДС	28 165.38					143 302			
	Всего с НДС	184 639.72					939 423			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 347.40					110 191			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 087.63					70 761			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)