«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	541 836	руб.	Смета на сумму:	541 836	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «МКД Сервис»	
		
________________ /_С.Б.Русович_ /	________________ /_Л.Д.Воеводина__ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории по ул. Ярославская,д.2 , г.Калининград	
Сметная стоимость:	541.836	тыс. руб.	
монтажных работ:	2.835	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.376	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	63.894	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Ремонт дворовой территории	
	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-13-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0.145	2 287.47	509.44	1 778.03	331.68	73.87	257.81	16.9	5.04	2 548	1 248	1 299	
					176.31			25.56	1	16.9			432	
	Накладные расходы		104%			103.41				88%	1 478			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			59.66				48%	806			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					494.75					4 833			
	
2.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	10.44	3.71		3.13	38.70		32.68	1	8.62	367		282	
					0.36			3.76	1	14.17			53	
	Объем: 145*0.04*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			3.76				100%	53			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			2.26				60%	32			
	
3.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	10.44	10.52		10.52	109.83		109.83		9.24	1 015		1 015	
														
	Объем: 145*0.04*1.8													
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см	
	
4.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.058	4 846.79	124.86	4 711.39	281.11	7.24	273.26	16.9	9.04	2 595	122	2 470	
				10.54	657.79		0.61	38.15	4.59	16.91		3	645	
	Объем: 145*0.4													
	Накладные расходы		95%			43.12				81%	621			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			19.52				34%	261			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					343.75					3 477			
	
5.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	92.8	10.52		10.52	976.26		976.26		9.24	9 021		9 021	
														
	Объем: 58*1.6													
	
6.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.058	344.93	24.76	314.90	20.01	1.44	18.26	16.9	9	190	24	164	
				5.27	49.16		0.31	2.85	4.59	16.91		1	48	
	Накладные расходы		95%			4.08				81%	58			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.84				34%	24			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.93					273			
	
7.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.29	2 520.14	133.78	2 368.36	730.84	38.80	686.82	16.9	5.91	4 738	656	4 059	
				18.00	198.48		5.22	57.56	4.43	16.91		23	973	
	Объем: 145*0.2													
	Накладные расходы		142%			136.83				121%	1 971			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			78.05				65%	1 059			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					945.72					7 768			
	
8.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	31.9	104.66			3 338.65					15 678			
				104.66			3 338.65		491.47			15 678		
	Объем: 29*1.10													
	
9.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.145	4 752.69	320.44	4 324.25	689.14	46.46	627.02	16.9	7.36	5 527	785	4 615	
				108.00	612.47		15.66	88.81	8.11	16.91		127	1 502	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]	
	Накладные расходы		142%			192.08				121%	2 767			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			109.57				65%	1 487			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					990.79					9 781			
	
10.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	2.175	292.58			636.36					2 574			
				292.58			636.36		1 183.52			2 574		
	Объем: 0.145*15													
	
11.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	27.405	246.68			6 760.27					31 810			
				246.68			6 760.27		1 160.72			31 810		
	Объем: 0.145*189													
	
12.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0725	540.62		540.62	39.19		39.19	1	8.46	332		332	
					59.01			4.28	4.83	16.91			72	
	Объем: 145*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			6.08				121%	87			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			3.47				65%	47			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.73					466			
	
13.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	7.395	280.61			2 075.11					15 440			
				280.61			2 075.11		2 087.9			15 440		
	Объем: 7.25*1.02													
	
14.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	14.5	144.06	122.25	15.86	2 088.87	1 772.63	229.97	16.91	5.48	31 638	29 975	1 260	
				5.95	0.73		86.28	10.59	4.67	16.79		403	178	
	Накладные расходы		142%			2 532.17				121%	36 485			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 444.41				65%	19 599			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 065.45					87 723			
	
15.	Цена поставщика. 
Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м3	147.9	104.22			15 413.71			1	1	73 832			
				104.22			15 413.71		4.79	1		73 832		
	Объем: 145*1.02													
	Поправки: М: =480*1.04/4.79	
	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см	
	
16.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.005	4 846.79	124.86	4 711.39	24.23	0.62	23.56	16.9	9.04	224	11	213	
				10.54	657.79		0.05	3.29	4.59	16.91			56	
	Объем: 20*0.25													
	Накладные расходы		95%			3.71				81%	54			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.68				34%	23			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.63					301			
	
17.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	8	10.52		10.52	84.16		84.16		9.24	778		778	
														
	Объем: 5*1.6													
	
18.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.005	344.93	24.76	314.90	1.72	0.12	1.57	16.9	9	16	2	14	
				5.27	49.16		0.03	0.25	4.59	16.91			4	
	Накладные расходы		95%			0.35				81%	5			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.16				34%	2			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.23					23			
	
19.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.04	2 520.14	133.78	2 368.36	100.81	5.35	94.73	16.9	5.91	654	90	560	
				18.00	198.48		0.72	7.94	4.43	16.91		3	134	
	Объем: 20*0.2													
	Накладные расходы		142%			18.87				121%	271			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			10.76				65%	146			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.45					1 071			
	
20.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	4.4	104.66			460.50					2 162			
				104.66			460.50		491.47			2 162		
	Объем: 4*1.1													
	
21.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.01	540.62		540.62	5.41		5.41	1	8.46	46		46	
					59.01			0.59	4.83	16.91			10	
	Объем: 20*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			0.84				121%	12			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.48				65%	7			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.73					65			
	
22.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	1.02	280.61			286.22					2 130			
				280.61			286.22		2 087.9			2 130		
	Объем: 1*1.02													
	
23.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	2	144.06	122.25	15.86	288.12	244.50	31.72	16.91	5.48	4 364	4 134	174	
				5.95	0.73		11.90	1.46	4.67	16.79		56	25	
	Накладные расходы		142%			349.26				121%	5 032			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			199.23				65%	2 703			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					836.61					12 100			
	
24.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая, м3	20.4	82.51			1 683.11			1	1	8 062			
				82.51			1 683.11		4.79	1		8 062		
	Объем: 20*1.02													
	Поправки: М: =380*1.04/4.79	
	
	Установка бортовых камней	
	
25.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.00432	4 846.79	124.86	4 711.39	20.94	0.54	20.35	16.9	9.04	193	9	184	
				10.54	657.79		0.05	2.84	4.59	16.91			48	
	Объем: 48*0.3*0.3													
	Накладные расходы		95%			3.21				81%	46			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.45				34%	19			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.60					259			
	
26.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	6.912	10.52		10.52	72.71		72.71		9.24	672		672	
														
	Объем: 4.32*1.6													
	
27.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.00432	344.93	24.76	314.90	1.49	0.11	1.36	16.9	9	14	2	12	
				5.27	49.16		0.02	0.21	4.59	16.91			4	
	Накладные расходы		95%			0.30				81%	5			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.14				34%	2			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1.93					21			
	
28.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0288	2 520.14	133.78	2 368.36	72.58	3.85	68.21	16.9	5.91	471	65	403	
				18.00	198.48		0.52	5.72	4.43	16.91		2	97	
	Объем: 48*0.3*0.2													
	Накладные расходы		142%			13.59				121%	196			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			7.75				65%	105			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.92					772			
	
29.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	3.168	104.66			331.56					1 557			
				104.66			331.56		491.47			1 557		
	Объем: 2.88*1.1													
	
30.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.48	5 013.40	682.44	81.37	2 406.43	327.57	39.06	16.91	7.66	15 589	5 539	299	
				4 249.59	10.25		2 039.80	4.92	4.78	16.91		9 750	83	
	Накладные расходы		142%			472.14				121%	6 803			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			269.32				65%	3 654			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 147.88					26 046			
	
31.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	48	76.13			3 654.24					16 888			
				76.13			3 654.24		351.84			16 888		
	
32.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	0.186	937.76	682.44	81.37	174.42	126.93	15.13	16.91	7.66	2 417	2 146	116	
				173.95	10.25		32.35	1.91	4.78	16.91		155	32	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			182.95				121%	2 635			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			104.36				65%	1 416			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					461.73					6 468			
	
33.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.0037	569.06			2.11					11			
				569.06			2.11		3 009.69			11		
	Объем: (0.186)*(0.06*0.33)													
	
34.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	0.94	685.00			643.90					3 130			
				685.00			643.90		3 329.55			3 130		
	Объем: (0.186)*(5.9*0.86)													
	
35.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	18.6	34.14			635.00					3 453			
				34.14			635.00		185.62			3 453		
	
	Прочие работы	
	
36.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	0.05	2 168.55	337.20		108.43	16.86		16.91	1	708	285		
				1 831.35			91.57		4.62	1		423		
	Накладные расходы		115%			19.39				98%	279			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			12.98				61%	174			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.80					1 161			
	
37.	ТЕРр 68-37-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец	1	103.99	11.18	3.04	103.99	11.18	3.04	16.91	9.27	901	189	28	
				89.77			89.77		7.62	1		684		
	Накладные расходы		104%			11.63				88%	166			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.71				48%	91			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.33					1 158			
	
38.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.05	347.22	165.14	182.08	17.36	8.26	9.10	16.91	8.69	219	140	79	
					8.29			0.41	5.57	16.91			7	
	Начисления: Н48= 0	
	Накладные расходы		142%			12.31				121%	178			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			7.02				65%	96			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.69					492			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	44 709.17	2 686.33	3 721.21			261 964	45 422	28 095	
			38 295.60	261.10				188 357	4 403	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	43 427.51	2 686.33	2 445.57			250 111	45 422	16 327	
			38 295.60	257.34				188 357	4 350	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	35 920.74					176 727			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 37; %=81 - по стр. 4, 6, 16, 18, 25, 27; %=121 - по стр. 7, 9, 12, 14, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 38; %=98 - по стр. 36)	4 106.33					59 152			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 37; %=34 - по стр. 4, 6, 16, 18, 25, 27; %=65 - по стр. 7, 9, 12, 14, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 38; %=61 - по стр. 36)	2 338.56					31 720			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	49 872.40					340 983			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 281.66		1 275.64			11 853		11 768	
				3.76					53	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2)	3.76					53			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2)	2.26					32			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 281.66					11 853			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	51 154.06					352 836			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 094.70					7 551			
	ИТОГО	52 248.76					360 387			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 044.98					7 208			
	ИТОГО	53 293.74					367 595			
	НДС 18%	9 592.87					66 167			
	ВСЕГО С НДС	62 886.61					433 762			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 106.33					59 152			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 338.56					31 720			
	
	Раздел 2.  Устройство ливневой канализации	
	
	Разборка и восстановление покрытий	
	
39.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.002	6 900.71	2 146.35	4 754.36	13.80	4.29	9.51	16.9	5.36	124	73	51	
					473.09			0.95	1	16.9			16	
	Объем: 2.27*0.09													
	Накладные расходы		104%			5.45				88%	78			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.14				48%	43			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.39					245			
	
40.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.02	1 689.81	625.26	1 064.55	33.80	12.51	21.29	16.91	5.04	319	211	107	
					105.56			2.11	1	16.9			36	
	Накладные расходы		104%			15.20				88%	217			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.77				48%	119			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.78					655			
	
41.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	0.36	3.71		3.13	1.34		1.13	1	8.62	13		10	
					0.36			0.13	1	14.17			2	
	Объем: 0.2*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			0.13				100%	2			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.08				60%	1			
	
42.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	0.36	10.52		10.52	3.79		3.79		9.24	35		35	
														
	Объем: 0.2*1.8													
	
43.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.002	2 106.64		41.70	4.21		0.08	1	9.11	35		1	
				2 064.94	7.98		4.13	0.02	8.29	16.9		34		
	Объем: 2.27*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			0.03								
	Сметная прибыль		81%			0.02								
			=(95*0.85)											
	Всего с НР и СП					4.25								
	
44.	ТЕР 27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.00227	54 900.38	391.04	2 296.48	124.62	0.89	5.21	16.9	6.88	680	15	36	
				52 212.86	293.18		118.52	0.67	5.31	16.9		629	11	
	Накладные расходы		142%			2.22				121%	31			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.26				65%	17			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128.10					728			
	
45.	ТЕР 27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  толщиной до 5 см, 1000 м2 покрытия	0.00227	13 086.58	1.84	6.32	29.71		0.01	16.88	2.02	158			
				13 078.42			29.69		5.31	1		158		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
46.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.001	2 106.64		41.70	2.11		0.04	1	9.11	17			
				2 064.94	7.98		2.06	0.01	8.29	16.9		17		
	Объем: 2.27*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			0.01								
	Сметная прибыль		81%			0.01								
			=(95*0.85)											
	Всего с НР и СП					2.13								
	
47.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.0023	55 822.91	391.04	2 302.93	128.39	0.90	5.30	16.9	6.89	859	15	36	
				53 128.94	293.64		122.20	0.68	6.61	16.9		808	11	
	Накладные расходы		142%			2.24				121%	31			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.28				65%	17			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.91					907			
	
48.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (б/у), 100 м бортового камня	0.02	5 013.40	682.44	81.37	100.27	13.65	1.63	16.91	7.66	650	231	12	
				4 249.59	10.25		84.99	0.21	4.78	16.91		406	3	
	Накладные расходы		142%			19.68				121%	283			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			11.23				65%	152			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.18					1 085			
	
49.	ТЕРр 68-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, 100 м2 основания	0.005	151.12	151.12		0.76	0.76		16.9	1	13	13		
									1	1				
	Накладные расходы		104%			0.79				88%	11			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.46				48%	6			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.01					31			
	
50.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. толщ. 60 мм (б/у), 10 м2	0.05	144.06	122.25	15.86	7.20	6.11	0.79	16.91	5.48	109	103	4	
				5.95	0.73		0.30	0.04	4.67	16.79		1	1	
	Накладные расходы		142%			8.73				121%	126			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			4.98				65%	68			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.91					302			
	
	Земляные работы	
	
51.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.1384	1 275.12	1 275.12		176.48	176.48		16.9	1	2 982	2 982		
									1	1				
	Объем: 3.27+5.29+5.28													
	Накладные расходы		80%			141.18				68%	2 028			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			67.06				31%	924			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					384.73					5 934			
	
52.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	8.5	3.71		3.13	31.51		26.61	1	8.62	298		229	
					0.36			3.06	1	14.17			43	
	Объем: (3.27+2.04)*1.6													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			3.06				100%	43			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.84				60%	26			
	
53.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	8.5	10.52		10.52	89.42		89.42		9.24	826		826	
														
	Объем: (3.27+2.04)*1.6													
	
54.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.00531	344.93	24.76	314.90	1.83	0.13	1.67	16.9	9	17	2	15	
				5.27	49.16		0.03	0.26	4.59	16.91			4	
	Накладные расходы		95%			0.37				81%	5			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.17				34%	2			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.37					24			
	
55.	ТЕР 01-02-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта	0.03	2 330.13		2 330.13	69.90		69.90	17.94	8.01	560		560	
									1	1				
	
	Монтаж трубопроводов	
	
56.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.034	1 275.59	88.43	35.90	43.37	3.01	1.22	16.9	7.91	244	51	10	
				1 151.26	3.93		39.14	0.13	4.7	16.91		184	2	
	Объем: 6.8*0.1*0.5													
	Накладные расходы		130%			4.08				111%	59			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			2.39				61%	32			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.84					335			
	
57.	ТЕР 22-06-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба	0.5	142.08	11.58	33.44	71.04	5.79	16.72	16.91	9.55	493	98	160	
				97.06	1.77		48.53	0.89	4.86	16.93		236	15	
	Накладные расходы		130%			8.68				111%	125			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			5.08				61%	69			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84.80					687			
	
58.	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм, 100 м трубопроводов	0.075	699.80	264.15	418.01	52.49	19.81	31.35	16.91	6.85	556	335	215	
				17.64	52.41		1.32	3.93	4.43	16.9		6	66	
	Накладные расходы		130%			30.86				111%	445			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			18.04				61%	245			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.39					1 246			
	
59.	Цена поставщика. 
Труба ПВХ  PN6  Wavin, диаметр 200*4,9 мм, м	7.5	124.50			933.77			1	1	4 473			
				124.50			933.77		4.79	1		4 473		
	Поправки: М: =579*1.03/4.79	
	
60.	Цена поставщика. 
Тройник ПВХ  Wavin, диаметр 200 мм, шт.	1	328.14			328.14			1	1	1 572			
				328.14			328.14		4.79	1		1 572		
	Поправки: М: =1526*1.03/4.79	
	
61.	Цена поставщика. 
Отвод ПВХ 88,5 град  Wavin, диаметр 200 мм, шт.	1	146.65			146.65			1	1	702			
				146.65			146.65		4.79	1		702		
	Поправки: М: =682*1.03/4.79	
	
62.	Цена поставщика. 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушка  ПВХ  Wavin, диаметр 200 мм, шт.	1	117.19			117.19			1	1	561			
				117.19			117.19		4.79	1		561		
	Поправки: М: =545*1.03/4.79	
	
63.	ТЕР 23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	1	272.75	163.81		272.75	163.81		16.9	1	3 190	2 768		
				108.94			108.94		3.87	1		422		
	Накладные расходы		130%			212.95				111%	3 072			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			124.50				61%	1 688			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					610.20					7 951			
	
64.	ТЕР 01-01-033-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.00149	535.04		535.04	0.80		0.80	1	8.94	7		7	
					98.34			0.15	1	16.91			2	
	Объем: (6.8*0.5*0.5)-(6.8*3.14*0.01)													
	Накладные расходы		95%			0.14				81%	2			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.06				34%	1			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1.01					9			
	
65.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	1.639	104.66			171.54					806			
				104.66			171.54		491.47			806		
	Объем: 1.49*1.1													
	
66.	ТЕР 01-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.00324	624.45		624.45	2.02		2.02	1	8.94	18		18	
					114.78			0.37	1	16.91			6	
	Объем: 5.28-0.34-1.7													
	Накладные расходы		95%			0.35				81%	5			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.16				34%	2			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.53					25			
	
	Монтаж колодцев	
	
67.	ТЕР 23-03-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.128	24 124.43	1 528.09	2 742.84	3 087.93	195.60	351.08	16.9	7.83	20 286	3 306	2 749	
				19 853.50	295.72		2 541.25	37.85	5.6	16.91		14 231	640	
	Накладные расходы		130%			303.49				111%	4 380			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			177.42				61%	2 407			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 568.84					27 073			
	
68.	Цена поставщика. 
Люк пластиковый легкий, шт.	1	419.31			419.31			1	1	2 009			
				419.31			419.31		4.79	1		2 009		
	Поправки: М: =1950*1.03/4.79	
	
69.	ТССЦ 201-0650 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянки), т	0.0162	14 187.00			229.83					1 321			
				14 187.00			229.83		81 534.3			1 321		
	
70.	ТЕР 23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.083	25 012.56	1 567.55	3 120.94	2 076.04	130.11	259.04	16.91	7.6	14 594	2 200	1 969	
				20 324.07	401.13		1 686.90	33.29	6.18	16.91		10 425	563	
	Накладные расходы		130%			212.42				111%	3 067			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			124.18				61%	1 685			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 412.64					19 346			
	
71.	ТССЦ 101-2537 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.	1	841.48			841.48					4 884			
				841.48			841.48		4 884.23			4 884		
	
72.	ТЕР 01-01-033-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.00446	535.04		535.04	2.39		2.39	1	8.94	21		21	
					98.34			0.44	1	16.91			7	
	Объем: 3.27+5.29-4.1													
	Накладные расходы		95%			0.42				81%	6			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.19				34%	2			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.00					29			
	
73.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	4.906	104.66			513.46					2 411			
				104.66			513.46		491.47			2 411		
	Объем: 4.46*1.1													
	
74.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.0953	419.01	113.40	305.61	39.93	10.81	29.12	16.9	5.52	343	183	161	
					34.14			3.25	1	16.9			55	
	Объем: 0.34+1.49+4.46+3.24													
	Накладные расходы		95%			13.36				81%	193			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			6.05				34%	81			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.33					617			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	10 169.27	744.66	930.12			66 186	12 586	7 232	
			8 489.37	88.44				46 296	1 483	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	591.98					2 835			
			591.98					2 835		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	591.98					2 835			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	591.98					2 835			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 287.63	744.66	809.17			56 385	12 586	6 132	
			6 733.79	85.25				37 667	1 438	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 945.79					10 110			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 39, 40, 49; %=121 - по стр. 44, 47, 48, 50; %=68 - по стр. 51; %=81 - по стр. 54, 64, 66, 72, 74; %=111 - по стр. 56-58, 63, 67, 70)	982.67					14 165			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 39, 40, 49; %=65 - по стр. 44, 47, 48, 50; %=31 - по стр. 51; %=34 - по стр. 54, 64, 66, 72, 74; %=61 - по стр. 56-58, 63, 67, 70)	556.44					7 560			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 826.74					78 110			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	229.83					1 321			
			229.83					1 321		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	229.83					1 321			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	933.77					4 473			
			933.77					4 473		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	933.77					4 473			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	126.06		120.95			1 172		1 100	
				3.19					45	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 41, 52)	3.19					45			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 41, 52)	1.92					27			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	126.06					1 172			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	11 708.38					87 911			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	250.56					1 881			
	ИТОГО	11 958.94					89 792			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	239.18					1 796			
	ИТОГО	12 198.12					91 588			
	НДС 18%	2 195.66					16 486			
	ВСЕГО С НДС	14 393.78					108 074			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	982.67					14 165			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	556.44					7 560			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	54 878.44	3 430.99	4 651.33			328 150	58 008	35 327	
			46 784.97	349.54				234 653	5 886	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	591.98					2 835			
			591.98					2 835		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	591.98					2 835			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	591.98					2 835			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	51 715.14	3 430.99	3 254.74			306 496	58 008	22 459	
			45 029.39	342.59				226 024	5 788	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	37 866.53					186 837			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 37, 39, 40, 49; %=81 - по стр. 4, 6, 16, 18, 25, 27, 54, 64, 66, 72, 74; %=121 - по стр. 7, 9, 12, 14, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 38, 44, 47, 48, 50; %=98 - по стр. 36; %=68 - по стр. 51; %=111 - по стр. 56-58, 63, 67, 70)	5 089.00					73 317			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 37, 39, 40, 49; %=34 - по стр. 4, 6, 16, 18, 25, 27, 54, 64, 66, 72, 74; %=65 - по стр. 7, 9, 12, 14, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 38, 44, 47, 48, 50; %=61 - по стр. 36, 56-58, 63, 67, 70; %=31 - по стр. 51)	2 895.00					39 280			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	59 699.14					419 093			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	229.83					1 321			
			229.83					1 321		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	229.83					1 321			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	933.77					4 473			
			933.77					4 473		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	933.77					4 473			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 407.72		1 396.59			13 025		12 868	
				6.95					98	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2, 41, 52)	6.95					98			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 41, 52)	4.18					59			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 407.72					13 025			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	62 862.44					440 747			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 345.26					9 432			
	ИТОГО	64 207.70					450 179			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 284.15					9 004			
	ИТОГО	65 491.85					459 183			
	НДС 18%	11 788.53					82 653			
	ВСЕГО С НДС	77 280.38					541 836			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 089.00					73 317			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 895.00					39 280			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)