Смета на сумму:	49 168 192	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /Русович С.Б./	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвальных помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Батальная,38-44, ул.Альпийская,33-39, ул.Автомобильная,1-13, ул.Сержанта Щедина,14-26	
Сметная стоимость:	50 444.996	тыс. руб.	
монтажных работ:	118.176	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	73.867	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	11 193.718	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	98.83324	1 213.62	458.23	8.86	119 946.14	45 288.26	875.91	16.12	9.13	1 110 643	730 047	7 997	
				746.53			73 781.98		5.05	1		372 599		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			49 817.09				93%	678 944			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			30 796.02				54%	394 225			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					200 559.24					2 183 812			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	9.88	63.27	49.68	13.59	625.11	490.84	134.27	16.11	1.78	8 146	7 907	239	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			382.86				66%	5 219			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			245.42				40%	3 163			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 253.39					16 527			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	9.88	4 688.98	197.81	4 246.36	46 327.12	1 954.36	41 954.04	16.12	4.06	210 400	31 504	170 333	
				244.81	143.10		2 418.72	1 413.83	3.54	15.1		8 562	21 349	
	Накладные расходы		78%			2 627.19				66%	34 883			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 684.10				40%	21 141			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50 638.40					266 424			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных (стены, откосы, цоколь, декор.элементы), 100 м2	91.862	188.95	188.95		17 357.32	17 357.32		16.11	1	279 627	279 627		
									1	1				
	Объем: 8572.3+613.9													
	Накладные расходы		99%			17 183.75				84%	234 887			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10 414.39				48%	134 221			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44 955.46					648 735			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	6.7	37.19	25.77		249.17	172.66		16.12	1	3 170	2 783		
				11.42			76.51		5.06	1		387		
	Накладные расходы		86%			148.49				73%	2 032			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			120.86				56%	1 558			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					518.52					6 760			
	
6.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.4	1 615.27	301.17	30.24	2 261.38	421.64	42.34	16.11	7.35	14 060	6 793	311	
				1 283.86	5.99		1 797.40	8.39	3.87	17.45		6 956	146	
	Накладные расходы		86%			369.83				73%	5 065			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			301.02				56%	3 886			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 932.23					23 011			
	
7.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	91.862	80.30	76.91	1.68	7 376.24	7 065.29	153.87	16.11	9.18	115 649	113 822	1 413	
				1.71	0.16		157.08	14.93	2.64	18.69		415	279	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6 726.21				80%	91 281			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3 327.70				37%	42 217			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 430.15					249 147			
	
8.	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	1194.206	15.82			18 892.34					61 943			
				15.82			18 892.34		51.87			61 943		
	Объем: (91.862)*0.013*1000													
	
9.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	91.862	2 074.12	832.23	83.91	190 533.22	76 450.50	7 708.37	16.11	9.97	1 685 035	1 231 617	76 852	
				1 157.98	39.06		106 374.36	3 588.36	3.54	14.27		376 565	51 206	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			76 036.92				80%	1 026 258			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			37 618.26				37%	474 645			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					304 188.40					3 185 938			
	
10.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	91.862	689.00	675.65	13.36	63 292.92	62 066.56	1 227.28	16.11	9.09	1 011 043	999 892	11 156	
				-0.01			-0.92		5.66	1		-5		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ];  411-0001:[ М-(0.65=3.60*0.18) ]	
	Накладные расходы		79%			49 032.58				67%	669 928			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			31 033.28				40%	399 957			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143 358.78					2 080 927			
	
11.	101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	10104.82	12.74			128 735.41					257 875			
				12.74			128 735.41		25.52			257 875		
	Объем: 91.862*110													
	
12.	113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	22965.5	9.39			215 646.05					366 989			
				9.39			215 646.05		15.98			366 989		
	Объем: 9186.2*2.5													
	
13.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	91.862	6 763.95	788.77	62.59	621 350.07	72 458.31	5 749.41	16.11	8.32	3 148 725	1 167 303	47 835	
				5 912.59			543 142.34		3.56	1		1 933 587		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			68 835.39				80%	933 842			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			34 055.41				37%	431 902			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					724 240.87					4 514 470			
	
14.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	91.862	2 291.60	114.18	14.24	210 511.05	10 489.12	1 307.89	16.11	9.07	739 229	168 980	11 863	
				2 163.18			198 714.04		2.81	1		558 386		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			9 964.66				80%	135 184			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 929.89				37%	62 523			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225 405.60					936 936			
	
15.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали ( сандриков, отливов) шириной до 0,4 м, 100 м	8.9	2 956.30	374.76	6.66	26 311.07	3 335.36	59.27	16.11	9.22	117 299	53 733	547	
				2 574.88	1.03		22 916.43	9.17	2.75	18.87		63 020	173	
	Объем: 803+87													
	Накладные расходы		83%			2 775.96				71%	38 273			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 173.94				52%	28 031			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 260.97					183 603			
	
	Карниз	
	
16.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	10.92	172.22	172.22		1 880.64	1 880.64		16.11	1	30 297	30 297		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			1 504.51				68%	20 602			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			940.32				40%	12 119			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 325.47					63 018			
	
17.	ТЕРр 61-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.51	8 972.85	5 418.56	3.31	4 576.15	2 763.47	1.69	16.11	6.43	50 941	44 519	11	
				3 550.98			1 811.00		3.54	1		6 411		
	Накладные расходы		79%			2 183.14				67%	29 828			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 381.74				40%	17 808			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 141.03					98 576			
	
18.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	10.92	583.00	39.30	33.89	6 366.36	429.16	370.08	16.12	3.74	27 676	6 918	1 384	
				509.81			5 567.13		3.48	1		19 374		
	Накладные расходы		80%			343.33				68%	4 704			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			214.58				40%	2 767			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 924.27					35 147			
	
19.	ТЕРр 62-25-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	10.92	909.88	213.58	2.21	9 935.89	2 332.29	24.13	16.11	8.91	95 316	37 573	215	
				694.09			7 579.46		7.59	1		57 528		
	Накладные расходы		80%			1 865.83				68%	25 550			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 166.15				40%	15 029			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 967.87					135 895			
	
20.	ТЕРр 62-26-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	10.92	1 702.87	133.64	125.61	18 595.34	1 459.35	1 371.66	16.12	4.01	68 909	23 525	5 500	
				1 443.62			15 764.33		2.53	1		39 884		
	Накладные расходы		80%			1 167.48				68%	15 997			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			729.68				40%	9 410			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 492.50					94 316			
	
	Проемы	
	
21.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка металлических заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.6578	1 143.95	891.55	252.40	752.49	586.46	166.03	16.12	9.34	11 004	9 454	1 551	
					100.00			65.78	1	18.81			1 237	
	Объем: 2.3*1.3*22													
	Накладные расходы		99%			645.72				84%	8 980			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			391.34				48%	5 132			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 789.55					25 116			
	
22.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0369	1 143.95	891.55	252.40	42.21	32.90	9.31	16.12	9.34	617	530	87	
					100.00			3.69	1	18.81			69	
	Объем: 2.05*0.9*2													
	Накладные расходы		99%			36.22				84%	503			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.95				48%	288			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.39					1 408			
	
23.	ТЕР 09-04-013-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	69.47	153.16	25.78	14.23	10 639.89	1 791.15	988.21	16.12	4.95	49 800	28 873	4 892	
				113.15			7 860.53		2.04	1		16 035		
	Объем: 2.3*1.3*22+2.05*0.9*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1 450.83				69%	19 922			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			1 289.63				58%	16 746			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 380.35					86 469			
	
24.	СЦена поставщика. 
Дверь противопожарная металлическая, м2	69.47	1 144.73			79 524.44			1	1	339 569			
				1 144.73			79 524.44		4.27	1		339 569		
	Поправки: М: =4700*1.04/4.27	
	
25.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.17424	1 870.07	1 617.67	252.40	325.84	281.86	43.98	16.12	9.34	4 954	4 544	411	
					100.00			17.42	1	18.81			328	
	Объем: 1.2*1.38*4+1.2*1*2+1.2*1.25*4+1.2*1*2													
	Накладные расходы		99%			296.29				84%	4 092			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			179.57				48%	2 339			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					801.70					11 385			
	
26.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.17424	21 833.35	2 767.20	891.18	3 804.24	482.16	155.28	16.11	7.17	17 685	7 768	1 113	
				18 174.97	34.11		3 166.81	5.94	2.78	18.81		8 804	112	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			517.39				90%	7 092			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			263.57				43%	3 388			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 585.20					28 165			
	
27.	203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	10.8	2 102.05			22 702.14					34 385			
				2 102.05			22 702.14		3 183.83			34 385		
	Объем: 1.2*1*4+1.2*1.25*4													
	
28.	203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	6.624	1 770.36			11 726.86					19 438			
				1 770.36			11 726.86		2 934.46			19 438		
	Объем: 1.2*1.38*4													
	
29.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.0732	5 874.09	264.64	24.75	429.98	19.37	1.81	16.11	9.15	1 056	312	17	
				5 584.70	0.78		408.80	0.06	1.78	18.69		728	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			20.60				90%	282			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.49				43%	135			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					461.07					1 472			
	
30.	101-2911 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м	7.32	105.17			769.84					2 841			
				105.17			769.84		388.14			2 841		
	
31.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.777338	1 734.68	1 482.28	252.40	1 348.43	1 152.23	196.20	16.12	9.34	20 406	18 574	1 833	
					100.00			77.73	1	18.81			1 462	
	Объем: 1.2*1.38*26+1.2*1*13+0.93*1.28*7+0.93*1*7+1.1*0.55*7													
	Накладные расходы		99%			1 217.66				84%	16 830			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			737.98				48%	9 617			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 304.07					46 854			
	
32.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.777338	21 833.35	2 767.20	891.18	16 971.90	2 151.05	692.75	16.11	7.17	78 897	34 653	4 967	
				18 174.97	34.11		14 128.09	26.51	2.78	18.81		39 276	499	
	Объем: 1.2*1.38*26+1.2*1*13+0.93*1.28*7+0.93*1*7+1.1*0.55*7													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			2 308.21				90%	31 637			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1 175.88				43%	15 115			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 456.00					125 649			
	
33.	203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	10.745	2 460.30			26 435.92					45 217			
				2 460.30			26 435.92		4 208.2			45 217		
	Объем: 0.93*1*7+1.1*0.55*7													
	
34.	203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	23.9328	2 102.05			50 307.94					76 198			
				2 102.05			50 307.94		3 183.83			76 198		
	Объем: 1.2*1*13+0.93*1.28*7													
	
35.	203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	43.056	1 770.36			76 224.62					126 346			
				1 770.36			76 224.62		2 934.46			126 346		
	Объем: 1.2*1.38*26													
	
36.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.61024	6 374.88	3 642.90	37.83	3 890.21	2 223.04	23.09	16.12	9.34	41 871	35 835	216	
				2 694.15	14.99		1 644.08	9.15	3.54	18.81		5 820	172	
	Накладные расходы		79%			1 763.43				67%	24 125			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 116.10				40%	14 403			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 769.74					80 398			
	
37.	ТЕРр 61-7-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0242	6 932.74	4 200.76	37.83	167.77	101.66	0.92	16.12	9.34	1 878	1 639	9	
				2 694.15	14.99		65.20	0.36	3.54	18.81		231	7	
	Накладные расходы		79%			80.60				67%	1 103			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			51.01				40%	658			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					299.38					3 639			
	
38.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.63444	210.27	122.16	3.53	133.41	77.50	2.24	16.11	9.17	1 494	1 249	21	
				84.59	0.20		53.67	0.12	4.2	18.69		225	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			73.74				80%	1 001			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			36.48				37%	463			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					243.63					2 958			
	
	Отмостка	
	
39.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	67.1	303.52	75.11	228.41	20 366.19	5 039.88	15 326.31	16.11	4.18	145 256	81 192	64 064	
					20.91			1 403.06	1	16.1			22 589	
	Объем: 671*1*0.1													
	Накладные расходы		99%			6 378.51				84%	87 176			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 865.76				48%	49 815			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 610.46					282 247			
	
40.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.342	1 466.39	1 466.39		1 967.89	1 967.89		16.11	1	31 703	31 703		
									1	1				
	Объем: 671*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1 416.88				61%	19 339			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			747.80				31%	9 828			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 132.57					60 870			
	
41.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	2.013	3 001.78	246.00	111.59	6 042.59	495.19	224.63	16.12	4.34	26 150	7 982	975	
				2 644.20			5 322.77		3.23	1		17 193		
	Объем: 671*1*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			544.71				93%	7 423			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			336.73				54%	4 310			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 924.03					37 884			
	
42.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	67.1	203.51	35.93	41.45	13 655.25	2 410.63	2 781.30	16.12	4.78	91 424	38 859	13 295	
				126.13	4.21		8 463.32	282.66	4.64	16.11		39 270	4 554	
	Объем: 671*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			2 989.55				94%	40 808			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 723.71				51%	22 141			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 368.51					154 373			
	
43.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	67.1	452.40	40.32	76.78	30 356.31	2 705.40	5 151.60	16.11	4.6	166 503	43 584	23 697	
				335.31	7.73		22 499.30	518.35	4.41	16.1		99 222	8 345	
	Объем: 671*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			3 578.36				94%	48 813			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 063.20				51%	26 484			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35 997.87					241 800			
	
44.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	67.1	730.22	37.46	0.38	48 997.80	2 513.26	25.16	16.11	5.8	246 450	40 489	146	
				692.39			46 459.37		4.43	1		205 815		
	Объем: 671*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			2 789.72				94%	38 060			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 608.49				51%	20 649			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53 396.01					305 159			
	
	спуски в подвал	
	
45.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.5148	188.95	188.95		97.27	97.27		16.11	1	1 567	1 567		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			96.30				84%	1 316			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			58.36				48%	752			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					251.93					3 635			
	
46.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка  нейтрализующим раствором, стен и откосов цоколя, 100 м2 протравленной поверхности	0.6498	57.10	31.22		37.10	20.29		16.11	1	394	327		
				25.88			16.82		4.02	1		68		
	Накладные расходы		80%			16.23				68%	222			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			10.15				40%	131			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.48					747			
	
47.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	2.08	1 615.27	301.17	30.24	3 359.76	626.43	62.90	16.11	7.35	20 889	10 092	462	
				1 283.86	5.99		2 670.43	12.46	3.87	17.45		10 335	217	
	Накладные расходы		86%			549.45				73%	7 526			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			447.22				56%	5 773			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 356.43					34 188			
	
48.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6498	2 074.12	832.23	83.91	1 347.77	540.78	54.53	16.11	9.97	11 919	8 712	544	
				1 157.98	39.06		752.46	25.38	3.54	14.27		2 664	362	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			537.85				80%	7 259			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			266.10				37%	3 357			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 151.72					22 536			
	
49.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.6498	80.30	76.91	1.68	52.18	49.98	1.09	16.11	9.18	818	805	10	
				1.71	0.16		1.11	0.11	2.64	18.69		3	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			47.59				80%	646			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23.54				37%	299			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.31					1 762			
	
50.	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	8.4474	15.82			133.64					438			
				15.82			133.64		51.87			438		
	Объем: (0.6498)*0.013*1000													
	
51.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6498	2 291.60	114.18	14.24	1 489.08	74.20	9.25	16.11	9.07	5 229	1 195	84	
				2 163.18			1 405.63		2.81	1		3 950		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			70.49				80%	956			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			34.87				37%	442			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 594.44					6 627			
	
52.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.2223	1 143.95	891.55	252.40	254.30	198.19	56.11	16.12	9.34	3 719	3 195	524	
					100.00			22.23	1	18.81			418	
	Объем: 1.9*0.9*13													
	Накладные расходы		99%			218.22				84%	3 035			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			132.25				48%	1 734			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					604.77					8 488			
	
53.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	22.23	91.08	29.04	27.29	2 024.60	645.50	606.60	16.11	8.1	18 341	10 399	4 913	
				34.75			772.49		3.92	1		3 028		
	Объем: 1.9*0.9*13													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			522.86				69%	7 175			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			464.76				58%	6 031			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 012.22					31 548			
	
54.	СЦена поставщика. 
Блоки дверные металлические, м2	22.23	1 144.73			25 447.36			1	1	108 660			
				1 144.73			25 447.36		4.27	1		108 660		
	Поправки: М: =4700*1.04/4.27	
	
55.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.15	37.19	25.77		42.77	29.64		16.12	1	544	478		
				11.42			13.13		5.06	1		66		
	Накладные расходы		86%			25.49				73%	349			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			20.75				56%	268			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.01					1 161			
	
56.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.66	1 679.51	942.47	24.65	1 108.48	622.03	16.27	16.12	9.21	12 326	10 027	150	
				712.39	3.75		470.18	2.48	4.57	18.79		2 149	47	
	Накладные расходы		76%			474.63				65%	6 548			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			374.71				48%	4 836			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 957.81					23 710			
	
57.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками металлических ограждений, 1 м2 очищаемой поверхности	18.81	9.37	9.37		176.30	176.30		16.1	1	2 838	2 838		
									1	1				
	Объем: 39.6*0.95*0.5													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			142.80				69%	1 958			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			105.78				48%	1 362			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					424.88					6 158			
	
58.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1881	358.47	69.00	13.01	67.43	12.98	2.45	16.11	2.72	366	209	7	
				276.46	0.14		52.00	0.03	2.88	16.45		150		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			10.54				69%	144			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.81				48%	100			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.77					611			
	
59.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1881	624.75	42.41	8.64	117.52	7.98	1.62	16.11	3.33	382	129	5	
				573.70	0.14		107.91	0.03	2.3	16.45		248		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			6.49				69%	89			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.81				48%	62			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128.81					533			
	
60.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	1.32	303.52	75.11	228.41	400.65	99.15	301.50	16.11	4.18	2 858	1 597	1 260	
					20.91			27.60	1	16.1			444	
	Накладные расходы		99%			125.48				84%	1 714			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			76.05				48%	980			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					602.18					5 552			
	
61.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0116	1 466.39	1 466.39		17.01	17.01		16.11	1	274	274		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			12.25				61%	167			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			6.46				31%	85			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.72					526			
	
62.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	1.16	452.40	40.32	76.78	524.79	46.77	89.06	16.11	4.6	2 878	753	410	
				335.31	7.73		388.96	8.96	4.41	16.1		1 715	144	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			61.86				94%	843			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			35.67				51%	457			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					622.32					4 179			
	
63.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	2.32	730.22	37.46	0.38	1 694.11	86.90	0.87	16.11	5.8	8 521	1 400	5	
				692.39			1 606.34		4.43	1		7 116		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			96.46				94%	1 316			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			55.62				51%	714			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 846.19					10 551			
	
	окна подвала	
	
64.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.6821	1 734.68	1 482.28	252.40	1 183.23	1 011.06	172.16	16.12	9.34	17 906	16 298	1 608	
					100.00			68.21	1	18.81			1 283	
	Объем: 0.38*0.69*140+0.9*1*35													
	Накладные расходы		99%			1 068.48				84%	14 768			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			647.56				48%	8 439			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 899.27					41 113			
	
65.	ТЕР 46-02-007-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3	2.2	1 399.64	126.84	2.36	3 079.21	279.05	5.19	16.11	6.86	15 348	4 495	36	
				1 270.44			2 794.97		3.87	1		10 817		
	Накладные расходы		99%			276.26				84%	3 776			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			167.43				48%	2 158			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 522.90					21 281			
	
66.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.5001	21 223.62	2 306.00	742.65	10 613.93	1 153.23	371.40	16.11	7.17	46 510	18 579	2 663	
				18 174.97	28.43		9 089.30	14.22	2.78	18.81		25 268	267	
	Объем: 0.38*0.69*140+0.38*1*35													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 237.50				90%	16 961			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			630.42				43%	8 104			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 481.85					71 575			
	
67.	203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	50.01	3 070.76			153 568.71					262 497			
				3 070.76			153 568.71		5 248.9			262 497		
	Объем: 0.38*0.69*140+0.38*1*35													
	
68.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, откосов наружних и внутренних, 100 м2	1.0584	188.95	188.95		199.98	199.98		16.11	1	3 222	3 222		
									1	1				
	Объем: 52.92+52.92													
	Накладные расходы		99%			197.98				84%	2 706			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			119.99				48%	1 547			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					517.95					7 475			
	
69.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню наружних откосов, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.5292	2 074.12	832.23	83.91	1 097.63	440.42	44.41	16.11	9.97	9 707	7 095	443	
				1 157.98	39.06		612.80	20.67	3.54	14.27		2 169	295	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			438.04				80%	5 912			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			216.71				37%	2 734			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 752.38					18 353			
	
70.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска откосов наружних с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5292	2 291.60	114.18	14.24	1 212.72	60.43	7.53	16.11	9.07	4 259	973	68	
				2 163.18			1 144.75		2.81	1		3 217		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			57.41				80%	778			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			28.40				37%	360			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 298.53					5 397			
	
71.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая откосов внутренних, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.5292	2 006.26	835.02	150.35	1 061.71	441.89	79.57	16.11	11.72	10 072	7 119	933	
				1 020.89	86.58		540.25	45.82	3.74	14.8		2 021	678	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			463.32				80%	6 238			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			229.22				37%	2 885			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 754.26					19 194			
	
72.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5292	189.33	101.80	2.94	100.19	53.87	1.55	16.11	9.17	1 070	868	14	
				84.59	0.16		44.77	0.09	4.2	18.69		188	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			51.26				80%	696			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			25.36				37%	322			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.81					2 088			
	
73.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных отливов окон в приямках, 1 м3	1.0528	303.52	75.11	228.41	319.55	79.08	240.47	16.11	4.18	2 279	1 274	1 005	
					20.91			22.01	1	16.1			354	
	Объем: 26.32*0.04													
	Накладные расходы		99%			100.08				84%	1 368			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			60.65				48%	781			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					480.28					4 428			
	
74.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, отливы окон в приямках, 100 м2 стяжки	0.2632	1 928.43	387.07	55.41	507.56	101.88	14.58	16.11	9.11	3 526	1 641	133	
				1 485.95	20.51		391.10	5.40	4.48	18.81		1 752	102	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			119.08				94%	1 638			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			68.66				51%	889			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					695.30					6 053			
	
75.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03,  до 40мм, отливы окон в приямках, 100 м2 стяжки	0.2632	1 533.85	19.04	41.45	403.71	5.01	10.91	16.11	8.73	1 917	81	95	
				1 473.36	13.55		387.79	3.57	4.49	18.83		1 741	67	
	Начисления: Н3= 1.25*4, Н4= 1.25*4, Н5= 1.15*4, Н48= 4	
	Накладные расходы		111%			9.52				94%	139			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.49				51%	75			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					418.73					2 132			
	
	стены мансарды	
	
76.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности стен мнсарды от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.43	172.22	172.22		74.05	74.05		16.11	1	1 193	1 193		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			59.24				68%	811			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			37.03				40%	477			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.32					2 481			
	
77.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.43	221.62	101.80	102.69	95.29	43.77	44.16	16.11	3.72	889	705	164	
				17.13	1.45		7.37	0.62	2.64	16.18		19	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			39.95				77%	551			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.63				48%	343			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161.88					1 783			
	
78.	113-8071 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС 3000> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс") для древесины, кг	8.901	44.74			398.23					1 796			
				44.74			398.23		201.76			1 796		
	Объем: (0.43)*20.7													
	
79.	ТЕР 15-04-025-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.43	1 549.23	648.08	10.54	666.17	278.68	4.53	16.11	9.14	5 703	4 489	41	
				890.61	0.16		382.96	0.07	3.06	18.69		1 172	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			264.81				80%	3 592			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			131.01				37%	1 661			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 062.00					10 956			
	
80.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Разборка обивки стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.2	219.24	204.34	14.90	263.09	245.21	17.88	16.12	9.13	4 116	3 953	163	
									4.07	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			259.92				90%	3 558			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			132.41				43%	1 700			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					655.43					9 373			
	
81.	ТЕРр 53-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	1.2	149.82	98.65	51.17	179.78	118.38	61.40	16.11	6.69	2 318	1 907	411	
					6.80			8.16	1	16.08			131	
	Накладные расходы		86%			108.82				73%	1 488			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			88.58				56%	1 141			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.18					4 947			
	
82.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 изоляции	12	42.78	15.93	26.85	513.31	191.14	322.18	16.11	6.72	5 244	3 079	2 165	
					4.29			51.46	10.78	17.28			889	
	Объем: 120*0.10													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			269.29				94%	3 730			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			155.26				51%	2 024			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					937.86					10 998			
	
83.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	1.2	38.44	35.90	2.54	46.13	43.08	3.05	16.11	9.11	722	694	28	
									2.07	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			47.82				94%	652			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			27.57				51%	354			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.52					1 728			
	
84.	101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	146.88	15.27			2 242.86					7 368			
				15.27			2 242.86		50.16			7 368		
	Объем: 1.2*122.4													
	
85.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция стен мансарды изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 100 м2 изолируемой поверхности	1.2	3 621.58	310.37	131.44	4 345.90	372.45	157.73	16.12	9.14	27 058	6 004	1 442	
				3 179.77	2.91		3 815.72	3.50	5.14	18.77		19 613	66	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			417.30				94%	5 706			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			240.61				51%	3 096			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 003.81					35 860			
	
86.	104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	12.24	671.40			8 217.94					44 586			
				671.40			8 217.94		3 642.62			44 586		
	Объем: 12*1.02													
	
87.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	1.2	38.44	35.90	2.54	46.13	43.08	3.05	16.11	9.11	722	694	28	
									2.07	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			47.82				94%	652			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			27.57				51%	354			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.52					1 728			
	
88.	101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	146.88	7.04			1 034.04					3 507			
				7.04			1 034.04		23.88			3 507		
	Объем: 1.2*122.4													
	
89.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обшивка каркасных стен досками, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.2	2 543.91	230.44	94.03	3 052.69	276.52	112.83	16.11	9.12	13 793	4 455	1 029	
				2 219.45			2 663.34		3.12	1		8 310		
	Вычт.ресурсы:  101-0851:[ М-(560.70=5.34*105) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			293.11				90%	4 010			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			149.32				43%	1 916			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 495.12					19 718			
	
90.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.2	373.54	335.71	26.60	448.25	402.85	31.92	16.12	9.13	6 840	6 494	291	
				11.23			13.48		4.07	1		55		
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			427.02				90%	5 845			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			217.54				43%	2 792			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 092.81					15 477			
	
91.	101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.528	23 811.97			12 572.72					24 261			
				23 811.97			12 572.72		45 948.75			24 261		
	Объем: 1.2*0.44													
	
92.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Обшивка каркасных стен досками, ветровая доска по мансарде, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.084	2 543.91	230.44	94.03	213.69	19.36	7.90	16.11	9.12	966	312	72	
				2 219.45			186.43		3.12	1		582		
	Объем: 84*0.1													
	Вычт.ресурсы:  101-0851:[ М-(560.70=5.34*105) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			20.52				90%	281			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.45				43%	134			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					244.67					1 381			
	
93.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.084	978.00	299.35	6.74	82.15	25.14	0.57	16.11	9.15	563	405	5	
				671.92	0.16		56.44	0.01	2.7	18.69		152		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			23.89				80%	324			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.82				37%	150			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.86					1 037			
	
94.	ФЕРм 08-02-390-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м	5.54	280.08	174.89	35.26	1 551.64	968.89	195.34	17.1	3.18	18 638	16 568	621	
				69.93	0.14		387.41	0.78	3.74	17.36		1 449	13	
	Объем: 180+374													
	Накладные расходы		95%			921.19				81%	13 431			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			630.29				52%	8 622			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 103.11					40 691			
	
95.	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м	180									20 900			
									116.11			20 900		
	
96.	С Цена поставщик. 
Короб 150*80мм, м	374	30.15			11 276.93					48 153			
				30.15			11 276.93		4.27			48 153		
	Поправки: М: =125*1.03/4.27	
	
97.	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	5.54	51.16	35.34	2.22	283.43	195.78	12.30	17.11	7.84	3 959	3 350	96	
				13.60	0.14		75.34	0.78	6.81	17.36		513	13	
	Накладные расходы		95%			186.73				81%	2 724			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.76				52%	1 749			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					597.93					8 432			
	
98.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	375.994	48.13	4.41	36.66	18 095.08	1 658.13	13 783.94	16.1	7.59	174 030	26 696	104 620	
									1	1				
	Объем: 7.187+9186.2*0.015*1.8+67.1*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1 658.13				100%	26 696			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			994.88				60%	16 018			
	
99.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	375.994	16.40		16.40	6 166.30		6 166.30	1	7.87	48 529		48 529	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	2 421 959.20	342 580.57	109 844.13			12 031 242	5 520 720	628 027	
			1 966 881.47	7 790.16				5 839 785	118 335	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	13 112.00	1 164.67	207.64			91 650	19 918	717	
			11 739.68	1.56				71 015	26	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	11 276.93					69 053			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 94, 97)	1 107.92					16 155			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 94, 97)	758.05					10 371			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 977.97					118 176			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 371 921.33	337 321.12	88 091.44			11 648 892	5 434 834	464 356	
			1 946 508.77	7 788.60				5 749 707	118 309	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	834 581.06					1 783 914			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 41; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 21, 22, 25, 31, 39, 45, 52, 60, 64, 65, 68, 73; %=73 - по стр. 5, 6, 47, 55, 81; %=80 - по стр. 7, 9, 13, 14, 38, 48, 49, 51, 69-72, 79, 93; %=67 - по стр. 10, 17, 36, 37; %=71 - по стр. 15; %=68 - по стр. 16, 18-20, 46, 76; %=90 - по стр. 26, 29, 32, 66, 80, 89, 90, 92; %=61 - по стр. 40, 61; %=94 - по стр. 42-44, 62, 63, 74, 75, 82, 83, 85, 87; %=65 - по стр. 56; %=69 - по стр. 57-59; %=77 - по стр. 77)	324 413.36					4 410 009			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 41; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 16-20, 36, 37, 46, 76; %=48 - по стр. 4, 21, 22, 25, 31, 39, 45, 52, 56-60, 64, 65, 68, 73, 77; %=56 - по стр. 5, 6, 47, 55, 81; %=37 - по стр. 7, 9, 13, 14, 38, 48, 49, 51, 69-72, 79, 93; %=52 - по стр. 15; %=43 - по стр. 26, 29, 32, 66, 80, 89, 90, 92; %=31 - по стр. 40, 61; %=51 - по стр. 42-44, 62, 63, 74, 75, 82, 83, 85, 87)	180 578.66					2 305 154			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 876 913.35					18 364 055			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	12 664.49	2 436.65	1 594.81			68 141	39 272	9 805	
			8 633.02					19 063		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 23, 53)	1 973.69					27 098			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 23, 53)	1 754.39					22 778			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	16 392.57					118 017			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	24 261.38	1 658.13	19 950.24			222 559	26 696	153 149	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 98)	1 658.13					26 696			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 98)	994.88					16 018			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	24 261.38					222 559			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	2 932 545.27					18 822 807			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	62 756.47					402 808			
	ИТОГО	2 995 301.74					19 225 615			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	59 906.03					384 512			
	ИТОГО	3 055 207.77					19 610 127			
	НДС 18%	549 937.40					3 529 823			
	ВСЕГО С НДС	3 605 145.17					23 139 950			
	
	Раздел 2.  КРЫША	
	
100.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	54.1075	165.55	131.65	33.90	8 957.50	7 123.25	1 834.24	16.11	6.86	127 339	114 756	12 583	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			7 052.02				84%	96 395			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4 273.95				48%	55 083			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 283.47					278 817			
	
101.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	54.1075	172.51	127.80	44.71	9 334.08	6 914.94	2 419.15	16.11	9.68	134 817	111 400	23 417	
					6.95			376.05	1	16.08			6 047	
	Накладные расходы		83%			6 051.52				71%	83 387			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4 739.14				52%	61 072			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 124.75					279 277			
	
102.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	25.718	9 291.30	1 358.31	34.61	238 953.65	34 933.02	890.10	16.11	8.96	1 176 075	562 771	7 975	
				7 898.38			203 130.54		2.98	1		605 329		
	Накладные расходы		83%			28 994.41				71%	399 567			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22 706.46				52%	292 641			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290 654.52					1 868 283			
	
103.	ТЕР 10-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	19.7456	2 938.74	244.34	51.71	58 027.24	4 824.65	1 021.09	16.11	7.96	278 925	77 725	8 128	
				2 642.69	2.84		52 181.50	56.03	3.7	16.06		193 072	900	
	Объем: 0.14*0.08*1763													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			5 173.52				90%	70 763			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			2 635.57				43%	33 809			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65 836.33					383 496			
	
104.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	6.21	4 519.16	360.82	36.65	28 063.98	2 240.69	227.60	16.11	9.04	125 948	36 098	2 057	
				4 121.69			25 595.69		3.43	1		87 793		
	Накладные расходы		83%			1 859.77				71%	25 630			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 456.45				52%	18 771			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 380.20					170 349			
	
105.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылки, 100 м	1.86	3 176.89	1 205.91	20.22	5 909.02	2 242.99	37.61	16.11	9	48 846	36 135	338	
				1 950.76			3 628.41		3.41	1		12 373		
	Накладные расходы		83%			1 861.68				71%	25 656			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 457.94				52%	18 790			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 228.65					93 292			
	
106.	ТЕР 10-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка кобылок, 1 м3 древесины в конструкции	1.0304	2 938.74	244.34	51.71	3 028.08	251.77	53.28	16.11	7.96	14 555	4 056	424	
				2 642.69	2.84		2 723.03	2.92	3.7	16.06		10 075	47	
	Объем: 0.14*0.08*92													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			269.97				90%	3 693			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			137.53				43%	1 764			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 435.58					20 012			
	
107.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена затяжки из брусьев, 100 м	8.526	9 291.30	1 358.31	34.61	79 217.62	11 580.95	295.08	16.11	8.96	389 891	186 569	2 644	
				7 898.38			67 341.59		2.98	1		200 678		
	Накладные расходы		83%			9 612.19				71%	132 464			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7 527.62				52%	97 016			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					96 357.43					619 371			
	
108.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка элементов каркаса из брусьев (стойки,подкос,лежень), 1 м3 древесины в конструкции	18.688	191.41	160.20	31.21	3 577.03	2 993.82	583.22	16.11	8.84	53 386	48 230	5 156	
									2.66	1				
	Объем: 0.11*0.11*260+0.12*0.1*952+0.12*0.11*312													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			3 173.45				90%	43 407			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1 616.66				43%	20 739			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 367.14					117 532			
	
109.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев(стойки,подкос,лежень), 1 м3 древесины в конструкции	33.6356	3 020.43	230.29	48.76	101 593.98	7 745.86	1 640.16	16.11	8.84	384 558	124 786	14 499	
				2 741.38			92 207.96		2.66	1		245 273		
	Объем: 0.11*0.11*260+0.12*0.1*952+0.12*0.11*312+0.14*0.08*606+0.12*0.1*680													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			8 210.61				90%	112 307			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4 182.76				43%	53 658			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113 987.36					550 523			
	
110.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	2.3	1 615.27	301.17	30.24	3 715.12	692.69	69.55	16.11	7.35	23 098	11 159	511	
				1 283.86	5.99		2 952.88	13.78	3.87	17.45		11 428	240	
	Накладные расходы		86%			607.56				73%	8 321			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			494.53				56%	6 383			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 817.21					37 803			
	
111.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.78	6 775.72	1 449.90	67.19	5 285.06	1 130.92	52.41	16.11	9	35 303	18 219	472	
				5 258.63			4 101.73		4.05	1		16 612		
	Накладные расходы		83%			938.66				71%	12 935			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			735.10				52%	9 474			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 958.82					57 712			
	
112.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.32	2 618.75	2 607.40	11.35	838.00	834.37	3.63	16.12	6.42	13 473	13 450	23	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			692.53				71%	9 550			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			542.34				52%	6 994			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 072.87					30 017			
	
113.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	32	394.62	69.00	29.78	12 627.68	2 208.00	952.80	16.11	7.82	69 813	35 571	7 451	
				295.84	2.08		9 466.88	66.40	2.83	16.1		26 791	1 069	
	Вычт.ресурсы:  203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			2 410.86				90%	32 976			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1 228.18				43%	15 755			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 266.72					118 544			
	
114.	203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	23.04	2 460.30			56 685.31					96 957			
				2 460.30			56 685.31		4 208.2			96 957		
	Объем: 0.6*1.2*32													
	
115.	ТЕРр 65-33-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Смена жалюзийных решеток по слуховым окнам, 100 жалюзийных решеток	0.64	4 243.26	418.02	0.33	2 715.69	267.53	0.21	16.11	9.24	24 654	4 310	2	
				3 824.91	0.13		2 447.94	0.08	8.31	18.69		20 342	2	
	Накладные расходы		103%			275.64				88%	3 795			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			160.57				48%	2 070			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 151.89					30 518			
	
116.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Разборка обивки стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.732	219.24	204.34	14.90	160.48	149.58	10.90	16.12	9.13	2 511	2 411	100	
									4.07	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			158.55				90%	2 170			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			80.77				43%	1 037			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					399.81					5 718			
	
117.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.8832	373.54	335.71	26.60	329.91	296.50	23.49	16.12	9.13	5 034	4 780	214	
				11.23			9.92		4.07	1		40		
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			314.29				90%	4 302			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			160.11				43%	2 055			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					804.31					11 391			
	
118.	101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.388608	23 811.97			9 253.52					17 856			
				23 811.97			9 253.52		45 948.75			17 856		
	Объем: 0.8832*0.44													
	
119.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	76.23	221.62	101.80	102.69	16 893.75	7 760.06	7 827.87	16.11	3.72	157 582	125 015	29 120	
				17.13	1.45		1 305.82	110.53	2.64	16.18		3 447	1 788	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			7 083.53				77%	97 638			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4 722.35				48%	60 865			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 699.64					316 086			
	
120.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	1577.961	36.04			56 869.71					297 603			
				36.04			56 869.71		188.6			297 603		
	Объем: (76.23)*20.7													
	
121.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	54.1075	2 713.25	179.98	29.68	146 807.17	9 738.27	1 605.91	16.12	9.21	593 061	156 981	14 790	
				2 503.59	4.13		135 463.00	223.46	3.11	18.83		421 290	4 208	
	Накладные расходы		83%			8 268.24				71%	114 444			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6 475.12				52%	83 818			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161 550.53					791 323			
	
122.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	54.1075	286.73	122.64	1.26	15 514.16	6 635.53	68.31	16.11	9.16	136 246	106 898	626	
				162.83			8 810.32		3.26	1		28 722		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			6 171.04				79%	84 449			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			4 246.74				51%	54 518			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 931.94					275 213			
	
123.	101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	6763.44	13.13			88 803.97					286 229			
				13.13			88 803.97		42.32			286 229		
	Объем: 54.1075*125													
	
124.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	54.1075	8 171.06	405.87	165.99	442 115.47	21 960.58	8 981.17	16.12	8.26	2 504 616	354 005	74 184	
				7 599.20	14.91		411 173.71	806.88	5.05	16.09		2 076 427	12 983	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			24 588.86				92%	337 629			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12 522.10				44%	161 475			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479 226.43					3 003 720			
	
125.	101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	847	137.86			116 767.42					474 879			
				137.86			116 767.42		560.66			474 879		
	
126.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	7.34	75.57	75.35	0.22	554.68	553.07	1.61	16.11	6.5	8 920	8 910	10	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			459.05				71%	6 326			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			359.50				52%	4 633			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 373.22					19 879			
	
127.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	7.34	8 813.16	326.90	31.86	64 688.61	2 399.44	233.87	16.11	8.82	238 674	38 655	2 063	
				8 454.40	3.03		62 055.30	22.20	3.19	16.07		197 956	357	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 615.37				92%	35 891			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 331.90				44%	17 165			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68 635.88					291 730			
	
128.	ТЕРр 58-20-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, 100 м	7.34	5 049.76	572.14	10.64	37 065.24	4 199.51	78.10	16.11	9.23	157 557	67 654	721	
				4 466.98	1.81		32 787.63	13.29	2.72	18.8		89 182	250	
	Накладные расходы		83%			3 496.62				71%	48 212			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 738.32				52%	35 310			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43 300.18					241 079			
	
129.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель, снегозадержатели, 100 м ограждения	7.05	4 972.00	72.11	75.20	35 052.56	508.34	530.16	16.11	7.68	168 386	8 189	4 072	
				4 824.69	5.48		34 014.06	38.60	4.59	16.09		156 125	621	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			590.70				92%	8 105			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			300.82				44%	3 876			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35 944.07					180 368			
	
130.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	1.468	6 350.32	635.76	12.96	9 322.27	933.30	19.03	16.11	9.23	38 145	15 035	176	
				5 701.60	2.33		8 369.95	3.42	2.74	18.77		22 934	64	
	Накладные расходы		83%			777.48				71%	10 720			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			608.87				52%	7 851			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 708.62					56 717			
	
131.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	5.87	7 415.77	333.04	13.17	43 530.57	1 954.94	77.31	16.11	9.13	150 055	31 494	706	
				7 069.56			41 498.32		2.84	1		117 855		
	Накладные расходы		83%			1 622.60				71%	22 361			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 270.71				52%	16 377			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46 423.88					188 793			
	
132.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.22	5 731.49	578.30	8.10	1 260.93	127.23	1.78	16.11	9.14	4 941	2 050	16	
				5 145.09			1 131.92		2.54	1		2 875		
	Накладные расходы		83%			105.60				71%	1 456			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			82.70				52%	1 066			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 449.23					7 463			
	
133.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.51	4 604.75	480.56	8.10	2 348.42	245.09	4.13	16.11	9.14	9 234	3 948	38	
				4 116.09			2 099.21		2.5	1		5 248		
	Накладные расходы		83%			203.42				71%	2 803			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			159.31				52%	2 053			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 711.15					14 090			
	
134.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.51	8 719.75	480.56	8.10	4 447.07	245.09	4.13	16.11	9.14	8 688	3 948	38	
				8 231.09			4 197.86		1.12	1		4 702		
	Накладные расходы		83%			203.42				71%	2 803			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			159.31				52%	2 053			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 809.80					13 544			
	
135.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	4.89	1 357.93	327.73	1.01	6 640.28	1 602.60	4.94	16.11	9.16	46 447	25 818	45	
				1 029.19			5 032.74		4.09	1		20 584		
	Накладные расходы		83%			1 330.16				71%	18 331			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 041.69				52%	13 425			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 012.13					78 203			
	
136.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Обшивка каркасных стен досками, ветровая доска, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.192	3 104.61	230.44	94.03	596.09	44.24	18.05	16.11	9.12	2 543	713	165	
				2 780.15			533.79		3.12	1		1 665		
	Объем: 192*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			46.89				90%	642			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			23.89				43%	307			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					666.87					3 491			
	
137.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.192	978.00	299.35	6.74	187.78	57.47	1.29	16.11	9.15	1 286	926	12	
				671.92	0.16		129.01	0.03	2.7	18.69		348	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			54.63				80%	742			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			27.03				37%	343			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.43					2 371			
	
	вентиляционные трубы	
	
138.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	15.246	188.95	188.95		2 880.73	2 880.73		16.11	1	46 409	46 409		
									1	1				
	Объем: 740.52+784.08													
	Накладные расходы		99%			2 851.92				84%	38 984			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 728.44				48%	22 276			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 461.09					107 669			
	
139.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	15.246	2 412.79	1 295.60	2.05	36 785.40	19 752.72	31.25	16.11	6.41	378 602	318 216	200	
				1 115.14			17 001.42		3.54	1		60 185		
	Объем: 740.52+784.08													
	Накладные расходы		79%			15 604.65				67%	213 205			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9 876.36				40%	127 286			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62 266.41					719 093			
	
140.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	11.88	189.33	101.80	2.94	2 249.19	1 209.36	34.90	16.11	9.17	24 024	19 483	320	
				84.59	0.16		1 004.93	1.93	4.2	18.69		4 221	36	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 150.73				80%	15 615			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			569.31				37%	7 222			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 969.22					46 861			
	
141.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	7.8408	2 291.60	114.18	14.24	17 967.99	895.29	111.63	16.11	9.07	63 096	14 423	1 013	
				2 163.18			16 961.06		2.81	1		47 661		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			850.53				80%	11 538			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			420.79				37%	5 337			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 239.30					79 971			
	
142.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	1.98	8 572.20	5 513.35	252.31	16 972.96	10 916.43	499.57	16.11	7.76	204 858	175 864	3 877	
				2 806.54	60.12		5 556.95	119.04	4.52	17.91		25 117	2 132	
	Объем: 112+86													
	Накладные расходы		78%			8 607.67				66%	117 477			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			6 952.35				50%	88 998			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32 532.97					411 333			
	
143.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	8.316	3 086.00			25 663.18					111 780			
				3 086.00			25 663.18		13 441.57			111 780		
	Объем: 1.98*4200													
	
144.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 4-х каналов, 100 м труб	1.12	13 930.32	9 132.45	284.04	15 601.96	10 228.34	318.12	16.11	7.75	190 095	164 779	2 465	
				4 513.83	67.62		5 055.49	75.73	4.52	17.9		22 851	1 356	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			8 037.17				66%	109 649			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			6 491.56				50%	83 068			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 130.70					382 812			
	
145.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	7.392	3 086.00			22 811.71					99 360			
				3 086.00			22 811.71		13 441.57			99 360		
	Объем: 1.12*2200*3													
	
146.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов, 100 м труб	0.86	23 217.20	15 220.75	473.40	19 966.79	13 089.85	407.12	16.11	7.75	243 276	210 877	3 155	
				7 523.05	112.70		6 469.82	96.92	4.52	17.9		29 244	1 735	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			10 285.68				66%	140 324			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			8 307.67				50%	106 306			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 560.14					489 906			
	
147.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	9.46	3 086.00			29 193.56					127 157			
				3 086.00			29 193.56		13 441.57			127 157		
	Объем: 0.86*2200*5													
	
148.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обетонирование труб, оголовники, 1 м3	1.33056	1 507.44	278.21	47.43	2 005.74	370.18	63.11	16.11	6.66	13 366	5 964	420	
				1 181.80	1.96		1 572.46	2.61	4.44	16.12		6 982	42	
	Накладные расходы		99%			369.06				84%	5 045			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			223.67				48%	2 883			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 598.48					21 294			
	
149.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	1.04544	11 907.97	1 173.45	33.16	12 449.07	1 226.77	34.67	16.11	9.53	50 412	19 763	330	
				10 701.36	3.78		11 187.63	3.95	2.71	16.09		30 318	63	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 329.18				92%	18 240			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			676.90				44%	8 723			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 455.14					77 375			
	
	выход на чердак	
	
150.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.462	1 143.95	891.55	252.40	528.50	411.90	116.61	16.12	9.34	7 729	6 640	1 089	
					100.00			46.20	1	18.81			869	
	Объем: 1*2.1*22													
	Накладные расходы		99%			453.52				84%	6 308			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			274.86				48%	3 604			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 256.88					17 641			
	
151.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	46.2	91.08	29.04	27.29	4 207.67	1 341.53	1 260.68	16.11	8.1	38 117	21 612	10 212	
				34.75			1 605.45		3.92	1		6 293		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1 086.64				69%	14 912			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			965.90				58%	12 535			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 260.21					65 564			
	
152.	СЦена поставщика. 
Дверь противопожарная металлическая однопольная  1000х2100 мм, м2	46.2	1 144.75			52 887.46			1	1	225 829			
				1 144.75			52 887.46		4.27	1		225 829		
	Поправки: М: =4700.08*1.04/4.27	
	
153.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.25168	6 374.88	3 642.90	37.83	1 604.43	916.85	9.52	16.12	9.34	17 269	14 780	89	
				2 694.15	14.99		678.06	3.77	3.54	18.81		2 400	71	
	Накладные расходы		79%			727.29				67%	9 950			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			460.31				40%	5 940			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 792.03					33 160			
	
154.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25168	189.33	101.80	2.94	47.65	25.62	0.74	16.11	9.17	509	413	7	
				84.59	0.16		21.29	0.04	4.2	18.69		89	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			24.38				80%	331			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.06				37%	153			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84.09					993			
	
155.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	289.251	48.13	4.41	36.66	13 920.50	1 275.60	10 603.94	16.1	7.59	133 880	20 537	80 484	
									1	1				
	Объем: 213.50+5410.75*14/1000													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1 275.60				100%	20 537			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			765.36				60%	12 322			
	
156.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	289.251	16.40		16.40	4 743.72		4 743.72	1	7.87	37 333		37 333	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	2 000 227.31	209 937.46	47 807.76			10 321 232	3 382 425	353 770	
			1 740 441.11	2 083.86				6 552 177	34 882	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 974 639.73	207 052.80	31 199.21			10 087 248	3 335 966	225 739	
			1 736 387.72	2 083.78				6 525 542	34 880	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	458 935.84					1 737 650			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 100, 138, 148, 150; %=71 - по стр. 101, 102, 104, 105, 107, 111, 112, 121, 126, 128, 130-135; %=90 - по стр. 103, 106, 108, 109, 113, 116, 117, 136; %=73 - по стр. 110; %=77 - по стр. 119; %=79 - по стр. 122; %=92 - по стр. 124, 127, 129, 149; %=80 - по стр. 137, 140, 141, 154; %=67 - по стр. 139, 153; %=66 - по стр. 142, 144, 146)	185 290.99					2 542 741			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 100, 119, 138, 148, 150; %=52 - по стр. 101, 102, 104, 105, 107, 111, 112, 121, 126, 128, 130-135; %=43 - по стр. 103, 106, 108, 109, 113, 116, 117, 136; %=56 - по стр. 110; %=51 - по стр. 122; %=44 - по стр. 124, 127, 129, 149; %=37 - по стр. 137, 140, 141, 154; %=40 - по стр. 139, 153; %=50 - по стр. 142, 144, 146)	126 039.74					1 621 975			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 285 970.46					14 251 964			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 207.67	1 341.53	1 260.68			38 117	21 612	10 212	
			1 605.45					6 293		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 151)	1 086.64					14 912			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 151)	965.90					12 535			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 260.21					65 564			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 715.69	267.53	0.21			24 654	4 310	2	
			2 447.94	0.08				20 342	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 115)	275.64					3 795			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 115)	160.57					2 070			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 151.90					30 519			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	18 664.22	1 275.60	15 347.66			171 213	20 537	117 817	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 155)	1 275.60					20 537			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 155)	765.36					12 322			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	18 664.22					171 213			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	2 314 046.79					14 519 260			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	49 520.60					310 712			
	ИТОГО	2 363 567.39					14 829 972			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	47 271.35					296 599			
	ИТОГО	2 410 838.74					15 126 571			
	НДС 18%	433 950.97					2 722 783			
	ВСЕГО С НДС	2 844 789.71					17 849 354			
	
	Раздел 3.  ПЕРЕKРЫТИЕ	
	
	смена утеплителя чердачного перекрытия	
	
157.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Разборка ходовых досок, 100 м ходов	3.548	37.58	27.06	10.52	133.32	95.99	37.32	16.11	7.44	1 824	1 546	278	
					0.97			3.43	3.11	16.07			55	
	Объем: 709.6/2													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			105.39				90%	1 441			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			53.69				43%	688			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					292.39					3 953			
	
158.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	7.096	1 688.64	38.89	16.44	11 982.59	275.98	116.64	16.11	7.44	41 359	4 446	868	
				1 633.31	1.51		11 589.97	10.73	3.11	16.07		36 045	172	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			303.91				90%	4 156			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			154.82				43%	1 986			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 441.33					47 501			
	
159.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка утеплителя засыпного шлакового, 1 м3 изоляции	319	42.78	15.93	26.85	13 645.54	5 081.03	8 564.51	16.11	6.72	139 409	81 855	57 554	
					4.29			1 367.87	10.78	17.28			23 637	
	Объем: 3190*0.1													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			7 158.28				94%	99 162			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			4 127.30				51%	53 801			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 931.12					292 372			
	
160.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	46.343	38.44	35.90	2.54	1 781.45	1 663.85	117.60	16.11	9.11	27 876	26 805	1 071	
									2.07	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 846.87				94%	25 197			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 064.86				51%	13 671			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 693.19					66 743			
	
161.	101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	5672.383	15.27			86 617.29					284 527			
				15.27			86 617.29		50.16			284 527		
	Объем: 46.343*122.4													
	
162.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	34.615	441.81	310.37	131.44	15 293.29	10 743.58	4 549.71	16.12	9.14	214 771	173 186	41 584	
					2.91			100.82	5.14	18.77			1 892	
	Объем: 450/0.13													
	Вычт.ресурсы:  104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			12 037.28				94%	164 573			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			6 940.42				51%	89 290			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 270.99					468 634			
	
163.	104-1703 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	463.49	523.43			242 604.57					987 169			
				523.43			242 604.57		2 129.86			987 169		
	Объем: 3461.5*1.03*0.13													
	
164.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	37.752	38.44	35.90	2.54	1 451.21	1 355.41	95.80	16.11	9.11	22 708	21 836	873	
									2.07	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 504.51				94%	20 526			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			867.46				51%	11 136			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 823.18					54 370			
	
165.	101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	4620.845	7.04			32 530.75					110 346			
				7.04			32 530.75		23.88			110 346		
	Объем: 37.752*122.4													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	406 040.01	19 215.84	13 481.58			1 829 989	309 674	102 228	
			373 342.58	1 482.85				1 418 087	25 756	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	406 040.01	19 215.84	13 481.58			1 829 989	309 674	102 228	
			373 342.58	1 482.85				1 418 087	25 756	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	361 752.61					1 382 042			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 157, 158; %=94 - по стр. 159, 160, 162, 164)	22 956.24					315 055			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 157, 158; %=51 - по стр. 159, 160, 162, 164)	13 208.55					170 572			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	442 204.80					2 315 616			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	442 204.80					2 315 616			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	9 463.18					49 554			
	ИТОГО	451 667.98					2 365 170			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	9 033.36					47 303			
	ИТОГО	460 701.34					2 412 473			
	НДС 18%	82 926.24					434 245			
	ВСЕГО С НДС	543 627.58					2 846 718			
	
	Раздел 4.  ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ	
	
	полы подвала	
	
166.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы, 1 м3	108.8	303.52	75.11	228.41	33 022.98	8 171.97	24 851.01	16.11	4.18	235 528	131 650	103 877	
					20.91			2 275.01	1	16.1			36 628	
	Объем: 1088*0.1													
	Накладные расходы		99%			10 342.51				84%	141 354			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6 268.19				48%	80 773			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49 633.68					457 655			
	
167.	ТЕР 01-02-056-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.088	3 635.47	3 635.47		3 955.39	3 955.39		16.11	1	63 721	63 721		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			2 847.88				61%	38 870			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			1 503.05				31%	19 754			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 306.32					122 344			
	
168.	ТССЦпг 01-01-01-039 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза	174.08	4.48		3.78	780.58		658.02	1	7.06	6 676		4 646	
					0.44			76.60	1	16.57			1 269	
	Объем: 108.8*1.6													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			76.60				100%	1 269			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			45.96				60%	761			
	
169.	ТССЦпг 03-01-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	174.08	17.33		17.33	3 016.81		3 016.81	1	8.57	25 854		25 854	
									1	1				
	
170.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	54.4	475.82	48.38	92.13	25 884.76	2 632.02	5 011.87	16.11	4.6	145 899	42 402	23 055	
				335.31	9.27		18 240.86	504.29	4.41	16.1		80 442	8 119	
	Объем: 1088*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			3 481.30				94%	47 490			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 007.24				51%	25 766			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 373.30					219 154			
	
171.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	108.8	737.79	44.95	0.45	80 271.18	4 890.19	48.96	16.11	5.8	412 786	78 781	284	
				692.39			75 332.03		4.43	1		333 721		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			5 428.11				94%	74 054			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3 129.72				51%	40 178			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88 829.01					527 018			
	
172.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	10.88	4 044.31	762.19	548.76	44 002.07	8 292.60	5 970.51	16.12	4.15	325 290	133 677	24 778	
				2 733.36	7.56		29 738.96	82.25	5.61	18.81		166 836	1 547	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			9 296.08				94%	127 111			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5 359.90				51%	68 964			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58 658.06					521 365			
	
173.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	1.222912	502.06	163.97	60.72	613.98	200.52	74.26	16.11	8.04	5 534	3 230	597	
				277.37	3.63		339.20	4.44	5.03	16.07		1 706	71	
	Объем: 0.0562*20*1088/1000													
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			194.71				80%	2 641			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			112.73				44%	1 452			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					921.42					9 627			
	
174.	101-6033 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, м2	1088	8.63			9 389.44					39 473			
				8.63			9 389.44		36.28			39 473		
	
175.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	10.88	1 809.82	459.64	70.56	19 690.80	5 000.85	767.69	16.12	8.92	157 490	80 614	6 848	
				1 279.62	24.62		13 922.27	267.81	5.03	18.81		70 029	5 038	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			5 848.21				94%	80 513			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3 371.94				51%	43 683			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 910.96					281 685			
	
176.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, до 50мм, 100 м2 стяжки	10.88	2 010.11	34.94	74.61	21 870.01	380.16	811.76	16.1	8.73	117 425	6 121	7 087	
				1 900.56	24.39		20 678.09	265.36	5.04	18.83		104 218	4 997	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			716.53				94%	10 451			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			413.13				51%	5 670			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 999.67					133 546			
	
	стены подвала	
	
177.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	46.46	188.95	188.95		8 778.62	8 778.62		16.11	1	141 424	141 424		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			8 690.83				84%	118 796			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5 267.17				48%	67 884			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 736.63					328 104			
	
178.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	46.46	57.10	31.22		2 652.87	1 450.48		16.11	1	28 201	23 367		
				25.88			1 202.38		4.02	1		4 834		
	Накладные расходы		80%			1 160.38				68%	15 890			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			725.24				40%	9 347			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 538.49					53 437			
	
179.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	46.46	96.01	92.29	2.01	4 460.83	4 288.00	93.38	16.11	9.18	70 147	69 080	857	
				1.71	0.20		79.45	9.06	2.64	18.69		210	169	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			4 082.21				80%	55 399			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 019.62				37%	25 622			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 562.66					151 168			
	
180.	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	603.98	15.82			9 554.96					31 328			
				15.82			9 554.96		51.87			31 328		
	Объем: (46.46)*0.013*1000													
	
181.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	46.46	2 203.33	1 002.02	180.42	102 366.62	46 553.76	8 382.31	16.11	11.72	1 025 612	749 981	98 241	
				1 020.89	103.89		47 430.55	4 826.73	3.74	14.8		177 390	71 436	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			48 811.47				80%	657 134			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			24 148.83				37%	303 924			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175 326.92					1 986 670			
	
182.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	46.46	210.27	122.16	3.53	9 769.26	5 675.44	163.77	16.11	9.17	109 439	91 431	1 502	
				84.59	0.20		3 930.05	9.06	4.2	18.69		16 506	169	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			5 400.28				80%	73 280			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 671.72				37%	33 892			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 841.25					216 611			
	
	перекрытие подвала	
	
183.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.87	188.95	188.95		164.39	164.39		16.11	1	2 648	2 648		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			162.75				84%	2 224			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			98.63				48%	1 271			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.77					6 143			
	
184.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	26	11.25	11.25		292.42	292.42		16.1	1	4 708	4 708		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			236.86				69%	3 249			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			175.45				48%	2 260			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					704.73					10 216			
	
185.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.26	374.88	82.80	15.62	97.47	21.53	4.06	16.11	2.72	565	347	11	
				276.46	0.17		71.88	0.04	2.88	16.45		207	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			17.47				69%	240			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.94				48%	167			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.88					972			
	
186.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.26	634.96	50.89	10.37	165.09	13.23	2.69	16.11	3.33	565	213	9	
				573.70	0.17		149.16	0.04	2.3	16.45		343	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			10.75				69%	148			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.96				48%	103			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.80					815			
	
187.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	1.23	57.10	31.22		70.23	38.40		16.11	1	747	619		
				25.88			31.83		4.02	1		128		
	Накладные расходы		80%			30.72				68%	421			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			19.20				40%	248			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.15					1 416			
	
188.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.23	96.01	92.29	2.01	118.10	113.52	2.47	16.11	9.18	1 857	1 829	23	
				1.71	0.20		2.10	0.24	2.64	18.69		6	4	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			108.07				80%	1 466			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			53.47				37%	678			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					279.64					4 002			
	
189.	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	15.99	15.82			252.96					829			
				15.82			252.96		51.87			829		
	Объем: (1.23)*0.013*1000													
	
190.	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.23	2 234.95	1 048.26	180.42	2 748.99	1 289.36	221.92	16.11	11.72	27 977	20 772	2 601	
				1 006.27	103.89		1 237.71	127.78	3.72	14.8		4 604	1 891	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 346.28				80%	18 130			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			666.06				37%	8 385			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 761.33					54 493			
	
191.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.23	210.27	122.16	3.53	258.64	150.25	4.34	16.11	9.17	2 897	2 421	40	
				84.59	0.20		104.05	0.24	4.2	18.69		437	4	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			142.97				80%	1 940			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			70.73				37%	897			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					472.34					5 734			
	
192.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	303.4558	48.13	4.41	36.66	14 604.11	1 338.24	11 124.69	16.1	7.59	140 456	21 546	84 436	
									1	1				
	Объем: (51.48+4646+87)*0.012*1.8+(1.32+108.8+1.0528)*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1 338.24				100%	21 546			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			802.94				60%	12 928			
	
193.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	303.4558	16.40		16.40	4 976.68		4 976.68	1	7.87	39 166		39 166	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	403 830.24	103 691.34	66 187.20			3 164 242	1 670 582	423 912	
			231 687.93	8 448.95				1 033 247	131 344	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	380 452.06	102 353.10	46 411.00			2 952 090	1 649 036	269 810	
			231 687.93	8 372.35				1 033 247	130 075	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	19 197.36					71 630			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 166, 177, 183; %=61 - по стр. 167; %=94 - по стр. 170-172, 175, 176; %=80 - по стр. 173, 179, 181, 182, 188, 190, 191; %=68 - по стр. 178, 187; %=69 - по стр. 184-186)	108 356.37					1 470 799			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 166, 177, 183-186; %=31 - по стр. 167; %=51 - по стр. 170-172, 175, 176; %=44 - по стр. 173; %=40 - по стр. 178, 187; %=37 - по стр. 179, 181, 182, 188, 190, 191)	58 102.92					740 918			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	546 911.35					5 163 807			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	23 378.18	1 338.24	19 776.20			212 152	21 546	154 102	
				76.60					1 269	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 168, 192)	1 414.84					22 815			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 168, 192)	848.90					13 689			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	23 378.18					212 152			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	570 289.53					5 375 959			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	12 204.20					115 046			
	ИТОГО	582 493.73					5 491 005			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	11 649.87					109 820			
	ИТОГО	594 143.60					5 600 825			
	НДС 18%	106 945.85					1 008 149			
	ВСЕГО С НДС	701 089.45					6 608 974			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	5 232 056.76	675 425.21	237 320.67			27 346 705	10 883 401	1 507 937	
			4 312 353.09	19 805.82				14 843 296	310 317	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	13 112.00	1 164.67	207.64			91 650	19 918	717	
			11 739.68	1.56				71 015	26	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	11 276.93					69 053			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 94, 97)	1 107.92					16 155			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 94, 97)	758.05					10 371			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 977.97					118 176			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 133 053.13	665 942.86	179 183.23			26 518 219	10 729 510	1 062 133	
			4 287 927.00	19 727.58				14 726 583	309 020	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 674 466.87					4 975 236			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 41; %=66 - по стр. 2, 3, 142, 144, 146; %=84 - по стр. 4, 21, 22, 25, 31, 39, 45, 52, 60, 64, 65, 68, 73, 100, 138, 148, 150, 166, 177, 183; %=73 - по стр. 5, 6, 47, 55, 81, 110; %=80 - по стр. 7, 9, 13, 14, 38, 48, 49, 51, 69-72, 79, 93, 137, 140, 141, 154, 173, 179, 181, 182, 188, 190, 191; %=67 - по стр. 10, 17, 36, 37, 139, 153; %=71 - по стр. 15, 101, 102, 104, 105, 107, 111, 112, 121, 126, 128, 130-135; %=68 - по стр. 16, 18-20, 46, 76, 178, 187; %=90 - по стр. 26, 29, 32, 66, 80, 89, 90, 92, 103, 106, 108, 109, 113, 116, 117, 136, 157, 158; %=61 - по стр. 40, 61, 167; %=94 - по стр. 42-44, 62, 63, 74, 75, 82, 83, 85, 87, 159, 160, 162, 164, 170-172, 175, 176; %=65 - по стр. 56; %=69 - по стр. 57-59, 184-186; %=77 - по стр. 77, 119; %=79 - по стр. 122; %=92 - по стр. 124, 127, 129, 149)	641 016.96					8 738 604			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 41; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 16-20, 36, 37, 46, 76, 139, 153, 178, 187; %=48 - по стр. 4, 21, 22, 25, 31, 39, 45, 52, 56-60, 64, 65, 68, 73, 77, 100, 119, 138, 148, 150, 166, 177, 183-186; %=56 - по стр. 5, 6, 47, 55, 81, 110; %=37 - по стр. 7, 9, 13, 14, 38, 48, 49, 51, 69-72, 79, 93, 137, 140, 141, 154, 179, 181, 182, 188, 190, 191; %=52 - по стр. 15, 101, 102, 104, 105, 107, 111, 112, 121, 126, 128, 130-135; %=43 - по стр. 26, 29, 32, 66, 80, 89, 90, 92, 103, 106, 108, 109, 113, 116, 117, 136, 157, 158; %=31 - по стр. 40, 61, 167; %=51 - по стр. 42-44, 62, 63, 74, 75, 82, 83, 85, 87, 122, 159, 160, 162, 164, 170-172, 175, 176; %=44 - по стр. 124, 127, 129, 149, 173; %=50 - по стр. 142, 144, 146)	377 929.87					4 838 619			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 151 999.96					40 095 442			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	16 872.16	3 778.18	2 855.49			106 258	60 884	20 017	
			10 238.47					25 356		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 23, 53, 151)	3 060.33					42 010			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 23, 53, 151)	2 720.29					35 313			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	22 652.78					183 581			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 715.69	267.53	0.21			24 654	4 310	2	
			2 447.94	0.08				20 342	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 115)	275.64					3 795			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 115)	160.57					2 070			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 151.90					30 519			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	66 303.78	4 271.97	55 074.10			605 924	68 779	425 068	
				76.60					1 269	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 98, 155, 168, 192)	4 348.57					70 048			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 98, 155, 168, 192)	2 609.14					42 029			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	66 303.78					605 924			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	6 259 086.39					41 033 642			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	133 944.45					878 120			
	ИТОГО	6 393 030.84					41 911 762			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	127 860.62					838 235			
	ИТОГО	6 520 891.46					42 749 997			
	НДС 18%	1 173 760.46					7 694 999			
	ВСЕГО С НДС	7 694 651.92					50 444 996			

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                                    Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ «КР МКД»                                                                      Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)