«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /Русович С.Б./	
		
	«______»____________________ 2015г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт  внутридомовых инженерных систем электроснабжения  многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Новый вал, д. 29-33, ул. Багратиона, д. 58-64 

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.76	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.2	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	6.2	
4.	Е67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2	100 м пучка проводов	0.96	
5.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	5.85	
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	
6.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.36	
7.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки	0.09	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	Вводно-распределительное устройство (ВРУ-1)	
8.	Ц08-03-573-05;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1 шт.	1	
9.	С.Цена поставщик	Шкаф наружного исп, корпус из оцинкованной стали с окном для снятия показаний, инд. исполнения IP44	шт	1	
10.	Ц08-03-521-15;	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	1	
11.	С.Цена поставщик	Рубильник  типа ВР 32-35   Iн=100А	шт	1	
12.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
13.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель PLHT-B100/3   (EATON)	шт	1	
14.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	4	
15.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  S193B 63/50  (ABB)	шт	4	
16.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	6	
17.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  S192B 40/1  (ABB)	шт	2	
18.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  S192B 40/2  (ABB)	шт	1	
19.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  S192B 40/10  (ABB)	шт	2	
20.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель DS651B 40/1  (ABB)	шт	1	
21.	Ц08-03-574-01;	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0.2	
22.	С501-8774	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	1000 м	0.02	
23.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.01	
24.	С.Цена поставщик	Главная заземляющая шина М1Т 4х40  (медь)	шт	1	
	Вводно-распределительное устройство (ВРУ-2)	
25.	Ц08-03-573-05;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1 шт.	1	
26.	С.Цена поставщик	Шкаф наружного исп, корпус из оцинкованной стали с окном для снятия показаний, инд. исполнения IP44	шт	1	
27.	Ц08-03-521-15;	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	1	
28.	С.Цена поставщик	Рубильник  типа ВР 32-35   Iн=100А	шт	1	
29.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
30.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  S193С 63/40  (ABB)	шт	1	
31.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  S193B 63/40  (ABB)	шт	1	
32.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	
33.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  S192B 40/1  (ABB)	шт	3	
34.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.01	
35.	С.Цена поставщик	Главная заземляющая шина М1Т 4х40  (медь)	шт	1	
36.	Ц08-03-574-01;	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0.2	
37.	С501-8774	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	1000 м	0.02	
	Вводно-распределительное устройство (ВРУ-3)	
38.	Ц08-03-573-05;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1 шт.	1	
39.	С.Цена поставщик	Шкаф наружного исп, корпус из  оцинкованной стали с окном для снятия показаний, инд. исполнения IP44	шт	1	
40.	Ц08-03-521-15;	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	1	
41.	С.Цена поставщик	Рубильник  типа ВР 32-35   Iн=100А	шт	1	
42.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	
43.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  S193В 63/50  (ABB)	шт	1	
44.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  S193B 63/40  (ABB)	шт	2	
45.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	5	
46.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  S192B 40/1  (ABB)	шт	4	
47.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  DS651B 40/1  (ABB)	шт	1	
48.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.01	
49.	С.Цена поставщик	Главная заземляющая шина М1Т 4х40  (медь)	шт	1	
50.	Ц08-03-574-01;	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0.2	
51.	С501-8774	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	1000 м	0.02	
	Щиты  электрические этажные (существ)	
	(тип 1) 1 шт в составе:	
52.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
53.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  S193В 63/25  (ABB)	шт	2	
54.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
55.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  S193В 63/32  (ABB)	шт	1	
	Щиты  электрические этажные (существ)	
	(тип 2) 31 комплект в составе:	
56.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	93	
57.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  S193В 63/25  (ABB)	шт	93	
58.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	31	
59.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  S193В 63/32  (ABB)	шт	31	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
60.	Ц08-02-403-02;	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	6.7	
61.	Ц08-02-404-05;	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 5х16 мм2	100 м трассы	1.8	
62.	Ц08-02-405-01;	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	6.85	
63.	Ц08-02-401-01;	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	6.3	
64.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1.142	
65.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.699	
66.	С501-8510	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.133	
67.	С501-8511	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	0.2346	
68.	С.Цена поставщик	Коробка соединительная  нар. уст.  IP44	шт	32	
69.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.98	
70.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный 6 W  IP54	шт	10	
71.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	88	
72.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	98	
73.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	14	
74.	С.Цена поставщик	Фотодатчик совмещенный с датчиком движения  IP44	шт	7	
75.	С.Цена поставщик	Кнопка с выдержкой времени  IP44	шт	7	
76.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.42	
77.	С Цена поставщик.	Выключатель наружной установки 1-кл IP54	шт.	3	
78.	С Цена поставщик.	Выключатель наружной установки 1-кл IP44	шт.	39	
	устройство контура заземления (3)	
79.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.053	
80.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.053	
81.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.9	
82.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
83.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.35	
84.	С101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.05495	
85.	Ц08-02-146-02;	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0.3	
86.	С502-0431	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 95 мм2	т	0.027	

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля          
МКУ «КР МКД»							             	И.Л. Герасименко

Проверил: 
зам. начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева