«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»
	Генеральный директор ООО «ЖЭУ 7 сервис»
	
/______________________ / С.Б. Русович	/______________________ / С.В. Горбатенко	
		
«______»____________________ 2018 г.	«______»____________________ 2018 г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт крыши в части перекладки дымовых и вентиляционных труб, с добавлением нового кирпича, восстановлением каналов металлическими трубами, смена или устройство при технической необходимости оголовков дымовых вентиляционных блоков и вентиляционных шахт МКД № 10-14 по Ленинскому проспекту

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ВЕHТИЛЯЦИЯ	
	
	Газоход	
1.	Монтаж газоходов из стеклопластиковых труб с раструбным соединением на эстакадах , внутренним диаметром: свыше 100 до 300 мм	100 м	1.98	
2.	Опорная площадка тип НМП 90/180	шт.	24	
3.	Ревизия- тройник с плотной крышкой из коррозиностойкой нержавеющей стали тип   НВР110/110	шт.	24	
4.	Тройник 87   тип   НВТ87-110	шт.	24	
5.	Газоход  д-110 мм из композитного материала тип Фуранфлекс	м	198	
6.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм	шт.	24	
	Воздуховоды	
7.	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2	0.2	
8.	Воздуховод д-130 мм из композитного материала типа  ВЕНТИФЛЕКС	м	49	
9.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	2.1548	
10.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	2.2098	
11.	Тепловая изоляция  типа  PAROC Hvac Mat Alu Coat	м3	6.642	
12.	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм	шт.	74	
13.	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.	0.36	
14.	Жалюзийная решетка д-125	шт.	36	
	
	Раздел 2.  ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ	
	
15.	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.	0.66	
16.	Приточный диффузор тип Elegant VS125	шт.	66	
17.	Решетка наружная алюминиевая с антимоскитной  сеткой тип IGC 125	шт.	66	
18.	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт.	0.66	
19.	Лючок для прочистки воздуховода 200х100h	шт.	66	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)