«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
980 172	
руб.	
Смета на сумму:	
980 172	
руб.	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «УК РСУ-5»

	

________________ /Русович С. Б. /	
________________ /Донцова С. Ю. /	

	

«______»____________________ 20___г.	
«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №17 по ул. П. Емельянова	
Сметная стоимость:	980.172	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.324	тыс. чел. ч	
Сметная заработная плата:	173.499	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.84	165.55	131.65	33.90	635.71	505.54	130.18	14.4	6.14	8 079	7 280	799	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			500.48				84.15%	6 126			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			300.80				47.6%	3 465			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 436.99					17 670			
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.84	172.51	127.80	44.71	662.44	490.75	171.69	14.41	7.71	8 395	7 072	1 324	
					6.95			26.69	1	14.38			384	
	Накладные расходы		83%			429.48				70.55%	5 260			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			336.34				52%	3 877			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 428.25					17 532			
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка сплошной обрешетки, 100 м2 кровли	0.5376	172.51	127.80	44.71	92.74	68.71	24.04	14.41	7.71	1 175	990	185	
					6.95			3.74	1	14.38			54	
	Накладные расходы		83%			60.13				70.55%	737			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.09				52%	543			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					199.97					2 454			
4.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.7526												
									1					
	Объем: (0.5376)*1.4													
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	2.38	9 291.30	1 358.31	34.61	22 113.29	3 232.78	82.37	14.4	7.89	103 596	46 552	650	
				7 898.38			18 798.14		3	1		56 394		
	Накладные расходы		83%			2 683.21				70.55%	32 842			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 101.31				52%	24 207			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 897.80					160 645			
6.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	1.2	3 176.89	1 205.91	20.22	3 812.27	1 447.09	24.26	14.4	7.93	30 722	20 838	192	
				1 950.76			2 340.91		4.14	1		9 691		
	Накладные расходы		83%			1 201.08				70.55%	14 701			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			940.61				52%	10 836			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 953.96					56 259			
7.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.46	6 775.72	1 449.90	67.19	3 116.83	666.95	30.91	14.4	7.93	20 081	9 604	245	
				5 258.63			2 418.97		4.23	1		10 232		
	Накладные расходы		83%			553.57				70.55%	6 776			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			433.52				52%	4 994			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 103.92					31 851			
8.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.84	221.62	101.80	102.69	851.00	390.90	394.32	14.4	3.55	7 173	5 629	1 400	
				17.13	1.45		65.78	5.57	2.19	14.47		144	81	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			356.82				76.5%	4 368			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			235.90				47.6%	2 718			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 443.72					14 259			
9.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	79.488	36.04			2 864.75					14 292			
				36.04			2 864.75		179.8			14 292		
	Объем: (3.84)*20.7													
10.	ТЕРр 58-2-1 
Разборка люка выхода на крышу, 100 окон	0.01	2 888.51	2 877.16	11.35	28.89	28.77	0.11	14.41	5.49	415	415	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			23.88				70.55%	293			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.70				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.47					924			
11.	ТЕР 10-01-034-03 
(прим.) 
Установка люка выхода на крышу, 100 м2 проемов	0.005	21 223.62	2 306.00	742.65	106.12	11.53	3.71	14.4	6.38	442	166	24	
				18 174.97	28.43		90.87	0.14	2.78	14.43		253	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			12.39				90.27%	152			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			6.25				42.84%	72			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					124.76					666			
12.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.5	3 070.76			1 535.38					2 515			
				3 070.76			1 535.38		5 029.56			2 515		
13.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.84	4 877.10	504.69	210.18	18 728.08	1 938.01	807.07	14.41	7.41	116 060	27 927	5 980	
				4 162.24	20.39		15 983.00	78.29	5.14	14.39		82 153	1 127	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 177.60				91.8%	26 672			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			1 114.01				44.2%	12 842			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 019.69					155 573			
14.	Цена поставщика. 
Лист безасбестовый волнистый  "Этернит", м2	491.52	74.41			36 571.62			1	1	151 407			
				74.41			36 571.62		4.14	1		151 407		
	Объем: 384*1.28													
	Поправки: М: =11.6*49.54/1.9775/4.14*1.06	
15.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.512	4 972.00	72.11	75.20	2 545.66	36.92	38.50	14.4	6.73	10 005	532	259	
				4 824.69	5.48		2 470.24	2.80	3.73	14.38		9 214	40	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			42.90				91.8%	525			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			21.95				44.2%	253			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 610.50					10 783			
16.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.512	8 813.16	326.90	31.86	4 512.34	167.37	16.31	14.4	7.48	16 211	2 410	122	
				8 454.40	3.03		4 328.65	1.55	3.16	14.36		13 679	22	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			182.43				91.8%	2 233			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			93.33				44.2%	1 075			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 788.10					19 519			
17.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельники) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.2048	11 907.97	1 173.45	33.16	2 438.75	240.32	6.79	14.4	7.8	9 321	3 461	53	
				10 701.36	3.78		2 191.64	0.77	2.65	14.39		5 808	11	
	Объем: 51.2*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			260.38				91.8%	3 187			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			133.20				44.2%	1 535			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 832.33					14 043			
18.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.24	7 415.77	333.04	13.17	1 779.78	79.93	3.16	14.4	8.06	5 690	1 151	25	
				7 069.56			1 696.69		2.66	1		4 513		
	Накладные расходы		83%			66.34				70.55%	812			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.95				52%	599			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 898.08					7 101			
19.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	14.4	8.06	691	277	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				70.55%	195			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 030			
20.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	14.4	8.06	1 626	666	5	
				5 145.09			411.61		2.32	1		955		
	Накладные расходы		83%			38.40				70.55%	470			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	346			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 442			
21.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	14.4	8.06	691	277	3	
				8 231.09			329.24		1.25	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				70.55%	195			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 030			
22.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.24	1 357.93	327.73	1.01	325.90	78.66	0.24	14.4	8.08	2 150	1 133	2	
				1 029.19			247.01		4.11	1		1 015		
	Накладные расходы		83%			65.29				70.55%	799			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.13				52%	589			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.32					3 538			
23.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.045	8 572.20	5 513.35	252.31	385.75	248.10	11.35	14.4	6.63	4 281	3 573	75	
				2 806.54	60.12		126.29	2.71	5.01	14.42		633	39	
	Накладные расходы		78%			195.63				66.3%	2 395			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			158.01				50.4%	1 820			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					739.39					8 496			
24.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.189	2 934.00			554.53					2 388			
				2 934.00			554.53		12 633.52			2 388		
	Объем: 0.045*4200													
25.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.04	32 504.08	21 309.05	662.76	1 300.16	852.36	26.51	14.4	6.63	14 560	12 274	176	
				10 532.27	157.78		421.29	6.31	5.01	14.41		2 111	91	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			669.76				66.3%	8 198			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			540.96				50.4%	6 232			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 510.88					28 990			
26.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.616	2 934.00			1 807.34					7 782			
				2 934.00			1 807.34		12 633.52			7 782		
	Объем: 0.04*2200*7													
27.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.005	13 930.32	9 132.45	284.04	69.65	45.66	1.42	14.4	6.63	780	658	9	
				4 513.83	67.62		22.57	0.34	5.01	14.41		113	5	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			35.88				66.3%	440			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			28.98				50.4%	334			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.51					1 554			
28.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.033	2 934.00			96.82					417			
				2 934.00			96.82		12 633.52			417		
	Объем: 0.005*2200*3													
29.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.452	2 412.79	1 295.60	2.05	1 090.58	585.61	0.93	14.4	5.48	10 545	8 433	5	
				1 115.14			504.04		4.18	1		2 107		
	Накладные расходы		79%			462.63				67.15%	5 663			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			292.81				40%	3 373			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 846.02					19 581			
30.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.452	2 291.60	114.18	14.24	1 035.80	51.61	6.44	14.4	8	3 552	743	51	
				2 163.18			977.76		2.82	1		2 757		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			48.77				80.33%	597			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			24.13				37.4%	278			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 108.70					4 427			
31.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (оголовки дымовых труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.084	11 907.97	1 173.45	33.16	1 000.27	98.57	2.79	14.4	7.8	3 823	1 419	22	
				10 701.36	3.78		898.91	0.32	2.65	14.39		2 382	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			106.80				91.8%	1 307			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			54.64				44.2%	629			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 161.71					5 760			
32.	ТЕР 10-01-022-02 
(прим.) 
Подшивка карниза досками, 100 м2 потолка	0.384	4 610.12	423.79	117.39	1 770.29	162.73	45.08	14.41	7.42	7 820	2 345	334	
				4 068.95	5.10		1 562.48	1.96	3.29	14.38		5 141	28	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			174.90				90.27%	2 142			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			88.19				42.84%	1 017			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 033.38					10 979			
33.	ТЕРр 53-7-1 
(прим.) 
Смена ветровой доски, 100 м досок	0.3	1 013.25	295.48	18.24	303.98	88.64	5.47	14.4	8.05	2 028	1 276	44	
				699.53			209.86		3.37	1		707		
	Накладные расходы		86%			76.23				73.1%	933			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			62.05				56%	715			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.26					3 675			
34.	ТЕР 15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза и ветровой доки, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.459	1 316.51	347.48	6.74	604.28	159.50	3.09	14.4	8.02	3 426	2 297	25	
				962.29	0.16		441.69	0.07	2.5	14.31		1 104	1	
	Объем: 38.4+(30*0.25)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			150.79				80.33%	1 846			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			74.60				37.4%	859			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					829.67					6 131			
35.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат), 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	14.4	6.44	4 814	2 168	97	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.97	14.41		2 548	43	
	Накладные расходы		86%			132.09				73.1%	1 616			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 238			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.24					7 668			
36.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	18.36	7.56		7.56	138.83		138.83		6.07	843		843	
										1				
	Объем: (384*0.014)+10.5369+2.3184+0.1242													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
37.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	18.36	27.63		27.63	507.24		507.24		6.07	3 079		3 079	
										1				
	Объем: (384*0.014)+10.5369+2.3184+.1242													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	115 186.21	11 912.30	2 499.22			580 875	171 566	16 032	
			100 774.65	134.26				393 279	1 933	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	115 186.21	11 912.30	2 499.22			580 875	171 566	16 032	
			100 774.65	134.26				393 279	1 933	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	43 430.44					178 801			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2, 3, 5-7, 10, 18-22; %=76.5 - по стр. 8; %=90.27 - по стр. 11, 32; %=91.8 - по стр. 13, 15-17, 31; %=66.3 - по стр. 23, 25, 27; %=67.15 - по стр. 29; %=80.33 - по стр. 30, 34; %=73.1 - по стр. 33, 35)	10 739.78					131 480			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2, 3, 5-7, 10, 18-22; %=42.84 - по стр. 11, 32; %=44.2 - по стр. 13, 15-17, 31; %=50.4 - по стр. 23, 25, 27; %=40 - по стр. 29; %=37.4 - по стр. 30, 34; %=56 - по стр. 33, 35)	7 373.00					84 950			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	133 298.99					797 305			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	133 298.99					797 305			
	Строительный контроль 2,14%	2 852.60					17 062			
	Итого	136 151.59					814 367			
	Непредвиденные расходы 2%	2 723.03					16 287			
	Итого	138 874.62					830 654			
	НДС	24 997.43					149 518			
	Всего с НДС	163 872.05					980 172			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 739.78					131 480			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 373.00					84 950			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)