«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 972 896	руб.	Смета на сумму:	2 972 896	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
По капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: 2-й Октябрьский проезд, д. 4-8
	
Сметная стоимость:	2 972.896	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.500	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	481.931	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.92	1 213.62	458.23	8.86	2 330.15	879.80	17.02	12.14	6.56	15 780	10 681	112	
				746.53			1 433.34		3.48	1		4 988		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
2.	Е69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.1	4 688.98	197.81	4 246.36	468.90	19.78	424.64	12.14	3.15	1 681	240	1 338	
				244.81	143.10		24.48	14.31	4.2	12.13		103	174	
	
3.	Е58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	11.612	559.49	556.33	3.16	6 496.80	6 460.10	36.69	12.14	3.9	78 569	78 426	143	
									1	1				
	
4.	Е58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	6.2	5 502.93	806.67	80.64	34 118.17	5 001.35	499.97	12.14	6.5	153 537	60 716	3 250	
				4 615.62			28 616.84		3.13	1		89 571		
	
5.	Е58-18-2 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	11.612	2 538.11	548.96	29.09	29 472.53	6 374.52	337.79	12.14	6.49	165 385	77 387	2 192	
				1 960.06			22 760.22		3.77	1		85 806		
	
6.	Е58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.32	6 775.72	1 449.90	67.19	2 168.23	463.97	21.50	12.14	6.42	11 997	5 633	138	
				5 258.63			1 682.76		3.7	1		6 226		
	
7.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.4	9 291.30	1 358.31	34.61	13 007.82	1 901.63	48.45	12.14	6.39	56 790	23 086	310	
				7 898.38			11 057.73		3.02	1		33 394		
	
8.	Е58-5-7 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	33	162.60	38.37	35.62	5 365.80	1 266.21	1 175.46	12.14	6.47	34 352	15 372	7 605	
				88.61			2 924.13		3.89	1		11 375		
	
9.	Е58-5-6 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов (затяжки), 1 шт.	33	111.23	12.64	28.30	3 670.59	417.12	933.90	12.13	6.47	20 287	5 060	6 042	
				70.29			2 319.57		3.96	1		9 185		
	
10.	Е58-1-3 
(вокруг дымовых труб) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли	0.0704	273.17	232.35	40.82	19.23	16.36	2.87	12.14	6.42	217	199	18	
					6.34			0.45	1	12.13			5	
	Объем: 0.88*8													
	
11.	Е10-01-053-01 
(вокруг дымовых труб) 
Установка каркаса из брусьев (1,1-длинна каркаса, 0,05х0,15 размер бруса), 1 м3	0.132	3 734.56	506.46	48.74	492.96	66.85	6.43	12.14	6.02	2 088	812	39	
				3 179.36	2.64		419.68	0.35	2.95	12.15		1 238	4	
	Объем: 1.1*0.05*0.15*8*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
12.	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	8.1284	211.61	46.85	7.91	1 720.08	380.82	64.32	12.14	6.15	8 397	4 623	396	
				156.85	0.38		1 274.94	3.05	2.65	12.2		3 379	37	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
13.	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	11.612	221.62	101.80	102.69	2 573.40	1 182.08	1 192.41	12.14	3.75	19 120	14 350	4 472	
				17.13	1.45		198.91	16.84	1.5	12.16		298	205	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
14.	С113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	240.3684	62.53			15 030.24					93 998			
				62.53			15 030.24		391.06			93 998		
	Объем: 11.612*20.7													
	
15.	Е12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	11.612	110.62	83.67	26.95	1 284.57	971.62	312.94	12.14	4.71	13 269	11 795	1 474	
					2.45			28.45	2.96	12.15			346	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
16.	С101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1277.32	13.13			16 771.21					48 295			
				13.13			16 771.21		37.81			48 295		
	Объем: 1161.2*1.1													
	
17.	Е12-01-023-02 
(более четырех) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	11.612	3 587.71	434.32	165.99	41 660.47	5 043.33	1 927.45	12.14	6.02	222 689	61 226	11 603	
				2 987.40	14.91		34 689.69	173.16	4.32	12.13		149 859	2 100	
	Вычт.ресурсы:  С101-4136:[ М-(6222.08=48.61*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
18.	Цена поставщика. 
Металлочерепица с доборными элементами, м2	1486.336	63.76			94 771.61			1	1	398 041			
				63.76			94 771.61		4.2	1		398 041		
	Объем: 1161.2*1.28													
	Поправки: М: =260*1.03/4.2	
	
19.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.94	75.57	75.35	0.22	146.61	146.18	0.43	12.14	3.95	1 776	1 775	2	
									1	1				
	
20.	Е12-01-012-01 
Устройство снегоограждения, 100 м ограждения	1.9	4 972.00	72.11	75.20	9 446.79	137.00	142.88	12.14	5.82	32 471	1 663	832	
				4 824.69	5.48		9 166.91	10.40	3.27	12.12		29 976	126	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
21.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.94	2 956.30	374.76	6.66	5 735.22	727.03	12.92	12.14	6.53	21 998	8 826	84	
				2 574.88	1.03		4 995.27	2.00	2.62	12.17		13 088	24	
	
22.	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.94	8 813.16	326.90	31.86	17 097.53	634.18	61.81	12.14	6.25	59 094	7 699	386	
				8 454.40	3.03		16 401.54	5.87	3.11	12.11		51 009	71	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
23.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.2	7 415.77	333.04	13.17	8 898.92	399.65	15.80	12.14	6.56	28 794	4 852	104	
				7 069.56			8 483.47		2.81	1		23 839		
	
24.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	12.14	6.56	3 165	1 123	9	
				5 145.09			823.21		2.47	1		2 033		
	
25.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.14	6.56	1 284	467	4	
				4 116.09			329.29		2.47	1		813		
	
26.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	12.14	6.56	1 274	467	4	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	
27.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.96	1 357.93	327.73	1.01	1 303.61	314.62	0.97	12.14	6.57	7 897	3 819	6	
				1 029.19			988.02		4.12	1		4 071		
	
28.	Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	12.14	3.89	1 268	1 266	2	
									1	1				
	
29.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	12.14	5.96	7 433	3 351	710	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.85	12.13		3 373	101	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
30.	Цена поставщика. 
Окна металопластиковые, шт.	4	1 103.57			4 414.29			1	1	18 540			
				1 103.57			4 414.29		4.2	1		18 540		
	Поправки: М: =4500*1.03/4.2	
	
31.	Е65-38-2 
Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки, 1 шт.	18	88.07	12.17		1 585.26	219.06		12.14	1	6 280	2 659		
				75.90			1 366.20		2.65	1		3 620		
	
32.	Е53-16-1 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	1.0656	1 615.27	301.17	30.24	1 721.23	320.93	32.22	12.14	5.7	9 155	3 896	184	
				1 283.86	5.99		1 368.08	6.38	3.71	12.13		5 076	77	
	Объем: (0.25+0.12)*0.12*24													
	
33.	Е60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.11	8 572.20	5 513.35	252.31	942.94	606.47	27.75	12.14	5.85	8 957	7 363	162	
				2 806.54	60.12		308.72	6.61	4.64	12.13		1 432	80	
	
34.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.935	6 499.70			6 077.22					25 327			
				6 499.70			6 077.22		27 087.5			25 327		
	Объем: 0.11*8500													
	
35.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 12 каналов, 100 м труб	0.08	51 077.84	33 485.65	1 041.48	4 086.23	2 678.85	83.32	12.14	5.85	39 152	32 521	487	
				16 550.71	247.94		1 324.06	19.84	4.64	12.13		6 144	241	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	
36.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	3.96	6 499.70			25 738.81					107 267			
				6 499.70			25 738.81		27 087.5			107 267		
	Объем: 0.08*4500*11													
	
37.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 8 каналов, 100 м труб	0.03	32 504.08	21 309.05	662.76	975.12	639.27	19.88	12.14	5.85	9 343	7 761	116	
				10 532.27	157.78		315.97	4.73	4.64	12.13		1 466	57	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	
38.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.945	6 499.70			6 142.22					25 598			
				6 499.70			6 142.22		27 087.5			25 598		
	Объем: 0.03*4500*7													
	
39.	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.12	2 412.79	1 295.60	2.05	2 702.32	1 451.07	2.30	12.14	3.88	22 871	17 616	9	
				1 115.14			1 248.96		4.2	1		5 246		
	
40.	Е15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.12	2 291.60	114.18	14.24	2 566.59	127.89	15.95	12.14	6.5	8 125	1 553	104	
				2 163.18			2 422.76		2.67	1		6 469		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
41.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	172.78	7.57		7.57	1 308.62		1 308.62		5.21	6 818		6 818	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
42.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	172.78	27.35		27.35	4 725.42		4 725.42		5.21	24 619		24 619	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	380 703.92	39 397.45	13 574.26			1 822 998	478 283	73 774	
			327 732.20	300.74				1 270 946	3 648	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	379 118.66	39 178.39	13 574.26			1 816 718	475 624	73 774	
			326 366.00	300.74				1 267 326	3 648	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	69 759.70					300 485			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.7 - по стр. 1; %=66.3 - по стр. 2, 33, 35, 37; %=70.55 - по стр. 3-10, 19, 21, 23-28; %=100.3 - по стр. 11, 12, 29; %=85 - по стр. 13; %=102 - по стр. 15, 17, 20, 22; %=73.1 - по стр. 32; %=67.15 - по стр. 39; %=89.25 - по стр. 40)	35 943.90					370 901			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 39; %=52 - по стр. 3-10, 15, 17, 19-28; %=50.4 - по стр. 11, 12, 29, 33, 35, 37; %=56 - по стр. 13, 32; %=44 - по стр. 40)	25 540.33					248 045			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	440 602.89					2 435 664			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 585.26	219.06				6 280	2 659		
			1 366.20					3 620		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 31)	225.63					2 328			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 31)	131.44					1 276			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 942.33					9 884			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	442 545.22					2 445 548			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1%	4 425.45					24 455			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	446 970.67					2 470 003			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	8 939.41					49 400			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	455 910.08					2 519 403			
	НДС	82 063.81					453 493			
	Всего с НДС	537 973.89					2 972 896			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	36 169.53					373 229			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	25 671.77					249 321			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)