«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 522 250	руб.	Смета на сумму:	1 522 250	руб.	
Директор МКУ КР МКД	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /А.В.Ходорович /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Ремонтно-восстановительные работы в подъезде №11 по ул. Чаадаева многоквартирного дома по ул. Чаадаева, 3-11 – А. Суворова, 2-8 - пер. Нансена, 1	
Сметная стоимость:	1 522.250	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.756	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	279.403	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 10-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	3.53	830.20	212.47	41.37	2 930.61	750.02	146.04	16.9	8.36	22 258	12 675	1 221	
				576.36	2.26		2 034.55	7.98	4.11	16.92		8 362	135	
	Объем: 0.63+1.24+0.42+0.93+0.31													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0024:[ М-(330.61=2066.31*0.16) ];  ТССЦ 102-0028:[ М-(146.10=2435.00*0.06) ];  ТССЦ 102-0059:[ М-(1589.62=1915.20*0.83) ]	
	Накладные расходы		106%			803.48				90%	11 529			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			409.32				43%	5 508			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 143.41					39 295			
	
2.	ТССЦ 102-0060 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	2.93	1 769.00			5 183.17					19 817			
				1 769.00			5 183.17		6 763.59			19 817		
	Объем: 3.53*0.83													
	
3.	ТССЦ 102-0032 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м3	0.7766	2 795.10			2 170.67					6 801			
				2 795.10			2 170.67		8 757.09			6 801		
	Объем: 3.53*(0.16+0.06)													
	
4.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж прогонов из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.28	153.62	122.85	30.78	43.01	34.40	8.62	16.9	8.51	655	581	73	
					1.81			0.51	3.61	16.92			9	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			37.00				90%	531			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.85				43%	254			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.87					1 440			
	
5.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка  прогонов из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.28	234.23	153.56	38.47	65.58	43.00	10.77	16.9	8.51	861	727	92	
				42.20	2.26		11.82	0.63	3.61	16.92		43	11	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0023:[ М-(2258.28=2214.00*1.02) ];  ТССЦ 102-0061:[ М-(41.19=1373.00*0.03) ]	
	Накладные расходы		106%			46.25				90%	664			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			23.56				43%	317			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.39					1 843			
	
6.	ТССЦ 102-0032 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м3	0.294	2 795.10			821.76					2 575			
				2 795.10			821.76		8 757.09			2 575		
	Объем: 0.28*(1.02+0.03)													
	
7.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат), 1 м3 кладки	0.128	1 615.27	301.17	30.24	206.75	38.55	3.87	16.9	8.02	1 466	651	31	
				1 283.86	6.48		164.33	0.83	4.77	16.92		784	14	
	Объем: 7.9*0.25*0.065													
	Накладные расходы		86%			33.87				73%	485			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			27.57				56%	372			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					268.18					2 324			
	
8.	ТЕР 12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	2.24	14 923.70	1 735.22	694.66	33 429.09	3 886.89	1 556.04	16.9	4.84	227 983	65 688	7 531	
				12 493.82	25.33		27 986.16	56.74	5.53	16.91		154 763	959	
	Накладные расходы		108%			4 259.12				92%	61 315			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 169.00				44%	29 325			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39 857.21					318 623			
	
9.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием , снегозадержатели ,капельник, м2	35.3	137.86			4 866.46					21 558			
				137.86			4 866.46		610.7			21 558		
	Объем: 32*0.25+29.6*0.45+13.98													
	
10.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка в жилых  зданиях люк-окна с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0042	20 774.31	2 005.22	594.12	87.25	8.42	2.50	16.9	7.29	410	142	18	
				18 174.97	26.54		76.33	0.11	3.27	16.91		250	2	
	Объем: (0.78*0.54)													
	Накладные расходы		106%			9.04				90%	130			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.61				43%	62			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.90					602			
	
11.	С Цена поставщик. 
Люк-окно выхода на кровлю, шт	1	1 040.30			1 040.30					4 983			
				1 040.30			1 040.30		4.79			4 983		
	Поправки: М: =4933.7/4.79*1.01	
	
12.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэрная стенка) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.14	11 748.28	1 020.39	26.53	1 644.76	142.85	3.71	16.9	10.57	6 813	2 414	39	
				10 701.36	3.02		1 498.19	0.42	2.91	16.88		4 360	7	
	Накладные расходы		108%			154.73				92%	2 227			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			78.80				44%	1 065			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 878.29					10 106			
	
13.	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (частично брандмаурные стенки), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.03	3 222.10	1 873.08	1.32	96.66	56.19	0.04	16.9	6.49	1 083	950		
				1 347.70			40.43		3.29	1		133		
	Накладные расходы		79%			44.39				67%	637			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			28.10				40%	380			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					169.15					2 100			
	
14.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.468	187.80	88.52	82.15	651.29	306.99	284.90	16.9	4.08	6 553	5 188	1 162	
				17.13	1.16		59.41	4.02	3.41	16.97		203	68	
	Объем: (224*0.7)+(0.15+0.15+0.15+0.15)*28.1+(0.15+0.15+0.15+0.15)*12.6+ (0.05+0.05+0.15+0.15)*6*31+(0.05+0.05+0.15+0.15)*4.55*45+(0.05+0.05+0.1+0.1)*1*31													
	Накладные расходы		90%			279.91				77%	4 047			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			186.61				48%	2 523			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 117.81					13 123			
	
15.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	71.788	36.04			2 587.24					15 800			
				36.04			2 587.24		220.09			15 800		
	Объем: 3.468*20.7													
	
16.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.466	8 764.15	284.26	25.49	4 084.09	132.47	11.88	16.9	9.64	16 024	2 239	115	
				8 454.40	2.41		3 939.75	1.12	3.47	16.93		13 671	19	
	Объем: 32+14.6													
	Накладные расходы		108%			144.28				92%	2 077			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			73.47				44%	994			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 301.84					19 095			
	
17.	ТЕР 12-01-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб, 100 м2фасада (без вычета проемов)	4.95	1 292.65	121.27	3.04	6 398.62	600.29	15.05	16.9	9.27	29 080	10 145	139	
				1 168.34			5 783.28		3.25	1		18 796		
	Накладные расходы		108%			648.31				92%	9 333			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			330.16				44%	4 464			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 377.09					42 877			
	
18.	ТЕР 12-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2фасада (без вычета проемов)	-4.95	480.05	44.35	1.01	-2 376.25	-219.53	-5.00	16.9	9.3	-10 040	-3 710	-46	
				434.69			-2 151.72		2.92	1		-6 283		
	Накладные расходы		108%			-237.09				92%	-3 413			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			-120.74				44%	-1 632			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					-2 734.08					-15 086			
	
	Труба №1 4-х канал. L=2,7м, Труба №2 2-х канал. L=1,35м, Труба №3 2-х канал. L=0,75м	
	
19.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.048	8 572.20	5 513.35	252.31	411.47	264.64	12.11	16.9	8.29	5 199	4 472	100	
				2 806.54	66.80		134.71	3.21	4.65	16.91		626	54	
	Объем: 1.35+2.7+0.75													
	Накладные расходы		78%			208.92				66%	2 987			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			168.75				50%	2 263			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					789.14					10 449			
	
20.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.202	3 086.00			623.37					3 133			
				3 086.00			623.37		15 509.15			3 133		
	Объем: 0.048*4200													
	
21.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7  (до 4 каналов), 100 м труб	0.027	13 930.32	9 132.45	284.04	376.12	246.58	7.67	16.9	8.29	4 797	4 167	64	
				4 513.83	75.09		121.87	2.03	4.65	16.91		567	34	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			193.92				66%	2 773			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			156.62				50%	2 101			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					726.66					9 670			
	
22.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.178	3 086.00			549.31					2 761			
				3 086.00			549.31		15 509.15			2 761		
	Объем: 0.027*3*2200													
	
23.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.0135	4 643.44	3 044.15	94.68	62.69	41.10	1.28	16.9	8.29	800	695	11	
				1 504.61	25.03		20.31	0.34	4.65	16.91		94	6	
	Накладные расходы		78%			32.32				66%	463			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			26.11				50%	351			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.12					1 613			
	
24.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.03	3 086.00			92.58					465			
				3 086.00			92.58		15 509.15			465		
	Объем: 0.0135*2200													
	
25.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.0075	4 643.44	3 044.15	94.68	34.83	22.83	0.71	16.9	8.29	444	386	6	
				1 504.61	25.03		11.28	0.19	4.65	16.91		52	3	
	Накладные расходы		78%			17.96				66%	257			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			14.50				50%	195			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.29					895			
	
26.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.017	3 086.00			52.46					264			
				3 086.00			52.46		15 509.15			264		
	Объем: 0.0075*2200													
	
	Труба №1 4-х канал. L=3м, Труба №2 2-х канал. L=3м	
	
27.	ТЕРр 60-7-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал, 100 м труб	0.06	6 020.82	5 503.49	125.59	361.25	330.21	7.54	16.9	8.29	5 773	5 581	62	
				391.74	33.33		23.50	2.00	5.54	16.9		130	34	
	Объем: 3+3													
	Накладные расходы		78%			259.12				66%	3 706			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			209.29				50%	2 808			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					829.67					12 286			
	
28.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.24	3 086.00			740.64					3 722			
				3 086.00			740.64		15 509.15			3 722		
	Объем: 6*40													
	
29.	ТЕРр 60-7-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 (до 4 каналов), 100 м труб	0.03	9 812.58	9 135.15	209.37	294.38	274.05	6.28	16.9	8.28	4 761	4 632	52	
				468.06	55.20		14.04	1.66	5.52	16.9		78	28	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			215.05				66%	3 076			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			173.70				50%	2 330			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					683.13					10 167			
	
30.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.18	3 086.00			555.48					2 792			
				3 086.00			555.48		15 509.15			2 792		
	Объем: 0.03*2000*3													
	
31.	ТЕРр 60-7-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3, 100 м труб	0.03	3 270.86	3 045.05	69.79	98.13	91.35	2.09	16.9	8.28	1 587	1 544	17	
				156.02	18.40		4.68	0.55	5.52	16.9		26	9	
	Накладные расходы		78%			71.68				66%	1 025			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			57.90				50%	777			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					227.71					3 388			
	
32.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.06	3 086.00			185.16					931			
				3 086.00			185.16		15 509.15			931		
	Объем: 0.03*2000													
	
33.	ТЕР 46-02-009-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб кирпичных (прим.), 100 м2	0.015	278.54	278.54		4.18	4.18		16.9	1	71	71		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			4.14				84%	60			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.51				48%	34			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.83					165			
	
34.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.344	2 412.79	1 295.60	2.05	830.00	445.69	0.71	16.9	6.48	8 799	7 532	5	
				1 115.14			383.61		3.29	1		1 262		
	Объем: (0.9+0.9+1+1)*2.85*2+(0.55+0.55+0.55+0.55)*2.175+(0.7+0.7+0.9+0.9)*2.175+(0.55*0.75)+(0.125+0.125)*0.75+(0.55*0.75)													
	Накладные расходы		79%			352.10				67%	5 046			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			222.85				40%	3 013			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 404.94					16 858			
	
35.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (в пределах чердач. помещения), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.235	175.46	88.52	2.35	41.23	20.80	0.55	16.9	9.29	452	352	5	
				84.59	0.15		19.88	0.04	4.78	17		95	1	
	Накладные расходы		95%			19.80				80%	282			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.79				37%	131			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.82					865			
	
36.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.109	873.22	127.59	6.21	95.18	13.91	0.68	16.9	9.21	567	235	6	
				739.42			80.60		4.04	1		326		
	Накладные расходы		95%			13.21				80%	188			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.54				37%	87			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.93					842			
	
37.	ТЕР 06-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство бетонных оголовников, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0068	74 112.94	3 322.43	2 301.78	503.97	22.59	15.65	16.9	10.44	2 790	382	163	
				68 488.73	309.62		465.72	2.11	4.82	16.91		2 245	36	
	Накладные расходы		95%			23.47				80%	334			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			13.59				44%	184			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					541.02					3 308			
	
38.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство обделки оголовников из оцин.  стали, 100 м2 покрытия	0.027	11 748.28	1 020.39	26.53	317.20	27.55	0.72	16.9	10.57	1 314	466	8	
				10 701.36	3.02		288.94	0.08	2.91	16.88		841	1	
	Объем: 13.55*0.2													
	Накладные расходы		108%			29.84				92%	430			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			15.20				44%	205			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					362.24					1 949			
	
	Надстройка  (выход на кровлю, слуховое окно из кирпича)	
	
39.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичных стен (слухового окна), 1 м3	0.8	200.76	77.46	123.30	160.61	61.97	98.64	16.9	5.19	1 559	1 047	512	
					12.91			10.33	1	16.91			175	
	Объем: (2.86+5.8)*2*0.37*0.125													
	Накладные расходы		99%			71.58				84%	1 026			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.38				48%	587			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					275.57					3 172			
	
40.	ТЕР 06-01-034-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж перемычек, 100 м3 железобетона в деле	0.0015	18 355.11	11 673.50	6 681.61	27.53	17.51	10.02	16.91	9.56	392	296	96	
					786.14			1.18	4.85	16.91			20	
	Объем: ((0.9*2)+(0.12*4)+1.2+(0.12*2))*0.25*0.16													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			17.76				80%	253			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10.28				44%	139			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.57					784			
	
41.	ТЕР 06-01-034-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство перемычек, 100 м3 железобетона в деле	0.0015	193 385.73	14 591.88	8 352.01	290.08	21.89	12.53	16.91	9.56	1 730	370	120	
				170 441.84	982.67		255.66	1.47	4.85	16.91		1 240	25	
	Объем: ((0.9*2)+(0.12*4)+1.2+(0.12*2))*0.25*0.16													
	Накладные расходы		95%			22.19				80%	316			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.85				44%	174			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					325.12					2 220			
	
42.	ТЕР 08-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	3.118	223.32	47.63	38.88	696.31	148.51	121.23	16.9	11.04	5 883	2 510	1 338	
				136.81	6.03		426.57	18.80	4.77	16.91		2 035	318	
	Объем: (2.86+5.8)*2*1.5*0.12													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0005:[ М-(1112.89=2824.60*0.394) ]	
	Накладные расходы		110%			184.04				93%	2 630			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			113.77				54%	1 527			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					994.12					10 040			
	
43.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.228	3 086.00			3 789.61					19 045			
				3 086.00			3 789.61		15 509.15			19 045		
	Объем: 3118*0.394													
	
44.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.76	1 948.79	723.68	67.13	1 481.08	550.00	51.02	16.9	10.54	12 728	9 295	538	
				1 157.98	27.69		880.06	21.04	3.29	16.89		2 895	355	
	Накладные расходы		95%			542.49				80%	7 720			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			268.39				37%	3 571			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 291.96					24 019			
	
45.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.76	873.22	127.59	6.21	663.65	96.97	4.72	16.9	9.21	3 953	1 639	43	
				739.42			561.96		4.04	1		2 270		
	Накладные расходы		95%			92.12				80%	1 311			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			45.58				37%	606			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					801.35					5 871			
	
46.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка  окна выхода на крышу с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (взамен сгоревшему), 100 м2 проемов	0.0072	21 294.18	2 406.26	712.94	153.32	17.33	5.13	16.9	7.29	758	293	37	
				18 174.97	31.85		130.86	0.23	3.27	16.91		428	4	
	Объем: 0.6*1.2													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			18.61				90%	267			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.48				43%	128			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181.42					1 153			
	
47.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.72	2 460.30			1 771.42					3 696			
				2 460.30			1 771.42		5 133.78			3 696		
	Объем: 0.6*1.2													
	
48.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0342	1 143.95	891.55	252.40	39.12	30.49	8.63	16.91	9.36	596	516	81	
					116.72			3.99	1	16.91			68	
	Накладные расходы		99%			34.14				84%	491			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.69				48%	280			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.94					1 367			
	
49.	ТЕР 09-04-013-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	3.42	153.71	26.90	13.66	525.69	92.01	46.70	16.91	4.89	3 166	1 556	228	
				113.15			386.97		3.57	1		1 381		
	Объем: 1.9*0.9*2													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			74.53				69%	1 074			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			66.25				58%	902			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					666.47					5 142			
	
50.	ТССЦ 203-8115 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм, шт.	2	2 843.43			5 686.86					22 437			
				2 843.43			5 686.86		11 218.43			22 437		
	
51.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (средняя толщина  25мм), 100 м2 стяжки	0.16	1 382.84	249.34	219.54	221.25	39.89	35.13	16.91	8.44	1 734	675	296	
				913.96	24.41		146.23	3.91	5.22	16.9		763	66	
	Накладные расходы		108%			47.30				92%	682			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			24.09				44%	326			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					292.64					2 742			
	
52.	ТЕР 12-01-017-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	0.16	702.20	91.60	30.20	112.35	14.66	4.83	16.91	8.92	782	248	43	
				580.40	3.80		92.86	0.61	5.29	16.71		491	10	
	Начисления: Н3= 10, Н4= 10, Н5= 10, Н48= 10	
	Накладные расходы		108%			16.49				92%	237			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8.40				44%	114			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					137.24					1 133			
	
53.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.16	175.62	25.98	4.05	28.10	4.16	0.65	16.9	9.28	236	70	6	
				145.59			23.29		6.87	1		160		
	Накладные расходы		108%			4.49				92%	64			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2.29				44%	31			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.88					331			
	
54.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	0.16	445.77	143.31	46.77	71.32	22.93	7.48	16.9	6.57	648	388	49	
				255.69	3.02		40.91	0.48	5.17	16.88		212	8	
	Накладные расходы		108%			25.28				92%	364			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.88				44%	174			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.48					1 187			
	
55.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс ЭПП, м2	18.56	45.18			838.54					2 311			
				45.18			838.54		124.51			2 311		
	Объем: (0.16)*116													
	
56.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	18.24	30.20			550.85					2 246			
				30.20			550.85		123.11			2 246		
	Объем: (0.16)*114													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	87 268.38	8 704.34	2 501.12			510 002	147 108	14 261	
			76 062.92	146.61				348 636	2 479	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	86 742.69	8 612.33	2 454.42			506 836	145 552	14 033	
			75 675.95	146.61				347 255	2 479	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	32 105.88					135 337			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 4, 5, 10, 46; %=73 - по стр. 7; %=92 - по стр. 8, 12, 16-18, 38, 51-54; %=67 - по стр. 13, 34; %=77 - по стр. 14; %=66 - по стр. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; %=84 - по стр. 33, 39, 48; %=80 - по стр. 35-37, 40, 41, 44, 45; %=93 - по стр. 42)	8 741.31					125 551			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 4, 5, 10, 46; %=56 - по стр. 7; %=44 - по стр. 8, 12, 16-18, 37, 38, 40, 41, 51-54; %=40 - по стр. 13, 34; %=48 - по стр. 14, 33, 39, 48; %=50 - по стр. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; %=37 - по стр. 35, 36, 44, 45; %=54 - по стр. 42)	4 878.69					65 764			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	100 362.69					698 151			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	525.69	92.01	46.70			3 166	1 556	228	
			386.97					1 381		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49)	74.53					1 074			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49)	66.25					902			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	666.47					5 142			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	101 029.16					703 293			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 162.02					15 050			
	ИТОГО	103 191.18					718 343			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 063.82					14 367			
	ИТОГО	105 255.00					732 710			
	НДС 18%	18 945.90					131 888			
	ВСЕГО С НДС	124 200.90					864 598			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 815.84					126 625			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 944.94					66 666			
	
	Раздел 2.  Чердачное перекрытие	
	
57.	ТЕР 46-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных, 100 м2	1.76	1 434.48	1 125.66	308.82	2 524.68	1 981.16	543.52	16.91	9.3	38 556	33 501	5 055	
					141.00			248.16	1	16.91			4 196	
	Накладные расходы		99%			2 207.03				84%	31 665			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 337.59				48%	18 095			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 069.30					88 316			
	
58.	ТЕР 10-01-021-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным, 100 м2 перекрытий	1.76	8 930.67	1 133.67	360.49	15 717.98	1 995.26	634.46	16.91	8.21	88 292	33 740	5 209	
				7 436.51	29.86		13 088.26	52.55	3.77	16.9		49 343	888	
	Накладные расходы		106%			2 170.68				90%	31 165			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1 105.82				43%	14 890			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 994.48					134 347			
	
59.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм (3 слоя), м2	528	26.54			14 013.12					45 545			
				26.54			14 013.12		86.26			45 545		
	Объем: 176*3													
	
60.	ТССЦ 203-0429 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 100х200, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3	3.41	2 827.80			9 642.80					28 409			
				2 827.80			9 642.80		8 331.19			28 409		
	
61.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	1.76	744.39	31.22	2.03	1 310.13	54.95	3.57	16.9	9.26	3 477	929	33	
				711.14			1 251.61		2.01	1		2 516		
	Накладные расходы		111%			60.99				94%	873			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			35.17				51%	474			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 406.29					4 824			
	
62.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.33	1 680.28	33.82	13.15	554.49	11.16	4.34	16.9	8.1	2 002	189	35	
				1 633.31	1.21		538.99	0.40	3.3	16.86		1 779	7	
	Накладные расходы		106%			12.25				90%	176			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.24				43%	84			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					572.99					2 263			
	
63.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.11	187.80	88.52	82.15	771.86	363.82	337.64	16.9	4.08	7 766	6 149	1 378	
				17.13	1.16		70.40	4.77	3.41	16.97		240	81	
	Объем: (33*0.4)*2+(0.2+0.1+0.2+0.1)*5.3*31+(143*2)													
	Накладные расходы		90%			331.73				77%	4 797			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			221.15				48%	2 990			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 324.75					15 554			
	
64.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	85.077	36.04			3 066.18					18 725			
				36.04			3 066.18		220.09			18 725		
	Объем: (4.11)*20.7													
	
65.	ТЕР 46-03-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.	0.34	2 216.43	519.14	1 697.29	753.59	176.51	577.08	16.91	5.19	5 980	2 985	2 995	
					177.77			60.44	1	16.9			1 021	
	Накладные расходы		99%			234.58				84%	3 365			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			142.17				48%	1 923			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 130.34					11 268			
	
66.	ТЕР 46-03-017-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок, 1 м3 заделки	0.294	1 561.03	250.39	17.91	458.94	73.61	5.27	16.9	9.16	3 105	1 244	48	
				1 292.73			380.06		4.77	1		1 813		
	Объем: 34*0.12*0.23*0.4-(0.1*0.2*34*0.12)													
	Накладные расходы		99%			72.87				84%	1 045			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			44.17				48%	597			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					575.98					4 747			
	
67.	ТЕР 10-05-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113), 100 м2 потолка	1.76	10 227.65	1 120.93	26.04	18 000.67	1 972.84	45.83	16.9	1.95	90 966	33 341	89	
				9 080.68			15 982.00		3.6	1		57 535		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			2 091.21				90%	30 007			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1 065.33				43%	14 337			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 157.21					135 310			
	
68.	ТЕР 15-04-005-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.76	1 476.43	326.39	12.55	2 598.52	574.44	22.09	16.91	9.27	18 087	9 714	205	
				1 137.49	0.18		2 001.98	0.32	4.08	17		8 168	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			546.02				80%	7 775			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			270.14				37%	3 596			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 414.68					29 458			
	
	Прочие	
	
69.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	24.5	48.13	4.41	36.66	1 179.10	108.05	898.17	16.9	8.6	12 472	1 826	7 724	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			108.05				100%	1 826			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			64.83				60%	1 096			
	
70.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	24.5	16.40		16.40	401.80		401.80	1	9.25	3 717		3 717	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	70 993.86	7 311.80	3 473.77			367 099	123 618	26 488	
			60 035.40	366.64				214 073	6 198	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	69 412.96	7 203.75	2 173.80			350 910	121 792	15 047	
			60 035.40	366.64				214 073	6 198	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	26 722.10					92 679			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 57, 65, 66; %=90 - по стр. 58, 62, 67; %=94 - по стр. 61; %=77 - по стр. 63; %=80 - по стр. 68)	7 727.37					110 870			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 57, 63, 65, 66; %=43 - по стр. 58, 62, 67; %=51 - по стр. 61; %=37 - по стр. 68)	4 227.78					56 986			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	81 368.11					518 766			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 580.90	108.05	1 299.97			16 189	1 826	11 441	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 69)	108.05					1 826			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 69)	64.83					1 096			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 580.90					16 189			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	82 949.01					534 955			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 775.11					11 448			
	ИТОГО	84 724.12					546 403			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 694.48					10 928			
	ИТОГО	86 418.60					557 331			
	НДС 18%	15 555.35					100 320			
	ВСЕГО С НДС	101 973.95					657 651			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 727.37					110 870			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 227.78					56 986			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	158 262.24	16 016.14	5 974.89			877 101	270 726	40 749	
			136 098.32	513.25				562 709	8 677	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	156 155.65	15 816.08	4 628.22			857 746	267 344	29 080	
			135 711.35	513.25				561 328	8 677	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	58 827.98					228 016			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 4, 5, 10, 46, 58, 62, 67; %=73 - по стр. 7; %=92 - по стр. 8, 12, 16-18, 38, 51-54; %=67 - по стр. 13, 34; %=77 - по стр. 14, 63; %=66 - по стр. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; %=84 - по стр. 33, 39, 48, 57, 65, 66; %=80 - по стр. 35-37, 40, 41, 44, 45, 68; %=93 - по стр. 42; %=94 - по стр. 61)	16 468.68					236 421			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 4, 5, 10, 46, 58, 62, 67; %=56 - по стр. 7; %=44 - по стр. 8, 12, 16-18, 37, 38, 40, 41, 51-54; %=40 - по стр. 13, 34; %=48 - по стр. 14, 33, 39, 48, 57, 63, 65, 66; %=50 - по стр. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; %=37 - по стр. 35, 36, 44, 45, 68; %=54 - по стр. 42; %=51 - по стр. 61)	9 106.47					122 750			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	181 730.80					1 216 917			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	525.69	92.01	46.70			3 166	1 556	228	
			386.97					1 381		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49)	74.53					1 074			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49)	66.25					902			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	666.47					5 142			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 580.90	108.05	1 299.97			16 189	1 826	11 441	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 69)	108.05					1 826			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 69)	64.83					1 096			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 580.90					16 189			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	183 978.17					1 238 248			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 937.13					26 499			
	ИТОГО	187 915.30					1 264 747			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 758.31					25 295			
	ИТОГО	191 673.61					1 290 042			
	НДС 18%	34 501.25					232 208			
	ВСЕГО С НДС	226 174.86					1 522 250			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 543.21					237 495			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 172.72					123 652			

Составил:	Ведущий инженер СО  МКУ "КР МКД"                                 Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ "КР МКД"                                     Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)