«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 004 481	руб.	Смета на сумму:	1 004 481	руб.	
Директор МКУ «КРМКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская  С.Я. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт 2013, ООО «ЖЭУ-18»	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
на   Капитальный ремонт крыши  многоквартирного дома №15-17 ул. Энгельса, г. Калининград	
Сметная стоимость:	1 004.481	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.531	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	171.479	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.77	165.55	131.65	33.90	624.12	496.32	127.80	12.51	4.4	6 771	6 209	562	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			491.36				84%	5 216			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			297.79				48%	2 980			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 413.27					14 967			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.77	2 875.85	685.02	51.83	10 841.95	2 582.53	195.40	12.51	7.1	57 403	32 307	1 387	
				2 139.00			8 064.03		2.94	1		23 708		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 143.50				71%	22 938			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 678.64				52%	16 800			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 664.09					97 141			
	
3.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.859	410.42	268.33	45.75	352.55	230.50	39.30	12.51	6.95	3 392	2 883	273	
				96.34	5.68		82.76	4.88	2.85	12.54		236	61	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ]	
	Накладные расходы		83%			195.37				71%	2 090			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			153.00				52%	1 531			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					700.91					7 013			
	
4.	ТССЦ 102-0052 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	2.7488	1 928.70			5 301.61					16 704			
				1 928.70			5 301.61		6 076.93			16 704		
	Объем: 3.2*0.859													
	
5.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.86	75.57	75.35	0.22	64.99	64.80	0.19	12.51	4.09	811	811	1	
									1	1				
	Объем: 27*2+11*2+5*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			53.78				71%	576			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.12				52%	422			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					160.89					1 809			
	
6.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.51	4.05	980	979	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	695			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	509			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 184			
	
7.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
8.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.16	2 460.30			5 314.25					9 104			
				2 460.30			5 314.25		4 214.88			9 104		
	Объем: 0.8*0.9*3													
	
9.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.056	373.54	335.71	26.60	20.92	18.80	1.49	12.52	7.17	249	235	11	
				11.23			0.63		4.14	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			19.93				90%	212			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.15				43%	101			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.00					562			
	
10.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.02464	23 811.97			586.73					1 179			
				23 811.97			586.73		47 861.13			1 179		
	Объем: 0.056*0.44													
	
11.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.36	6 775.72	1 449.90	67.19	2 439.26	521.96	24.19	12.51	7.02	14 461	6 530	170	
				5 258.63			1 893.11		4.1	1		7 762		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			433.23				71%	4 636			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			339.27				52%	3 396			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 211.76					22 493			
	
12.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлатов), 1 м3 кладки	0.6	1 615.27	301.17	30.24	969.16	180.70	18.14	12.51	6.11	5 268	2 261	111	
				1 283.86	5.99		770.32	3.59	3.76	12.52		2 896	45	
	Накладные расходы		86%			158.49				73%	1 683			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			129.00				56%	1 291			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 256.65					8 243			
	
13.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.028	775.58	765.14	10.44	21.72	21.42	0.29	12.52	6.47	270	268	2	
					4.13			0.12	1	12.55			1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			15.94				63%	169			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			10.77				40%	108			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.43					547			
	
14.	ТССЦ 509-9899 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.03752												
									1					
	Объем: (0.028)*1.34													
	
15.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок), 100 м	1.082	3 176.89	1 205.91	20.22	3 437.39	1 304.79	21.88	12.51	7.02	25 004	16 323	154	
				1 950.76			2 110.72		4.04	1		8 527		
	Объем: 58*1.3+24+2.2*4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 082.98				71%	11 589			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			848.11				52%	8 488			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 368.48					45 081			
	
16.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (хребтовая), 100 м	0.48	9 291.30	1 358.31	34.61	4 459.82	651.99	16.61	12.51	6.98	19 494	8 156	116	
				7 898.38			3 791.22		2.96	1		11 222		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			541.15				71%	5 791			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			423.79				52%	4 241			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 424.77					29 526			
	
17.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.02	4 519.16	360.82	36.65	4 609.54	368.04	37.38	12.51	7.07	22 105	4 604	264	
				4 121.69			4 204.12		4.1	1		17 237		
	Накладные расходы		83%			305.47				71%	3 269			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			239.23				52%	2 394			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 154.24					27 768			
	
18.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.42	9 291.30	1 358.31	34.61	3 902.35	570.49	14.54	12.51	6.98	17 058	7 137	101	
				7 898.38			3 317.32		2.96	1		9 819		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			473.51				71%	5 067			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			370.82				52%	3 711			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 746.68					25 837			
	
19.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	17	162.60	38.37	35.62	2 764.20	652.29	605.54	12.51	7.07	18 738	8 160	4 281	
				88.61			1 506.37		4.18	1		6 297		
	Накладные расходы		83%			541.40				71%	5 794			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			423.99				52%	4 243			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 729.59					28 775			
	
20.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.395	221.62	101.80	102.69	1 417.23	651.00	656.69	12.51	3.39	10 565	8 144	2 226	
				17.13	1.45		109.55	9.27	1.78	12.56		195	116	
	Объем: 377.7+85.9*2+45*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			594.24				77%	6 360			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			396.16				48%	3 965			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 407.64					20 890			
	
21.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	132.3765	36.04			4 770.85					19 924			
				36.04			4 770.85		150.51			19 924		
	Объем: (6.395)*20.7													
	
22.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.77	286.73	122.64	1.26	1 080.97	462.34	4.76	12.51	7.2	7 506	5 784	34	
				162.83			613.87		2.75	1		1 688		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			429.98				79%	4 569			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			295.90				51%	2 950			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 806.84					15 025			
	
23.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	471.25	13.13			6 187.51					20 170			
				13.13			6 187.51		42.8			20 170		
	Объем: 377*1.25													
	
24.	ТЕР 12-01-023-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	3.77	9 809.79	434.32	165.99	36 982.90	1 637.39	625.77	12.52	6.6	181 216	20 500	4 130	
				9 209.48	14.91		34 719.74	56.22	4.51	12.5		156 586	703	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 829.10				92%	19 507			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			931.49				44%	9 329			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39 743.48					210 052			
	
25.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	37.8	137.86			5 211.11					22 661			
				137.86			5 211.11		599.51			22 661		
	
26.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения	0.48	4 972.00	72.11	75.20	2 386.56	34.61	36.10	12.51	6.29	8 696	433	227	
				4 824.69	5.48		2 315.85	2.63	3.47	12.5		8 036	33	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			40.22				92%	429			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.48				44%	205			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 447.26					9 330			
	
27.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.86	2 956.30	374.76	6.66	2 542.42	322.29	5.73	12.51	6.9	9 917	4 032	40	
				2 574.88	1.03		2 214.40	0.89	2.64	12.57		5 846	11	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			268.24				71%	2 871			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			210.07				52%	2 102			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 020.73					14 890			
	
28.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.86	8 813.16	326.90	31.86	7 579.32	281.13	27.40	12.51	6.89	26 681	3 517	189	
				8 454.40	3.03		7 270.78	2.60	3.16	12.48		22 976	32	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			306.43				92%	3 265			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			156.05				44%	1 562			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 041.80					31 508			
	
29.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.66	7 415.77	333.04	13.17	4 894.41	219.81	8.69	12.51	7.18	14 990	2 750	62	
				7 069.56			4 665.91		2.61	1		12 178		
	Накладные расходы		83%			182.44				71%	1 953			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			142.88				52%	1 430			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 219.73					18 373			
	
30.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
	
31.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.55	8 719.75	480.56	8.10	4 795.86	264.31	4.46	12.51	7.18	8 862	3 306	32	
				8 231.09			4 527.10		1.22	1		5 523		
	Накладные расходы		83%			219.38				71%	2 347			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			171.80				52%	1 719			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 187.04					12 928			
	
32.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
	
33.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.6	1 357.93	327.73	1.01	814.76	196.64	0.61	12.51	7.2	5 076	2 460	4	
				1 029.19			617.51		4.23	1		2 612		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			163.21				71%	1 747			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.82				52%	1 279			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 105.79					8 102			
	
34.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6 каналов), 100 м труб	0.062	8 572.20	5 513.35	252.31	531.48	341.83	15.64	12.51	6.18	5 219	4 276	97	
				2 806.54	60.12		174.01	3.73	4.86	12.52		846	47	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			269.54				66%	2 853			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			217.70				50%	2 162			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 018.72					10 234			
	
35.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала), 100 м труб	0.024	4 643.44	3 044.15	94.68	111.44	73.06	2.27	12.51	6.18	1 104	914	14	
				1 504.61	22.54		36.11	0.54	4.86	12.52		175	7	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			57.41				66%	608			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			46.37				50%	461			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.22					2 172			
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.016	23 217.20	15 220.75	473.40	371.48	243.53	7.57	12.51	6.18	3 678	3 047	47	
				7 523.05	112.70		120.37	1.80	4.86	12.52		585	23	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			191.36				66%	2 026			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			154.56				50%	1 535			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					717.40					7 239			
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.012	13 930.32	9 132.45	284.04	167.16	109.59	3.41	12.51	6.18	1 655	1 371	21	
				4 513.83	67.62		54.17	0.81	4.86	12.52		263	10	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			86.11				66%	911			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			69.55				50%	691			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.82					3 257			
	
38.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (10 каналов), 100 м труб	0.01	41 790.96	27 397.35	852.12	417.91	273.97	8.52	12.51	6.18	4 138	3 427	53	
				13 541.49	202.86		135.41	2.03	4.86	12.52		658	25	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		78%			215.28				66%	2 278			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			173.88				50%	1 726			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					807.07					8 142			
	
39.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.7664	3 649.31			2 796.83					10 563			
				3 649.31			2 796.83		13 782.4			10 563		
	Объем: 0.062*4200+0.024*2200+0.016*5*2200+0.012*3*2200+0.01*9*2200													
	
40.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.32	2 412.79	1 295.60	2.05	772.09	414.59	0.66	12.51	4.04	6 699	5 187	3	
				1 115.14			356.84		4.23	1		1 509		
	Накладные расходы		79%			327.53				67%	3 475			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			207.30				40%	2 075			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 306.91					12 249			
	
41.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	2 291.60	114.18	14.24	733.31	36.54	4.56	12.51	7.11	2 393	457	32	
				2 163.18			692.22		2.75	1		1 904		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			34.71				80%	366			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.17				37%	169			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					785.20					2 928			
	
42.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	18.378	7.34		7.34	134.82		134.82		5.54	747		747	
										1				
	Объем: 5.278+13.1													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
43.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., т	18.378	26.50		26.50	487.02		487.02		5.54	2 698		2 698	
										1				
	Объем: 5.278+13.1													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	133 124.48	13 610.71	3 228.56			603 156	170 287	18 683	
			116 285.23	95.34				414 186	1 192	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	133 102.76	13 589.29	3 228.27			602 886	170 019	18 681	
			116 285.23	95.22				414 186	1 191	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	30 168.89					100 305			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 5, 6, 11, 15-19, 27, 29-33; %=90 - по стр. 7, 9; %=73 - по стр. 12; %=77 - по стр. 20; %=79 - по стр. 22; %=92 - по стр. 24, 26, 28; %=66 - по стр. 34-38; %=67 - по стр. 40; %=80 - по стр. 41)	12 027.80					128 394			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 20; %=52 - по стр. 2, 3, 5, 6, 11, 15-19, 27, 29-33; %=43 - по стр. 7, 9; %=56 - по стр. 12; %=51 - по стр. 22; %=44 - по стр. 24, 26, 28; %=50 - по стр. 34-38; %=40 - по стр. 40; %=37 - по стр. 41)	8 524.93					85 252			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	153 655.49					816 532			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	21.72	21.42	0.29			270	268	2	
				0.12					1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 13)	15.94					169			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 13)	10.77					108			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	48.43					547			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	153 703.92					817 079			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	3 289.26					17 485			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	156 993.18					834 564			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	3 139.86					16 691			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	160 133.04					851 255			
	НДС  18%	28 823.95					153 226			
	Всего с НДС	188 956.99					1 004 481			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 043.74					128 563			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 535.70					85 360			

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                  Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)