|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
|  |  | |  | Смета на сумму: | 7 760 866 | руб. | | |
|  | | | | И.о.директора МКУ «КР МКД» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ю.Г. Поломошнов / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома № 34 по ул.Новый Вал г.Калининграда | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **7 760.866** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | | **42.754** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **9.958** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **1 530.789** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Фасад** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Фасад с утеплением* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 23.0341 | 1 454.57 | 549.87 | 8.86 | 33 505 | 12 666 | 204 | 16.11 | 9.24 | 310 345 | 204 047 | 1 886 |
| 895.84 |  | 20 635 |  | 5.06 | 1 | 104 412 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15\*1.2, Н48= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 13 933 |  |  |  | 93% | 189 764 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 8 613 |  |  |  | 54% | 110 185 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 56 050 |  |  |  |  | 610 294 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 2.3 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 146 | 114 | 31 | 16.11 | 1.87 | 1 899 | 1 841 | 58 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 89 |  |  |  | 66% | 1 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 57 |  |  |  | 40% | 736 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 3 850 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 2.3 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 10 785 | 455 | 9 767 | 16.11 | 4.24 | 50 592 | 7 329 | 41 411 |
| 244.81 | 134.04 | 563 | 308 | 3.29 | 16.11 | 1 852 | 4 967 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 595 |  |  |  | 66% | 8 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 382 |  |  |  | 40% | 4 918 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 762 |  |  |  |  | 63 626 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен, 100 м2 | 11.9489 | 188.95 | 188.95 |  | 2 258 | 2 258 |  | 16.1 | 1 | 36 350 | 36 350 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 2 235 |  |  |  | 84% | 30 534 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 355 |  |  |  | 48% | 17 448 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 848 |  |  |  |  | 84 332 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 2.52 | 37.19 | 25.77 |  | 94 | 65 |  | 16.11 | 1 | 1 190 | 1 046 |  |
| 11.42 |  | 29 |  | 4.99 | 1 | 144 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 56 |  |  |  | 73% | 764 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 46 |  |  |  | 56% | 586 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 2 539 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 46-01-004-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т | 0.0316 | 8 074.40 | 2 026.73 | 1 040.26 | 255 | 64 | 33 | 16.11 | 6.52 | 2 034 | 1 032 | 214 |
| 5 007.41 | 77.21 | 158 | 2 | 4.98 | 16.11 | 788 | 39 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1731:[ М-(1703.43=6309.00\*0.27) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 65 |  |  |  | 84% | 900 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 40 |  |  |  | 48% | 514 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 3 448 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТССЦ 101-4680  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сталь полосовая 40х8 мм, марка Ст3сп, т | 0.0316 | 5 669.76 |  |  | 179 |  |  |  |  | 680 |  |  |
| 5 669.76 |  | 179 |  | 21 518.21 |  | 680 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 18 | 3 | 1 | 16.11 | 2.82 | 97 | 56 | 2 |
| 276.46 | 0.14 | 14 |  | 2.87 | 16.45 | 40 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 2 |  |  |  | 69% | 39 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2 |  |  |  | 48% | 27 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 163 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 624.75 | 42.41 | 8.64 | 31 | 2 |  | 16.1 | 3.44 | 102 | 34 | 1 |
| 573.70 | 0.14 | 29 |  | 2.32 | 16.45 | 67 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 2 |  |  |  | 69% | 23 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 |  |  |  | 48% | 16 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 142 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 15-01-080-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2 | 9.5472 | 38 941.43 | 3 434.73 | 4 629.41 | 371 782 | 32 792 | 44 198 | 16.11 | 5.79 | 1 303 019 | 528 280 | 255 906 |
| 30 877.29 | 246.02 | 294 792 | 2 349 | 1.76 | 16.11 | 518 833 | 37 839 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9100* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 33 384 |  |  |  | 80% | 452 895 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 16 516 |  |  |  | 37% | 209 464 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 421 682 |  |  |  |  | 1 965 378 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | С104-9100-09  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160, м3 | 106.93 | 1 158.74 |  |  | 123 904 |  |  |  |  | 547 657 |  |  |
| 1 158.74 |  | 123 904 |  | 4.42 |  | 547 657 |  |
|  | Объем: 9.5472\*11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =5121.64/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена обделок из листовой стали (пилястры) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.0608 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 180 | 23 |  | 16.1 | 9.25 | 820 | 367 | 4 |
| 2 574.88 | 1.21 | 157 |  | 2.87 | 16.06 | 449 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 19 |  |  |  | 71% | 261 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15 |  |  |  | 52% | 191 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 1 273 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Проемы (МОП)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 46-04-012-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.0416 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 78 | 67 | 10 | 16.11 | 9.26 | 1 181 | 1 084 | 97 |
|  | 116.72 |  | 5 | 1 | 16.11 |  | 78 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 71 |  |  |  | 84% | 976 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 43 |  |  |  | 48% | 558 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 2 715 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 10-01-034-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (лестнич.), 100 м2 проемов | 0.0416 | 18 151.76 | 2 401.83 | 853.67 | 755 | 100 | 36 | 16.1 | 7.46 | 3 671 | 1 609 | 265 |
| 14 896.26 | 39.81 | 620 | 2 | 2.9 | 16.11 | 1 797 | 27 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 108 |  |  |  | 90% | 1 472 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 55 |  |  |  | 43% | 703 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 918 |  |  |  |  | 5 847 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТССЦ 203-0991  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2 | 4.16 | 2 223.50 |  |  | 9 250 |  |  |  |  | 14 960 |  |  |
| 2 223.50 |  | 9 250 |  | 3 596.13 |  | 14 960 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 10-01-035-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.0715 | 5 874.09 | 264.64 | 24.75 | 420 | 19 | 2 | 16.1 | 9.24 | 1 096 | 305 | 16 |
| 5 584.70 | 0.90 | 399 |  | 1.94 | 16.2 | 775 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9138* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 20 |  |  |  | 90% | 275 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 10 |  |  |  | 43% | 132 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 1 503 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТССЦ 101-2905  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м | 7.15 | 52.82 |  |  | 378 |  |  |  |  | 1 470 |  |  |
| 52.82 |  | 378 |  | 205.63 |  | 1 470 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 15-02-024-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0554 | 6 573.92 | 2 219.10 | 136.83 | 364 | 123 | 8 | 16.1 | 10.52 | 2 893 | 1 979 | 80 |
| 4 217.99 | 40.19 | 234 | 2 | 3.57 | 16.11 | 834 | 36 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 119 |  |  |  | 80% | 1 612 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 59 |  |  |  | 37% | 746 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 542 |  |  |  |  | 5 251 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 15-04-005-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0554 | 1 392.74 | 333.48 | 15.69 | 77 | 18 | 1 | 16.11 | 9.24 | 516 | 298 | 8 |
| 1 043.57 | 0.23 | 58 |  | 3.63 | 16.2 | 210 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 17 |  |  |  | 80% | 238 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 8 |  |  |  | 37% | 110 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 865 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.0715 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 211 | 27 |  | 16.1 | 9.25 | 964 | 431 | 4 |
| 2 574.88 | 1.21 | 184 |  | 2.87 | 16.06 | 528 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 22 |  |  |  | 71% | 307 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 18 |  |  |  | 52% | 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 1 495 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Балконы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕРр 57-2-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка покрытий цементных (торец плиты), 100 м2 покрытия | 0.4646 | 3 123.68 | 1 006.36 | 2 117.32 | 1 451 | 468 | 984 | 16.1 | 4.94 | 12 387 | 7 528 | 4 860 |
|  | 242.76 |  | 113 | 1 | 16.11 |  | 1 817 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 465 |  |  |  | 68% | 6 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 395 |  |  |  | 54% | 5 046 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 311 |  |  |  |  | 23 788 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕРр 58-16-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Ремонт стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (пол), 100 мест | 3.06 | 1 356.48 | 707.82 | 70.71 | 4 151 | 2 166 | 216 | 16.11 | 4.98 | 44 849 | 34 893 | 1 078 |
| 577.95 | 7.64 | 1 769 | 23 | 5.02 | 16.1 | 8 878 | 376 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 817 |  |  |  | 71% | 25 041 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 423 |  |  |  | 52% | 18 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 391 |  |  |  |  | 88 230 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Очистка поверхности торцов плиты, щетками (торец плиты), 1 м2 очищаемой поверхности | 46.46 | 9.37 | 9.37 |  | 435 | 435 |  | 16.09 | 1 | 7 006 | 7 006 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 352 |  |  |  | 69% | 4 834 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 261 |  |  |  | 48% | 3 363 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 048 |  |  |  |  | 15 203 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4646 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 167 | 32 | 6 | 16.11 | 2.82 | 902 | 516 | 17 |
| 276.46 | 0.14 | 128 |  | 2.87 | 16.45 | 369 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 26 |  |  |  | 69% | 357 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 19 |  |  |  | 48% | 248 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 1 507 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2496 | 624.75 | 42.41 | 8.64 | 156 | 11 | 2 | 16.1 | 3.44 | 510 | 170 | 7 |
| 573.70 | 0.14 | 143 |  | 2.32 | 16.45 | 332 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 9 |  |  |  | 69% | 118 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 7 |  |  |  | 48% | 82 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 710 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 06-01-015-09  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Укрепление балконной плиты металлич. каркасом, 1 т | 0.931 | 289.33 | 241.42 | 47.91 | 269 | 225 | 45 | 16.1 | 8.15 | 3 982 | 3 619 | 364 |
|  | 2.83 |  | 3 | 5.06 | 16.12 |  | 42 |
|  | Объем: 0.0313+0.8997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0064:[ М-(10634.00=10634.00\*1) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 217 |  |  |  | 80% | 2 929 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 125 |  |  |  | 44% | 1 611 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 8 522 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТССЦ 204-0001  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т | 0.0313 | 6 530.24 |  |  | 204 |  |  |  |  | 1 167 |  |  |
| 6 530.24 |  | 204 |  | 37 300.08 |  | 1 167 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТССЦ 204-0034  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм, т | 0.0313 | 2 573.38 |  |  | 81 |  |  |  |  | 508 |  |  |
| 2 573.38 |  | 81 |  | 16 217.35 |  | 508 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТССЦ 101-2803  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм, т | 0.8997 | 6 069.99 |  |  | 5 461 |  |  |  |  | 24 324 |  |  |
| 6 069.99 |  | 5 461 |  | 27 036.01 |  | 24 324 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство мелких покрытий (капельники и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.6489 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 7 727 | 761 | 22 | 16.1 | 9.88 | 32 124 | 12 259 | 213 |
| 10 701.36 | 3.78 | 6 944 | 2 | 2.83 | 16.09 | 19 652 | 39 |
|  | Объем: 216.3\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 824 |  |  |  | 92% | 11 314 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 420 |  |  |  | 44% | 5 411 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 971 |  |  |  |  | 48 849 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 11-01-004-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности | 1.689 | 1 645.01 | 360.09 | 234.96 | 2 778 | 608 | 397 | 16.11 | 4.09 | 22 150 | 9 798 | 1 623 |
| 1 049.96 | 3.39 | 1 773 | 6 | 6.05 | 16.13 | 10 729 | 92 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 682 |  |  |  | 94% | 9 297 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 393 |  |  |  | 51% | 5 044 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 853 |  |  |  |  | 36 491 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 11-01-011-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм (пол,торец плиты), 100 м2 стяжки | 2.154 | 2 733.75 | 491.58 | 59.08 | 5 889 | 1 059 | 127 | 16.1 | 8.84 | 34 396 | 17 048 | 1 125 |
| 2 183.10 | 23.94 | 4 702 | 52 | 3.45 | 16.11 | 16 223 | 831 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 1 233 |  |  |  | 94% | 16 806 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 711 |  |  |  | 51% | 9 118 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 833 |  |  |  |  | 60 321 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕР 15-02-036-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная (торец плиты, боковые стены лоджии), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.5686 | 3 536.57 | 1 455.57 | 70.94 | 9 084 | 3 739 | 182 | 16.11 | 8.56 | 88 639 | 60 232 | 1 560 |
| 2 010.07 | 26.48 | 5 163 | 68 | 5.2 | 16.1 | 26 848 | 1 095 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58\*108) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 3 617 |  |  |  | 80% | 49 062 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 789 |  |  |  | 37% | 22 691 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 490 |  |  |  |  | 160 392 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕР 15-02-036-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (плиты), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.6894 | 3 749.20 | 1 620.11 | 70.94 | 6 334 | 2 737 | 120 | 16.11 | 8.56 | 63 130 | 44 093 | 1 026 |
| 2 058.15 | 26.48 | 3 477 | 45 | 5.18 | 16.1 | 18 011 | 720 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58\*108) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 643 |  |  |  | 80% | 35 850 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 308 |  |  |  | 37% | 16 581 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 284 |  |  |  |  | 115 561 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТССЦ 101-2615  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная, м2 | 459.8316 | 6.42 |  |  | 2 952 |  |  |  |  | 12 756 |  |  |
| 6.42 |  | 2 952 |  | 27.74 |  | 12 756 |  |
|  | Объем: 425.77\*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.258 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 9 758 | 486 | 61 | 16.1 | 9.18 | 34 635 | 7 828 | 557 |
| 2 163.18 |  | 9 211 |  | 2.85 | 1 | 26 251 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 462 |  |  |  | 80% | 6 262 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 228 |  |  |  | 37% | 2 896 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 448 |  |  |  |  | 43 794 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Очистка поверхности ограждения, щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 190.08 | 9.37 | 9.37 |  | 1 782 | 1 782 |  | 16.09 | 1 | 28 665 | 28 665 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 1 443 |  |  |  | 69% | 19 779 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 069 |  |  |  | 48% | 13 759 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 295 |  |  |  |  | 62 203 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ограждений), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.9 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 681 | 131 | 25 | 16.11 | 2.82 | 3 689 | 2 112 | 70 |
| 276.46 | 0.14 | 525 |  | 2.87 | 16.45 | 1 508 | 4 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 106 |  |  |  | 69% | 1 460 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 79 |  |  |  | 48% | 1 016 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 866 |  |  |  |  | 6 165 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ( ограждений), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.9 | 624.75 | 42.41 | 8.64 | 1 187 | 81 | 16 | 16.1 | 3.44 | 3 883 | 1 297 | 56 |
| 573.70 | 0.14 | 1 090 |  | 2.32 | 16.45 | 2 529 | 4 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 66 |  |  |  | 69% | 898 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 49 |  |  |  | 48% | 624 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 301 |  |  |  |  | 5 405 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕР 09-05-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  (прим) Демонтаж балконных экранов, 100 м2 | 1.478 | 250.56 | 214.45 | 36.11 | 370 | 317 | 53 | 16.11 | 6.52 | 5 454 | 5 106 | 348 |
|  | 1.27 |  | 2 | 2.62 | 16.1 |  | 30 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9910* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 258 |  |  |  | 69% | 3 544 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 230 |  |  |  | 58% | 2 979 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 858 |  |  |  |  | 11 977 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 09-05-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Облицовка экранов, 100 м2 | 1.478 | 437.34 | 352.30 | 64.49 | 646 | 521 | 95 | 16.11 | 6.52 | 9 090 | 8 389 | 621 |
| 20.55 | 2.26 | 30 | 3 | 2.62 | 16.1 | 80 | 54 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9910* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 424 |  |  |  | 69% | 5 826 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 377 |  |  |  | 58% | 4 897 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 448 |  |  |  |  | 19 813 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТССЦ 101-4504  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Поликарбонат сотовый толщиной 8 мм цветной, м2 | 162.58 | 126.37 |  |  | 20 545 |  |  |  |  | 58 030 |  |  |
| 126.37 |  | 20 545 |  | 356.93 |  | 58 030 |  |
|  | Объем: 147.8\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 37.48 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 803 | 165 | 1 374 | 16.1 | 7.6 | 17 362 | 2 661 | 10 443 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 32.26+5.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 165 |  |  |  | 100% | 2 661 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 99 |  |  |  | 60% | 1 597 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 37.48 | 16.40 |  | 16.40 | 615 |  | 615 | 1 | 7.88 | 4 844 |  | 4 844 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **639 196** | **64 520** | **58 631** |  |  | **2 796 018** | **1 039 308** | **328 764** |
| **515 781** | **2 985** |  |  | **1 423 691** | **48 095** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **635 762** | **63 517** | **56 494** |  |  | **2 759 268** | **1 023 152** | **312 508** |
| **515 751** | **2 980** |  |  | **1 423 611** | **48 011** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **162 954** |  |  |  |  | **661 552** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 6, 13; %=73 - по стр. 5; %=69 - по стр. 8, 9, 23-25, 37-39; %=80 - по стр. 10, 18, 19, 26, 33, 34, 36; %=71 - по стр. 12, 20, 22; %=90 - по стр. 14, 16; %=68 - по стр. 21; %=92 - по стр. 30; %=94 - по стр. 31, 32)** | | | | | **64 699** |  |  |  |  | **879 752** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 21; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 6, 8, 9, 13, 23-25, 37-39; %=56 - по стр. 5; %=37 - по стр. 10, 18, 19, 33, 34, 36; %=52 - по стр. 12, 20, 22; %=43 - по стр. 14, 16; %=44 - по стр. 26, 30; %=51 - по стр. 31, 32)** | | | | | **35 494** |  |  |  |  | **452 391** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **735 955** |  |  |  |  | **4 091 411** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 016** | **838** | **148** |  |  | **14 544** | **13 495** | **969** |
| **30** | **5** |  |  | **80** | **84** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 40, 41)** | | | | | **683** |  |  |  |  | **9 370** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 40, 41)** | | | | | **607** |  |  |  |  | **7 876** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 306** |  |  |  |  | **31 790** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 418** | **165** | **1 989** |  |  | **22 206** | **2 661** | **15 287** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43)** | | | | | **165** |  |  |  |  | **2 661** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43)** | | | | | **99** |  |  |  |  | **1 597** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 418** |  |  |  |  | **22 206** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **740 679** |  |  |  |  | **4 145 407** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **15 851** |  |  |  |  | **88 712** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **756 530** |  |  |  |  | **4 234 119** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **15 131** |  |  |  |  | **84 682** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **771 661** |  |  |  |  | **4 318 801** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **138 899** |  |  |  |  | **777 384** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **910 560** |  |  |  |  | **5 096 185** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **65 382** |  |  |  |  | **889 122** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **36 101** |  |  |  |  | **460 267** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Отмостка** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.02147 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 148 | 46 | 102 | 16.11 | 4.92 | 1 245 | 742 | 502 |
|  | 473.09 |  | 10 | 1 | 16.1 |  | 164 |
|  | Объем: 21.47\*1.0\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 58 |  |  |  | 88% | 797 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 34 |  |  |  | 48% | 435 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 2 477 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 4.7234 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 228 | 21 | 173 | 16.1 | 7.6 | 2 187 | 335 | 1 316 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 2.147\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 21 |  |  |  | 100% | 335 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 13 |  |  |  | 60% | 201 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.0429 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 63 | 63 |  | 16.1 | 1 | 1 013 | 1 013 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 21.47\*1.0\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 45 |  |  |  | 61% | 618 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 24 |  |  |  | 31% | 314 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  | 1 945 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.0429 | 490.29 | 490.29 |  | 21 | 21 |  | 16.1 | 1 | 339 | 339 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 21.47\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 15 |  |  |  | 61% | 207 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 8 |  |  |  | 31% | 105 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 651 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 11.5874 | 16.40 |  | 16.40 | 190 |  | 190 | 1 | 7.88 | 1 497 |  | 1 497 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (4.29\*1.6)+4.7234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0644 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 193 | 16 | 7 | 16.11 | 4.48 | 863 | 255 | 32 |
| 2 644.20 |  | 170 |  | 3.38 | 1 | 576 |  |
|  | Объем: 21.47\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 18 |  |  |  | 93% | 237 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 11 |  |  |  | 54% | 138 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 1 238 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 2.15 | 199.22 | 35.93 | 37.16 | 428 | 77 | 80 | 16.11 | 5.45 | 2 911 | 1 244 | 435 |
| 126.13 | 4.21 | 271 | 9 | 4.54 | 16.1 | 1 231 | 146 |
|  | Объем: 21.47\*1.0\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 95 |  |  |  | 94% | 1 307 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 55 |  |  |  | 51% | 709 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 579 |  |  |  |  | 4 927 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 2.15 | 403.35 | 40.32 | 67.81 | 867 | 87 | 146 | 16.11 | 5.31 | 5 376 | 1 397 | 774 |
| 295.22 | 7.73 | 635 | 17 | 5.05 | 16.1 | 3 205 | 267 |
|  | Объем: 21.47\*1.0\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 115 |  |  |  | 94% | 1 564 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 67 |  |  |  | 51% | 849 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 049 |  |  |  |  | 7 789 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 2.15 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 1 570 | 81 | 1 | 16.1 | 5.8 | 8 164 | 1 297 | 5 |
| 692.39 |  | 1 489 |  | 4.61 | 1 | 6 863 |  |
|  | Объем: 21.47\*1.0\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 90 |  |  |  | 94% | 1 219 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 52 |  |  |  | 51% | 661 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 712 |  |  |  |  | 10 045 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **3 708** | **412** | **699** |  |  | **23 595** | **6 622** | **4 561** |
| **2 565** | **36** |  |  | **11 875** | **577** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 290** | **391** | **336** |  |  | **19 911** | **6 287** | **1 748** |
| **2 565** | **36** |  |  | **11 875** | **577** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 45; %=61 - по стр. 47, 48; %=93 - по стр. 50; %=94 - по стр. 51-53)** | | | | | **437** |  |  |  |  | **5 949** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 45; %=31 - по стр. 47, 48; %=54 - по стр. 50; %=51 - по стр. 51-53)** | | | | | **250** |  |  |  |  | **3 211** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 977** |  |  |  |  | **29 071** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **418** | **21** | **363** |  |  | **3 684** | **335** | **2 813** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46)** | | | | | **21** |  |  |  |  | **335** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46)** | | | | | **13** |  |  |  |  | **201** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **418** |  |  |  |  | **3 684** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **4 395** |  |  |  |  | **32 755** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **94** |  |  |  |  | **701** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **4 489** |  |  |  |  | **33 456** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **90** |  |  |  |  | **669** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **4 579** |  |  |  |  | **34 125** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **824** |  |  |  |  | **6 143** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **5 403** |  |  |  |  | **40 268** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **437** |  |  |  |  | **5 949** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **250** |  |  |  |  | **3 211** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Крыша** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Кровля* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТЕР 46-04-008-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, в т.ч. балконы, 100 м2 покрытия | 5.0786 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 838 | 605 | 233 | 16.1 | 6.86 | 11 333 | 9 736 | 1 597 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 476+31.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 599 |  |  |  | 84% | 8 178 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 363 |  |  |  | 48% | 4 673 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  | 24 185 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТЕРр 58-16-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест | 0.76 | 1 356.48 | 707.82 | 70.71 | 1 031 | 538 | 54 | 16.11 | 4.98 | 11 139 | 8 666 | 268 |
| 577.95 | 7.64 | 439 | 6 | 5.02 | 16.1 | 2 205 | 93 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 452 |  |  |  | 71% | 6 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 354 |  |  |  | 52% | 4 555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 836 |  |  |  |  | 21 913 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕР 12-01-017-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки | 5.0786 | 1 475.13 | 286.74 | 274.43 | 7 492 | 1 456 | 1 394 | 16.11 | 7.3 | 56 564 | 23 460 | 10 174 |
| 913.96 | 30.51 | 4 642 | 155 | 4.94 | 16.1 | 22 930 | 2 495 |
|  | Объем: 476+31.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 740 |  |  |  | 92% | 23 879 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 886 |  |  |  | 44% | 11 420 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 118 |  |  |  |  | 91 863 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТЕР 12-01-017-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины (до 40мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки | 4.76 | 1 808.73 | 263.35 | 94.38 | 8 610 | 1 254 | 449 | 16.11 | 7.65 | 58 165 | 20 195 | 3 437 |
| 1 451.00 | 11.88 | 6 907 | 57 | 5 | 15.92 | 34 534 | 900 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*25, Н4= 1.25\*25, Н5= 1.15\*25, Н48= 25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 416 |  |  |  | 92% | 19 407 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 721 |  |  |  | 44% | 9 282 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 747 |  |  |  |  | 86 854 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТЕР 12-01-016-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 5.0786 | 180.53 | 29.88 | 5.06 | 917 | 152 | 26 | 16.1 | 9.25 | 7 494 | 2 443 | 238 |
| 145.59 |  | 739 |  | 6.51 | 1 | 4 813 |  |
|  | Объем: 476+31.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 164 |  |  |  | 92% | 2 248 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 84 |  |  |  | 44% | 1 075 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 165 |  |  |  |  | 10 816 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТЕР 12-01-002-09  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 4.76 | 478.96 | 164.81 | 58.46 | 2 280 | 784 | 278 | 16.11 | 6.32 | 20 275 | 12 638 | 1 759 |
| 255.69 | 3.78 | 1 217 | 18 | 4.83 | 16.09 | 5 879 | 289 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121; ТССЦ 101-9122* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 866 |  |  |  | 92% | 11 893 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 441 |  |  |  | 44% | 5 688 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 587 |  |  |  |  | 37 856 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТССЦ 101-4736  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Унифлекс Экстра ЭКП, м2 | 542.64 | 30.20 |  |  | 16 388 |  |  |  |  | 65 817 |  |  |
| 30.20 |  | 16 388 |  | 121.29 |  | 65 817 |  |
|  | Объем: 4.76\*114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ТССЦ 101-3380  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Унифлекс ЭПП, м2 | 552.16 | 45.18 |  |  | 24 947 |  |  |  |  | 66 590 |  |  |
| 45.18 |  | 24 947 |  | 120.6 |  | 66 590 |  |
|  | Объем: 4.76\*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТЕР 12-01-002-10  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (балконы), 100 м2 кровли | 0.3186 | 256.78 | 96.86 | 31.65 | 82 | 31 | 10 | 16.11 | 6.39 | 759 | 497 | 64 |
| 128.27 | 2.08 | 41 | 1 | 4.83 | 16.1 | 197 | 11 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 35 |  |  |  | 92% | 467 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 18 |  |  |  | 44% | 224 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  | 1 450 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТССЦ 101-4736  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Унифлекс Экстра ЭКП, м2 | 36.96 | 30.20 |  |  | 1 116 |  |  |  |  | 4 483 |  |  |
| 30.20 |  | 1 116 |  | 121.29 |  | 4 483 |  |
|  | Объем: 0.3186\*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТЕР 12-01-004-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 1.304 | 1 097.50 | 397.64 | 132.18 | 1 431 | 519 | 172 | 16.11 | 8 | 13 367 | 8 353 | 1 379 |
| 567.69 | 13.39 | 740 | 17 | 4.91 | 16.1 | 3 635 | 281 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9123* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 579 |  |  |  | 92% | 7 943 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 295 |  |  |  | 44% | 3 799 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 305 |  |  |  |  | 25 109 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | ТССЦ 101-4736  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Унифлекс Экстра ЭКП, м2 | 164.3 | 30.20 |  |  | 4 962 |  |  |  |  | 19 928 |  |  |
| 30.20 |  | 4 962 |  | 121.29 |  | 19 928 |  |
|  | Объем: 1.304\*252/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | ТССЦ 101-3380  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Унифлекс ЭПП, м2 | 164.3 | 45.18 |  |  | 7 423 |  |  |  |  | 19 815 |  |  |
| 45.18 |  | 7 423 |  | 120.6 |  | 19 815 |  |
|  | Объем: 1.304\*252/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Водосточная система* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, настенных желобов, 100 м труб и покрытий | 0.136 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 10 | 10 |  | 16.1 | 6.5 | 165 | 165 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 8 |  |  |  | 71% | 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 7 |  |  |  | 52% | 86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 368 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | ТЕР 12-01-009-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство желобов настенных, 100 м желобов | 0.136 | 24 362.23 | 882.04 | 409.00 | 3 313 | 120 | 56 | 16.1 | 8.93 | 12 155 | 1 931 | 497 |
| 23 071.19 | 39.78 | 3 138 | 5 | 3.1 | 16.11 | 9 727 | 87 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 135 |  |  |  | 92% | 1 857 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 69 |  |  |  | 44% | 888 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 517 |  |  |  |  | 14 899 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | ТЕРр 58-10-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м | 0.38 | 7 879.49 | 801.83 | 8.10 | 2 994 | 305 | 3 | 16.1 | 9.25 | 13 746 | 4 906 | 28 |
| 7 069.56 |  | 2 686 |  | 3.28 | 1 | 8 811 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 253 |  |  |  | 71% | 3 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 198 |  |  |  | 52% | 2 551 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 445 |  |  |  |  | 19 780 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТЕРр 58-10-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.05 | 6 366.80 | 1 213.61 | 8.10 | 318 | 61 |  | 16.1 | 9.25 | 1 732 | 977 | 4 |
| 5 145.09 |  | 257 |  | 2.92 | 1 | 751 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 51 |  |  |  | 71% | 694 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 40 |  |  |  | 52% | 508 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  | 2 934 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.03 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 138 | 14 |  | 16.1 | 9.25 | 543 | 232 | 2 |
| 4 116.09 |  | 123 |  | 2.5 | 1 | 309 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 12 |  |  |  | 71% | 165 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 9 |  |  |  | 52% | 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 828 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | ТЕРр 58-10-7  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.03 | 9 322.48 | 1 083.29 | 8.10 | 280 | 32 |  | 16.1 | 9.25 | 802 | 523 | 2 |
| 8 231.09 |  | 247 |  | 1.12 | 1 | 277 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 27 |  |  |  | 71% | 371 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 21 |  |  |  | 52% | 272 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  | 1 445 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.32 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 435 | 105 |  | 16.1 | 9.27 | 3 038 | 1 688 | 3 |
| 1 029.19 |  | 329 |  | 4.09 | 1 | 1 347 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 87 |  |  |  | 71% | 1 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 68 |  |  |  | 52% | 878 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 590 |  |  |  |  | 5 114 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вентканалы, дымоходы, парапеты* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.023 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 197 | 127 | 6 | 16.1 | 7.78 | 2 377 | 2 042 | 45 |
| 2 806.54 | 66.80 | 65 | 2 | 4.5 | 16.11 | 290 | 25 |
|  | Объем: 0.6+0.7+0.5+0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 101 |  |  |  | 66% | 1 364 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 81 |  |  |  | 50% | 1 034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 379 |  |  |  |  | 4 775 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0966 | 3 086.00 |  |  | 298 |  |  |  |  | 1 395 |  |  |
| 3 086.00 |  | 298 |  | 14 439.09 |  | 1 395 |  |
|  | Объем: 0.023\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 11 каналов), 100 м труб | 0.006 | 46 434.40 | 30 441.50 | 946.80 | 279 | 183 | 6 | 16.1 | 7.77 | 3 391 | 2 941 | 44 |
| 15 046.10 | 250.30 | 90 | 2 | 4.5 | 16.11 | 406 | 24 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 10, Н4= 10, Н5= 10, Н48= 10* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 144 |  |  |  | 66% | 1 957 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 117 |  |  |  | 50% | 1 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 6 830 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.132 | 3 086.00 |  |  | 407 |  |  |  |  | 1 906 |  |  |
| 3 086.00 |  | 407 |  | 14 439.09 |  | 1 906 |  |
|  | Объем: 2200\*0.006\*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 30 каналов), 100 м труб | 0.007 | 134 659.76 | 88 280.35 | 2 745.72 | 943 | 618 | 19 | 16.1 | 7.77 | 11 473 | 9 949 | 149 |
| 43 633.69 | 725.87 | 305 | 5 | 4.5 | 16.11 | 1 374 | 82 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 29, Н4= 29, Н5= 29, Н48= 29* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 486 |  |  |  | 66% | 6 620 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 392 |  |  |  | 50% | 5 016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 821 |  |  |  |  | 23 109 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.4466 | 3 086.00 |  |  | 1 378 |  |  |  |  | 6 448 |  |  |
| 3 086.00 |  | 1 378 |  | 14 439.09 |  | 6 448 |  |
|  | Объем: 2200\*0.007\*29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 40 каналов), 100 м труб | 0.005 | 181 094.16 | 118 721.85 | 3 692.52 | 905 | 594 | 18 | 16.1 | 7.77 | 11 021 | 9 557 | 143 |
| 58 679.79 | 976.17 | 293 | 5 | 4.5 | 16.11 | 1 320 | 79 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 39, Н4= 39, Н5= 39, Н48= 39* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 467 |  |  |  | 66% | 6 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 377 |  |  |  | 50% | 4 818 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 750 |  |  |  |  | 22 199 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.429 | 3 086.00 |  |  | 1 324 |  |  |  |  | 6 194 |  |  |
| 3 086.00 |  | 1 324 |  | 14 439.09 |  | 6 194 |  |
|  | Объем: 2200\*0.005\*39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 15 каналов), 100 м труб | 0.005 | 65 008.16 | 42 618.10 | 1 325.52 | 325 | 213 | 7 | 16.1 | 7.77 | 3 956 | 3 431 | 51 |
| 21 064.54 | 350.42 | 105 | 2 | 4.5 | 16.11 | 474 | 28 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 14, Н4= 14, Н5= 14, Н48= 14* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 168 |  |  |  | 66% | 2 283 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 135 |  |  |  | 50% | 1 730 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 628 |  |  |  |  | 7 968 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.154 | 3 086.00 |  |  | 475 |  |  |  |  | 2 224 |  |  |
| 3 086.00 |  | 475 |  | 14 439.09 |  | 2 224 |  |
|  | Объем: 2200\*0.005\*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | ТЕР 11-01-011-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм (вентканалы и парапет), 100 м2 стяжки | 0.6835 | 304.73 | 269.26 | 35.46 | 208 | 184 | 24 | 16.1 | 9.04 | 3 182 | 2 963 | 219 |
|  | 15.32 |  | 10 | 4.66 | 16.11 |  | 169 |
|  | Объем: 12.27+56.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 215 |  |  |  | 94% | 2 944 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 124 |  |  |  | 51% | 1 597 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 548 |  |  |  |  | 7 723 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | ТЕР 11-01-011-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.6835 | 1 928.43 | 387.07 | 55.41 | 1 318 | 265 | 38 | 16.1 | 9.04 | 9 335 | 4 259 | 342 |
| 1 485.95 | 23.94 | 1 016 | 16 | 4.66 | 16.11 | 4 733 | 264 |
|  | Объем: 12.27+56.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 312 |  |  |  | 94% | 4 252 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 180 |  |  |  | 51% | 2 307 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 810 |  |  |  |  | 15 893 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | ТЕР 11-01-011-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки | 0.6835 | 1 533.85 | 19.04 | 41.45 | 1 048 | 13 | 28 | 16.1 | 8.67 | 5 158 | 210 | 246 |
| 1 473.36 | 15.85 | 1 007 | 11 | 4.67 | 16.09 | 4 703 | 174 |
|  | Объем: 12.27+56.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*4, Н4= 1.25\*4, Н5= 1.15\*4, Н48= 4* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 27 |  |  |  | 94% | 361 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 15 |  |  |  | 51% | 196 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 090 |  |  |  |  | 5 715 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, дымов. трубы, 100 м2 | 0.067 | 188.95 | 188.95 |  | 13 | 13 |  | 16.1 | 1 | 204 | 204 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 13 |  |  |  | 84% | 171 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 8 |  |  |  | 48% | 98 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 473 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 0.52 | 37.19 | 25.77 |  | 19 | 13 |  | 16.11 | 1 | 246 | 216 |  |
| 11.42 |  | 6 |  | 4.99 | 1 | 30 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 11 |  |  |  | 73% | 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 9 |  |  |  | 56% | 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 525 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей, 100 м2 поверхности | 0.066 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 159 | 86 |  | 16.1 | 6.41 | 1 620 | 1 377 | 1 |
| 1 115.14 |  | 74 |  | 3.29 | 1 | 242 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 68 |  |  |  | 67% | 923 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 43 |  |  |  | 40% | 551 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 3 093 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска фасадов (дымов. трубы) с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.066 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 151 | 8 | 1 | 16.1 | 9.18 | 537 | 121 | 9 |
| 2 163.18 |  | 143 |  | 2.85 | 1 | 407 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 8 |  |  |  | 80% | 97 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 4 |  |  |  | 37% | 45 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  | 679 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Карнизные плиты* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | ТЕР 46-04-008-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (карниз. плита), 100 м2 покрытия | 0.2065 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 34 | 25 | 9 | 16.1 | 6.86 | 461 | 396 | 65 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 25 |  |  |  | 84% | 333 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 15 |  |  |  | 48% | 190 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 984 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | ТЕРр 58-16-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 (карниз. плита), 100 мест | 0.08 | 2 603.14 | 1 221.06 | 143.55 | 208 | 98 | 11 | 16.11 | 4.98 | 2 128 | 1 574 | 57 |
| 1 238.53 | 15.50 | 99 | 1 | 5.02 | 16.1 | 497 | 20 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 82 |  |  |  | 71% | 1 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 64 |  |  |  | 52% | 829 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 355 |  |  |  |  | 4 089 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство мелких покрытий (карниз. плита) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.2065 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 2 459 | 242 | 7 | 16.1 | 9.88 | 10 223 | 3 901 | 68 |
| 10 701.36 | 3.78 | 2 210 | 1 | 2.83 | 16.09 | 6 254 | 13 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 262 |  |  |  | 92% | 3 601 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 134 |  |  |  | 44% | 1 722 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 855 |  |  |  |  | 15 546 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Чердачное перекрытие* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | ТЕР 12-01-014-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя | 44.5 | 47.52 | 20.14 | 27.38 | 2 115 | 896 | 1 219 | 16.1 | 7.71 | 23 822 | 14 426 | 9 395 |
|  | 3.42 |  | 152 | 2.32 | 16.11 |  | 2 455 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 132 |  |  |  | 92% | 15 531 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 576 |  |  |  | 44% | 7 428 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 823 |  |  |  |  | 46 780 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | ТЕР 12-01-013-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия | 4.7605 | 1 032.25 | 528.43 | 106.40 | 4 914 | 2 516 | 507 | 16.11 | 6.39 | 53 090 | 40 526 | 3 237 |
| 397.42 | 10.36 | 1 892 | 49 | 4.93 | 16.12 | 9 327 | 795 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТСЭМ 121011:[ ЭМ-(65.12=35.39\*1.84) ]; ТССЦ 101-0078:[ М-(57.75=2310.10\*0.025) ]; ТССЦ 101-0594:[ М-(2042.56=10162.01\*0.201) ]; ТССЦ 104-0004:[ М-(4149.25=671.40\*6.18) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 2 770 |  |  |  | 92% | 38 015 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 1 411 |  |  |  | 44% | 18 181 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 095 |  |  |  |  | 109 287 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | С цена поставщ.  Плиты минераловатные, типа ISOROOF-T, м3 | 73.5497 | 1 434.84 |  |  | 105 532 |  |  |  |  | 466 451 |  |  |
| 1 434.84 |  | 105 532 |  | 4.42 |  | 466 451 |  |
|  | Объем: 476.05\*0.15\*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =5983\*1.06/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Покрытие пленкой, 100 м2 покрытия | 4.7605 | 244.33 | 122.64 | 1.26 | 1 163 | 584 | 6 | 16.1 | 9.27 | 11 416 | 9 399 | 56 |
| 120.43 |  | 573 |  | 3.42 | 1 | 1 961 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0795:[ М-(6.21=7308.20\*0.00085) ]; ТССЦ 101-2166:[ М-(36.19=1533.60\*0.0236) ]; ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 543 |  |  |  | 79% | 7 425 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 374 |  |  |  | 51% | 4 793 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 080 |  |  |  |  | 23 635 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | ТССЦ 101-4135  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 595.0625 | 7.04 |  |  | 4 189 |  |  |  |  | 15 293 |  |  |
| 7.04 |  | 4 189 |  | 25.7 |  | 15 293 |  |
|  | Объем: 476.05\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 30.36 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 461 | 134 | 1 113 | 16.1 | 7.6 | 14 064 | 2 156 | 8 459 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.26+29.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 134 |  |  |  | 100% | 2 156 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 80 |  |  |  | 60% | 1 294 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 30.36 | 16.40 |  | 16.40 | 498 |  | 498 | 1 | 7.88 | 3 923 |  | 3 923 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **217 025** | **12 798** | **6 192** |  |  | **1 059 448** | **206 058** | **45 961** |
| **197 822** | **515** |  |  | **803 977** | **8 284** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **109 534** | **12 664** | **4 581** |  |  | **575 010** | **203 902** | **33 579** |
| **92 290** | **515** |  |  | **337 526** | **8 284** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **62 907** |  |  |  |  | **210 093** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 54, 87, 91; %=71 - по стр. 55, 67, 69-73, 92; %=92 - по стр. 56-59, 62, 64, 68, 93-95; %=66 - по стр. 74, 76, 78, 80, 82; %=94 - по стр. 84-86; %=73 - по стр. 88; %=67 - по стр. 89; %=80 - по стр. 90; %=79 - по стр. 97)** | | | | | **13 256** |  |  |  |  | **181 645** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 54, 87, 91; %=52 - по стр. 55, 67, 69-73, 92; %=44 - по стр. 56-59, 62, 64, 68, 93-95; %=50 - по стр. 74, 76, 78, 80, 82; %=51 - по стр. 84-86, 97; %=56 - по стр. 88; %=40 - по стр. 89; %=37 - по стр. 90)** | | | | | **7 632** |  |  |  |  | **98 155** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **130 422** |  |  |  |  | **854 810** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **105 532** |  |  |  |  | **466 451** |  |  |
| **105 532** |  |  |  | **466 451** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **105 532** |  |  |  |  | **466 451** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 959** | **134** | **1 611** |  |  | **17 987** | **2 156** | **12 382** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 99)** | | | | | **134** |  |  |  |  | **2 156** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 99)** | | | | | **80** |  |  |  |  | **1 294** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 959** |  |  |  |  | **17 987** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **237 913** |  |  |  |  | **1 339 248** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **5 091** |  |  |  |  | **28 660** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **243 004** |  |  |  |  | **1 367 908** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **4 860** |  |  |  |  | **27 358** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **247 864** |  |  |  |  | **1 395 266** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **44 616** |  |  |  |  | **251 148** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **292 480** |  |  |  |  | **1 646 414** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **13 256** |  |  |  |  | **181 645** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **7 632** |  |  |  |  | **98 155** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. ХВС** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | ТЕР 46-03-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий | 0.6 | 2 312.45 | 625.61 | 1 686.84 | 1 387 | 375 | 1 012 | 16.11 | 4.81 | 10 915 | 6 047 | 4 868 |
|  | 176.68 |  | 106 | 1 | 16.1 |  | 1 707 |
|  | *Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 476 |  |  |  | 84% | 6 513 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 289 |  |  |  | 48% | 3 722 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 152 |  |  |  |  | 21 150 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | ТЕР 46-03-017-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 1.32 | 2 646.84 | 648.48 | 43.99 | 3 494 | 856 | 58 | 16.11 | 9.21 | 25 727 | 13 790 | 535 |
| 1 954.37 |  | 2 580 |  | 4.42 | 1 | 11 403 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 847 |  |  |  | 84% | 11 584 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 514 |  |  |  | 48% | 6 619 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 855 |  |  |  |  | 43 930 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | ТЕРр 65-1-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 1.186 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 798 | 624 | 17 | 16.11 | 5.24 | 10 675 | 10 047 | 88 |
| 133.13 | 2.56 | 158 | 3 | 3.42 | 16.13 | 540 | 49 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 74% |  |  | 464 |  |  |  | 63% | 6 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 314 |  |  |  | 40% | 4 038 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 575 |  |  |  |  | 21 074 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 104. | ТЕРр 65-1-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 63 мм, 100 м трубопровода | 0.83 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 559 | 436 | 12 | 16.11 | 5.24 | 7 471 | 7 031 | 62 |
| 133.13 | 2.56 | 110 | 2 | 3.42 | 16.13 | 378 | 34 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 74% |  |  | 324 |  |  |  | 63% | 4 451 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 219 |  |  |  | 40% | 2 826 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 102 |  |  |  |  | 14 748 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 105. | ТЕР 16-04-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 1.186 | 3 432.88 | 2 357.66 | 944.60 | 4 071 | 2 796 | 1 120 | 16.11 | 6.51 | 52 959 | 45 047 | 7 293 |
| 130.62 | 133.46 | 155 | 158 | 4 | 16.11 | 620 | 2 550 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 3 397 |  |  |  | 98% | 46 645 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 2 097 |  |  |  | 56% | 26 654 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 565 |  |  |  |  | 126 258 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 106. | ТССЦ 507-3339  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Труба из полипропилена PN 10/40, м | 111.1282 | 33.67 |  |  | 3 742 |  |  |  |  | 8 402 |  |  |
| 33.67 |  | 3 742 |  | 75.61 |  | 8 402 |  |
|  | Объем: 118.6\*0.937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 107. | ТССЦ 301-5604  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт. | 66 | 5.67 |  |  | 374 |  |  |  |  | 1 218 |  |  |
| 5.67 |  | 374 |  | 18.46 |  | 1 218 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 108. | ТССЦ 302-1834  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт. | 76 | 95.91 |  |  | 7 289 |  |  |  |  | 24 167 |  |  |
| 95.91 |  | 7 289 |  | 317.99 |  | 24 167 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 109. | ТССЦ 507-3175  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт. | 13 | 5.50 |  |  | 72 |  |  |  |  | 306 |  |  |
| 5.50 |  | 72 |  | 4.27 |  | 306 |  |
|  | *Поправки: М: =23.5/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 110. | ТССЦ 507-5010  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт. | 44 | 2.80 |  |  | 123 |  |  |  |  | 525 |  |  |
| 2.80 |  | 123 |  | 4.27 |  | 525 |  |
|  | *Поправки: М: =11.94/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 111. | ТССЦ 507-3302  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, шт. | 10 | 4.88 |  |  | 49 |  |  |  |  | 208 |  |  |
| 4.88 |  | 49 |  | 4.27 |  | 208 |  |
|  | *Поправки: М: =20.83/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 112. | ТССЦ 301-1664  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт. | 6 | 72.00 |  |  | 432 |  |  |  |  | 2 618 |  |  |
| 72.00 |  | 432 |  | 436.25 |  | 2 618 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 113. | ТЕР 16-04-002-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода | 0.83 | 4 203.09 | 1 970.56 | 2 098.82 | 3 489 | 1 636 | 1 742 | 16.11 | 6.41 | 37 908 | 26 349 | 11 166 |
| 133.72 | 304.47 | 111 | 253 | 3.54 | 16.11 | 393 | 4 071 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 2 172 |  |  |  | 98% | 29 812 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 1 341 |  |  |  | 56% | 17 035 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 003 |  |  |  |  | 84 755 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 114. | ТССЦ 507-3341  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Труба из полипропилена PN 10/63, м | 78.518 | 71.43 |  |  | 5 609 |  |  |  |  | 15 543 |  |  |
| 71.43 |  | 5 609 |  | 197.95 |  | 15 543 |  |
|  | Объем: 83\*0.946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 115. | ТССЦ 301-5606  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт. | 8 | 6.81 |  |  | 54 |  |  |  |  | 179 |  |  |
| 6.81 |  | 54 |  | 22.36 |  | 179 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 116. | ТССЦ 302-1494  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм, шт. | 7 | 142.89 |  |  | 1 000 |  |  |  |  | 3 967 |  |  |
| 142.89 |  | 1 000 |  | 566.77 |  | 3 967 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 117. | ТССЦ 302-1831  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт. | 7 | 17.28 |  |  | 121 |  |  |  |  | 543 |  |  |
| 17.28 |  | 121 |  | 77.55 |  | 543 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 118. | С цена поставщ.  Разборное соединение 1/2, шт | 7 | 30.59 |  |  | 214 |  |  |  |  | 946 |  |  |
| 30.59 |  | 214 |  | 4.42 |  | 946 |  |
|  | *Поправки: М: =130\*1.04/4.42* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 119. | ТЕР 16-07-003-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 63 мм, 1 врезка | 1 | 611.91 | 105.11 | 19.28 | 612 | 105 | 19 | 16.1 | 5.36 | 4 180 | 1 692 | 103 |
| 487.52 | 0.45 | 488 |  | 4.89 | 16.2 | 2 384 | 7 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 121 |  |  |  | 98% | 1 665 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 75 |  |  |  | 56% | 951 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 807 |  |  |  |  | 6 796 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 120. | ТЕР 26-01-017-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Изоляция трубопроводов диаметром 40-63 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 20.16 | 1 036.07 | 51.10 | 39.33 | 20 887 | 1 030 | 793 | 16.11 | 9.01 | 96 184 | 16 597 | 7 144 |
| 945.64 |  | 19 064 |  | 3.8 | 1 | 72 444 |  |
|  | Объем: 118.6+83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9400* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 927 |  |  |  | 77% | 12 780 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 618 |  |  |  | 48% | 7 967 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 22 432 |  |  |  |  | 116 930 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 121. | ТССЦ 104-0845  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м | 130.46 | 8.63 |  |  | 1 126 |  |  |  |  | 5 414 |  |  |
| 8.63 |  | 1 126 |  | 41.5 |  | 5 414 |  |
|  | Объем: 118.6\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 122. | ТССЦ 104-0865  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм, м | 91.3 | 13.53 |  |  | 1 235 |  |  |  |  | 5 435 |  |  |
| 13.53 |  | 1 235 |  | 59.53 |  | 5 435 |  |
|  | Объем: 83\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 123. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.685 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 33 | 3 | 25 | 16.1 | 7.6 | 317 | 49 | 191 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 3 |  |  |  | 100% | 49 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2 |  |  |  | 60% | 29 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 124. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.685 | 16.40 |  | 16.40 | 11 |  | 11 | 1 | 7.88 | 89 |  | 89 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **56 781** | **7 861** | **4 809** |  |  | **315 896** | **126 649** | **31 539** |
| **44 106** | **522** |  |  | **157 633** | **8 418** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **9 595** |  |  |  |  | **24 984** |  |  |
| **9 595** |  |  |  | **24 984** |  |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **9 595** |  |  |  |  | **24 984** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **9 595** |  |  |  |  | **24 984** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **28 129** | **2 261** | **1 863** |  |  | **143 675** | **36 434** | **12 547** |
| **24 005** | **106** |  |  | **94 696** | **1 707** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **2 361** |  |  |  |  | **10 849** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 101, 102; %=77 - по стр. 120)** | | | | | **2 251** |  |  |  |  | **30 877** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 101, 102, 120)** | | | | | **1 420** |  |  |  |  | **18 308** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **31 800** |  |  |  |  | **192 860** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **19 013** | **5 597** | **2 910** |  |  | **146 831** | **90 166** | **18 712** |
| **10 506** | **416** |  |  | **37 953** | **6 711** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 103, 104; %=98 - по стр. 105, 113, 119)** | | | | | **6 478** |  |  |  |  | **88 933** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 103, 104; %=56 - по стр. 105, 113, 119)** | | | | | **4 046** |  |  |  |  | **51 505** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **29 537** |  |  |  |  | **287 269** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **44** | **3** | **36** |  |  | **406** | **49** | **280** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 123)** | | | | | **3** |  |  |  |  | **49** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 123)** | | | | | **2** |  |  |  |  | **29** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **44** |  |  |  |  | **406** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **70 976** |  |  |  |  | **505 519** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **1 519** |  |  |  |  | **10 818** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **72 495** |  |  |  |  | **516 337** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **1 450** |  |  |  |  | **10 327** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **73 945** |  |  |  |  | **526 664** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **13 310** |  |  |  |  | **94 800** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **87 255** |  |  |  |  | **621 464** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **8 729** |  |  |  |  | **119 810** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **5 466** |  |  |  |  | **69 813** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 5. Канализация** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 125. | ТЕР 46-03-010-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий | 0.5 | 7 689.64 | 1 953.63 | 5 736.01 | 3 845 | 977 | 2 868 | 16.11 | 4.81 | 29 532 | 15 736 | 13 795 |
|  | 600.78 |  | 300 | 1 | 16.11 |  | 4 839 |
|  | *Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 264 |  |  |  | 84% | 17 283 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 766 |  |  |  | 48% | 9 876 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 875 |  |  |  |  | 56 691 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 126. | ТЕР 46-03-017-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 1.5 | 2 646.84 | 648.48 | 43.99 | 3 970 | 973 | 66 | 16.11 | 9.21 | 29 236 | 15 671 | 608 |
| 1 954.37 |  | 2 932 |  | 4.42 | 1 | 12 957 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 963 |  |  |  | 84% | 13 164 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 584 |  |  |  | 48% | 7 522 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 517 |  |  |  |  | 49 922 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 127. | ТЕРр 65-2-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 1.81 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 1 404 | 1 385 | 19 | 16.11 | 9.26 | 22 486 | 22 311 | 175 |
|  | 4.83 |  | 9 | 1 | 16.09 |  | 141 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 74% |  |  | 1 032 |  |  |  | 63% | 14 145 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 697 |  |  |  | 40% | 8 981 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 133 |  |  |  |  | 45 612 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 128. | ТЕР 16-04-001-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 1.81 | 12 984.16 | 894.28 | 10.83 | 23 501 | 1 619 | 20 | 16.11 | 8.81 | 62 323 | 26 076 | 173 |
| 12 079.05 | 1.13 | 21 863 | 2 | 1.65 | 16.2 | 36 074 | 33 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 1 864 |  |  |  | 98% | 25 587 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 1 151 |  |  |  | 56% | 14 621 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 26 516 |  |  |  |  | 102 531 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 129. | ТССЦ 301-5609  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт. | 99 | 12.58 |  |  | 1 245 |  |  |  |  | 3 718 |  |  |
| 12.58 |  | 1 245 |  | 37.56 |  | 3 718 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 130. | С цена поставщ.  Тройник ПВХ 90гр. диам. 110мм, шт | 20 | 17.65 |  |  | 353 |  |  |  |  | 1 560 |  |  |
| 17.65 |  | 353 |  | 4.42 |  | 1 560 |  |
|  | *Поправки: М: =75/4.42\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 131. | С цена поставщ.  Тройник ПВХ 45гр. диам. 110мм, шт | 20 | 17.65 |  |  | 353 |  |  |  |  | 1 560 |  |  |
| 17.65 |  | 353 |  | 4.42 |  | 1 560 |  |
|  | *Поправки: М: =75/4.42\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 132. | С цена поставщ.  Ревизия ПВХ диам. 110мм, шт | 12 | 22.35 |  |  | 268 |  |  |  |  | 1 186 |  |  |
| 22.35 |  | 268 |  | 4.42 |  | 1 186 |  |
|  | *Поправки: М: =95/4.42\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 133. | С цена поставщ.  Переходник ПВХ диам. 110мм, шт | 4 | 22.35 |  |  | 89 |  |  |  |  | 395 |  |  |
| 22.35 |  | 89 |  | 4.42 |  | 395 |  |
|  | *Поправки: М: =95/4.42\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 134. | С цена поставщ.  Клапан воздуш. диам. 110мм, шт | 7 | 82.35 |  |  | 576 |  |  |  |  | 2 548 |  |  |
| 82.35 |  | 576 |  | 4.42 |  | 2 548 |  |
|  | *Поправки: М: =350/4.42\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 135. | ТССЦ 507-0927  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт. | 40 | 233.94 |  |  | 9 358 |  |  |  |  | 17 770 |  |  |
| 233.94 |  | 9 358 |  | 444.24 |  | 17 770 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 136. | ТЕР 16-07-004-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка | 1 | 219.71 | 111.66 | 1.52 | 220 | 112 | 2 | 16.1 | 9.27 | 2 315 | 1 798 | 14 |
| 106.54 |  | 107 |  | 4.72 | 1 | 503 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29\*1) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 129 |  |  |  | 98% | 1 762 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 80 |  |  |  | 56% | 1 007 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 428 |  |  |  |  | 5 084 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 137. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 2.43 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 118 | 11 | 89 | 16.1 | 7.6 | 1 127 | 173 | 677 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 11 |  |  |  | 100% | 173 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 7 |  |  |  | 60% | 104 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 138. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 2.43 | 16.40 |  | 16.40 | 40 |  | 40 | 1 | 7.88 | 314 |  | 314 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **45 340** | **5 077** | **3 104** |  |  | **176 070** | **81 765** | **15 756** |
| **37 144** | **311** |  |  | **78 271** | **5 013** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **9 358** |  |  |  |  | **17 770** |  |  |
| **9 358** |  |  |  | **17 770** |  |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **9 358** |  |  |  |  | **17 770** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **9 358** |  |  |  |  | **17 770** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **7 815** | **1 950** | **2 934** |  |  | **58 768** | **31 407** | **14 403** |
| **2 932** | **300** |  |  | **12 957** | **4 839** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 125, 126)** | | | | | **2 228** |  |  |  |  | **30 447** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 125, 126)** | | | | | **1 350** |  |  |  |  | **17 398** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **11 393** |  |  |  |  | **106 613** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **28 009** | **3 116** | **41** |  |  | **98 091** | **50 185** | **362** |
| **24 854** | **11** |  |  | **47 544** | **174** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 127; %=98 - по стр. 128, 136)** | | | | | **3 025** |  |  |  |  | **41 494** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 127; %=56 - по стр. 128, 136)** | | | | | **1 927** |  |  |  |  | **24 609** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **32 961** |  |  |  |  | **164 194** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **158** | **11** | **129** |  |  | **1 441** | **173** | **991** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 137)** | | | | | **11** |  |  |  |  | **173** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 137)** | | | | | **7** |  |  |  |  | **104** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **158** |  |  |  |  | **1 441** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **53 870** |  |  |  |  | **290 018** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **1 153** |  |  |  |  | **6 206** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **55 023** |  |  |  |  | **296 224** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **1 100** |  |  |  |  | **5 924** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **56 123** |  |  |  |  | **302 148** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **10 102** |  |  |  |  | **54 387** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **66 225** |  |  |  |  | **356 535** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **5 253** |  |  |  |  | **71 941** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **3 277** |  |  |  |  | **42 007** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **962 050** | **90 668** | **73 435** |  |  | **4 371 027** | **1 460 402** | **426 581** |
| **797 418** | **4 369** |  |  | **2 475 447** | **70 387** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **18 953** |  |  |  |  | **42 754** |  |  |
| **18 953** |  |  |  | **42 754** |  |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **18 953** |  |  |  |  | **42 754** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **18 953** |  |  |  |  | **42 754** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **784 530** | **80 783** | **66 208** |  |  | **3 556 632** | **1 301 182** | **374 785** |
| **637 543** | **3 937** |  |  | **1 880 665** | **63 418** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **228 222** |  |  |  |  | **882 494** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 50; %=66 - по стр. 2, 3, 74, 76, 78, 80, 82; %=84 - по стр. 4, 6, 13, 54, 87, 91, 101, 102, 125, 126; %=73 - по стр. 5, 88; %=69 - по стр. 8, 9, 23-25, 37-39; %=80 - по стр. 10, 18, 19, 26, 33, 34, 36, 90; %=71 - по стр. 12, 20, 22, 55, 67, 69-73, 92; %=90 - по стр. 14, 16; %=68 - по стр. 21; %=92 - по стр. 30, 56-59, 62, 64, 68, 93-95; %=94 - по стр. 31, 32, 51-53, 84-86; %=88 - по стр. 45; %=61 - по стр. 47, 48; %=67 - по стр. 89; %=79 - по стр. 97; %=77 - по стр. 120)** | | | | | **82 871** |  |  |  |  | **1 128 670** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 21, 50; %=40 - по стр. 2, 3, 89; %=48 - по стр. 4, 6, 8, 9, 13, 23-25, 37-39, 45, 54, 87, 91, 101, 102, 120, 125, 126; %=56 - по стр. 5, 88; %=37 - по стр. 10, 18, 19, 33, 34, 36, 90; %=52 - по стр. 12, 20, 22, 55, 67, 69-73, 92; %=43 - по стр. 14, 16; %=44 - по стр. 26, 30, 56-59, 62, 64, 68, 93-95; %=51 - по стр. 31, 32, 51-53, 84-86, 97; %=31 - по стр. 47, 48; %=50 - по стр. 74, 76, 78, 80, 82)** | | | | | **46 146** |  |  |  |  | **589 463** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **913 547** |  |  |  |  | **5 274 765** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 016** | **838** | **148** |  |  | **14 544** | **13 495** | **969** |
| **30** | **5** |  |  | **80** | **84** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 40, 41)** | | | | | **683** |  |  |  |  | **9 370** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 40, 41)** | | | | | **607** |  |  |  |  | **7 876** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 306** |  |  |  |  | **31 790** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **152 554** | **8 713** | **2 951** |  |  | **711 373** | **140 351** | **19 074** |
| **140 892** | **427** |  |  | **551 948** | **6 885** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 103, 104, 127; %=98 - по стр. 105, 113, 119, 128, 136)** | | | | | **9 503** |  |  |  |  | **130 427** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 103, 104, 127; %=56 - по стр. 105, 113, 119, 128, 136)** | | | | | **5 973** |  |  |  |  | **76 114** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **168 030** |  |  |  |  | **917 914** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **4 997** | **334** | **4 128** |  |  | **45 724** | **5 374** | **31 753** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43, 46, 99, 123, 137)** | | | | | **334** |  |  |  |  | **5 374** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43, 46, 99, 123, 137)** | | | | | **201** |  |  |  |  | **3 225** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **4 997** |  |  |  |  | **45 724** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **1 107 833** |  |  |  |  | **6 312 947** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **23 708** |  |  |  |  | **135 097** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **1 131 541** |  |  |  |  | **6 448 044** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **22 631** |  |  |  |  | **128 961** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **1 154 172** |  |  |  |  | **6 577 005** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **207 751** |  |  |  |  | **1 183 861** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **1 361 923** |  |  |  |  | **7 760 866** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **93 057** |  |  |  |  | **1 268 467** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **52 726** |  |  |  |  | **673 453** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |