«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Лужская д.36	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	1.49	
2.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	1.49	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.341	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.042	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.98	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.59	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	5	
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4.023	
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	83.2761	
10.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.49	
11.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	186.25	
12.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.749	
13.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.749	
14.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	93.625	
15.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (h=150мм)	1 м3 изоляции	11.235	
16.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	229.194	
17.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1.49	
18.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	24	
19.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.31	
20.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.21	
21.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.31	
22.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.31	
23.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.18	
24.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
25.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
26.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
27.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.14	
28.	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной	м3 кладки	0.1668	
29.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.01	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.042	
31.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (8-каналов)	100 м труб	0.01	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.154	
33.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.067	
34.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.067	
35.	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0.139	
36.	Подшивка карнизов  досками обшивки	100 м2 потолка	0.139	
37.	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.139	
38.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной карнизов над фронтонами	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0556	
39.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.024464	
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
40.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	19.71	
41.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	19.71	

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                               М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)