«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	1 905 476	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ / Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, фасада без утепления    	
                                                                          многоквартирного дома  №6-8 по ул. Ю.Гагарина	
Сметная стоимость:	1 905.476	тыс. руб.	
монтажных работ:	157.897	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.914	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	451.272	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.7	1 213.62	458.23	8.86	8 131.26	3 070.13	59.38	16.12	9.13	75 292	49 491	542	
				746.53			5 001.75		5.05	1		25 259		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			3 377.14				93%	46 027			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 087.69				54%	26 725			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 596.09					148 044			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.67	63.27	49.68	13.59	42.39	33.29	9.11	16.11	1.78	552	536	16	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			25.97				66%	354			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			16.65				40%	214			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.00					1 120			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.67	4 688.98	197.81	4 246.36	3 141.62	132.53	2 845.06	16.12	4.06	14 268	2 136	11 551	
				244.81	143.10		164.02	95.88	3.54	15.1		581	1 448	
	Накладные расходы		78%			178.16				66%	2 365			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			114.21				40%	1 434			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 433.98					18 067			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, 100 м2	5.89	188.95	188.95		1 112.92	1 112.92		16.11	1	17 929	17 929		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 101.79				84%	15 060			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			667.75				48%	8 606			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 882.46					41 595			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	4.599	37.19	25.77		171.04	118.52		16.12	1	2 176	1 910		
				11.42			52.52		5.06	1		266		
	Накладные расходы		86%			101.93				73%	1 394			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			82.96				56%	1 070			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					355.93					4 640			
	
6.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.09	19 716.98	3 507.27	113.70	1 774.53	315.65	10.23	16.11	6.69	10 731	5 085	68	
				16 096.01	15.10		1 448.64	1.36	3.85	16.09		5 577	22	
	Накладные расходы		86%			272.63				73%	3 728			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			221.91				56%	2 860			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 269.07					17 319			
	
7.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	5.89	80.30	76.91	1.68	472.95	453.01	9.87	16.11	9.18	7 415	7 298	91	
				1.71	0.16		10.07	0.96	2.64	18.69		27	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			431.27				80%	5 853			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			213.37				37%	2 707			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 117.59					15 975			
	
8.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	77.34	15.82			1 223.52					4 012			
				15.82			1 223.52		51.87			4 012		
	Объем: (5.89)*0.013*1010													
	
9.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в.ч. откосы), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.89	2 074.12	832.23	83.91	12 216.59	4 901.85	494.24	16.11	9.97	108 041	78 969	4 928	
				1 157.98	39.06		6 820.50	230.08	3.54	14.27		24 145	3 283	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 875.33				80%	65 802			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 412.01				37%	30 433			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 503.93					204 276			
	
10.	ТЕРр 61-28-1 
Нанесение клевого состава по сетке (прим), 100 м2 поверхности	5.89	689.65	675.65	13.36	4 062.04	3 979.58	78.69	16.11	9.09	64 848	64 111	715	
				0.64			3.77		5.66	1		21		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			3 143.87				67%	42 954			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 989.79				40%	25 644			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 195.70					133 447			
	
11.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	647.9	12.74			8 254.25					16 534			
				12.74			8 254.25		25.52			16 534		
	Объем: 589*1.1													
	
12.	113-8075 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	1472.5	9.39			13 826.78					23 531			
				9.39			13 826.78		15.98			23 531		
	Объем: 589*2.5													
	
13.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	5.89	6 763.95	788.77	62.59	39 839.67	4 645.88	368.64	16.11	8.32	201 890	74 845	3 067	
				5 912.59			34 825.16		3.56	1		123 978		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 413.59				80%	59 876			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 183.56				37%	27 693			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46 436.82					289 459			
	
14.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.89	893.91	146.73	7.76	5 265.14	864.23	45.72	16.11	9.07	28 230	13 923	415	
				739.42			4 355.18		3.19	1		13 893		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			821.02				80%	11 138			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			406.19				37%	5 152			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 492.35					44 520			
	
15.	ТЕРр 58-15-1 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.576	560.81	553.26		323.03	318.68		16.12	1	5 163	5 137		
				7.55			4.35		5.9	1		26		
	Накладные расходы		83%			264.50				71%	3 647			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			207.14				52%	2 671			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					794.68					11 482			
	
16.	101-0782 
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т	0.0368	11 154.00			410.47					2 422			
				11 154.00			410.47		5.9			2 422		
	Объем: 0.92*40/1000													
	
17.	ФЕРм 08-02-390-03 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.37	325.68	193.34	39.07	120.50	71.54	14.46	17.1	3.17	1 394	1 223	46	
				93.27	0.14		34.51	0.05	3.62	17.36		125	1	
	Накладные расходы		95%			68.01				81%	991			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.53				52%	636			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.04					3 022			
	
18.	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м	37.74	27.19			1 026.23					4 382			
				27.19			1 026.23		4.27			4 382		
	Объем: 37*1.02													
	Поправки: М: =116.11/4.27	
	
19.	ФЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.37	51.16	35.34	2.22	18.93	13.08	0.82	17.11	7.84	264	224	6	
				13.60	0.14		5.03	0.05	6.81	17.36		34	1	
	Накладные расходы		95%			12.47				81%	182			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.53				52%	117			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.94					563			
	
20.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	22.62	78.18	4.41	66.71	1 768.34	99.75	1 508.98	1	6.28	9 736	100	9 476	
									1	1				
	Объем: 589*0.02*1.8+1.411													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			99.75				100%	100			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			59.85				60%	60			
	
21.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	22.62	18.71		18.71	423.15		423.15	1	6.28	2 657		2 657	
									1	1				
	Объем: 589*0.02*1.8+1.4111													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	Цоколь	
	
22.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, 100 м2	0.61	188.95	188.95		115.26	115.26		16.11	1	1 857	1 857		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			114.11				84%	1 560			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			69.16				48%	891			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					298.52					4 308			
	
23.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.05	19 716.98	3 507.27	113.70	985.85	175.36	5.69	16.11	6.69	5 962	2 825	38	
				16 096.01	15.10		804.80	0.76	3.85	16.09		3 098	12	
	Накладные расходы		86%			151.46				73%	2 071			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			123.28				56%	1 589			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 260.60					9 622			
	
24.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.61	80.30	76.91	1.68	48.98	46.92	1.02	16.11	9.18	768	756	9	
				1.71	0.16		1.04	0.10	2.64	18.69		3	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			44.67				80%	606			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			22.10				37%	280			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.75					1 655			
	
25.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	8.01	15.82			126.72					415			
				15.82			126.72		51.87			415		
	Объем: (0.61)*0.013*1010													
	
26.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в.ч. откосы), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.61	2 074.12	832.23	83.91	1 265.22	507.66	51.19	16.11	9.97	11 189	8 178	510	
				1 157.98	39.06		706.37	23.83	3.54	14.27		2 501	340	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			504.92				80%	6 814			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			249.80				37%	3 152			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 019.94					21 155			
	
27.	ТЕРр 61-28-1 
Нанесение клевого состава по сетке (прим), 100 м2 поверхности	0.61	689.65	675.65	13.36	420.69	412.15	8.15	16.11	9.09	6 716	6 640	74	
				0.64			0.39		5.66	1		2		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			325.60				67%	4 449			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			206.08				40%	2 656			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					952.36					13 821			
	
28.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	67.1	12.74			854.85					1 712			
				12.74			854.85		25.52			1 712		
	Объем: 61*1.1													
	
29.	113-8075 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	152.5	9.39			1 431.98					2 437			
				9.39			1 431.98		15.98			2 437		
	Объем: 61*2.5													
	
30.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.61	6 763.95	788.77	62.59	4 126.01	481.15	38.18	16.11	8.32	20 909	7 751	318	
				5 912.59			3 606.68		3.56	1		12 840		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			457.09				80%	6 201			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			226.14				37%	2 868			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 809.24					29 978			
	
31.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.61	893.91	146.73	7.76	545.29	89.50	4.74	16.11	9.07	2 924	1 442	43	
				739.42			451.05		3.19	1		1 439		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			85.03				80%	1 154			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			42.07				37%	534			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					672.38					4 611			
	
32.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	2.2	78.18	4.41	66.71	171.98	9.70	146.76	1	6.28	947	10	922	
									1	1				
	Объем: 61*0.02*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			9.70				100%	10			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			5.82				60%	6			
	
33.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	2.2	18.71		18.71	41.16		41.16	1	6.28	258		258	
									1	1				
	Объем: 61*0.02*1.8													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	Оконные проемы	
	
34.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезды), 100 м2	0.1168	1 870.07	1 617.67	252.40	218.42	188.94	29.48	16.12	9.34	3 321	3 046	275	
					100.00			11.68	1	18.81			220	
	Объем: (1.7*1.4*4)+(1.08*2)													
	Накладные расходы		99%			198.61				84%	2 743			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			120.37				48%	1 568			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					537.41					7 632			
	
35.	ТЕР 10-01-034-06 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0952	13 645.67	1 866.15	717.87	1 299.07	177.66	68.34	16.11	7.8	6 333	2 862	533	
				11 061.65	12.80		1 053.07	1.22	2.79	18.8		2 938	23	
	Объем: 1.4*1.7*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			189.61				90%	2 597			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			96.60				43%	1 241			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 585.28					10 170			
	
36.	203-0992 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2, м2	9.52	2 048.43			19 501.05					31 540			
				2 048.43			19 501.05		3 313.07			31 540		
	Объем: 1.4*1.7*4													
	
37.	С Цена поставщик. 
Блок оконный полукруглый индивидуального изготовления, м2	2.16	2 650.06			5 724.12					24 442			
				2 650.06			5 724.12		4.27			24 442		
	Объем: 1.08*2													
	Поправки: М: =11203.7*1.01/4.27	
	
38.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.074	5 874.09	264.64	24.75	434.68	19.58	1.83	16.11	9.15	1 068	315	17	
				5 584.70	0.78		413.27	0.06	1.78	18.69		736	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			20.82				90%	284			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.61				43%	136			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					466.10					1 488			
	
39.	101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	7.4	76.10			563.14					2 011			
				76.10			563.14		271.81			2 011		
	
40.	ТЕР 15-02-031-02 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0154	8 591.20	5 894.46	100.77	132.30	90.77	1.55	16.11	9.34	1 640	1 462	14	
				2 595.97	39.93		39.98	0.61	4.09	18.81		164	12	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			86.81				80%	1 179			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			42.95				37%	545			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.06					3 365			
	
41.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.052	5 473.34	2 776.60	100.77	284.61	144.38	5.24	16.11	9.34	2 927	2 326	49	
				2 595.97	39.93		134.99	2.08	4.09	18.81		552	39	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			139.14				80%	1 892			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			68.84				37%	875			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.58					5 694			
	
42.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.083	1 392.74	333.48	15.69	115.60	27.68	1.30	16.12	9.13	750	446	12	
				1 043.57	0.20		86.62	0.02	3.37	18.69		292		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			26.32				80%	357			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.02				37%	165			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.93					1 272			
	
43.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (окна в подвале), 100 м2	0.0535	1 734.68	1 482.28	252.40	92.81	79.30	13.50	16.12	9.34	1 404	1 278	126	
					100.00			5.35	1	18.81			101	
	Накладные расходы		99%			83.80				84%	1 158			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			50.79				48%	662			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					227.40					3 224			
	
44.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (окна в цоколе), 100 м2 проемов	0.0535	21 833.35	2 767.20	891.18	1 168.08	148.05	47.68	16.11	7.17	5 430	2 385	342	
				18 174.97	34.11		972.36	1.82	2.78	18.81		2 703	34	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			158.86				90%	2 177			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			80.93				43%	1 040			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 407.87					8 647			
	
45.	203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.8	2 460.30			4 428.54					7 575			
				2 460.30			4 428.54		4 208.2			7 575		
	Объем: 1*0.9*2													
	
46.	203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	3.55	3 070.76			10 901.20					18 634			
				3 070.76			10 901.20		5 248.9			18 634		
	Объем: (0.3*0.7*6)+(0.2*0.4)+(0.3*0.75*4)+(0.23*0.38*4)+(0.3*0.8*4)													
	
47.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0782	5 473.34	2 776.60	100.77	428.02	217.13	7.88	16.11	9.34	4 402	3 498	74	
				2 595.97	39.93		203.00	3.12	4.09	18.81		830	59	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			209.24				80%	2 846			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			103.52				37%	1 316			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					740.78					8 564			
	
48.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0782	210.27	122.16	3.53	16.44	9.55	0.28	16.11	9.17	184	154	3	
				84.59	0.20		6.61	0.02	4.2	18.69		28		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			9.09				80%	123			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.50				37%	57			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.03					364			
	
49.	ТЕР 09-06-001-02 
(прим.) 
Демонтаж оконных  решеток, 1 т конструкций	0.05	424.24	321.76	102.48	21.21	16.09	5.12	16.11	8.11	301	259	42	
					1.27			0.06	3.63	16.11			1	
	Объем: 50/1000													
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			13.08				69%	179			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			11.63				58%	151			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.92					631			
	
50.	ТЕР 09-06-001-02 
(прим.) 
Монтаж  решеток на окна, 1 т конструкций	0.21	839.68	528.60	183.00	176.33	111.01	38.43	16.11	8.11	2 198	1 788	312	
				128.08	2.26		26.90	0.48	3.63	16.11		98	8	
	Объем: 10*21/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			90.31				69%	1 239			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			80.27				58%	1 042			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					346.91					4 479			
	
51.	201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.21	16 244.00			3 411.24					18 641			
				16 244.00			3 411.24		88 764.7			18 641		
	Объем: 10*21/1000													
	
52.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.067	358.47	69.00	13.01	24.02	4.62	0.87	16.11	2.72	130	74	2	
				276.46	0.14		18.52	0.01	2.88	16.45		53		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			3.75				69%	51			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.78				48%	36			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.55					217			
	
53.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.067	624.75	42.41	8.64	41.86	2.84	0.58	16.11	3.33	136	46	2	
				573.70	0.14		38.44	0.01	2.3	16.45		88		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			2.31				69%	32			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.71				48%	22			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.88					190			
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	162 742.08	23 205.94	6 387.32			790 628	372 315	37 553	
			132 973.68	379.61				380 585	5 625	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 165.66	84.62	15.28			6 040	1 447	52	
			1 065.77	0.10				4 541	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 026.23					4 382			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 19)	80.48					1 174			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17, 19)	55.07					753			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 301.21					7 967			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	157 967.64	22 994.22	6 328.49			763 448	368 821	37 147	
			128 469.77	378.97				357 305	5 614	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	67 246.62					135 265			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 22, 34, 43; %=73 - по стр. 5, 6, 23; %=80 - по стр. 7, 9, 13, 14, 24, 26, 30, 31, 40-42, 47, 48; %=67 - по стр. 10, 27; %=71 - по стр. 15; %=90 - по стр. 35, 38, 44; %=69 - по стр. 52, 53)	21 818.43					296 493			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 27; %=48 - по стр. 4, 22, 34, 43, 52, 53; %=56 - по стр. 5, 6, 23; %=37 - по стр. 7, 9, 13, 14, 24, 26, 30, 31, 40-42, 47, 48; %=52 - по стр. 15; %=43 - по стр. 35, 38, 44)	12 138.44					154 840			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	191 924.51					1 214 781			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 608.78	127.10	43.55			21 140	2 047	354	
			3 438.14	0.54				18 739	9	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49, 50)	103.39					1 419			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49, 50)	91.90					1 192			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 804.07					23 751			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	197 029.79					1 246 499			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 216.44					26 675			
	ИТОГО	201 246.23					1 273 174			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 024.92					25 463			
	ИТОГО	205 271.15					1 298 637			
	НДС 18%	36 948.81					233 755			
	ВСЕГО С НДС	242 219.96					1 532 392			
	
	Раздел 2.  Водоснабжение	
	
54.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.08	2 557.56	625.61	1 931.95	204.60	50.05	154.56	16.12	4.18	1 453	807	646	
					176.84			14.15	1	16.1			228	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			63.56				84%	869			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.52				48%	497			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.68					2 819			
	
55.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.016	2 646.84	648.48	43.99	42.35	10.38	0.70	16.12	9.1	308	167	6	
				1 954.37			31.27		4.29	1		134		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*8)													
	Накладные расходы		99%			10.28				84%	140			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.23				48%	80			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.85					528			
	
56.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.42	391.23	305.70	8.28	164.32	128.39	3.48	16.11	5.3	2 192	2 068	18	
				77.25	1.29		32.45	0.54	3.24	18.84		105	10	
	Накладные расходы		74%			95.41				63%	1 309			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			64.47				40%	831			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.19					4 332			
	
57.	ТЕР 16-04-002-02 
(прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.09	3 534.19	2 172.41	1 280.52	318.08	195.52	115.25	16.12	6.37	3 914	3 152	734	
				81.26	185.73		7.31	16.72	3.87	16.09		28	269	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			244.08				98%	3 353			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			150.69				56%	1 916			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					712.85					9 182			
	
58.	507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	8.36	19.03			159.09					214			
				19.03			159.09		25.63			214		
	Объем: 9*0.929													
	
59.	301-5602 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	9	4.39			39.51					137			
				4.39			39.51		15.2			137		
	
60.	С507-3302 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, шт.	2	4.88			9.76					42			
				4.88			9.76		4.27			42		
	Поправки: М: =20.83/4.27	
	
61.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый  д=20 мм, шт	2	35.61			71.22					304			
				35.61			71.22		4.27			304		
	Поправки: М: =146.2*1.04/4.27	
	
62.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый  д=25 мм, шт	2	48.03			96.06					410			
				48.03			96.06		4.27			410		
	Поправки: М: =197.20*1.04/4.27	
	
63.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.33	3 432.88	2 357.66	944.60	1 132.85	778.03	311.72	16.11	6.46	14 723	12 534	2 014	
				130.62	133.64		43.10	44.10	4.07	16.09		175	710	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			945.45				98%	12 979			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			583.71				56%	7 417			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 662.01					35 119			
	
64.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	30.92	33.67			1 041.08					2 269			
				33.67			1 041.08		73.37			2 269		
	Объем: 33*0.937													
	
65.	301-5604 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	33	5.67			187.11					628			
				5.67			187.11		19.02			628		
	
66.	С507-5061 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт.	15	2.46			36.92					158			
				2.46			36.92		4.27			158		
	Поправки: М: =10.51/4.27	
	
67.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	20	5.50			110.07					470			
				5.50			110.07		4.27			470		
	Поправки: М: =23.5/4.27	
	
68.	ТЕР 16-07-003-05 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	1	96.16	64.75	8.09	96.16	64.75	8.09	16.11	5.45	1 215	1 043	44	
				23.33			23.33		5.5	1		128		
	Вычт.ресурсы:  302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			74.46				98%	1 022			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			45.97				56%	584			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					216.60					2 821			
	
69.	ТЕР 26-01-017-01 
(прим.) 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	4.2	212.53	51.10	39.33	892.63	214.63	165.19	16.12	8.9	6 709	3 460	1 470	
				122.10			512.82		3.47	1		1 779		
	Объем: 33+9													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			193.17				77%	2 664			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			128.78				48%	1 661			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 214.58					11 034			
	
70.	104-0843 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	9.9	6.14			60.79					289			
				6.14			60.79		29.18			289		
	Объем: 9*1.1													
	
71.	104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	36.3	8.63			313.27					1 453			
				8.63			313.27		40.02			1 453		
	Объем: 33*1.1													
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	4 975.87	1 441.75	758.99			36 888	23 231	4 932	
			2 775.16	75.51				8 723	1 217	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 513.64	275.06	320.45			10 212	4 434	2 122	
			918.15	14.15				3 655	228	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	374.06					1 742			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 54, 55; %=77 - по стр. 69)	267.00					3 674			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 54, 55, 69)	173.53					2 238			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 954.17					16 124			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 462.23	1 166.69	438.54			26 676	18 797	2 810	
			1 857.01	61.36				5 068	989	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 56; %=98 - по стр. 57, 63, 68)	1 359.40					18 663			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 56; %=56 - по стр. 57, 63, 68)	844.84					10 748			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 666.47					56 087			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	7 620.64					72 211			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	163.08					1 545			
	ИТОГО	7 783.72					73 756			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	155.67					1 475			
	ИТОГО	7 939.39					75 231			
	НДС 18%	1 429.09					13 542			
	ВСЕГО С НДС	9 368.48					88 773			
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
72.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.4	775.58	765.14	10.44	310.23	306.06	4.18	16.12	9.34	4 973	4 934	39	
					4.13			1.65	1	18.83			31	
	Накладные расходы		74%			227.71				63%	3 128			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			153.86				40%	1 986			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691.79					10 087			
	
73.	ТЕР 46-04-009-02 
(прим.) 
Разборка бетонных полов, 1 м3	1.65	303.52	75.11	228.41	500.81	123.93	376.88	16.11	4.18	3 572	1 997	1 575	
					20.91			34.50	1	16.1			555	
	Объем: 16.5*0.1													
	Накладные расходы		99%			156.85				84%	2 144			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			95.06				48%	1 225			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					752.71					6 941			
	
74.	ТЕРр 51-1-5 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.0495	6 766.21	4 298.15	10.13	334.93	212.76	0.50	16.11	9.13	3 882	3 428	5	
				2 457.93			121.67		3.7	1		450		
	Накладные расходы		75%			159.57				64%	2 194			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			95.74				36%	1 234			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					590.24					7 310			
	
75.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.165	1 297.83	101.69	44.88	214.14	16.78	7.40	16.11	6.17	1 199	270	46	
				1 151.26	4.91		189.96	0.81	4.65	16.11		883	13	
	Объем: 16.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			20.58				99%	280			
										=(117.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			13.37				61%	173			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					248.09					1 652			
	
76.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.4	12 833.31	745.23	9.03	5 133.32	298.09	3.61	16.12	8.58	12 712	4 805	31	
				12 079.05	0.95		4 831.62	0.38	1.63	15.99		7 876	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			343.24				98%	4 715			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			211.91				56%	2 694			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 688.47					20 121			
	
77.	301-5609 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	6	12.58			75.48					236			
				12.58			75.48		39.34			236		
	
78.	С Цена поставщик. 
Тройник ПВХ  110х110 мм 45 град., шт	3	33.49			100.47					429			
				33.49			100.47		4.27			429		
	Поправки: М: =137.5*1.04/4.27	
	
79.	С Цена поставщик. 
Отвод ПВХ  110 мм 90 град., шт	10	13.13			131.28					561			
				13.13			131.28		4.27			561		
	Поправки: М: =53.9*1.04/4.27	
	
80.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ 110 мм, шт	7	22.50			157.53					673			
				22.50			157.53		4.27			673		
	Поправки: М: =92.4*1.04/4.27	
	
81.	С Цена поставщик. 
Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм), шт	2	44.57			89.14					381			
				44.57			89.14		4.27			381		
	Поправки: М: =183*1.04/4.27	
	
82.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	215.24	111.66	1.52	215.24	111.66	1.52	16.11	9.16	2 279	1 799	14	
				102.07			102.07		4.57	1		466		
	Вычт.ресурсы:  301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 763			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	1 007			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					422.93					5 049			
	
83.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	1.65	737.79	44.95	0.45	1 217.35	74.16	0.74	16.11	5.8	6 260	1 195	4	
				692.39			1 142.44		4.43	1		5 061		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			82.32				94%	1 123			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			47.46				51%	609			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 347.13					7 993			
	
84.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	2.97	78.18	4.41	66.71	232.19	13.10	198.13	1	6.28	1 278	13	1 244	
									1	1				
	Объем: 1.65*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			13.10				100%	13			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			7.86				60%	8			
	
85.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	2.97	18.71		18.71	55.56		55.56	1	6.28	349		349	
									1	1				
	Объем: 1.65*1.8													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	8 767.67	1 156.54	648.52			38 784	18 441	3 307	
			6 941.66	37.34				17 016	605	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 554.98	440.73	639.21			16 540	6 903	3 223	
			1 454.07	35.31				6 394	568	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 73; %=64 - по стр. 74; %=99 - по стр. 75; %=94 - по стр. 83)	419.31					5 741			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 73; %=36 - по стр. 74; %=61 - по стр. 75; %=51 - по стр. 83)	251.63					3 241			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 225.92					25 522			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 212.69	715.81	9.31			22 244	11 538	84	
			5 487.59	2.03				10 622	37	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 72; %=98 - по стр. 76, 82)	699.35					9 606			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 72; %=56 - по стр. 76, 82)	445.05					5 688			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 357.09					37 538			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	10 583.01					63 060			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	226.48					1 349			
	ИТОГО	10 809.49					64 409			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	216.19					1 288			
	ИТОГО	11 025.68					65 697			
	НДС 18%	1 984.62					11 825			
	ВСЕГО С НДС	13 010.30					77 522			
	
	Раздел 4.  Сети электроснабжения в местах общего пользования	
	
	Демонтажные работы	
	
86.	ТЕРр 67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.15	53.31	52.33	0.98	8.00	7.85	0.15	16.11	9.33	128	126	1	
					0.39			0.06	1	18.69			1	
	Накладные расходы		85%			6.72				72%	91			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.14				52%	66			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.87					285			
	
87.	ТЕРр 67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.1	48.36	48.36		4.84	4.84		16.11	1	78	78		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			4.11				72%	56			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.15				52%	41			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.10					175			
	
88.	ТЕРр 67-2-4 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2, 100 м пучка проводов	0.22	51.28	50.63	0.65	11.28	11.14	0.14	16.11	9.37	181	179	1	
					0.26			0.06	1	18.69			1	
	Накладные расходы		85%			9.52				72%	130			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.28				52%	94			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.08					404			
	
89.	ТЕРр 67-2-1 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.38	19.51	19.51		7.41	7.41		16.11	1	119	119		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			6.30				72%	86			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.82				52%	62			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.53					267			
	
	Общестроительные работы	
	
90.	ТЕР 46-03-010-01 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.06	1 202.69	267.87	934.82	72.16	16.07	56.09	16.12	4.18	494	259	234	
					85.56			5.13	1	16.1			83	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			20.99				84%	287			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.72				48%	164			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.87					945			
	
91.	ТЕР 46-03-011-03 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.35	1 935.05	460.22	1 474.83	677.27	161.08	516.19	16.12	4.18	4 754	2 597	2 158	
					134.99			47.25	1	16.1			761	
	Накладные расходы		99%			206.25				84%	2 821			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			125.00				48%	1 612			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 008.51					9 187			
	
92.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.016	1 944.70	473.27	25.13	31.12	7.57	0.40	16.12	9.04	235	122	4	
				1 446.30			23.14		4.71	1		109		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*6)+(0.08*0.08*0.018*35)													
	Накладные расходы		99%			7.49				84%	102			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.54				48%	59			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.16					396			
	
93.	ТЕР 15-02-016-03 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.105	2 702.63	1 182.22	191.18	283.78	124.13	20.07	16.11	11.58	2 767	2 000	232	
				1 329.24	108.12		139.57	11.35	3.83	14.96		535	170	
	Объем: 35*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			128.71				80%	1 736			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			63.68				37%	803			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					476.16					5 306			
	
94.	ТЕР 15-04-001-02 
Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.105	309.24	145.81	6.57	32.47	15.31	0.69	16.12	9.14	322	247	6	
				156.86	0.20		16.47	0.02	4.17	18.69		69		
	Объем: 35*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			14.56				80%	198			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7.21				37%	91			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.24					611			
	
	Распределительные устройства  ( существ )	
	
95.	ФЕРм 08-03-526-02 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	2	67.13	26.47	4.28	134.25	52.94	8.57	17.11	6.82	1 632	906	58	
				36.37	0.17		72.74	0.34	9.18	17.36		668	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			50.62				81%	739			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.63				52%	474			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					219.50					2 845			
	
96.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель G LS6 -C63/3 (C) 63A 3-pol. 6 кА, шт	2	465.55			931.10					3 976			
				465.55			931.10		4.27			3 976		
	Поправки: М: =1930*1.03/4.27	
	
97.	ФЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	2	39.27	17.81	1.36	78.55	35.62	2.71	17.1	5.37	1 054	609	15	
				20.11			40.22		10.69	1		430		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			33.84				81%	493			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.15				52%	317			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.54					1 864			
	
98.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель   G LS6 -C10/2 (C) 10A 2-pol. 6 кА, шт	2	159.20			318.41					1 360			
				159.20			318.41		4.27			1 360		
	Поправки: М: =660*1.03/4.27	
	
99.	ФЕРм 08-02-397-01 
Профиль перфорированный монтажный (прим) Din-рейка, 100 м	0.012	627.41	96.55	123.32	7.53	1.16	1.48	17.11	7.56	60	20	11	
				407.53	26.62		4.89	0.32	6.01	17.98		29	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1.41				81%	21			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.96				52%	14			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.90					95			
	
100.	509-2643 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5, шт.	2	6.40			12.81					55			
				6.40			12.81		4.27			55		
	Поправки: М: =27.34/4.27	
	
101.	ФЕРм 08-02-405-01 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м	0.04	521.37	345.62	102.05	20.85	13.82	4.08	17.11	6.58	278	237	27	
				73.70	2.59		2.95	0.10	5.06	18		15	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			13.22				81%	194			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.05				52%	124			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.12					596			
	
102.	502-0501 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 (монолит), 1000 м	0.004	3 890.12			15.56					91			
				3 890.12			15.56		22 682.99			91		
	Объем: 4*1.02													
	
	Щиты распределительные этажные	
	
103.	ФЕРм 08-03-573-04 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	6	81.30	28.21	50.09	487.80	169.27	300.53	17.09	6.24	4 899	2 893	1 875	
				3.00	3.79		18.00	22.75	7.26	17.98		131	409	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			182.42				81%	2 675			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.81				52%	1 717			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					795.03					9 291			
	
104.	С.Цена поставщик 
Шкаф распределительный наруж. исп.  IP44  NRP 24, шт	6	622.34			3 734.05					15 944			
				622.34			3 734.05		4.27			15 944		
	Поправки: М: =2580*1.03/4.27	
	
105.	ФЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	12	39.27	17.81	1.36	471.29	213.70	16.27	17.1	5.37	6 321	3 654	87	
				20.11			241.32		10.69	1		2 580		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			203.02				81%	2 960			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			138.91				52%	1 900			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					813.21					11 181			
	
106.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель G LS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА, шт	12	163.06			1 956.76					8 355			
				163.06			1 956.76		4.27			8 355		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
107.	ФЕРм 08-03-526-02 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	6	67.13	26.47	4.28	402.76	158.83	25.70	17.11	6.82	4 896	2 718	175	
				36.37	0.17		218.22	1.01	9.18	17.36		2 003	17	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			151.85				81%	2 215			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			103.90				52%	1 422			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.50					8 534			
	
108.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель G LS6 -C32/3 (C) 32A 3-pol. 6 кА, шт	6	195.63			1 173.77					5 012			
				195.63			1 173.77		4.27			5 012		
	Поправки: М: =811*1.03/4.27	
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
	
109.	ФЕРм 08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.85	288.28	214.78	54.61	245.04	182.56	46.42	17.11	5.86	3 510	3 124	272	
				18.89	1.46		16.06	1.24	7.14	17.93		115	22	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			174.61				81%	2 548			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			119.47				52%	1 636			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					539.12					7 694			
	
110.	103-1393 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	86.7	4.58			397.09					1 249			
				4.58			397.09		14.41			1 249		
	Объем: 85*1.02													
	
111.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	72	0.65			47.04					201			
				0.65			47.04		4.27			201		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
112.	509-0104 
Скобы двухлапковые (крепление для труб), 10 шт.	8.5	24.44			207.74					824			
				24.44			207.74		96.98			824		
	
113.	ФЕРм 08-02-410-02 
Труба полиэтиленовая , диаметр до 50 мм (прим KOPOFLEX), 100 м	0.3	296.63	172.36	31.36	88.99	51.71	9.41	17.11	7.48	1 370	885	70	
				92.92	1.79		27.88	0.54	14.9	17.94		415	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			49.64				81%	725			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.96				52%	465			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.59					2 560			
	
114.	С.Цена поставщик 
Гофрированная двухслойная труба KOPOFLEX d50 гибкая, м	30.6	20.22			618.59					2 641			
				20.22			618.59		4.27			2 641		
	Объем: 30*1.02													
	Поправки: М: =83*1.04/4.27	
	
115.	301-5605 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	30	5.79			173.70					583			
				5.79			173.70		19.43			583		
	
116.	ФЕРм 08-02-396-05 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	0.4	498.32	339.30	45.86	199.33	135.72	18.35	17.11	6.73	2 693	2 322	123	
				113.16	1.62		45.26	0.65	5.47	18		248	12	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			129.55				81%	1 891			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			88.64				52%	1 214			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					417.52					5 797			
	
117.	С.Цена поставщик 
Короб металлический перфорированный ( 60х60) с  замковой крышкой  и креплением, м	40	98.91			3 956.43					16 736			
				98.91			3 956.43		4.23			16 736		
	Поправки: М: =402.30*1.04/4.23	
	
118.	ФЕРм 08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.5	80.62	60.80	5.33	40.31	30.40	2.66	17.11	7.84	587	520	21	
				14.49	0.32		7.25	0.16	6.28	18		45	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29.03				81%	424			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.86				52%	272			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.21					1 283			
	
119.	ФЕРм 08-02-399-01 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	0.1	47.30	31.81	2.66	4.73	3.18	0.27	17.11	7.84	65	54	2	
				12.82	0.17		1.28	0.02	6.69	17.36		9		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3.04				81%	44			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.08				52%	28			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.85					137			
	
120.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.061	5 101.90			311.22					1 329			
				5 101.90			311.22		4.27			1 329		
	Объем: 60*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
121.	ФЕРм 08-02-412-05 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	0.3	207.89	131.75	29.28	62.37	39.52	8.78	17.11	7.84	831	676	69	
				46.86	1.79		14.06	0.54	6.11	17.94		86	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			38.06				81%	556			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.04				52%	357			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.47					1 743			
	
122.	ФЕРм 08-02-399-03 
Провод в коробах, сечением до 70 мм2, 100 м	0.4	70.05	53.02	2.66	28.02	21.21	1.07	17.11	7.84	411	363	8	
				14.37	0.17		5.75	0.07	6.92	17.36		40	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			20.22				81%	295			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.83				52%	189			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.07					895			
	
123.	С501-8510 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.071	48 002.65			3 408.19					14 553			
				48 002.65			3 408.19		4.27			14 553		
	Объем: 70*1.02													
	Поправки: М: =204971.33/4.27	
	
124.	ФЕРм 08-02-412-03 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.36	101.63	70.96	7.98	36.59	25.54	2.87	17.11	7.85	513	437	23	
				22.69	0.49		8.17	0.18	6.58	17.78		54	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			24.43				81%	356			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.72				52%	229			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.74					1 098			
	
125.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.037	12 046.69			445.73					1 903			
				12 046.69			445.73		4.27			1 903		
	Объем: 36*1.02													
	Поправки: М: =51439.38/4.27	
	
126.	С Цена поставщик. 
Коробка распред. клемная 200х183 ip44, шт	8	59.29			474.29					2 025			
				59.29			474.29		4.27			2 025		
	Поправки: М: =245.78*1.03/4.27	
	
127.	ФЕРм 08-03-593-06 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.15	1 626.77	840.90	271.52	244.02	126.14	40.73	17.09	7.81	3 018	2 156	318	
				514.35	14.26		77.15	2.14	7.05	18		544	38	
	Объем: 2+13													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			121.87				81%	1 777			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.38				52%	1 141			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					449.27					5 936			
	
128.	С.Цена поставщик 
Светильник настенный (для энергосберегающих ламп)  IP54, шт	2	91.26			182.53					779			
				91.26			182.53		4.27			779		
	Поправки: М: =378.35*1.03/4.27	
	
129.	С.Цена поставщик 
Светильник потолочный  (для энергосберегающих ламп)  IP44, шт	13	71.93			935.10					3 993			
				71.93			935.10		4.27			3 993		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.27	
	
130.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие к светильникам, шт	15	28.95			434.19					1 854			
				28.95			434.19		4.27			1 854		
	Поправки: М: =120*1.03/4.27	
	
131.	ФЕРм 08-03-591-04 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.02	537.91	418.19	16.54	10.76	8.36	0.33	17.09	7.56	155	143	3	
				103.19	0.49		2.06	0.01	4.76	17.78		10		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			7.95				81%	116			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.44				52%	74			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.15					345			
	
132.	С.Цена поставщик 
Выключатель наруж.2-кл IP44, шт	2	27.20			54.40					232			
				27.20			54.40		4.27			232		
	Поправки: М: =112.76*1.03/4.27	
	
133.	ФЕРм 08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.08	498.53	376.16	16.54	39.88	30.09	1.32	17.09	7.56	564	514	10	
				105.83	0.49		8.47	0.04	4.74	17.78		40	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			28.62				81%	417			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.58				52%	268			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.09					1 249			
	
134.	С.Цена поставщик 
Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44., шт	8	88.82			710.59					3 034			
				88.82			710.59		4.27			3 034		
	Поправки: М: =368.23*1.03/4.27	
	
135.	ФЕРм 08-02-144-04 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (переподключение квартир), 100 шт.	0.12	160.55	157.92		19.27	18.95		17.1	1	329	324		
				2.63			0.32		17.11	1		5		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.00				81%	262			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.32				52%	168			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.59					760			
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	24 249.96	1 674.12	1 085.28			128 993	28 282	5 803	
			21 490.52	93.98				94 909	1 556	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	22 582.37	1 349.96	491.84			118 589	23 057	3 169	
			20 740.55	30.23				92 364	542	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	19 928.50					84 897			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 86-89; %=81 - по стр. 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 127, 131, 133, 135)	1 308.04					19 070			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 86-89, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 127, 131, 133, 135)	897.12					12 271			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	24 787.53					149 930			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 096.80	324.16	593.44			8 572	5 225	2 634	
			179.18	63.75				713	1 014	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 90-92; %=80 - по стр. 93, 94)	378.00					5 144			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 90-92; %=37 - по стр. 93, 94)	213.14					2 729			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 687.94					16 445			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	570.79					1 832			
			570.79					1 832		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	570.79					1 832			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	27 046.26					168 207			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	578.79					3 600			
	ИТОГО	27 625.05					171 807			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	552.50					3 436			
	ИТОГО	28 177.55					175 243			
	НДС 18%	5 071.96					31 544			
	ВСЕГО С НДС	33 249.51					206 787			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	200 735.58	27 478.35	8 880.11			995 293	442 269	51 595	
			164 181.02	586.44				501 233	9 003	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	23 748.03	1 434.58	507.12			124 629	24 504	3 221	
			21 806.32	30.33				96 905	544	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	20 954.73					89 279			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 19, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 127, 131, 133, 135; %=72 - по стр. 86-89)	1 388.52					20 244			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17, 19, 86-89, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 127, 131, 133, 135)	952.19					13 024			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	26 088.74					157 897			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	163 133.06	24 034.17	7 881.59			798 772	385 383	45 126	
			131 021.17	492.18				368 067	7 424	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	67 620.68					137 007			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 22, 34, 43, 54, 55, 73, 90-92; %=73 - по стр. 5, 6, 23; %=80 - по стр. 7, 9, 13, 14, 24, 26, 30, 31, 40-42, 47, 48, 93, 94; %=67 - по стр. 10, 27; %=71 - по стр. 15; %=90 - по стр. 35, 38, 44; %=69 - по стр. 52, 53; %=77 - по стр. 69; %=64 - по стр. 74; %=99 - по стр. 75; %=94 - по стр. 83)	22 882.74					311 052			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 27; %=48 - по стр. 4, 22, 34, 43, 52-55, 69, 73, 90-92; %=56 - по стр. 5, 6, 23; %=37 - по стр. 7, 9, 13, 14, 24, 26, 30, 31, 40-42, 47, 48, 93, 94; %=52 - по стр. 15; %=43 - по стр. 35, 38, 44; %=36 - по стр. 74; %=61 - по стр. 75; %=51 - по стр. 83)	12 776.74					163 048			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	198 792.54					1 272 872			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 608.78	127.10	43.55			21 140	2 047	354	
			3 438.14	0.54				18 739	9	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49, 50)	103.39					1 419			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49, 50)	91.90					1 192			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 804.07					23 751			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 245.71	1 882.50	447.85			50 752	30 335	2 894	
			7 915.39	63.39				17 522	1 026	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 56, 72; %=98 - по стр. 57, 63, 68, 76, 82)	2 058.75					28 269			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 56, 72; %=56 - по стр. 57, 63, 68, 76, 82)	1 289.89					16 436			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 594.35					95 457			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	242 279.70					1 549 977			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 184.79					33 170			
	ИТОГО	247 464.49					1 583 147			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 949.29					31 663			
	ИТОГО	252 413.78					1 614 810			
	НДС 18%	45 434.48					290 666			
	ВСЕГО С НДС	297 848.26					1 905 476			

Составил:	Ведущий инженер сметного отдела МКУ «КР МКД»                                                                             Гринева Е.П.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Составил:	Ведущий инженер сметного отдела МКУ «КР МКД»                                                                          Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил:	Заместитель начальника сметного отдела МКУ «КР МКД»                                                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)