«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «УК РСУ 6»

	

________________ / Русович С.Б. /	
________________ / Донцова С. Ю. /	

	

«______»____________________ 2013г.	
«______»____________________ 2013г.	

Дефектная ведомость	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №42 по ул.  Дзержинского	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	12.95	
2.	Е58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2	100 мест	3.88	
3.	Е12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	12.95	
4.	Е12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	12.95	
5.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	12.95	
6.	Е12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	4.85	
7.	С101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	916.65	
8.	Е12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	12.95	
9.	С101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	1476.3	
10.	С101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	1502.2	
11.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.97	
12.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.97	
13.	Е12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.97	
14.	Е12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.97	
15.	С101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	112.52	
16.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	4	
17.	Е20-02-012-01	Установка дефлекторов	1 дефлектор	4	
18.	Цена поставщика.	Дефлектор	шт	4	
19.	Е65-6-23	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.08	
20.	С301-3304	Воронка сливная диаметром 100 мм	шт.	4	
21.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (свесы выходов, балконов)	100 м	1.32	
22.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	3.35	
23.	Е58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.4	
24.	Е58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0.4	
25.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ( выход на кровлю)	100 м2	0.0432	
26.	Е09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4.32	
27.	С203-8114	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1600 мм	шт.	3	
28.	Е58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	10 м решеток	33.5	
29.	Е62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.675	
30.	Е46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0.67	
31.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки на вентканалах, парапетах	1 м3 кладки	0.1	
32.	Е46-02-009-02	Отбивка бетонных наплывов на кровле, балконных козырьках	100 м2	0.054	
33.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	6.789	
34.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	6.789	

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель директора по техническим вопросам Хищенко Е. И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)