«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__О.Ю. Емельянова___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 01	
на капитальный ремонт крыши МКД № 23-23а по ул. Краснокаменной	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель черепицы	100 м2 покрытия	1.64	
2.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1.64	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.28	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	3.28	
5.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли	3.28	
6.	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата)	1 м3	0.75	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.11	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок 1,2 м х 20 шт)	100 м	0.24	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.48	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.3	
11.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3 кладки	0.0075	
12.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.012	
13.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0504	
14.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м труб	0.012	
15.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.132	
16.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.0312	
17.	Устройство обделки оголовников	100 м2 покрытия	0.0156	
18.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0312	
19.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.28	
20.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	67.896	
21.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.28	
22.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	410	
23.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	3.28	
24.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	27.28	
25.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.2	
26.	Разборка лобовой доски	100 м2 подшивки	0.0312	
27.	Устройство лобовой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0312	
28.	Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0312	
29.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
30.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0096	
31.	Люк выхода на кровлю 0,6 х 0,8	м2	0.96	
32.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.02	
33.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.02	
34.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.28	
35.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	2	
36.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
37.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.57	
38.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.171	
39.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.57	
40.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (диаметром 130 мм)	100 м	0.304	
41.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
42.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
43.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
44.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	0.57	
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия (кровельного скоса)	
45.	Разборка засыпного утеплителя	100 м2 стен	2.16	
46.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.16	
47.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	270	
48.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	32.4	
49.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	660.96	
50.	Разборка покрытий  обивки слуховых окон и эркера из кровельной стали оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0192	
51.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.0192	
52.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	2.4	
53.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (слуховых окон и эркера)	1 м3 изоляции	0.1536	
54.	Вата минеральная	м3	0.148992	
55.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.0192	
56.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	2.4	
57.	Обивка слуховых окон и эркера кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0192	
58.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.008448	
	Прочие работы	
59.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	41.68	
60.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	41.68	

Составил:	Главный инженер ООО «УКЛР»                      К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ТС ООО «УКЛР»                          К.Б. Тагинцева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)