«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 948 183	руб.	Смета на сумму:	2 948 183	руб.	
		
Директор  МКУ городского округа
«Город Калининград» «КР МКД»
	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
_____________________ / С.Б. Русович /	____________________ / Е.В. Шулепко /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

Объект:	МКД №5 по ул. Береговая в г.Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт МКД №5 по ул.Береговой	
Сметная стоимость:	2 948.183	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.506	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	607.052	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.175	165.55	131.65	33.90	28.97	23.04	5.93	14.4	6.14	368	332	36	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			22.81				84.15%	279			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			13.71				47.6%	158			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.49					805			
	
2.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из  черепицы, 100 м2 покрытия	2.138	553.31	459.71	93.60	1 182.98	982.86	200.12	14.4	6.14	15 382	14 153	1 229	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			973.03				84.15%	11 910			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			584.80				47.6%	6 737			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 740.81					34 029			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка сплошной обрешетки, 100 м2 кровли	2.313	172.51	127.80	44.71	399.02	295.60	103.41	14.41	7.71	5 057	4 260	797	
					6.95			16.08	1	14.38			231	
	Накладные расходы		83%			258.69				70.55%	3 168			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			202.59				52%	2 335			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					860.31					10 561			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.313	172.51	127.80	44.71	399.02	295.60	103.41	14.41	7.71	5 057	4 260	797	
					6.95			16.08	1	14.38			231	
	Накладные расходы		83%			258.69				70.55%	3 168			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			202.59				52%	2 335			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					860.31					10 561			
	
5.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	2.313	2 713.25	179.98	29.68	6 275.75	416.29	68.65	14.41	7.81	25 413	5 999	536	
				2 503.59	4.13		5 790.80	9.55	3.26	14.44		18 878	138	
	Накладные расходы		83%			353.45				70.55%	4 330			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			276.80				52%	3 191			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 905.99					32 934			
	
6.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (мауэрлат), 1 м3	1	218.68	77.46	141.22	218.68	77.46	141.22	14.4	4.42	1 740	1 115	624	
					12.93			12.93	1	14.39			186	
	Накладные расходы		99%			89.49				84.15%	1 095			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			53.78				47.6%	619			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.95					3 454			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.96	9 291.30	1 358.31	34.61	8 919.65	1 303.98	33.23	14.4	7.89	41 787	18 777	262	
				7 898.38			7 582.44		3	1		22 747		
	Накладные расходы		83%			1 082.30				70.55%	13 247			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			847.59				52%	9 764			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 849.54					64 798			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок 1,2мх38шт.), 100 м	0.456	9 291.30	1 358.31	34.61	4 236.83	619.39	15.78	14.4	7.89	19 849	8 919	125	
				7 898.38			3 601.66		3	1		10 805		
	Объем: 1.2*38													
	Накладные расходы		83%			514.09				70.55%	6 292			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			402.60				52%	4 638			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 153.53					30 779			
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50ммх150мм), 100 м	0.16	4 519.16	360.82	36.65	723.07	57.73	5.86	14.4	7.97	3 648	831	47	
				4 121.69			659.47		4.2	1		2 770		
	Накладные расходы		83%			47.92				70.55%	586			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.52				52%	432			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					808.51					4 666			
	
10.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.2	6 775.72	1 449.90	67.19	1 355.14	289.98	13.44	14.4	7.93	8 731	4 176	107	
				5 258.63			1 051.73		4.23	1		4 449		
	Накладные расходы		83%			240.68				70.55%	2 946			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.49				52%	2 172			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 784.31					13 849			
	
11.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.01	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 365.79	59.63	37.90	14.4	7.71	6 173	859	292	
				126 825.19	588.90		1 268.25	5.89	3.96	14.39		5 022	85	
	Накладные расходы		86%			56.35				73.1%	690			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			45.86				56%	529			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 468.00					7 392			
	
12.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	14.4	6.63	2 854	2 382	50	
				2 806.54	60.12		84.20	1.80	5.01	14.42		422	26	
	Накладные расходы		78%			130.42				66.3%	1 597			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.34				50.4%	1 214			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.92					5 664			
	
13.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.126	2 934.00			369.68					1 592			
				2 934.00			369.68		12 633.52			1 592		
	Объем: 0.03*4200													
	
14.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 9 каналов), 100 м труб	0.03	37 147.52	24 353.20	757.44	1 114.43	730.60	22.72	14.4	6.63	12 480	10 521	151	
				12 036.88	180.32		361.11	5.41	5.01	14.41		1 809	78	
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			574.09				66.3%	7 027			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			463.69				50.4%	5 342			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 152.20					24 849			
	
15.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.528	2 934.00			1 549.15					6 670			
				2 934.00			1 549.15		12 633.52			6 670		
	Объем: 0.03*2200*8													
	
16.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.19	2 412.79	1 295.60	2.05	458.43	246.16	0.39	14.4	5.48	4 433	3 545	2	
				1 115.14			211.88		4.18	1		886		
	Накладные расходы		79%			194.47				67.15%	2 380			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			123.08				40%	1 418			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					775.98					8 231			
	
17.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.024	11 907.97	1 173.45	33.16	285.79	28.16	0.80	14.4	7.8	1 092	406	6	
				10 701.36	3.78		256.83	0.09	2.65	14.39		681	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			30.51				91.8%	374			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			15.61				44.2%	180			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					331.91					1 646			
	
18.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.19	2 291.60	114.18	14.24	435.40	21.69	2.71	14.4	8	1 493	312	22	
				2 163.18			411.00		2.82	1		1 159		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			20.50				80.33%	251			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			10.14				37.4%	117			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					466.04					1 860			
	
19.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.2451	221.62	101.80	102.69	1 384.01	635.74	641.29	14.4	3.55	11 666	9 155	2 277	
				17.13	1.45		106.98	9.06	2.19	14.47		234	131	
	Объем: 231.3*2+231.3*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			580.32				76.5%	7 104			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			383.66				47.6%	4 420			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 347.99					23 190			
	
20.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	129.2736	36.04			4 659.02					23 243			
				36.04			4 659.02		179.8			23 243		
	Объем: 6.2451*20.7													
	
21.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.313	286.73	122.64	1.26	663.20	283.66	2.92	14.4	8.08	5 182	4 085	24	
				162.83			376.63		2.85	1		1 073		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			262.95				78.8%	3 219			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			180.83				51%	2 083			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 106.99					10 484			
	
22.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	289.125	13.13			3 796.21					12 444			
				13.13			3 796.21		43.04			12 444		
	Объем: 2.313*125													
	
23.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.313	8 171.06	405.87	165.99	18 899.65	938.78	383.93	14.41	7.09	99 916	13 528	2 722	
				7 599.20	14.91		17 576.95	34.49	4.76	14.39		83 666	496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 051.13				91.8%	12 874			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			537.73				44.2%	6 199			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 488.51					118 989			
	
24.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	26.56	137.86			3 661.56					14 425			
				137.86			3 661.56		543.11			14 425		
	
25.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.479	4 972.00	72.11	75.20	2 381.59	34.54	36.02	14.4	6.73	9 360	497	242	
				4 824.69	5.48		2 311.03	2.62	3.73	14.38		8 620	38	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			40.13				91.8%	491			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			20.53				44.2%	236			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 442.25					10 088			
	
26.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	14.41	5.49	376	376	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				70.55%	265			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					837			
	
27.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	14.4	7.03	2 055	994	209	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.88	14.4		852	30	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			75.49				90.27%	924			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			38.06				42.84%	439			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.17					3 418			
	
28.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.48	3 070.76			1 473.96					2 414			
				3 070.76			1 473.96		5 029.56			2 414		
	Объем: 0.6*0.8													
	
29.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08	373.54	335.71	26.60	29.88	26.86	2.13	14.41	8.05	408	387	17	
				11.23			0.90		4.11	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			28.53				90.27%	349			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			14.38				42.84%	166			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.79					923			
	
30.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0352	23 811.97			838.18					1 624			
				23 811.97			838.18		46 126.25			1 624		
	Объем: 0.08*0.44													
	
31.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка подшивки карнизов из досок, 100 м2 подшивки	0.2694	257.63	231.54	26.09	69.41	62.38	7.03	14.4	7.36	950	898	52	
					10.34			2.79	1	14.42			40	
	Накладные расходы		85%			55.39				72.25%	678			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			52.14				64%	600			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.94					2 228			
	
32.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карниза досками, 100 м2 потолка	0.2694	4 610.12	423.79	117.39	1 241.97	114.17	31.62	14.41	7.42	5 486	1 645	235	
				4 068.95	5.10		1 096.18	1.37	3.29	14.38		3 606	20	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			122.70				90.27%	1 503			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			61.87				42.84%	713			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 426.55					7 702			
	
33.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2694	1 316.51	347.48	6.74	354.67	93.61	1.82	14.4	8.02	2 011	1 348	15	
				962.29	0.16		259.24	0.04	2.5	14.31		648	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			88.50				80.33%	1 084			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			43.78				37.4%	505			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					486.95					3 599			
	
34.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.479	75.57	75.35	0.22	36.20	36.09	0.11	14.4	5.59	520	520	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			29.95				70.55%	367			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.46				52%	270			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.61					1 157			
	
35.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1437	11 907.97	1 173.45	33.16	1 711.18	168.62	4.77	14.4	7.8	6 540	2 428	37	
				10 701.36	3.78		1 537.79	0.54	2.65	14.39		4 075	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			182.69				91.8%	2 236			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			93.46				44.2%	1 077			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 987.33					9 853			
	
36.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.479	8 813.16	326.90	31.86	4 221.50	156.58	15.26	14.4	7.48	15 166	2 255	114	
				8 454.40	3.03		4 049.66	1.45	3.16	14.36		12 797	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			170.67				91.8%	2 089			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			87.31				44.2%	1 006			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 479.48					18 261			
	
37.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.335	7 415.77	333.04	13.17	2 484.28	111.57	4.41	14.4	8.06	7 942	1 607	36	
				7 069.56			2 368.30		2.66	1		6 300		
	Накладные расходы		83%			92.60				70.55%	1 134			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.52				52%	836			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 649.40					9 911			
	
38.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	14.4	8.06	2 033	833	7	
				5 145.09			514.51		2.32	1		1 194		
	Накладные расходы		83%			48.00				70.55%	588			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	433			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.74					3 054			
	
39.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	14.4	8.06	864	346	3	
				8 231.09			411.55		1.25	1		514		
	Накладные расходы		83%			19.94				70.55%	244			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	180			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.55					1 288			
	
40.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.33	1 357.93	327.73	1.01	448.12	108.15	0.33	14.4	8.08	2 956	1 557	3	
				1 029.19			339.63		4.11	1		1 396		
	Накладные расходы		83%			89.76				70.55%	1 098			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.30				52%	810			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					608.18					4 864			
	
41.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
прим.) 
Разбрка ходовых досок, 100 м ходов	0.436	37.58	27.06	10.52	16.38	11.80	4.59	14.4	6.73	201	170	31	
					0.97			0.42	3.26	14.36			6	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106.2%			12.98				90.27%	159			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			6.54				42.84%	75			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.90					435			
	
42.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка засыпного утеплителя (чердачное перекрытие), 100 м2 стен	0.436	1 138.82	680.90	457.92	496.53	296.87	199.65	14.4	6.09	5 491	4 275	1 216	
					59.65			26.01	1	14.39			374	
	Накладные расходы		86%			277.68				73.1%	3 398			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			226.02				56%	2 603			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 000.22					11 493			
	
43.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Покрытие пленкой поверхности чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия	0.436	286.73	122.64	1.26	125.01	53.47	0.55	14.4	8.08	977	770	4	
				162.83			70.99		2.85	1		202		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			49.57				78.8%	607			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			34.09				51%	393			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					208.66					1 976			
	
44.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	54.5	13.13			715.59					2 346			
				13.13			715.59		43.04			2 346		
	Объем: 43.6*1.25													
	
45.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	6.54	202.86	119.97	82.89	1 326.67	784.59	542.08	14.4	7.9	15 581	11 298	4 282	
									17.72	1				
	Объем: 43.6*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			706.13				76.5%	8 643			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			466.83				47.6%	5 378			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 499.63					29 602			
	
46.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	133.416	26.54			3 540.86					11 778			
				26.54			3 540.86		88.28			11 778		
	Объем: 43.6*3*1.02													
	
47.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Покрытие пленкой поверхности чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия	0.436	286.73	122.64	1.26	125.01	53.47	0.55	14.4	8.08	977	770	4	
				162.83			70.99		2.85	1		202		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			49.57				78.8%	607			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			34.09				51%	393			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					208.66					1 976			
	
48.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	54.5	7.04			383.68					1 254			
				7.04			383.68		23.01			1 254		
	Объем: 0.436*125													
	
49.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.436	1 688.64	38.89	16.44	736.25	16.96	7.17	14.4	6.73	2 614	244	48	
				1 633.31	1.51		712.12	0.66	3.26	14.36		2 322	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			18.71				90.27%	228			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			9.44				42.84%	108			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					764.40					2 951			
	
50.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка засыпного утеплителя (чердачное перекрытие) скатов крыши, 100 м2 стен	1.8	1 138.82	680.90	457.92	2 049.88	1 225.62	824.26	14.4	6.09	22 669	17 649	5 020	
					59.65			107.37	1	14.39			1 545	
	Накладные расходы		86%			1 146.37				73.1%	14 031			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			933.09				56%	10 749			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 129.34					47 448			
	
51.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	27	202.86	119.97	82.89	5 477.10	3 239.14	2 237.96	14.4	7.9	64 323	46 644	17 680	
									17.72	1				
	Объем: 180*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			2 915.23				76.5%	35 683			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1 927.29				47.6%	22 203			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 319.61					122 208			
	
52.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	550.8	26.54			14 618.23					48 625			
				26.54			14 618.23		88.28			48 625		
	Объем: 180*3*1.02													
	
53.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Покрытие пленкой стен и кровель (скаты), 100 м2 покрытия	1.8	286.73	122.64	1.26	516.11	220.74	2.27	14.4	8.08	4 032	3 179	18	
				162.83			293.09		2.85	1		835		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			204.63				78.8%	2 505			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			140.72				51%	1 621			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					861.46					8 158			
	
54.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	225	7.04			1 584.00					5 177			
				7.04			1 584.00		23.01			5 177		
	Объем: 1.8*125													
	
	Гараж	
	
55.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.0175	164.91	119.07	45.84	2.89	2.08	0.80	14.4	6.14	35	30	5	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2.06				84.15%	25			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1.24				47.6%	14			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.19					75			
	
56.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.02	2 603.14	1 221.06	143.55	52.06	24.42	2.87	14.4	4.61	499	352	13	
				1 238.53	15.51		24.77	0.31	5.43	14.39		135	4	
	Накладные расходы		83%			20.53				70.55%	251			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.07				52%	185			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.66					935			
	
57.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.0296												
									5.43					
	Объем: (0.02)*1.48													
	
58.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.0175	180.53	29.88	5.06	3.16	0.52	0.09	14.4	8.06	24	8	1	
				145.59			2.55		6.29	1		16		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			0.56				91.8%	7			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			0.29				44.2%	4			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.01					35			
	
59.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.0175	256.78	96.86	31.65	4.49	1.70	0.55	14.4	5.74	39	24	3	
				128.27	2.08		2.24	0.04	5.04	14.4		11	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1.88				91.8%	23			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			0.96				44.2%	11			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.33					73			
	
60.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	2.03	30.20			61.31					249			
				30.20			61.31		122.53			249		
	
61.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0117	11 907.97	1 173.45	33.16	139.32	13.73	0.39	14.4	7.8	533	198	3	
				10 701.36	3.78		125.21	0.04	2.65	14.39		332	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			14.87				91.8%	183			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			7.61				44.2%	88			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161.80					804			
	
62.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	40.3	7.56		7.56	304.74		304.74		6.07	1 850		1 850	
										1				
	Объем: 31.5+(213.8*0.04)+(17.5*0.014)													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
63.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	40.3	27.63		27.63	1 113.40		1 113.40		6.07	6 758		6 758	
										1				
	Объем: 31.5+(213.8*0.04)+(17.5*0.014)													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	112 752.16	14 506.36	7 167.81			587 432	208 917	48 014	
			91 077.95	257.12				330 503	3 701	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	112 752.16	14 506.36	7 167.81			587 432	208 917	48 014	
			91 077.95	257.12				330 503	3 701	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	37 251.43					131 841			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 2, 6, 55; %=70.55 - по стр. 3-5, 7-10, 26, 34, 37-40, 56; %=73.1 - по стр. 11, 42, 50; %=66.3 - по стр. 12, 14; %=67.15 - по стр. 16; %=91.8 - по стр. 17, 23, 25, 35, 36, 58, 59, 61; %=80.33 - по стр. 18, 33; %=76.5 - по стр. 19, 45, 51; %=78.8 - по стр. 21, 43, 47, 53; %=90.27 - по стр. 27, 29, 32, 41, 49; %=72.25 - по стр. 31)	13 228.65					161 939			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 2, 6, 19, 45, 51, 55; %=52 - по стр. 3-5, 7-10, 26, 34, 37-40, 56; %=56 - по стр. 11, 42, 50; %=50.4 - по стр. 12, 14; %=40 - по стр. 16; %=44.2 - по стр. 17, 23, 25, 35, 36, 58, 59, 61; %=37.4 - по стр. 18, 33; %=51 - по стр. 21, 43, 47, 53; %=42.84 - по стр. 27, 29, 32, 41, 49; %=64 - по стр. 31)	9 128.65					105 173			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	135 109.46					854 544			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	135 109.46					854 544			
	Строительный контроль 2,14%	2 891.34					18 287			
	Всего со строительным контролем	138 000.80					872 831			
	Непредвиденные работы 2%	2 760.02					17 457			
	Всего с непредвиденными работами	140 760.82					890 288			
	НДС	25 336.95					160 252			
	Всего с НДС	166 097.77					1 050 540			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 228.65					161 939			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 128.65					105 173			
	
	Раздел 2.  ПОДВАЛ	
	
64.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	8.96	363.53	86.00	277.53	3 257.23	770.56	2 486.67	14.4	4.42	22 087	11 096	10 991	
					25.40			227.58	1	14.39			3 275	
	Накладные расходы		99%			988.16				84.15%	12 093			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			593.89				47.6%	6 841			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 839.28					41 021			
	
65.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0896	1 466.39	1 466.39		131.39	131.39		14.4	1	1 892	1 892		
									1	1				
	Объем: 89.6*0.1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			94.60				61.2%	1 158			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			50.26				30.6%	579			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.25					3 629			
	
66.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	3.584	372.02	36.11	76.78	1 333.30	129.42	275.16	14.4	4.53	8 961	1 864	1 246	
				259.13	7.73		928.72	27.69	6.3	14.39		5 851	398	
	Объем: 89.6*0.04													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			173.92				94.1%	2 129			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			100.16				51%	1 154			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 607.38					12 243			
	
67.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	8.96	56.03	37.46	0.38	502.03	335.60	3.36	14.4	5.17	5 647	4 833	17	
				18.20			163.07		4.89	1		797		
	Объем: 89.6*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			371.51				94.1%	4 548			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			213.95				51%	2 465			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 087.48					12 660			
	
68.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	9.1392	685.00			6 260.35					32 544			
				685.00			6 260.35		3 560.87			32 544		
	Объем: 8.96*1.02													
	
69.	ТЕР 11-01-004-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности	0.896	1 645.01	360.09	234.96	1 473.93	322.64	210.53	14.41	3.61	11 063	4 649	760	
				1 049.96	2.91		940.76	2.61	6.01	14.4		5 654	38	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			360.05				94.1%	4 410			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			207.35				51%	2 390			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 041.33					17 864			
	
70.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.896	3 825.82	635.16	457.30	3 427.93	569.10	409.74	14.41	3.78	23 807	8 201	1 549	
				2 733.36	6.30		2 449.09	5.64	5.74	14.42		14 058	81	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			636.24				94.1%	7 793			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			366.40				51%	4 224			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 430.56					35 824			
	
71.	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизол, м2	103.936	33.27			3 457.95					6 621			
				33.27			3 457.95		63.7			6 621		
	Объем: 0.896*116													
	
72.	ТЕР 11-01-004-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05, 100 м2 изолируемой поверхности	0.896	541.87	121.50	120.63	485.52	108.86	108.08	14.41	3.69	3 877	1 569	399	
				299.75	1.61		268.58	1.44	7.11	14.45		1 910	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			122.10				94.1%	1 496			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			70.32				51%	811			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					677.94					6 184			
	
73.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.1676	464.61	136.64	50.60	77.87	22.90	8.48	14.4	7.19	638	330	61	
				277.37	3.03		46.49	0.51	5.32	14.36		247	7	
	Объем: 89.6*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			22.12				80.33%	271			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			12.93				44.2%	149			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.93					1 058			
	
74.	ТССЦ 204-0097 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.1676	5 486.84			919.59					3 916			
				5 486.84			919.59		23 364.5			3 916		
	Объем: 89.6*1.87/1000													
	
75.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.896	1 721.45	383.03	58.80	1 542.42	343.20	52.68	14.41	7.1	11 580	4 945	374	
				1 279.62	20.51		1 146.54	18.38	5.46	14.43		6 260	265	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			400.27				94.1%	4 903			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			230.51				51%	2 657			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 173.20					19 140			
	
76.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 50 мм), 100 м2 стяжки	0.896	1 991.85	29.12	62.18	1 784.70	26.09	55.71	14.39	6.98	10 079	375	389	
				1 900.56	20.33		1 702.90	18.21	5.47	14.45		9 315	263	
	Начисления: Н3= 6*1.25, Н4= 6*1.25, Н5= 6*1.15, Н48= 6	
	Накладные расходы		110.7%			49.04				94.1%	600			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			28.24				51%	325			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 861.98					11 005			
	
77.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Очистка вручную поверхности потолков, 100 м2 расчищенной поверхности	0.896	172.22	172.22		154.31	154.31		14.4	1	2 222	2 222		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			123.45				68%	1 511			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			77.16				40%	889			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					354.91					4 622			
	
78.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	358.47	69.00	13.01	35.85	6.90	1.30	14.4	2.66	185	99	3	
				276.46	0.14		27.65	0.01	2.99	14.73		83		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			5.60				68.85%	68			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			4.11				47.6%	47			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.56					300			
	
79.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	624.75	42.41	8.64	62.47	4.24	0.86	14.4	3.13	199	61	3	
				573.70	0.14		57.37	0.01	2.35	14.73		135		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			3.44				68.85%	42			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			2.53				47.6%	29			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.44					270			
	
80.	ТЕРр 53-15-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Востановление керамического заполнения перекрытий, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.15	20 043.08	3 507.27	439.80	3 006.46	526.09	65.97	14.4	7.05	17 554	7 576	465	
				16 096.01	144.32		2 414.40	21.65	3.94	14.42		9 513	312	
	Накладные расходы		86%			471.06				73.1%	5 766			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			383.42				56%	4 417			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 860.93					27 737			
	
81.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.896	57.10	31.22		51.16	27.97		14.4	1	496	403		
				25.88			23.19		4.03	1		93		
	Накладные расходы		80%			22.38				68%	274			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			13.99				40%	161			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.52					931			
	
82.	ТЕРр 62-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.896	178.09	123.98	6.30	159.57	111.09	5.64	14.4	7.7	1 862	1 600	43	
				47.81	1.29		42.84	1.16	5.1	14.45		218	17	
	Накладные расходы		80%			89.80				68%	1 100			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			56.13				40%	647			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					305.50					3 608			
	
83.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен подвала, 100 м2	1.84	188.95	188.95		347.67	347.67		14.4	1	5 006	5 006		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			344.19				84.15%	4 213			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			206.86				47.6%	2 383			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					898.73					11 601			
	
84.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	1.84	57.10	31.22		105.06	57.44		14.4	1	1 019	827		
				25.88			47.62		4.03	1		192		
	Накладные расходы		80%			45.95				68%	562			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			28.72				40%	331			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.73					1 912			
	
85.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.84	2 006.26	835.02	150.35	3 691.51	1 536.43	276.64	14.4	10.16	33 106	22 125	2 811	
				1 020.89	86.58		1 878.44	159.30	4.35	14.4		8 171	2 294	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			1 602.46				80.33%	19 616			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			792.75				37.4%	9 133			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 086.73					61 854			
	
86.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.84	189.33	101.80	2.94	348.36	187.31	5.41	14.4	7.97	3 324	2 697	43	
				84.59	0.16		155.65	0.30	3.75	14.31		584	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			177.29				80.33%	2 170			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			87.71				37.4%	1 010			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					613.36					6 504			
	
87.	ТЕРр 59-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	0.09	6 788.55	2 883.33	60.42	610.97	259.50	5.44	14.4	7.83	4 887	3 737	43	
				3 844.80	7.88		346.03	0.71	3.2	14.43		1 107	10	
	Накладные расходы		76%			197.76				64.6%	2 421			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			156.13				48%	1 799			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					964.86					9 106			
	
88.	ТЕРр 59-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок, 100 заделок в поручнях	0.045	688.34	343.18	10.66	30.98	15.44	0.48	14.4	3.49	270	222	2	
				334.50			15.05		3.07	1		46		
	Накладные расходы		76%			11.73				64.6%	143			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.26				48%	107			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.98					520			
	
89.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.05	1 679.51	942.47	24.65	83.98	47.12	1.23	14.41	7.79	856	679	10	
				712.39	3.75		35.62	0.19	4.71	14.42		168	3	
	Накладные расходы		76%			35.96				64.6%	441			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.39				48%	327			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.32					1 624			
	
90.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.072	1 143.95	891.55	252.40	82.36	64.19	18.17	14.41	7.36	1 059	925	134	
					100.00			7.20	1	14.43			104	
	Накладные расходы		99%			70.68				84.15%	866			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			42.48				47.6%	490			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					195.51					2 415			
	
91.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	7.2	91.08	29.04	27.29	655.74	209.07	196.47	14.4	7.27	5 437	3 011	1 428	
				34.75			250.20		3.99	1		998		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			169.35				68.85%	2 073			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			151.05				57.8%	1 740			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					976.14					9 250			
	
92.	С Цена поставщик. 
Блок дверной металлический, м2	7.2	1 136.77			8 184.75					36 504			
				1 136.77			8 184.75		4.46			36 504		
	Поправки: М: =4875*1.04/4.46	
	
93.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.035	1 734.68	1 482.28	252.40	60.71	51.88	8.83	14.41	7.36	813	748	65	
					100.00			3.50	1	14.43			51	
	Объем: 0.5*7													
	Накладные расходы		99%			54.83				84.15%	672			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			32.95				47.6%	380			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.49					1 866			
	
94.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.035	21 223.62	2 306.00	742.65	742.83	80.71	25.99	14.4	6.38	3 096	1 162	166	
				18 174.97	28.43		636.12	0.99	2.78	14.43		1 768	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			86.77				90.27%	1 062			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			43.75				42.84%	504			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					873.35					4 661			
	
95.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	3.5	2 460.30			8 611.05					14 121			
				2 460.30			8 611.05		4 034.55			14 121		
	Объем: 0.5*7													
	
96.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1045	4 993.78	2 313.83	83.97	521.85	241.80	8.78	14.4	7.36	4 786	3 482	65	
				2 595.97	33.28		271.28	3.48	4.57	14.43		1 240	50	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			231.79				80.33%	2 837			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			114.67				37.4%	1 321			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					868.31					8 944			
	
97.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1045	189.33	101.80	2.94	19.78	10.64	0.31	14.4	7.97	189	153	2	
				84.59	0.16		8.84	0.02	3.75	14.31		33		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			10.07				80.33%	123			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			4.98				37.4%	57			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.84					369			
	
	Отмостка	
	
98.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	2.8	363.53	86.00	277.53	1 017.88	240.80	777.08	14.4	4.42	6 902	3 468	3 435	
					25.40			71.12	1	14.39			1 023	
	Объем: 28*0.1													
	Накладные расходы		99%			308.80				84.15%	3 779			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			185.59				47.6%	2 138			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 512.27					12 819			
	
99.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.6	1 466.39	1 466.39		879.83	879.83		14.4	1	12 670	12 670		
									1	1				
	Объем: 40*1.5*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			633.48				61.2%	7 754			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			336.53				30.6%	3 877			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 849.84					24 301			
	
100.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	16.96	7.56		7.56	128.25		128.25		6.07	778		778	
										1				
	Объем: 2.8*2.4+6.4*1.6													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
101.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	16.96	27.63		27.63	468.57		468.57		6.07	2 844		2 844	
										1				
	Объем: 2.8*2.4+6.4*1.6													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
102.	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.72	7 076.66	543.04	228.03	5 095.19	390.99	164.18	14.41	4.38	22 289	5 634	719	
				6 305.59			4 540.02		3.51	1		15 935		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			429.31				93.33%	5 258			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			265.87				54.4%	3 065			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 790.37					30 612			
	
103.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Штукатурка поверхностей  цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.72	1 918.78	835.02	150.35	1 381.52	601.21	108.25	14.4	10.16	12 681	8 657	1 100	
				933.41	86.58		672.06	62.33	4.35	14.4		2 923	898	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(87.48=31.58*2.77) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			627.05				80.33%	7 676			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			310.20				37.4%	3 574			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 318.77					23 930			
	
104.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (въезды в гаражи), 1 м3 кладки	3	1 615.27	301.17	30.24	4 845.81	903.51	90.72	14.4	6.44	28 886	13 011	584	
				1 283.86	5.99		3 851.58	17.97	3.97	14.41		15 291	259	
	Накладные расходы		86%			792.47				73.1%	9 700			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			645.04				56%	7 431			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 283.32					46 018			
	
105.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.504	810.13	810.13		408.31	408.31		14.4	1	5 880	5 880		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			293.98				61.2%	3 599			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			156.18				30.6%	1 799			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					858.47					11 278			
	
106.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.504	571.62	130.41	441.21	288.10	65.73	222.37	14.4	4.46	1 938	946	992	
					42.71			21.53	1	14.39			310	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		85.5%			74.61				72.68%	913			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		42.5%			37.09				34%	427			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					399.79					3 278			
	
107.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	0.32	452.40	40.32	76.78	144.77	12.90	24.57	14.41	4.53	866	186	111	
				335.31	7.73		107.30	2.47	5.3	14.39		569	36	
	Объем: 3.2*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			17.01				94.1%	209			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			9.80				51%	113			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					171.58					1 188			
	
108.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	0.32	203.51	35.93	41.45	65.12	11.50	13.26	14.41	4.58	507	166	61	
				126.13	4.21		40.36	1.35	6.95	14.4		281	19	
	Объем: 3.2*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			14.22				94.1%	174			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			8.19				51%	94			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.54					775			
	
109.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.32	730.22	37.46	0.38	233.67	11.99	0.12	14.4	5.17	1 257	173	1	
				692.39			221.56		4.89	1		1 083		
	Объем: 3.2*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			13.27				94.1%	163			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			7.64				51%	88			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.59					1 508			
	
110.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	4.32	7.56		7.56	32.67		32.67		6.07	198		198	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
111.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	4.32	27.63		27.63	119.35		119.35		6.07	724		724	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	67 330.67	10 226.33	6 381.32			378 123	147 280	32 616	
			50 723.02	677.35				198 229	9 752	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	66 674.93	10 017.26	6 184.85			372 686	144 269	31 188	
			50 472.82	677.35				197 231	9 752	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	27 433.69					93 706			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 64, 83, 90, 93, 98; %=61.2 - по стр. 65, 99, 105; %=94.1 - по стр. 66, 67, 69, 70, 72, 75, 76, 107-109; %=80.33 - по стр. 73, 85, 86, 96, 97, 103; %=68 - по стр. 77, 81, 82, 84; %=68.85 - по стр. 78, 79; %=73.1 - по стр. 80, 104; %=64.6 - по стр. 87-89; %=90.27 - по стр. 94; %=93.33 - по стр. 102; %=72.68 - по стр. 106)	10 007.42					122 512			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 64, 78, 79, 83, 90, 93, 98; %=30.6 - по стр. 65, 99, 105; %=51 - по стр. 66, 67, 69, 70, 72, 75, 76, 107-109; %=44.2 - по стр. 73; %=40 - по стр. 77, 81, 82, 84; %=56 - по стр. 80, 104; %=37.4 - по стр. 85, 86, 96, 97, 103; %=48 - по стр. 87-89; %=42.84 - по стр. 94; %=54.4 - по стр. 102; %=34 - по стр. 106)	5 922.11					68 232			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	82 604.46					563 430			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	655.74	209.07	196.47			5 437	3 011	1 428	
			250.20					998		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 91)	169.35					2 073			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 91)	151.05					1 740			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	976.14					9 250			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	83 580.60					572 680			
	Строительный контроль 2,14%	1 788.62					12 255			
	Всего со строительным контролем	85 369.22					584 935			
	Непредвиденные работы 2%	1 707.38					11 699			
	Всего с непредвиденными работами	87 076.60					596 634			
	НДС	15 673.79					107 394			
	Всего с НДС	102 750.39					704 028			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 176.77					124 585			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 073.16					69 972			
	
	Раздел 3.  ФАСАД	
	
112.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.2093	1 454.57	549.87	8.86	4 668.16	1 764.71	28.44	14.41	8.06	40 178	25 430	229	
				895.84			2 875.01		5.05	1		14 519		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		109.8%			1 937.65				93.33%	23 734			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 200.00				54.4%	13 834			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 805.81					77 746			
	
113.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.32	63.27	49.68	13.59	20.25	15.90	4.35	14.4	2.12	238	229	9	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			12.40				66.3%	152			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.95				40%	92			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.60					481			
	
114.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.32	4 688.98	197.81	4 246.36	1 500.47	63.30	1 358.84	14.41	3.72	6 294	912	5 055	
				244.81	143.10		78.34	45.79	4.18	14.41		327	660	
	Накладные расходы		78%			85.09				66.3%	1 042			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			54.55				40%	629			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 640.11					7 965			
	
115.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, 100 м2	2.9958	188.95	188.95		566.06	566.06		14.4	1	8 151	8 151		
									1	1				
	Объем: 287+12.58													
	Накладные расходы		99%			560.40				84.15%	6 859			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			336.81				47.6%	3 880			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 463.27					18 890			
	
116.	ТЕРр 63-7-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий из керамических плиток цоколя, 100 м2 поверхности облицовки	0.34	807.66	620.41	187.25	274.60	210.94	63.67	14.41	4.73	3 341	3 040	301	
					22.96			7.81	1	14.4			112	
	Накладные расходы		77%			168.44				65.45%	2 063			
										=(77.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			109.38				40%	1 261			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					552.41					6 665			
	
117.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.1	37.19	25.77		3.72	2.58		14.41	1	43	37		
				11.42			1.14		5.42	1		6		
	Накладные расходы		86%			2.22				73.1%	27			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1.81				56%	21			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.74					91			
	
118.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.05	19 716.98	3 507.27	113.70	985.85	175.36	5.69	14.4	6.14	5 731	2 525	35	
				16 096.01	15.10		804.80	0.76	3.94	14.39		3 171	11	
	Накладные расходы		86%			151.46				73.1%	1 854			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			123.28				56%	1 420			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 260.60					9 005			
	
119.	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	2.9958	40 613.99	3 949.94	5 786.76	121 671.40	11 833.23	17 335.98	14.41	5.23	418 438	170 517	90 667	
				30 877.29	307.74		92 502.19	921.92	1.7	14.4		157 254	13 276	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			12 053.62				80.33%	147 641			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			5 963.03				37.4%	68 739			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139 688.05					634 817			
	
120.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	33.553	671.40			22 527.48					124 906			
				671.40			22 527.48		3 722.66			124 906		
	Объем: 299.58*1.12*0.1													
	
	Окна и двери	
	
121.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0224	1 870.07	1 617.67	252.40	41.89	36.24	5.65	14.41	7.36	564	522	42	
					100.00			2.24	1	14.43			32	
	Накладные расходы		99%			38.10				84.15%	466			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			22.90				47.6%	264			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					102.88					1 294			
	
122.	ТЕР 10-01-034-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0224	13 215.00	1 555.12	598.23	296.02	34.83	13.40	14.4	6.94	1 283	502	93	
				11 061.65	10.66		247.78	0.24	2.78	14.42		689	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			37.24				90.27%	456			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			18.78				42.84%	216			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					352.04					1 955			
	
123.	ТССЦ 203-0992 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2, м2	2.24	2 048.43			4 588.48					7 443			
				2 048.43			4 588.48		3 322.66			7 443		
	
124.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.008	5 825.86	220.54	20.63	46.61	1.76	0.17	14.4	8	105	25	1	
				5 584.70	0.65		44.68	0.01	1.76	14.35		79		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			1.88				90.27%	23			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			0.95				42.84%	11			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.44					138			
	
125.	ТССЦ 101-2907 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	0.8	76.10			60.88					218			
				76.10			60.88		272.37			218		
	
126.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.172	2 956.30	374.76	6.66	508.48	64.46	1.15	14.4	7.79	2 128	928	9	
				2 574.88	1.03		442.88	0.18	2.69	14.48		1 191	3	
	Накладные расходы		83%			53.65				70.55%	657			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.02				52%	484			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					604.15					3 269			
	
127.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.0213	6 181.26	1 849.25	114.03	131.66	39.39	2.43	14.4	9.22	896	567	22	
				4 217.99	32.69		89.84	0.70	3.41	14.4		306	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			37.89				80.33%	464			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			18.74				37.4%	216			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.29					1 575			
	
128.	ТЕР 11-01-018-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка перфорированного уголка на углы откосов, 100 м жилок	0.071	1 131.22	214.36	1.26	80.32	15.22	0.09	14.41	8.08	431	219	1	
				915.60			65.01		3.25	1		211		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			16.85				94.1%	206			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			9.70				51%	112			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.87					749			
	
129.	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Шпатлевка сборным конструкциям откосов подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0213	549.16	139.13	4.21	11.70	2.96	0.09	14.41	7.98	71	43	1	
				405.82	0.16		8.64		3.19	14.31		28		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			2.80				80.33%	35			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			1.38				37.4%	16			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.88					122			
	
130.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0213	1 334.54	277.90	13.08	28.43	5.92	0.28	14.41	8.03	166	85	2	
				1 043.57	0.16		22.23		3.55	14.31		79		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			5.59				80.33%	68			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			2.77				37.4%	32			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.79					266			
	
131.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.105	1 143.95	891.55	252.40	120.11	93.61	26.50	14.41	7.36	1 544	1 349	195	
					100.00			10.50	1	14.43			152	
	Накладные расходы		99%			103.07				84.15%	1 263			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			61.95				47.6%	714			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					285.12					3 522			
	
132.	ТЕР 10-01-046-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками, 100 м2 полотен и проемов	0.105	83 162.05	2 592.78	2 173.99	8 732.01	272.24	228.27	14.4	5.74	36 510	3 920	1 310	
				78 395.28	172.33		8 231.50	18.09	3.8	14.39		31 280	260	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			308.33				90.27%	3 773			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			155.47				42.84%	1 791			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 195.81					42 074			
	
133.	ТЕР 10-01-044-07 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по войлоку с двух сторон, 100 м2 проемов	0.105	38 128.13	1 709.07	71.79	4 003.45	179.45	7.54	14.41	7.22	18 364	2 586	54	
				36 347.27	4.15		3 816.46	0.44	4.12	14.39		15 724	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			191.04				90.27%	2 340			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			96.33				42.84%	1 110			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 290.82					21 814			
	
134.	ТЕР 15-04-030-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска дверей, количество окрасок 1, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.105	579.99	104.64	4.21	60.90	10.99	0.44	14.4	7.98	291	158	4	
				471.14	0.16		49.47	0.02	2.61	14.31		129		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			10.40				80.33%	127			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			5.15				37.4%	59			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.45					477			
	
135.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0335	4 993.78	2 313.83	83.97	167.29	77.51	2.81	14.4	7.36	1 534	1 116	21	
				2 595.97	33.28		86.96	1.11	4.57	14.43		397	16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			74.30				80.33%	909			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			36.75				37.4%	423			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					278.34					2 867			
	
136.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	12.07	7.56		7.56	91.27		91.27		6.07	554		554	
										1				
	Объем: (299.58*0.02)*1.8+1.2804													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
137.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	12.07	27.63		27.63	333.47		333.47		6.07	2 024		2 024	
										1				
	Объем: (299.58*0.02)*1.8+1.2804													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	171 520.96	15 466.66	19 510.53			681 446	222 861	100 629	
			136 543.77	1 009.81				357 957	14 541	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	171 520.96	15 466.66	19 510.53			681 446	222 861	100 629	
			136 543.77	1 009.81				357 957	14 541	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	27 176.84					132 567			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.33 - по стр. 112; %=66.3 - по стр. 113, 114; %=84.15 - по стр. 115, 121, 131; %=65.45 - по стр. 116; %=73.1 - по стр. 117, 118; %=80.33 - по стр. 119, 127, 129, 130, 134, 135; %=90.27 - по стр. 122, 124, 132, 133; %=70.55 - по стр. 126; %=94.1 - по стр. 128)	15 852.42					194 158			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54.4 - по стр. 112; %=40 - по стр. 113, 114, 116; %=47.6 - по стр. 115, 121, 131; %=56 - по стр. 117, 118; %=37.4 - по стр. 119, 127, 129, 130, 134, 135; %=42.84 - по стр. 122, 124, 132, 133; %=52 - по стр. 126; %=51 - по стр. 128)	8 269.69					95 323			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	195 643.07					970 927			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	195 643.07					970 927			
	Строительный контроль 2,14%	4 186.76					20 778			
	Всего со строительным контролем	199 829.83					991 705			
	Непредвиденные работы 2%	3 996.60					19 834			
	Всего с непредвиденными работами	203 826.43					1 011 539			
	НДС	36 688.76					182 077			
	Всего с НДС	240 515.19					1 193 616			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 852.42					194 158			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 269.69					95 323			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	351 603.79	40 199.35	33 059.66			1 647 001	579 058	181 259	
			278 344.74	1 944.28				886 689	27 994	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	350 948.05	39 990.28	32 863.19			1 641 564	576 047	179 831	
			278 094.54	1 944.28				885 691	27 994	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	91 861.96					358 114			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 2, 6, 55, 64, 83, 90, 93, 98, 115, 121, 131; %=70.55 - по стр. 3-5, 7-10, 26, 34, 37-40, 56, 126; %=73.1 - по стр. 11, 42, 50, 80, 104, 117, 118; %=66.3 - по стр. 12, 14, 113, 114; %=67.15 - по стр. 16; %=91.8 - по стр. 17, 23, 25, 35, 36, 58, 59, 61; %=80.33 - по стр. 18, 33, 73, 85, 86, 96, 97, 103, 119, 127, 129, 130, 134, 135; %=76.5 - по стр. 19, 45, 51; %=78.8 - по стр. 21, 43, 47, 53; %=90.27 - по стр. 27, 29, 32, 41, 49, 94, 122, 124, 132, 133; %=72.25 - по стр. 31; %=61.2 - по стр. 65, 99, 105; %=94.1 - по стр. 66, 67, 69, 70, 72, 75, 76, 107-109, 128; %=68 - по стр. 77, 81, 82, 84; %=68.85 - по стр. 78, 79; %=64.6 - по стр. 87-89; %=93.33 - по стр. 102, 112; %=72.68 - по стр. 106; %=65.45 - по стр. 116)	39 088.49					478 609			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 2, 6, 19, 45, 51, 55, 64, 78, 79, 83, 90, 93, 98, 115, 121, 131; %=52 - по стр. 3-5, 7-10, 26, 34, 37-40, 56, 126; %=56 - по стр. 11, 42, 50, 80, 104, 117, 118; %=50.4 - по стр. 12, 14; %=40 - по стр. 16, 77, 81, 82, 84, 113, 114, 116; %=44.2 - по стр. 17, 23, 25, 35, 36, 58, 59, 61, 73; %=37.4 - по стр. 18, 33, 85, 86, 96, 97, 103, 119, 127, 129, 130, 134, 135; %=51 - по стр. 21, 43, 47, 53, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 76, 107-109, 128; %=42.84 - по стр. 27, 29, 32, 41, 49, 94, 122, 124, 132, 133; %=64 - по стр. 31; %=30.6 - по стр. 65, 99, 105; %=48 - по стр. 87-89; %=54.4 - по стр. 102, 112; %=34 - по стр. 106)	23 320.45					268 728			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	413 356.99					2 388 901			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	655.74	209.07	196.47			5 437	3 011	1 428	
			250.20					998		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 91)	169.35					2 073			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 91)	151.05					1 740			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	976.14					9 250			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	414 333.13					2 398 151			
	Строительный контроль 2,14%	8 866.73					51 320			
	Всего со строительным контролем	423 199.86					2 449 471			
	Непредвиденные работы 2%	8 464.00					48 989			
	Всего с непредвиденными работами	431 663.86					2 498 460			
	НДС	77 699.49					449 723			
	Всего с НДС	509 363.35					2 948 183			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	39 257.84					480 682			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	23 471.50					270 468			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)