«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 457 000	руб.	Смета на сумму:	4 457 000	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Чаадаева,19-33	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада с утеплением стен (решение суда)	
Сметная стоимость:	4 457.000	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.608	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	923.162	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	15.81	1 213.62	458.23	8.86	19 187.36	7 244.60	140.12	14.41	8.24	163 972	104 395	1 155	
				746.53			11 802.64		4.95	1		58 423		
	Объем: 51*31													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			7 969.06				93%	97 087			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			4 926.33				54%	56 373			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32 082.75					317 433			
	
2.	ТЕР 08-07-001-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.04	278.12	278.12		567.36	567.36		14.41	1	8 176	8 176		
									1	1				
	Объем: 51*4													
	Начисления: Н5= 1.15*4, Н48= 4	
	Накладные расходы		110%			624.10				93%	7 604			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			385.80				54%	4 415			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 577.26					20 195			
	
3.	ТЕР 46-03-001-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий	1.58	1 729.84	176.63	803.75	2 733.15	279.08	1 269.93	14.4	8.15	19 484	4 019	10 350	
				749.46	211.89		1 184.15	334.79	4.32	14.43		5 116	4 831	
	Накладные расходы		99%			607.73				84%	7 434			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			368.32				48%	4 248			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 709.20					31 166			
	
4.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.58	4 688.98	197.81	4 246.36	7 408.59	312.54	6 709.25	14.41	3.69	30 688	4 504	24 757	
				244.81	143.10		386.80	226.10	3.69	13.5		1 427	3 052	
	Накладные расходы		78%			420.14				66%	4 987			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			269.32				40%	3 022			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 098.05					38 697			
	
5.	ТЕРр 53-21-28 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Ремонт и восстановление герметизации стыковшириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки, 100 м восстановленной герметизации стыков	5.859	1 581.72	454.15	17.07	9 267.30	2 660.86	100.01	14.41	5.67	63 504	38 343	567	
				1 110.50			6 506.42		3.78	1		24 594		
	Накладные расходы		86%			2 288.34				73%	27 990			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 862.60				56%	21 472			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 418.24					112 966			
	
6.	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	12.01	40 613.99	3 949.94	5 786.76	487 774.04	47 438.77	69 499.02	14.41	5.32	1 683 749	683 593	369 735	
				30 877.29	307.74		370 836.25	3 695.93	1.7	14.4		630 422	53 221	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			48 577.97				80%	589 451			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			24 033.31				37%	272 621			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					560 385.31					2 545 821			
	
7.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	134.512	671.40			90 311.36					492 436			
				671.40			90 311.36		3 660.91			492 436		
	Объем: (12.01)*11.2													
	
8.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, по окнам, 100 м	1.9953	2 956.30	374.76	6.66	5 898.71	747.76	13.29	14.4	8.36	24 596	10 768	111	
				2 574.88	1.03		5 137.66	2.06	2.67	16.87		13 718	35	
	Накладные расходы		83%			622.35				71%	7 670			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			487.38				52%	5 618			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 008.44					37 884			
	
9.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.4469472												
									2.67					
	Объем: (1.9953)*0.224													
	
10.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, по балконам, 100 м	1.45	2 956.30	374.76	6.66	4 286.64	543.40	9.66	14.4	8.36	17 874	7 825	81	
				2 574.88	1.03		3 733.58	1.49	2.67	16.87		9 969	25	
	Накладные расходы		83%			452.26				71%	5 574			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			354.18				52%	4 082			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 093.08					27 530			
	
11.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.3248												
									2.67					
	Объем: (1.45)*0.224													
	
12.	ТЕРр 62-29-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза, металлическихдверей, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07824	649.94	173.72	1.01	50.85	13.59	0.08	14.4	8.27	306	196	1	
				475.21			37.18		2.95	1		110		
	Объем: 3.26*2.4													
	Накладные расходы		80%			10.87				68%	133			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.80				40%	78			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.52					518			
13.	ТЕРр 62-30-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска масляными составами ранее окрашенных мусоропровод за два раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0279	934.38	445.91	1.20	26.07	12.44	0.03	14.41	7.85	220	179		
				487.27			13.59		2.96	1		40		
	Накладные расходы		80%			9.95				68%	122			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.22				40%	72			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.24					413			
14.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	0.772	66.71		66.71	51.50		51.50	1	6.28	323		323	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
15.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	0.772	18.71		18.71	14.44		14.44		6.28	91		91	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	627 577.37	59 820.40	77 807.33			2 505 419	861 998	407 171	
			489 949.63	4 260.37				1 236 255	61 164	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	627 577.37	59 820.40	77 807.33			2 505 419	861 998	407 171	
			489 949.63	4 260.37				1 236 255	61 164	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	90 311.36					492 436			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 2; %=84 - по стр. 3; %=66 - по стр. 4; %=73 - по стр. 5; %=80 - по стр. 6; %=71 - по стр. 8, 10; %=68 - по стр. 12, 13)	61 582.76					748 052			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2; %=48 - по стр. 3; %=40 - по стр. 4, 12, 13; %=56 - по стр. 5; %=37 - по стр. 6; %=52 - по стр. 8, 10)	32 700.26					372 002			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	721 860.39					3 625 473			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	721 860.39					3 625 473			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	15 447.81					77 585			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	737 308.20					3 703 058			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	14 746.16					74 061			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	752 054.36					3 777 119			
	НДС	135 369.78					679 881			
	Всего с НДС	887 424.14					4 457 000			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)