«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	854 957	руб.	Смета на сумму:	854 957	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Саратовская 49-51	
Сметная стоимость:	854.957	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.177	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	133.498	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.18	165.55	131.65	33.90	526.45	418.65	107.80	12.51	4.4	5 712	5 237	474	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			414.46				84%	4 399			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			251.19				48%	2 514			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 192.10					12 625			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.18	172.51	127.80	44.71	548.58	406.40	142.18	12.51	7.12	6 096	5 084	1 012	
					6.95			22.10	1	12.49			276	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			355.66				71%	3 806			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			278.53				52%	2 787			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 182.76					12 689			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.452	5 502.93	806.67	80.64	2 487.32	364.61	36.45	12.51	7.11	11 476	4 561	259	
				4 615.62			2 086.26		3.19	1		6 655		
	Объем: 22.6*4*0.5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			302.63				71%	3 238			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			237.00				52%	2 372			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 026.94					17 086			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.12	6 775.72	1 449.90	67.19	813.09	173.99	8.06	12.51	7.02	4 820	2 177	57	
				5 258.63			631.04		4.1	1		2 587		
	Накладные расходы		83%			144.41				71%	1 546			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			113.09				52%	1 132			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 070.60					7 498			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.38	9 291.30	1 358.31	34.61	12 821.99	1 874.47	47.76	12.51	6.98	56 046	23 450	333	
				7 898.38			10 899.76		2.96	1		32 263		
	Накладные расходы		83%			1 555.81				71%	16 650			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 218.41				52%	12 194			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 596.21					84 890			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.55	4 519.16	360.82	36.65	7 004.70	559.27	56.81	12.51	7.07	33 591	6 996	402	
				4 121.69			6 388.62		4.1	1		26 193		
	Накладные расходы		83%			464.19				71%	4 967			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			363.53				52%	3 638			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 832.42					42 196			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(кобылки. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.672	3 176.89	1 205.91	20.22	2 134.87	810.37	13.59	12.51	7.02	15 529	10 138	95	
				1 950.76			1 310.91		4.04	1		5 296		
	Объем: 1.6*42													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			672.61				71%	7 198			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			526.74				52%	5 272			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 334.22					27 999			
	
8.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	22	162.60	38.37	35.62	3 577.20	844.14	783.64	12.51	7.07	24 249	10 560	5 540	
				88.61			1 949.42		4.18	1		8 149		
	Накладные расходы		83%			700.64				71%	7 498			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			548.69				52%	5 491			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 826.53					37 238			
	
9.	ТЕРр 58-5-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	21	111.23	12.64	28.30	2 335.83	265.44	594.30	12.51	7.07	13 884	3 321	4 202	
				70.29			1 476.09		4.31	1		6 362		
	Накладные расходы		83%			220.32				71%	2 358			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			172.54				52%	1 727			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 728.68					17 969			
	
10.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей клапана воздушные (прим.), 1 шт.	6	88.07	12.17		528.42	73.02		12.51	1	2 143	913		
				75.90			455.40		2.7	1		1 230		
	Накладные расходы		103%			75.21				88%	803			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.81				48%	438			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					647.44					3 385			
	
11.	ТЕРр 65-38-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка (прим.), 1 шт.	6	281.32	27.78		1 687.92	166.68		12.51	1	11 547	2 085		
				253.54			1 521.24		6.22	1		9 462		
	Накладные расходы		103%			171.68				88%	1 835			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			100.01				48%	1 001			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 959.61					14 383			
	
12.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.084	221.62	101.80	102.69	905.08	415.74	419.38	12.51	3.39	6 747	5 201	1 422	
				17.13	1.45		69.96	5.92	1.78	12.56		125	74	
	Объем: 318+45.2*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			379.49				77%	4 062			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			253.00				48%	2 532			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 537.57					13 341			
	
13.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	84.5388	36.04			3 046.78					12 724			
				36.04			3 046.78		150.51			12 724		
	Объем: 20.7*4.084													
	
14.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.02	2 888.51	2 877.16	11.35	57.77	57.54	0.23	12.51	4.05	721	720	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			47.76				71%	511			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.40				52%	374			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.93					1 607			
	
15.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.51	6.53	3 807	1 726	389	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.86	12.51		1 692	52	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 600			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	765			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 172			
	
16.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.96	3 070.76			2 947.93					5 045			
				3 070.76			2 947.93		5 255.58			5 045		
	Объем: 0.8*0.6*2													
	
17.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.084	373.54	335.71	26.60	31.38	28.20	2.23	12.52	7.17	373	353	16	
				11.23			0.94		4.14	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			29.89				90%	318			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			15.23				43%	152			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.50					842			
	
18.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.03696	23 811.97			880.09					1 769			
				23 811.97			880.09		47 861.13			1 769		
	Объем: 0.084*0.44													
	
19.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.18	4 877.10	504.69	210.18	15 509.19	1 604.91	668.36	12.52	6.84	91 904	20 093	4 572	
				4 162.24	20.39		13 235.92	64.83	5.08	12.5		67 238	810	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 803.32				92%	19 231			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			918.36				44%	9 197			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 230.87					120 332			
	
20.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	407.04	83.55			34 006.89			1	1	138 068			
				83.55			34 006.89		4.06	1		138 068		
	Объем: 318*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
21.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.84	4 972.00	72.11	75.20	4 176.48	60.57	63.17	12.51	6.29	15 218	758	397	
				4 824.69	5.48		4 052.74	4.60	3.47	12.5		14 063	57	
	Объем: 42*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			70.38				92%	750			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			35.84				44%	359			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 282.71					16 326			
	
22.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.7324	2 956.30	374.76	6.66	2 165.19	274.47	4.88	12.51	6.9	8 446	3 434	34	
				2 574.88	1.03		1 885.84	0.75	2.64	12.57		4 979	9	
	Объем: 45+7.06*4													
	Накладные расходы		83%			228.43				71%	2 445			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			178.89				52%	1 790			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 572.52					12 681			
	
23.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.06	8 572.20	5 513.35	252.31	514.33	330.80	15.14	12.51	6.18	5 050	4 138	94	
				2 806.54	60.12		168.39	3.61	4.86	12.52		818	45	
	Накладные расходы		78%			260.84				66%	2 761			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			210.68				50%	2 092			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					985.85					9 902			
	
24.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.252	3 649.31			919.63					3 473			
				3 649.31			919.63		13 782.4			3 473		
	Объем: 0.06*4200													
	
25.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 шесть каналов, 100 м труб	0.06	23 217.20	15 220.75	473.40	1 393.03	913.25	28.40	12.51	6.18	13 794	11 425	176	
				7 523.05	112.70		451.38	6.76	4.86	12.52		2 194	85	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			717.61				66%	7 597			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			579.61				50%	5 755			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 690.24					27 146			
	
26.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.66	3 649.31			2 408.54					9 096			
				3 649.31			2 408.54		13 782.4			9 096		
	Объем: 0.06*2200*5													
	
27.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.264	2 412.79	1 295.60	2.05	636.98	342.04	0.54	12.51	4.04	5 526	4 279	2	
				1 115.14			294.40		4.23	1		1 245		
	Накладные расходы		79%			270.21				67%	2 867			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			171.02				40%	1 712			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 078.21					10 105			
	
28.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.264	2 291.60	114.18	14.24	604.98	30.14	3.76	12.51	7.11	1 974	377	27	
				2 163.18			571.08		2.75	1		1 570		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			28.63				80%	302			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.17				37%	139			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					647.78					2 415			
	
29.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карнизов из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.33796	257.63	231.54	26.09	87.07	78.25	8.82	12.51	6.47	1 036	979	57	
					10.34			3.49	1	12.53			44	
	Объем: 7.06*4*0.4+22.5*2*0.5													
	Накладные расходы		85%			69.48				72%	737			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			65.39				64%	655			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221.94					2 427			
	
30.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов  досками обшивки, 100 м2 потолка	0.33796	10 259.57	603.91	84.83	3 467.32	204.10	28.67	12.52	6.76	13 747	2 555	194	
				9 570.83	3.78		3 234.56	1.28	3.4	12.5		10 997	16	
	Объем: 7.06*4*0.4+22.5*2*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			217.70				90%	2 314			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			110.91				43%	1 106			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 795.93					17 166			
	
31.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.33796	1 316.51	347.48	6.74	444.93	117.44	2.28	12.51	7.14	2 240	1 469	16	
				962.29	0.16		325.22	0.05	2.32	12.46		755	1	
	Объем: 7.06*4*0.4+22.5*2*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			111.62				80%	1 176			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			55.22				37%	544			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					611.77					3 960			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	109 459.19	10 552.49	3 096.00			525 851	132 029	19 771	
			95 810.71	117.54				374 052	1 469	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	107 242.85	10 312.79	3 096.00			512 161	129 031	19 771	
			93 834.07	117.54				363 360	1 469	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	44 209.86					170 175			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-9, 14, 22; %=77 - по стр. 12; %=90 - по стр. 15, 17, 30; %=92 - по стр. 19, 21; %=66 - по стр. 23, 25; %=67 - по стр. 27; %=80 - по стр. 28, 31; %=72 - по стр. 29)	9 216.77					98 327			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12; %=52 - по стр. 2-9, 14, 22; %=43 - по стр. 15, 17, 30; %=44 - по стр. 19, 21; %=50 - по стр. 23, 25; %=40 - по стр. 27; %=37 - по стр. 28, 31; %=64 - по стр. 29)	6 432.17					64 297			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	122 891.79					674 785			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 216.34	239.70				13 690	2 998		
			1 976.64					10 692		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 10, 11)	246.89					2 638			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 10, 11)	143.82					1 439			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 607.05					17 767			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	125 498.84					692 552			
	Строительный контроль 2,14%	2 685.68					14 821			
	Всего со строительным контролем	128 184.52					707 373			
	Непредвиденные расходы 2%	2 563.69					14 147			
	Итог с непредвиденными	130 748.21					721 520			
	НДС	23 534.68					129 874			
	Всего с НДС	154 282.89					851 394			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 463.66					100 965			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 575.99					65 736			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
32.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	15.46	7.34		7.34	113.41		113.41		5.54	628		628	
										1				
	Объем: 3.2+6.36+5.9													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
33.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	15.46	26.50		26.50	409.69		409.69		5.54	2 270		2 270	
										1				
	Объем: 3.2+6.36+5.9													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	523.10		523.10			2 898		2 898	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	523.10		523.10			2 898		2 898	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	523.10					2 898			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	523.10					2 898			
	Строительный контроль 2,14%	11.19					62			
	Всего со строительным контролем	534.29					2 960			
	Непредвиденные расходы 2%	10.69					59			
	Итог с непредвиденными	544.98					3 019			
	НДС	98.10					543			
	Всего с НДС	643.08					3 562			

										
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	109 982.29	10 552.49	3 619.10			528 749	132 029	22 669	
			95 810.71	117.54				374 052	1 469	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	107 765.95	10 312.79	3 619.10			515 059	129 031	22 669	
			93 834.07	117.54				363 360	1 469	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	44 209.86					170 175			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-9, 14, 22; %=77 - по стр. 12; %=90 - по стр. 15, 17, 30; %=92 - по стр. 19, 21; %=66 - по стр. 23, 25; %=67 - по стр. 27; %=80 - по стр. 28, 31; %=72 - по стр. 29)	9 216.77					98 327			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12; %=52 - по стр. 2-9, 14, 22; %=43 - по стр. 15, 17, 30; %=44 - по стр. 19, 21; %=50 - по стр. 23, 25; %=40 - по стр. 27; %=37 - по стр. 28, 31; %=64 - по стр. 29)	6 432.17					64 297			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	123 414.89					677 683			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 216.34	239.70				13 690	2 998		
			1 976.64					10 692		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 10, 11)	246.89					2 638			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 10, 11)	143.82					1 439			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 607.05					17 767			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	126 021.94					695 450			
	Строительный контроль 2,14%	2 696.87					14 883			
	Всего со строительным контролем	128 718.81					710 333			
	Непредвиденные расходы 2%	2 574.38					14 207			
	Итог с непредвиденными	131 293.19					724 540			
	НДС	23 632.77					130 417			
	Всего с НДС	154 925.96					854 957			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 463.66					100 965			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 575.99					65 736			

Составил:	инженер ООО «ЖЭК №17»                                        М.А. Резников		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	(должность, подпись, Ф.И.О)	
			
Проверил:	Гл. инженер  ООО «ЖЭК №17»                                   С.И. Сиротина		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	(должность, подпись, Ф.И.О)