«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:		руб.	Смета на сумму:		руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	п.Чкаловск г. Калининград	
	
Объект:	Ремонт крыши	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на Ремонт крыши жилого дома ул.Мира,4	
Сметная стоимость:	1348,235	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.812	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	201.099	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Е46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	11.2	164.91	119.07	45.84	1 846.99	1 333.58	513.41	12.02	3.99	18 078	16 030	2 048	
									1	1				
	
2.	Е58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	5.6	2 603.14	1 221.06	143.55	14 577.58	6 837.94	803.88	12.02	4.38	119 837	82 192	3 521	
				1 238.53	15.51		6 935.77	86.86	4.92	12.01		34 124	1 043	
	
3.	Е46-01-001-05 
Усиление перекрытий железобетоном сверху( выходы на крышу), 1 м3	1.44	1 688.83	244.78	629.56	2 431.92	352.48	906.57	12.02	4.07	13 298	4 237	3 690	
				814.49	60.38		1 172.87	86.95	4.58	12.01		5 372	1 044	
	
4.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.02	6.36	927	347	3	
				8 231.09			493.87		1.17	1		578		
	
5.	Е12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	11.2	180.53	29.88	5.06	2 021.93	334.62	56.70	12.02	6.37	13 547	4 022	361	
				145.59			1 630.61		5.62	1		9 164		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
6.	Е12-01-002-09 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	11.2	9 844,57	135,09	41,45	110 259,18	1 513,01	464.24	12.02	4.99	461 210	18 186	2 317	
				9 668,03	3.07		108 281.94	34.38	4.07	12.02		440 707	413	

7.	Е12-01-004-4;
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам всотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	4,5	2 389,06	326,15	93,62
9.10	10 750.77	1 467.68
8 861.81	421.29
40.95	12.02
4.07	4.99
12.02	55 811	17 641
36 068	2 102.
492	
				1 969,29										

8.	Е58-23-1
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, 1 место	6	1 353,11	79.91
1 264.92	8.28	8 118.66	479.46
7 589.52	49.68	12.02
2.55	5.52
1	25 391	5 763
19 353	274	

	
9.	Е65-38-2
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	16	88.07	12.17
75.90		1 409,12	194.72
1 214.40		12.02
2.55	1
1	5 437	2 341
3 097		

	
10.	Е58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0.4м, 100м	4.5	2 956.30	374.76
2 574.88	6.66
1.03	13 303.35	1 686.42
11 586.96	29.97
4.64	12.02
2.52	6.37
12.05	49 661	20 271
29 199	191
56	

	

	

	

	
11.	Е61-10-1 
Ремонт штукатурки выходов на крышу и парапета по камн ю и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.28	3 222.10	1 873.08	1.32	902.19	524.46	0.37	12.02	3.77	7 875	6 304	1	
				1 347.70			377.36		4.16	1		1 570		
	
12.	Е10-01-039-01 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.06	49 279.20	1 168.04	1 744.34	2 956.75	70.08	104.66	12.02	5.89	12 197	842	616	
				46 366.82	214.24		2 782.01	12.85	3.86	12.01		10 739	154	
	Объем: 4*2*0.75													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
13.	С101-0889 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.	4	123.58			494.32					1 805			
				123.58			494.32		451.14			1 805		
	
14.	Е10-01-044-07 
Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по войлоку с двух сторон, 100 м2 проемов	0.06	18 522.66	1 709.07	71.79	1 111.36	102.54	4.31	12.02	5.8	8 631	1 233	25	
				16 741.80	4.15		1 004.51	0.25	7.34	12.01		7 373	3	
	Объем: 4*2*0.75													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
15.	Е58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	1.8	6 350.32	635.76	12.96	11 430.58	1 144.37	23.33	12.02	6.37	39 664	13 755	149	
				5 701.60	2.33		10 262.88	4.19	2.51	11.98		25 760	50	
	
16.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.33075	11 907.97	1 173.45	33.16	3 938.56	388.12	10.97	12.02	6.24	13 547	4 665	68	
				10 701.36	3.78		3 539.47	1.25	2.49	12.01		8 813	15	
	Объем: (64.7+67.6)*0.25													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
17.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	17.5								38.82	679		679	

18.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	17.5								136.74	2 393		2 393	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	186 076.44	16 458.31	3 389.87			849 988	197 829	18 438	
			166 228.30	272.32				633 722	3 270	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	184 667.32	16 263.59	3 389.87			844 551	195 488	18 438	
			165 013.90	272.32				630 625	3 270	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	494.32					1 805			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1, 3; %=71 - по стр. 2, 4, 11, 13, 18; %=102 - по стр. 5, 6, 9, 19; %=67 - по стр. 14; %=100 - по стр. 15, 17)	15 465.11					158 004			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 3; %=52 - по стр. 2, 4-6, 9, 11, 13, 18, 19; %=40 - по стр. 14; %=50 - по стр. 15, 17)	10 182.34					97 912			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	210 314.77					1 100 467			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 409.12	194.72				5 437	2 341		
			1 214.40					3 097		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12)	200.56					2 050			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12)	116.83					1 124			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 726.51					8 611			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	212 041.28					1 109 078			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ	2 120.41					11 091			
	ИТОГО	214 161.69					1 120 169			
	Резерв средств на непредвиденные работы	4 283.23					22 403			
	ИТОГО С  РЕЗЕРВОМ	218 444.92					1 142 572			
	НДС	39 320.09					205 663			
	ВСЕГО С НДС	257 765.01					1 348 235			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 665.67					160 054			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 299.17					99 036			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	186 076.44	16 458.31	3 389.87			849 988	197 829	18 438 	
			166 228.30	272.32				633 722	3 270	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	184 667.32	16 263.59	3 389.87			844 551	195 488	18 438	
			165 013.90	272.32				630 625	3 270	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	494.32					1 805			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1, 3; %=71 - по стр. 2, 4, 11, 13, 18; %=102 - по стр. 5, 6, 9, 19; %=67 - по стр. 14; %=100 - по стр. 15, 17)	15 465.11					158 004			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 3; %=52 - по стр. 2, 4-6, 9, 11, 13, 18, 19; %=40 - по стр. 14; %=50 - по стр. 15, 17)	10 182.34					97 912			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	210 314.77					1 100 467			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 409.12	194.72				5 437	2 341		
			1 214.40					3 097		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12)	200.56					2 060			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12)	116.83					1 124			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 726.51					8 611			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	212 041.28					1 109 078			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ	2 120.41					11 091			
	ИТОГО	214 161.69					1 120 169			
	Резерв средств на непредвиденные работы	4 283.23					22 403			
	ИТОГО С  РЕЗЕРВОМ	218 444.92					1 142 572			
	НДС	39 320.09					205 663			
	ВСЕГО С НДС	257 765.01					1 348 235			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 665.67					160 054			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 299.17					99 036			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)