«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 009 632	руб.	Смета на сумму:	2 009 632	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2012г.	«______»____________________ 2012г.	

	
	
Объект:	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Нефтяная, 3 в г.Калининграде.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Ремонт кровли (керамическая черепица), фасада, подвала.	
Сметная стоимость:	2 009.632	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.141	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	361.750	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ (сложной - скатные кровли стропильной системы со скатом более чем на две стороны; с перепадом по высоте; с уклоном более 27 градусов) (МДС 81-35.2004., приложение 3, п.11.2,ОЗП=1,25, ЭМ=1,25, ЭМЗ=1,25)	
	
1.	ТЕРр 58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  (козырек над балконом), 100 м2 покрытия кровли	0.1066	203.12	201.95	1.17	21.65	21.53	0.12	12.14	3.9	262	261		
									1	1				
	Объем: 4.1*2.6													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			17.87				71%	185			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.99				52%	136			
										=(65* (0.8))				
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.15457												
									1					
	Объем: (0.1066)*1.45													
	
3.	ТЕР 09-04-002-01 
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия	0.1066	1 357.44	378.86	669.90	144.70	40.39	71.41	12.14	4.45	926	490	318	
				308.68	52.36		32.91	5.58	3.57	12.12		117	68	
	Объем: 4.1*2.6													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9910;  ТССЦ 101-9911	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		81%			37.24				69%	385			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			33.10				58%	324			
										=(72.25* (0.8))				
	
4.	Сцена поставщика. 
Профилированный лист б=0,55 мм, м2	13.4316	47.80			642.05			1	1	2 697			
				47.80			642.05		4.2	1		2 697		
	Объем: 4.1*2.6*1.26													
	Поправки: М: =194.92*1.03/4.2	
	
5.	Сцена поставщика. 
Саморез кровельный по металлу 4,8х3,5 мм 50шт., упак.	1	34.31			34.31			1	1	144			
				34.31			34.31		4.2	1		144		
	Поправки: М: =139.9*1.03/4.2	
	
6.	ТЕРр 58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	2.12	699.36	695.41	3.95	1 482.65	1 474.27	8.37	12.14	3.9	17 930	17 898	33	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			1 223.64				71%	12 708			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			958.28				52%	9 307			
										=(65* (0.8))				
	
7.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	24.486												
									1					
	Объем: (2.12)*11.55													
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.03	7 154.99	1 812.38	83.99	214.65	54.37	2.52	12.14	6.42	1 260	660	16	
				5 258.63			157.76		3.7	1		584		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			45.13				71%	469			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.34				52%	343			
										=(65* (0.8))				
	
9.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0381												
									3.7					
	Объем: (0.03)*1.27													
	
10.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.67	9 639.53	1 697.89	43.26	6 458.49	1 137.58	28.99	12.14	6.39	29 977	13 810	185	
				7 898.38			5 291.91		3.02	1		15 982		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			944.19				71%	9 805			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			739.43				52%	7 181			
										=(65* (0.8))				
	
11.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.6499												
									3.02					
	Объем: (0.67)*0.97													
	
12.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.21	4 618.53	451.03	45.81	969.89	94.72	9.62	12.14	6.47	4 674	1 150	62	
				4 121.69			865.55		4	1		3 462		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			78.62				71%	817			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.57				52%	598			
										=(65* (0.8))				
	
13.	ТЕРр 53-23-1 
Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича, 1 м карниза	5	159.51	31.22	1.08	797.55	156.10	5.40	12.14	6.17	4 314	1 895	33	
				127.21	0.15		636.05	0.75	3.75	12.2		2 385	9	
	Накладные расходы		86%			134.89				73%	1 390			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			109.80				56%	1 066			
										=(70* (0.8))				
	
14.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.12	1 151.96	1 008.34	100.80	2 442.15	2 137.68	213.70	12.14	6.5	27 625	25 951	1 389	
				42.82			90.78		3.13	1		284		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			1 774.27				71%	18 425			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 389.49				52%	13 495			
										=(65* (0.8))				
	
15.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	3.604												
									3.13					
	Объем: (2.12)*1.7													
	
16.	ТССЦ 102-0052. 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, толщиной 25 мм, II сорта, м3	6.784									40 571			
									5 980.39			40 571		
	Объем: 3.2*2.12													
	
17.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (слуховые окна), 100 м2 проемов	0.00836	21 223.62	2 306.00	742.65	177.43	19.28	6.21	12.14	5.47	672	234	34	
				18 174.97	28.43		151.94	0.24	2.66	12.13		404	3	
	Объем: 0.38*1.1*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		106%			20.69				90%	213			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.54				43%	102			
										=(53.55* (0.8))				
	
18.	ТССЦ 203-0954. 
Блок оконный пластиковый одностворчатый  с поворотно-откидной створкой однокамерным стеклопакетом, площадью до 0,5 м2, м2	0.836									4 429			
									5 298.37			4 429		
	Объем: 0.38*1.1*2													
	
19.	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам (сплошная и разреженная обрешетка,мауэрлат, стропила, усиление), 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	6.251	69.02	58.56	9.89	431.47	366.08	61.83	12.14	6.15	4 834	4 444	380	
				0.57	0.47		3.56	2.93	2.65	12.2		9	36	
	Объем: 212*2+212*0.7+0.15*4*3+(0.1+0.15)*2*67+(0.04+0.15)*2*2*21+0.15*4*1.2*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2317:[ М-(156.28=17364.00*0.009) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.25, Н4= 1*1.25*1.25, Н5= 1*1.25*1.15	
	Накладные расходы		106%			391.15				90%	4 032			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			199.27				43%	1 926			
										=(53.55* (0.8))				
	
20.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	129.3957	36.04			4 663.42					19 768			
				36.04			4 663.42		152.77			19 768		
	Объем: 20.7*6.251													
	
21.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.12	272.74	127.25	128.36	578.20	269.76	272.12	12.14	3.75	4 350	3 275	1 020	
				17.13	1.81		36.32	3.84	1.5	12.16		54	47	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.25, Н4= 1*1.25*1.25, Н5= 1*1.25*1.15	
	Накладные расходы		90%			246.24				77%	2 558			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			164.16				48%	1 595			
										=(59.5* (0.8))				
	
22.	ТССЦ 113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	43.884	62.53			2 744.07					17 161			
				62.53			2 744.07		391.06			17 161		
	Объем: 2.12*20.7													
	
23.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.12	138.28	104.59	33.69	293.15	221.74	71.42	12.14	4.71	3 028	2 692	336	
					3.06			6.49	2.96	12.15			79	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.25, Н4= 1*1.25*1.25, Н5= 1*1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			246.49				92%	2 549			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			125.53				44%	1 219			
										=(55.25* (0.8))				
	
24.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	233.2	7.04			1 641.73					4 841			
				7.04			1 641.73		20.76			4 841		
	Объем: 212*1.1													
	
25.	ТЕР 12-01-007-05 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	2.12	30 197.70	1 337.25	360.72	64 019.12	2 834.97	764.72	12.14	6.28	318 961	34 417	4 802	
				28 499.73	40.58		60 419.43	86.03	4.63	12.13		279 742	1 043	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			3 154.68				92%	32 623			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 606.55				44%	15 602			
										=(55.25* (0.8))				
	
26.	ТЕР 12-01-012-01 
Установка решеток снегозадержаний (применительно), 100 м ограждения	0.2725	184.12	90.13	94.00	50.17	24.56	25.62	12.14	5.82	447	298	149	
				-0.01	6.84			1.86	3.27	12.12			23	
	Объем: 5.5*2+7.85+4.4+1+1+1*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1529:[ М-(6.44=12871.00*0.0005) ];  ТССЦ 101-1851:[ М-(22.16=42.61*0.52) ];  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			28.53				92%	295			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			14.53				44%	141			
										=(55.25* (0.8))				
	
27.	СЦена поставщика. 
Мостик снегозадержания дл. 3м, шт	9	921.06			8 289.54			1	1	34 816			
				921.06			8 289.54		4.2	1		34 816		
	Поправки: М: =3684.24*1.05/4.2	
	
28.	СЦена поставщика. 
Бугель  мостика снегозадержания, шт	30	88.90			2 667.08			1	1	11 202			
				88.90			2 667.08		4.2	1		11 202		
	Поправки: М: =355.61*1.05/4.2	
	
29.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	3.6	202.86	119.97	82.89	730.28	431.88	298.40	12.14	6.36	7 141	5 243	1 898	
									13.45	1				
	Объем: 90*0.04													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			388.69				77%	4 037			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			259.13				48%	2 517			
										=(59.5* (0.8))				
	
30.	Сцена поставщика. 
Минвата PAROK UNS 37, м3.	3.672	370.00			1 358.64			1	1	5 706			
				370.00			1 358.64		4.2	1		5 706		
	Объем: 90*0.04*1.02													
	Поправки: М: =1480*1.05/4.2	
	
31.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.9	110.62	83.67	26.95	99.56	75.31	24.26	12.14	4.71	1 028	914	114	
					2.45			2.21	2.96	12.15			27	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			83.72				92%	866			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			42.64				44%	414			
										=(55.25* (0.8))				
	
32.	ТССЦ 113-8006 
Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм, 1000 м2	0.099	4 633.54			458.72					1 024			
				4 633.54			458.72		10 343.25			1 024		
	Объем: 90*1.1													
	
33.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий	0.4338	75.57	75.35	0.22	32.78	32.69	0.10	12.14	3.95	397	397		
									1	1				
	Объем: 6.0*2+8.85+6.6+1.45+1.2*2+1.1*2+4.28+1.8*2+2.0													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			27.13				71%	282			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.25				52%	206			
										=(65* (0.8))				
	
34.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.052056												
									1					
	Объем: (0.4338)*0.12													
	
35.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м, 100 м	0.4338	2 956.30	374.76	6.66	1 282.44	162.57	2.89	12.14	6.53	4 919	1 974	19	
				2 574.88	1.03		1 116.98	0.45	2.62	12.17		2 926	5	
	Объем: 6.0*2+8.85+6.6+1.45+1.2*2+1.1*2+4.28+1.8*2+2.0													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			135.31				71%	1 405			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.96				52%	1 029			
										=(65* (0.8))				
	
36.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0971712												
									2.62					
	Объем: (0.4338)*0.224													
	
37.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.4338	8 813.16	326.90	31.86	3 823.15	141.81	13.82	12.14	6.25	13 214	1 722	86	
				8 454.40	3.03		3 667.52	1.31	3.11	12.11		11 406	16	
	Объем: 6.0*2+8.85+6.6+1.45+1.2*2+1.1*2+4.28+1.8*2+2.0													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			154.57				92%	1 599			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			78.72				44%	765			
										=(55.25* (0.8))				
	
38.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.248	7 415.77	333.04	13.17	1 839.11	82.59	3.27	12.14	6.56	5 951	1 003	21	
				7 069.56			1 753.25		2.81	1		4 927		
	Накладные расходы		83%			68.55				71%	712			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			53.68				52%	522			
										=(65* (0.8))				
	
39.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 731.49	578.30	8.10	802.41	80.96	1.13	12.14	6.56	2 769	983	7	
				5 145.09			720.31		2.47	1		1 779		
	Накладные расходы		83%			67.20				71%	698			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.62				52%	511			
										=(65* (0.8))				
	
40.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	12.14	6.56	1 115	408	4	
				8 231.09			576.18		1.22	1		703		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	290			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	212			
										=(65* (0.8))				
	
41.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	12.14	6.56	1 124	408	4	
				4 116.09			288.13		2.47	1		712		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	290			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	212			
										=(65* (0.8))				
	
42.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.21	1 357.93	327.73	1.01	285.17	68.82	0.21	12.14	6.57	1 727	836	1	
				1 029.19			216.13		4.12	1		890		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			57.12				71%	594			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			44.73				52%	435			
										=(65* (0.8))				
	
43.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0021												
									4.12					
	Объем: (0.21)*0.01													
	
44.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	12.14	5.85	2 443	2 008	44	
				2 806.54	60.12		84.20	1.80	4.64	12.13		391	22	
	Объем: 1+2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			130.42				66%	1 340			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.34				50%	1 015			
										=(63* (0.8))				
	
45.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.5202												
									4.64					
	Объем: (0.03)*17.34													
	
46.	ТССЦ 404-0008 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.255	3 259.00			831.05					2 963			
				3 259.00			831.05		11 618.93			2 963		
	Объем: 8500*0.03													
	
47.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-и  каналов), 100 м труб	0.02	23 217.20	15 220.75	473.40	464.34	304.42	9.47	12.14	5.85	4 449	3 696	55	
				7 523.05	112.70		150.46	2.25	4.64	12.13		698	27	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 1*5	
	Накладные расходы		78%			239.20				66%	2 457			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			193.20				50%	1 862			
										=(63* (0.8))				
	
48.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.828												
									4.64					
	Объем: (0.02)*8.28													
	Начисления: Н48= 1*5	
	
49.	ТССЦ 404-0008 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.45	3 259.00			1 466.55					5 229			
				3 259.00			1 466.55		11 618.93			5 229		
	Объем: 4500*0.02*5													
	
50.	ТЕР 06-01-030-02 
Устройство бетонных оголовников (применительно), 100 м3 в деле	0.000672	127 683.65	18 677.84	11 570.81	85.80	12.55	7.78	12.14	6.36	523	152	49	
				97 435.00	1 741.76		65.48	1.17	4.9	12.13		321	14	
	Объем: 0.4*0.4*0.07+0.4*2.0*0.07													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			13.03				80%	133			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			7.55				44%	73			
										=(55.25* (0.8))				
	
51.	ТЕР 15-02-036-01 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная дымовых и вентиляционных труб, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.112	6 947.21	1 455.57	70.94	778.09	163.02	7.95	12.14	5.91	5 171	1 979	47	
				5 420.71	22.96		607.12	2.57	5.18	12.13		3 145	31	
	Объем: 0.4*4*1+(0.4+0.4+2+2)*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			157.31				80%	1 608			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			77.83				37%	744			
										=(46.75* (0.8))				
	
52.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.112	2 291.60	114.18	14.24	256.66	12.79	1.59	12.14	6.5	812	155	10	
				2 163.18			242.28		2.67	1		647		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			12.15				80%	124			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.01				37%	57			
										=(46.75* (0.8))				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	114 548.10	10 655.12	1 921.63			622 594	129 353	11 116	
			101 971.41	119.48				482 119	1 450	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	114 403.40	10 614.73	1 850.22			621 668	128 863	10 798	
			101 938.50	113.90				482 002	1 382	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	24 797.16					150 551			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 33, 35, 38-42; %=73 - по стр. 13; %=90 - по стр. 17, 19; %=77 - по стр. 21, 29; %=92 - по стр. 23, 25, 26, 31, 37; %=66 - по стр. 44, 47; %=80 - по стр. 50-52)	9 896.64					102 503			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 33, 35, 38-42; %=56 - по стр. 13; %=43 - по стр. 17, 19; %=48 - по стр. 21, 29; %=44 - по стр. 23, 25, 26, 31, 37, 50; %=50 - по стр. 44, 47; %=37 - по стр. 51, 52)	6 520.85					63 285			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	130 820.89					787 456			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	144.70	40.39	71.41			926	490	318	
			32.91	5.58				117	68	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 3)	37.24					385			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 3)	33.10					324			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	215.04					1 635			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	131 035.93					789 091			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	1 310.36					7 891			
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	132 346.29					796 982			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	2 646.93					15 940			
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	134 993.22					812 922			
	НДС 18%	24 298.78					146 326			
	Всего с НДС	159 292.00					959 248			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 933.88					102 888			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 553.95					63 609			
	
	Раздел 2.  КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ ФАСАДА  С  УТЕПЛЕНИЕМ	
	
	леса	
	
53.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (включая проемы и карниз), (т.ч. п.3.8), 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.632	1 454.57	549.87	8.86	3 828.44	1 447.27	23.33	12.14	6.56	25 928	17 570	153	
				895.84			2 357.84		3.48	1		8 205		
	Объем: 220.75+26.02+16.43													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15*1.2, Н48= 1*1.2	
	Накладные расходы		110%			1 592.00				93%	16 340			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			984.14				54%	9 488			
										=(68* (0.8))				
	
54.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.052	865.92	122.64	1.26	910.95	129.01	1.33	12.14	6.57	3 722	1 566	9	
				742.02			780.61		2.75	1		2 147		
	Объем: 263*0.4													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		93%			119.98				79%	1 237			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			82.57				51%	799			
										=(63.75* (0.8))				
	
	стены фасада	
	
55.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен   и  откосов кирпичных  (часть стен без штукатурки), 100 м2	1.9445	188.95	188.95		367.41	367.41		12.14	1	4 460	4 460		
									1	1				
	Объем: 220.75+22.42-48.72													
	Накладные расходы		99%			363.74				84%	3 746			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			220.45				48%	2 141			
										=(59.5* (0.8))				
	
56.	ТЕРр 62-41-1 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (карниз), 100 м2 расчищенной поверхности	0.2957	172.22	172.22		50.93	50.93		12.14	1	618	618		
									1	1				
	Объем: 32.87-3.3													
	Накладные расходы		80%			40.74				68%	420			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25.47				40%	247			
										=(50* (0.8))				
	
57.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2.4	37.19	25.77		89.26	61.85		12.15	1	889	751		
				11.42			27.41		5.02	1		138		
	Накладные расходы		86%			53.19				73%	548			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			43.30				56%	421			
										=(70* (0.8))				
	
58.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.94	1 615.27	301.17	30.24	3 133.62	584.27	58.67	12.14	5.7	16 668	7 093	334	
				1 283.86	5.99		2 490.69	11.62	3.71	12.13		9 240	141	
	Объем: 0.25*1.2*0.8*3+0.25*1.56*0.4*2+0.25*1.3*0.4*2+0.25*1.82*0.4*3+0.25*0.51*0.4*2													
	Накладные расходы		86%			512.47				73%	5 281			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			417.12				56%	4 051			
										=(70* (0.8))				
	
59.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.5455	2 074.12	832.23	83.91	3 205.56	1 286.21	129.69	12.14	7.74	24 135	15 615	1 004	
				1 157.98	39.06		1 789.66	60.37	4.2	12.13		7 517	732	
	Объем: 220.75-66.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 279.25				80%	13 078			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			632.89				37%	6 048			
										=(46.75* (0.8))				
	
60.	ТЕР 15-02-036-01 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен фасада, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.662	6 947.21	1 455.57	70.94	4 599.06	963.59	46.96	12.14	5.91	30 564	11 698	278	
				5 420.71	22.96		3 588.51	15.20	5.18	12.13		18 588	184	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			929.85				80%	9 506			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			460.03				37%	4 396			
										=(46.75* (0.8))				
	
61.	ТЕР 09-03-050-01 
Монтаж цокольного  профиля, 100 м плинтуса	0.5234	259.06	145.14	57.95	135.59	75.97	30.33	12.14	4.27	1 144	922	130	
				55.97			29.29		3.16	1		93		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		81%			61.54				69%	636			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			54.70				58%	535			
										=(72.25* (0.8))				
	
62.	ТССЦ 201-1302 
Профиль цокольный AL 100 мм, длина 2500 мм, м	57.574	31.04			1 787.10					7 364			
				31.04			1 787.10		127.9			7 364		
	Объем: 52.34*1.1													
	
63.	ТЕР 15-07-003-02 
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д), 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.2075	323.70	41.33	31.73	714.56	91.24	70.03	12.14	3.27	3 079	1 108	229	
				250.64	0.16		553.29	0.36	3.15	12.08		1 743	4	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			87.02				80%	890			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			43.05				37%	411			
										=(46.75* (0.8))				
	
64.	ТЕР 26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	22.075	371.06	235.30	94.01	8 191.24	5 194.28	2 075.33	12.14	5.42	78 076	63 059	11 248	
				41.75			921.63		4.09	1		3 769		
	Объем: 220.75*0.1													
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(24.77=35.39*0.7) ];  ТССЦ 101-0079:[ М-(287.00=2391.70*0.12) ];  ТССЦ 101-2066:[ М-(42.00=21.00*2) ];  ТССЦ 102-0025:[ М-(80.17=1603.30*0.05) ];  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			4 674.85				77%	48 555			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 116.57				48%	30 268			
										=(59.5* (0.8))				
	
65.	Сцена поставщика. 
Клей для каменной ваты, кг.	1324.5	2.40			3 183.22			1	1	13 370			
				2.40			3 183.22		4.2	1		13 370		
	Объем: 220.75*6													
	Поправки: М: =9.8*1.03/4.2	
	
66.	Сцена поставщика. 
Каменная вата FAS 4, м3.	22.73725	987.50			22 453.03			1	1	94 303			
				987.50			22 453.03		4.2	1		94 303		
	Объем: 220.75*0.1*1.03													
	Поправки: М: =3950*1.05/4.2	
	
67.	Сцена поставщика. 
Дюбель для крепления каменной ваты с металлическим стержнем L=200 мм, шт.	1768	1.10			1 951.11			1	1	8 195			
				1.10			1 951.11		4.2	1		8 195		
	Объем: 221*8													
	Поправки: М: =4.5*1.03/4.2	
	
68.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (применительно), 100 м2 поверхности	2.2075	1 043.83	675.65	13.36	2 304.25	1 491.50	29.49	12.14	6.52	22 537	18 107	192	
				354.82			783.27		5.41	1		4 237		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			1 178.29				67%	12 132			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			745.75				40%	7 243			
										=(50* (0.8))				
	
69.	ТССЦ 101-2615. 
Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM 4х4мм, штукатурная, армирующая, фасадная, м2	242.825	8.75			2 124.14			1	1	8 921			
				8.75			2 124.14		4.2	1		8 921		
	Объем: 220.75*1.1													
	Поправки: М: =36.74/4.2	
	
70.	ТЕР 09-03-050-01 
Установка уголка с сеткой (применительно), 100 м плинтуса	1.854	259.06	145.14	57.95	480.30	269.09	107.44	12.14	4.27	4 053	3 267	459	
				55.97			103.77		3.16	1		328		
	Объем: 3.90*4+3*3+5.24*2+1.5+2.24+1.5+3*2+2.5+3*4*1+124.58													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		81%			217.96				69%	2 254			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			193.74				58%	1 895			
										=(72.25* (0.8))				
	
71.	ТССЦ 201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	203.94	5.87			1 197.13					4 360			
				5.87			1 197.13		21.38			4 360		
	Объем: 185.4*1.1													
	
72.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (нанесение базового слоя клея) (применительно), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.2075	2 074.12	832.23	83.91	4 578.63	1 837.15	185.24	12.14	7.74	34 473	22 303	1 434	
				1 157.98	39.06		2 556.24	86.23	4.2	12.13		10 736	1 046	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			1 827.21				80%	18 679			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			903.99				37%	8 639			
										=(46.75* (0.8))				
	
73.	ТЕРр 61-22-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг (карниз) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.025	8 972.85	5 418.56	3.31	224.32	135.46	0.08	12.14	3.89	2 018	1 645		
				3 550.98			88.77		4.2	1		373		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			107.01				67%	1 102			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			67.73				40%	658			
										=(50* (0.8))				
	
74.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.32												
									4.2					
	Объем: (0.025)*12.8													
	
75.	ТЕРр 61-1-4 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм (карниз), 100 м2 поверхности	0.3287	1 938.46	448.56	18.91	637.17	147.44	6.22	12.13	6.48	3 511	1 788	40	
				1 470.99	7.49		483.51	2.46	3.48	12.13		1 683	30	
	Накладные расходы		79%			118.42				67%	1 218			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			74.95				40%	727			
										=(50* (0.8))				
	
76.	ТЕР 15-02-036-01 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная  наружных откосов, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.348824	6 947.21	1 455.57	70.94	2 423.35	507.74	24.74	12.14	5.91	16 105	6 164	146	
				5 420.71	22.96		1 890.87	8.01	5.18	12.13		9 795	97	
	Объем: 124.58*(0.18+0.10)													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			489.96				80%	5 009			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			242.40				37%	2 317			
										=(46.75* (0.8))				
	
77.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)(стены,), 100 м2 отделываемой поверхности	2.2075	6 763.95	788.77	62.59	14 931.42	1 741.22	138.16	12.14	6.17	61 016	21 138	852	
				5 912.59			13 052.04		2.99	1		39 026		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			1 654.16				80%	16 910			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			818.37				37%	7 821			
										=(46.75* (0.8))				
	
78.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены,), 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.2075	2 291.60	114.18	14.24	5 058.71	252.06	31.43	12.14	6.5	16 014	3 060	204	
				2 163.18			4 775.22		2.67	1		12 750		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			239.46				80%	2 448			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			118.47				37%	1 132			
										=(46.75* (0.8))				
	
79.	ТЕР 15-04-012-01 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (карниз, откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6775	2 512.50	159.37	15.75	1 702.22	107.97	10.67	12.14	6.46	5 956	1 311	69	
				2 337.38			1 583.57		2.89	1		4 577		
	Объем: 32.87+34.88													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			102.57				80%	1 049			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			50.75				37%	485			
										=(46.75* (0.8))				
	
80.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.1899	2 956.30	374.76	6.66	561.40	71.17	1.26	12.14	6.53	2 153	864	8	
				2 574.88	1.03		488.97	0.20	2.62	12.17		1 281	2	
	Объем: 12.79+3+3.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			59.24				71%	615			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.39				52%	450			
										=(65* (0.8))				
	
81.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали ( парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.157	6 350.32	635.76	12.96	997.00	99.81	2.03	12.14	6.52	3 552	1 212	13	
				5 701.60	2.33		895.15	0.37	2.6	12.1		2 327	4	
	Объем: 7.85*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			83.15				71%	863			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.12				52%	632			
										=(65* (0.8))				
	
82.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.077244												
									2.6					
	Объем: (0.157)*0.492													
	
	КРЫЛЬЦО	
	
83.	ТЕР 46-04-001-03 
Разборка железобетонных ступеней (применительно), 1 м3	0.7752	895.07	148.78	695.07	693.86	115.33	538.82	12.14	4.28	3 828	1 400	2 306	
				51.22	63.28		39.71	49.05	3.07	12.13		122	595	
	Объем: 3.2*0.94*0.15+2.6*0.6*0.15+2.0*0.3*0.15													
	Накладные расходы		99%			162.74				84%	1 676			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			98.63				48%	958			
										=(59.5* (0.8))				
	
84.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	0.51	203.51	35.93	41.45	103.79	18.32	21.14	12.14	4.3	717	222	91	
				126.13	4.21		64.33	2.15	6.27	12.14		403	26	
	Объем: 3.4*1.0*0.15													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			22.72				94%	233			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			13.10				51%	126			
										=(63.75* (0.8))				
	
85.	ТЕР 06-01-001-16 
Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00756	126 463.72	2 296.52	3 601.45	956.07	17.36	27.23	12.14	6.33	5 059	211	172	
				120 565.75	514.11		911.48	3.89	5.13	12.13		4 676	47	
	Объем: 3.2*0.9*0.15+2.6*0.6*0.15+2.0*0.3*0.15													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			20.19				80%	206			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			11.69				44%	114			
										=(55.25* (0.8))				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	93 574.84	17 063.65	3 559.62			506 788	207 152	19 371	
			72 951.56	239.91				280 267	2 908	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	89 974.72	16 718.59	3 421.85			489 867	202 963	18 782	
			69 834.27	239.91				268 122	2 908	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	29 711.50					124 789			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 53; %=79 - по стр. 54; %=84 - по стр. 55, 83; %=68 - по стр. 56; %=73 - по стр. 57, 58; %=80 - по стр. 59, 60, 63, 72, 76-79, 85; %=77 - по стр. 64; %=67 - по стр. 68, 73, 75; %=71 - по стр. 80, 81; %=94 - по стр. 84)	15 718.20					161 742			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 53; %=51 - по стр. 54, 84; %=48 - по стр. 55, 64, 83; %=40 - по стр. 56, 68, 73, 75; %=56 - по стр. 57, 58; %=37 - по стр. 59, 60, 63, 72, 76-79; %=52 - по стр. 80, 81; %=44 - по стр. 85)	9 282.92					89 573			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	114 975.84					741 182			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 600.12	345.06	137.77			16 921	4 189	589	
			3 117.29					12 145		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 61, 70)	279.50					2 890			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 61, 70)	248.44					2 430			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 128.06					22 241			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	119 103.90					763 423			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	1 191.04					7 634			
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	120 294.94					771 057			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	2 405.90					15 421			
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	122 700.84					786 478			
	НДС 18%	22 086.15					141 566			
	Всего с НДС	144 786.99					928 044			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 997.70					164 632			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 531.36					92 003			
	
	Раздел 3.  КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  ПОДВАЛА	
	
	ПРИЯМКИ	
	
86.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	0.15862	363.53	86.00	277.53	57.66	13.64	44.02	12.14	4.29	354	166	189	
					25.40			4.03	1	12.13			49	
	Накладные расходы		99%			17.49				84%	181			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.60				48%	103			
										=(59.5* (0.8))				
	
87.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	0.15862	218.98	43.11	49.74	34.73	6.84	7.89	12.14	4.3	242	83	34	
				126.13	5.06		20.01	0.80	6.27	12.14		125	10	
	Объем: 0.77*1.03*2*0.1													
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			8.48				94%	87			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			4.89				51%	47			
										=(63.75* (0.8))				
	
88.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.15862	737.79	44.95	0.45	117.03	7.13	0.07	12.14	4.07	606	87		
				692.39			109.83		4.73	1		519		
	Объем: 0.77*1.03*2*0.1													
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			7.91				94%	82			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			4.56				51%	44			
										=(63.75* (0.8))				
	
89.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.5568	1 615.27	301.17	30.24	899.38	167.69	16.84	12.14	5.7	4 784	2 036	96	
				1 283.86	5.99		714.85	3.34	3.71	12.13		2 652	40	
	Объем: (0.77*2+0.78)*1*0.12*2													
	Накладные расходы		86%			147.09				73%	1 515			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			119.72				56%	1 163			
										=(70* (0.8))				
	
	ОТМОСТКА	
	
90.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка отмостки, 1 м3	6.9	363.53	86.00	277.53	2 508.36	593.40	1 914.96	12.14	4.29	15 419	7 204	8 215	
					25.40			175.26	1	12.13			2 126	
	Объем: 57.5*0.12*1													
	Накладные расходы		99%			760.97				84%	7 837			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			461.20				48%	4 478			
										=(59.5* (0.8))				
	
91.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.115	1 466.39	1 466.39		168.63	168.63		12.14	1	2 047	2 047		
									1	1				
	Объем: 57.5*0.2*1													
	Начисления: Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		72%			121.41				61%	1 249			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			64.08				31%	635			
										=(38.25* (0.8))				
	
92.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.184	3 001.78	246.00	111.59	552.33	45.26	20.53	12.14	3.4	2 021	549	70	
				2 644.20			486.53		2.88	1		1 401		
	Объем: 57.5*0.32													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		110%			49.79				93%	511			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			30.78				54%	296			
										=(68* (0.8))				
	
93.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	5.75	452.40	40.32	76.78	2 601.32	231.83	441.46	12.14	4.31	14 743	2 814	1 903	
				335.31	7.73		1 928.03	44.42	5.2	12.13		10 026	539	
	Объем: 57.5*0.10*1													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			306.64				94%	3 152			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			176.80				51%	1 710			
										=(63.75* (0.8))				
	
94.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.9	730.22	37.46	0.38	5 038.52	258.44	2.59	12.14	4.07	25 746	3 137	11	
				692.39			4 777.49		4.73	1		22 598		
	Объем: 57.5*0.12*1													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			286.87				94%	2 949			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			165.40				51%	1 600			
										=(63.75* (0.8))				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	11 977.96	1 492.86	2 448.36			65 962	18 123	10 518	
			8 036.74	227.85				37 321	2 764	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 977.96	1 492.86	2 448.36			65 962	18 123	10 518	
			8 036.74	227.85				37 321	2 764	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 86, 90; %=94 - по стр. 87, 88, 93, 94; %=73 - по стр. 89; %=61 - по стр. 91; %=93 - по стр. 92)	1 706.65					17 562			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 86, 90; %=51 - по стр. 87, 88, 93, 94; %=56 - по стр. 89; %=31 - по стр. 91; %=54 - по стр. 92)	1 038.03					10 077			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 722.64					93 601			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	14 722.64					93 601			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	147.23					936			
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	14 869.87					94 537			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	297.40					1 891			
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	15 167.27					96 428			
	НДС 18%	2 730.11					17 357			
	Всего с НДС	17 897.38					113 785			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 706.65					17 562			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 038.03					10 077			
	
	Раздел 4.  ПРОЧИЕ  РАБОТЫ	
	
95.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.	38.677	7.57		7.57	292.94		292.94		5.21	1 526		1 526	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
96.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.	38.677	27.35		27.35	1 057.79		1 057.79		5.21	5 511		5 511	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	1 350.73		1 350.73			7 037		7 037	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 350.73		1 350.73			7 037		7 037	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 350.73					7 037			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	1 350.73					7 037			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	13.51					70			
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	1 364.24					7 107			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	27.28					142			
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	1 391.52					7 249			
	НДС 18%	250.47					1 305			
	Всего с НДС	1 641.99					8 554			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	221 451.63	29 211.63	9 280.34			1 202 381	354 628	48 042	
			182 959.71	587.24				799 707	7 122	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	217 706.81	28 826.18	9 071.16			1 184 534	349 949	47 135	
			179 809.51	581.66				787 445	7 054	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	54 508.66					275 340			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 33, 35, 38-42, 80, 81; %=73 - по стр. 13, 57, 58, 89; %=90 - по стр. 17, 19; %=77 - по стр. 21, 29, 64; %=92 - по стр. 23, 25, 26, 31, 37; %=66 - по стр. 44, 47; %=80 - по стр. 50-52, 59, 60, 63, 72, 76-79, 85; %=93 - по стр. 53, 92; %=79 - по стр. 54; %=84 - по стр. 55, 83, 86, 90; %=68 - по стр. 56; %=67 - по стр. 68, 73, 75; %=94 - по стр. 84, 87, 88, 93, 94; %=61 - по стр. 91)	27 321.49					281 807			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 33, 35, 38-42, 80, 81; %=56 - по стр. 13, 57, 58, 89; %=43 - по стр. 17, 19; %=48 - по стр. 21, 29, 55, 64, 83, 86, 90; %=44 - по стр. 23, 25, 26, 31, 37, 50, 85; %=50 - по стр. 44, 47; %=37 - по стр. 51, 52, 59, 60, 63, 72, 76-79; %=54 - по стр. 53, 92; %=51 - по стр. 54, 84, 87, 88, 93, 94; %=40 - по стр. 56, 68, 73, 75; %=31 - по стр. 91)	16 841.80					162 935			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	261 870.10					1 629 276			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 744.82	385.45	209.18			17 847	4 679	907	
			3 150.20	5.58				12 262	68	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 3, 61, 70)	316.74					3 275			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 3, 61, 70)	281.54					2 754			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 343.10					23 876			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	266 213.20					1 653 152			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	2 662.13					16 532			
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ	268 875.33					1 669 684			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	5 377.51					33 394			
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ	274 252.84					1 703 078			
	НДС 18%	49 365.51					306 554			
	Всего с НДС	323 618.35					2 009 632			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	27 638.23					285 082			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	17 123.34					165 689			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)