«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 395 007	руб.	Смета на сумму:	1 395 007	руб.	
          Директор МКУ «КР МКД»	         Директор ООО «ПРИБРЕЖНЫЙ»	
		
________________ / С. Б. Русович /	________________ / И.А. Журавлев /	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт внутридомовых систем холодного, горячего водоснабжения, канализации, расположенных в техподполье, замена пола первого этажа подъездов 1,2,3, дверных блоков входа в техподполье корпус 1 МКД №31 корпус1 по ул. Заводской в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	1 395.007	тыс. руб.	
монтажных работ:	69.319	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.783	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	304.667	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Общестроительные работы	
	
1.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.04185	1 143.95	891.55	252.40	47.87	37.31	10.56	16.91	9.36	730	631	99	
					116.72			4.88	1	16.91			83	
	Объем: 0.9*1.55*3													
	Накладные расходы		99%			41.77				84%	600			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.31				48%	343			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.95					1 672			
	
2.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	4.185	91.25	30.30	26.20	381.86	126.81	109.63	16.9	8.3	3 739	2 143	910	
				34.75			145.43		4.72	1		686		
	Объем: 0.9*1.55*3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			102.72				69%	1 479			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			91.30				58%	1 243			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					575.88					6 461			
	
3.	С цена поставщик. 
Дверь металлическая, м2	4.185	1 571.55			6 576.92					31 898			
				1 571.55			6 576.92		4.85			31 898		
	Объем: 0.9*1.55*3													
	Поправки: М: =7400*1.03/4.85	
	
4.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0315	5 091.02	2 414.44	80.62	160.37	76.05	2.54	16.9	9.36	1 635	1 285	24	
				2 595.97	37.27		81.77	1.17	3.98	16.91		325	20	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			73.36				80%	1 044			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			36.29				37%	483			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					270.02					3 162			
	
5.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0315	193.63	106.22	2.82	6.10	3.35	0.09	16.9	9.48	71	57	1	
				84.59	0.18		2.66	0.01	5.08	17		14		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3.19				80%	46			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.58				37%	21			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.87					138			
	
6.	ТЕРр 57-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса	1.68	31.22	31.22		52.45	52.45		16.9	1	886	886		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			41.96				68%	602			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			35.67				54%	478			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.08					1 967			
	
7.	ТЕР 46-04-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	0.99	371.82	252.79	119.03	368.10	250.26	117.84	16.9	9.36	5 332	4 229	1 103	
					55.04			54.49	1	16.91			921	
	Накладные расходы		99%			301.70				84%	4 326			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			182.85				48%	2 472			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					852.65					12 130			
	
8.	ТЕРр 57-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания	0.32	63.51	63.51		20.32	20.32		16.9	1	343	343		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			16.26				68%	233			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			13.82				54%	185			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.39					761			
	
9.	ТЕР 11-01-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 пола	0.5	5 681.06	485.45	76.14	2 840.53	242.72	38.07	16.9	9.11	13 459	4 102	347	
				5 119.47	1.88		2 559.74	0.94	3.52	16.92		9 010	16	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			270.46				94%	3 871			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			155.94				51%	2 100			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 266.94					19 430			
	
10.	ТЕР 11-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм, 100 м2 покрытия	0.99	1 177.27	724.48	172.32	1 165.49	717.23	170.60	16.9	9.37	14 972	12 121	1 598	
				280.47	13.75		277.67	13.61	4.51	16.91		1 252	230	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0346:[ М-(12771.68=3442.50*3.71) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			811.23				94%	11 610			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			467.74				51%	6 299			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 444.46					32 881			
	
11.	ТССЦ 102-0115 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта, м3	3.6729	2 375.74			8 725.86					28 831			
				2 375.74			8 725.86		7 849.58			28 831		
	Объем: 0.99*3.71													
	
12.	ТЕР 15-07-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" (пол+плинтус), 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.002	105.99	83.63	5.21	106.20	83.80	5.22	16.9	9.46	1 521	1 416	49	
				17.15	0.16		17.18	0.16	3.24	16.85		56	3	
	Объем: 99+1.2													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			79.76				80%	1 135			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			39.46				37%	525			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225.42					3 181			
	
13.	ТССЦ 101-0337 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 красно-коричневая, т	0.012024	17 111.15			205.74					538			
				17 111.15			205.74		44 707.55			538		
	Объем: 100.2*0.12/1000													
	
14.	ТЕР 10-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Укладка щитов над подпольными каналами (люк в техподполье), 100 м2	0.045	7 451.53	246.59	439.94	335.32	11.10	19.80	16.9	8.69	1 833	188	172	
				6 765.00	24.97		304.43	1.12	4.84	16.91		1 473	19	
	Объем: 0.5*1.5*6													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			12.95				90%	186			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.60				43%	89			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					354.87					2 108			
	
15.	ТЕР 11-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса	1.68	709.06	83.08	9.72	1 191.21	139.57	16.33	16.9	9.49	10 486	2 359	155	
				616.26			1 035.32		7.7	1		7 972		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			154.92				94%	2 217			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			89.32				51%	1 203			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 435.46					13 907			
	
16.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.62	221.93	106.22	98.58	581.47	278.31	258.28	16.9	4.21	5 936	4 703	1 087	
				17.13	1.39		44.88	3.65	3.24	16.97		145	62	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			253.76				77%	3 669			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			169.18				48%	2 287			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 004.41					11 892			
	
17.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	54.234	36.04			1 954.59					14 352			
				36.04			1 954.59		264.64			14 352		
	Объем: 2.62*20.7													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	24 720.40	2 039.28	748.96			136 562	34 463	5 545	
			21 932.19	80.03				96 552	1 354	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 338.54	1 912.47	639.33			132 823	32 320	4 635	
			21 786.76	80.03				95 866	1 354	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	10 886.19					43 721			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7; %=80 - по стр. 4, 5, 12; %=68 - по стр. 6, 8; %=94 - по стр. 9, 10, 15; %=90 - по стр. 14; %=77 - по стр. 16)	2 061.33					29 540			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 16; %=37 - по стр. 4, 5, 12; %=54 - по стр. 6, 8; %=51 - по стр. 9, 10, 15; %=43 - по стр. 14)	1 223.76					16 486			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	27 623.63					178 849			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	381.86	126.81	109.63			3 739	2 143	910	
			145.43					686		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2)	102.72					1 479			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)	91.30					1 243			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	575.88					6 461			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	28 199.51					185 310			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	603.47					3 966			
	ИТОГО	28 802.98					189 276			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	576.06					3 786			
	ИТОГО	29 379.04					193 062			
	НДС 18%	5 288.23					34 751			
	ВСЕГО С НДС	34 667.27					227 813			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 164.05					31 019			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 315.06					17 729			
	
	Раздел 2.  Холодное водоснабжение	
	
18.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.4	2 312.45	625.61	1 686.84	924.98	250.24	674.74	16.91	5.06	7 646	4 232	3 414	
					176.68			70.67	1	16.9			1 194	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			317.70				84%	4 558			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			192.55				48%	2 604			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 435.23					14 808			
	
19.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.08	2 646.84	648.48	43.99	211.75	51.88	3.52	16.91	9.46	1 658	877	33	
				1 954.37			156.35		4.78	1		747		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*40)													
	Накладные расходы		99%			51.36				84%	737			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.13				48%	421			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.24					2 816			
	
20.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.8	391.23	305.70	8.28	312.98	244.56	6.62	16.9	5.09	4 415	4 133	34	
				77.25	1.51		61.80	1.21	4.02	16.88		248	20	
	Накладные расходы		74%			181.87				63%	2 616			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			122.89				40%	1 661			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					617.73					8 693			
	
21.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.5	673.19	525.85	14.21	336.60	262.93	7.11	16.9	5.06	4 747	4 443	36	
				133.13	2.56		66.57	1.28	4.02	16.93		268	22	
	Накладные расходы		74%			195.52				63%	2 813			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			132.11				40%	1 786			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					664.22					9 346			
	
22.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.8	2 994.73	1 889.05	1 024.42	2 395.78	1 511.24	819.53	16.91	7.63	32 110	25 555	6 253	
				81.26	148.39		65.01	118.71	4.65	16.91		302	2 007	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 874.44				98%	27 011			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 157.26				56%	15 435			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 427.49					74 555			
	
23.	ТССЦ 507-3337 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	74.32	19.03			1 414.31					2 961			
				19.03			1 414.31		39.84			2 961		
	Объем: 0.8*92.9													
	
24.	ТССЦ 301-7352 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм, шт.	80	12.21			976.80					5 258			
				12.21			976.80		65.72			5 258		
	
25.	ТССЦ 507-3287 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	32	2.32			74.24					364			
				2.32			74.24		11.38			364		
	
26.	ТССЦ 507-3174 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	60	2.06			123.60					579			
				2.06			123.60		9.65			579		
	
27.	ТССЦ 507-5008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	15	1.37			20.55					95			
				1.37			20.55		6.34			95		
	
28.	ТССЦ 302-0063 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	30	48.94			1 468.20					9 840			
				48.94			1 468.20		328.01			9 840		
	
29.	С цена поставщик. 
Разборное соединение 3/4", шт	30	33.77			1 013.01					4 913			
				33.77			1 013.01		4.85			4 913		
	Поправки: М: =159*1.03/4.85	
	
30.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.5	3 526.30	1 713.53	1 679.05	1 763.15	856.76	839.53	16.91	7.62	21 171	14 488	6 397	
				133.72	243.58		66.86	121.79	4.28	16.91		286	2 059	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 125.33				98%	16 216			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			694.77				56%	9 266			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 583.25					46 653			
	
31.	ТССЦ 507-3341 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	47.3	71.43			3 378.64					11 853			
				71.43			3 378.64		250.6			11 853		
	Объем: 0.5*94.6													
	
32.	ТССЦ 301-7357 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм, шт.	30	19.94			598.20					3 430			
				19.94			598.20		114.32			3 430		
	
33.	ТССЦ 507-4305 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	20	22.66			453.20					2 297			
				22.66			453.20		114.86			2 297		
	
34.	ТССЦ 507-3291 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	20	25.40			508.00					2 694			
				25.40			508.00		134.7			2 694		
	
35.	ТССЦ 507-5012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	10	11.62			116.20					606			
				11.62			116.20		60.55			606		
	
36.	С цена поставщик. 
Кран шаровый ППР РВхРВ PN30 SENA ARCO ф63, шт	1	703.37			703.37					3 411			
				703.37			703.37		4.85			3 411		
	Поправки: М: =3312*1.03/4.85	
	
37.	С цена поставщик. 
Разборное соединение 2", шт	1	300.38			300.38					1 457			
				300.38			300.38		4.85			1 457		
	Поправки: М: =1414.40*1.03/4.85	
	
38.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	13	201.97	44.44	31.46	2 625.61	577.67	409.03	16.91	9.25	22 009	9 768	3 784	
				126.07			1 638.91		5.16	1		8 457		
	Объем: 80+50													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			519.90				77%	7 521			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			346.60				48%	4 689			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 492.12					34 219			
	
39.	ТССЦ 104-0843 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	88	6.14			540.32					3 466			
				6.14			540.32		39.39			3 466		
	Объем: 80*1.1													
	
40.	ТССЦ 104-0848 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм, м	55	12.01			660.55					4 123			
				12.01			660.55		74.96			4 123		
	Объем: 50*1.1													
	
41.	ТЕР 16-07-003-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	107.88	78.78	9.17	107.88	78.78	9.17	16.9	5.86	1 469	1 331	54	
				19.93	0.18		19.93	0.18	4.21	17		84	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			90.80				98%	1 307			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			56.06				56%	747			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.75					3 523			
	
42.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.346	48.13	4.41	36.66	16.66	1.53	12.68	16.9	8.61	177	26	109	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1.53				100%	26			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.92				60%	16			
	
43.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.346	16.40		16.40	5.67		5.67		9.26	53		53	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	21 050.63	3 835.59	2 787.60			152 802	64 853	20 167	
			14 425.00	313.84				67 739	5 305	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 088.74					21 449			
			6 088.74					21 449		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	6 088.74					21 449			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 088.74					21 449			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 979.97	879.79	1 087.29			48 683	14 877	7 231	
			5 012.89	70.67				26 574	1 194	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 200.87					7 589			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 18, 19; %=77 - по стр. 38)	888.97					12 816			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 18, 19, 38)	570.28					7 714			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 439.22					69 213			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 959.59	2 954.27	1 681.96			82 440	49 950	12 774	
			3 323.37	243.17				19 716	4 111	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 20, 21; %=98 - по стр. 22, 30, 41)	3 467.96					49 963			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 20, 21; %=56 - по стр. 22, 30, 41)	2 163.09					28 895			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 590.64					161 298			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	22.33	1.53	18.35			230	26	162	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 42)	1.53					26			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42)	0.92					16			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	22.33					230			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	28 140.93					252 190			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	602.22					5 397			
	ИТОГО	28 743.15					257 587			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	574.86					5 152			
	ИТОГО	29 318.01					262 739			
	НДС 18%	5 277.24					47 293			
	ВСЕГО С НДС	34 595.25					310 032			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 356.93					62 779			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 733.37					36 609			
	
	Раздел 3.  Горячее водоснабжение	
	
44.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.6	2 312.45	625.61	1 686.84	1 387.47	375.36	1 012.11	16.91	5.06	11 469	6 347	5 121	
					176.68			106.01	1	16.9			1 792	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			476.56				84%	6 837			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			288.82				48%	3 907			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 152.85					22 212			
	
45.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.12	2 646.84	648.48	43.99	317.62	77.82	5.28	16.91	9.46	2 487	1 316	50	
				1 954.37			234.52		4.78	1		1 121		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*60)													
	Накладные расходы		99%			77.04				84%	1 105			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.69				48%	632			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					441.35					4 224			
	
46.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1.6	391.23	305.70	8.28	625.97	489.12	13.25	16.9	5.09	8 830	8 266	67	
				77.25	1.51		123.60	2.42	4.02	16.88		497	41	
	Накладные расходы		74%			363.74				63%	5 233			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			245.77				40%	3 323			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 235.48					17 386			
	
47.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	1	673.19	525.85	14.21	673.19	525.85	14.21	16.9	5.06	9 494	8 887	72	
				133.13	2.56		133.13	2.56	4.02	16.93		535	43	
	Накладные расходы		74%			391.02				63%	5 626			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			264.21				40%	3 572			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 328.42					18 692			
	
48.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.8	4 168.58	2 401.58	1 659.40	3 334.86	1 921.27	1 327.52	16.91	7.6	42 996	32 489	10 089	
				107.60	242.84		86.08	194.28	4.86	16.91		418	3 285	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			2 432.88				98%	35 059			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 502.04				56%	20 033			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 269.78					98 088			
	
49.	ТССЦ 507-3354 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 20/20, м	71.92	13.97			1 004.72					2 721			
				13.97			1 004.72		37.83			2 721		
	Объем: 0.8*89.9													
	
50.	ТССЦ 301-7351 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 20-24 мм, шт.	80	11.72			937.60					5 113			
				11.72			937.60		63.91			5 113		
	
51.	ТССЦ 507-3173 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	60	1.23			73.80					345			
				1.23			73.80		5.75			345		
	
52.	ТССЦ 507-5028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	30	10.15			304.50					1 911			
				10.15			304.50		63.7			1 911		
	
53.	ТССЦ 507-5007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	30	0.84			25.20					130			
				0.84			25.20		4.33			130		
	
54.	ТССЦ 302-0062 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт.	30	31.40			942.00					6 214			
				31.40			942.00		207.14			6 214		
	
55.	ТЕР 16-05-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.	30	56.25	16.99	4.76	1 687.38	509.76	142.92	16.9	5.88	12 384	8 615	840	
				34.49			1 034.70		2.83	1		2 928		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			586.22				98%	8 443			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			361.93				56%	4 824			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 635.53					25 651			
	
56.	ТССЦ 302-0063 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	30	48.94			1 468.20					9 840			
				48.94			1 468.20		328.01			9 840		
	
57.	С цена поставщик. 
Разборное соединение 1/2", шт	30	29.73			891.96					4 326			
				29.73			891.96		4.85			4 326		
	Поправки: М: =140*1.03/4.85	
	
58.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.8	2 994.73	1 889.05	1 024.42	2 395.78	1 511.24	819.53	16.91	7.63	32 110	25 555	6 253	
				81.26	148.39		65.01	118.71	4.65	16.91		302	2 007	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 874.44				98%	27 011			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 157.26				56%	15 435			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 427.49					74 555			
	
59.	ТССЦ 507-3355 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 20/25, м	74.32	22.08			1 640.99					4 734			
				22.08			1 640.99		63.7			4 734		
	Объем: (0.8)*92.9													
	
60.	ТССЦ 301-7352 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм, шт.	80	12.21			976.80					5 258			
				12.21			976.80		65.72			5 258		
	
61.	ТССЦ 507-3287 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	20	2.32			46.40					228			
				2.32			46.40		11.38			228		
	
62.	ТССЦ 507-3174 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	60	2.06			123.60					579			
				2.06			123.60		9.65			579		
	
63.	ТССЦ 507-5008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	20	1.37			27.40					127			
				1.37			27.40		6.34			127		
	
64.	ТССЦ 302-0063 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	30	48.94			1 468.20					9 840			
				48.94			1 468.20		328.01			9 840		
	
65.	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	10	33.67			336.70					1 026			
				33.67			336.70		102.63			1 026		
	
66.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.), 100 м трубопровода	0.5	2 936.44	2 050.14	755.68	1 468.22	1 025.07	377.84	16.91	7.69	20 560	17 334	2 906	
				130.62	106.76		65.31	53.38	4.9	16.91		320	903	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 240.22				98%	17 872			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			765.70				56%	10 213			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 474.14					48 645			
	
67.	ТССЦ 507-3357 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 20/40, м	46.85	49.88			2 336.88					7 881			
				49.88			2 336.88		168.22			7 881		
	Объем: 50*0.937													
	
68.	ТССЦ 301-7354 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм, шт.	50	14.55			727.50					3 904			
				14.55			727.50		78.08			3 904		
	
69.	ТССЦ 507-5010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	10	3.46			34.60					180			
				3.46			34.60		17.99			180		
	
70.	ТССЦ 507-3175 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	20	6.68			133.60					585			
				6.68			133.60		29.27			585		
	
71.	ТССЦ 507-3289 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	30	6.97			209.10					1 187			
				6.97			209.10		39.58			1 187		
	
72.	ТССЦ 507-5061 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт.	1	2.43			2.43					15			
				2.43			2.43		14.79			15		
	
73.	С цена поставщик. 
Разборное соединение 1 1/4", шт	1	74.54			74.54					362			
				74.54			74.54		4.85			362		
	Поправки: М: =351*1.03/4.85	
	
74.	ТССЦ 302-0071 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н, шт.	1	160.03			160.03					1 053			
				160.03			160.03		1 052.92			1 053		
	
75.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжение из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.5	3 526.30	1 713.53	1 679.05	1 763.15	856.76	839.53	16.91	7.62	21 171	14 488	6 397	
				133.72	243.58		66.86	121.79	4.28	16.91		286	2 059	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 125.33				98%	16 216			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			694.77				56%	9 266			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 583.25					46 653			
	
76.	ТССЦ 507-3359 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 20/63, м	47.3	121.78			5 760.19					19 641			
				121.78			5 760.19		415.25			19 641		
	Объем: 50*0.946													
	
77.	ТССЦ 301-7357 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм, шт.	50	19.94			997.00					5 716			
				19.94			997.00		114.32			5 716		
	
78.	ТССЦ 507-4305 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	20	22.66			453.20					2 297			
				22.66			453.20		114.86			2 297		
	
79.	ТССЦ 507-3291 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	30	25.40			762.00					4 041			
				25.40			762.00		134.7			4 041		
	
80.	ТССЦ 507-5012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	4	11.62			46.48					242			
				11.62			46.48		60.55			242		
	
81.	ТССЦ 302-0067 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в, шт.	1	291.80			291.80					1 935			
				291.80			291.80		1 935.44			1 935		
	
82.	С цена поставщик. 
Переход ППР 63х1 1/2", шт	1	9.56			9.56					46			
				9.56			9.56		4.85			46		
	Поправки: М: =45*1.03/4.85	
	
83.	С цена поставщик. 
Разборное соединение 1 1/2", шт	1	89.20			89.20					433			
				89.20			89.20		4.85			433		
	Поправки: М: =420*1.03/4.85	
	
84.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	26	201.97	44.44	31.46	5 251.22	1 155.34	818.06	16.91	9.25	44 017	19 537	7 567	
				126.07			3 277.82		5.16	1		16 914		
	Объем: 80+80+100													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			1 039.81				77%	15 043			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			693.20				48%	9 378			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 984.23					68 438			
	
85.	ТССЦ 104-0853 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м	88	8.70			765.60					4 201			
				8.70			765.60		47.74			4 201		
	Объем: 80*1.1													
	
86.	ТССЦ 104-0854 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	88	10.06			885.28					5 249			
				10.06			885.28		59.65			5 249		
	Объем: 80*1.1													
	
87.	ТССЦ 104-0856 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	55	14.84			816.20					4 120			
				14.84			816.20		74.9			4 120		
	Объем: 50*1.1													
	
88.	ТССЦ 104-0859 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм, м	55	20.96			1 152.80					5 859			
				20.96			1 152.80		106.53			5 859		
	Объем: 50*1.1													
	
89.	ТЕР 16-07-003-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка	1	66.00	56.30	6.47	66.00	56.30	6.47	16.91	5.24	1 002	952	34	
				3.23			3.23		5.03	1		16		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0052:[ М-(15.63=39.07*0.4) ];  ТССЦ 302-1137:[ М-(56.00=56.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			64.75				98%	933			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			39.97				56%	533			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.72					2 468			
	
90.	ТЕР 16-07-003-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	1	66.00	56.30	6.47	66.00	56.30	6.47	16.91	5.24	1 006	952	34	
				3.23			3.23		6.32	1		20		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ];  ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			64.75				98%	933			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			39.97				56%	533			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.72					2 472			
	
91.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.692	48.13	4.41	36.66	33.30	3.05	25.37	16.9	8.61	353	52	218	
									1	1				
	Объем: 0.352+0.34													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			3.05				100%	52			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.83				60%	31			
	
92.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.692	16.40		16.40	11.35		11.35		9.26	105		105	
														
	Объем: 0.352+0.34													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	45 057.57	8 563.24	5 419.91			329 323	144 790	39 753	
			31 069.55	599.15				144 696	10 130	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	13 321.79					47 870			
			13 321.79					47 870		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	13 321.79					47 870			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	13 321.79					47 870			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 641.45	1 608.52	1 835.45			82 569	27 200	12 738	
			8 197.48	106.01				42 631	1 792	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 619.88					19 429			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 44, 45; %=77 - по стр. 84)	1 593.40					22 986			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 44, 45, 84)	1 028.72					13 916			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 263.57					119 471			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	20 049.68	6 951.67	3 547.74			198 426	117 538	26 692	
			9 550.28	493.14				54 195	8 338	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 46, 47; %=98 - по стр. 48, 55, 58, 66, 75, 89, 90)	8 143.35					117 326			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 46, 47; %=56 - по стр. 48, 55, 58, 66, 75, 89, 90)	5 071.63					67 733			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	33 264.66					383 485			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	44.65	3.05	36.72			458	52	323	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 91)	3.05					52			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 91)	1.83					31			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	44.65					458			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	60 894.67					551 284			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 303.15					11 797			
	ИТОГО	62 197.82					563 081			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 243.96					11 262			
	ИТОГО	63 441.78					574 343			
	НДС 18%	11 419.52					103 382			
	ВСЕГО С НДС	74 861.30					677 725			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 736.75					140 312			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 100.35					81 649			
	
	Раздел 4.  ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
93.	ТЕР 46-03-010-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.2	7 689.64	1 953.63	5 736.01	1 537.93	390.73	1 147.20	16.91	5.06	12 412	6 607	5 805	
					600.78			120.16	1	16.9			2 031	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			505.78				84%	7 256			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			306.53				48%	4 146			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 350.25					23 814			
	
94.	ТЕР 46-03-017-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.22	2 455.94	524.32	44.08	540.31	115.35	9.70	16.91	9.45	4 006	1 951	92	
				1 887.54			415.26		4.73	1		1 964		
	Накладные расходы		99%			114.20				84%	1 639			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			69.21				48%	936			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					723.72					6 581			
	
95.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.2	775.58	765.14	10.44	930.70	918.17	12.53	16.91	9.36	15 643	15 526	117	
					4.83			5.80	1	16.89			98	
	Накладные расходы		74%			683.74				63%	9 843			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			461.99				40%	6 250			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 076.42					31 736			
	
96.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.2	12 865.35	777.64	8.66	15 438.42	933.16	10.40	16.91	9.65	39 942	15 780	100	
				12 079.05	0.90		14 494.86	1.08	1.66	17		24 061	18	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 074.38				98%	15 482			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			663.31				56%	8 847			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 176.11					64 271			
	
97.	ТССЦ 301-7361 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 95-103 мм, шт.	80	33.60			2 688.00					14 290			
				33.60			2 688.00		178.62			14 290		
	
103.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	102.08	97.09	1.21	102.08	97.09	1.21	16.9	9.51	1 678	1 641	12	
				3.78			3.78		6.69	1		25		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			111.65				98%	1 608			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			68.93				56%	919			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.67					4 205			
	
104.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.608	48.13	4.41	36.66	77.38	7.09	58.95	16.9	8.61	819	120	508	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			7.09				100%	120			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4.25				60%	72			
	
105.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.608	16.40		16.40	26.37		26.37		9.26	244		244	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	21 341.19	2 461.59	1 266.36			89 034	41 625	6 878	
			17 601.90	127.04				40 340	2 147	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 078.24	506.08	1 156.90			16 418	8 558	5 897	
			415.26	120.16				1 964	2 031	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 93, 94)	619.98					8 895			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 93, 94)	375.74					5 083			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 073.96					30 396			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	19 159.20	1 948.42	24.14			71 553	32 947	229	
			17 186.64	6.88				38 376	116	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 95; %=98 - по стр. 96, 103)	1 869.77					26 933			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 95; %=56 - по стр. 96, 103)	1 194.23					16 015			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	22 223.20					114 501			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	103.75	7.09	85.32			1 063	120	752	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 104)	7.09					120			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 104)	4.25					72			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	103.75					1 063			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	25 400.91					145 960			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	543.58					3 124			
	ИТОГО	25 944.49					149 084			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	518.89					2 982			
	ИТОГО	26 463.38					152 066			
	НДС 18%	4 763.41					27 372			
	ВСЕГО С НДС	31 226.79					179 438			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 489.75					35 828			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 569.97					21 098			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	112 169.79	16 899.70	10 222.83			707 721	285 731	72 343	
			85 028.64	1 120.06				349 327	18 936	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	19 410.53					69 319			
			19 410.53					69 319		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	19 410.53					69 319			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	19 410.53					69 319			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	45 038.20	4 906.86	4 718.97			280 493	82 955	30 501	
			35 412.39	376.87				167 035	6 371	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 706.94					70 739			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 18, 19, 44, 45, 93, 94; %=80 - по стр. 4, 5, 12; %=68 - по стр. 6, 8; %=94 - по стр. 9, 10, 15; %=90 - по стр. 14; %=77 - по стр. 16, 38, 84)	5 163.68					74 237			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 16, 18, 19, 38, 44, 45, 84, 93, 94; %=37 - по стр. 4, 5, 12; %=54 - по стр. 6, 8; %=51 - по стр. 9, 10, 15; %=43 - по стр. 14)	3 198.50					43 199			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	53 400.38					397 929			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	381.86	126.81	109.63			3 739	2 143	910	
			145.43					686		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2)	102.72					1 479			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)	91.30					1 243			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	575.88					6 461			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	47 168.47	11 854.36	5 253.84			352 419	200 435	39 695	
			30 060.29	743.19				112 287	12 565	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 20, 21, 46, 47, 95; %=98 - по стр. 22, 30, 41, 48, 55, 58, 66, 75, 89, 90, 96, 103)	13 481.08					194 222			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 20, 21, 46, 47, 95; %=56 - по стр. 22, 30, 41, 48, 55, 58, 66, 75, 89, 90, 96, 103)	8 428.95					112 643			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	69 078.50					659 284			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	170.73	11.67	140.39			1 751	198	1 237	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 42, 91, 104)	11.67					198			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42, 91, 104)	7.00					119			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	170.73					1 751			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	142 636.02					1 134 744			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 052.41					24 284			
	ИТОГО	145 688.43					1 159 028			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 913.77					23 181			
	ИТОГО	148 602.20					1 182 209			
	НДС 18%	26 748.40					212 798			
	ВСЕГО С НДС	175 350.60					1 395 007			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	18 747.48					269 938			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 718.75					157 085			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                                      Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ КРМКД                                                                 Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)