«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 044 495	руб.	Смета на сумму:	5 044 495	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Муниципальная программа формирования современной городской среды городского округа  "Город Калининград"	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, ул.Новикова 26-30	
	
Сметная стоимость:	5 044.495	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.108	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	537.795	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.5984	6 900.71	4 129	59 048.03	35 334	8.558	
		Объем: 748*0.08									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	145.62064	8.820	1 284	149.970	21 839	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	24.767776	11.429	283	194.614	4 820	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	23.4872	95.16	2 235	468.45	11 003	4.923	
			(1)			11.23	264	191.22	4 491	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.771936	8.58	7	35.88	28	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	1.280576	139.36	178	1 430.52	1 832	10.265	
			(1)			15.08	19	256.87	329	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	70.4616	6.03	425	8.99	633	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 630	88%	23 460		
		Сметная прибыль				60%	940	48%	12 796		
		Всего с НР и СП					6 699		71 590		
	
2.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		107.712	3.71	400	36.66	3 949	9.873	
		Объем: 59.84*1.8									
	
3.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		107.712	16.40	1 766	145.95	15 721	8.902	
		Объем: 59.84*1.8									
	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм . ТИП 1  S=1103м2 (ПРОЕЗДЫ И МЕСТА СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)	
4.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.4412	4 846.79	2 138	49 459.80	21 822	10.207	
		Объем: 1103*0.4									
4. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	6.653296	8.280	55	140.760	937	17	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	19.245144	15.080	290	256.870	4 944	17.034	
4. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	14.683136	112.40	1 650	1 144.08	16 799	10.179	
			(1)			15.08	221	256.87	3 772	17.034	
4. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	4.562008	93.88	428	890.86	4 064	9.489	
			(1)			15.08	69	256.87	1 172	17.034	
4. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.017648	263.51	5	1 266.59	22	4.807	
		Накладные расходы				95%	328	81%	4 764		
		Сметная прибыль				43%	148	34%	2 000		
		Всего с НР и СП					2 614		28 585		
	
5.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		705.92	16.40	11 577	145.95	103 029	8.899	
		Объем: 441.2*1.6									
	
6.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.4412	344.93	152	3 421.73	1 510	9.934	
6. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	1.319188	8.280	11	140.760	186	17	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	1.438312	15.080	22	256.870	369	17.034	
6. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	1.438312	93.88	135	890.86	1 281	9.489	
			(1)			15.08	22	256.87	369	17.034	
6. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.030884	126.43	4	1 018.85	31	8.059	
			(1)			12.94		219.76	7	16.983	
6. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.008824	263.51	2	1 266.59	11	4.807	
		Накладные расходы				95%	31	81%	450		
		Сметная прибыль				43%	14	34%	189		
		Всего с НР и СП					198		2 148		
	
7.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		2.206	2 520.14	5 559	17 348.53	38 271	6.885	
		Объем: 1103*0.2									
7. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	34.67832	8.510	295	144.650	5 016	16.998	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	30.61928	14.301	438	243.333	7 451	17.015	
7. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	9.46374	102.57	971	835.60	7 908	8.147	
			(1)			11.23	106	191.22	1 810	17.028	
7. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	3.90462	139.36	544	1 430.52	5 586	10.265	
			(1)			15.08	59	256.87	1 003	17.034	
7. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	15.61848	223.58	3 492	1 170.91	18 288	5.237	
			(1)			16.11	252	273.99	4 279	17.007	
7. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.63244	133.41	218	763.85	1 247	5.726	
			(1)			12.94	21	219.76	359	16.983	
7. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	11.03	3.60	40	20.52	226	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 041	121%	15 085		
		Сметная прибыль				81%	594	65%	8 104		
		Всего с НР и СП					7 194		61 460		
	
8.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		242.66	104.66	25 397	516.66	125 373	4.937	
		Объем: 220.6*1.10									
	
9.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		1.103	61 088.01	67 380	523 248.53	577 143	8.565	
9. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	40.76688	8.670	353	147.370	6 008	16.998	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	46.27085	14.601	676	248.282	11 488	17.005	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	4.38994	102.57	450	835.60	3 668	8.147	
			(1)			11.23	49	191.22	839	17.028	
9. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	2.85677	93.88	268	890.86	2 545	9.489	
			(1)			15.08	43	256.87	734	17.034	
9. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.45223	139.36	63	1 430.52	647	10.265	
			(1)			15.08	7	256.87	116	17.034	
9. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	10.6991	76.06	814	517.81	5 540	6.808	
			(1)			12.94	138	219.76	2 351	16.983	
9. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	23.89098	110.81	2 647	779.38	18 620	7.033	
			(1)			16.11	385	273.99	6 546	17.007	
9. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	3.26488	133.41	436	763.85	2 494	5.726	
			(1)			12.94	42	219.76	717	16.983	
9. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.71695	127.56	91	698.95	501	5.479	
			(1)			15.08	11	256.87	184	17.034	
9. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	16.545	400.56	6 627	3 333.65	55 155	8.322	
9. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	208.467	266.28	55 511	2 308.69	481 286	8.67	
9. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	33.09	3.60	119	20.52	679	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 461	121%	21 170		
		Сметная прибыль				81%	833	65%	11 372		
		Всего с НР и СП					69 675		609 686		
	
10.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.5515	14 953.22	8 247	73 400.04	40 480	4.908	
		Объем: 1103*0.05									
10. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	2.718895	11.972	33	203.871	554	17.029	
10. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.19497	102.57	225	835.60	1 834	8.147	
			(1)			11.23	25	191.22	420	17.028	
10. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.523925	139.36	73	1 430.52	749	10.265	
			(1)			15.08	8	256.87	135	17.034	
10. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	56.253	141.30	7 949	673.68	37 897	4.768	
		Накладные расходы				142%	47	121%	670		
		Сметная прибыль				81%	27	65%	360		
		Всего с НР и СП					8 321		41 510		
	
11.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-56.253	141.30	-7 949	673.68	-37 897	4.768	
		Объем: (0.5515)*(-102.0)									
	
12.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		56.253	280.61	15 785	2 121.17	119 322	7.559	
		Объем: 55.15*1.02									
	
13.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		110.3	144.07	15 890	2 196.06	242 225	15.244	
13. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	1301.54	10.360	13 484	176.300	229 462	17.017	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	6.618	12.085	80	205.490	1 360	17.004	
13. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	3.309	102.57	339	835.60	2 765	8.147	
			(1)			11.23	37	191.22	633	17.028	
13. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	3.309	133.41	441	763.85	2 528	5.726	
			(1)			12.94	43	219.76	727	16.983	
13. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	62.871	10.08	634	13.73	863	1.362	
13. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	3.309	101.31	335	999.00	3 306	9.861	
			(1)			12.94	43	219.76	727	16.983	
13. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	5.515	104.66	577	516.66	2 849	4.937	
13. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	22.06	3.60	79	20.52	453	5.7	
		Накладные расходы				142%	19 261	121%	279 295		
		Сметная прибыль				81%	10 987	65%	150 034		
		Всего с НР и СП					46 138		671 554		
	
14.	С1 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400	м2		1125.06	82.62	92 952	480.02	540 051	5.81	
		Объем: (110.3)*10.2									
	
	Мощение территории плиткой, толщ. 60мм (тротуар) ТИП 2      S=480м2	
15.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.12	4 846.79	582	49 459.80	5 935	10.198	
		Объем: 480*0.25									
15. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.8096	8.280	15	140.760	255	17	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.2344	15.080	79	256.870	1 345	17.034	
15. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.9936	112.40	449	1 144.08	4 569	10.179	
			(1)			15.08	60	256.87	1 026	17.034	
15. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.2408	93.88	116	890.86	1 105	9.489	
			(1)			15.08	19	256.87	319	17.034	
15. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0048	263.51	1	1 266.59	6	4.807	
		Накладные расходы				95%	89	81%	1 296		
		Сметная прибыль				43%	40	34%	544		
		Всего с НР и СП					712		7 775		
	
16.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		192	16.40	3 149	145.95	28 022	8.899	
		Объем: 120*1.6									
	
17.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.12	344.93	41	3 421.73	411	10.024	
17. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.3588	8.280	3	140.760	51	17	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.3912	15.080	6	256.870	100	17.034	
17. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.3912	93.88	37	890.86	349	9.489	
			(1)			15.08	6	256.87	100	17.034	
17. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0084	126.43	1	1 018.85	9	8.059	
			(1)			12.94		219.76	2	16.983	
17. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0024	263.51	1	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	9	81%	122		
		Сметная прибыль				43%	4	34%	51		
		Всего с НР и СП					53		585		
	
18.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.96	2 520.14	2 419	17 348.53	16 655	6.885	
		Объем: 480*0.2									
18. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	15.0912	8.510	128	144.650	2 183	16.998	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	13.3248	14.301	191	243.333	3 242	17.015	
18. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	4.1184	102.57	422	835.60	3 441	8.147	
			(1)			11.23	46	191.22	788	17.028	
18. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.6992	139.36	237	1 430.52	2 431	10.265	
			(1)			15.08	26	256.87	436	17.034	
18. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	6.7968	223.58	1 520	1 170.91	7 958	5.237	
			(1)			16.11	109	273.99	1 862	17.007	
18. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.7104	133.41	95	763.85	543	5.726	
			(1)			12.94	9	219.76	156	16.983	
18. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	4.8	3.60	17	20.52	98	5.7	
		Накладные расходы				142%	453	121%	6 564		
		Сметная прибыль				81%	258	65%	3 526		
		Всего с НР и СП					3 130		26 746		
	
19.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		105.6	104.66	11 052	516.66	54 559	4.937	
		Объем: 96*1.10									
	
20.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.24	14 953.22	3 589	73 400.04	17 616	4.908	
		Объем: 480*0.05									
20. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.1832	11.972	14	203.871	241	17.029	
20. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.9552	102.57	98	835.60	798	8.147	
			(1)			11.23	11	191.22	183	17.028	
20. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.228	139.36	32	1 430.52	326	10.265	
			(1)			15.08	3	256.87	59	17.034	
20. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	24.48	141.30	3 459	673.68	16 492	4.768	
		Накладные расходы				142%	20	121%	292		
		Сметная прибыль				81%	11	65%	157		
		Всего с НР и СП					3 620		18 064		
	
21.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-24.48	141.30	-3 459	673.68	-16 492	4.768	
		Объем: (0.24)*(-102.0)									
	
22.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		24.48	280.61	6 869	2 121.17	51 926	7.559	
		Объем: 24*1.02									
	
23.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		48	144.07	6 915	2 196.06	105 411	15.244	
23. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	566.4	10.360	5 868	176.300	99 856	17.017	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	2.88	12.085	35	205.490	592	17.004	
23. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.44	102.57	148	835.60	1 203	8.147	
			(1)			11.23	16	191.22	275	17.028	
23. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.44	133.41	192	763.85	1 100	5.726	
			(1)			12.94	19	219.76	316	16.983	
23. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	27.36	10.08	276	13.73	376	1.362	
23. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.44	101.31	146	999.00	1 439	9.861	
			(1)			12.94	19	219.76	316	16.983	
23. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.4	104.66	251	516.66	1 240	4.937	
23. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	9.6	3.60	35	20.52	197	5.7	
		Накладные расходы				142%	8 382	121%	121 542		
		Сметная прибыль				81%	4 781	65%	65 291		
		Всего с НР и СП					20 079		292 244		
	
24.	С2 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400	м2		489.6	63.68	31 178	369.98	181 142	5.81	
		Объем: (48)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
25.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.04559	4 846.79	221	49 459.80	2 255	10.204	
		Объем: 361*0.3*0.3+234*0.28*0.2									
25. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.6874972	8.280	6	140.760	97	17	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.9886358	15.080	30	256.870	511	17.034	
25. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.5172352	112.40	171	1 144.08	1 736	10.179	
			(1)			15.08	23	256.87	390	17.034	
25. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.4714006	93.88	44	890.86	420	9.489	
			(1)			15.08	7	256.87	121	17.034	
25. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0018236	263.51		1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	34	81%	492		
		Сметная прибыль				43%	15	34%	207		
		Всего с НР и СП					271		2 954		
	
26.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		72.94	16.40	1 196	145.95	10 646	8.901	
		Объем: 45.59*1.6									
	
27.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.04559	344.93	16	3 421.73	156	9.75	
27. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.1363141	8.280	1	140.760	19	17	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.1486234	15.080	2	256.870	38	17.034	
27. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.1486234	93.88	14	890.86	132	9.489	
			(1)			15.08	2	256.87	38	17.034	
27. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0031913	126.43		1 018.85	3	8.059	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
27. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0009118	263.51		1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	3	81%	46		
		Сметная прибыль				43%	1	34%	19		
		Всего с НР и СП					20		222		
	
28.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.2821	2 520.14	711	17 348.53	4 894	6.883	
		Объем: 361*0.3*0.2+234*0.28*0.1									
28. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	4.434612	8.510	38	144.650	641	16.998	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.915548	14.301	56	243.333	953	17.015	
28. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.210209	102.57	124	835.60	1 011	8.147	
			(1)			11.23	14	191.22	231	17.028	
28. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.499317	139.36	70	1 430.52	714	10.265	
			(1)			15.08	8	256.87	128	17.034	
28. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.997268	223.58	447	1 170.91	2 339	5.237	
			(1)			16.11	32	273.99	547	17.007	
28. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.208754	133.41	28	763.85	159	5.726	
			(1)			12.94	3	219.76	46	16.983	
28. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.4105	3.60	5	20.52	29	5.7	
		Накладные расходы				142%	133	121%	1 929		
		Сметная прибыль				81%	76	65%	1 036		
		Всего с НР и СП					921		7 859		
	
29.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		31.03	104.66	3 248	516.66	16 032	4.936	
		Объем: 28.21*1.10									
	
30.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		3.61	5 013.40	18 098	32 447.66	117 136	6.472	
30. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	274.6488	8.970	2 464	152.560	41 900	17.008	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.4548	15.080	37	256.870	631	17.034	
30. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	2.4548	113.70	279	810.77	1 990	7.131	
			(1)			15.08	37	256.87	631	17.034	
30. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1444	101.31	15	999.00	144	9.861	
			(1)			12.94	2	219.76	32	16.983	
30. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00361	10 705.00	39	54 434.60	197	5.085	
30. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.6137	960.26	589	3 126.47	1 919	3.256	
30. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	21.299	685.00	14 590	3 302.36	70 337	4.821	
30. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.2166	569.06	123	2 995.86	649	5.265	
		Накладные расходы				142%	3 551	121%	51 463		
		Сметная прибыль				81%	2 026	65%	27 645		
		Всего с НР и СП					23 675		196 244		
	
31.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		361	76.13	27 483	342.67	123 704	4.501	
	
32.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		2.34	937.76	2 194	12 783.98	29 915	13.635	
32. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	178.0272	8.970	1 597	152.560	27 160	17.008	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.5912	15.080	24	256.870	409	17.034	
32. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.5912	113.70	181	810.77	1 290	7.131	
			(1)			15.08	24	256.87	409	17.034	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0936	101.31	9	999.00	94	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	21	16.983	
32. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00234	10 705.00	25	54 434.60	127	5.085	
32. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3978	960.26	382	3 126.47	1 244	3.256	
		Накладные расходы				142%	2 302	121%	33 358		
		Сметная прибыль				81%	1 313	65%	17 920		
		Всего с НР и СП					5 809		81 193		
	
33.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.0463	569.06	26	2 995.86	139	5.346	
		Объем: (2.34)*(0.06*0.33)									
	
34.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		11.8732	685.00	8 133	3 302.36	39 210	4.821	
		Объем: (2.34)*(5.9*0.86)									
	
35.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		234	34.14	7 989	185.77	43 470	5.441	
	
	Прочие работы	
36.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		2	198.52	397	1 671.00	3 342	8.418	
36. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	8.670	30	147.370	513	16.998	
36. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	101.31	10	999.00	100	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	22	16.983	
36. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.016	588.14	9	2 080.79	33	3.538	
36. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	4	86.83	347	673.99	2 696	7.762	
		Накладные расходы				104%	31	88%	451		
		Сметная прибыль				60%	18	48%	246		
		Всего с НР и СП					446		4 040		
	
37.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.05	466.00	23	5 151.65	258	11.217	
37. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	0.9205	8.970	8	152.560	140	17.008	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.0275	15.080		256.870	7	17.034	
37. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.0275	113.70	3	810.77	22	7.131	
			(1)			15.08		256.87	7	17.034	
37. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.059	101.31	6	999.00	59	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	13	16.983	
37. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.004	839.12	3	5 438.81	22	6.482	
37. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00036	1 548.45	1	21 024.29	8	13.578	
37. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	0.5	4.05	2	13.18	7	3.254	
		Накладные расходы				142%	11	121%	178		
		Сметная прибыль				81%	6	65%	96		
		Всего с НР и СП					41		531		
	
38.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.004	839.12	-3	5 438.81	-22	7.333	
		Объем: (0.05)*(-0.08)									
	
39.	С403-1213 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3		-0.0004	1 548.45	-1	21 024.29	-8	8	
		Объем: (0.05)*(-0.0072)									
	
40.	С501-0575 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м		-0.5	4.05	-2	13.18	-7	3.5	
		Объем: (0.05)*(-10.0)									
	
41.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.57	2 168.55	3 405	14 380.30	22 577	6.631	
41. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	62.8	8.430	529	143.350	9 002	17.005	
41. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	23.55	122.09	2 875	576.42	13 575	4.721	
		Накладные расходы				115%	608	98%	8 822		
		Сметная прибыль				77%	407	61%	5 491		
		Всего с НР и СП					4 421		36 890		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					378 892		2 685 215	7.087	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					360 804		2 523 848	6.995	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					230 112		1 294 928	5.627	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37; %=98 - по стр. 41)					39 426		571 449	14.494	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37; %=61 - по стр. 41)					22 503		307 085	13.646	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					422 733		3 402 382	8.049	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					18 088		161 367	8.921	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					18 088		161 367	8.921	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					440 821		3 563 749	8.084	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	9 434	2.14	76 264	8.084	
	ИТОГО					450 255		3 640 013	8.084	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	9 005	2	72 800	8.084	
	ИТОГО					459 260		3 712 813	8.084	
	НДС 18%				18	82 667	18	668 306	8.084	
	ВСЕГО С НДС					541 927		4 381 119	8.084	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					39 426		571 449	14.494	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					22 503		307 085	13.646	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ "ГАМБИТ "	
42.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0394	4 846.79	191	49 459.80	1 949	10.204	
		Объем: 394*0.10									
42. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.594152	8.280	5	140.760	84	17	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.718628	15.080	26	256.870	441	17.034	
42. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.311232	112.40	147	1 144.08	1 500	10.179	
			(1)			15.08	20	256.87	337	17.034	
42. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.407396	93.88	38	890.86	363	9.489	
			(1)			15.08	6	256.87	105	17.034	
42. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001576	263.51		1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	29	81%	425		
		Сметная прибыль				43%	13	34%	179		
		Всего с НР и СП					234		2 553		
	
43.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		63.04	16.40	1 034	145.95	9 201	8.898	
		Объем: 39.4*1.6									
	
44.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0394	344.93	14	3 421.73	135	9.643	
44. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.117806	8.280	1	140.760	17	17	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.128444	15.080	2	256.870	33	17.034	
44. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.128444	93.88	12	890.86	114	9.489	
			(1)			15.08	2	256.87	33	17.034	
44. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.002758	126.43		1 018.85	3	8.059	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
44. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000788	263.51		1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	3	81%	41		
		Сметная прибыль				43%	1	34%	17		
		Всего с НР и СП					18		193		
	
45.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		39.4	725.26	28 575	3 827.43	150 801	5.277	
		Объем: 394*0.1									
45. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	144.204	8.900	1 283	151.270	21 814	16.997	
45. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	18.912	0.62	12	2.92	55	4.71	
45. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0788	8 095.10	638	23 453.30	1 848	2.897	
45. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0394	747.34	29	3 626.06	143	4.852	
45. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	40.188	660.97	26 563	3 151.63	126 658	4.768	
45. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	13.79	3.60	50	20.52	283	5.7	
		Накладные расходы				123%	1 578	105%	22 905		
		Сметная прибыль				64%	821	51%	11 125		
		Всего с НР и СП					30 974		184 831		
	
46.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.3152	6 050.46	1 907	37 496.19	11 819	6.198	
		Объем: 394*0.8/1000									
46. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	3.984128	9.400	37	159.830	637	17.003	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.050432	15.080	1	256.870	13	17.034	
46. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.050432	113.70	6	810.77	41	7.131	
			(1)			15.08	1	256.87	13	17.034	
46. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.069344	101.31	7	999.00	69	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	15	16.983	
46. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0088256	9 906.00	87	49 384.46	436	4.985	
46. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.3152	5 613.80	1 769	33 743.67	10 636	6.011	
		Накладные расходы				105%	40	89%	579		
		Сметная прибыль				55%	21	44%	286		
		Всего с НР и СП					1 968		12 684		
	
47.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.3152	5 613.80	-1 769	33 743.67	-10 636	6.012	
		Объем: (0.3152)*(-1.0)									
	
48.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.3152	8 902.52	2 806	62 801.67	19 795	7.055	
		Объем: 394*0.8/1000									
	
49.	Е11-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство резинового покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	100 м2 покрытия		0.8	63 832.98	51 066	298 431.64	238 745	4.675	
49. 1.	З1-100-56	Рабочий среднего разряда 5,6	чел.-ч	109.39	87.512	12.930	1 132	219.890	19 243	17.006	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.02	21.616	11.318	245	192.726	4 166	17.028	
49. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.62	0.496	32.61	16	300.82	149	9.225	
			(1)			15.08	7	256.87	127	17.034	
49. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	21.12	15.46	327	213.92	4 518	13.837	
			(1)			11.23	237	191.22	4 039	17.028	
49. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	0.696	101.31	71	999.00	695	9.861	
			(1)			12.94	9	219.76	153	16.983	
49. 6.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.087	0.0696	3 786.40	264	33 151.43	2 307	8.755	
49. 7.	С101-2352	Спирт фуриловый, сорт I	т	0.052	0.0416	74 741.00	3 109	193 271.44	8 040	2.586	
49. 8.	С113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	0.019	0.0152	23 630.00	359	87 804.32	1 335	3.716	
49. 9.	С113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0.116	0.0928	56 621.00	5 254	371 099.89	34 438	6.554	
49. 10.	С113-0163	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	0.062	0.0496	51 191.00	2 539	292 920.13	14 529	5.722	
49. 11.	С113-0308	Порошок кварцевый	т	0.683	0.5464	2 480.32	1 355	12 178.64	6 654	4.91	
49. 12.	С113-0312	Графит измельченный	т	0.683	0.5464	8 329.50	4 551	90 536.44	49 469	10.869	
49. 13.	С113-0313	Смола ФАЭД-8Ф	т	0.522	0.4176	76 560.00	31 971	231 047.60	96 485	3.018	
49. 14.	С506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0.002	0.0016	73 920.00	118	551 144.78	882	7.456	
		Накладные расходы				123%	1 694	105%	24 579		
		Сметная прибыль				64%	881	51%	11 939		
		Всего с НР и СП					53 641		275 263		
	
50.	С101-0009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т		-0.0696	3 786.40	-264	33 151.43	-2 307	8.739	
		Объем: (0.8)*(-0.087)									
	
51.	С101-2352 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Спирт фуриловый, сорт I	т		-0.0416	74 741.00	-3 109	193 271.44	-8 040	2.586	
		Объем: (0.8)*(-0.052)									
	
52.	С113-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ацетон технический, сорт I	т		-0.0152	23 630.00	-359	87 804.32	-1 335	3.719	
		Объем: (0.8)*(-0.019)									
	
53.	С113-0152 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т		-0.0928	56 621.00	-5 254	371 099.89	-34 438	6.555	
		Объем: (0.8)*(-0.116)									
	
54.	С113-0163 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т		-0.0496	51 191.00	-2 539	292 920.13	-14 529	5.722	
		Объем: (0.8)*(-0.062)									
	
55.	С113-0308 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Порошок кварцевый	т		-0.5464	2 480.32	-1 355	12 178.64	-6 654	4.911	
		Объем: (0.8)*(-0.683)									
	
56.	С113-0312 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Графит измельченный	т		-0.5464	8 329.50	-4 551	90 536.44	-49 469	10.87	
		Объем: (0.8)*(-0.683)									
	
57.	С113-0313 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола ФАЭД-8Ф	т		-0.4176	76 560.00	-31 971	231 047.60	-96 485	3.018	
		Объем: (0.8)*(-0.522)									
	
58.	С506-0855 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т		-0.0016	73 920.00	-118	551 144.78	-882	7.475	
		Объем: (0.8)*(-0.002)									
	
59.	С11 Цена поставщ.	Резиновое покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	м2		80	232.36	18 589	1 350.01	108 001	5.81	
	
	Детская площадка	
60.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.015	2 318.40	35	39 412.80	591	16.886	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*2*6									
60. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	4.2	8.280	35	140.760	591	17	
		Накладные расходы				80%	28	68%	402		
		Сметная прибыль				38%	13	31%	183		
		Всего с НР и СП					76		1 176		
	
61.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.015	426.34	6	7 240.24	109	18.167	
61. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	0.8034	7.960	6	135.180	109	16.982	
		Накладные расходы				80%	5	68%	74		
		Сметная прибыль				38%	2	31%	34		
		Всего с НР и СП					13		217		
	
62.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		2.4	16.40	39	145.95	350	8.974	
		Объем: 1.5*1.6									
	
63.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонного фундамента под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.015	75 738.95	1 136	395 878.41	5 938	5.227	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*2*6									
63. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	2.7	8.280	22	140.760	380	17	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.27	15.080	4	256.870	69	17.034	
63. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.27	97.19	26	1 104.78	298	11.367	
			(1)			15.08	4	256.87	69	17.034	
63. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.72	0.62		2.92	2	4.71	
63. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00195	101.31		999.00	2	9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
63. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	3.75	34.52	129	146.02	548	4.23	
63. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	1.53	625.74	957	3 077.22	4 708	4.918	
63. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.003	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	27	89%	400		
		Сметная прибыль				55%	14	44%	198		
		Всего с НР и СП					1 178		6 535		
	
64.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж скамейки	1 т конструкций		0.102	1 237.01	126	11 645.94	1 188	9.429	
		Объем: 2*51/1000									
64. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	3.30174	9.980	33	169.690	560	17.003	
64. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.57528	15.106	9	257.313	148	17.033	
64. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00714	134.97	1	2 085.69	15	15.453	
			(1)			17.21		292.54	2	16.998	
64. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.01224	113.70	1	810.77	10	7.131	
			(1)			15.08		256.87	3	17.034	
64. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.5559	109.83	61	770.83	429	7.018	
			(1)			15.08	8	256.87	143	17.034	
64. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.09792	1.86		6.99	1	3.758	
64. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.17136	1.52		3.21	1	2.112	
64. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.98124	14.19	14	96.41	95	6.794	
64. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.03978	7.34		42.71	2	5.819	
64. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.02958	5.85		8.46		1.446	
64. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01938	101.31	2	999.00	19	9.861	
			(1)			12.94		219.76	4	16.983	
64. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000102	42 199.00		204 231.36	2	4.84	
64. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.13974	13.15	2	51.59	7	3.923	
64. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000306	5 233.80		51 322.60		9.806	
64. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00019788	5 919.30	1	38 886.83	8	6.569	
64. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000408	13 134.00	5	48 876.68	20	3.721	
64. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000102	10 705.00		54 434.60		5.085	
64. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.04182	8.54		47.09	2	5.514	
64. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000612	14 737.00	1	79 545.15	5	5.398	
64. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00010506	2 214.00		9 095.06	1	4.108	
64. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00003162	20 496.00	1	72 156.04	2	3.52	
64. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000102	18 473.00	2	92 065.62	9	4.984	
64. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0019074	89.00		283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	38	77%	545		
		Сметная прибыль				72%	30	58%	411		
		Всего с НР и СП					194		2 144		
	
65.	С101-1019 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0002	5 919.30	-1	38 886.83	-8	8	
		Объем: (0.102)*(-0.00194)									
	
66.	С4 Цена поставщ.	Скамейка  со спинкой 1950х675мм, h=820мм	шт		2	1 900.17	3 800	11 039.99	22 080	5.811	
	
67.	С5 Цена поставщ.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт		2	619.62	1 239	3 599.99	7 200	5.811	
	
	Детское игровое оборудование	
68.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.0125	2 318.40	29	39 412.80	493	17	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*10									
68. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	3.5	8.280	29	140.760	493	17	
		Накладные расходы				80%	23	68%	335		
		Сметная прибыль				38%	11	31%	153		
		Всего с НР и СП					63		981		
	
69.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0125	426.34	5	7 240.24	91	18.2	
69. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	0.6695	7.960	5	135.180	91	16.982	
		Накладные расходы				80%	4	68%	62		
		Сметная прибыль				38%	2	31%	28		
		Всего с НР и СП					11		181		
	
70.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		2	16.40	33	145.95	292	8.848	
		Объем: 1.25*1.6									
	
71.	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0125	78 519.04	981	461 141.02	5 764	5.876	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*10									
71. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	598.26	7.47825	9.050	68	154.380	1 154	17.059	
71. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.62	0.23275	15.024	3	255.918	60	17.034	
71. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	17.61	0.220125	97.19	21	1 104.78	243	11.367	
			(1)			15.08	3	256.87	57	17.034	
71. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.74	0.00925	113.70	1	810.77	7	7.131	
			(1)			15.08		256.87	2	17.034	
71. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.003375	102.57		835.60	3	8.147	
			(1)			11.23		191.22	1	17.028	
71. 6.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.3645	2.21	1	10.22	4	4.624	
71. 7.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	0.86	0.01075	3.42		13.62		3.982	
71. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.0135	101.31	1	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94		219.76	3	16.983	
71. 9.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0009525	5 233.80	5	51 322.60	49	9.806	
71. 10.	С101-1668	Рогожа	м2	75	0.9375	34.52	32	146.02	137	4.23	
71. 11.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.000375	10 705.00	4	54 434.60	20	5.085	
71. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.00875	1 373.00	12	6 009.15	53	4.377	
71. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.81375	33.38	27	226.78	185	6.794	
71. 14.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102	1.275	632.95	807	3 046.19	3 884	4.813	
71. 15.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.001025	1 208.60	1	11 305.46	12	9.354	
71. 16.	С411-0001	Вода	м3	0.424	0.0053	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	75	89%	1 080		
		Сметная прибыль				55%	39	44%	534		
		Всего с НР и СП					1 095		7 379		
	
72.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж детского игрового оборудования	1 т конструкций		0.29	1 237.01	359	11 645.94	3 377	9.407	
		Объем: (51+175+64)/1000									
72. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	9.3873	9.980	94	169.690	1 593	17.003	
72. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	1.6356	15.106	25	257.313	421	17.033	
72. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.0203	134.97	3	2 085.69	42	15.453	
			(1)			17.21		292.54	6	16.998	
72. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.0348	113.70	4	810.77	28	7.131	
			(1)			15.08	1	256.87	9	17.034	
72. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	1.5805	109.83	174	770.83	1 218	7.018	
			(1)			15.08	24	256.87	406	17.034	
72. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.2784	1.86	1	6.99	2	3.758	
72. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.4872	1.52	1	3.21	2	2.112	
72. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.7898	14.19	40	96.41	269	6.794	
72. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.1131	7.34	1	42.71	5	5.819	
72. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.0841	5.85		8.46	1	1.446	
72. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0551	101.31	6	999.00	55	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	12	16.983	
72. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000029	42 199.00	1	204 231.36	6	4.84	
72. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.3973	13.15	5	51.59	20	3.923	
72. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000087	5 233.80		51 322.60		9.806	
72. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0005626	5 919.30	3	38 886.83	22	6.569	
72. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00116	13 134.00	15	48 876.68	57	3.721	
72. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000029	10 705.00		54 434.60		5.085	
72. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.1189	8.54	1	47.09	6	5.514	
72. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000174	14 737.00	3	79 545.15	14	5.398	
72. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0002987	2 214.00	1	9 095.06	3	4.108	
72. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000899	20 496.00	2	72 156.04	6	3.52	
72. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00029	18 473.00	5	92 065.62	27	4.984	
72. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.005423	89.00		283.65	2	3.187	
		Накладные расходы				90%	107	77%	1 551		
		Сметная прибыль				72%	86	58%	1 168		
		Всего с НР и СП					552		6 096		
	
73.	С101-1019 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0006	5 919.30	-4	38 886.83	-23	5.75	
		Объем: (0.29)*(-0.00194)									
	
74.	С6 Цена поставщ.	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 3750х1310 Н=2190	шт		1	3 881.24	3 881	22 550.00	22 550	5.81	
	
75.	С7 Цена поставщ.	Качалка на пружине "Дельфин"	шт		1	3 086.06	3 086	17 930.01	17 930	5.81	
	
76.	С8 Цена поставщ.	Карусель с рулем	шт		1	5 414.80	5 415	31 459.99	31 460	5.81	
	
77.	С10 Цена поставщ.	Песочница деревянная с крышкой 1400х1400 Н=370мм	шт		1	2 349.40	2 349	13 650.01	13 650	5.811	
	
78.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.792	104.66	83	516.66	409	4.928	
		Объем: 0.72*1.1									
	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
79.	Е01-02-099-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев		0.02	236.01	5	3 634.10	73	14.6	
79. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	20.5	0.41	9.980	4	169.690	70	17.003	
79. 2.	Х33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	6.83	0.1366	4.60	1	22.76	3	4.948	
		Накладные расходы				80%	3	68%	48		
		Сметная прибыль				38%	2	31%	22		
		Всего с НР и СП					10		142		
	
80.	Е01-02-111-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм	100 пней		0.02	753.48	15	12 809.16	256	17.067	
80. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	91	1.82	8.280	15	140.760	256	17	
		Накладные расходы				80%	12	68%	174		
		Сметная прибыль				38%	6	31%	79		
		Всего с НР и СП					33		509		
	
81.	Е01-02-101-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.1.12 п.3.213  Кзтр=0,8; Кэм=0,7 Разделка древесины без заготовки дров)	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев		0.02	397.39	8	6 126.90	123	15.375	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.8	
81. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	38.8	0.776	8.900	7	151.270	117	16.997	
81. 2.	Х33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	11.319	0.22638	4.60	1	22.76	5	4.948	
		Накладные расходы				80%	6	68%	80		
		Сметная прибыль				38%	3	31%	36		
		Всего с НР и СП					16		239		
	
82.	Е47-01-015-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50%	10 ям		0.2	615.04	123	4 960.53	992	8.065	
82. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	20.54	4.108	8.280	34	140.760	578	17	
82. 2.	С114-0064	Удобрения: органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2	м3	0.16	0.032	499.47	16	2 161.39	69	4.327	
82. 3.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	2.99	0.598	122.09	73	576.42	345	4.721	
		Накладные расходы				115%	39	98%	566		
		Сметная прибыль				77%	26	61%	353		
		Всего с НР и СП					188		1 911		
	
83.	Е47-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м	10 деревьев		0.2	1 969.95	394	34 659.89	6 932	17.594	
83. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9.36	1.872	10.210	19	173.840	325	17.026	
83. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.054	12.940	1	219.760	12	16.983	
83. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.27	0.054	133.41	7	763.85	41	5.726	
			(1)			12.94	1	219.76	12	16.983	
83. 4.	С101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.03	104.91	3	657.51	20	6.267	
83. 5.	С101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000034	28 412.00	1	192 109.61	7	6.762	
83. 6.	С203-0530	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	2	21.68	43	54.28	109	2.504	
83. 7.	С411-0001	Вода	м3	1	0.2	3.60	1	20.52	4	5.7	
83. 8.	С414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	10	2	159.74	319	3 213.19	6 426	20.115	
		Накладные расходы				115%	23	98%	330		
		Сметная прибыль				77%	15	61%	206		
		Всего с НР и СП					432		7 468		
	
84.	Т01-01-01-008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза		3.675	12.09	44	126.28	464	10.545	
		Объем: 5.25*0.7									
	
85.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		3.675	16.40	60	145.95	536	8.933	
		Объем: 5.25*0.7									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					76 139		458 488	6.022	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					74 929		447 645	5.974	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					41 248		243 075	5.893	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 44; %=105 - по стр. 45, 49; %=89 - по стр. 46, 63, 71; %=68 - по стр. 60, 61, 68, 69, 79-81; %=77 - по стр. 64, 72; %=98 - по стр. 82, 83)					3 734		54 175	14.509	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 42, 44; %=51 - по стр. 45, 49; %=44 - по стр. 46, 63, 71; %=31 - по стр. 60, 61, 68, 69, 79-81; %=58 - по стр. 64, 72; %=61 - по стр. 82, 83)					1 987		26 949	13.563	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					80 650		528 769	6.556	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 210		10 843	8.961	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 210		10 843	8.961	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					81 860		539 612	6.592	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 752	2.14	11 548	6.591	
	ИТОГО					83 612		551 160	6.592	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 672	2	11 023	6.593	
	ИТОГО					85 284		562 183	6.592	
	НДС 18%				18	15 351	18	101 193	6.592	
	ВСЕГО С НДС					100 635		663 376	6.592	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 734		54 175	14.509	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 987		26 949	13.563	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					455 031		3 143 703	6.909	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					435 733		2 971 493	6.82	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					271 360		1 538 003	5.668	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 42, 44; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37; %=98 - по стр. 41, 82, 83; %=105 - по стр. 45, 49; %=89 - по стр. 46, 63, 71; %=68 - по стр. 60, 61, 68, 69, 79-81; %=77 - по стр. 64, 72)					43 160		625 624	14.495	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 42, 44; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37; %=61 - по стр. 41, 82, 83; %=51 - по стр. 45, 49; %=44 - по стр. 46, 63, 71; %=31 - по стр. 60, 61, 68, 69, 79-81; %=58 - по стр. 64, 72)					24 490		334 034	13.64	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					503 383		3 931 151	7.809	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					19 298		172 210	8.924	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					19 298		172 210	8.924	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					522 681		4 103 361	7.851	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	11 185	2.14	87 812	7.851	
	ИТОГО					533 866		4 191 173	7.851	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	10 677	2	83 823	7.851	
	ИТОГО					544 543		4 274 996	7.851	
	НДС 18%				18	98 018	18	769 499	7.851	
	ВСЕГО С НДС					642 561		5 044 495	7.851	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					43 160		625 624	14.495	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					24 490		334 034	13.64	

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                       Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                           Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)