«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	538 987	руб.	Смета на сумму:	538 987	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по  ул. Велижской 11 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	538.987	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.667	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	74.393	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	2.7	553.31	459.71	93.60	1 493.94	1 241.22	252.72	12.51	4.4	16 640	15 528	1 112	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 228.81				84.15%	13 067			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			738.53				47.6%	7 391			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 461.27					37 098			
	
2.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.55	5 502.93	806.67	80.64	3 026.61	443.67	44.35	12.51	7.11	13 964	5 550	315	
				4 615.62			2 538.59		3.19	1		8 098		
	Объем: 110*0.5													
	Накладные расходы		83%			368.25				70.55%	3 916			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			288.39				52%	2 886			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 683.24					20 766			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.7	172.51	127.80	44.71	465.78	345.06	120.72	12.51	7.12	5 176	4 317	860	
					6.95			18.77	1	12.49			234	
	Накладные расходы		83%			301.98				70.55%	3 211			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			236.49				52%	2 367			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 004.25					10 753			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.57	9 291.30	1 358.31	34.61	5 296.04	774.24	19.73	12.51	6.98	23 150	9 686	138	
				7 898.38			4 502.08		2.96	1		13 326		
	Накладные расходы		83%			642.62				70.55%	6 833			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			503.26				52%	5 037			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 441.92					35 020			
	
5.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.41	4 519.16	360.82	36.65	1 852.86	147.94	15.03	12.51	7.07	8 885	1 851	106	
				4 121.69			1 689.89		4.1	1		6 929		
	Накладные расходы		83%			122.79				70.55%	1 306			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			96.16				52%	963			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 071.81					11 153			
	
6.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	8	162.60	38.37	35.62	1 300.80	306.96	284.96	12.51	7.07	8 818	3 840	2 015	
				88.61			708.88		4.18	1		2 963		
	Накладные расходы		83%			254.78				70.55%	2 709			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			199.52				52%	1 997			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 755.10					13 524			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.02	6 775.72	1 449.90	67.19	135.51	29.00	1.34	12.51	7.02	803	363	9	
				5 258.63			105.17		4.1	1		431		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			24.07				70.55%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.85				52%	189			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					178.43					1 248			
	
8.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.99	221.62	101.80	102.69	662.63	304.38	307.04	12.51	3.39	4 940	3 808	1 041	
				17.13	1.45		51.22	4.34	1.78	12.56		91	54	
	Объем: 55*2+270*0.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			277.85				76.5%	2 954			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			183.69				47.6%	1 838			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 124.17					9 733			
	
9.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	61.893	36.04			2 230.62					9 316			
				36.04			2 230.62		150.51			9 316		
	Объем: 20.7*2.99													
	
10.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люков выхода на кровлю (прим.), 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.51	4.05	653	652	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				70.55%	460			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	339			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 452			
	
11.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.), 100 м2 проемов	0.0081	21 223.62	2 306.00	742.65	171.91	18.68	6.02	12.51	5.84	666	234	35	
				18 174.97	28.43		147.22	0.23	2.7	12.53		397	3	
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			20.08				90.27%	214			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			10.13				42.84%	102			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.12					981			
	
12.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу (прим.), м2	0.81	3 956.07			3 204.42			1	1	15 958			
				3 956.07			3 204.42		4.98	1		15 958		
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
13.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	2.7	4 088.23	504.69	210.18	11 038.23	1 362.66	567.47	12.52	6.84	67 211	17 061	3 882	
				3 373.37	20.39		9 108.10	55.05	5.08	12.5		46 269	688	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 531.13				91.8%	16 294			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			783.28				44.2%	7 845			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 352.64					91 350			
	
14.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	345.6	83.55			28 873.77			1	1	117 228			
				83.55			28 873.77		4.06	1		117 228		
	Объем: 270*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
15.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.53	75.57	75.35	0.22	40.05	39.94	0.12	12.51	4.09	500	500		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			33.15				70.55%	353			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.96				52%	260			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.16					1 113			
	
16.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.53	4 972.00	72.11	75.20	2 635.16	38.22	39.86	12.51	6.29	9 602	478	251	
				4 824.69	5.48		2 557.09	2.90	3.47	12.5		8 873	36	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			44.41				91.8%	472			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			22.72				44.2%	227			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 702.29					10 301			
	
17.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.53	2 956.30	374.76	6.66	1 566.84	198.62	3.53	12.51	6.9	6 112	2 485	24	
				2 574.88	1.03		1 364.69	0.55	2.64	12.57		3 603	7	
	Накладные расходы		83%			165.31				70.55%	1 758			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			129.46				52%	1 296			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 861.61					9 166			
	
18.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.53	8 813.16	326.90	31.86	4 670.98	173.26	16.89	12.51	6.89	16 443	2 167	116	
				8 454.40	3.03		4 480.83	1.60	3.16	12.48		14 159	20	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			188.85				91.8%	2 008			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			96.61				44.2%	967			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 956.44					19 417			
	
19.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.26	7 415.77	333.04	13.17	1 928.10	86.59	3.42	12.51	7.18	5 905	1 083	25	
				7 069.56			1 838.09		2.61	1		4 797		
	Накладные расходы		83%			71.87				70.55%	764			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.28				52%	563			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 056.25					7 232			
	
20.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	12.51	7.18	1 542	579	5	
				5 145.09			411.61		2.33	1		959		
	Накладные расходы		83%			38.40				70.55%	408			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	301			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 252			
	
21.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	12.51	7.18	654	240	2	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				70.55%	169			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					948			
	
22.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	12.51	7.18	644	240	2	
				8 231.09			329.24		1.22	1		402		
	Накладные расходы		83%			15.95				70.55%	169			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					938			
	
23.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.08	1 357.93	327.73	1.01	108.63	26.22	0.08	12.51	7.2	677	328	1	
				1 029.19			82.34		4.23	1		348		
	Накладные расходы		83%			21.76				70.55%	231			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.04				52%	171			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.44					1 079			
	
24.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.004	8 572.20	5 513.35	252.31	34.29	22.05	1.01	12.51	6.18	337	276	6	
				2 806.54	60.12		11.23	0.24	4.86	12.52		55	3	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			17.39				66.3%	185			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			14.04				50.4%	141			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.72					663			
	
25.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0168	3 649.31			61.31					232			
				3 649.31			61.31		13 782.4			232		
	Объем: 0.004*4200													
	
26.	ТЕРр 60-7-8 
(4 канала. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.004	13 930.32	9 132.45	284.04	55.72	36.53	1.14	12.51	6.18	552	457	7	
				4 513.83	67.62		18.06	0.27	4.86	12.52		88	3	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			28.70				66.3%	305			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			23.18				50.4%	232			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.61					1 089			
	
27.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0264	3 649.31			96.34					364			
				3 649.31			96.34		13 782.4			364		
	Объем: 0.004*2200*3													
	
28.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.092	2 412.79	1 295.60	2.05	221.98	119.20	0.19	12.51	4.04	1 926	1 491	1	
				1 115.14			102.59		4.23	1		434		
	Накладные расходы		79%			94.17				67.15%	1 001			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			59.60				40%	596			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					375.75					3 524			
	
29.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.092	2 291.60	114.18	14.24	210.83	10.50	1.31	12.51	7.11	688	131	9	
				2 163.18			199.01		2.75	1		547		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			9.92				80.33%	105			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			4.91				37.4%	49			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225.66					842			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	72 427.23	5 861.79	1 688.45			339 586	73 345	9 963	
			64 877.03	83.95				256 279	1 048	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	72 427.23	5 861.79	1 688.45			339 586	73 345	9 963	
			64 877.03	83.95				256 279	1 048	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	34 466.46					143 098			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-7, 10, 15, 17, 19-23; %=76.5 - по стр. 8; %=90.27 - по стр. 11; %=91.8 - по стр. 13, 16, 18; %=66.3 - по стр. 24, 26; %=67.15 - по стр. 28; %=80.33 - по стр. 29)	5 561.46					59 149			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 10, 15, 17, 19-23; %=42.84 - по стр. 11; %=44.2 - по стр. 13, 16, 18; %=50.4 - по стр. 24, 26; %=40 - по стр. 28; %=37.4 - по стр. 29)	3 597.06					36 005			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	81 585.75					434 740			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	81 585.75					434 740			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	1 745.94					9 303			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	83 331.69					444 043			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	1 666.63					8 881			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	84 998.32					452 924			
	НДС 18%	15 299.70					81 526			
	Всего с НДС	100 298.02					534 450			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 561.46					59 149			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 597.06					36 005			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
30.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	19.69	7.34		7.34	144.44		144.44		5.54	800		800	
										1				
	Объем: 0.64+10.8+8.25													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
31.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	19.69	26.50		26.50	521.79		521.79		5.54	2 891		2 891	
										1				
	Объем: 0.64+10.8+8.25													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	666.23		666.23			3 691		3 691	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	666.23		666.23			3 691		3 691	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	666.23					3 691			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	666.23					3 691			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	14.26					79			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	680.49					3 770			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	13.61					75			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	694.10					3 845			
	НДС 18%	124.94					692			
	Всего с НДС	819.04					4 537			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	73 093.46	5 861.79	2 354.68			343 277	73 345	13 654	
			64 877.03	83.95				256 279	1 048	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	73 093.46	5 861.79	2 354.68			343 277	73 345	13 654	
			64 877.03	83.95				256 279	1 048	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	34 466.46					143 098			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-7, 10, 15, 17, 19-23; %=76.5 - по стр. 8; %=90.27 - по стр. 11; %=91.8 - по стр. 13, 16, 18; %=66.3 - по стр. 24, 26; %=67.15 - по стр. 28; %=80.33 - по стр. 29)	5 561.46					59 149			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 10, 15, 17, 19-23; %=42.84 - по стр. 11; %=44.2 - по стр. 13, 16, 18; %=50.4 - по стр. 24, 26; %=40 - по стр. 28; %=37.4 - по стр. 29)	3 597.06					36 005			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	82 251.98					438 431			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	82 251.98					438 431			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	1 760.19					9 382			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	84 012.17					447 813			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	1 680.24					8 956			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	85 692.41					456 769			
	НДС 18%	15 424.63					82 218			
	Всего с НДС	101 117.04					538 987			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 561.46					59 149			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 597.06					36 005			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)