«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
         Директор МКУ «КР МКД»	         Директор ООО «ЖЭУ-23»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /И.Г. Ярмошик/	
		
«______»____________________ 2015г.	«______»____________________ 2015г.	

		

		

	
Объект:	г.Калининград, ул.Колхозная,26	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь  
 на капитальный ремонт чердачного перекрытия МКД №26 по ул. Колхозной г. Калининграда. 
	
№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
1.	Разборка теплоизоляции засыпной	1 м3 утеплителя	33	
2.	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	1.95	
3.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.2	
4.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	275	
5.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	33	
6.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	660	
7.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.2	
8.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	275	
9.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.28	
10.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	26.5	
11.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.37265	
12.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16.802	
13.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16.802	

Составил:	Ведущий инженер оотдела контроля МКУ «КР МКД»                              Белоусов М.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                         Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)