«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	6 165 716	руб.	Смета на сумму:	6 165 716	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт системы холодного, горячего водоснабжения	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт систем  холодного  и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения  многоквартирного дома №19-25 по ул. Галицкого	
Сметная стоимость:	6 165.716	тыс. руб.	
монтажных работ:	243.382	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	10.308	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 525.265	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	ТЕРр 66-24-3 
Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.2	170.23	170.23		34.05	34.05		14.4	1	490	490		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			25.20				63%	309			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			17.03				40%	196			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.27					995			
	
2.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.71	2 557.56	625.61	1 931.95	1 815.86	444.18	1 371.68	14.41	4.41	12 450	6 401	6 049	
					176.84			125.55	1	14.39			1 807	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			564.03				84%	6 895			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			341.84				48%	3 940			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 721.73					23 285			
	
3.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.142	2 646.84	648.48	43.99	375.85	92.08	6.25	14.41	8.22	2 566	1 327	51	
				1 954.37			277.52		4.28	1		1 188		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*71)													
	Накладные расходы		99%			91.16				84%	1 115			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			55.25				48%	637			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					522.26					4 318			
	
4.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм( ф15=140м,ф25=120м,ф32=12м), 100 м трубопровода	2.72	391.23	305.70	8.28	1 064.15	831.50	22.52	14.4	4.98	12 775	11 974	112	
				77.25	1.29		210.12	3.51	3.28	16.84		689	59	
	Объем: 140+120+12													
	Накладные расходы		74%			617.91				63%	7 581			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			417.51				40%	4 813			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 099.56					25 169			
	
5.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм(ф63=35м,ф57=40м), 100 м трубопровода	0.75	673.19	525.85	14.21	504.89	394.39	10.66	14.4	4.96	6 060	5 679	53	
				133.13	2.20		99.85	1.65	3.28	16.79		327	28	
	Объем: 35+40													
	Накладные расходы		74%			293.07				63%	3 595			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			198.02				40%	2 283			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					995.98					11 938			
	
6.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	1.4	4 943.67	2 761.82	2 074.25	6 921.13	3 866.55	2 903.94	14.41	5.89	73 452	55 717	17 104	
				107.60	303.96		150.64	425.54	4.19	14.39		631	6 124	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			4 935.90				98%	60 604			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3 047.38				56%	34 631			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 904.42					168 687			
	
7.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	140	3.74			523.60					1 824			
				3.74			523.60		13.03			1 824		
	
8.	ТССЦ 507-3336 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	125.86	11.39			1 433.55					2 661			
				11.39			1 433.55		21.14			2 661		
	Объем: 1.4*89.9													
	
9.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	300	0.87			261.36					1 116			
				0.87			261.36		4.27			1 116		
	Поправки: М: =3.72/4.27	
	
10.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	68	8.92			606.74					2 591			
				8.92			606.74		4.27			2 591		
	Поправки: М: =38.1/4.27	
	
11.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	20	0.61			12.18					52			
				0.61			12.18		4.27			52		
	Поправки: М: =2.6/4.27	
	
12.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф 20, шт	70	30.86			2 160.13			1	1	9 224			
				30.86			2 160.13		4.27	1		9 224		
	Поправки: М: =126.7*1.04/4.27	
	
13.	С302-0068 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н, шт.	10	39.96			399.58					1 706			
				39.96			399.58		4.27			1 706		
	Поправки: М: =170.62/4.27	
	
14.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	1.2	2 591.15	1 768.25	751.38	3 109.38	2 121.90	901.66	14.41	5.97	36 307	30 577	5 383	
				71.52	106.91		85.82	128.29	4.05	14.39		348	1 846	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 587.72				98%	31 775			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 597.63				56%	18 157			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 294.73					86 238			
	
15.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	120	4.90			588.00					2 194			
				4.90			588.00		18.28			2 194		
	
16.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	112.56	29.31			3 299.13					5 831			
				29.31			3 299.13		51.8			5 831		
	Объем: 1.2*93.8													
	
17.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	12	1.90			22.79					97			
				1.90			22.79		4.27			97		
	Поправки: М: =8.11/4.27	
	
18.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	110	2.51			275.95			1	1	1 178			
				2.51			275.95		4.27	1		1 178		
	Поправки: М: =10.3*1.04/4.27	
	
19.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.12	3 432.88	2 357.66	944.60	411.95	282.92	113.35	14.41	5.99	4 822	4 077	679	
				130.62	133.64		15.67	16.04	4.24	14.39		66	231	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			343.80				98%	4 222			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			212.26				56%	2 412			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					968.02					11 456			
	
20.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	11.244	33.67			378.59					866			
				33.67			378.59		77			866		
	Объем: 12*0.937													
	
21.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	12	5.67			68.04					254			
				5.67			68.04		21.13			254		
	
22.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	10	4.96			49.60					212			
				4.96			49.60		4.27			212		
	Поправки: М: =21.18/4.27	
	
23.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	1	5.21			5.21					22			
				5.21			5.21		4.27			22		
	Поправки: М: =22.26/4.27	
	
24.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	4	2.66			10.64					45			
				2.66			10.64		4.27			45		
	Поправки: М: =11.36/4.27	
	
25.	ТЕР 16-04-002-07 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.35	4 986.32	2 261.30	2 640.44	1 745.21	791.45	924.15	14.41	5.91	17 002	11 405	5 462	
				84.59	384.38		29.61	134.53	4.58	14.39		136	1 936	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 064.88				98%	13 074			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			657.45				56%	7 471			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 467.53					37 547			
	
26.	ТССЦ 507-3342 
Труба из полипропилена PN 10/75, м	34.09	97.11			3 310.48					10 029			
				97.11			3 310.48		294.2			10 029		
	Объем: 35*0.974													
	
27.	ТССЦ 301-5607 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	35	9.29			325.15					1 220			
				9.29			325.15		34.87			1 220		
	
28.	С507-3177 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт.	15	26.07			390.98					1 670			
				26.07			390.98		4.27			1 670		
	Поправки: М: =111.3/4.27	
	
29.	С507-3292 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт.	6	36.80			220.82					943			
				36.80			220.82		4.27			943		
	Поправки: М: =157.15/4.27	
	
30.	С507-5013 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	8	13.90			111.18					475			
				13.90			111.18		4.27			475		
	Поправки: М: =59.34/4.27	
	
31.	С302-0073 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н, шт.	1	380.03			380.03					1 623			
				380.03			380.03		4.27			1 623		
	Поправки: М: =1622.71/4.27	
	
32.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 2", шт	2	89.80			179.60			1	1	767			
				89.80			179.60		4.27	1		767		
	Поправки: М: =368.7*1.04/4.27	
	
33.	Цена поставщика. 
ППР муфта ф75 *2 1/2", шт	2	220.01			440.01			1	1	1 879			
				220.01			440.01		4.27	1		1 879		
	Поправки: М: =903.3*1.04/4.27	
	
34.	ТЕР 16-04-002-08 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода	0.4	4 372.65	2 019.01	2 267.76	1 749.06	807.60	907.10	14.41	5.93	17 170	11 638	5 379	
				85.88	327.06		34.35	130.82	4.47	14.39		154	1 883	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 079.18				98%	13 251			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			666.28				56%	7 572			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 494.52					37 992			
	
35.	ТССЦ 301-5608 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм, шт.	40	9.95			398.00					1 543			
				9.95			398.00		38.57			1 543		
	
36.	ТССЦ 507-3343 
Труба из полипропилена PN 10/90, м	38.96	147.30			5 738.81					19 106			
				147.30			5 738.81		490.4			19 106		
	Объем: 40*0.974													
	
37.	С507-4306 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм, шт.	16	52.65			842.42					3 597			
				52.65			842.42		4.27			3 597		
	Поправки: М: =224.82/4.27	
	
38.	С507-3293 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм, шт.	6	82.34			494.02					2 109			
				82.34			494.02		4.27			2 109		
	Поправки: М: =351.58/4.27	
	
39.	С507-5014 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм, шт.	8	26.68			213.45					911			
				26.68			213.45		4.27			911		
	Поправки: М: =113.93/4.27	
	
40.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	34.7	216.50	51.10	39.33	7 512.60	1 773.22	1 364.75	14.41	8.04	50 961	25 552	10 973	
				126.07			4 374.63		3.3	1		14 436		
	Объем: 140+120+12+35+40													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 595.90				77%	19 675			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 063.93				48%	12 265			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 172.43					82 901			
	
41.	ТССЦ 104-0842 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	154	5.41			833.14					3 727			
				5.41			833.14		24.2			3 727		
	Объем: 140*1.1													
	
42.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	132	7.80			1 029.60					4 458			
				7.80			1 029.60		33.77			4 458		
	Объем: 120*1.1													
	
43.	ТССЦ 104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	13.2	8.63			113.92					526			
				8.63			113.92		39.85			526		
	Объем: 12*1.1													
	
44.	ТССЦ 104-0849 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм, м	38.5	15.16			583.66					2 460			
				15.16			583.66		63.9			2 460		
	Объем: 35*1.1													
	
45.	ТССЦ 104-0862 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм, м	44	29.68			1 305.92					7 069			
				29.68			1 305.92		160.66			7 069		
	Объем: 40*1.1													
	
46.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	121.99	90.60	11.46	121.99	90.60	11.46	14.4	5.49	1 443	1 305	63	
				19.93	0.23		19.93	0.23	3.8	14.47		76	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			104.45				98%	1 282			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.49				56%	732			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.93					3 457			
	
47.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	0.373	66.71		66.71	24.88		24.88	1	6.28	156		156	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
48.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	0.373	18.71		18.71	6.98		6.98	1	6.28	44		44	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	52 404.26	11 530.44	8 569.38			329 683	166 142	51 508	
			32 304.42	966.16				112 036	13 917	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	17 401.95					52 333			
			17 401.95					52 333		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	17 401.95					52 333			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	17 401.95					52 333			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 692.15	2 343.53	2 774.54			97 955	33 770	17 273	
			11 574.08	125.55				46 912	1 807	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 921.93					31 288			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2, 3; %=77 - по стр. 40)	2 276.29					27 993			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 3, 40)	1 478.04					17 038			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	20 446.48					142 986			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	18 310.16	9 186.91	5 794.84			179 395	132 372	34 235	
			3 328.39	840.61				12 791	12 110	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 4, 5; %=98 - по стр. 6, 14, 19, 25, 34, 46)	11 026.92					135 383			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4, 5; %=56 - по стр. 6, 14, 19, 25, 34, 46)	6 861.02					78 072			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	36 198.10					392 850			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	74 046.53					588 169			
	Строительный контроль 2,14%	1 584.60					12 587			
	Итого со строительным контролем	75 631.13					600 756			
	Непредвиденные расходы 2%	1 512.62					12 015			
	Итого с непредвиденными расходами	77 143.75					612 771			
	НДС 18%	13 885.88					110 299			
	Всего с НДС	91 029.63					723 070			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 303.21					163 376			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 339.06					95 110			
	
	Раздел 2.  горячее водоснабжение	
	
49.	ТЕРр 66-24-3 
Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.2	170.23	170.23		34.05	34.05		14.4	1	490	490		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			25.20				63%	309			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			17.03				40%	196			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.27					995			
	
50.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.71	2 557.56	625.61	1 931.95	1 815.86	444.18	1 371.68	14.41	4.41	12 450	6 401	6 049	
					176.84			125.55	1	14.39			1 807	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			564.03				84%	6 895			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			341.84				48%	3 940			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 721.73					23 285			
	
51.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.142	2 646.84	648.48	43.99	375.85	92.08	6.25	14.41	8.22	2 566	1 327	51	
				1 954.37			277.52		4.28	1		1 188		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*71)													
	Накладные расходы		99%			91.16				84%	1 115			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			55.25				48%	637			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					522.26					4 318			
	
52.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм(ф15=140м,ф25=120м,ф32=12м), 100 м трубопровода	2.72	391.23	305.70	8.28	1 064.15	831.50	22.52	14.4	4.98	12 775	11 974	112	
				77.25	1.29		210.12	3.51	3.28	16.84		689	59	
	Объем: 140+120+12													
	Накладные расходы		74%			617.91				63%	7 581			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			417.51				40%	4 813			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 099.56					25 169			
	
53.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм(ф63=40м,ф57=35м), 100 м трубопровода	0.75	673.19	525.85	14.21	504.89	394.39	10.66	14.4	4.96	6 060	5 679	53	
				133.13	2.20		99.85	1.65	3.28	16.79		327	28	
	Объем: 40+35													
	Накладные расходы		74%			293.07				63%	3 595			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			198.02				40%	2 283			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					995.98					11 938			
	
54.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов  горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.), 100 м трубопровода	1.4	4 943.67	2 761.82	2 074.25	6 921.13	3 866.55	2 903.94	14.41	5.89	73 452	55 717	17 104	
				107.60	303.96		150.64	425.54	4.19	14.39		631	6 124	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			4 935.90				98%	60 604			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3 047.38				56%	34 631			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 904.42					168 687			
	
55.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	140	3.74			523.60					1 824			
				3.74			523.60		13.03			1 824		
	
56.	ТССЦ 507-3354 
Труба из полипропилена PN 20/20, м	125.86	13.97			1 758.26					3 164			
				13.97			1 758.26		25.14			3 164		
	Объем: 140*0.899													
	
57.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	300	0.87			261.36					1 116			
				0.87			261.36		4.27			1 116		
	Поправки: М: =3.72/4.27	
	
58.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	68	8.92			606.74					2 591			
				8.92			606.74		4.27			2 591		
	Поправки: М: =38.1/4.27	
	
59.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	20	0.61			12.18					52			
				0.61			12.18		4.27			52		
	Поправки: М: =2.6/4.27	
	
60.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф 20, шт	70	30.86			2 160.13			1	1	9 224			
				30.86			2 160.13		4.27	1		9 224		
	Поправки: М: =126.7*1.04/4.27	
	
61.	С302-0068 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н, шт.	10	39.96			399.58					1 706			
				39.96			399.58		4.27			1 706		
	Поправки: М: =170.62/4.27	
	
62.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, (прим),100 м трубопровода	1.2	2 591.15	1 768.25	751.38	3 109.38	2 121.90	901.66	14.41	5.97	36 307	30 577	5 383	
				71.52	106.91		85.82	128.29	4.05	14.39		348	1 846	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 587.72				98%	31 775			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 597.63				56%	18 157			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 294.73					86 238			
	
63.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	120	4.90			588.00					2 194			
				4.90			588.00		18.28			2 194		
	
64.	ТССЦ 507-3356 
Труба из полипропилена PN 20/32, м	112.56	35.59			4 006.01					7 779			
				35.59			4 006.01		69.11			7 779		
	Объем: 1.2*93.8													
	
65.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	110	2.51			275.95			1	1	1 178			
				2.51			275.95		4.27	1		1 178		
	Поправки: М: =10.3*1.04/4.27	
	
66.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	12	1.90			22.79					97			
				1.90			22.79		4.27			97		
	Поправки: М: =8.11/4.27	
	
67.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф 32, шт	11	76.77			844.47			1	1	3 606			
				76.77			844.47		4.27	1		3 606		
	Поправки: М: =315.2*1.04/4.27	
	
68.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.), 100 м трубопровода	0.12	3 432.88	2 357.66	944.60	411.95	282.92	113.35	14.41	5.99	4 822	4 077	679	
				130.62	133.64		15.67	16.04	4.24	14.39		66	231	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			343.80				98%	4 222			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			212.26				56%	2 412			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					968.02					11 456			
	
69.	ТССЦ 507-3357 
Труба из полипропилена PN 20/40, м	11.244	49.88			560.85					1 246			
				49.88			560.85		110.79			1 246		
	Объем: 12*0.937													
	
70.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	12	5.67			68.04					254			
				5.67			68.04		21.13			254		
	
71.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	10	4.96			49.60					212			
				4.96			49.60		4.27			212		
	Поправки: М: =21.18/4.27	
	
72.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	1	5.21			5.21					22			
				5.21			5.21		4.27			22		
	Поправки: М: =22.26/4.27	
	
73.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	4	2.66			10.64					45			
				2.66			10.64		4.27			45		
	Поправки: М: =11.36/4.27	
	
74.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф40, шт	1	83.54			83.54			1	1	357			
				83.54			83.54		4.27	1		357		
	Поправки: М: =343*1.04/4.27	
	
75.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, (прим),100 м трубопровода	0.4	4 203.09	1 970.56	2 098.82	1 681.24	788.22	839.53	14.41	5.91	16 517	11 358	4 962	
				133.72	304.88		53.49	121.95	3.69	14.39		197	1 755	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 046.70				98%	12 851			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			646.22				56%	7 343			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 374.16					36 711			
	
76.	ТССЦ 507-3359 
Труба из полипропилена PN 20/63, м	37.84	121.78			4 608.16					11 430			
				121.78			4 608.16		302.07			11 430		
	Объем: 40*0.946													
	
77.	ТССЦ 301-5606 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	40	6.81			272.40					1 072			
				6.81			272.40		26.79			1 072		
	
78.	С507-4305 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	10	16.76			167.56					716			
				16.76			167.56		4.27			716		
	Поправки: М: =71.55/4.27	
	
79.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	6	19.71			118.26					505			
				19.71			118.26		4.27			505		
	Поправки: М: =84.16/4.27	
	
80.	С507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	6	9.14			54.84					234			
				9.14			54.84		4.27			234		
	Поправки: М: =39.03/4.27	
	
81.	ТЕР 16-04-002-07 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм,(прим) 100 м трубопровода	0.35	4 986.32	2 261.30	2 640.44	1 745.21	791.45	924.15	14.41	5.91	17 002	11 405	5 462	
				84.59	384.38		29.61	134.53	4.58	14.39		136	1 936	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 064.88				98%	13 074			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			657.45				56%	7 471			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 467.53					37 547			
	
82.	ТССЦ 507-3360 
Труба из полипропилена PN 20/75, м	34.09	202.54			6 904.59					16 522			
				202.54			6 904.59		484.67			16 522		
	Объем: 35*0.974													
	
83.	ТССЦ 301-5607 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	35	9.29			325.15					1 220			
				9.29			325.15		34.87			1 220		
	
84.	С507-3177 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт.	12	26.07			312.79					1 336			
				26.07			312.79		4.27			1 336		
	Поправки: М: =111.3/4.27	
	
85.	С507-3292 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт.	7	36.80			257.62					1 100			
				36.80			257.62		4.27			1 100		
	Поправки: М: =157.15/4.27	
	
86.	С507-5013 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	6	13.90			83.38					356			
				13.90			83.38		4.27			356		
	Поправки: М: =59.34/4.27	
	
87.	С302-0073 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н, шт.	1	380.03			380.03					1 623			
				380.03			380.03		4.27			1 623		
	Поправки: М: =1622.71/4.27	
	
88.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 2", шт	1	89.80			89.80			1	1	383			
				89.80			89.80		4.27	1		383		
	Поправки: М: =368.7*1.04/4.27	
	
89.	Цена поставщика. 
ППР муфта ф75 *2 1/2", шт	1	220.01			220.01			1	1	939			
				220.01			220.01		4.27	1		939		
	Поправки: М: =903.3*1.04/4.27	
	
90.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	34.7	216.50	51.10	39.33	7 512.60	1 773.22	1 364.75	14.41	8.04	50 961	25 552	10 973	
				126.07			4 374.63		3.3	1		14 436		
	Объем: 140+120+12+40+35													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 595.90				77%	19 675			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 063.93				48%	12 265			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 172.43					82 901			
	
91.	ТССЦ 104-0853 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м	154	8.70			1 339.80					5 664			
				8.70			1 339.80		36.78			5 664		
	Объем: 140*1.1													
	
92.	ТССЦ 104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	132	12.37			1 632.84					6 975			
				12.37			1 632.84		52.84			6 975		
	Объем: 120*1.1													
	
93.	ТССЦ 104-0856 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	13.2	14.84			195.89					841			
				14.84			195.89		63.73			841		
	Объем: 12*1.1													
	
94.	ТССЦ 104-0860 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм, м	44	24.69			1 086.36					5 922			
				24.69			1 086.36		134.59			5 922		
	Объем: 40*1.1													
	
95.	ТССЦ 104-0861 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	38.5	25.87			996.00					5 038			
				25.87			996.00		130.86			5 038		
	Объем: 35*1.1													
	
96.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	121.99	90.60	11.46	121.99	90.60	11.46	14.4	5.49	1 443	1 305	63	
				19.93	0.23		19.93	0.23	3.8	14.47		76	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			104.45				98%	1 282			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.49				56%	732			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.93					3 457			
	
97.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	1.5542	66.71		66.71	103.68		103.68	1	6.28	651		651	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
98.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	1.5542	18.71		18.71	29.07		29.07	1	6.28	183		183	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	56 713.48	11 511.06	8 602.70			334 222	165 862	51 725	
			36 599.71	957.29				116 637	13 789	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	19 800.84					48 523			
			19 800.84					48 523		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	19 800.84					48 523			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	19 800.84					48 523			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 795.90	2 343.53	2 875.43			107 428	33 770	17 907	
			13 576.94	125.55				55 751	1 807	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 924.79					40 127			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 49; %=84 - по стр. 50, 51; %=77 - по стр. 90)	2 276.29					27 993			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 49; %=48 - по стр. 50, 51, 90)	1 478.04					17 038			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 550.23					152 459			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	18 116.74	9 167.53	5 727.27			178 271	132 092	33 818	
			3 221.93	831.74				12 363	11 982	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 52, 53; %=98 - по стр. 54, 62, 68, 75, 81, 96)	10 994.43					134 984			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 52, 53; %=56 - по стр. 54, 62, 68, 75, 81, 96)	6 840.96					77 843			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	35 952.13					391 098			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	78 303.20					592 080			
	Строительный контроль 2,14%	1 675.69					12 671			
	Итого со строительным контролем	79 978.89					604 751			
	Непредвиденные расходы 2%	1 599.58					12 095			
	Итого с непредвиденными расходами	81 578.47					616 846			
	НДС 18%	14 684.12					111 032			
	Всего с НДС	96 262.59					727 878			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 270.72					162 977			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 319.00					94 881			
	
	Раздел 3.  Отопление	
	
99.	ТЕРр 66-24-3 
Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	3.2	170.23	170.23		544.74	544.74		14.4	1	7 844	7 844		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			403.11				63%	4 942			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			272.37				40%	3 138			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 220.22					15 923			
	
100.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	3.18	2 557.56	625.61	1 931.95	8 133.02	1 989.43	6 143.59	14.41	4.41	55 761	28 668	27 093	
					176.84			562.34	1	14.39			8 092	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			2 526.25				84%	30 878			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 531.06				48%	17 645			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 190.33					104 284			
	
101.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.636	2 646.84	648.48	43.99	1 683.39	412.43	27.98	14.41	8.22	11 493	5 943	230	
				1 954.37			1 242.98		4.28	1		5 320		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*318)													
	Накладные расходы		99%			408.31				84%	4 992			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			247.46				48%	2 853			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 339.15					19 338			
	
102.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм(ф15=532м,ф20=1030м), 100 м трубопровода	15.62	391.23	305.70	8.28	6 111.01	4 775.03	129.33	14.4	4.98	73 362	68 760	644	
				77.25	1.29		1 206.65	20.15	3.28	16.84		3 958	339	
	Объем: 532+70+960													
	Накладные расходы		74%			3 548.43				63%	43 532			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 397.59				40%	27 640			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 057.03					144 534			
	
103.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм(ф40=70м,ф50=210м), 100 м трубопровода	2.8	673.19	525.85	14.21	1 884.93	1 472.38	39.79	14.4	4.96	22 622	21 202	197	
				133.13	2.20		372.76	6.16	3.28	16.79		1 223	103	
	Объем: 70+210													
	Накладные расходы		74%			1 094.12				63%	13 422			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			739.27				40%	8 522			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 718.32					44 566			
	
104.	ТЕРр 65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм(ф80=80м,ф65=22м), 100 м трубопровода	1.02	844.51	673.67	18.36	861.40	687.14	18.73	14.4	5.38	10 506	9 895	101	
				152.48	3.36		155.53	3.43	3.28	16.81		510	58	
	Объем: 80+22													
	Накладные расходы		74%			511.02				63%	6 270			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			345.29				40%	3 981			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 717.71					20 758			
	
105.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.), 100 м трубопровода	5.32	4 943.67	2 761.82	2 074.25	26 300.31	14 692.89	11 034.98	14.41	5.89	279 119	211 725	64 996	
				107.60	303.96		572.43	1 617.07	4.19	14.39		2 398	23 270	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			18 756.45				98%	230 295			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			11 580.07				56%	131 597			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56 636.84					641 011			
	
106.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	532	3.74			1 989.68					6 932			
				3.74			1 989.68		13.03			6 932		
	
107.	ТССЦ 507-3366 
Труба из полипропилена PN 25/20, м	478.268	28.28			13 525.42					24 306			
				28.28			13 525.42		50.82			24 306		
	Объем: 532*0.899													
	
108.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	300	0.87			261.36					1 116			
				0.87			261.36		4.27			1 116		
	Поправки: М: =3.72/4.27	
	
109.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	168	8.92			1 499.02					6 401			
				8.92			1 499.02		4.27			6 401		
	Поправки: М: =38.1/4.27	
	
110.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	150	0.61			91.33					641			
				0.61			91.33		4.27			641		
	Поправки: М: =2.6/4.27	
	
111.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф 20, шт	82	30.86			2 530.44			1	1	10 805			
				30.86			2 530.44		4.27	1		10 805		
	Поправки: М: =126.7*1.04/4.27	
	
112.	С302-0077 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, шт.	32	45.61			1 459.63					6 233			
				45.61			1 459.63		4.27			6 233		
	Поправки: М: =194.77/4.27	
	
113.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м	18.76	29.31			549.86					972			
				29.31			549.86		51.8			972		
	Объем: 0.2*93.8													
	
114.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(прим.), 100 м трубопровода	10.3	3 534.19	2 172.41	1 280.52	36 402.15	22 375.82	13 189.36	14.41	5.92	403 881	322 436	78 081	
				81.26	185.73		836.98	1 913.02	4.02	14.39		3 365	27 528	
	Объем: 70+960													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			27 932.17				98%	342 965			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			17 245.08				56%	195 980			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81 579.39					942 826			
	
115.	ТССЦ 301-5602 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	1030	4.39			4 521.70					17 325			
				4.39			4 521.70		16.82			17 325		
	
116.	ТССЦ 507-3367 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	956.87	43.10			41 241.10					76 818			
				43.10			41 241.10		80.28			76 818		
	Объем: 1030*0.929													
	
117.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	450	1.44			649.18					2 772			
				1.44			649.18		4.27			2 772		
	Поправки: М: =6.16/4.27	
	
118.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	535	1.73			923.41					3 943			
				1.73			923.41		4.27			3 943		
	Объем: 15+520													
	Поправки: М: =7.37/4.27	
	
119.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	210	1.04			217.87					930			
				1.04			217.87		4.27			930		
	Объем: 10+200													
	Поправки: М: =4.43/4.27	
	
120.	С507-5020 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4", шт.	520	11.09			5 767.49					24 627			
				11.09			5 767.49		4.27			24 627		
	Поправки: М: =47.36/4.27	
	
121.	С302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	520	67.33			35 009.27					149 490			
				67.33			35 009.27		4.27			149 490		
	Поправки: М: =287.48/4.27	
	
122.	ТЕР 16-02-005-01 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода	0.7	5 356.17	869.68	203.69	3 749.32	608.77	142.58	14.41	6.96	17 320	8 772	992	
				4 282.81	4.31		2 997.97	3.01	2.52	14.38		7 555	43	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			703.55				98%	8 639			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			434.36				56%	4 936			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 887.23					30 895			
	
123.	ТЕР 16-02-005-02 
Прокладка трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	2.1	6 588.75	869.68	203.69	13 836.38	1 826.32	427.74	14.41	6.96	72 033	26 317	2 977	
				5 515.39	4.31		11 582.32	9.04	3.69	14.38		42 739	130	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 110.66				98%	25 918			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 303.11				56%	14 810			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 250.15					112 761			
	
124.	С302-0073 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н, шт.	8	380.03			3 040.21					12 982			
				380.03			3 040.21		4.27			12 982		
	Поправки: М: =1622.71/4.27	
	
125.	ТЕР 16-02-005-04 
Прокладка трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.8	9 796.24	1 140.17	348.78	7 836.99	912.14	279.02	14.41	6.85	44 430	13 144	1 911	
				8 307.29	8.39		6 645.83	6.71	4.42	14.38		29 375	96	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 056.68				98%	12 975			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			652.38				56%	7 414			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 546.05					64 820			
	
126.	ТЕР 16-02-005-03 
Прокладка трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода	0.22	8 407.28	1 031.66	245.87	1 849.60	226.97	54.09	14.41	6.82	9 772	3 271	369	
				7 129.75	5.21		1 568.55	1.15	3.91	14.4		6 133	16	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			262.34				98%	3 221			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			161.97				56%	1 841			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 273.90					14 834			
	
127.	ТССЦ 101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.4095	5 326.70			2 181.28					10 880			
				5 326.70			2 181.28		26 568.67			10 880		
	Объем: 150*2.73/1000													
	
128.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.426	374.88	82.80	15.62	159.70	35.27	6.65	14.4	2.65	866	508	18	
				276.46	0.17		117.77	0.07	2.89	14.73		340	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			28.63				69%	351			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.20				48%	244			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.53					1 462			
	
129.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.426	634.96	50.89	10.37	270.49	21.68	4.42	14.4	3.16	896	312	14	
				573.70	0.17		244.40	0.07	2.33	14.73		569	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			17.62				69%	216			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			13.05				48%	150			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301.16					1 262			
	
130.	ТЕР 16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	1.02	175.69	85.38	74.73	179.20	87.09	76.22	14.41	1.96	1 463	1 255	149	
				15.58			15.89		3.66	1		58		
	Объем: 22+80													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			100.15				98%	1 230			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			61.83				56%	703			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					341.19					3 396			
	
131.	ТЕР 16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	2.8	165.61	85.38	74.73	463.71	239.07	209.24	14.41	1.96	3 906	3 445	410	
				5.50			15.40		3.34	1		51		
	Объем: 70+210													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			274.93				98%	3 376			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			169.74				56%	1 929			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					908.38					9 211			
	
132.	ТЕР 16-05-001-03 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.	2	336.98	38.67	14.19	673.96	77.34	28.38	14.4	6.11	2 867	1 114	173	
				284.12	0.45		568.24	0.90	2.78	14.47		1 580	13	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			89.98				98%	1 104			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			55.55				56%	631			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					819.49					4 603			
	
133.	Цена поставщика. 
Кран шаровый фланцевый  тип LD ф80, шт	2	797.66			1 595.32			1	1	6 812			
				797.66			1 595.32		4.27	1		6 812		
	Поправки: М: =3275*1.04/4.27	
	
134.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	194.4	216.50	51.10	39.33	42 087.87	9 934.11	7 645.75	14.41	8.04	285 499	143 151	61 472	
				126.07			24 508.01		3.3	1		80 876		
	Объем: 532+1030+70+210+22+80													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			8 940.70				77%	110 226			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5 960.47				48%	68 712			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56 989.04					464 438			
	
135.	ТССЦ 104-0853 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м	585.2	8.70			5 091.24					21 524			
				8.70			5 091.24		36.78			21 524		
	Объем: 532*1.1													
	
136.	ТССЦ 104-0854 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	1133	10.06			11 397.98					49 829			
				10.06			11 397.98		43.98			49 829		
	Объем: 1030*1.1													
	
137.	ТССЦ 104-0858 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	77	18.05			1 389.85					6 501			
				18.05			1 389.85		84.43			6 501		
	Объем: 70*1.1													
	
138.	ТССЦ 104-0859 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм, м	231	20.96			4 841.76					22 596			
				20.96			4 841.76		97.82			22 596		
	Объем: 210*1.1													
	
139.	ТССЦ 104-0861 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	24.2	25.87			626.05					3 167			
				25.87			626.05		130.86			3 167		
	Объем: 22*1.1													
	
140.	ТССЦ 104-0862 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм, м	88	29.68			2 611.84					14 138			
				29.68			2 611.84		160.66			14 138		
	Объем: 80*1.1													
	
141.	ТЕР 16-07-003-07 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 80 мм, 1 врезка	4	168.38	105.11	19.28	673.52	420.46	77.10	14.4	5.04	7 247	6 055	389	
				43.99	0.45		175.96	1.80	4.57	14.47		804	26	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0387:[ М-(27.34=68.36*0.4) ];  ТССЦ 302-1176:[ М-(328.19=328.19*1) ];  ТССЦ 507-0985:[ М-(88.00=88.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			485.60				98%	5 959			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			299.80				56%	3 405			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 458.92					16 612			
	
142.	ТЕР 18-06-003-10 
Установка воздухоотводчиков, 1 шт.	4	120.72	23.12	14.06	482.88	92.46	56.22	14.41	7.74	2 830	1 332	435	
				83.55	0.45		334.20	1.80	3.18	14.47		1 063	26	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0944:[ М-(22.00=22.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			108.40				98%	1 331			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			66.92				56%	760			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.20					4 921			
	
143.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	4.85	66.71		66.71	323.54		323.54	1	6.28	2 032		2 032	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
144.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	4.85	18.71		18.71	90.73		90.73	1	6.28	570		570	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	297 611.13	61 431.54	40 005.44			1 798 059	885 149	243 253	
			196 174.16	4 146.72				669 657	59 742	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	64 726.04					142 526			
			64 726.04					142 526		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	64 726.04					142 526			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	64 726.04					142 526			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	85 559.24	12 937.66	14 242.66			511 213	186 426	91 429	
			58 378.92	562.48				233 357	8 094	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	32 265.76					146 252			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 99; %=84 - по стр. 100, 101; %=69 - по стр. 128, 129; %=77 - по стр. 134)	12 324.61					151 606			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 99; %=48 - по стр. 100, 101, 128, 129, 134)	8 045.61					92 742			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	105 929.46					755 561			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	147 325.85	48 493.88	25 762.78			1 144 320	698 723	151 824	
			73 069.20	3 584.24				293 774	51 648	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 102-104; %=98 - по стр. 105, 114, 122, 123, 125, 126, 130-132, 141, 142)	57 034.48					700 239			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 102-104; %=56 - по стр. 105, 114, 122, 123, 125, 126, 130-132, 141, 142)	35 512.96					404 151			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	239 873.29					2 248 710			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	410 528.79					3 146 797			
	Строительный контроль 2,14%	8 785.32					67 341			
	Итого со строительным контролем	419 314.11					3 214 138			
	Непредвиденные расходы 2%	8 386.28					64 283			
	Итого с непредвиденными расходами	427 700.39					3 278 421			
	НДС 18%	76 986.07					590 116			
	Всего с НДС	504 686.46					3 868 537			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	69 359.09					851 845			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	43 558.57					496 893			
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
145.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.72	8 523.13	1 953.63	6 569.50	6 136.65	1 406.61	4 730.04	14.41	4.41	41 129	20 269	20 859	
					601.32			432.95	1	14.39			6 230	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			1 821.16				84%	22 259			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 103.74				48%	12 720			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 061.55					76 108			
	
146.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.69696	2 646.84	648.48	43.99	1 844.74	451.96	30.66	14.41	8.22	12 595	6 513	252	
				1 954.37			1 362.12		4.28	1		5 830		
	Объем: (0.22*0.22*0.2*72)													
	Накладные расходы		99%			447.44				84%	5 471			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			271.18				48%	3 126			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 563.36					21 192			
	
147.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	2.88	775.58	765.14	10.44	2 233.67	2 203.60	30.07	14.41	8.53	32 010	31 754	256	
					4.13			11.89	1	16.83			200	
	Накладные расходы		74%			1 639.46				63%	20 131			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 107.75				40%	12 782			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 980.88					64 923			
	
148.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	2.16	12 984.16	894.28	10.83	28 045.79	1 931.65	23.39	14.41	7.52	76 018	27 835	176	
				12 079.05	1.14		26 090.75	2.46	1.84	14.29		48 007	35	
	Объем: 288-72													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 224.23				98%	27 313			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 373.22				56%	15 607			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 643.23					118 938			
	
149.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	144	12.58			1 811.52					6 631			
				12.58			1 811.52		46.05			6 631		
	
150.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.72	1 693.79	894.28	10.83	1 219.53	643.88	7.80	14.41	7.52	10 382	9 278	59	
				788.68	1.14		567.85	0.82	1.84	14.29		1 045	12	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-3340:[ М-(11290.37=113.13*99.8) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			741.41				98%	9 104			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			457.74				56%	5 202			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 418.67					24 689			
	
151.	ТССЦ 103-1328 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм, м	71.856	44.35			3 186.81					12 925			
				44.35			3 186.81		179.88			12 925		
	Объем: 72*0.998													
	
152.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник110*90, шт	80	13.93			1 114.53			1	1	4 759			
				13.93			1 114.53		4.27	1		4 759		
	Поправки: М: =57.2*1.04/4.27	
	
153.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110 *45, шт	100	8.04			803.75			1	1	3 432			
				8.04			803.75		4.27	1		3 432		
	Поправки: М: =33*1.04/4.27	
	
154.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110, шт	48	15.81			758.74			1	1	3 240			
				15.81			758.74		4.27	1		3 240		
	Поправки: М: =64.9*1.04/4.27	
	
155.	Цена поставщика. 
Переход ПВХ/чугун.   110, шт	52	29.74			1 546.41			1	1	6 603			
				29.74			1 546.41		4.27	1		6 603		
	Поправки: М: =122.1*1.04/4.27	
	
156.	ТЕРр 65-6-12 
Смена унитазов типа <Компакт>, 100 приборов	0.68	7 494.35	3 974.30	100.44	5 096.16	2 702.52	68.30	14.4	8.31	51 041	38 916	568	
				3 419.61	9.69		2 325.33	6.59	4.97	16.81		11 557	111	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1521:[ М-(40951.00=409.51*100) ]	
	Накладные расходы		103%			2 790.38				88%	34 344			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 625.47				48%	18 733			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 512.01					104 118			
	
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	
	
157.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы, прим, 1 м3	2.16	303.52	75.11	228.41	655.60	162.24	493.37	14.4	4.41	4 512	2 336	2 176	
					20.91			45.17	1	14.39			650	
	Объем: 72*0.6*0.05													
	Накладные расходы		99%			205.34				84%	2 508			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			124.45				48%	1 433			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					985.38					8 454			
	
158.	ТЕРр 51-1-5 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.432	6 766.21	4 298.15	10.13	2 923.00	1 856.80	4.38	14.4	8.24	30 713	26 738	36	
				2 457.93			1 061.83		3.71	1		3 939		
	Объем: 72*0.6*1													
	Накладные расходы		75%			1 392.60				64%	17 112			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			835.56				36%	9 626			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 151.16					57 451			
	
159.	ТЕРр 51-6-1 
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта	0.432	5 954.14	644.08	5 310.06	2 572.19	278.24	2 293.95	14.4	6.92	19 881	4 007	15 874	
									1	1				
	Объем: 72*0.6*1													
	Накладные расходы		75%			208.68				64%	2 564			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			125.21				36%	1 443			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 906.08					23 888			
	
160.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.432	1 327.14	122.03	53.85	573.33	52.72	23.26	14.4	5.23	3 382	759	122	
				1 151.26	5.90		497.34	2.55	5.03	14.4		2 502	37	
	Объем: 72*0.6*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			64.67				99%	788			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			42.01				61%	486			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					680.00					4 656			
	
161.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	4.32	218.98	43.11	49.74	946.00	186.24	214.88	14.41	4.67	6 428	2 684	1 003	
				126.13	5.06		544.88	21.84	5.03	14.4		2 741	314	
	Объем: 72*0.6*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			230.97				94%	2 818			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			133.17				51%	1 529			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 310.14					10 775			
	
162.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	2.16	737.79	44.95	0.45	1 593.62	97.08	0.97	14.4	5.33	8 148	1 398	5	
				692.39			1 495.56		4.51	1		6 745		
	Объем: 72*0.6*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			107.76				94%	1 314			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			62.13				51%	713			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 763.51					10 175			
	
163.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.432	4 044.31	762.19	548.76	1 747.14	329.27	237.06	14.41	3.85	12 164	4 745	913	
				2 733.36	7.56		1 180.81	3.27	5.51	16.81		6 506	55	
	Объем: 72*0.6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			369.12				94%	4 512			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			212.83				51%	2 448			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 329.09					19 124			
	
164.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.432	2 016.93	464.48	66.50	871.31	200.66	28.73	14.4	8.33	6 050	2 889	239	
				1 485.95	24.62		641.93	10.63	4.55	16.81		2 921	179	
	Объем: 72*0.6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			234.53				94%	2 884			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			135.23				51%	1 565			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 241.07					10 499			
	
165.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	0.432	2 318.93	34.28	74.61	1 001.78	14.81	32.23	14.4	7.99	4 824	213	258	
				2 210.04	24.39		954.74	10.54	4.56	16.83		4 354	177	
	Объем: 72*0.6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			28.14				94%	367			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			16.22				51%	199			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 046.14					5 390			
	
	Наружняя канализация	
	
166.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.24	775.58	765.14	10.44	186.14	183.63	2.51	14.41	8.53	2 668	2 646	21	
					4.13			0.99	1	16.83			17	
	Объем: 4*6													
	Накладные расходы		74%			136.62				63%	1 678			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			92.31				40%	1 065			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					415.07					5 411			
	
167.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.48	1 466.39	1 466.39		703.87	703.87		14.4	1	10 136	10 136		
									1	1				
	Объем: 24*1*2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			506.79				61%	6 183			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			267.47				31%	3 142			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 478.13					19 461			
	
168.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.24	1 297.83	101.69	44.88	311.48	24.41	10.77	14.4	5.23	1 798	351	56	
				1 151.26	4.91		276.30	1.18	5.03	14.4		1 390	17	
	Объем: 24*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			29.94				99%	364			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			19.45				61%	224			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					360.87					2 387			
	
169.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.456	810.13	810.13		369.42	369.42		14.4	1	5 320	5 320		
									1	1				
	Объем: 24*1*1.9													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			265.98				61%	3 245			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			140.38				31%	1 649			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					775.78					10 214			
	
170.	ТЕР 22-01-021-03 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.024	6 906.78	2 551.72	4 287.44	165.76	61.24	102.90	14.4	5.45	1 449	882	561	
				67.62	567.75		1.62	13.63	3.86	14.39		6	196	
	Объем: 24.0/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			87.60				99%	1 067			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			56.90				61%	658			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					310.26					3 174			
	
171.	ТССЦ 103-1328 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм, м	24.24	44.35			1 075.04					4 360			
				44.35			1 075.04		179.88			4 360		
	Объем: 24*1.01													
	
172.	ТЕР 23-04-008-02 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	4	297.32	188.38		1 189.29	753.53		14.4	1	12 428	10 851		
				108.94			435.76		3.62	1		1 577		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			881.63				99%	10 742			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			572.68				61%	6 619			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 643.60					29 790			
	
173.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.04	8 523.13	1 953.63	6 569.50	340.93	78.15	262.78	14.41	4.41	2 285	1 126	1 159	
					601.32			24.05	1	14.39			346	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			101.18				84%	1 236			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			61.32				48%	707			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					503.43					4 228			
	
174.	ТЕР 46-03-017-02 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.08	1 688.93	383.18	25.23	135.11	30.65	2.02	14.41	8.15	939	442	16	
				1 280.52			102.44		4.69	1		480		
	Объем: 4*0.2*0.1													
	Накладные расходы		99%			30.34				84%	371			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			18.39				48%	212			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.84					1 522			
	
175.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	18.34	66.71		66.71	1 223.46		1 223.46	1	6.28	7 683		7 683	
									1	1				
	Объем: 6.72*1.4+2.16*2.2+0.32+3.86													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
176.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	18.34	18.71		18.71	343.09		343.09	1	6.28	2 155		2 155	
									1	1				
	Объем: 6.72*1.4+2.16*2.2+0.32+3.86													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	72 725.86	14 723.18	10 166.62			408 088	212 088	54 447	
			47 836.06	588.56				141 550	8 576	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	29 871.20	7 057.90	10 034.55			212 053	101 659	53 367	
			12 778.76	565.81				57 025	8 201	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 223.43					18 034			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 145, 146, 157, 173, 174; %=64 - по стр. 158, 159; %=99 - по стр. 160, 168, 170, 172; %=94 - по стр. 161-165; %=61 - по стр. 167, 169)	7 013.86					85 808			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 145, 146, 157, 173, 174; %=36 - по стр. 158, 159; %=61 - по стр. 160, 168, 170, 172; %=51 - по стр. 161-165; %=31 - по стр. 167, 169)	4 198.30					48 498			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	41 083.36					346 359			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	42 854.66	7 665.28	132.07			196 035	110 429	1 080	
			35 057.30	22.75				84 525	375	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 147, 166; %=98 - по стр. 148, 150; %=88 - по стр. 156)	7 532.10					92 569			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 147, 166; %=56 - по стр. 148, 150; %=48 - по стр. 156)	4 656.48					53 389			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	55 043.24					341 993			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	96 126.60					688 352			
	Строительный контроль 2,14%	2 057.11					14 731			
	Итого со строительным контролем	98 183.71					703 083			
	Непредвиденные расходы 2%	1 963.67					14 062			
	Итого с непредвиденными расходами	100 147.38					717 145			
	НДС 18%	18 026.53					129 086			
	Всего с НДС	118 173.91					846 231			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 545.96					178 377			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 854.78					101 887			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	479 454.73	99 196.22	67 344.14			2 870 052	1 429 241	400 933	
			312 914.35	6 658.73				1 039 880	96 024	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	101 928.83					243 382			
			101 928.83					243 382		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	101 928.83					243 382			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	101 928.83					243 382			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	150 918.49	24 682.62	29 927.18			928 649	355 625	179 976	
			96 308.70	1 379.39				393 045	19 909	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	52 335.91					235 701			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 49, 99; %=84 - по стр. 2, 3, 50, 51, 100, 101, 145, 146, 157, 173, 174; %=77 - по стр. 40, 90, 134; %=69 - по стр. 128, 129; %=64 - по стр. 158, 159; %=99 - по стр. 160, 168, 170, 172; %=94 - по стр. 161-165; %=61 - по стр. 167, 169)	23 891.05					293 400			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 49, 99; %=48 - по стр. 2, 3, 40, 50, 51, 90, 100, 101, 128, 129, 134, 145, 146, 157, 173, 174; %=36 - по стр. 158, 159; %=61 - по стр. 160, 168, 170, 172; %=51 - по стр. 161-165; %=31 - по стр. 167, 169)	15 199.99					175 316			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	190 009.53					1 397 365			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	226 607.41	74 513.60	37 416.96			1 698 021	1 073 616	220 957	
			114 676.82	5 279.34				403 453	76 115	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 4, 5, 52, 53, 102-104, 147, 166; %=98 - по стр. 6, 14, 19, 25, 34, 46, 54, 62, 68, 75, 81, 96, 105, 114, 122, 123, 125, 126, 130-132, 141, 142, 148, 150; %=88 - по стр. 156)	86 587.93					1 063 175			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4, 5, 52, 53, 102-104, 147, 166; %=56 - по стр. 6, 14, 19, 25, 34, 46, 54, 62, 68, 75, 81, 96, 105, 114, 122, 123, 125, 126, 130-132, 141, 142, 148, 150; %=48 - по стр. 156)	53 871.42					613 455			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	367 066.76					3 374 651			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	659 005.12					5 015 398			
	Строительный контроль 2,14%	14 102.71					107 330			
	Итого со строительным контролем	673 107.83					5 122 728			
	Непредвиденные расходы 2%	13 462.16					102 455			
	Итого с непредвиденными расходами	686 569.99					5 225 183			
	НДС 18%	123 582.60					940 533			
	Всего с НДС	810 152.59					6 165 716			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	110 478.98					1 356 575			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	69 071.41					788 771			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)