«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	632 625	руб.	Смета на сумму:	632 625	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
	
Объект:	Тельмана, д.7	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт шиферной кровли МКД № 7 по ул. Тельмана	
	
Сметная стоимость:	632.625	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	90.367	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.02	165.55	131.65	33.90	499.96	397.58	102.38	12.51	4.4	5 424	4 974	450	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			393.60				84%	4 178			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			238.55				48%	2 388			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 132.11					11 990			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.02	172.51	127.80	44.71	520.98	385.96	135.02	12.51	7.12	5 790	4 828	961	
					6.95			20.99	1	12.49			262	
	Накладные расходы		83%			337.77				71%	3 614			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			264.52				52%	2 647			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 123.27					12 051			
	
3.	ТЕРр 58-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м	0.672	6 167.60	1 449.90	67.19	4 144.63	974.33	45.15	12.51	7.02	25 850	12 189	317	
				4 650.51			3 125.14		4.27	1		13 344		
	Накладные расходы		83%			808.69				71%	8 654			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			633.31				52%	6 338			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 586.64					40 842			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м	0.48	9 291.30	1 358.31	34.61	4 459.82	651.99	16.61	12.51	6.98	19 494	8 156	116	
				7 898.38			3 791.22		2.96	1		11 222		
	Накладные расходы		83%			541.15				71%	5 791			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			423.79				52%	4 241			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 424.77					29 526			
	
5.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.336	4 519.16	360.82	36.65	1 518.44	121.24	12.31	12.51	7.07	7 282	1 517	87	
				4 121.69			1 384.89		4.1	1		5 678		
	Накладные расходы		83%			100.63				71%	1 077			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.81				52%	789			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 697.88					9 148			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.166	6 775.72	1 449.90	67.19	1 124.77	240.68	11.15	12.51	7.02	6 668	3 011	78	
				5 258.63			872.93		4.1	1		3 579		
	Накладные расходы		83%			199.76				71%	2 138			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			156.44				52%	1 566			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 480.98					10 372			
	
7.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.035	8 572.20	5 513.35	252.31	300.03	192.97	8.83	12.51	6.18	2 946	2 414	55	
				2 806.54	60.12		98.23	2.10	4.86	12.52		477	26	
	Накладные расходы		78%			152.15				66%	1 610			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			122.89				50%	1 220			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					575.08					5 776			
	
8.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.147	2 934.00			431.30					1 652			
				2 934.00			431.30		11 241.04			1 652		
	Объем: 3.5*42													
	
9.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб	0.005	13 930.32	9 132.45	284.04	69.65	45.66	1.42	12.51	6.18	690	571	9	
				4 513.83	67.62		22.57	0.34	4.86	12.52		110	4	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			35.88				66%	380			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			28.98				50%	288			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.51					1 357			
	
10.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.033	2 934.00			96.82					371			
				2 934.00			96.82		11 241.04			371		
	Объем: 0.5*22*3													
	
11.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов), 100 м труб	0.01	23 217.20	15 220.75	473.40	232.17	152.21	4.73	12.51	6.18	2 299	1 904	29	
				7 523.05	112.70		75.23	1.13	4.86	12.52		366	14	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			119.61				66%	1 266			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			96.60				50%	959			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.38					4 524			
	
12.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.11	2 934.00			322.74					1 237			
				2 934.00			322.74		11 241.04			1 237		
	Объем: 1*22*5													
	
13.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (7 канала), 100 м труб	0.01	32 504.08	21 309.05	662.76	325.04	213.09	6.63	12.51	6.18	3 219	2 666	41	
				10 532.27	157.78		105.32	1.58	4.86	12.52		512	20	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			167.44				66%	1 773			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			135.24				50%	1 343			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					627.72					6 335			
	
14.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.154	2 934.00			451.84					1 731			
				2 934.00			451.84		11 241.04			1 731		
	Объем: 1*22*7													
	
15.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов), 100 м труб	0.01	23 217.20	15 220.75	473.40	232.17	152.21	4.73	12.51	6.18	2 299	1 904	29	
				7 523.05	112.70		75.23	1.13	4.86	12.52		366	14	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			119.61				66%	1 266			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			96.60				50%	959			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.38					4 524			
	
16.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.11	2 934.00			322.74					1 237			
				2 934.00			322.74		11 241.04			1 237		
	Объем: 1*22*5													
	
17.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.23	2 412.79	1 295.60	2.05	554.94	297.99	0.47	12.51	4.04	4 815	3 728	2	
				1 115.14			256.48		4.23	1		1 085		
	Накладные расходы		79%			235.41				67%	2 498			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			149.00				40%	1 491			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					939.35					8 804			
	
18.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.23	2 291.60	114.18	14.24	527.07	26.26	3.27	12.51	7.11	1 720	329	23	
				2 163.18			497.53		2.75	1		1 368		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			24.95				80%	263			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.34				37%	122			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					564.36					2 105			
	
19.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.02	221.62	101.80	102.69	669.28	307.43	310.12	12.51	3.39	4 989	3 846	1 051	
				17.13	1.45		51.73	4.38	1.78	12.56		92	55	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			280.63				77%	3 004			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			187.09				48%	1 872			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 137.00					9 865			
	
20.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	62.514	36.04			2 253.00					9 409			
				36.04			2 253.00		150.51			9 409		
	Объем: 3.02*20.7													
	
21.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.02	4 088.23	504.69	210.18	12 346.47	1 524.16	634.73	12.52	6.84	75 177	19 082	4 342	
				3 373.37	20.39		10 187.58	61.57	5.08	12.5		51 753	770	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 712.59				92%	18 264			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			872.15				44%	8 735			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 931.21					102 176			
	
22.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	386.56	82.76			31 991.17			1	1	129 884			
				82.76			31 991.17		4.06	1		129 884		
	Объем: 302.0*1.28													
	Поправки: М: =320.00*1.05/4.06	
	
23.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.6035	4 972.00	72.11	75.20	3 000.60	43.52	45.38	12.51	6.29	10 933	544	285	
				4 824.69	5.48		2 911.70	3.30	3.47	12.5		10 104	41	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			50.57				92%	538			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.75				44%	257			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 076.92					11 729			
	
24.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.0905	257.63	231.54	26.09	23.32	20.95	2.36	12.51	6.47	277	262	15	
					10.34			0.94	1	12.53			12	
	Накладные расходы		85%			18.61				72%	197			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			17.51				64%	175			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.44					650			
	
25.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство лобовой доски, 100 м2 потолка	0.0905	10 259.57	603.91	84.83	928.49	54.65	7.68	12.52	6.76	3 681	684	52	
				9 570.83	3.78		866.16	0.34	3.4	12.5		2 945	4	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			58.29				90%	619			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			29.69				43%	296			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.47					4 596			
	
26.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
(прим.) Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0905	978.00	299.35	6.74	88.51	27.09	0.61	12.51	7.14	504	339	4	
				671.92	0.16		60.81	0.01	2.64	12.46		161		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			25.75				80%	271			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.74				37%	125			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.99					901			
	
27.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.51	4.05	980	979	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	695			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	509			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 184			
	
28.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
29.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.44	2 460.30			3 542.83					6 069			
				2 460.30			3 542.83		4 214.88			6 069		
	Объем: 0.6*0.8*3													
	
30.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
(прим.) Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.045	373.54	335.71	26.60	16.81	15.11	1.20	12.52	7.17	200	189	9	
				11.23			0.51		4.14	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			16.02				90%	170			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.16				43%	81			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.99					451			
	
31.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0198	23 811.97			471.48					948			
				23 811.97			471.48		47 861.13			948		
	Объем: 0.045*0.44													
	
32.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.08	775.58	765.14	10.44	62.05	61.21	0.84	12.52	6.47	772	766	5	
					4.13			0.33	1	12.55			4	
	Накладные расходы		74%			45.54				63%	485			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			30.77				40%	308			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.36					1 565			
	
33.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.08	12 237.99	745.23	9.03	979.04	59.62	0.72	12.51	6.78	2 322	746	5	
				11 483.73	0.95		918.70	0.08	1.71	12.42		1 571	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			68.66				98%	732			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			42.39				56%	418			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 090.08					3 472			
	
34.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	1.12	27.31			30.59					247			
				27.31			30.59		220.16			247		
	Объем: 8/100*14													
	
35.	Цена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	2	837.19			1 674.38			1	1	6 798			
				837.19			1 674.38		4.06	1		6 798		
	Поправки: М: =3300.00*1.03/4.06	
	
36.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		12.51	1	714	304		
				75.90			151.80		2.7	1		410		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	268			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	146			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 127			
	
37.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.6035	75.57	75.35	0.22	45.61	45.47	0.13	12.51	4.09	569	569	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			37.74				71%	404			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.56				52%	296			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.91					1 269			
	
38.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.181	11 907.97	1 173.45	33.16	2 155.34	212.39	6.00	12.51	7.14	7 755	2 657	43	
				10 701.36	3.78		1 936.95	0.68	2.61	12.5		5 055	9	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			230.12				92%	2 453			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			117.19				44%	1 173			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 502.64					11 381			
	
39.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.6035	8 813.16	326.90	31.86	5 318.74	197.28	19.23	12.51	6.89	18 724	2 468	132	
				8 454.40	3.03		5 102.23	1.83	3.16	12.48		16 123	23	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			215.04				92%	2 292			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			109.51				44%	1 096			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 643.29					22 112			
	
40.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.39	7 415.77	333.04	13.17	2 892.15	129.89	5.14	12.51	7.18	8 858	1 625	37	
				7 069.56			2 757.13		2.61	1		7 196		
	Накладные расходы		83%			107.81				71%	1 154			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.43				52%	845			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 084.39					10 857			
	
41.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
	
42.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
	
43.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
	
44.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.39	1 357.93	327.73	1.01	529.59	127.81	0.39	12.51	7.2	3 300	1 599	3	
				1 029.19			401.38		4.23	1		1 698		
	Накладные расходы		83%			106.08				71%	1 135			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.08				52%	831			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					718.75					5 267			
	
	Прочие работы	
	
45.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	13.78	7.34		7.34	101.09		101.09		5.54	560		560	
										1				
	Объем: 0.1072+7.759455+0.1242+0.828+0.5796+3.02*1.45													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
46.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	13.78	26.50		26.50	365.17		365.17		5.54	2 023		2 023	
										1				
	Объем: 0.1072+7.759455+0.1242+0.828+0.5796+3.02*1.45													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	88 546.62	7 115.37	1 945.11			400 391	89 030	11 361	
			79 486.11	106.96				299 997	1 337	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	87 298.80	6 970.20	1 943.55			396 336	87 214	11 351	
			78 385.02	106.55				297 769	1 332	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	41 558.30					159 336			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 27, 37, 40-44; %=66 - по стр. 7, 9, 11, 13, 15; %=67 - по стр. 17; %=80 - по стр. 18, 26; %=77 - по стр. 19; %=92 - по стр. 21, 23, 38, 39; %=72 - по стр. 24; %=90 - по стр. 25, 28, 30)	6 492.29					69 234			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 19; %=52 - по стр. 2-6, 27, 37, 40-44; %=50 - по стр. 7, 9, 11, 13, 15; %=40 - по стр. 17; %=37 - по стр. 18, 26; %=44 - по стр. 21, 23, 38, 39; %=64 - по стр. 24; %=43 - по стр. 25, 28, 30)	4 262.51					42 617			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	98 053.60					508 187			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 247.82	145.17	1.56			4 055	1 816	10	
			1 101.09	0.41				2 228	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 32; %=98 - по стр. 33; %=88 - по стр. 36)	139.26					1 485			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 32; %=56 - по стр. 33; %=48 - по стр. 36)	87.76					872			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 474.84					6 412			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	99 528.44					514 599			
	Строительный контроль 2,14%	2 129.91					11 012			
			2 129.91					11 012		
	Всего со строительным контролем	101 658.35					525 611			
			101 658.35					525 611		
	Непредвиденные расходы 2%	2 033.17					10 512			
			2 033.17					10 512		
	Всего с непредвиденными расходами	103 691.52					536 123			
			103 691.52					536 123		
	НДС 18%	18 664.47					96 502			
	Всего с НДС	122 355.99					632 625			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 631.55					70 719			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 350.27					43 489			

Составил:	Инженер - сметчик              И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)